
TITL
{
    VRSN
    {
    "RESULTS.DAT VERSION 1.00"
    }
    DATE
    {
    "10/26/2000"
    }
}
        
   TXDT
{
0001

         NAME
{
"Título"
}

         DEPT
{
"Title"
}

      PLTD
{
""
}
}

   TXDT
{
100

         NAME
{
"Fluxo"
}

         DEPT
{
"Flow"
}

      PLTD
{
""
}
}

   TXDT
{
105

         NAME
{
"Otimização"
}

         DEPT
{
"Optimization"
}

      PLTD
{
""
}
}

   TXDT
{
110

         NAME
{
"Arrefecimento"
}

         DEPT
{
"Cool"
}

      PLTD
{
""
}
}

   TXDT
{
115

         NAME
{
"Empeno"
}

         DEPT
{
"Warp"
}

      PLTD
{
""
}
}

   TXDT
{
117

         NAME
{
"Tensão"
}

         DEPT
{
"Stress"
}

      PLTD
{
""
}
}

   TXDT
{
120

         NAME
{
"Contração"
}

         DEPT
{
"Shrink"
}

      PLTD
{
""
}
}

   TXDT
{
125

         NAME
{
"Gráficos MPI 2.0"
}

         DEPT
{
"MPI 2.0 Plots"
}

      PLTD
{
""
}
}

   TXDT
{
130

         NAME
{
"Fluxo de sobremoldação"
}

         DEPT
{
"Overmolding Flow"
}

      PLTD
{
""
}
}

   TXDT
{
135

         NAME
{
"Gráficos definidos pelo utilizador"
}

         DEPT
{
"User-Defined Plots"
}

      PLTD
{
""
}
}

   TXDT
{
140

         NAME
{
"Varrimento de arame e Desvio da pá"
}

         DEPT
{
"Wire Sweep & Paddle Shift"
}

      PLTD
{
""
}
}

   TXDT
{
145

         NAME
{
"Desvio da bucha (da pá)"
}

         DEPT
{
"Core (Paddle) Shift"
}

      PLTD
{
""
}
}

   TXDT
{
150

         NAME
{
"Chupados"
}

         DEPT
{
"Sink Marks"
}

      PLTD
{
""
}
}

   TXDT
{
155

         NAME
{
"Geometria"
}

         DEPT
{
"Geometry"
}

      PLTD
{
""
}
}

   TXDT
{
165

         NAME
{
"Qualidade de arrefecimento"
}

         DEPT
{
"Cooling Quality"
}

      PLTD
{
""
}
}

   TXDT
{
170

         NAME
{
"Compactação"
}

         DEPT
{
"Pack"
}

      PLTD
{
""
}
}

   TXDT
{
199

         NAME
{
"Grupo sem título"
}

         DEPT
{
"Untitled Group"
}

      PLTD
{
""
}
}

   TXDT
{
1000

         NAME
{
"Estatísticas da malha"
}

         DEPT
{
"Mesh statistics"
}

      PLTD
{
""
}
}

   TXDT
{
1010

         NAME
{
"Parâmetros (enchimento/compactação/manutenção)"
}

         DEPT
{
"Parameters (filling/packing/holding)"
}

      PLTD
{
""
}
}

   ELDT
{
1030
3
0
NAME
{
"Orientação no centro"
}
DEPT
{
"Orientation at core"
""
}
PLTD
{
"LDR[0,1,2]G[100]"
}
}

   ELDT
{
1040
3
0
NAME
{
"Orientação na camada"
}
DEPT
{
"Orientation at skin"
""
}
PLTD
{
"LDR[1,2,2]G[100]"
}
}

   ELDT
{
1045
3
0
NAME
{
"Orientação na camada superior"
}
DEPT
{
"Orientation at top skin"
""
}
PLTD
{
"LR[1,2,2]G[100]"
}
}

   ELDT
{
1050
3
0
NAME
{
"Orientação na camada inferior"
}
DEPT
{
"Orientation at bottom skin"
""
}
PLTD
{
"LR[1,2,2]G[100]"
}
}

   ELDT
{
1051
3
0
NAME
{
"Orientation at skin (fast fill)"
}
DEPT
{
"Orientation at skin (fast fill)"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   TXDT
{
1080

         NAME
{
"Condições do processo (enchimento/compactação/manutenção)"
}

         DEPT
{
"Process conditions (filling/packing/holding)"
}

      PLTD
{
""
}
}

   TXDT
{
1085

         NAME
{
"Condições do processo (B) (enchimento/compactação/manutenção)"
}

         DEPT
{
"Process conditions (B) (filling/packing/holding)"
}

      PLTD
{
""
}
}

   TXDT
{
1090

         NAME
{
"Controlo de injeção do gás"
}

         DEPT
{
"Gas injection control"
}

      PLTD
{
""
}
}

   TXDT
{
1100

         NAME
{
"Relatório sobre o gás"
}

         DEPT
{
"Report on gas"
}

      PLTD
{
""
}
}

   TXDT
{
1110

         NAME
{
"Controlo de compressão"
}

         DEPT
{
"Compression control"
}

      PLTD
{
""
}
}

   ELDT
{
1120
1
0
NAME
{
"Taxa de corte, volume"
}
DEPT
{
"Shear rate, bulk"
"1/s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NMDT
{
1121
1
NAME
{
"Maximum shear rate, part"
}
DEPT
{
"Maximum shear rate, part"
"1/s"
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NMDT
{
1122
1
NAME
{
"Maximum shear rate, runners"
}
DEPT
{
"Maximum shear rate, runners"
"1/s"
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NMDT
{
1123
1
NAME
{
"Maximum shear rate, gate"
}
DEPT
{
"Maximum shear rate, gate"
"1/s"
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   ELDT
{
1125
1
0
NAME
{
"Tensão de corte, volume"
}
DEPT
{
"Shear stress, bulk"
"Pa"
}
PLTD
{
"1 1 1 0G[100]"
}
}

   NMDT
{
1140
1
NAME
{
"Velocidade do fuso, recomendada"
}
DEPT
{
"Recommended ram speed"
"%"
}
INDP
{
"Volume de injeção"
"%"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NMDT
{
1150
1
NAME
{
"Força de fecho"
}
DEPT
{
"Clamp force"
"N"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NMDT
{
1151
1
NAME
{
"Posição do fuso"
}
DEPT
{
"Ram position"
"m"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NMDT
{
1154
1
NAME
{
"Peso total do projeto"
}
DEPT
{
"Total design weight"
"kg"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NMDT
{
1155
1
NAME
{
"% do volume de gás"
}
DEPT
{
"% Volume of gas"
"%"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NMDT
{
1157
1
NAME
{
"Current filled volume percentage"
}
DEPT
{
"Current filled volume percentage"
"%"
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NMDT
{
1158
1
NAME
{
"Current part frozen volume percentage"
}
DEPT
{
"Current part frozen volume percentage"
"%"
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NMDT
{
1159
1
NAME
{
"Flow Front Area"
}
DEPT
{
"Flow Front Area"
"m^2"
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NMDT
{
1160
1
NAME
{
"% do peso de injeção"
}
DEPT
{
"% Shot weight"
"%"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NMDT
{
1162
1
NAME
{
"Peso total da peça"
}
DEPT
{
"Total part weight"
"kg"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   TXDT
{
1170

         NAME
{
"Propriedades do material (enchimento/compactação/manutenção)"
}

         DEPT
{
"Material properties (filling/packing/holding)"
}

      PLTD
{
""
}
}

   TXDT
{
1175

         NAME
{
"Propriedades do material (B) (enchimento/compactação/manutenção)"
}

         DEPT
{
"Material properties (B) (filling/packing/holding)"
}

      PLTD
{
""
}
}

   NDDT
{
1180
1
NAME
{
"Pressão"
}
DEPT
{
"Pressure"
"Pa"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"JDXG[100]"
}
}

   NDDT
{
1185
1
NAME
{
"Queda de pressão"
}
DEPT
{
"Pressure Drop"
"Pa"
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"U"
}
}

   NDDT
{
1190
1
NAME
{
"Pressão no fim do enchimento"
}
DEPT
{
"Pressure at end of fill"
"Pa"
}
PLTD
{
"PG[100]"
}
}

   NDDT
{
1195
1
NAME
{
"Pressão de manutenção"
}
DEPT
{
"Hold pressure"
"Pa"
}
PLTD
{
"G[100]"
}
}

   ELDT
{
1197
1
0
NAME
{
"Pressão de solidificação"
}
DEPT
{
"Frozen pressure"
"Pa"
}
PLTD
{
"G[100]"
}
}

   TXDT
{
1200

         NAME
{
"Relatório sobre enchimento"
}

         DEPT
{
"Report on filling"
}

      PLTD
{
""
}
}

   TXDT
{
1210

         NAME
{
"Malha de elemento finito (enchimento/compactação/manutenção)"
}

         DEPT
{
"Finite-element mesh (filling/packing/holding)"
}

      PLTD
{
""
}
}

   ELDT
{
1220
1
0
NAME
{
"Temperatura de volume no fim do enchimento"
}
DEPT
{
"Bulk temperature at end of fill"
"K"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
1230
1
0
NAME
{
"Fração da camada solidificada no fim do enchimento"
}
DEPT
{
"Frozen layer fraction at end of fill"
""
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   NDDT
{
1231
1
NAME
{
"Fração da camada solidificada no fim do enchimento"
}
DEPT
{
"Frozen layer fraction at end of fill"
""
}
PLTD
{
"DPG[100]"
}
}

   ELDT
{
1302
6
0
NAME
{
"Change in refractive index at the end of packing"
}
DEPT
{
"Change in refractive index at the end of packing"
""
}
PLTD
{
"U"
}
}

   ELDT
{
1303
6
0
NAME
{
"Stress. End of pack"
}
DEPT
{
"Stress. End of pack"
""
}
PLTD
{
"U"
}
}

   NDDT
{
1310
1
NAME
{
"Estimativa dos chupados"
}
DEPT
{
"Sink marks estimate"
"m"
}
PLTD
{
"DPSFAG[100]"
}
}

   ELDT
{
1340
13
0
NAME
{
"Refinement"
}
DEPT
{
"Refinement"
"m"
}
PLTD
{
"UDFG[150]"
}
}

   ELDT
{
1350
1
0
NAME
{
"Cristalização: Fator de orientação cristalino"
}
DEPT
{
"Crystallization: Crystalline orientation factor"
""
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"DXG[100]"
}
}

   ELDT
{
1352
1
0
NAME
{
"Cristalização: Cristalinidade relativa"
}
DEPT
{
"Crystallization: Relative crystallinity"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"DXG[100]"
}
}

   ELDT
{
1353
1
0
NAME
{
"Cristalização: Cristalinidade relativa final"
}
DEPT
{
"Crystallization: Average relative crystallinity"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[100]"
}
}

   ELDT
{
1354
1
0
NAME
{
"Cristalização: Propriedades mecânicas E11"
}
DEPT
{
"Crystallization: Mechanical properties E11"
"Pa"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
1356
1
0
NAME
{
"Cristalização: Propriedades mecânicas E22"
}
DEPT
{
"Crystallization: Mechanical properties E22"
"Pa"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
1359
1
0
NAME
{
"Cristalização: Tamanho médio final dos cristais"
}
DEPT
{
"Crystallization: Final average crystal size"
"m"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"DXG[100]"
}
}

   ELDT
{
1364
1
0
NAME
{
"Cristalização: Cristalinidade relativa final"
}
DEPT
{
"Crystallization: Final relative crystallinity"
""
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"DXG[100]"
}
}

   ELDT
{
1417
1
0
NAME
{
"Velocidade da frente do fluxo"
}
DEPT
{
"Flow front speed"
"m/s"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
1418
1
0
NAME
{
"Velocidade da frente do fluxo no centro"
}
DEPT
{
"Flow front speed at center"
"m/s"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
1420
3
0
NAME
{
"Velocidade média"
}
DEPT
{
"Average velocity"
"m/s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[100]"
}
}

   NMDT
{
1430
1
NAME
{
"Pressão no ponto de injeção"
}
DEPT
{
"Pressure at injection location"
"Pa"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NMDT
{
1431
1
NAME
{
"Filled volume"
}
DEPT
{
"Filled volume"
"%"
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   ELDT
{
1440
1
0
NAME
{
"Contração volumétrica na extração"
}
DEPT
{
"Volumetric shrinkage at ejection"
"%"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
1444
4
0
NAME
{
"Chupados, profundidade"
}
DEPT
{
"Sink mark depth"
"m"
}
PLTD
{
"MG[100]"
}
}

   ELDT
{
1450
1
0
NAME
{
"Caudal, barras"
}
DEPT
{
"Flow rate, beams"
"m^3/s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NMDT
{
1455
1
NAME
{
"Injection flow rate"
}
DEPT
{
"Injection flow rate"
"m^3/s"
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NMDT
{
1456
1
NAME
{
"Barrel pushing distance when cavity became separated from injection nodes"
}
DEPT
{
"Barrel pushing distance when cavity became separated from injection nodes"
"m"
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NMDT
{
1457
1
NAME
{
"Barrel pushing distance at V/P switch-over"
}
DEPT
{
"Barrel pushing distance at V/P switch-over"
"m"
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NMDT
{
1458
1
NAME
{
"Barrel pushing distance at end of fill"
}
DEPT
{
"Barrel pushing distance at end of fill"
"m"
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NMDT
{
1459
1
NAME
{
"Barrel pushing distance at every step"
}
DEPT
{
"Barrel pushing distance at every step"
"m"
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   ELDT
{
1460
1
0
NAME
{
"Temperatura de volume"
}
DEPT
{
"Bulk temperature"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[100]"
}
}

   ELDT
{
1465
1
0
NAME
{
"Temperatura de volume, elementar"
}
DEPT
{
"Bulk temperature, elemental"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NDDT
{
1467
1
NAME
{
"Temperatura de volume, nodal"
}
DEPT
{
"Bulk temperature, nodal"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
1470
1
0
NAME
{
"Tensão de corte na parede"
}
DEPT
{
"Shear stress at wall"
"Pa"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NMDT
{
1471
1
NAME
{
"Maximum shear stress, part"
}
DEPT
{
"Maximum shear stress, part"
"Pa"
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NMDT
{
1472
1
NAME
{
"Maximum shear stress, runners"
}
DEPT
{
"Maximum shear stress, runners"
"Pa"
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NMDT
{
1473
1
NAME
{
"Maximum shear stress, gate"
}
DEPT
{
"Maximum shear stress, gate"
"Pa"
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   ELDT
{
1480
1
0
NAME
{
"Contração volumétrica"
}
DEPT
{
"Volumetric shrinkage"
"%"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
1490
1
0
NAME
{
"Fração da camada solidificada"
}
DEPT
{
"Frozen layer fraction"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NDDT
{
1491
1
NAME
{
"Fração da camada solidificada"
}
DEPT
{
"Frozen layer fraction"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"PXG[100]"
}
}

   ELDT
{
1493
1
0
NAME
{
"Posição do pino da válvula vs. tempo"
}
DEPT
{
"Valve pin position vs. Time"
"m"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
1495
1
0
NAME
{
"Diferença dos diâmetros externos e internos no ataque com válvula"
}
DEPT
{
"Difference of outer and inner diameters at valve gate"
"m"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"G[100]"
}
}

   TXDT
{
1500

         NAME
{
"Relatório sobre compactação"
}

         DEPT
{
"Report on packing"
}

      PLTD
{
""
}
}

   TXDT
{
1505

         NAME
{
"Mensagens de erro/aviso"
}

         DEPT
{
"Error/warning messages"
}

      PLTD
{
""
}
}

   ELDT
{
1510
1
0
NAME
{
"Chupados, índice"
}
DEPT
{
"Sink index"
"%"
}
PLTD
{
"G[100]"
}
}

   ELDT
{
1520
1
0
NAME
{
"Tempo até atingir a temperatura de extração"
}
DEPT
{
"Time to freeze"
"s"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   NMDT
{
1530
1
NAME
{
"Força da prensa"
}
DEPT
{
"Press force"
"N"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NDDT
{
1539
1
NAME
{
"Temperature for warp analysis"
}
DEPT
{
"Temperature (3D) for warp analysis"
"K"
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NDDT
{
1540
1
NAME
{
"Temperatura"
}
DEPT
{
"Temperature (3D)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"JXG[100]"
}
}

   NMDT
{
1543
1
NAME
{
"Deslocamento da prensa"
}
DEPT
{
"Press displacement"
"m"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
1545
1
0
NAME
{
"Temperatura"
}
DEPT
{
"Temperature"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NDDT
{
1547
1
NAME
{
"Temperature, nodal"
}
DEPT
{
"Temperature, nodal"
"K"
}
INDP
{
"Normalized thickness"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NMDT
{
1553
1
NAME
{
"Velocidade da prensa"
}
DEPT
{
"Press speed"
"m/sec"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
1555
1
0
NAME
{
"Velocidade"
}
DEPT
{
"Velocity"
"m/s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NMDT
{
1563
1
NAME
{
"Volume da cavidade"
}
DEPT
{
"Cavity volume"
"m^3"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NMDT
{
1565
1
NAME
{
"Pressão da compressão"
}
DEPT
{
"Compression pressure"
"Pa"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
1575
1
0
NAME
{
"Fração da camada de polímero"
}
DEPT
{
"Polymer skin fraction"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
1580
1
0
NAME
{
"Camada de polímero, espessura de meio-espaço (superior)"
}
DEPT
{
"Polymer skin half gap thickness (top)"
"m"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NDDT
{
1584
1
NAME
{
"Taxa de corte"
}
DEPT
{
"Shear rate (3D)"
"1/s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"JXG[100]"
}
}

   ELDT
{
1585
1
0
NAME
{
"Taxa de corte"
}
DEPT
{
"Shear rate"
"1/s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
1590
1
0
NAME
{
"Camada de polímero, espessura de meio-espaço (inferior)"
}
DEPT
{
"Polymer skin half gap thickness (bottom)"
"m"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NDDT
{
1595
1
NAME
{
"Viscosidade"
}
DEPT
{
"Viscosity"
"Pa-s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[100]"
}
}

   NDDT
{
1596
1
NAME
{
"Fluidez"
}
DEPT
{
"Fluidity"
"m^2/Pa-s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   NDDT
{
1597
1
NAME
{
"Taxa de corte, máxima"
}
DEPT
{
"Shear rate, maximum"
"1/s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[100]"
}
}

   NDDT
{
1600
1
NAME
{
"Densidade"
}
DEPT
{
"Density"
"kg/m^3"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
1605
1
0
NAME
{
"Fração da camada de polímero no fim do processo"
}
DEPT
{
"Polymer skin fraction at end of process"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
1608
1
0
NAME
{
"Espessura do polímero no fim do processo"
}
DEPT
{
"Thickness of polymer at end of process"
"m"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NDDT
{
1610
1
NAME
{
"Tempo de enchimento"
}
DEPT
{
"Fill time"
"s"
}
PLTD
{
"JDG[100]"
}
}

   NDDT
{
1611
1
NAME
{
"Cavidade não cheia"
}
DEPT
{
"Unfilled cavity (short-shot)"
""
}
PLTD
{
"LDG[100]"
}
}

   NDDT
{
1612
1
NAME
{
"Crescer a partir de"
}
DEPT
{
"Grow from"
""
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   NDDT
{
1614
1
NAME
{
"Meeting angle"
}
DEPT
{
"Meeting angle"
"rad"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NMDT
{
1615
1
NAME
{
"% de volume do polímero A"
}
DEPT
{
"% Volume of polymer A"
"%"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NDDT
{
1617
1
NAME
{
"Fill time for weld line calculation"
}
DEPT
{
"Fill time for weld line calculation (3D)"
"s"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NDDT
{
1619
1
NAME
{
"Contração volumétrica média"
}
DEPT
{
"Average volumetric shrinkage"
"%"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"PXG[100]"
}
}

   NDDT
{
1620
1
NAME
{
"Contração volumétrica"
}
DEPT
{
"Volumetric shrinkage (3D)"
"%"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NDDT
{
1621
1
NAME
{
"Volumetric shrinkage for warp analysis"
}
DEPT
{
"Volumetric shrinkage (3D) for warp analysis"
"%"
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NDDT
{
1622
1
NAME
{
"Prisões de ar"
}
DEPT
{
"Air traps (3D)"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   NDDT
{
1623
1
NAME
{
"Prisões de ar, incluindo condutas de ar"
}
DEPT
{
"Air traps, including air vents"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   NMDT
{
1625
1
NAME
{
"% de volume do polímero B"
}
DEPT
{
"% Volume of polymer B"
"%"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NDDT
{
1630
1
NAME
{
"Tempo até atingir a temperatura de extração"
}
DEPT
{
"Freeze time"
"s"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   NMDT
{
1635
1
NAME
{
"Peso do polímero A"
}
DEPT
{
"Weight of polymer A"
"kg"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NMDT
{
1645
1
NAME
{
"Peso do polímero B"
}
DEPT
{
"Weight of polymer B"
"kg"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NDDT
{
1649
1
NAME
{
"Região de enchimento de polímero (VOF)"
}
DEPT
{
"Polymer fill region (VOF)(3D)"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"LG[100]"
}
}

   NDDT
{
1650
1
NAME
{
"Região de enchimento de polímero"
}
DEPT
{
"Polymer fill region (3D)"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"LG[100]"
}
}

   NDDT
{
1651
1
NAME
{
"Movimento da superfície de união (3D) "
}
DEPT
{
"Weld surface movement (3D)"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"LG[100]"
}
}

   NDDT
{
1653
1
NAME
{
"Formação da superfície de soldadura (3D)"
}
DEPT
{
"Weld surface formation (3D)"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"LG[100]"
}
}

   ELDT
{
1655
1
0
NAME
{
"Fração de espessura, polímero B"
}
DEPT
{
"Thickness fraction of polymer B"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
1656
3
0
NAME
{
"Área de formação da superfície de soldadura"
}
DEPT
{
"Weld Surface formation area"
"m^2"
}
PLTD
{
"DXG[100]"
}
}

   ELDT
{
1665
1
0
NAME
{
"Fração de espessura do polímero B no fim do processo"
}
DEPT
{
"Thickness fraction of polymer B at end of process"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
1675
1
0
NAME
{
"Distribuição dos polímeros A e B"
}
DEPT
{
"Distribution of polymer A and B"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XR[0,1,2, Polímero_B Polímero_A]G[100]"
}
}

   ELDT
{
1685
1
0
NAME
{
"Distribuição de polímero A (vermelho) e B (azul), laminado"
}
DEPT
{
"Laminated distribution of polymer A and B"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"XR[0,1,2, Polímero_B Polímero_A]G[100]"
}
}

   ELDT
{
1690
1
0
NAME
{
"Distribuição dos polímeros A e B no fim do processo"
}
DEPT
{
"Distribution of polymer A and B at end of process"
""
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"XR[0,1,2, Polímero_B Polímero_A]G[100]"
}
}

   HLDT
{
1700

NAME
{
"Centróide da força de fecho"
}
DEPT
{
"Clamp force centroid"
}
PLTD
{
"G[100]"
}
}

   HLDT
{
1701

NAME
{
"Clamp force centroid coordinates"
}
DEPT
{
"Clamp force centroid coordinates"
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   HLDT
{
1720

NAME
{
"Linhas de soldadura"
}
DEPT
{
"Weld lines"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   NDDT
{
1722
1
NAME
{
"Linhas de soldadura"
}
DEPT
{
"Weld lines"
"rad"
}
PLTD
{
"HG[100]"
}
}

   HLDT
{
1725

NAME
{
"Meld lines"
}
DEPT
{
"Meld lines"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NDDT
{
1727
1
NAME
{
"Linhas de união"
}
DEPT
{
"Meld lines"
"rad"
}
PLTD
{
"HG[100]"
}
}

   HLDT
{
1730

NAME
{
"Linhas de soldadura e de união"
}
DEPT
{
"Weld and meld lines"
}
PLTD
{
"G[100]"
}
}

   NDDT
{
1732
1
NAME
{
"Linhas de soldadura e de união"
}
DEPT
{
"Weld and meld lines"
"rad"
}
PLTD
{
"HG[100]"
}
}

   HLDT
{
1740

NAME
{
"Prisões de ar"
}
DEPT
{
"Air traps"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   NDDT
{
1750
3
NAME
{
"Velocidade"
}
DEPT
{
"Velocity (3D)"
"m/s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"JDXG[100]"
}
}

   NDDT
{
1752
3
NAME
{
"Velocidade da frente do fluxo"
}
DEPT
{
"Flow front velocity (3D)"
"m/s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[100]"
}
}

   NMDT
{
1753
1
NAME
{
"Linhas do caminho"
}
DEPT
{
"Pathlines"
""
}
PLTD
{
"G[100]"
}
}

   NDDT
{
1760
1
NAME
{
"Pressão na comutação V/P"
}
DEPT
{
"Pressure at V/P switchover"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   NDDT
{
1770
1
NAME
{
"Temperatura na frente do fluxo"
}
DEPT
{
"Temperature at flow front"
"K"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   NDDT
{
1771
1
NAME
{
"Temperatura no fim do enchimento"
}
DEPT
{
"Temperature at end of fill"
"K"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   NMDT
{
1773
1
NAME
{
"Highest Flow Front Temperature"
}
DEPT
{
"Highest Flow Front Temperature"
"K"
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NMDT
{
1774
1
NAME
{
"Lowest Flow Front Temperature"
}
DEPT
{
"Lowest Flow Front Temperature"
"K"
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   ELDT
{
1780
1
0
NAME
{
"Tempo de gás"
}
DEPT
{
"Gas time"
"s"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
1790
1
0
NAME
{
"Débito"
}
DEPT
{
"Throughput"
"m^3"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   NDDT
{
1799
3
NAME
{
"Deslocamentos, desvio da bucha de utilizador"
}
DEPT
{
"Displacements, user core shift"
"m"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"SXG[145]"
}
}

   NDDT
{
1800
3
NAME
{
"Carga, desvio da bucha"
}
DEPT
{
"Load, core shift"
"N"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DG[145]"
}
}

   NDDT
{
1801
3
NAME
{
"Deslocamentos, bucha"
}
DEPT
{
"Displacements, core"
"m"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"SXG[145]"
}
}

   ELDT
{
1802
1
0
NAME
{
"Espessura real, cavidade"
}
DEPT
{
"Real thickness, cavity"
"m"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[145]"
}
}

   NDDT
{
1803
1
NAME
{
"Tensão normal na bucha"
}
DEPT
{
"Stress normal to the core"
"Pa"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[145]"
}
}

   NDDT
{
1805
3
NAME
{
"Deslocamentos, desvio final"
}
DEPT
{
"Displacements, final shift"
"m"
}
PLTD
{
"SG[145]"
}
}

   NMDT
{
1807
1
NAME
{
"Core shift mesh/geometry deformation ratio"
}
DEPT
{
"Core shift mesh/geometry deformation ratio"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   ELDT
{
1810
1
0
NAME
{
"Tensão Von Mises, desvio da bucha"
}
DEPT
{
"Von Mises Stress, core shift"
"Pa"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[145]"
}
}

   ELDT
{
1811
1
0
NAME
{
"Tensão Von Mises máxima, desvio da bucha"
}
DEPT
{
"Maximum Von Mises Stress, core shift"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[145]"
}
}

   ELDT
{
1814
6
0
NAME
{
"Tensor de pressão, desvio do núcleo"
}
DEPT
{
"Stress tensor, core shift"
"Pa"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XBG[145]"
}
}

   NDDT
{
1820
3
NAME
{
"Displacements, compression"
}
DEPT
{
"Displacements, compression"
"m"
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NDDT
{
1821
3
NAME
{
"Deslocamentos, compressão (final)"
}
DEPT
{
"Displacements, compression (final)"
"m"
}
PLTD
{
"SXG[100]"
}
}

   NDDT
{
1822
3
NAME
{
"Deslocamento, compressão (preenchido)"
}
DEPT
{
"Displacements, compression (filled)"
"m"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"SXG[100]"
}
}

   NDDT
{
1826
1
NAME
{
"Propriedade da superfície de compressão"
}
DEPT
{
"Compression surface property"
""
}
PLTD
{
"DR[1,3,3, Móvel Fixas Lado]G[100]"
}
}

   NDDT
{
1900
1
NAME
{
"Taxa de extensão"
}
DEPT
{
"Extension rate (3D)"
"1/s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NDDT
{
1990
1
NAME
{
"Tempo de gás"
}
DEPT
{
"Gas time (3D)"
"s"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   NDDT
{
1991
1
NAME
{
"Núcleo de gás (VOF)"
}
DEPT
{
"Gas core (VOF)(3D)"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"LG[100]"
}
}

   NDDT
{
1992
1
NAME
{
"Núcleo de gás"
}
DEPT
{
"Gas core (3D)"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"LG[100]"
}
}

   NDDT
{
1995
1
NAME
{
"Zona de novo fundido, inserto da peça"
}
DEPT
{
"Re-melt zone, part insert"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DR[0,10000,2]G[100]"
}
}

   TXDT
{
1996

         NAME
{
"Fill + Pack + Cool Time"
}

         DEPT
{
"Fill + Pack + Cool Time"
}

      PLTD
{
""
}
}

   TXDT
{
1997

         NAME
{
"Flow Helius Interface (Midplane)"
}

         DEPT
{
"Flow Helius Interface (Midplane)"
}

      PLTD
{
""
}
}

   TXDT
{
1998

         NAME
{
"Flow Helius Interface (3D)"
}

         DEPT
{
"Flow Helius Interface (3D)"
}

      PLTD
{
""
}
}

   NMDT
{
2010
1
NAME
{
"Qualidade (janela de moldação)"
}
DEPT
{
"Quality (molding window)"
""
}
INDP
{
"Temperatura do molde"
"-K"
}
INDP
{
"Temperatura do fundido"
"-K"
}
INDP
{
"Tempo de injeção"
"-s"
}
PLTD
{
"XZWG[105]"
}
}

   NMDT
{
2020
1
NAME
{
"Zona (janela de moldação)"
}
DEPT
{
"Zone (molding window)"
""
}
INDP
{
"Temperatura do molde"
"-K"
}
INDP
{
"Temperatura do fundido"
"-K"
}
INDP
{
"Tempo de injeção"
"-s"
}
PLTD
{
"ZWR[0,2,3, Optimizado Executável Não_executável]G[105]"
}
}

   NMDT
{
2030
1
NAME
{
"Queda de pressão, máxima (janela de moldação)"
}
DEPT
{
"Injection pressure (molding window)"
"Pa"
}
INDP
{
"Temperatura do molde"
"-K"
}
INDP
{
"Temperatura do fundido"
"-K"
}
INDP
{
"Tempo de injeção"
"-s"
}
PLTD
{
"XZWG[105]"
}
}

   NMDT
{
2031
1
NAME
{
"Temperatura na frente do fluxo, mínima (janela de moldação)"
}
DEPT
{
"Minimum flow front temperature (molding window)"
"K"
}
INDP
{
"Temperatura do molde"
"-K"
}
INDP
{
"Temperatura do fundido"
"-K"
}
INDP
{
"Tempo de injeção"
"-s"
}
PLTD
{
"XZWG[105]"
}
}

   NMDT
{
2032
1
NAME
{
"Taxa de corte, máxima (janela de moldação)"
}
DEPT
{
"Maximum shear rate (molding window)"
"1/s"
}
INDP
{
"Temperatura do molde"
"-K"
}
INDP
{
"Temperatura do fundido"
"-K"
}
INDP
{
"Tempo de injeção"
"-s"
}
PLTD
{
"XZWG[105]"
}
}

   NMDT
{
2033
1
NAME
{
"Tensão de corte, máxima (janela de moldação)"
}
DEPT
{
"Maximum shear stress (molding window)"
"Pa"
}
INDP
{
"Temperatura do molde"
"-K"
}
INDP
{
"Temperatura do fundido"
"-K"
}
INDP
{
"Tempo de injeção"
"-s"
}
PLTD
{
"XZWG[105]"
}
}

   NMDT
{
2034
1
NAME
{
"Tempo de arrefecimento, máximo (janela de moldação)"
}
DEPT
{
"Maximum cooling time (molding window)"
"s"
}
INDP
{
"Temperatura do molde"
"-K"
}
INDP
{
"Temperatura do fundido"
"-K"
}
INDP
{
"Tempo de injeção"
"-s"
}
PLTD
{
"XZWG[105]"
}
}

   NDDT
{
2045
1
NAME
{
"Indicador de resistência do fluxo"
}
DEPT
{
"Flow resistance indicator"
""
}
PLTD
{
"DPN[2, Mais_baixo Mais_alto]G[105]"
}
}

   NDDT
{
2048
1
NAME
{
"Conformidade para ataques"
}
DEPT
{
"Gating suitability"
""
}
PLTD
{
"DPN[2, O_pior O_melhor]G[105]"
}
}

   NDDT
{
2050
1
NAME
{
"Melhor localização de ataque"
}
DEPT
{
"Best gate location"
""
}
PLTD
{
"DPN[2, O_pior O_melhor]G[105]"
}
}

   NMDT
{
2430
1
NAME
{
"Pressão no ponto de injeção (2.ª injeção)"
}
DEPT
{
"Pressure at injection location (2nd injection)"
"Pa"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[100]"
}
}

   NMDT
{
2615
1
NAME
{
"% de volume da 1.ª injeção"
}
DEPT
{
"% Volume of 1st injection"
"%"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[100]"
}
}

   NMDT
{
2625
1
NAME
{
"% de volume da 2.ª injeção"
}
DEPT
{
"% Volume of 2nd injection"
"%"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[100]"
}
}

   NMDT
{
2635
1
NAME
{
"Peso da 1.ª injeção"
}
DEPT
{
"Weight of 1st injection"
"kg"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[100]"
}
}

   NMDT
{
2645
1
NAME
{
"Peso da 2.ª injeção"
}
DEPT
{
"Weight of 2nd injection"
"kg"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[100]"
}
}

   ELDT
{
2685
1
0
NAME
{
"Distribuição do 1.º e 2.º materiais"
}
DEPT
{
"Distribution of 1st & 2nd materials"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"DXR[0,1,2, 1.º 2.º]G[100]"
}
}

   ELDT
{
2690
1
0
NAME
{
"Distribuição do 1.º e 2.º materiais no fim do processo"
}
DEPT
{
"Distribution of 1st & 2nd materials at end of process"
""
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"DXR[0,1,2, 1.º 2.º]G[100]"
}
}

   NDDT
{
2760
1
NAME
{
"Pressão na comutação V/P (2.ª injeção)"
}
DEPT
{
"Pressure at V/P switchover (2nd injection)"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   NMDT
{
2800
1
NAME
{
"Área frente do fluxo vs tempo"
}
DEPT
{
"Flow front area vs time"
"m^2"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[105]"
}
}

   NMDT
{
2801
1
NAME
{
"Velocidade do fuso vs tempo"
}
DEPT
{
"Ram velocity vs time"
"m^2/s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[105]"
}
}

   NMDT
{
2802
1
NAME
{
"Velocidade do fuso vs posição do fuso"
}
DEPT
{
"Ram velocity vs ram position"
"m^2/s"
}
INDP
{
"Posição do fuso"
"m"
}
PLTD
{
"XG[105]"
}
}

   NMDT
{
2803
1
NAME
{
"Percentagem do caudal vs percentagem de volume cheio"
}
DEPT
{
"Percentage flow rate vs percentage volume filled"
"%"
}
INDP
{
"Percentagem de volume cheio"
"%"
}
PLTD
{
"XG[105]"
}
}

   NMDT
{
2804
1
NAME
{
"Percentagem da peça solidificada vs tempo"
}
DEPT
{
"Percentage of part frozen vs time"
"%"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[105]"
}
}

   NMDT
{
2805
1
NAME
{
"Posição do fuso vs tempo"
}
DEPT
{
"Ram position vs time"
"m"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[105]"
}
}

   ELDT
{
2900
1
0
NAME
{
"Secção do Equilíbrio de canais de alimentação"
}
DEPT
{
"Runner balance section"
""
}
PLTD
{
"DG[105]"
}
}

   ELDT
{
2910
1
0
NAME
{
"Nível do Equilíbrio de canais de alimentação"
}
DEPT
{
"Runner balance level"
""
}
PLTD
{
"DG[105]"
}
}

   ELDT
{
2920
1
0
NAME
{
"Alteração de volume"
}
DEPT
{
"Volume Change"
"%"
}
PLTD
{
"DG[105]"
}
}

   NMDT
{
3005
3
NAME
{
"E1 E2 E3"
}
DEPT
{
"E1 E2 E3"
"Pa"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NMDT
{
3006
3
NAME
{
"v12 v23 v13"
}
DEPT
{
"v12 v23 v13"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NMDT
{
3007
3
NAME
{
"G12 G23 G13"
}
DEPT
{
"G12 G23 G13"
"Pa"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NMDT
{
3008
3
NAME
{
"alpha1 alpha2 alpha3"
}
DEPT
{
"alpha1 alpha2 alpha3"
"1/K"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   ELDT
{
3010
1
0
NAME
{
"Módulo de tensão na primeira direção principal"
}
DEPT
{
"Tensile modulus in first principal direction"
"Pa"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
3012
1
0
NAME
{
"Módulo de tensão na segunda direção principal"
}
DEPT
{
"Tensile modulus in second principal direction"
"Pa"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
3014
1
0
NAME
{
"Módulo de tensão na terceira direção principal"
}
DEPT
{
"Tensile modulus in third principal direction"
"Pa"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
3016
1
0
NAME
{
"Módulo de tensão (microcelular)"
}
DEPT
{
"Tensile modulus (Microcellular)"
"Pa"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
3020
1
0
NAME
{
"Módulo de Poisson (v12)"
}
DEPT
{
"Poisson's ratio (v12)"
""
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
3022
1
0
NAME
{
"Módulo de Poisson (v23)"
}
DEPT
{
"Poisson's ratio (v23)"
""
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
3024
1
0
NAME
{
"Módulo de Poisson (v13)"
}
DEPT
{
"Poisson's ratio (v13)"
""
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
3026
1
0
NAME
{
"Razão de Poisson (microcelular)"
}
DEPT
{
"Poisson's ratio (Microcellular)"
""
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
3030
1
0
NAME
{
"Módulo de corte (G12)"
}
DEPT
{
"Shear modulus (G12)"
"Pa"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
3032
1
0
NAME
{
"Módulo de corte (G23)"
}
DEPT
{
"Shear modulus (G23)"
"Pa"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
3034
1
0
NAME
{
"Módulo de corte (G13)"
}
DEPT
{
"Shear modulus (G13)"
"Pa"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
3036
1
0
NAME
{
"Módulo de corte (microcelular)"
}
DEPT
{
"Shear modulus (Microcellular)"
"Pa"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
3040
1
0
NAME
{
"Coeficiente de expansão térmica linear na primeira direção principal"
}
DEPT
{
"Linear thermal expansion coefficient in first principal direction"
"1/K"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
3042
1
0
NAME
{
"Coeficiente de expansão térmica linear na segunda direção principal"
}
DEPT
{
"Linear thermal expansion coefficient in second principal direction"
"1/K"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
3044
1
0
NAME
{
"Coeficiente de expansão térmica linear na terceira direção principal"
}
DEPT
{
"Linear thermal expansion coefficient in third principal direction"
"1/K"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
3046
1
0
NAME
{
"Coeficiente de expansão térmica linear (microcelular)"
}
DEPT
{
"Linear thermal expansion coefficient (Microcellular)"
"1/K"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
3050
1
0
NAME
{
"Angle for E1"
}
DEPT
{
"Angle for E1"
"rad"
}
INDP
{
"Normalized thickness"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   ELDT
{
3051
3
0
NAME
{
"Primeira direção principal"
}
DEPT
{
"First principal direction"
""
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
3052
1
0
NAME
{
"Angle of first principal stress in elemental coordinate system"
}
DEPT
{
"Angle of first principal stress in elemental coordinate system"
"rad"
}
INDP
{
"Normalized thickness"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   ELDT
{
3060
1
0
NAME
{
"Tensão residual no interior da cavidade na primeira direção principal"
}
DEPT
{
"In-cavity residual stress in first principal direction"
"Pa"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
3062
1
0
NAME
{
"Tensão residual no interior da cavidade na segunda direção principal"
}
DEPT
{
"In-cavity residual stress in second principal direction"
"Pa"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
3064
1
0
NAME
{
"Temperature difference from mold walls"
}
DEPT
{
"Temperature difference from mold walls"
"K"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   ELDT
{
3065
1
0
NAME
{
"Average temperature from mold walls"
}
DEPT
{
"Average temperature from mold walls"
"K"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   ELDT
{
3070
2
0
NAME
{
"Upper interface position"
}
DEPT
{
"Upper interface position"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   ELDT
{
3072
2
0
NAME
{
"Lower interface position"
}
DEPT
{
"Lower interface position"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   ELDT
{
3080
1
0
NAME
{
"Parallel shrinkage (strain model)"
}
DEPT
{
"Parallel shrinkage (strain model)"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   ELDT
{
3085
1
0
NAME
{
"Perpendicular shrinkage (strain model)"
}
DEPT
{
"Perpendicular shrinkage (strain model)"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   ELDT
{
3089
1
0
NAME
{
"Orinetation angle"
}
DEPT
{
"Orinetation angle"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   ELDT
{
3090
1
0
NAME
{
"Isotropic effect"
}
DEPT
{
"Isotropic effect"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   ELDT
{
3095
1
0
NAME
{
"Orientation effect"
}
DEPT
{
"Orientation effect"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   ELDT
{
3110
1
0
NAME
{
"Módulo de tensão na primeira direção principal (fibra 3D)"
}
DEPT
{
"Tensile modulus in first principal direction (3D fiber)"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
3112
1
0
NAME
{
"Módulo de tensão na segunda direção principal (fibra 3D)"
}
DEPT
{
"Tensile modulus in second principal direction (3D fiber)"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
3114
1
0
NAME
{
"Módulo de tensão na terceira direção principal (fibra 3D)"
}
DEPT
{
"Tensile modulus in third principal direction (3D fiber)"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
3120
1
0
NAME
{
"Razão de Poisson (v12) (fibra 3D)"
}
DEPT
{
"Poisson's ratio (v12) (3D fiber)"
""
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
3122
1
0
NAME
{
"Razão de Poisson (v23) (fibra 3D)"
}
DEPT
{
"Poisson's ratio (v23) (3D fiber)"
""
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
3124
1
0
NAME
{
"Razão de Poisson (v13) (fibra 3D)"
}
DEPT
{
"Poisson's ratio (v13) (3D fiber)"
""
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
3130
1
0
NAME
{
"Módulo de corte (G12) (fibra 3D)"
}
DEPT
{
"Shear modulus (G12) (3D fiber)"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
3132
1
0
NAME
{
"Módulo de corte (G23) (fibra 3D)"
}
DEPT
{
"Shear modulus (G23) (3D fiber)"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
3134
1
0
NAME
{
"Módulo de corte (G13) (fibra 3D)"
}
DEPT
{
"Shear modulus (G13) (3D fiber)"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
3140
1
0
NAME
{
"Coeficiente de expansão térmica linear na primeira direção principal (fibra 3D)"
}
DEPT
{
"Linear thermal expansion coefficient in first principal direction (3D fiber)"
"1/K"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
3142
1
0
NAME
{
"Coeficiente de expansão térmica linear na segunda direção principal (fibra 3D)"
}
DEPT
{
"Linear thermal expansion coefficient in second principal direction (3D fiber)"
"1/K"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
3144
1
0
NAME
{
"Coeficiente de expansão térmica linear na terceira direção principal (fibra 3D)"
}
DEPT
{
"Linear thermal expansion coefficient in third principal direction (3D fiber)"
"1/K"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
3150
6
0
NAME
{
"Initial stress tensor"
}
DEPT
{
"Initial stress tensor"
"Pa"
}
PLTD
{
"UG[115]"
}
}

   NMDT
{
3160
1
NAME
{
"Average Cure"
}
DEPT
{
"Average Cure"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NDDT
{
3165
1
NAME
{
"Pressão de congelamento"
}
DEPT
{
"Pressure at Freeze"
"Pa"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
3170
6
0
NAME
{
"In-cavity residual stress tensor"
}
DEPT
{
"In-cavity residual stress tensor"
"Pa"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   ELDT
{
3175
6
0
NAME
{
"Initial strain tensor at ejection"
}
DEPT
{
"Initial strain tensor at ejection"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   ELDT
{
3180
6
0
NAME
{
"Initial strain tensor"
}
DEPT
{
"Initial strain tensor"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   ELDT
{
3185
6
0
NAME
{
"Initial strain tensor"
}
DEPT
{
"Initial strain tensor"
""
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NMDT
{
3400
32
NAME
{
"SHRINK Warning messages and values"
}
DEPT
{
"SHRINK Warning messages and values"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NMDT
{
3402
2
NAME
{
"Relative distance from the centroid of experimental measurement"
}
DEPT
{
"Relative distance from the centroid of experimental measurement"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   ELDT
{
4000
6
0
NAME
{
"Orientação média das fibras"
}
DEPT
{
"Average fiber orientation"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
4006
6
0
NAME
{
"Tensor de orientação das fibras intermédio"
}
DEPT
{
"Intermediate fiber orientation tensor"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
4008
6
0
NAME
{
"Fiber orientation tensor eigenvector"
}
DEPT
{
"Fiber orientation tensor eigenvector (3D)"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   ELDT
{
4009
6
0
NAME
{
"Tensor de orientação das fibras em elementos"
}
DEPT
{
"Fiber orientation tensor (3D)"
""
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
4010
6
0
NAME
{
"Tensor de orientação das fibras"
}
DEPT
{
"Fiber orientation tensor"
""
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
4011
105
0
NAME
{
"Fiber orientation tensor (restart)"
}
DEPT
{
"Fiber orientation tensor (restart)"
""
}
INDP
{
"time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NDDT
{
4012
6
NAME
{
"Fiber orientation tensor (restart)"
}
DEPT
{
"Fiber orientation tensor (restart) (3D)"
""
}
INDP
{
"time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NDDT
{
4019
6
NAME
{
"Orientação média das fibras"
}
DEPT
{
"Average fiber orientation (3D)"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
4020
1
0
NAME
{
"Módulo de tensão no primeiro sentido principal (média)"
}
DEPT
{
"Tensile modulus in first principal direction (averaged)"
"Pa"
}
PLTD
{
"G[100]"
}
}

   NDDT
{
4021
6
NAME
{
"Tensor de orientação das fibras"
}
DEPT
{
"Fiber orientation tensor on nodes (3D)"
""
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   NDDT
{
4022
6
NAME
{
"Tensor de orientação das fibras intermédio"
}
DEPT
{
"Intermediate fiber orientation tensor on nodes (3D)"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
4023
1
0
NAME
{
"Comprimento médio de fibras por número"
}
DEPT
{
"Fiber length averaged by number"
"m"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
4024
1
0
NAME
{
"Comprimento médio de fibras por peso"
}
DEPT
{
"Fiber length averaged by weight"
"m"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NDDT
{
4025
1
NAME
{
"Comprimento médio de fibras por número"
}
DEPT
{
"Fiber length averaged by number (3D)"
"m"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   NDDT
{
4026
1
NAME
{
"Comprimento médio de fibras por peso"
}
DEPT
{
"Fiber length averaged by weight (3D)"
"m"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   NDDT
{
4027
1
NAME
{
"Comprimento médio de fibras por número"
}
DEPT
{
"Intermediate fiber length averaged by number (3D)"
"m"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NDDT
{
4028
1
NAME
{
"Comprimento médio de fibras por peso"
}
DEPT
{
"Intermediate fiber length averaged by weight (3D)"
"m"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NDDT
{
4029
1
NAME
{
"Distribuição ponderada de comprimento de fibras"
}
DEPT
{
"Fiber length weighted distribution"
"%"
}
INDP
{
"Comprimento"
"m"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
4030
1
0
NAME
{
"Módulo de tensão no segundo sentido principal (média)"
}
DEPT
{
"Tensile modulus in second principal direction (averaged)"
"Pa"
}
PLTD
{
"G[100]"
}
}

   ELDT
{
4040
1
0
NAME
{
"Módulo de corte (média)"
}
DEPT
{
"Shear modulus (averaged)"
"Pa"
}
PLTD
{
"G[100]"
}
}

   ELDT
{
4050
1
0
NAME
{
"Razão de poisson (média)"
}
DEPT
{
"Poisson's ratio (averaged)"
""
}
PLTD
{
"G[100]"
}
}

   ELDT
{
4060
1
0
NAME
{
"Coeficiente de expansão térmica linear no primeiro sentido principal (média)"
}
DEPT
{
"Linear thermal expansion coefficient in first principal direction (averaged)"
"1/K"
}
PLTD
{
"G[100]"
}
}

   ELDT
{
4065
1
0
NAME
{
"Coeficiente de expansão térmica linear no segundo sentido principal (média)"
}
DEPT
{
"Linear thermal expansion coefficient in second principal direction (averaged)"
"1/K"
}
PLTD
{
"G[100]"
}
}

   NDDT
{
5010
1
NAME
{
"Pressão do circuito, nodal"
}
DEPT
{
"Circuit pressure, nodal"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5011
1
0
NAME
{
"Pressão do circuito"
}
DEPT
{
"Circuit pressure"
"Pa2"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   NMDT
{
5015
1
NAME
{
"Temperatura, molde interno"
}
DEPT
{
"Mold internal temperature"
"K"
}
INDP
{
"Coordenadas X"
"-m"
}
INDP
{
"Coordenadas Y"
"-m"
}
INDP
{
"Coordenadas Z"
"-m"
}
PLTD
{
"IG[110]"
}
}

   ELDT
{
5021
1
0
NAME
{
"Temperatura do fluido de refrigeração do circuito"
}
DEPT
{
"Circuit coolant temperature"
"K"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5029
1
0
NAME
{
"Velocidade média do circuito"
}
DEPT
{
"Circuit average velocity"
"m/s"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5030
1
0
NAME
{
"Caudal do circuito"
}
DEPT
{
"Circuit flow rate"
"m^3/sec"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5031
1
0
NAME
{
"Caudal do circuito de aquecimento e arrefecimento rápido"
}
DEPT
{
"Rapid heating and cooling circuit flow rate"
"m^3/sec"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   ELDT
{
5032
1
0
NAME
{
"Número de Reynolds do circuito de aquecimento e arrefecimento rápido"
}
DEPT
{
"Rapid heating and cooling circuit reynolds number"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   ELDT
{
5033
1
0
NAME
{
"Pressão do circuito de aquecimento e arrefecimento rápido"
}
DEPT
{
"Rapid heating and cooling circuit pressure"
"Pa"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   ELDT
{
5034
1
0
NAME
{
"Qualidade do vapor"
}
DEPT
{
"Steam quality"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   ELDT
{
5035
1
0
NAME
{
"Densidade do circuito de aquecimento e arrefecimento rápido"
}
DEPT
{
"Rapid heating and cooling circuit density"
"kg/m^3"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   ELDT
{
5036
1
0
NAME
{
"Massa de vapor condensado"
}
DEPT
{
"Steam condensate mass"
"kg"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   ELDT
{
5040
1
0
NAME
{
"Número de Reynolds do circuito"
}
DEPT
{
"Circuit Reynolds number"
""
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5050
1
0
NAME
{
"Temperatura do metal do circuito"
}
DEPT
{
"Circuit metal temperature"
"K"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5060
1
0
NAME
{
"Eficiência da remoção do calor do circuito"
}
DEPT
{
"Circuit heat removal efficiency"
""
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5070
1
0
NAME
{
"Fluxo de calor do circuito"
}
DEPT
{
"Circuit heat flux"
"W/m^2"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5081
1
0
NAME
{
"Coeficiente de perda menor do circuito"
}
DEPT
{
"Circuit minor loss coefficient"
""
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5082
1
0
NAME
{
"Fator de fricção do circuito"
}
DEPT
{
"Circuit friction factor"
""
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5110
1
0
NAME
{
"Temperatura, molde (superior)"
}
DEPT
{
"Temperature, mold (top)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5111
1
0
NAME
{
"Temperatura, molde"
}
DEPT
{
"Temperature, mold"
"K"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5112
1
0
NAME
{
"Temperatura, peça"
}
DEPT
{
"Temperature, part"
"K"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5113
1
0
NAME
{
"Temperatura, peça (superior)"
}
DEPT
{
"Temperature, part (top)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5114
1
0
NAME
{
"Temperatura, peça (inferior)"
}
DEPT
{
"Temperature, part (bottom)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5115
1
0
NAME
{
"Fluxo, peça"
}
DEPT
{
"Flux, part"
"W/m^2"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5116
1
0
NAME
{
"Fluxo, peça (superior)"
}
DEPT
{
"Flux, part (Top)"
"W/m^2"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5117
1
0
NAME
{
"Fluxo, peça (inferior)"
}
DEPT
{
"Flux, part (Bottom)"
"W/m^2"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5120
1
0
NAME
{
"Temperatura na superfície, canal de alimentação frio"
}
DEPT
{
"Temperature at surface, cold runner"
"K"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5130
1
0
NAME
{
"Temperatura na superfície, canal de alimentação quente"
}
DEPT
{
"Temperature at surface, hot runner"
"K"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5140
1
0
NAME
{
"Tempo até atingir a temperatura de extração, peça"
}
DEPT
{
"Time to freeze, part"
"s"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5150
1
0
NAME
{
"Tempo até atingir a temperatura de extração, canal de alimentação frio"
}
DEPT
{
"Time to freeze, cold runner"
"s"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5160
1
0
NAME
{
"Temperatura, molde (inferior)"
}
DEPT
{
"Temperature, mold (bottom)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5170
1
0
NAME
{
"Diferença de temperatura, peça"
}
DEPT
{
"Temperature difference, part"
"K(d)"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5180
1
0
NAME
{
"Temperatura, máxima, peça"
}
DEPT
{
"Maximum temperature, part"
"K"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5190
1
0
NAME
{
"Temperatura, máxima, canal de alimentação frio"
}
DEPT
{
"Maximum temperature, cold runner"
"K"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5200
1
0
NAME
{
"Temperatura média, peça"
}
DEPT
{
"Average temperature, part"
"K"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5210
1
0
NAME
{
"Temperatura média, canal de alimentação frio"
}
DEPT
{
"Average temperature, cold runner"
"K"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5220
1
0
NAME
{
"Posição temperatura máxima, peça"
}
DEPT
{
"Maximum temperature position, part"
""
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5230
1
0
NAME
{
"Percentagem da camada solidificada, peça (topo)"
}
DEPT
{
"Percentage frozen layer (top), part"
"%"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5235
1
0
NAME
{
"Percentagem da camada solidificada, peça (fundo)"
}
DEPT
{
"Percentage frozen layer (bottom), part"
"%"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5240
1
0
NAME
{
"Perfil da temperatura, peça"
}
DEPT
{
"Temperature profile, part"
"K"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   ELDT
{
5250
1
0
NAME
{
"Perfil da temperatura, canal de alimentação frio"
}
DEPT
{
"Temperature profile, cold runner"
"K"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   ELDT
{
5260
1
0
NAME
{
"Perfil da temperatura, canal de alimentação quente"
}
DEPT
{
"Temperature profile, hot runner"
"K"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   ELDT
{
5270
1
0
NAME
{
"Percentagem da camada solidificada, canal de alimentação frio"
}
DEPT
{
"Percentage frozen layer, cold runner"
"%"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5280
1
0
NAME
{
"Diferença de temperatura molde-fundido (superior), peça"
}
DEPT
{
"Mold-melt temperature difference (Top), part"
"K(d)"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5290
1
0
NAME
{
"Diferença de temperatura molde-fundido (inferior), peça"
}
DEPT
{
"Mold-melt temperature difference (Bottom), part"
"K(d)"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5300
1
0
NAME
{
"Fluxo, canal de alimentação quente"
}
DEPT
{
"Flux, hot runner"
"W/m^2"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5510
1
0
NAME
{
"Temperatura, limite do molde"
}
DEPT
{
"Temperature, mold boundary"
"K"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5515
1
0
NAME
{
"Fluxo de calor do limite do molde"
}
DEPT
{
"Mold boundary heat flux"
"W/m^2"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5520
1
0
NAME
{
"Temperatura, inserto (superior)"
}
DEPT
{
"Temperature (top), insert"
"K"
}
PLTD
{
"G[110]"
}
}

   ELDT
{
5530
1
0
NAME
{
"Temperatura, inserto (inferior)"
}
DEPT
{
"Temperature (bottom), insert"
"K"
}
PLTD
{
"G[110]"
}
}

   ELDT
{
5540
1
0
NAME
{
"Diferença de temperatura, inserto"
}
DEPT
{
"Temperature difference, insert"
"K(d)"
}
PLTD
{
"G[110]"
}
}

   ELDT
{
5550
1
0
NAME
{
"Temperatura, plano de partição (superior)"
}
DEPT
{
"Temperature (top), parting plane"
"K"
}
PLTD
{
"G[110]"
}
}

   ELDT
{
5560
1
0
NAME
{
"Temperatura, plano de partição (inferior)"
}
DEPT
{
"Temperature (bottom), parting plane"
"K"
}
PLTD
{
"G[110]"
}
}

   ELDT
{
5570
1
0
NAME
{
"Diferença de temperatura, plano de partição"
}
DEPT
{
"Temperature difference, parting plane"
"K(d)"
}
PLTD
{
"G[110]"
}
}

   NDDT
{
5600
1
NAME
{
"Temperatura, peça"
}
DEPT
{
"Temperature, part (3D)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5605
1
NAME
{
"Temperatura, inserto peça"
}
DEPT
{
"Temperature, part insert"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5610
1
NAME
{
"Tempo até atingir a temperatura de extração, peça"
}
DEPT
{
"Time to freeze, part (3D)"
"s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   NDDT
{
5620
1
NAME
{
"Percentagem da camada solidificada"
}
DEPT
{
"Percentage frozen layer (3D)"
"%"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   NDDT
{
5630
1
NAME
{
"Percentagem da camada fundida"
}
DEPT
{
"Percentage molten layer (3D)"
"%"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"G[110]"
}
}

   NDDT
{
5635
1
NAME
{
"Diferença de temperatura molde-fundido"
}
DEPT
{
"Mold-melt temperature difference (3D)"
"K(d)"
}
PLTD
{
"G[110]"
}
}

   ELDT
{
5640
1
0
NAME
{
"Temperatura, canal de alimentação frio"
}
DEPT
{
"Temperature, cold runner"
"K"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5650
1
0
NAME
{
"Tempo até atingir a temperatura de extração, canal de alimentação frio"
}
DEPT
{
"Time to freeze, cold runner (3D)"
"s"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5660
1
0
NAME
{
"Temperature, hot runner"
}
DEPT
{
"Temperature, hot runner"
"s"
}
PLTD
{
"UDG[110]"
}
}

   ELDT
{
5670
1
0
NAME
{
"Temperatura residual, peça"
}
DEPT
{
"Temperature residual, part"
"K(d)"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5680
1
0
NAME
{
"Temperatura residual, insertos"
}
DEPT
{
"Temperature residual, inserts"
"K(d)"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5690
1
0
NAME
{
"Temperatura residual, casca exterior"
}
DEPT
{
"Temperature residual, exterior shell"
"K(d)"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   NDDT
{
5701
1
NAME
{
"Temperatura, macho"
}
DEPT
{
"Temperature, core (3D)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   NDDT
{
5702
1
NAME
{
"Temperatura, molde"
}
DEPT
{
"Temperature mold (3D)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   NDDT
{
5703
1
NAME
{
"Fluxo, peça"
}
DEPT
{
"Flux part (3D)"
"W/m^2"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   NDDT
{
5704
1
NAME
{
"Temperatura, molde (transiente)"
}
DEPT
{
"Temperature, mold (transient)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5706
1
NAME
{
"Estacionário, histórico de iteração da temperatura do molde"
}
DEPT
{
"Steady mold temperature iteration history"
"K"
}
INDP
{
"número de iterações"
""
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5707
1
NAME
{
"Estacionário, histórico de iteração do fluxo da peça"
}
DEPT
{
"Steady part flux iteration history"
"W"
}
INDP
{
"número de iterações"
""
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   ELDT
{
5708
1
0
NAME
{
"Temperatura, circuito de arrefecimento (transiente)"
}
DEPT
{
"Temperature, circuit coolant (transient)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   ELDT
{
5709
1
0
NAME
{
"Temperatura, metal do circuito (transiente)"
}
DEPT
{
"Temperature, circuit metal (transient)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5712
1
NAME
{
"Temperatura, interface do molde-cavidade (média)"
}
DEPT
{
"Temperature, mold-cavity interface (averaged)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   NDDT
{
5713
1
NAME
{
"Temperatura, interface do molde-circuito (média)"
}
DEPT
{
"Temperature, mold-circuit interface (averaged)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   NDDT
{
5714
1
NAME
{
"Temperatura, limite do molde (média)"
}
DEPT
{
"Temperature, mold boundary (averaged)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   NDDT
{
5715
1
NAME
{
"Temperatura, interface do molde-cavidade (transiente)"
}
DEPT
{
"Temperature, mold-cavity interface (transient)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5716
1
NAME
{
"Temperatura, interface do molde-circuito (transiente)"
}
DEPT
{
"Temperature, mold-circuit interface (transient)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5717
1
NAME
{
"Temperatura, limite do molde (transiente)"
}
DEPT
{
"Temperature, mold boundary (transient)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5718
1
NAME
{
"Temperatura, inserto do molde"
}
DEPT
{
"Temperature, mold insert (3D)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   NDDT
{
5728
1
NAME
{
"Temperatura, peça (transiente)"
}
DEPT
{
"Temperature, part (transient)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   ELDT
{
5804
1
0
NAME
{
"Temperatura, circuito de arrefecimento (média)"
}
DEPT
{
"Temperature, circuit coolant (averaged)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5806
1
0
NAME
{
"Temperatura, circuito de arrefecimento (transiente desde o arranque)"
}
DEPT
{
"Temperature, circuit coolant (transient from start-up)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   ELDT
{
5807
1
0
NAME
{
"Temperatura, metal do circuito (média)"
}
DEPT
{
"Temperature, circuit metal (averaged)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5809
1
0
NAME
{
"Temperatura, metal do circuito (transiente desde o arranque)"
}
DEPT
{
"Temperature, circuit metal (transient from start-up)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5812
1
NAME
{
"Temperatura, interface do molde-cavidade (transiente desde o arranque)"
}
DEPT
{
"Temperature, mold-cavity interface (transient from start-up)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5816
1
NAME
{
"Temperatura, limite do molde (transiente desde o arranque)"
}
DEPT
{
"Temperature, mold boundary (transient from start-up)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5819
1
NAME
{
"Temperatura, interface do molde-circuito (transiente desde o arranque)"
}
DEPT
{
"Temperature, mold-circuit interface (transient from start-up)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5820
1
NAME
{
"Temperatura, molde (média)"
}
DEPT
{
"Temperature, mold (averaged)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   NDDT
{
5822
1
NAME
{
"Temperatura, molde (transiente desde o arranque)"
}
DEPT
{
"Temperature, mold (transient from start-up)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5823
1
NAME
{
"Temperatura, peça (média)"
}
DEPT
{
"Temperature, part (averaged)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5825
1
NAME
{
"Temperatura, peça (transiente desde o arranque)"
}
DEPT
{
"Temperature, part (transient from start-up)"
"K"
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   ELDT
{
5826
1
0
NAME
{
"Eficiência da remoção do calor do circuito"
}
DEPT
{
"Circuit heat removal efficiency"
""
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5827
1
NAME
{
"Cool-flow interface results"
}
DEPT
{
"Cool-flow interface results"
""
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[110]"
}
}

   NMDT
{
5828
1
NAME
{
"Inj+pack+cool_time"
}
DEPT
{
"Inj+pack+cool_time"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   ELDT
{
5829
1
0
NAME
{
"Cool-flow interface results"
}
DEPT
{
"Cool-flow interface results"
""
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[110]"
}
}

   ELDT
{
5830
1
0
NAME
{
"Fluxo de calor do circuito"
}
DEPT
{
"Circuit heat flux"
"W/m^2"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5831
1
NAME
{
"Fluxo, peça"
}
DEPT
{
"Flux, part"
"W/m^2"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5832
1
NAME
{
"Fluxo, limite do molde"
}
DEPT
{
"Flux, mold boundary"
"W/m^2"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   NDDT
{
5833
1
NAME
{
"Fluxo, limite do molde"
}
DEPT
{
"Flux, mold boundary"
"W/m^2"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5834
1
NAME
{
"Diferença de temperatura molde-fundido "
}
DEPT
{
"Mold-melt temperature difference "
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   ELDT
{
5835
1
0
NAME
{
"Fluxo de calor do circuito"
}
DEPT
{
"Circuit heat flux"
"W/m^2"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   NDDT
{
5836
1
NAME
{
"Fluxo, peça"
}
DEPT
{
"Flux, part"
"W/m^2"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   NDDT
{
5837
1
NAME
{
"Temperatura, inserto do molde (média)"
}
DEPT
{
"Temperature, mold insert (averaged)"
"K"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5838
1
NAME
{
"Temperatura, diferença inserto/molde (média)"
}
DEPT
{
"Temperature, mold-insert difference (averaged)"
"K(d)"
}
PLTD
{
"G[110]"
}
}

   NDDT
{
5839
1
NAME
{
"Temperatura, diferença molde/molde (média)"
}
DEPT
{
"Temperature, mold-mold difference (averaged)"
"K(d)"
}
PLTD
{
"G[110]"
}
}

   NDDT
{
5840
1
NAME
{
"Temperatura, inserto do molde (transiente)"
}
DEPT
{
"Temperature, mold insert (transient)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5841
1
NAME
{
"Temperatura, diferença inserto/molde (transiente)"
}
DEPT
{
"Temperature, mold-insert difference (transient)"
"K(d)"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5842
1
NAME
{
"Temperatura, diferença molde/molde (transiente)"
}
DEPT
{
"Temperature, mold-mold difference (transient)"
"K(d)"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5843
1
NAME
{
"Temperatura, inserto do molde (transiente desde o arranque)"
}
DEPT
{
"Temperature, mold insert (transient from start-up)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5844
1
NAME
{
"Temperatura, diferença inserto/molde (transiente desde o arranque)"
}
DEPT
{
"Temperature, mold-insert difference (transient from start-up)"
"K(d)"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5845
1
NAME
{
"Temperatura, diferença molde/molde (transiente desde o arranque)"
}
DEPT
{
"Temperature, mold-mold difference (transient from start-up)"
"K(d)"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5846
1
NAME
{
"Temperatura, etiqueta no molde, superior (média)"
}
DEPT
{
"Temperature, in-mold label top (averaged)"
"K(d)"
}
PLTD
{
"G[110]"
}
}

   NDDT
{
5847
1
NAME
{
"Temperatura, etiqueta no molde, inferior (média)"
}
DEPT
{
"Temperature, in-mold label bottom (averaged)"
"K(d)"
}
PLTD
{
"G[110]"
}
}

   NDDT
{
5848
1
NAME
{
"Diferença de temperatura, etiqueta no molde (média)"
}
DEPT
{
"Temperature difference, in-mold label (averaged)"
"K(d)"
}
PLTD
{
"G[110]"
}
}

   NDDT
{
5850
1
NAME
{
"Temperatura, núcleo (média)"
}
DEPT
{
"Temperature, core (averaged)"
"K"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5855
1
NAME
{
"Temperatura, núcleo (transiente)"
}
DEPT
{
"Temperature, core (transient)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5860
1
NAME
{
"Temperatura, núcleo (transiente desde o arranque)"
}
DEPT
{
"Temperature, core (transient from start-up)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5865
1
NAME
{
"Temperatura, inserto da peça (média)"
}
DEPT
{
"Temperature, part insert (averaged)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5870
1
NAME
{
"Temperatura, inserto da peça (transiente)"
}
DEPT
{
"Temperature, part insert (transient)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5875
1
NAME
{
"Temperatura, inserto da peça (transiente desde o arranque)"
}
DEPT
{
"Temperature, part insert (transient from start-up)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5880
1
NAME
{
"contacto peça-molde inadequado"
}
DEPT
{
"Improper part-mold contact"
""
}
PLTD
{
"G[110]"
}
}

   NDDT
{
5882
1
NAME
{
"Superfície de partição do molde"
}
DEPT
{
"Mold parting surface"
""
}
PLTD
{
"G[110]"
}
}

   ELDT
{
5885
1
0
NAME
{
"Temperatura, peça (média, perfil)"
}
DEPT
{
"Temperature, part (average, profile)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"DXG[110]"
}
}

   ELDT
{
5890
1
0
NAME
{
"Percentagem da camada solidificada, peça (perfil)"
}
DEPT
{
"Percentage frozen layer, part (profile)"
"%"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5895
1
0
NAME
{
"Percentagem da camada fundida, peça (perfil)"
}
DEPT
{
"Percentage molten layer, part (profile)"
"%"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5900
1
0
NAME
{
"Tempo até atingir a temperatura de extração, peça (perfil)"
}
DEPT
{
"Time to reach ejection temperature, part (profile)"
"s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5905
1
0
NAME
{
"Temperatura, peça (transiente, perfil)"
}
DEPT
{
"Temperature, part (transient, profile)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"DXG[110]"
}
}

   ELDT
{
5910
1
0
NAME
{
"Temperatura, peça (transiente desde o arranque, perfil)"
}
DEPT
{
"Temperature, part (transient from start-up, profile)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"DXG[110]"
}
}

   NDDT
{
5915
1
NAME
{
"Percentagem da camada solidificada, canal de alimentação"
}
DEPT
{
"Percentage frozen layer, runner"
"s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   NDDT
{
5920
1
NAME
{
"Percentagem da camada fundida, canal de alimentação"
}
DEPT
{
"Percentage molten layer, runner"
"s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   NDDT
{
5925
1
NAME
{
"Temperatura, canal de alimentação (média, perfil)"
}
DEPT
{
"Temperature, runner (average, profile)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"DXG[110]"
}
}

   NDDT
{
5930
1
NAME
{
"Temperatura, canal de alimentação (média)"
}
DEPT
{
"Temperature, runner (averaged)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5935
1
NAME
{
"Temperatura, canal de alimentação (transiente, perfil)"
}
DEPT
{
"Temperature, runner (transient, profile)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"DXG[110]"
}
}

   NDDT
{
5940
1
NAME
{
"Temperatura, canal de alimentação (transiente)"
}
DEPT
{
"Temperature, runner (transient)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5945
1
NAME
{
"Temperatura, canal de alimentação (transiente desde o arranque, perfil)"
}
DEPT
{
"Temperature, runner (transient from start-up, profile)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"DXG[110]"
}
}

   NDDT
{
5950
1
NAME
{
"Temperatura, canal de alimentação (transiente desde o arranque)"
}
DEPT
{
"Temperature, runner (transient from start-up)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5951
1
NAME
{
"Temperatura, etiqueta no molde, superior (transiente)"
}
DEPT
{
"Temperature, in-mold label top (transient)"
"K(d)"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5952
1
NAME
{
"Temperatura, etiqueta no molde, inferior (transiente)"
}
DEPT
{
"Temperature, in-mold label bottom (transient)"
"K(d)"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5953
1
NAME
{
"Diferença de temperatura, etiqueta no molde (transiente)"
}
DEPT
{
"Temperature difference, in-mold label (transient)"
"K(d)"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5954
1
NAME
{
"Temperatura, etiqueta no molde, superior (transiente desde o arranque)"
}
DEPT
{
"Temperature, in-mold label top (transient from start-up)"
"K(d)"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5955
1
NAME
{
"Temperatura, etiqueta no molde, inferior (transiente desde o arranque)"
}
DEPT
{
"Temperature, in-mold label bottom (transient from start-up)"
"K(d)"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5956
1
NAME
{
"Diferença de temperatura, etiqueta no molde (transiente desde o arranque)"
}
DEPT
{
"Temperature difference, in-mold label (transient from start-up)"
"K(d)"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5960
1
NAME
{
"Temperatura da frente do fluxo, molde-cavidade"
}
DEPT
{
"Flow front temperature, mold-cavity"
"K"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   NMDT
{
5965
1
NAME
{
"Temperatura, termopares de aquecimento e arrefecimento rápido (transiente)"
}
DEPT
{
"Temperature, rapid heating and cooling thermocouples (transient)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NMDT
{
5970
1
NAME
{
"Temperatura, termopares de aquecimento e arrefecimento rápido (transiente desde o arranque)"
}
DEPT
{
"Temperature, rapid heating and cooling thermocouples (transient from start-up)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NMDT
{
5975
1
NAME
{
"Temperatura, termopares do aquecedor de cartucho (transiente)"
}
DEPT
{
"Temperature, cartridge heater thermocouples (transient)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NMDT
{
5977
1
NAME
{
"Temperatura, termopares do aquecedor (3D) (transiente)"
}
DEPT
{
"Temperature, heater (3D) thermocouples (transient)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NMDT
{
5980
1
NAME
{
"Temperatura, termopares do aquecedor de cartucho (transiente desde o arranque)"
}
DEPT
{
"Temperature, cartridge heater thermocouples (transient from start-up)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NMDT
{
5982
1
NAME
{
"Temperatura, termopares do aquecedor (3D) (transiente desde o arranque)"
}
DEPT
{
"Temperature, heater (3D) thermocouples (transient from start-up)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5985
1
NAME
{
"Temperatura, Canal (3D) (transiente)"
}
DEPT
{
"Temperature, Channel (3D) (transient)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5990
1
NAME
{
"Temperatura, Canal (3D) (transiente desde o arranque)"
}
DEPT
{
"Temperature, Channel (3D) (transient from start-up)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5995
1
NAME
{
"Pressão, Canal (3D)"
}
DEPT
{
"Pressure, Channel (3D)"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   NDDT
{
6000
3
NAME
{
"Velocidade, Canal (3D)"
}
DEPT
{
"Velocity, Channel (3D)"
"m/s"
}
PLTD
{
"DXG[110]"
}
}

   NDDT
{
6020
1
NAME
{
"Temperatura, Canal (3D) (média)"
}
DEPT
{
"Temperature, Channel (3D) (averaged)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   NDDT
{
6022
1
NAME
{
"Fluxo de calor, Canal (3D) (média)"
}
DEPT
{
"Heat flux, Channel (3D) (averaged)"
"W/m^2"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   NDDT
{
6025
1
NAME
{
"Fluxo de calor, Canal (3D) (transiente)"
}
DEPT
{
"Heat flux, Channel (3D) (transient)"
"W/m^2"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
6028
1
NAME
{
"Fluxo de calor, Canal (3D) (transiente desde o arranque)"
}
DEPT
{
"Heat flux, Channel (3D) (transient from start-up)"
"W/m^2"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
6032
3
NAME
{
"Velocidade do circuito de aquecimento e arrefecimento rápido (3D)"
}
DEPT
{
"Rapid heating and cooling circuit velocity (3D)"
"m/s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[110]"
}
}

   NDDT
{
6033
1
NAME
{
"Pressão do circuito de aquecimento e arrefecimento rápido (3D)"
}
DEPT
{
"Rapid heating and cooling circuit pressure (3D)"
"Pa"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
6034
1
NAME
{
"Densidade do circuito de aquecimento e arrefecimento rápido (3D)"
}
DEPT
{
"Rapid heating and cooling circuit density (3D)"
"kg/m^3"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
6035
1
NAME
{
"Temperatura, aquecedor (média)"
}
DEPT
{
"Temperature, heater (averaged)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   NDDT
{
6036
1
NAME
{
"Fluxo de calor, aquecedor (média)"
}
DEPT
{
"Heat flux, heater (averaged)"
"W/m^2"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   NDDT
{
6037
1
NAME
{
"Temperatura, aquecedor (transiente)"
}
DEPT
{
"Temperature, heater (transient)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
6038
1
NAME
{
"Fluxo de calor, aquecedor (transiente)"
}
DEPT
{
"Heat flux, heater (transient)"
"W/m^2"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
6039
1
NAME
{
"Temperatura, aquecedor (transiente desde o arranque)"
}
DEPT
{
"Temperature, heater (transient from start-up)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
6040
1
NAME
{
"Fluxo de calor, aquecedor (transiente desde o arranque)"
}
DEPT
{
"Heat flux, heater (transient from start-up)"
"W/m^2"
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
6141
1
NAME
{
"Channel (3D) heat balance"
}
DEPT
{
"Channel (3D) heat balance"
"W"
}
PLTD
{
"UG[110]"
}
}

   NDDT
{
6142
3
NAME
{
"Densidade atual da origem"
}
DEPT
{
"Source current density"
"A/m^2"
}
PLTD
{
"DXG[110]"
}
}

   NDDT
{
6143
1
NAME
{
"Potencial elétrico da origem"
}
DEPT
{
"Source electric potential"
"V"
}
PLTD
{
"DXG[110]"
}
}

   NDDT
{
6144
1
NAME
{
"Aquecimento de Joule"
}
DEPT
{
"Joule heat"
"W/m^3"
}
PLTD
{
"DXG[110]"
}
}

   NDDT
{
6145
3
NAME
{
"Densidade do fluxo magnético, peça real"
}
DEPT
{
"Magnetic flux density, real part"
"Tesla"
}
PLTD
{
"DXG[110]"
}
}

   NDDT
{
6146
3
NAME
{
"Densidade atual induzida, peça real"
}
DEPT
{
"Induced current density, real part"
"A/m^2"
}
PLTD
{
"DXG[110]"
}
}

   NDDT
{
6147
3
NAME
{
"Densidade do fluxo magnético, peça imaginária"
}
DEPT
{
"Magnetic flux density, imaginary part"
"Tesla"
}
PLTD
{
"DXG[110]"
}
}

   NDDT
{
6148
3
NAME
{
"Densidade atual induzida, peça imaginária"
}
DEPT
{
"Induced current density, imaginary part"
"A/m^2"
}
PLTD
{
"DXG[110]"
}
}

   NDDT
{
6149
3
NAME
{
"Potencial do vetor magnético, peça imaginária"
}
DEPT
{
"Magnetic vector potential, imaginary part"
"V-s/m"
}
PLTD
{
"DXG[110]"
}
}

   NDDT
{
6150
3
NAME
{
"Potencial do vetor magnético, peça real"
}
DEPT
{
"Magnetic vector potential, real part"
"V-s/m"
}
PLTD
{
"DXG[110]"
}
}

   ELDT
{
6160
6
0
NAME
{
"Alteração no índice de refração depois do empeno"
}
DEPT
{
"Change in refractive index after Warpage"
""
}
PLTD
{
"DG[115]"
}
}

   NDDT
{
6170
1
NAME
{
"Concentração do volume de pó"
}
DEPT
{
"Powder volume concentration"
"%"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NDDT
{
6171
1
NAME
{
"Atraso da luz que vem de direção +X, nm"
}
DEPT
{
"Retardation for light coming from +X direction,nm"
" "
}
PLTD
{
"DG[115]"
}
}

   NDDT
{
6172
1
NAME
{
"Atraso da luz que vem de direção -X, nm"
}
DEPT
{
"Retardation for light coming from -X direction, nm"
" "
}
PLTD
{
"DG[115]"
}
}

   NDDT
{
6173
1
NAME
{
"Atraso da luz que vem de direção +Y, nm"
}
DEPT
{
"Retardation for light coming from +Y direction, nm"
" "
}
PLTD
{
"DG[115]"
}
}

   NDDT
{
6174
1
NAME
{
"Atraso da luz que vem de direção -Y, nm"
}
DEPT
{
"Retardation for light coming from -Y direction, nm"
" "
}
PLTD
{
"DG[115]"
}
}

   NDDT
{
6175
1
NAME
{
"Atraso da luz que vem de direção +Z, nm"
}
DEPT
{
"Retardation for light coming from +Z direction, nm"
" "
}
PLTD
{
"DG[115]"
}
}

   NDDT
{
6176
1
NAME
{
"Atraso da luz que vem de direção -Z, nm"
}
DEPT
{
"Retardation for light coming from -Z direction, nm"
" "
}
PLTD
{
"DG[115]"
}
}

   NDDT
{
6181
1
NAME
{
"Desfasamento da luz que vem da direção +X"
}
DEPT
{
"Phase shift for light coming from +X direction"
"Rad"
}
PLTD
{
"DG[115]"
}
}

   NDDT
{
6182
1
NAME
{
"Desfasamento da luz que vem da direção -X"
}
DEPT
{
"Phase shift for light coming from -X direction"
"Rad"
}
PLTD
{
"DG[115]"
}
}

   NDDT
{
6183
1
NAME
{
"Desfasamento da luz que vem da direção +Y"
}
DEPT
{
"Phase shift for light coming from +Y direction"
"Rad"
}
PLTD
{
"DG[115]"
}
}

   NDDT
{
6184
1
NAME
{
"Desfasamento da luz que vem da direção -Y"
}
DEPT
{
"Phase shift for light coming from -Y direction"
"Rad"
}
PLTD
{
"DG[115]"
}
}

   NDDT
{
6185
1
NAME
{
"Desfasamento da luz que vem da direção +Z"
}
DEPT
{
"Phase shift for light coming from +Z direction"
"Rad"
}
PLTD
{
"DG[115]"
}
}

   NDDT
{
6186
1
NAME
{
"Desfasamento da luz que vem da direção -Z"
}
DEPT
{
"Phase shift for light coming from -Z direction"
"Rad"
}
PLTD
{
"DG[115]"
}
}

   NDDT
{
6200
3
NAME
{
"Rotation - multishot"
}
DEPT
{
"Rotation - multishot"
"m"
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[110]"
}
}

   ELDT
{
6204
1
0
NAME
{
"Pressão de circuito de arrefecimento controlado por termopar (transiente desde o arranque)"
}
DEPT
{
"Thermocouple controlled cooling circuit pressure (transient from start-up)"
"Pa"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   ELDT
{
6205
1
0
NAME
{
"Número de Reynolds do circuito de arrefecimento controlado por termopar (transiente desde o arranque)"
}
DEPT
{
"Thermocouple controlled cooling circuit reynolds number (transient from start-up)"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   ELDT
{
6206
1
0
NAME
{
"Caudal do circuito de arrefecimento controlado por termopar (transiente desde o arranque)"
}
DEPT
{
"Thermocouple controlled cooling circuit flow rate (transient from start-up)"
"m^3/sec"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   ELDT
{
6207
1
0
NAME
{
"Pressão do circuito de arrefecimento controlado por termopar"
}
DEPT
{
"Thermocouple controlled cooling circuit pressure"
"Pa"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   ELDT
{
6208
1
0
NAME
{
"Número de Reynolds do circuito de arrefecimento controlado por termopar"
}
DEPT
{
"Thermocouple controlled cooling circuit reynolds number"
""
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   ELDT
{
6209
1
0
NAME
{
"Caudal do circuito de arrefecimento controlado por termopar"
}
DEPT
{
"Thermocouple controlled cooling circuit flow rate"
"m^3/sec"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
6210
3
NAME
{
"Rotation - multishot (transient from start-up)"
}
DEPT
{
"Rotation - multishot (transient from start-up)"
"m"
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[110]"
}
}

   NDDT
{
6231
1
NAME
{
"Atraso da luz que vem de direção +X"
}
DEPT
{
"Retardation for light coming from +X direction"
"m2"
}
PLTD
{
"DG[115]"
}
}

   NDDT
{
6232
1
NAME
{
"Atraso da luz que vem de direção -X"
}
DEPT
{
"Retardation for light coming from -X direction"
"m2"
}
PLTD
{
"DG[115]"
}
}

   NDDT
{
6233
1
NAME
{
"Atraso da luz que vem de direção +Y"
}
DEPT
{
"Retardation for light coming from +Y direction"
"m2"
}
PLTD
{
"DG[115]"
}
}

   NDDT
{
6234
1
NAME
{
"Atraso da luz que vem de direção -Y"
}
DEPT
{
"Retardation for light coming from -Y direction"
"m2"
}
PLTD
{
"DG[115]"
}
}

   NDDT
{
6235
1
NAME
{
"Atraso da luz que vem de direção +Z"
}
DEPT
{
"Retardation for light coming from +Z direction"
"m2"
}
PLTD
{
"DG[115]"
}
}

   NDDT
{
6236
1
NAME
{
"Atraso da luz que vem de direção -Z"
}
DEPT
{
"Retardation for light coming from -Z direction"
"m2"
}
PLTD
{
"DG[115]"
}
}

   TXDT
{
6240

         NAME
{
"Relatório sobre a contração e o empeno"
}

         DEPT
{
"Report on shrinkage and warpage"
}

      PLTD
{
""
}
}

   NDDT
{
6250
3
NAME
{
"Deflexão, todos os efeitos[Componente X/Componente Y/Componente Z/Deflexão]"
}
DEPT
{
"Deflection, all effects[X Component/Y Component/Z Component/Deflection]"
"m"
}
PLTD
{
"SAG[115]"
}
}

   NDDT
{
6252
3
NAME
{
"Deflexão, arrefecimento diferencial[Componente X/Componente Y/Componente Z/Deflexão]"
}
DEPT
{
"Deflection, differential cooling[X Component/Y Component/Z Component/Deflection]"
"m"
}
PLTD
{
"SAG[115]"
}
}

   NDDT
{
6254
3
NAME
{
"Deflexão, contração diferencial[Componente X/Componente Y/Componente Z/Deflexão]"
}
DEPT
{
"Deflection, differential shrinkage[X Component/Y Component/Z Component/Deflection]"
"m"
}
PLTD
{
"SAG[115]"
}
}

   NDDT
{
6256
3
NAME
{
"Deflexão, efeitos de orientação[Componente X/Componente Y/Componente Z/Deflexão]"
}
DEPT
{
"Deflection, orientation effects[X Component/Y Component/Z Component/Deflection]"
"m"
}
PLTD
{
"SAG[115]"
}
}

   NDDT
{
6258
3
NAME
{
"Deflexão, efeito de canto[Componente X/Componente Y/Componente Z/Deflexão]"
}
DEPT
{
"Deflection, corner effect[X Component/Y Component/Z Component/Deflection]"
"m"
}
PLTD
{
"SAG[115]"
}
}

   NDDT
{
6260
3
NAME
{
"Deflexão, (deflexão grande, empeno)[Componente X/Componente Y/Componente Z/Deflexão]"
}
DEPT
{
"Deflection (large deflection,warp)[X Component/Y Component/Z Component/Deflection]"
"m"
}
INDP
{
"Fator de carga"
"%"
}
PLTD
{
"SXG[115]"
}
}

   NDDT
{
6270
3
NAME
{
"Forma do modo de flexão"
}
DEPT
{
"Mode shape"
"%"
}
INDP
{
"Valor eigen"
""
}
PLTD
{
"SG[115]"
}
}

   NDDT
{
6272
3
NAME
{
"Forma do modo, arrefecimento diferencial"
}
DEPT
{
"Mode shape, differential cooling"
"%"
}
INDP
{
"Valor eigen"
""
}
PLTD
{
"SG[115]"
}
}

   NDDT
{
6274
3
NAME
{
"Forma do modo, contração diferencial"
}
DEPT
{
"Mode shape, differential shrinkage"
"%"
}
INDP
{
"Valor eigen"
""
}
PLTD
{
"SG[115]"
}
}

   NDDT
{
6276
3
NAME
{
"Forma do modo, efeitos de orientação"
}
DEPT
{
"Mode shape, orientation effects"
"%"
}
INDP
{
"Valor eigen"
""
}
PLTD
{
"SG[115]"
}
}

   NDDT
{
6278
3
NAME
{
"Nodal rotation"
}
DEPT
{
"Nodal rotation"
""
}
PLTD
{
"UG[115]"
}
}

   ELDT
{
6300
6
0
NAME
{
"Tensor de tensão (empeno)"
}
DEPT
{
"Stress tensor (warp)"
"Pa"
}
INDP
{
"Fator de carga"
"%"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"XBG[115]"
}
}

   ELDT
{
6301
1
0
NAME
{
"Tensão na primeira direção principal (empeno)"
}
DEPT
{
"Stress in first principal direction (warp)"
"Pa"
}
INDP
{
"Fator de carga"
"%"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"DXG[115]"
}
}

   ELDT
{
6302
1
0
NAME
{
"Tensão na segunda direção principal (empeno)"
}
DEPT
{
"Stress in second principal direction (warp)"
"Pa"
}
INDP
{
"Fator de carga"
"%"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"DXG[115]"
}
}

   ELDT
{
6303
1
0
NAME
{
"Tensão de corte máxima (empeno)"
}
DEPT
{
"Maximum shear stress (warp)"
"Pa"
}
INDP
{
"Fator de carga"
"%"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"DXG[115]"
}
}

   ELDT
{
6304
1
0
NAME
{
"Tensão, Mises-Hencky (empeno)"
}
DEPT
{
"Stress, Mises-Hencky (warp)"
"Pa"
}
INDP
{
"Fator de carga"
"%"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"DXG[115]"
}
}

   ELDT
{
6310
6
0
NAME
{
"Tensor de tensão (empeno)"
}
DEPT
{
"Stress tensor (warp)"
"Pa"
}
INDP
{
"Fator de carga"
"%"
}
PLTD
{
"XG[115]"
}
}

   ELDT
{
6311
6
0
NAME
{
"Tensor de deformação (empeno)"
}
DEPT
{
"Strain tensor (warp)"
""
}
INDP
{
"Fator de carga"
"%"
}
PLTD
{
"XG[115]"
}
}

   ELDT
{
6313
1
0
NAME
{
"Tensão de corte máxima (empeno)"
}
DEPT
{
"Maximum shear stress (warp)"
"Pa"
}
INDP
{
"Fator de carga"
"%"
}
PLTD
{
"DXG[115]"
}
}

   ELDT
{
6314
1
0
NAME
{
"Tensão, Mises-Hencky (empeno)"
}
DEPT
{
"Stress, Mises-Hencky (warp)"
"Pa"
}
INDP
{
"Fator de carga"
"%"
}
PLTD
{
"DXG[115]"
}
}

   ELDT
{
6350
6
0
NAME
{
"Tensor de deformação (empeno)"
}
DEPT
{
"Strain tensor (warp)"
""
}
INDP
{
"Fator de carga"
"%"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"XBG[115]"
}
}

   ELDT
{
6351
1
0
NAME
{
"Deformação na primeira direção principal (empeno)"
}
DEPT
{
"Strain in first principal direction (warp)"
""
}
INDP
{
"Fator de carga"
"%"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"XG[115]"
}
}

   ELDT
{
6352
1
0
NAME
{
"Deformação na segunda direção principal (empeno)"
}
DEPT
{
"Strain in second principal direction (warp)"
""
}
INDP
{
"Fator de carga"
"%"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"XG[115]"
}
}

   ELDT
{
6400
1
0
NAME
{
"Contração isotrópica"
}
DEPT
{
"Isotropic shrinkage"
"%"
}
PLTD
{
"DG[115]"
}
}

   ELDT
{
6402
1
0
NAME
{
"Contração anisotrópica"
}
DEPT
{
"Anisotropic shrinkage"
"%"
}
PLTD
{
"DG[115]"
}
}

   ELDT
{
6404
1
0
NAME
{
"Curvatura de flexão inicial"
}
DEPT
{
"Initial bending curvature"
"1/m"
}
PLTD
{
"DG[115]"
}
}

   ELDT
{
6405
1
0
NAME
{
"Curvatura de flexão (empeno)"
}
DEPT
{
"Bending curvature(warp)"
"1/m"
}
PLTD
{
"DG[115]"
}
}

   ELDT
{
6406
3
0
NAME
{
"Orientação do material"
}
DEPT
{
"Material orientation"
""
}
PLTD
{
"LDR[0,1,2]G[115]"
}
}

   ELDT
{
6410
1
0
NAME
{
"Contração pararela, antes de empeno"
}
DEPT
{
"Parallel shrinkage, before warpage"
"%"
}
PLTD
{
"DG[115]"
}
}

   ELDT
{
6412
1
0
NAME
{
"Contração perpendicular, antes de empeno"
}
DEPT
{
"Perpendicular shrinkage, before warpage"
"%"
}
PLTD
{
"DG[115]"
}
}

   NDDT
{
6520
3
NAME
{
"Deflexão (deflexão pequena, tensão)[Componente X/Componente Y/Componente Z/Deflexão]"
}
DEPT
{
"Deflection (small deflection,stress)[X Component/Y Component/Z Component/Deflection]"
"m"
}
PLTD
{
"SG[117]"
}
}

   NDDT
{
6530
3
NAME
{
"Deflexão (deflexão grande, tensão)[Componente X/Componente Y/Componente Z/Deflexão]"
}
DEPT
{
"Deflection (large deflection,stress)[X Component/Y Component/Z Component/Deflection]"
"m"
}
INDP
{
"Fator de carga"
"%"
}
PLTD
{
"SXTG[117]"
}
}

   NDDT
{
6540
3
NAME
{
"Forma do modo (frequência modal)"
}
DEPT
{
"Mode shape (modal frequency)"
"%"
}
INDP
{
"Frequência"
"Hz"
}
PLTD
{
"SG[117]"
}
}

   NDDT
{
6550
3
NAME
{
"Forma do modo de flexão "
}
DEPT
{
"Mode shape"
"%"
}
INDP
{
"Valor eigen"
""
}
PLTD
{
"SG[117]"
}
}

   ELDT
{
6600
6
0
NAME
{
"Tensor de pressão"
}
DEPT
{
"Stress tensor"
"Pa"
}
INDP
{
"Fator de carga"
"%"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"XBG[117]"
}
}

   ELDT
{
6601
1
0
NAME
{
"Tensão na primeira direção principal (tensão)"
}
DEPT
{
"Stress in first principal direction (stress)"
"Pa"
}
INDP
{
"Fator de carga"
"%"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"DXG[117]"
}
}

   ELDT
{
6602
1
0
NAME
{
"Tensão na segunda direção principal (tensão)"
}
DEPT
{
"Stress in second principal direction (stress)"
"Pa"
}
INDP
{
"Fator de carga"
"%"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"DXG[117]"
}
}

   ELDT
{
6603
1
0
NAME
{
"Tensão de corte máxima (tensão)"
}
DEPT
{
"Maximum shear stress (stress)"
"Pa"
}
INDP
{
"Fator de carga"
"%"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"DXG[117]"
}
}

   ELDT
{
6604
1
0
NAME
{
"Tensão, Mises-Hencky (tensão)"
}
DEPT
{
"Stress, Mises-Hencky (stress)"
"Pa"
}
INDP
{
"Fator de carga"
"%"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"DXG[117]"
}
}

   ELDT
{
6605
6
0
NAME
{
"Tensor de tensão (tensão)"
}
DEPT
{
"Stress tensor (stress)"
"Pa"
}
INDP
{
"Fator de carga"
"%"
}
PLTD
{
"XBG[117]"
}
}

   ELDT
{
6606
1
0
NAME
{
"Tensão de corte máxima (tensão)"
}
DEPT
{
"Maximum shear stress (stress)"
"Pa"
}
INDP
{
"Fator de carga"
"%"
}
PLTD
{
"DXG[117]"
}
}

   ELDT
{
6607
1
0
NAME
{
"Tensão, Mises-Hencky (tensão)"
}
DEPT
{
"Stress, Mises-Hencky (stress)"
"Pa"
}
INDP
{
"Fator de carga"
"%"
}
PLTD
{
"DXG[117]"
}
}

   ELDT
{
6608
6
0
NAME
{
"Tensor de deformação (tensão)"
}
DEPT
{
"Strain tensor (stress)"
""
}
INDP
{
"Fator de carga"
"%"
}
PLTD
{
"XBG[117]"
}
}

   NDDT
{
6610
6
NAME
{
"Tensor de tensão residual"
}
DEPT
{
"Residual stress tensor (3D)"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[117]"
}
}

   NDDT
{
6611
6
NAME
{
"Residual stress tensor for warp analysis"
}
DEPT
{
"Residual stress tensor (3D) for warp analysis"
"Pa"
}
PLTD
{
"UG[117]"
}
}

   ELDT
{
6650
6
0
NAME
{
"Tensor de deformação"
}
DEPT
{
"Strain tensor"
""
}
INDP
{
"Fator de carga"
"%"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"XBG[117]"
}
}

   ELDT
{
6651
1
0
NAME
{
"Deformação na primeira direção principal (tensão)"
}
DEPT
{
"Strain in first principal direction (stress)"
""
}
INDP
{
"Fator de carga"
"%"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"DXG[117]"
}
}

   ELDT
{
6652
1
0
NAME
{
"Deformação na segunda direção principal (tensão)"
}
DEPT
{
"Strain in second principal direction (stress)"
""
}
INDP
{
"Fator de carga"
"%"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"DXG[117]"
}
}

   ELDT
{
6660
6
0
NAME
{
"Strain tensor"
}
DEPT
{
"Strain tensor"
""
}
PLTD
{
"UXBG[120]"
}
}

   NDDT
{
6700
3
NAME
{
"Nodal force"
}
DEPT
{
"Nodal force"
"N"
}
PLTD
{
"UG[140]"
}
}

   NDDT
{
6710
6
NAME
{
"Prescribed nodal constraints"
}
DEPT
{
"Prescribed nodal constraints"
"N"
}
PLTD
{
"UG[140]"
}
}

   ELDT
{
6750
1
0
NAME
{
"Diferença de pressão máxima"
}
DEPT
{
"Maximum pressure difference"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[140]"
}
}

   NDDT
{
6760
3
NAME
{
"Deflexão (deflexão pequena, varrimento de arame [Componente X/Componente Y/Componente Z/Deflexão]"
}
DEPT
{
"Deflection (small deflection,wire sweep)[X Component/Y Component/Z Component/Deflection]"
"m"
}
PLTD
{
"SG[140]"
}
}

   NDDT
{
6761
3
NAME
{
"Deflexão (deflexão grande, varrimento de arame)[Componente X/Componente Y/Componente Z/Deflexão]"
}
DEPT
{
"Deflection (large deflection,wire sweep)[X Component/Y Component/Z Component/Deflection]"
"m"
}
INDP
{
"Fator de carga"
"%"
}
PLTD
{
"SXG[140]"
}
}

   ELDT
{
6762
1
0
NAME
{
"Tensão na primeira direção principal (varrimento de arame)"
}
DEPT
{
"Stress in first principal direction (wire sweep)"
"Pa"
}
INDP
{
"Fator de carga"
"%"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"XG[140]"
}
}

   ELDT
{
6763
1
0
NAME
{
"Tensão na segunda direção principal (varrimento de arame)"
}
DEPT
{
"Stress in second principal direction (wire sweep)"
"Pa"
}
INDP
{
"Fator de carga"
"%"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"XG[140]"
}
}

   ELDT
{
6764
1
0
NAME
{
"Tensão de corte máxima (varrimento de arame)"
}
DEPT
{
"Maximum shear stress (wire sweep)"
"Pa"
}
INDP
{
"Fator de carga"
"%"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"XG[140]"
}
}

   ELDT
{
6765
1
0
NAME
{
"Tensão, Mises-Hencky (varrimento de arame)"
}
DEPT
{
"Stress, Mises-Hencky (wire sweep)"
"Pa"
}
INDP
{
"Fator de carga"
"%"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"XG[140]"
}
}

   NDDT
{
6770
3
NAME
{
"Deflexão (deflexão pequena, desvio de pá)[Componente X/Componente Y/Componente Z/Deflexão]"
}
DEPT
{
"Deflection (small deflection,paddle shift)[X Component/Y Component/Z Component/Deflection]"
"m"
}
PLTD
{
"SG[140]"
}
}

   NDDT
{
6771
3
NAME
{
"Deflexão (deflexão grande, desvio de pá)[Componente X/Componente Y/Componente Z/Deflexão]"
}
DEPT
{
"Deflection (large deflection,paddle shift)[X Component/Y Component/Z Component/Deflection]"
"m"
}
INDP
{
"Fator de carga"
"%"
}
PLTD
{
"SXG[140]"
}
}

   ELDT
{
6772
1
0
NAME
{
"Tensão na primeira direção principal (desvio da pá)"
}
DEPT
{
"Stress in first principal direction (paddle shift)"
"Pa"
}
INDP
{
"Fator de carga"
"%"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"XG[140]"
}
}

   ELDT
{
6773
1
0
NAME
{
"Tensão na segunda direção principal (desvio da pá)"
}
DEPT
{
"Stress in second principal direction (paddle shift)"
"Pa"
}
INDP
{
"Fator de carga"
"%"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"XG[140]"
}
}

   ELDT
{
6774
1
0
NAME
{
"Tensão de corte máxima (desvio da pá)"
}
DEPT
{
"Maximum shear stress (paddle shift)"
"Pa"
}
INDP
{
"Fator de carga"
"%"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"XG[140]"
}
}

   ELDT
{
6775
1
0
NAME
{
"Tensão, Mises-Hencky (desvio da pá)"
}
DEPT
{
"Stress, Mises-Hencky (paddle shift)"
"Pa"
}
INDP
{
"Fator de carga"
"%"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"XG[140]"
}
}

   NDDT
{
6777
3
NAME
{
"Deflexão (desvio de pá)[Componente X/Componente Y/Componente Z/Deflexão]"
}
DEPT
{
"Deflection (paddle shift)[X Component/Y Component/Z Component/Deflection]"
"m"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"SXG[140]"
}
}

   NDDT
{
6780
1
NAME
{
"Índice de varrimento de arame"
}
DEPT
{
"Wire sweep index"
""
}
PLTD
{
"DG[140]"
}
}

   NDDT
{
6782
1
NAME
{
"Número do arame"
}
DEPT
{
"Wire number"
""
}
PLTD
{
"DG[140]"
}
}

   NMDT
{
6783
1
NAME
{
"Magnitude máxima de deflexão dos arames - Número do arame"
}
DEPT
{
"Maximum wire deflection magnitude"
"m"
}
INDP
{
"Número do arame"
" "
}
PLTD
{
"XG[140]"
}
}

   NMDT
{
6784
1
NAME
{
"Índice de varrimento de arame máximo - Número do arame"
}
DEPT
{
"Maximum wire sweep index"
""
}
INDP
{
"Número do arame"
" "
}
PLTD
{
"XG[140]"
}
}

   NDDT
{
6785
1
NAME
{
"Pares de arames na folga crítica"
}
DEPT
{
"Wire pairs within critical clearance"
" "
}
INDP
{
"Folga crítica entre os arames"
"m"
}
PLTD
{
"DG[140]"
}
}

   NDDT
{
6786
1
NAME
{
"Distância até ao arame mais próximo"
}
DEPT
{
"Distance to closest wire"
"m"
}
PLTD
{
"DG[140]"
}
}

   NMDT
{
6788
1
NAME
{
"Distância até ao arame mais próximo - Número do arame"
}
DEPT
{
"Distance to closest wire"
"m"
}
INDP
{
"Número do arame"
" "
}
PLTD
{
"XG[140]"
}
}

   NDDT
{
6790
1
NAME
{
"Deflexão, em plano (varrimento de arame)"
}
DEPT
{
"In-plane deflection (wire sweep)"
"m"
}
PLTD
{
"SG[140]"
}
}

   ELDT
{
6800
1
0
NAME
{
"Tensão axial (varrimento de arame)"
}
DEPT
{
"Axial stress (wire sweep)"
"Pa"
}
PLTD
{
"1 1 1 0G[140]"
}
}

   ELDT
{
6802
1
0
NAME
{
"Tensão de corte (varrimento de arame)"
}
DEPT
{
"Shear stress (wire sweep)"
"Pa"
}
PLTD
{
"1 1 1 0G[140]"
}
}

   ELDT
{
6804
1
0
NAME
{
"Deformação axial (varrimento de arame)"
}
DEPT
{
"Axial strain (wire sweep)"
""
}
PLTD
{
"1 1 1 0G[140]"
}
}

   ELDT
{
6806
1
0
NAME
{
"Deformação de corte (varrimento de arame)"
}
DEPT
{
"Shear strain (wire sweep)"
""
}
PLTD
{
"1 1 1 0G[140]"
}
}

   ELDT
{
6810
1
0
NAME
{
"Tensão axial 1 (desvio da pá)"
}
DEPT
{
"Axial stress 1 (paddle shift)"
"Pa"
}
PLTD
{
"1 1 1 0G[140]"
}
}

   ELDT
{
6812
1
0
NAME
{
"Tensão axial 2 (desvio da pá)"
}
DEPT
{
"Axial stress 2 (paddle shift)"
"Pa"
}
PLTD
{
"1 1 1 0G[140]"
}
}

   ELDT
{
6814
1
0
NAME
{
"Tensão de corte (desvio da pá)"
}
DEPT
{
"Shear stress (paddle shift)"
"Pa"
}
PLTD
{
"1 1 1 0G[140]"
}
}

   ELDT
{
6816
1
0
NAME
{
"Deformação axial 1 (desvio da pá)"
}
DEPT
{
"Axial strain 1 (paddle shift)"
""
}
PLTD
{
"1 1 1 0G[140]"
}
}

   ELDT
{
6818
1
0
NAME
{
"Deformação axial 2 (desvio da pá)"
}
DEPT
{
"Axial strain 2 (paddle shift)"
""
}
PLTD
{
"1 1 1 0G[140]"
}
}

   ELDT
{
6820
1
0
NAME
{
"Deformação de corte (desvio da pá)"
}
DEPT
{
"Shear strain (paddle shift)"
""
}
PLTD
{
"1 1 1 0G[140]"
}
}

   NDDT
{
7020
1
NAME
{
"Taxa de corte, volume"
}
DEPT
{
"Shear rate, bulk"
"1/s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
7030
1
0
NAME
{
"Conversão"
}
DEPT
{
"Conversion"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NDDT
{
7040
1
NAME
{
"Conversão no nó"
}
DEPT
{
"Conversion at node"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NDDT
{
7050
1
NAME
{
"Tensão de corte na parede"
}
DEPT
{
"Shear stress at wall"
"Pa"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NDDT
{
7060
1
NAME
{
"Conversão de volume (nó)"
}
DEPT
{
"Bulk conversion (node)"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
7065
1
0
NAME
{
"Conversão de volume"
}
DEPT
{
"Bulk conversion"
" "
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NDDT
{
7070
1
NAME
{
"Fração da camada curada"
}
DEPT
{
"Cured layer fraction"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NDDT
{
7071
1
NAME
{
"Fração da camada curada"
}
DEPT
{
"Cured layer fraction"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"PXG[100]"
}
}

   NDDT
{
7080
1
NAME
{
"Espessura da camada de polímero"
}
DEPT
{
"Thickness of polymer skin"
"%"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NDDT
{
7090
1
NAME
{
"Temperatura de volume no fim do enchimento"
}
DEPT
{
"Bulk temperature at end of fill"
"K"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   NDDT
{
7100
1
NAME
{
"Conversão de volume no fim do enchimento"
}
DEPT
{
"Bulk conversion at end of fill"
""
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
7110
1
0
NAME
{
"Peso da cavidade"
}
DEPT
{
"Cavity weight"
"kg"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[100]"
}
}

   NDDT
{
7112
1
NAME
{
"Peso da cavidade"
}
DEPT
{
"Cavity weight"
"kg"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[100]"
}
}

   ELDT
{
7115
1
0
NAME
{
"Viscosidade"
}
DEPT
{
"Viscosity"
"Pa-s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NDDT
{
7140
1
NAME
{
"Força nodal (varrimento de arame ou desvio da pá)"
}
DEPT
{
"Nodal force (wire sweep or paddle shift)"
"N"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
7190
1
0
NAME
{
"Diferença de pressão, máxima (desvio da pá)"
}
DEPT
{
"Maximum pressure difference (paddle shift)"
"Pa"
}
PLTD
{
"1 1 1 0G[100]"
}
}

   ELDT
{
7200
1
0
NAME
{
"Diferença de pressão (desvio da pá)"
}
DEPT
{
"Pressure difference (paddle shift)"
"Pa"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NDDT
{
7210
1
NAME
{
"Pressão no nó, desvio da bucha"
}
DEPT
{
"Pressure at node, core shift"
"Pa"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DG[145]"
}
}

   ELDT
{
7500
3
0
NAME
{
"Orientação do tapete"
}
DEPT
{
"Mat orientation"
""
}
PLTD
{
"G[100]"
}
}

   ELDT
{
7800
1
0
NAME
{
"Raio da bolha, final"
}
DEPT
{
"Final bubble radius"
"m"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
7810
1
0
NAME
{
"Pressão da bolha, final"
}
DEPT
{
"Final bubble pressure"
"Pa"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
7815
1
0
NAME
{
"Densidade do número de bolhas, final"
}
DEPT
{
"Final bubble number density"
"1/m^3"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
7820
1
0
NAME
{
"Raio da bolha"
}
DEPT
{
"Bubble radius"
"m"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
7830
1
0
NAME
{
"Pressão da bolha"
}
DEPT
{
"Bubble pressure"
"Pa"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
7835
1
0
NAME
{
"Densidade do número de bolhas"
}
DEPT
{
"Bubble number density"
"1/m^3"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NDDT
{
7850
1
NAME
{
"Pressão da região de ventilação"
}
DEPT
{
"Vent region pressure"
"Pa"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[100]"
}
}

   NMDT
{
8001
1
NAME
{
"Temperatura da frente do fluxo (DOE)"
}
DEPT
{
"Flow front temperature"
"K"
}
INDP
{
"Temperatura do fundido"
"K"
}
INDP
{
"Temperatura do molde"
"K"
}
INDP
{
"Tempo de injeção"
"s"
}
INDP
{
"Multiplicador do perfil de injeção"
"%"
}
INDP
{
"Tempo de compactação"
"s"
}
INDP
{
"Multiplicador do perfil de compactação"
"%"
}
INDP
{
"Multiplicador de espessura global"
"%"
}
PLTD
{
"OCG[105]"
}
}

   NMDT
{
8002
1
NAME
{
"Tensão de corte (DOE)"
}
DEPT
{
"Shear stress"
"Pa"
}
INDP
{
"Temperatura do fundido"
"K"
}
INDP
{
"Temperatura do molde"
"K"
}
INDP
{
"Tempo de injeção"
"s"
}
INDP
{
"Multiplicador do perfil de injeção"
"%"
}
INDP
{
"Tempo de compactação"
"s"
}
INDP
{
"Multiplicador do perfil de compactação"
"%"
}
INDP
{
"Multiplicador de espessura global"
"%"
}
PLTD
{
"OCG[105]"
}
}

   NMDT
{
8003
1
NAME
{
"Pressão de injeção (DOE)"
}
DEPT
{
"Injection pressure"
"Pa"
}
INDP
{
"Temperatura do fundido"
"K"
}
INDP
{
"Temperatura do molde"
"K"
}
INDP
{
"Tempo de injeção"
"s"
}
INDP
{
"Multiplicador do perfil de injeção"
"%"
}
INDP
{
"Tempo de compactação"
"s"
}
INDP
{
"Multiplicador do perfil de compactação"
"%"
}
INDP
{
"Multiplicador de espessura global"
"%"
}
PLTD
{
"OCG[105]"
}
}

   NMDT
{
8004
1
NAME
{
"Tonelagem de fecho (DOE)"
}
DEPT
{
"Clamp tonnage"
"N"
}
INDP
{
"Temperatura do fundido"
"K"
}
INDP
{
"Temperatura do molde"
"K"
}
INDP
{
"Tempo de injeção"
"s"
}
INDP
{
"Multiplicador do perfil de injeção"
"%"
}
INDP
{
"Tempo de compactação"
"s"
}
INDP
{
"Multiplicador do perfil de compactação"
"%"
}
INDP
{
"Multiplicador de espessura global"
"%"
}
PLTD
{
"OCG[105]"
}
}

   NMDT
{
8005
1
NAME
{
"Variação da contração volumétrica (DOE)"
}
DEPT
{
"Volumetric shrinkage variation"
"%"
}
INDP
{
"Temperatura do fundido"
"K"
}
INDP
{
"Temperatura do molde"
"K"
}
INDP
{
"Tempo de injeção"
"s"
}
INDP
{
"Multiplicador do perfil de injeção"
"%"
}
INDP
{
"Tempo de compactação"
"s"
}
INDP
{
"Multiplicador do perfil de compactação"
"%"
}
INDP
{
"Multiplicador de espessura global"
"%"
}
PLTD
{
"OCG[105]"
}
}

   NMDT
{
8006
1
NAME
{
"Chupados, índice (DOE)"
}
DEPT
{
"Sink index (DOE)"
"%"
}
INDP
{
"Temperatura do fundido"
"K"
}
INDP
{
"Temperatura do molde"
"K"
}
INDP
{
"Tempo de injeção"
"s"
}
INDP
{
"Multiplicador do perfil de injeção"
"%"
}
INDP
{
"Tempo de compactação"
"s"
}
INDP
{
"Multiplicador do perfil de compactação"
"%"
}
INDP
{
"Multiplicador de espessura global"
"%"
}
PLTD
{
"OCG[105]"
}
}

   NMDT
{
8007
1
NAME
{
"Peso da peça (DOE)"
}
DEPT
{
"Part weight"
"kg"
}
INDP
{
"Temperatura do fundido"
"K"
}
INDP
{
"Temperatura do molde"
"K"
}
INDP
{
"Tempo de injeção"
"s"
}
INDP
{
"Multiplicador do perfil de injeção"
"%"
}
INDP
{
"Tempo de compactação"
"s"
}
INDP
{
"Multiplicador do perfil de compactação"
"%"
}
INDP
{
"Multiplicador de espessura global"
"%"
}
PLTD
{
"OCG[105]"
}
}

   NMDT
{
8008
1
NAME
{
"Tempo de ciclo (DOE)"
}
DEPT
{
"Cycle time"
"s"
}
INDP
{
"Temperatura do fundido"
"K"
}
INDP
{
"Temperatura do molde"
"K"
}
INDP
{
"Tempo de injeção"
"s"
}
INDP
{
"Multiplicador do perfil de injeção"
"%"
}
INDP
{
"Tempo de compactação"
"s"
}
INDP
{
"Multiplicador do perfil de compactação"
"%"
}
INDP
{
"Multiplicador de espessura global"
"%"
}
PLTD
{
"OCG[105]"
}
}

   NMDT
{
8009
1
NAME
{
"Qualidade da peça (DOE)"
}
DEPT
{
"Part quality"
""
}
INDP
{
"Temperatura do fundido"
"K"
}
INDP
{
"Temperatura do molde"
"K"
}
INDP
{
"Tempo de injeção"
"s"
}
INDP
{
"Multiplicador do perfil de injeção"
"%"
}
INDP
{
"Tempo de compactação"
"s"
}
INDP
{
"Multiplicador do perfil de compactação"
"%"
}
INDP
{
"Multiplicador de espessura global"
"%"
}
PLTD
{
"OCG[105]"
}
}

   NMDT
{
8010
1
NAME
{
"Qualidade da peça, relativa (DOE)"
}
DEPT
{
"Part quality (Rel)"
""
}
INDP
{
"Temperatura do fundido"
"K"
}
INDP
{
"Temperatura do molde"
"K"
}
INDP
{
"Tempo de injeção"
"s"
}
INDP
{
"Multiplicador do perfil de injeção"
"%"
}
INDP
{
"Tempo de compactação"
"s"
}
INDP
{
"Multiplicador do perfil de compactação"
"%"
}
INDP
{
"Multiplicador de espessura global"
"%"
}
PLTD
{
"OCG[105]"
}
}

   ELDT
{
8101
1
0
NAME
{
"Temperatura de volume no fim do enchimento (DOE)"
}
DEPT
{
"Bulk temperature at end of fill (DOE)"
"K"
}
INDP
{
"Índice"
""
}
INDP
{
"Temperatura do fundido"
"K"
}
INDP
{
"Temperatura do molde"
"K"
}
INDP
{
"Tempo de injeção"
"s"
}
INDP
{
"Multiplicador do perfil de injeção"
"%"
}
INDP
{
"Tempo de compactação"
"s"
}
INDP
{
"Multiplicador do perfil de compactação"
"%"
}
INDP
{
"Multiplicador de espessura global"
"%"
}
PLTD
{
"OG[105]"
}
}

   ELDT
{
8102
1
0
NAME
{
"Contração volumétrica na extração (DOE)"
}
DEPT
{
"Volumetric shrinkage at ejection (DOE)"
"%"
}
INDP
{
"Índice"
""
}
INDP
{
"Temperatura do fundido"
"K"
}
INDP
{
"Temperatura do molde"
"K"
}
INDP
{
"Tempo de injeção"
"s"
}
INDP
{
"Multiplicador do perfil de injeção"
"%"
}
INDP
{
"Tempo de compactação"
"s"
}
INDP
{
"Multiplicador do perfil de compactação"
"%"
}
INDP
{
"Multiplicador de espessura global"
"%"
}
PLTD
{
"OG[105]"
}
}

   NDDT
{
8201
1
NAME
{
"Tempo de enchimento (DOE)"
}
DEPT
{
"Fill time (DOE)"
"s"
}
INDP
{
"Índice"
""
}
INDP
{
"Temperatura do fundido"
"K"
}
INDP
{
"Temperatura do molde"
"K"
}
INDP
{
"Tempo de injeção"
"s"
}
INDP
{
"Multiplicador do perfil de injeção"
"%"
}
INDP
{
"Tempo de compactação"
"s"
}
INDP
{
"Multiplicador do perfil de compactação"
"%"
}
INDP
{
"Multiplicador de espessura global"
"%"
}
PLTD
{
"OG[105]"
}
}

   NDDT
{
8202
1
NAME
{
"Pressão no fim do enchimento (DOE)"
}
DEPT
{
"Pressure at end of fill (DOE)"
"Pa"
}
INDP
{
"Índice"
""
}
INDP
{
"Temperatura do fundido"
"K"
}
INDP
{
"Temperatura do molde"
"K"
}
INDP
{
"Tempo de injeção"
"s"
}
INDP
{
"Multiplicador do perfil de injeção"
"%"
}
INDP
{
"Tempo de compactação"
"s"
}
INDP
{
"Multiplicador do perfil de compactação"
"%"
}
INDP
{
"Multiplicador de espessura global"
"%"
}
PLTD
{
"OG[105]"
}
}

   NMDT
{
8500
1
DEPT
{
"Criterion"
""
}
INDP
{
"Fator1"
""
}
INDP
{
"Fator2"
""
}
INDP
{
"Fator3"
""
}
INDP
{
"Fator4"
""
}
INDP
{
"Fator5"
""
}
INDP
{
"Fator6"
""
}
INDP
{
"Fator7"
""
}
INDP
{
"Fator8"
""
}
INDP
{
"Fator9"
""
}
INDP
{
"Fator10"
""
}
PLTD
{
"OCG[105]"
}
}

   NDDT
{
8600
1
DEPT
{
"New DOE Node Data 1"
""
}
INDP
{
"Fator1"
""
}
INDP
{
"Fator2"
""
}
INDP
{
"Fator3"
""
}
INDP
{
"Fator4"
""
}
INDP
{
"Fator5"
""
}
INDP
{
"Fator6"
""
}
INDP
{
"Fator7"
""
}
INDP
{
"Fator8"
""
}
INDP
{
"Fator9"
""
}
INDP
{
"Fator10"
""
}
PLTD
{
"OG[105]"
}
}

   ELDT
{
8700
1
0
DEPT
{
"New DOE Node Data 1"
""
}
INDP
{
"Fator1"
""
}
INDP
{
"Fator2"
""
}
INDP
{
"Fator3"
""
}
INDP
{
"Fator4"
""
}
INDP
{
"Fator5"
""
}
INDP
{
"Fator6"
""
}
INDP
{
"Fator7"
""
}
INDP
{
"Fator8"
""
}
INDP
{
"Fator9"
""
}
INDP
{
"Fator10"
""
}
PLTD
{
"OG[105]"
}
}

   NDDT
{
8800
3
DEPT
{
"Deflection"
""
}
INDP
{
"Fator1"
""
}
INDP
{
"Fator2"
""
}
INDP
{
"Fator3"
""
}
INDP
{
"Fator4"
""
}
INDP
{
"Fator5"
""
}
INDP
{
"Fator6"
""
}
INDP
{
"Fator7"
""
}
INDP
{
"Fator8"
""
}
INDP
{
"Fator9"
""
}
INDP
{
"Fator10"
""
}
PLTD
{
"SOG[105]"
}
}

   NMDT
{
8900
1
DEPT
{
"Criterion1"
""
}
INDP
{
"Factor1"
""
}
INDP
{
"Factor2"
""
}
INDP
{
"Factor3"
""
}
INDP
{
"Factor4"
""
}
INDP
{
"Factor5"
""
}
INDP
{
"Factor6"
""
}
INDP
{
"Factor7"
""
}
INDP
{
"Factor8"
""
}
INDP
{
"Factor9"
""
}
INDP
{
"Factor10"
""
}
PLTD
{
"UOCG[105]"
}
}

   ELDT
{
9010
1
0
NAME
{
"Gráfico de verificação de contração"
}
DEPT
{
"Shrinkage check plot"
""
}
PLTD
{
"DR[0,2,3]G[120]"
}
}

   ELDT
{
9020
4
0
NAME
{
"Erro total"
}
DEPT
{
"Total error"
"m"
}
PLTD
{
"KG[120]"
}
}

   ELDT
{
9030
4
0
NAME
{
"Erro previsto"
}
DEPT
{
"Predicted error"
"m"
}
PLTD
{
"KG[120]"
}
}

   ELDT
{
9050
1
0
NAME
{
"Componente X de contração"
}
DEPT
{
"X component of shrinkage"
"%"
}
PLTD
{
"DG[120]"
}
}

   ELDT
{
9060
1
0
NAME
{
"Erro no componente X de contração"
}
DEPT
{
"Error in X component of shrinkage"
"%"
}
PLTD
{
"DG[120]"
}
}

   ELDT
{
9070
1
0
NAME
{
"Componente Y de contração"
}
DEPT
{
"Y component of shrinkage"
"%"
}
PLTD
{
"DG[120]"
}
}

   ELDT
{
9080
1
0
NAME
{
"Erro no componente Y de contração"
}
DEPT
{
"Error in Y component of shrinkage"
"%"
}
PLTD
{
"DG[120]"
}
}

   ELDT
{
9090
1
0
NAME
{
"Componente Z de contração"
}
DEPT
{
"Z component of shrinkage"
"%"
}
PLTD
{
"DG[120]"
}
}

   ELDT
{
9100
1
0
NAME
{
"Erro no componente Z de contração"
}
DEPT
{
"Error in Z component of shrinkage"
"%"
}
PLTD
{
"DG[120]"
}
}

   ELDT
{
9110
1
0
NAME
{
"Contração linear média"
}
DEPT
{
"Average linear shrinkage"
"%"
}
PLTD
{
"DG[120]"
}
}

   ELDT
{
9120
1
0
NAME
{
"Erro na contração linear média"
}
DEPT
{
"Error in average linear shrinkage"
"%"
}
PLTD
{
"DG[120]"
}
}

   ELDT
{
9130
1
0
NAME
{
"Contração paralela"
}
DEPT
{
"Parallel shrinkage"
"%"
}
PLTD
{
"DG[120]"
}
}

   ELDT
{
9140
1
0
NAME
{
"Contração perpendicular"
}
DEPT
{
"Perpendicular shrinkage"
"%"
}
PLTD
{
"DG[120]"
}
}

   NDDT
{
9500
1
NAME
{
"Raio da bolha"
}
DEPT
{
"Bubble radius"
"m"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[100]"
}
}

   NDDT
{
9510
1
NAME
{
"Pressão da bolha"
}
DEPT
{
"Bubble pressure"
"Pa"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[100]"
}
}

   NDDT
{
9520
1
NAME
{
"Densidade do número de bolhas"
}
DEPT
{
"Bubble number density"
"1/m^3"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[100]"
}
}

   ELDT
{
9550
1
0
NAME
{
"Módulo de tensão (microcelular)"
}
DEPT
{
"Tensile modulus (Microcellular)"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
9552
1
0
NAME
{
"Razão de Poisson (microcelular)"
}
DEPT
{
"Poisson's ratio (Microcellular)"
""
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
9554
1
0
NAME
{
"Módulo de corte (microcelular)"
}
DEPT
{
"Shear modulus (Microcellular)"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
9556
1
0
NAME
{
"Coeficiente de expansão térmica linear (microcelular)"
}
DEPT
{
"Linear thermal expansion coefficient (Microcellular)"
"1/K"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
9610
3
0
NAME
{
"Orientação do tapete (1ª direção principal)"
}
DEPT
{
"Mat orientation (1st principal direction)"
""
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
9612
3
0
NAME
{
"Orientação do tapete (2ª direção principal)"
}
DEPT
{
"Mat orientation (2nd principal direction)"
""
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
9614
3
0
NAME
{
"Orientação do tapete (3ª direção principal)"
}
DEPT
{
"Mat orientation (3rd principal direction)"
""
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   NDDT
{
10000
1
NAME
{
"Pressão (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Pressure (MPI2.0)"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10001
1
NAME
{
"Tempo de enchimento (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Fill Time (MPI2.0)"
"s"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10002
1
NAME
{
"Direção X da velocidade (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Velocity X Direction (MPI2.0)"
"m/s"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10003
1
NAME
{
"Direção Y da velocidade (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Velocity Y Direction (MPI2.0)"
"m/s"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10004
1
NAME
{
"Direção Z da velocidade (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Velocity Z Direction (MPI2.0)"
"m/s"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10005
1
NAME
{
"Temperatura (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Temperature (MPI2.0)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10006
1
NAME
{
"Taxa de corte (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Shear Rate (MPI2.0)"
"m/s"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10007
1
NAME
{
"Viscosidade (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Viscosity (MPI2.0)"
"Pa-s"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10008
1
NAME
{
"Densidade (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Density (MPI2.0)"
"kg/m^3"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10009
1
NAME
{
"Contração volumétrica (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Volumetric Shinkage (MPI2.0)"
"%"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10010
1
NAME
{
"Tempo de solidificação (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Freeze Time (MPI2.0)"
"s"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10011
1
NAME
{
"Temperatura de arrefecimento (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Cooling Temperature (MPI2.0)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10012
1
NAME
{
"Tempo de solidificação de arrefecimento (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Cooling Freeze Time (MPI2.0)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10013
1
NAME
{
"Camada solidificada de arrefecimento (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Cooling Frozen Layer (MPI2.0)"
"%"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10014
1
NAME
{
"Camada fundida de arrefecimento (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Cooling molten layer (MPI2.0)"
"%"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10050
1
NAME
{
"Pressão (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Pressure (MPI2.0)"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10051
1
NAME
{
"Temperatura (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Temperature (MPI2.0)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10052
1
NAME
{
"Tempo de enchimento (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Fill Time (MPI2.0)"
"s"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10053
1
NAME
{
"Temperatura instantânea (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Instantaneous Temperature (MPI2.0)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10054
1
NAME
{
"Crescer a partir de (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Grow From (MPI2.0)"
""
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10055
1
NAME
{
"Tempo de gás (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Gas Time (MPI2.0)"
""
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10056
1
NAME
{
"Queda de pressão (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Pressure Drop (MPI2.0)"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10057
1
NAME
{
"Pressão na comutação V/P (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Pressure at V/P switch-over (MPI2.0)"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10058
1
NAME
{
"Nível de cura (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Cure Level (MPI2.0)"
"%"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10059
1
NAME
{
"Prisão de ar (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Air Trap (MPI2.0)"
""
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10060
1
NAME
{
"Linha de soldadura (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Weld Line (MPI2.0)"
""
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10100
1
1
NAME
{
"Taxa de corte máxima (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Maximum Shear Rate (MPI2.0)"
"1/s"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10101
1
1
NAME
{
"Tensão de corte máxima (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Maximum Shear Stress (MPI2.0)"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10102
1
1
NAME
{
"Ângulo do fluxo (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Flow Angle (MPI2.0)"
"rad"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10103
1
1
NAME
{
"Viscosidade equivalente (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Equivalent Viscosity (MPI2.0)"
"Pa-s"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10104
1
1
NAME
{
"% de solidificação (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"% Frozen (MPI2.0)"
"%"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10105
1
1
NAME
{
"Débito do canal de alimentação (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Runner Throughput (MPI2.0)"
"m^3"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10106
1
1
NAME
{
"Tempo de arrefecimento (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Cooling Time (MPI2.0)"
"s"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10107
1
1
NAME
{
"Taxa de corte de volume (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Bulk Shear Rate (MPI2.0)"
"1/s"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10108
1
1
NAME
{
"% de polímero (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"% Polymer (MPI2.0)"
"%"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10109
1
1
NAME
{
"Taxa de corte (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Shear rate (MPI2.0)"
"1/s"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10110
1
1
NAME
{
"Tensão de corte (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Shear stress (MPI2.0)"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10111
1
1
NAME
{
"% de solidificação do topo (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Top Frozen % (MPI2.0)"
"%"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10112
1
1
NAME
{
"% de solidificação do fundo (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Bottom Frozen % (MPI2.0)"
"%"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10113
1
1
NAME
{
"Assimetria da velocidade (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Velocity Asymmetry (MPI2.0)"
"m/s"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10114
1
1
NAME
{
"Assimetria da temperatura (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Temperature Asymmetry (MPI2.0)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10115
1
1
NAME
{
"Temperatura média (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Average Temperature (MPI2.0)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10116
1
1
NAME
{
"Temperatura da linha central (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Centerline Temperature (MPI2.0)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10117
1
1
NAME
{
"Nível de cura médio (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Average Cure Level (MPI2.0)"
"%"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10118
1
1
NAME
{
"Nível de cura da linha central (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Centerline Cure Level (MPI2.0)"
"%"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10119
1
1
NAME
{
"Espessura da camada de cura (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Cure Layer Thickness (MPI2.0)"
"m"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10120
1
NAME
{
"Pressão de manutenção máx. (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Max Hold Pressure (MPI2.0)"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10121
1
NAME
{
"Tempo de manutenção (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Hold Time (MPI2.0)"
"s"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10122
1
1
NAME
{
"Contração volumétrica (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Volumetric Shrinkage (MPI2.0)"
"%"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10123
1
1
NAME
{
"Temperatura inferior (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Bottom Temperature (MPI2.0)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10124
1
1
NAME
{
"Temperatura superior (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Top Temperature (MPI2.0)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10125
1
1
NAME
{
"Diferença de temperatura (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Temperature Difference (MPI2.0)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10126
1
1
NAME
{
"Temperatura média (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Average Temperature (MPI2.0)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10127
1
1
NAME
{
"Temperatura máxima (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Maximum Temperature (MPI2.0)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10128
1
1
NAME
{
"Posição de temperatura de pico (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Peak Tempetature Position(MPI2.0)"
""
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10129
1
1
NAME
{
"% de solidificação do topo de arrefecimento (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Cooling Top Frozen %(MPI2.0)"
"%"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10130
1
1
NAME
{
"% de solidificação do fundo de arrefecimento (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Cooling Bottom Frozen %(MPI2.0)"
"%"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10131
1
1
NAME
{
"Tempo até solidificar (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Time to freeze (MPI2.0)"
"s"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10132
1
1
NAME
{
"Erro da solução de arrefecimento (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Cooling Solution Error (MPI2.0)"
"%"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10133
1
1
NAME
{
"Número de Reynolds (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Reynolds Number (MPI2.0)"
""
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10134
1
1
NAME
{
"Caudal (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Flow Rate (MPI2.0)"
"m^3/sec"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10135
1
1
NAME
{
"Pressão do circuito (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Circuit Pressure (MPI2.0)"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10136
1
1
NAME
{
"Temperatura do fluido de refrigeração (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Coolant Temperature (MPI2.0)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10137
1
1
NAME
{
"Densidade aparente (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Apparent Density (MPI2.0)"
"kg/m^3"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10138
1
1
NAME
{
"Tempo de cura (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Curing Time (MPI2.0)"
"s"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10139
1
1
NAME
{
"Temperatura do molde inferior (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Mold Bottom Temperature (MPI2.0)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10140
1
1
NAME
{
"Temperatura do molde superior (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Mold Top Temperature (MPI2.0)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10141
1
1
NAME
{
"Diferença de temperatura do molde (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Mold Temperature Difference (MPI2.0)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10142
1
1
NAME
{
"Erro da solução de molde (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Mold Solution Error (MPI2.0)"
"%"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10143
1
1
NAME
{
"Tensão de corte de volume (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Bulk Shear Stress (MPI2.0)"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10200
1
1
NAME
{
"Taxa de corte - série temporal (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Shear Rate - Time Series (MPI2.0)"
"1/s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   ELDT
{
10201
1
1
NAME
{
"Tensão de corte - série temporal (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Shear Stress - Time Series (MPI2.0)"
"Pa"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   ELDT
{
10202
1
1
NAME
{
"Espessura da peça - série temporal (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Part Thickness - Time Series (MPI2.0)"
"m"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   ELDT
{
10203
1
1
NAME
{
"Temperatura média - série temporal (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Average Temperature - Time Series (MPI2.0)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   ELDT
{
10204
1
1
NAME
{
"Nível de cura - série temporal (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Cure Level - Time Series (MPI2.0)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   ELDT
{
10205
1
1
NAME
{
"Viscosidade de elemento - série temporal (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Element Viscosity - Time Series (MPI2.0)"
"Pa-s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   ELDT
{
10206
1
1
NAME
{
"Taxa de cura média - série temporal (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Average Cure Rate - Time Series (MPI2.0)"
"1/s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   ELDT
{
10207
1
1
NAME
{
"Velocidade média - série temporal (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Average Velocity - Time Series (MPI2.0)"
"m/s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   NDDT
{
10208
1
NAME
{
"Pressão - série temporal (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Pressure - Time Series (MPI2.0)"
"Pa"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   ELDT
{
10209
1
1
NAME
{
"Fluxo elemental - série temporal (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Elemental Flow - Time Series (MPI2.0)"
"m^3/s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   NDDT
{
10210
1
NAME
{
"Temperatura - série temporal (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Temperature - Time Series (MPI2.0)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   ELDT
{
10211
1
1
NAME
{
"% de solidificação - série temporal (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"% Frozen - Time Series (MPI2.0)"
"%"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   ELDT
{
10212
1
1
NAME
{
"Viscosidade - série temporal (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Viscosity - Time Series (MPI2.0)"
"Pa-s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   NMDT
{
10213
1
NAME
{
"Força de fecho (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Clamp force (MPI2.0)"
"N"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[125]"
}
}

   NMDT
{
10214
1
NAME
{
"Volume cheio (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Volume Filled (MPI2.0)"
"%"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[125]"
}
}

   ELDT
{
10215
1
1
NAME
{
"% de gás - série temporal (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"% Gas - Time Series (MPI2.0)"
"%"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   ELDT
{
10216
1
1
NAME
{
"Cavidade solidificada - série temporal (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Frozen Cavity - Time Series (MPI2.0)"
"%"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   NMDT
{
10217
1
NAME
{
"Velocidade do fuso (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Ram Velocity (MPI2.0)"
"m/s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[125]"
}
}

   NMDT
{
10218
1
NAME
{
"Deslocamento do fuso (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Ram Displacement (MPI2.0)"
"m"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[125]"
}
}

   ELDT
{
10219
1
1
NAME
{
"XSA da frente do fluxo - série temporal (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Flow Front XSA - Time Series (MPI2.0)"
"m^2"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   ELDT
{
10300
1
1
NAME
{
"Ponto da grelha de velocidade - série temporal (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Velocity Grid Point - Time Series (MPI2.0)"
"m/s"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   ELDT
{
10301
1
1
NAME
{
"Taxa de corte - ponto da grelha (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Shear Rate - Grid Point (MPI2.0)"
"1/s"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   ELDT
{
10302
1
1
NAME
{
"Viscosidade - ponto da grelha (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Viscosity - Grid Point (MPI2.0)"
"Pa-s"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   ELDT
{
10303
1
1
NAME
{
"Temperatura - ponto da grelha (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Temperature - Grid Point (MPI2.0)"
"K"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   ELDT
{
10304
1
1
NAME
{
"Elemento de temperatura - ponto da grelha (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Temperature Element - Grid Point (MPI2.0)"
"K"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   NDDT
{
10350
1
NAME
{
"Temperatura de arrefecimento - 3D (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Cool Temperature - 3D (MPI2.0)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   NDDT
{
10351
1
NAME
{
"Tempo de solidificação de arrefecimento - 3D (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Cool Freeze Time - 3D (MPI2.0)"
"s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   NDDT
{
10352
1
NAME
{
"Camada solidificada de arrefecimento - 3D (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Cool Frozen Layer - 3D (MPI2.0)"
"%"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   NDDT
{
10353
1
NAME
{
"Camada fundida de arrefecimento - 3D (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Cool Molten Layer - 3D (MPI2.0)"
"%"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   NDDT
{
10354
1
NAME
{
"Taxa de corte do sistema de alimentação - 3D (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Feed System Shear Rate - 3D (MPI2.0)"
"%"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   NDDT
{
10355
1
NAME
{
"Velocidade do sistema de alimentação - 3D (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Feed System Velocity - 3D (MPI2.0)"
"m/s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   NDDT
{
10356
1
NAME
{
"Contração volumétrica do sistema de alimentação - 3D (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Feed System Volumetric Shrinkage - 3D (MPI2.0)"
"%"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   NDDT
{
10357
1
NAME
{
"Viscosidade do sistema de alimentação - 3D (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Feed System Viscosity - 3D (MPI2.0)"
"Pa-s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   NDDT
{
10358
1
NAME
{
"Viscosidade do sistema de alimentação 2 - 3D (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Feed System Viscosity 2 - 3D (MPI2.0)"
"Pa-s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   NDDT
{
10359
1
NAME
{
"Temperatura do sistema de alimentação - 3D (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Feed System Temperature - 3D (MPI2.0)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   NDDT
{
10360
1
NAME
{
"Pressão do sistema de alimentação - 3D (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Feed System Pressure - 3D (MPI2.0)"
"Pa"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   NDDT
{
10361
1
NAME
{
"Tempo de enchimento do sistema de alimentação - 3D (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Feed System Fill Time - 3D (MPI2.0)"
"m/s"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10362
3
NAME
{
"Velocidade"
}
DEPT
{
"Velocity (3D)"
"m/s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   NDDT
{
10363
3
NAME
{
"Velocidade de volume"
}
DEPT
{
"Bulk Velocity (3D)"
"m/s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   NDDT
{
10400
1
NAME
{
"Pressão - 3D (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Pressure - 3D (MPI2.0)"
"Pa"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   NDDT
{
10401
1
NAME
{
"Temperatura - 3D (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Temperature - 3D (MPI2.0)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   NDDT
{
10402
1
NAME
{
"Velocidade X - 3D (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"X Velocity - 3D (MPI2.0)"
"m/s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   NDDT
{
10403
1
NAME
{
"Velocidade Y - 3D (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Y Velocity - 3D (MPI2.0)"
"m/s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   NDDT
{
10404
1
NAME
{
"Velocidade Z - 3D (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Z Velocity - 3D (MPI2.0)"
"m/s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   NDDT
{
10405
1
NAME
{
"Taxa de corte - 3D (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Shear Rate - 3D (MPI2.0)"
"1/s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   NDDT
{
10406
1
NAME
{
"Viscosidade - 3D (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Viscosity - 3D (MPI2.0)"
"Pa-s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   NDDT
{
10407
1
NAME
{
"Tempo de enchimento - 3D (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Fill Time - 3D (MPI2.0)"
"s"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10408
1
NAME
{
"Contração volumétrica - 3D (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Volumetric shrinkage - 3D (MPI2.0)"
"%"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   NDDT
{
10409
1
NAME
{
"Densidade - 3D (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Density - 3D (MPI2.0)"
"kg/m^3"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   NDDT
{
10410
1
NAME
{
"Tempo de solidificação - 3D (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Freeze Time - 3D (MPI2.0)"
"s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   ELDT
{
10500
1
1
NAME
{
"Contração isotrópica (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Isotropic Shrinkage (MPI2.0)"
"%"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10501
1
1
NAME
{
"Contração anisotrópica (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Anisotropic Shrinkage (MPI2.0)"
"%"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10502
1
1
NAME
{
"Curvatura de flexão (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Bending Curvature (MPI2.0)"
"1/m"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10503
1
1
NAME
{
"Orientação do material (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Material Orientation (MPI2.0)"
""
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10550
1
NAME
{
"Deslocamento X (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"X displacement (MPI2.0)"
"m"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10551
1
NAME
{
"Deslocamento Y (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Y displacement (MPI2.0)"
"m"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10552
1
NAME
{
"Deslocamento Z (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Z displacement (MPI2.0)"
"m"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10553
1
NAME
{
"Rotação X (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"X Rotation (MPI2.0)"
"rad"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10554
1
NAME
{
"Rotação Y (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Y Rotation (MPI2.0)"
"rad"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10555
1
NAME
{
"Rotação Z (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Z Rotation (MPI2.0)"
"rad"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10556
1
NAME
{
"Empeno (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Warpage (MPI2.0)"
""
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10557
3
NAME
{
"Deflexão x/y/z (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Deflection x/y/z (MPI2.0)"
"m"
}
PLTD
{
"SG[125]"
}
}

   NDDT
{
10560
1
NAME
{
"Arrefecimento: deslocamento X (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Cooling: X displacement (MPI2.0)"
"m"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10561
1
NAME
{
"Arrefecimento: deslocamento Y (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Cooling: Y displacement (MPI2.0)"
"m"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10562
1
NAME
{
"Arrefecimento: deslocamento Z (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Cooling: Z displacement (MPI2.0)"
"m"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10563
1
NAME
{
"Arrefecimento: rotação X (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Cooling: X Rotation (MPI2.0)"
"rad"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10564
1
NAME
{
"Arrefecimento: rotação Y (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Cooling: Y Rotation (MPI2.0)"
"rad"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10565
1
NAME
{
"Arrefecimento: rotação Z (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Cooling: Z Rotation (MPI2.0)"
"rad"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10566
1
NAME
{
"Arrefecimento: empeno (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Cooling: Warpage (MPI2.0)"
""
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10567
3
NAME
{
"Arrefecimento: deflexão x/y/z (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Cooling: Deflection x/y/z (MPI2.0)"
"m"
}
PLTD
{
"SG[125]"
}
}

   NDDT
{
10570
1
NAME
{
"Contração: deslocamento X (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Shrinkage: X displacement (MPI2.0)"
"m"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10571
1
NAME
{
"Contração: deslocamento Y (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Shrinkage: Y displacement (MPI2.0)"
"m"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10572
1
NAME
{
"Contração: deslocamento Z (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Shrinkage: Z displacement (MPI2.0)"
"m"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10573
1
NAME
{
"Contração: rotação X (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Shrinkage: X Rotation (MPI2.0)"
"rad"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10574
1
NAME
{
"Contração: rotação Y (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Shrinkage: Y Rotation (MPI2.0)"
"rad"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10575
1
NAME
{
"Contração: rotação Z (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Shrinkage: Z Rotation (MPI2.0)"
"rad"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10576
1
NAME
{
"Contração: empeno (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Shrinkage: Warpage (MPI2.0)"
""
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10577
3
NAME
{
"Contração: deflexão x/y/z (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Shrinkage: Deflection x/y/z (MPI2.0)"
"m"
}
PLTD
{
"SG[125]"
}
}

   NDDT
{
10580
1
NAME
{
"Orientação: deslocamento X (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Orientation: X displacement (MPI2.0)"
"m"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10581
1
NAME
{
"Orientação: deslocamento Y (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Orientation: Y displacement (MPI2.0)"
"m"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10582
1
NAME
{
"Orientação: deslocamento Z (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Orientation: Z displacement (MPI2.0)"
"m"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10583
1
NAME
{
"Orientação: rotação X (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Orientation: X Rotation (MPI2.0)"
"rad"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10584
1
NAME
{
"Orientação: rotação Y (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Orientation: Y Rotation (MPI2.0)"
"rad"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10585
1
NAME
{
"Orientação: rotação Z (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Orientation: Z Rotation (MPI2.0)"
"rad"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10586
1
NAME
{
"Orientação: empeno (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Orientation: Warpage (MPI2.0)"
""
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10587
3
NAME
{
"Orientação: deflexão x/y/z (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Orientation: Deflection x/y/z (MPI2.0)"
"m"
}
PLTD
{
"SG[125]"
}
}

   NDDT
{
10590
1
NAME
{
"Modo Lambda de flexão: x (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Buckling Lambda Mode: x (MPI2.0)"
"m"
}
INDP
{
"Modo"
""
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10591
1
NAME
{
"Modo Lambda de flexão: y (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Buckling Lambda Mode: y (MPI2.0)"
"m"
}
INDP
{
"Modo"
""
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10592
1
NAME
{
"Modo Lambda de flexão: z (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Buckling Lambda Mode: z (MPI2.0)"
"m"
}
INDP
{
"Modo"
""
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10593
3
NAME
{
"Modo: forma (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Mode: shape (MPI2.0)"
"m"
}
INDP
{
"Modo"
""
}
PLTD
{
"SG[125]"
}
}

   ELDT
{
11030
3
0
NAME
{
"Orientação no centro (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Orientation at core (overmolding)"
""
}
PLTD
{
"LDR[0,1,2]G[130]"
}
}

   ELDT
{
11040
3
0
NAME
{
"Orientação na camada (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Orientation at skin (overmolding)"
""
}
PLTD
{
"LDR[1,2,2]G[130]"
}
}

   ELDT
{
11045
3
0
NAME
{
"Orientação na camada superior (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Orientation at top skin (overmolding)"
""
}
PLTD
{
"LR[1,2,2]G[130]"
}
}

   ELDT
{
11050
3
0
NAME
{
"Orientação na camada inferior (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Orientation at bottom skin (overmolding)"
""
}
PLTD
{
"LR[1,2,2]G[130]"
}
}

   ELDT
{
11120
1
0
NAME
{
"Taxa de corte, volume (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Shear rate, bulk (overmolding)"
"1/s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   NMDT
{
11140
1
NAME
{
"Velocidade do fuso, recomendada (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Recommended ram speed (overmolding)"
"%"
}
INDP
{
"Volume de injeção"
"%"
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   NMDT
{
11150
1
NAME
{
"Força de fecho (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Clamp force (overmolding)"
"N"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   NMDT
{
11151
1
NAME
{
"Posição do fuso (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Ram position (overmolding)"
"m"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   NMDT
{
11160
1
NAME
{
"% do peso de injeção (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"% Shot weight (overmolding)"
"%"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   NMDT
{
11162
1
NAME
{
"Peso total da peça (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Total part weight (overmolding)"
"kg"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   NDDT
{
11180
1
NAME
{
"Pressão (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Pressure (overmolding)"
"Pa"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"JDXG[130]"
}
}

   NDDT
{
11190
1
NAME
{
"Pressão no fim do enchimento (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Pressure at end of fill (overmolding)"
"Pa"
}
PLTD
{
"PG[130]"
}
}

   NDDT
{
11195
1
NAME
{
"Pressão de manutenção (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Hold pressure (overmolding)"
"Pa"
}
PLTD
{
"G[130]"
}
}

   ELDT
{
11197
1
0
NAME
{
"Pressão de solidificação (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Frozen pressure (overmolding)"
"Pa"
}
PLTD
{
"G[130]"
}
}

   TXDT
{
11200

         NAME
{
"Relatório sobre enchimento (sobremoldação)"
}

         DEPT
{
"Report on filling (overmolding)"
}

      PLTD
{
""
}
}

   ELDT
{
11220
1
0
NAME
{
"Temperatura de volume no fim do enchimento (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Bulk temperature at end of fill (overmolding)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   ELDT
{
11230
1
0
NAME
{
"Fração da camada solidificada no fim do enchimento (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Frozen layer fraction at end of fill (overmolding)"
""
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   NDDT
{
11231
1
NAME
{
"Fração da camada solidificada no fim do enchimento (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Frozen layer fraction at end of fill (overmolding)"
""
}
PLTD
{
"DPG[130]"
}
}

   NDDT
{
11310
1
NAME
{
"Estimativa de chupados (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Sink marks estimate (overmolding)"
"m"
}
PLTD
{
"DPSFAG[130]"
}
}

   ELDT
{
11340
13
0
NAME
{
"Refinement (overmolding)"
}
DEPT
{
"Refinement (overmolding)"
"m"
}
PLTD
{
"UDFG[150]"
}
}

   ELDT
{
11400
6
0
NAME
{
"Orientação média das fibras (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Average fiber orientation (overmolding)"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   NDDT
{
11401
6
NAME
{
"Orientação média das fibras (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Average fiber orientation (3D overmolding)"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
11402
6
0
NAME
{
"Tensor de orientação das fibras (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Fiber orientation tensor (overmolding)"
""
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
11403
6
0
NAME
{
"Tensor de orientação das fibras intermédio (sobremoldagem)"
}
DEPT
{
"Intermediate fiber orientation tensor (overmolding)"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
11404
105
0
NAME
{
"Fiber orientation tensor (restart) (overmolding)"
}
DEPT
{
"Fiber orientation tensor (restart) (overmolding)"
""
}
INDP
{
"time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[130]"
}
}

   ELDT
{
11406
1
0
NAME
{
"Módulo de tensão no primeiro sentido principal (média) (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Tensile modulus in first principal direction (averaged) (overmolding)"
"Pa"
}
PLTD
{
"G[130]"
}
}

   ELDT
{
11408
1
0
NAME
{
"Módulo de tensão no segundo sentido principal (média) (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Tensile modulus in second principal direction (averaged) (overmolding)"
"Pa"
}
PLTD
{
"G[130]"
}
}

   ELDT
{
11410
1
0
NAME
{
"Módulo de corte (média) (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Shear modulus (averaged) (overmolding)"
"Pa"
}
PLTD
{
"G[130]"
}
}

   ELDT
{
11412
1
0
NAME
{
"Razão de poisson (média) (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Poisson's ratio (averaged) (overmolding)"
""
}
PLTD
{
"G[130]"
}
}

   ELDT
{
11414
1
0
NAME
{
"Coeficiente de expansão térmica linear no primeiro sentido principal (média) (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Linear thermal expansion coefficient in first principal direction (averaged) (overmolding)"
"1/K"
}
PLTD
{
"G[130]"
}
}

   ELDT
{
11416
1
0
NAME
{
"Coeficiente de expansão térmica linear no segundo sentido principal (média) (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Linear thermal expansion coefficient in second principal direction (averaged) (overmolding)"
"1/K"
}
PLTD
{
"G[130]"
}
}

   ELDT
{
11417
1
0
NAME
{
"Velocidade da frente do fluxo (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Flow front speed (overmolding)"
"m/s"
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   ELDT
{
11418
1
0
NAME
{
"Velocidade da frente do fluxo no centro (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Flow front speed at center (overmolding)"
"m/s"
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   ELDT
{
11420
3
0
NAME
{
"Velocidade média (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Average velocity (overmolding)"
"m/s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[130]"
}
}

   NMDT
{
11430
1
NAME
{
"Pressão no ponto de injeção (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Pressure at injection location (overmolding)"
"Pa"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
11440
1
0
NAME
{
"Contração volumétrica na extração (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Volumetric shrinkage at ejection (overmolding)"
"%"
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   ELDT
{
11444
4
0
NAME
{
"Chupados, profundidade (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Sink mark depth (overmolding)"
"m"
}
PLTD
{
"MG[130]"
}
}

   ELDT
{
11450
1
0
NAME
{
"Caudal, barras (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Flow rate, beams (overmolding)"
"m^3/s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
11460
1
0
NAME
{
"Temperatura de volume (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Bulk temperature (overmolding)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[130]"
}
}

   ELDT
{
11470
1
0
NAME
{
"Tensão de corte na parede (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Shear stress at wall (overmolding)"
"Pa"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
11480
1
0
NAME
{
"Contração volumétrica (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Volumetric shrinkage (overmolding)"
"%"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
11490
1
0
NAME
{
"Fração da camada solidificada (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Frozen layer fraction (overmolding)"
""
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   NDDT
{
11491
1
NAME
{
"Fração da camada solidificada (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Frozen layer fraction (overmolding)"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"PXG[130]"
}
}

   TXDT
{
11500

         NAME
{
"Relatório sobre compactação (sobremoldação)"
}

         DEPT
{
"Report on packing (overmolding)"
}

      PLTD
{
""
}
}

   ELDT
{
11510
1
0
NAME
{
"Chupados, índice (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Sink index (overmolding)"
"%"
}
PLTD
{
"G[130]"
}
}

   ELDT
{
11520
1
0
NAME
{
"Tempo até atingir a temperatura de extração (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Time to freeze (overmolding)"
"s"
}
PLTD
{
"G[130]"
}
}

   NMDT
{
11530
1
NAME
{
"Força da prensa (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Press force (overmolding)"
"N"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   NDDT
{
11539
1
NAME
{
"Temperature (3D overmolding) for warp analysis"
}
DEPT
{
"Temperature (3D overmolding) for warp analysis"
"K"
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[130]"
}
}

   NDDT
{
11540
1
NAME
{
"Temperatura (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Temperature (3D overmolding)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"JXG[130]"
}
}

   NMDT
{
11543
1
NAME
{
"Deslocamento da prensa (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Press displacement (overmolding)"
"m"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
11545
1
0
NAME
{
"Temperatura (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Temperature (overmolding)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   NMDT
{
11553
1
NAME
{
"Velocidade da prensa (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Press speed (overmolding)"
"m/sec"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
11555
1
0
NAME
{
"Velocidade (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Velocity (overmolding)"
"m/s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   NMDT
{
11563
1
NAME
{
"Volume da cavidade (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Cavity volume (overmolding)"
"m^3"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   NMDT
{
11565
1
NAME
{
"Pressão da compressão (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Compression pressure (overmolding)"
"Pa"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   NDDT
{
11584
1
NAME
{
"Taxa de corte (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Shear rate (3D overmolding)"
"1/s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"JXG[130]"
}
}

   ELDT
{
11585
1
0
NAME
{
"Taxa de corte (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Shear rate (overmolding)"
"1/s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   NDDT
{
11595
1
NAME
{
"Viscosidade (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Viscosity (overmolding)"
"Pa-s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[130]"
}
}

   NDDT
{
11597
1
NAME
{
"Taxa de corte, máxima (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Shear rate, maximum (overmolding)"
"1/s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[130]"
}
}

   NDDT
{
11600
1
NAME
{
"Densidade (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Density (overmolding)"
"kg/m^3"
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   NDDT
{
11610
1
NAME
{
"Tempo de enchimento (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Fill time (overmolding)"
"s"
}
PLTD
{
"JDG[130]"
}
}

   NDDT
{
11611
1
NAME
{
"Cavidade não cheia (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Unfilled cavity (short-shot) (overmolding)"
""
}
PLTD
{
"LDG[130]"
}
}

   NDDT
{
11612
1
NAME
{
"Crescer a partir de, sobremoldação"
}
DEPT
{
"Grow from, overmolding"
""
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   NDDT
{
11617
1
NAME
{
"Fill time for weld line calculation (overmolding)"
}
DEPT
{
"Fill time for weld line calculation (3D overmolding)"
"s"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NDDT
{
11619
1
NAME
{
"Contração volumétrica média (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Average volumetric shrinkage (overmolding)"
"%"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"PXG[130]"
}
}

   NDDT
{
11620
1
NAME
{
"Contração volumétrica (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Volumetric shrinkage (3D overmolding)"
"%"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   NDDT
{
11621
1
NAME
{
"Volumetric shrinkage (3D overmolding) for warp analysis"
}
DEPT
{
"Volumetric shrinkage (3D overmolding) for warp analysis"
"%"
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[130]"
}
}

   NDDT
{
11622
1
NAME
{
"Prisões de ar (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Air traps (3D overmolding)"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   NDDT
{
11623
1
NAME
{
"Prisões de ar, incluindo condutas de ar (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Air traps, including air vents (overmolding)"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   NDDT
{
11630
1
NAME
{
"Tempo até atingir a temperatura de extração (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Freeze time (overmolding)"
"s"
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   NDDT
{
11649
1
NAME
{
"Região de enchimento de polímero (VOF) (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Polymer fill region (VOF) (3D overmolding)"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"LG[130]"
}
}

   NDDT
{
11650
1
NAME
{
"Região de enchimento de polímero (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Polymer fill region (3D overmolding)"
""
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"LG[130]"
}
}

   NDDT
{
11651
1
NAME
{
"Movimento da superfície de soldadura (3D) (sobremoldagem)"
}
DEPT
{
"Weld surface movement (3D) (3D overmolding)"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"LG[130]"
}
}

   NDDT
{
11653
1
NAME
{
"Formação da superfície de soldadura (3D) (sobremoldagem)"
}
DEPT
{
"Weld surface formation (3D) (3D overmolding)"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"LG[130]"
}
}

   HLDT
{
11700

NAME
{
"Centróide da força de fecho (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Clamp force centroid (overmolding)"
}
PLTD
{
"G[130]"
}
}

   NDDT
{
11722
1
NAME
{
"Linhas de soldadura (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Weld lines (overmolding)"
"rad"
}
PLTD
{
"HG[130]"
}
}

   NDDT
{
11727
1
NAME
{
"Linhas de união (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Meld lines (overmolding)"
"rad"
}
PLTD
{
"HG[130]"
}
}

   NDDT
{
11732
1
NAME
{
"Linhas de soldadura e de união (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Weld and meld lines (overmolding)"
"rad"
}
PLTD
{
"HG[130]"
}
}

   HLDT
{
11740

NAME
{
"Prisões de ar (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Air traps (overmolding)"
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   NDDT
{
11745
3
NAME
{
"Melt flow direction on node for warp analysis (overmolding)"
}
DEPT
{
"Melt flow direction on node (3D) for warp analysis (overmolding)"
""
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[130]"
}
}

   NDDT
{
11750
3
NAME
{
"Velocidade (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Velocity (3D overmolding)"
"m/s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"JDG[130]"
}
}

   NDDT
{
11752
3
NAME
{
"Velocidade da frente do fluxo (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Flow front velocity (3D overmolding)"
"m/s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   NMDT
{
11753
1
NAME
{
"Linhas do caminho (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Pathlines (overmolding)"
""
}
PLTD
{
"G[130]"
}
}

   NDDT
{
11760
1
NAME
{
"Pressão na comutação V/P (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Pressure at V/P switchover (overmolding)"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   NDDT
{
11770
1
NAME
{
"Temperatura na frente do fluxo (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Temperature at flow front (overmolding)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   ELDT
{
11790
1
0
NAME
{
"Débito (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Throughput (overmolding)"
"m^3"
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   NDDT
{
11801
3
NAME
{
"Deslocamentos, bucha:sobremoldação"
}
DEPT
{
"Displacements, core:overmolding (3D)"
"m"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"SXG[130]"
}
}

   NDDT
{
11805
3
NAME
{
"Deslocamentos, desvio final: sobremoldação"
}
DEPT
{
"Displacements, final shift: overmolding (3D)"
"m"
}
PLTD
{
"SG[130]"
}
}

   NDDT
{
11826
1
NAME
{
"Propriedade da superfície de compressão (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Compression surface property (overmolding)"
""
}
PLTD
{
"DR[1,3,3, Móvel Fixas Lado]G[130]"
}
}

   NDDT
{
11850
1
NAME
{
"Pressão da região de ventilação (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Vent region pressure (overmolding)"
"Pa"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[130]"
}
}

   NDDT
{
11900
1
NAME
{
"Taxa de extensão (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Extension rate (3D overmolding)"
"1/s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   NMDT
{
11905
3
NAME
{
"E1 E2 E3 (overmolding)"
}
DEPT
{
"E1 E2 E3 (3D overmolding)"
"Pa"
}
PLTD
{
"UG[130]"
}
}

   NMDT
{
11906
3
NAME
{
"v12 v23 v13 (overmolding)"
}
DEPT
{
"v12 v23 v13 (3D overmolding)"
""
}
PLTD
{
"UG[130]"
}
}

   NMDT
{
11907
3
NAME
{
"G12 G23 G13 (overmolding)"
}
DEPT
{
"G12 G23 G13 (3D overmolding)"
"Pa"
}
PLTD
{
"UG[130]"
}
}

   NMDT
{
11908
3
NAME
{
"alpha1 alpha2 alpha3 (overmolding)"
}
DEPT
{
"alpha1 alpha2 alpha3 (3D overmolding)"
"1/K"
}
PLTD
{
"UG[130]"
}
}

   ELDT
{
11910
1
0
NAME
{
"Módulo de tensão na primeira direção principal (fibra 3D) (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Tensile modulus in first principal direction (3D overmolding fiber)"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   ELDT
{
11912
1
0
NAME
{
"Módulo de tensão na segunda direção principal (fibra 3D) (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Tensile modulus in second principal direction (3D overmolding fiber)"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   ELDT
{
11914
1
0
NAME
{
"Módulo de tensão na terceira direção principal (fibra 3D) (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Tensile modulus in third principal direction (3D overmolding fiber)"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   ELDT
{
11920
1
0
NAME
{
"Razão de Poisson (v12) (fibra 3D) (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Poisson's ratio (v12) (3D overmolding fiber)"
""
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   NDDT
{
11921
6
NAME
{
"Tensor de orientação das fibras (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Fiber orientation tensor on nodes (3D overmolding)"
""
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   ELDT
{
11922
1
0
NAME
{
"Razão de Poisson (v23) (fibra 3D) (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Poisson's ratio (v23) (3D overmolding fiber)"
""
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   NDDT
{
11923
6
NAME
{
"Tensor de orientação das fibras intermédio (sobremoldagem)"
}
DEPT
{
"Intermediate fiber orientation tensor on nodes (3D overmolding)"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
11924
1
0
NAME
{
"Razão de Poisson (v13) (fibra 3D) (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Poisson's ratio (v13) (3D overmolding fiber)"
""
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   ELDT
{
11930
1
0
NAME
{
"Módulo de corte (G12) (fibra 3D) (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Shear modulus (G12) (3D overmolding fiber)"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   ELDT
{
11932
1
0
NAME
{
"Módulo de corte (G23) (fibra 3D) (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Shear modulus (G23) (3D overmolding fiber)"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   ELDT
{
11934
1
0
NAME
{
"Módulo de corte (G13) (fibra 3D) (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Shear modulus (G13) (3D overmolding fiber)"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   ELDT
{
11940
1
0
NAME
{
"Coeficiente de expansão térmica linear na primeira direção principal (fibra 3D) (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Linear thermal expansion coefficient in first principal direction (3D overmolding fiber)"
"1/K"
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   ELDT
{
11942
1
0
NAME
{
"Coeficiente de expansão térmica linear na segunda direção principal (fibra 3D) (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Linear thermal expansion coefficient in second principal direction (3D overmolding fiber)"
"1/K"
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   ELDT
{
11944
1
0
NAME
{
"Coeficiente de expansão térmica linear na terceira direção principal (fibra 3D) (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Linear thermal expansion coefficient in third principal direction (3D overmolding fiber)"
"1/K"
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   ELDT
{
11945
6
0
NAME
{
"Fiber orientation tensor eigenvector (overmolding)"
}
DEPT
{
"Fiber orientation tensor eigenvector (3D overmolding)"
""
}
PLTD
{
"UG[130]"
}
}

   ELDT
{
11946
6
0
NAME
{
"Tensor de orientação das fibras em elementos (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Fiber orientation tensor (3D overmolding)"
""
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   NDDT
{
11947
6
NAME
{
"Stress (3D overmolding) for warp analysis"
}
DEPT
{
"Stress (3D overmolding) for warp analysis"
"Pa"
}
PLTD
{
"UG[130]"
}
}

   NDDT
{
11995
1
NAME
{
"Zona de novo fundido, componentes sobremoldados (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Re-melt zone, overmolded components (3D overmolding)"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DR[0,10000,2]G[130]"
}
}

   NDDT
{
12070
1
NAME
{
"Número da camada do nó"
}
DEPT
{
"Node layer number"
""
}
PLTD
{
"G[100]"
}
}

   NDDT
{
12080
1
NAME
{
"Número da camada do nó (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Node layer number (overmolding)"
""
}
PLTD
{
"G[130]"
}
}

   NDDT
{
12510
6
NAME
{
"Fiber Orientation Tensor (mapped to Gauss Point)"
}
DEPT
{
"Fiber Orientation Tensor (mapped to Gauss Point)"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NDDT
{
12515
6
NAME
{
"Initial Strain Tensor (mapped to Gauss Point)"
}
DEPT
{
"Initial Strain Tensor (mapped to Gauss Point)"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NDDT
{
12516
6
NAME
{
"Initial Stress Tensor (mapped to Gauss Point)"
}
DEPT
{
"Initial Stress Tensor (mapped to Gauss Point)"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NDDT
{
12520
3
NAME
{
"Mechanical Properties  E1 E2 E3 (mapped to Gauss Point)"
}
DEPT
{
"Mechanical Properties  E1 E2 E3 (mapped to Gauss Point)"
"Pa"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NDDT
{
12530
3
NAME
{
"Mechanical Properties v12 v23 v13 (mapped to Gauss Point)"
}
DEPT
{
"Mechanical Properties v12 v23 v13 (mapped to Gauss Point)"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NDDT
{
12540
3
NAME
{
"Mechanical Properties G12 G23 G13 (mapped to Gauss Point)"
}
DEPT
{
"Mechanical Properties G12 G23 G13 (mapped to Gauss Point)"
"Pa"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NDDT
{
12550
1
NAME
{
"Density (mapped to Gauss Point)"
}
DEPT
{
"Density (mapped to Gauss Point)"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NDDT
{
12560
9
NAME
{
"Linear Elastic Properties (mapped to Gauss Point)"
}
DEPT
{
"Linear Elastic Properties Density (mapped to Gauss Point)"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NDDT
{
12580
6
NAME
{
"CTE tensor (mapped to Gauss Point)"
}
DEPT
{
"CTE tensor (mapped to Gauss Point)"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NDDT
{
12815
6
NAME
{
"Initial strain tensor (mapped to Gauss Point)"
}
DEPT
{
"Initial strain tensor (mapped to Gauss Point"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   ELDT
{
12820
1
0
NAME
{
"Weld surface strength reduction factor"
}
DEPT
{
"Weld surface strength reduction factor"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NMDT
{
13005
3
NAME
{
"E1 E2 E3 (overmolding)"
}
DEPT
{
"E1 E2 E3 (overmolding)"
"Pa"
}
PLTD
{
"UG[130]"
}
}

   NMDT
{
13006
3
NAME
{
"v12 v23 v13 (overmolding)"
}
DEPT
{
"v12 v23 v13 (overmolding)"
""
}
PLTD
{
"UG[130]"
}
}

   NMDT
{
13007
3
NAME
{
"G12 G23 G13 (overmolding)"
}
DEPT
{
"G12 G23 G13 (overmolding)"
"Pa"
}
PLTD
{
"UG[130]"
}
}

   NMDT
{
13008
3
NAME
{
"alpha1 alpha2 alpha3 (overmolding)"
}
DEPT
{
"alpha1 alpha2 alpha3 (overmolding)"
"1/K"
}
PLTD
{
"UG[130]"
}
}

   ELDT
{
13010
1
0
NAME
{
"Módulo de tensão na primeira direção principal (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Tensile modulus in first principal direction (overmolding)"
"Pa"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
13012
1
0
NAME
{
"Módulo de tensão na segunda direção principal (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Tensile modulus in second principal direction (overmolding)"
"Pa"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
13014
1
0
NAME
{
"Módulo de tensão na terceira direção principal (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Tensile modulus in third principal direction (overmolding)"
"Pa"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
13016
1
0
NAME
{
"Módulo elástico (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Elastic modulus (overmolding)"
"Pa"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
13020
1
0
NAME
{
"Razão de Poisson (v12) (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Poisson's ratio (v12) (overmolding)"
""
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
13022
1
0
NAME
{
"Razão de Poisson (v23) (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Poisson's ratio (v23) (overmolding)"
""
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
13024
1
0
NAME
{
"Razão de Poisson (v13) (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Poisson's ratio (v13) (overmolding)"
""
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
13026
1
0
NAME
{
"Razão de Poisson (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Poisson's ratio (overmolding)"
""
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
13030
1
0
NAME
{
"Módulo de corte (G12) (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Shear modulus (G12) (overmolding)"
"Pa"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
13032
1
0
NAME
{
"Módulo de corte (G23) (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Shear modulus (G23) (overmolding)"
"Pa"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
13034
1
0
NAME
{
"Módulo de corte (G13) (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Shear modulus (G13) (overmolding)"
"Pa"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
13040
1
0
NAME
{
"Coeficiente de expansão térmica linear na primeira direção principal (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Linear thermal expansion coefficient in first principal direction (overmolding)"
"1/K"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
13042
1
0
NAME
{
"Coeficiente de expansão térmica linear na segunda direção principal (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Linear thermal expansion coefficient in second principal direction (overmolding)"
"1/K"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
13044
1
0
NAME
{
"Coeficiente de expansão térmica linear na terceira direção principal (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Linear thermal expansion coefficient in third principal direction (overmolding)"
"1/K"
}
INDP
{
"Normalized thickness"
""
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
13046
1
0
NAME
{
"Coeficiente de expansão térmica linear (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Linear thermal expansion coefficient (overmolding)"
"1/K"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
13050
1
0
NAME
{
"Angle for E1 (overmolding)"
}
DEPT
{
"Angle for E1 (overmolding)"
"rad"
}
INDP
{
"Normalized thickness"
""
}
PLTD
{
"UG[130]"
}
}

   ELDT
{
13051
3
0
NAME
{
"Primeira direção principal (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"First principal direction (overmolding)"
""
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   ELDT
{
13052
1
0
NAME
{
"Angle of first principal stress in elemental coordinate system (overmolding)"
}
DEPT
{
"Angle of first principal stress in elemental coordinate system (overmolding)"
"rad"
}
INDP
{
"Normalized thickness"
""
}
PLTD
{
"UG[130]"
}
}

   ELDT
{
13060
1
0
NAME
{
"Tensão residual no interior da cavidade na primeira direção principal (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"In-cavity residual stress in first principal direction (overmolding)"
"Pa"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
13062
1
0
NAME
{
"Tensão residual no interior da cavidade na segunda direção principal (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"In-cavity residual stress in second principal direction (overmolding)"
"Pa"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
13064
1
0
NAME
{
"Temperature difference from mold walls (overmolding)"
}
DEPT
{
"Temperature difference from mold walls (overmolding)"
"K"
}
PLTD
{
"UG[130]"
}
}

   ELDT
{
13065
1
0
NAME
{
"Average temperature from mold walls (overmolding)"
}
DEPT
{
"Average temperature from mold walls (overmolding)"
"K"
}
PLTD
{
"UG[130]"
}
}

   ELDT
{
13070
2
0
NAME
{
"Upper interface position (overmolding)"
}
DEPT
{
"Upper interface position (overmolding)"
""
}
PLTD
{
"UG[130]"
}
}

   ELDT
{
13072
2
0
NAME
{
"Lower interface position (overmolding)"
}
DEPT
{
"Lower interface position (overmolding)"
""
}
PLTD
{
"UG[130]"
}
}

   ELDT
{
13080
1
0
NAME
{
"Parallel shrinkage (overmolding)"
}
DEPT
{
"Parallel shrinkage (overmolding)"
""
}
PLTD
{
"UG[130]"
}
}

   ELDT
{
13085
1
0
NAME
{
"Perpendicular shrinkage (overmolding)"
}
DEPT
{
"Perpendicular shrinkage (overmolding)"
""
}
PLTD
{
"UG[130]"
}
}

   ELDT
{
13089
1
0
NAME
{
"Orinetation angle (overmolding)"
}
DEPT
{
"Orinetation angle (overmolding)"
""
}
PLTD
{
"UG[130]"
}
}

   ELDT
{
13090
1
0
NAME
{
"Isotropic effect (overmolding)"
}
DEPT
{
"Isotropic effect (overmolding)"
""
}
PLTD
{
"UG[130]"
}
}

   ELDT
{
13095
1
0
NAME
{
"Orientation effect (overmolding)"
}
DEPT
{
"Orientation effect (overmolding)"
""
}
PLTD
{
"UG[130]"
}
}

   ELDT
{
13150
6
0
NAME
{
"Initial stress tensor (3D overmolding)"
}
DEPT
{
"Initial stress tensor (3D overmolding)"
"Pa"
}
PLTD
{
"UG[115]"
}
}

   NDDT
{
13165
1
NAME
{
"Pressão na solidificação (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Pressure at Freeze (overmolding)"
"Pa"
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
13170
6
0
NAME
{
"In-cavity residual stress tensor (3D overmolding)"
}
DEPT
{
"In-cavity residual stress tensor (3D overmolding)"
"Pa"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   ELDT
{
13175
6
0
NAME
{
"Initial strain tensor at ejection (3D overmolding)"
}
DEPT
{
"Initial strain tensor at ejection (3D overmolding)"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   ELDT
{
13280
1
0
NAME
{
"Solidification status at ejection (3D overmolding)"
}
DEPT
{
"Solidification status at ejection (3D overmolding)"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NMDT
{
13400
32
NAME
{
"SHRINK Warning messages and values (overmolding)"
}
DEPT
{
"SHRINK Warning messages and values (overmolding)"
""
}
PLTD
{
"UG[130]"
}
}

   NMDT
{
13402
2
NAME
{
"Relative distance from the centroid of experimental measurement (overmolding)"
}
DEPT
{
"Relative distance from the centroid of experimental measurement (overmolding)"
""
}
PLTD
{
"UG[130]"
}
}

   ELDT
{
14023
1
0
NAME
{
"Comprimento médio de fibras por número (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Fiber length averaged by number (overmolding)"
"m"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
14024
1
0
NAME
{
"Comprimento médio de fibras por peso (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Fiber length averaged by weight (overmolding)"
"m"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   NDDT
{
14025
1
NAME
{
"Comprimento médio de fibras por número (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Fiber length averaged by number (3D overmolding)"
"m"
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   NDDT
{
14026
1
NAME
{
"Comprimento médio de fibras por peso (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Fiber length averaged by weight (3D overmolding)"
"m"
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   NDDT
{
14027
1
NAME
{
"Comprimento médio de fibras por número (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Intermediate fiber length averaged by number (3D overmolding)"
"m"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   NDDT
{
14028
1
NAME
{
"Comprimento médio de fibras por peso (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Intermediate fiber length averaged by weight (3D overmolding)"
"m"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   NDDT
{
14029
1
NAME
{
"Distribuição ponderada de comprimento de fibras (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Fiber length weighted distribution (overmolding)"
"%"
}
INDP
{
"Comprimento"
"m"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   NDDT
{
15960
1
NAME
{
"Temperatura da frente do fluxo (sobremoldação), molde-cavidade"
}
DEPT
{
"Flow front temperature (3D overmolding), mold-cavity"
"K"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   NDDT
{
17050
1
NAME
{
"Tensão de corte na parede (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Shear stress at wall (overmolding)"
"Pa"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
17110
1
0
NAME
{
"Peso da cavidade (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Cavity weight (overmolding)"
"kg"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[130]"
}
}

   NDDT
{
17112
1
NAME
{
"Peso da cavidade (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Cavity weight (overmolding)"
"kg"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[130]"
}
}

   ELDT
{
17115
1
0
NAME
{
"Viscosidade (sobremoldação)"
}
DEPT
{
"Viscosity (overmolding)"
"Pa-s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
INDP
{
"Espessura normalizada"
""
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
20000
1
0
NAME
{
"Dados de escala elementares criados pelo utilizador"
}
DEPT
{
"User created elemental scalar data"
""
}
PLTD
{
"DG[135]"
}
}

   ELDT
{
20100
3
0
NAME
{
"Dados de vetor elementares criados pelo utilizador"
}
DEPT
{
"User created elemental vector data"
""
}
PLTD
{
"DG[135]"
}
}

   ELDT
{
20200
6
0
NAME
{
"Dados de tensor elementares criados pelo utilizador"
}
DEPT
{
"User created elemental tensor data"
""
}
PLTD
{
"DG[135]"
}
}

   NDDT
{
20300
1
NAME
{
"Dados de escala nodais criados pelo utilizador"
}
DEPT
{
"User created nodal scalar data"
""
}
PLTD
{
"DG[135]"
}
}

   NDDT
{
20400
3
NAME
{
"Dados de vetor nodais criados pelo utilizador"
}
DEPT
{
"User created nodal vector data"
""
}
PLTD
{
"DG[135]"
}
}

   NDDT
{
20500
6
NAME
{
"Dados de tensor nodais criados pelo utilizador"
}
DEPT
{
"User created nodal tensor data"
""
}
PLTD
{
"DG[135]"
}
}

   ELDT
{
21000
1
0
NAME
{
"Dados de escala elementares criados pelo utilizador"
}
DEPT
{
"User created elemental scalar data"
""
}
INDP
{
"Variável Indp"
""
}
PLTD
{
"DG[135]"
}
}

   ELDT
{
21100
3
0
NAME
{
"Dados de vetor elementares criados pelo utilizador"
}
DEPT
{
"User created elemental vector data"
""
}
INDP
{
"Variável Indp"
""
}
PLTD
{
"DG[135]"
}
}

   ELDT
{
21200
6
0
NAME
{
"Dados de tensor elementares criados pelo utilizador"
}
DEPT
{
"User created elemental tensor data"
""
}
INDP
{
"Variável Indp"
""
}
PLTD
{
"DG[135]"
}
}

   NDDT
{
21300
1
NAME
{
"Dados de escala nodais criados pelo utilizador"
}
DEPT
{
"User created nodal scalar data"
""
}
INDP
{
"Variável Indp"
""
}
PLTD
{
"DG[135]"
}
}

   NDDT
{
21400
3
NAME
{
"Dados de vetor nodais criados pelo utilizador"
}
DEPT
{
"User created nodal vector data"
""
}
INDP
{
"Variável Indp"
""
}
PLTD
{
"DG[135]"
}
}

   NDDT
{
21500
6
NAME
{
"Dados de tensor nodais criados pelo utilizador"
}
DEPT
{
"User created nodal tensor data"
""
}
INDP
{
"Variável Indp"
""
}
PLTD
{
"DG[135]"
}
}

   NMDT
{
21600
2
NAME
{
"Dados de gráfico XY criados pelo utilizador"
}
DEPT
{
"User created XY plot data"
""
}
PLTD
{
"XG[135]"
}
}

   NMDT
{
21700
2
NAME
{
"Dados de gráfico XY criados pelo utilizador"
}
DEPT
{
"User created XY plot data"
""
}
INDP
{
"Índice de curva"
""
}
PLTD
{
"XG[135]"
}
}

   NMDT
{
21800
1
NAME
{
"Dados de gráfico XY criados pelo utilizador (Valor Y)"
}
DEPT
{
"User created XY plot data (Y Value)"
""
}
INDP
{
"Dados de gráfico XY criados pelo utilizador (Valor X)"
""
}
PLTD
{
"XG[135]"
}
}

   NMDT
{
21900
1
NAME
{
"Dados de gráfico XY criados pelo utilizador (Valor Y)"
}
DEPT
{
"User created XY plot data (Y Value)"
""
}
INDP
{
"Dados de gráfico XY criados pelo utilizador (Valor X)"
""
}
INDP
{
"Índice de curva"
""
}
PLTD
{
"XG[135]"
}
}

   HLDT
{
22000

NAME
{
"HLDT para novo gráfico de utilizador de linhas de soldadura"
}
DEPT
{
"HLDT for new Weld lines user plot"
}
PLTD
{
"DG[135]"
}
}

   NDDT
{
22100
1
NAME
{
"Realçar dados com cor"
}
DEPT
{
"Highlight data with color"
""
}
PLTD
{
"HG[135]"
}
}

   NDDT
{
51001
1
NAME
{
"API do solucionador. Gráfico nodal do utilizador 1"
}
DEPT
{
"Solver API. User nodal plot 1"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   NDDT
{
51002
1
NAME
{
"API do solucionador. Gráfico nodal do utilizador 2"
}
DEPT
{
"Solver API. User nodal plot 2"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   NDDT
{
51003
1
NAME
{
"API do solucionador. Gráfico nodal do utilizador 3"
}
DEPT
{
"Solver API. User nodal plot 3"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   NDDT
{
51004
1
NAME
{
"API do solucionador. Gráfico nodal do utilizador 4"
}
DEPT
{
"Solver API. User nodal plot 4"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
51101
1
0
NAME
{
"API do solucionador. Gráfico elementar do utilizador 1"
}
DEPT
{
"Solver API. User elemental plot 1"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
51102
1
0
NAME
{
"API do solucionador. Gráfico elementar do utilizador 2"
}
DEPT
{
"Solver API. User elemental plot 2"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
51103
1
0
NAME
{
"API do solucionador. Gráfico elementar do utilizador 3"
}
DEPT
{
"Solver API. User elemental plot 3"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
51104
1
0
NAME
{
"API do solucionador. Gráfico elementar do utilizador 4"
}
DEPT
{
"Solver API. User elemental plot 4"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

