TCOD
{ 100 "Número de lâminas através da espessura" 0
DATA
{ 
"n" "|1|8 lâminas|8|10 lâminas|10|12 lâminas|12|14 lâminas|14|16 lâminas|16|18 lâminas|18|20 lâminas|20||" "" 0
8. 0 20. 0
8. 0 20. 0
0.
}
}
TCOD
{ 180 "Escrever resultados regulares da fase de enchimento em" 1
DATA
{ 
"tempo" "%12.4g" "s" 0
0 0 5000 0
0 0 5000 0
0.
}
}
TCOD
{ 181 "Escrever resultados desenhados da fase de enchimento em" 1
DATA
{ 
"tempo" "%12.4g" "s" 0
0 0 5000 0
0 0 5000 0
0.
}
}
TCOD
{ 182 "Escrever resultados regulares da fase de compactação em" 1
DATA
{ 
"tempo" "%12.4g" "s" 0
0 0 5000 0
0 0 5000 0
0.
}
}
TCOD
{ 183 "Escrever resultados de desenhados da fase de compactação em" 1
DATA
{ 
"tempo" "%12.4g" "s" 0
0 0 5000 0
0 0 5000 0
0.
}
}
TCOD
{ 184 "Atualizar dinamicamente apresentação dos resultados durante a análise" 0
DATA
{ 
"" "|1|Sim[DEFAULT]|1|Não|0||" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 0
0.
}
}
TCOD
{ 198 "Fase de enchimento" 0
DATA
{ 
"Resultado regular" "|1|Nenhum|0|Escrever em intervalos constantes[DEFAULT]|1|Escrever em tempos especificados|2||" "" 0
0 0 2 0
0 0 2 0
0.
}
DATA
{ 
"Resultado desenhado" "|1|Nenhum|0|Escrever em intervalos constantes[DEFAULT]|1|Escrever em tempos especificados|2||" "" 0
0 0 2 0
0 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 199 "Fase de compactação" 0
DATA
{ 
"Resultado regular" "|1|Nenhum|0|Escrever em intervalos constantes[DEFAULT]|1|Escrever em tempos especificados|2||" "" 0
0 0 2 0
0 0 2 0
0.
}
DATA
{ 
"Resultado desenhado" "|1|Nenhum|0|Escrever em intervalos constantes[DEFAULT]|1|Escrever em tempos especificados|2||" "" 0
0 0 2 0
0 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 200 "Número de resultados regulares" 0
DATA
{ 
"n" "|1|0|0|4|4|8|8|12|12|20[DEFAULT]|20|40|40|100|100|500|500||" "" 0
0. 0 500. 0
0. 0 1000. 0
0.
}
}
TCOD
{ 201 "Número de resultados desenhados" 0
DATA
{ 
"n" "|1|0[DEFAULT]|0|4|4|8|8|12|12|20|20|40|40|100|100||" "" 0
0. 0 100. 0
0. 0 1000. 0
0.
}
}
TCOD
{ 202 "Número de resultados regulares" 0
DATA
{ 
"n" "|1|0|0|4|4|8|8|12|12|20[DEFAULT]|20|40|40|100|100|500|500||" "" 0
0. 0 500. 0
0. 0 1000. 0
0.
}
}
TCOD
{ 203 "Número de resultados desenhados" 0
DATA
{ 
"n" "|1|0[DEFAULT]|0|4|4|8|8|12|12|20|20|40|40|100|100||" "" 0
0. 0 100. 0
0. 0 1000. 0
0.
}
}
TCOD
{ 300 "Tolerância de convergência da pressão" 0
DATA
{ 
"cnvrgp" "|1|Aperto (0,05)|0.05|Predefinição (0,5)[DEFAULT]|0.5|Desaperto (1,8)|1.8||" "" 0
0. 1 10. 0
0. 1 10. 0
0.
}
}
TCOD
{ 301 "Tolerância de convergência do caudal" 0
DATA
{ 
"cnvrgq" "|1|Aperto (0,05)|0.05|Predefinição (0,5)[DEFAULT]|0.5|Desaperto (1,8)|1.8||" "" 0
0. 1 10. 0
0. 1 10. 0
0.
}
}
TCOD
{ 302 "Tolerância de convergência da temperatura do fundido" 0
DATA
{ 
"cnvrgq" "|1|Aperto (0.002)|0.002|Predefinição (0.02)[DEFAULT]|0.02|Desaperto (0.2)|0.2||" "" 0
0. 1 10. 0
0. 1 10. 0
0.
}
}
TCOD
{ 305 "Tolerância de convergência da orientação das fibras" 0
DATA
{ 
"cnvrgo" "|1|Aperto (0,05)|0.05|Predefinição (0,5)[DEFAULT]|0.5|Desaperto (1,8)|1.8||" "" 0
0. 1 10. 0
0. 1 10. 0
0.
}
}
TCOD
{ 306 "Tolerância de convergência da conversão" 0
DATA
{ 
"cnvrgc" "|1|Aperto (0.02)|0.02|Predefinição (0.2)[DEFAULT]|0.2|Desaperto (1,8)|1.8||" "" 0
0. 1 10. 0
0. 1 10. 0
0.
}
}
TCOD
{ 307 "Tolerência de convergência do equilíbrio de canais de alimentação" 0
DATA
{ 
"cnvrgb" "|1|Aperto (1%)|1|Predefinição (5%)[DEFAULT]|5|Desaperto (10%)|10||" "" 0
0. 1 10. 0
0. 1 10. 0
0.
}
}
TCOD
{ 308 "Opção de coeficiente de transferência de calor (HTC) do molde-fundido" 0
DATA
{ 
"" "|1|Predefinido[DEFAULT]|1|Perfil|2||" "" 0
0. 1 2. 0
0. 1 2. 0
0.
}
}
TCOD
{ 309 "Valores de coeficiente de transferência de calor (HTC) do molde-fundido" 0
DATA
{ 
"Enchimento" "%11.6g" "W/m^2-K" 1
2.5e+03 0 2.5e+05 0
0. 0 1.0e+38 1
0.
}
DATA
{ 
"Compactação" "%11.6g" "W/m^2-K" 1
2.5e+03 0 2.5e+05 0
0. 0 1.0e+38 1
0.
}
DATA
{ 
"Desligado, lado da cavidade" "%11.6g" "W/m^2-K" 1
2.5e+03 0 2.5e+05 0
0. 0 1.0e+38 1
0.
}
DATA
{ 
"Desligado, lado da bucha" "%11.6g" "W/m^2-K" 1
2.5e+03 0 2.5e+05 0
0. 0 1.0e+38 1
0.
}
}
TCOD
{ 310 "Coeficiente de transferência de calor do molde-fundido" 0
DATA
{ 
"h" "%11.6g" "W/m^2-K" 1
2.5e+03 0 2.5e+05 0
0. 0 1.0e+38 1
0.
}
}
TCOD
{ 311 "Fluxo para produzir interface para otimização do processo" 0
DATA
{ 
"" "%2d" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 312 "Perfil de coeficiente de transferência de calor (HTC) do molde-fundido" 1
DATA
{ 
"Duração" "%11.6g" "s" 1
0. 0 1.0e+38 0
0. 0 1.0e+38 1
0.
}
DATA
{ 
"HTC_cavidade" "%11.6g" "W/m^2-K" 1
2.5e+03 0 2.5e+05 0
0. 0 1.0e+38 1
0.
}
DATA
{ 
"HTC_bucha" "%11.6g" "W/m^2-K" 1
2.5e+03 0 2.5e+05 0
0. 0 1.0e+38 1
0.
}
}
TCOD
{ 313 "Tolerância de convergência da temperatura do molde" 0
DATA
{ 
"" "%11.5f" "" 0
0.00001 0 0.5 0
0.00001 0 0.5 0
0.
}
}
TCOD
{ 314 "Tolerância de convergência da temperatura transiente do molde para cada intervalo de tempo" 0
DATA
{ 
"" "%11.5f" "" 0
0.00001 0 0.5 0
0.00001 0 0.5 0
0.
}
}
TCOD
{ 315 "Valores de coeficiente de transferência de calor (HTC) do molde-fundido" 0
DATA
{ 
"Enchimento" "%11.6g" "W/m^2-K" 1
2.5e+03 0 2.5e+05 0
0. 0 1.0e+38 1
0.
}
DATA
{ 
"Compactação" "%11.6g" "W/m^2-K" 1
2.5e+03 0 2.5e+05 0
0. 0 1.0e+38 1
0.
}
DATA
{ 
"Desligado" "%11.6g" "W/m^2-K" 1
2.5e+03 0 2.5e+05 0
0. 0 1.0e+38 1
0.
}
}
TCOD
{ 316 "Tolerância de convergência da temperatura transiente do molde" 0
DATA
{ 
"" "%11.5f" "" 0
0.00001 0 1. 0
0.00001 0 1. 0
0.
}
}
TCOD
{ 318 "Tolerância de convergência relativa" 0
DATA
{ 
"" "%11.4g" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 0
0.
}
}
TCOD
{ 320 "Coeficiente de transferência de calor entre o recipiente e o grão (lateral)" 0
DATA
{ 
"h" "%11.6g" "W/m^2-K" 1
1.0e+02 0 1.0e+05 0
0. 1 1.0e+38 1
0.
}
}
TCOD
{ 322 "Coeficiente de transferência de calor entre o recipiente e o grão (inferior)" 0
DATA
{ 
"h" "%11.6g" "W/m^2-K" 1
1.0e+02 0 1.0e+05 0
0. 1 1.0e+38 1
0.
}
}
TCOD
{ 324 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Parar cálculo do fluxo quando o volume de grão for menor que o volume cheio|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 326 "Tratamento da tensão da superfície na análise de subenchimento" 0
DATA
{ 
"" "|1|Utilizar valores uniformes [DEFAULT]|0|Utilizar valores não uniformes (rápidos)|1|Utilizar valores não uniformes (precisos)|3||" "" 0
0. 0 7. 0
0. 0 7. 0
0.
}
}
TCOD
{ 401 "Número máximo de iterações do caudal" 0
DATA
{ 
"itmax" "|1|125[DEFAULT]|125|250|250||" "" 0
125. 0 250. 0
1. 0 1000. 0
0.
}
}
TCOD
{ 402 "Número máximo de iterações da temperatura do fundido" 0
DATA
{ 
"itmax" "|1|200[DEFAULT]|200|400|400||" "" 0
200. 0 400. 0
1. 0 1000. 0
0.
}
}
TCOD
{ 403 "Tratamento de viscosidade em taxas de corte elevadas" 0
DATA
{ 
"" "|1|Aplicar acima da taxa de corte auto-determinada[DEFAULT]|1|Não aplicar|2||" "" 0
1. 0 3. 0
1. 0 3. 0
0.
}
}
TCOD
{ 405 "Mecanimos de crescimento nodal" 0
DATA
{ 
"" "|1|Múltiplo[DEFAULT]|1|Único|2||" "" 0
1. 0 2. 0
1. 0 2. 0
0.
}
}
TCOD
{ 406 "Número máximo de iterações de conversão e temperatura do fundido" 0
DATA
{ 
"icmax" "|1|100[DEFAULT]|100|200|200||" "" 0
100. 0 200. 0
1. 0 1000. 0
0.
}
}
TCOD
{ 407 "Número máximo de iterações de equilíbrio de canais de alimentação" 0
DATA
{ 
"ibmax" "|1|10[DEFAULT]|10|20|20||" "" 0
10. 0 20. 0
1. 0 100. 0
0.
}
}
TCOD
{ 408 "Duração do intervalo de tempo para a análise de compactação" 0
DATA
{ 
"" "|1|Predefinição (0,25)[DEFAULT]|1|Mais fino|2||" "" 0
1. 0 2. 0
1. 0 2. 0
0.
}
}
TCOD
{ 413 "Número máximo de iterações da temperatura do molde" 0
DATA
{ 
"" "%11d" "" 0
10. 0 10000. 0
10. 0 10000. 0
0.
}
}
TCOD
{ 414 "Número máximo de iterações da temperatura transiente do molde para cada intervalo de tempo" 0
DATA
{ 
"" "%11d" "" 0
10. 0 10000. 0
10. 0 10000. 0
0.
}
}
TCOD
{ 415 "Número máximo de ciclos da temperatura transiente do molde " 0
DATA
{ 
"" "%11d" "" 0
1. 0 10000. 0
1. 0 10000. 0
0.
}
}
TCOD
{ 416 "Número de intervalos de tempo para fluxo de calor da peça" 0
DATA
{ 
"" "%11d" "" 0
7. 0 500. 0
7. 0 500. 0
0.
}
}
TCOD
{ 420 "Número de intervalos de tempo para cálculo do fluxo de arrefecimento 3D " 0
DATA
{ 
"" "%11d" "" 0
3. 0 500. 0
3. 0 500. 0
0.
}
}
TCOD
{ 421 "Número de intervalos de tempo para fluxo de calor da peça" 0
DATA
{ 
"" "%11d" "" 0
3. 0 500. 0
3. 0 500. 0
0.
}
}
TCOD
{ 422 "Temperatura inicial para o arranque da produção para arrefecimento (FEM)" 0
DATA
{ 
"Initial temperature for production start-up for Cool (FEM)" "%12.5g" "K" 1
273.15 0 473.15 0
153.15 1 773.15 1
0.
}
}
TCOD
{ 424 "Efectuar simulação de varrimento de arame/desvio da pá em" 0
DATA
{ 
"option" "|1|ASMI[DEFAULT]|1|Abaqus|2||" "" 0
0. 0 2 0
0. 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 426 "Temperatura de corte da viscosidade" 0
DATA
{ 
"" "%17.6g" "C" 1
0. 0 1000.0 0
0. 0 1000.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 428 "Efeitos dos arames no fluxo" 0
DATA
{ 
"option" "|1|Não considerar[DEFAULT]|0|Considerar |1||" "" 0
0. 0 2 0
0. 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 430 "Folga crítica entre os arames" 0
DATA
{ 
"" "%17.6g" "m" 1
0. 0 1.0 0
0. 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 440 "Temperatura do inserto" 0
DATA
{ 
"Insert temperature" "|1|Fixar temperaturas da bucha na temperatura do molde[DEFAULT]|0|Fixar insertos da peça e temperaturas da bucha na temperatura do molde|2|Calcular temperatura transiente durante o fluxo para todas as buchas e insertos da peça|3||" "" 0
0 0 2 0
0 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 450 "Efectuar análise de desvio da bucha durante a iteração da pressão" 0
DATA
{ 
"Perform core shift analysis during pressure iteration" "|1|Não|0|Apenas durante a compactação|1|Durante o enchimento e compactação|2||" "" 0
0 0 2 0
0 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 460 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Atualizar malha durante a análise de desvio da bucha|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 462 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Utilizar análise de pá-deslocamento estático|1| [DEFAULT]|0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 464 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Calcular desvio da bucha após a fase de enchimento |1| [DEFAULT]|0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 474 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Análise birrefringência se os dados do material incluirem propriedades óticas|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 490 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Análise da resistência da superfície de solda |1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 538 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Incluir canais de alimentação nos cálculos automáticos do tempo de arrefecimento|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 539 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Utilizar solucionados da malha agregada|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 540 "Pressão de destino" 0
DATA
{ 
"" "|1|Especificado|2||" "" 0
2 0 2 0
2 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 541 "Pressão de destino" 0
DATA
{ 
"" "%17.6g" "Pa" 1
0. 0 2.4e+08 0
0. 0 2.4e+08 0
0.
}
}
TCOD
{ 542 "Tolerância de fresagem" 0
DATA
{ 
"dd" "%11.6g" "m" 1
1.0e-08 0 1.0e-03 0
1.0e-08 0 1.0e-03 0
0.
}
}
TCOD
{ 543 "Dimensões de perfuração predefinidas disponíveis" 0
DATA
{ 
"" "|0|Métrico|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
DATA
{ 
"" "|0|Imperial|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
DATA
{ 
"" "|0|Medidor|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 544 "Iterações máximas" 0
DATA
{ 
"" "%11d" "" 0
2. 0 30. 0
2. 0 30. 0
0.
}
}
TCOD
{ 545 "Tolerância de convergência do tempo" 0
DATA
{ 
"" "%11.4g" "%" 1
0.5 0 100. 0
0.5 0 100. 0
0.
}
}
TCOD
{ 546 "Tolerância de convergência da pressão" 0
DATA
{ 
"" "%17.6g" "Pa" 1
1.0e+06 0 2.0e+07 0
1.0e+06 0 2.0e+07 0
0.
}
}
TCOD
{ 547 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Avançado...|1||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 548 "Tolerância de convergência da secção" 0
DATA
{ 
"" "%11.4g" "" 0
0.001 0 10. 0
0.001 0 10. 0
0.
}
}
TCOD
{ 550 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Calcular temperaturas do molde internas|1| |0||" "" 0
0 0 1.0 0
0 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 556 "Número máximo de passos de incrementação da carga" 0
DATA
{ 
"lstep" "%11d" "" 0
25. 0 100. 0
1. 0 300. 0
0.
}
}
TCOD
{ 560 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Considerar efeitos de canto|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 570 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Desativar o melhor ajuste|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 571 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Análise de tensão residual|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 572 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Elemento tetraédrico de segunda ordem|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 574 "Opção de restrição" 0
DATA
{ 
"" "|1|Restrição total[DEFAULT]|0|A considerar desprendimento|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 576 "Opção de incremento de tensão de sólido" 0
DATA
{ 
"" "|1|Um passo [DEFAULT]|0|Passo-a-passo|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 600 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Modelo de tensão residual |1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 601 "Tipo de análise do empeno" 0
DATA
{ 
"N" "|1|Deflexão pequena[DEFAULT]|1|Deflexão grande|2|Flexão|3||" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
}
TCOD
{ 602 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Incluir canais de alimentação tetraédricos frios |1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 604 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Isolar causa do empeno|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 605 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Isolar causa do empeno|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 606 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Calcular contração linear média|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 609 "Atualizar elementos tetraédricos para segunda ordem" 0
DATA
{ 
"Upgrade tetrahedral elements to second order" "|1|Automático[DEFAULT]|0|Nenhum|1|Todos|2||" "" 0
0 0 2 0
0 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 610 "Tipo de análise da tensão" 0
DATA
{ 
"N" "|1|Deflexão pequena[DEFAULT]|1|Deflexão grande|2|Flexão|3||" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
}
TCOD
{ 611 "Resultados de tensão para saída" 0
DATA
{ 
"N" "|1|Nenhum[DEFAULT]|0|Tensor de pressão|1|Tensão de corte máxima|2|Tensão Mises-Hencky|3|Todos os resultados da tensão|4||" "" 0
0 0 4 0
0 0 4 0
0.
}
}
TCOD
{ 612 "Tipo de análise do empeno" 0
DATA
{ 
"N" "|1|Automático[DEFAULT]|0|Deflexão pequena|1|Deflexão grande|2|Flexão|3||" "" 0
0 0 3 0
0 0 3 0
0.
}
}
TCOD
{ 613 "Tipo de análise da tensão" 0
DATA
{ 
"N" "|1|Deflexão pequena[DEFAULT]|1|Deflexão grande|2|Flexão|3|Frequência modal|4||" "" 0
1 0 5 0
1 0 5 0
0.
}
}
TCOD
{ 614 "Resultados de tensão para saída" 0
DATA
{ 
"N" "|1|Nenhum[DEFAULT]|0|Tensão residual principal|1|Tensão de corte máxima|2|Tensão Mises-Hencky|3|Todos os resultados da tensão|4||" "" 0
0 0 4 0
0 0 4 0
0.
}
}
TCOD
{ 615 "Resultados de tensão para saída" 0
DATA
{ 
"N" "|1|Nenhum[DEFAULT]|0|Tensão residual principal|1|Tensão de corte máxima|2|Tensão Mises-Hencky|3|Todas as saídas de tensão|4||" "" 0
0 0 4 0
0 0 4 0
0.
}
}
TCOD
{ 616 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Considerar expansão térmica do molde|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 617 "Tipo de análise da tensão" 0
DATA
{ 
"N" "|1|Deflexão pequena|1|Deflexão grande|2||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 618 "Atualizar elementos tetraédricos para segunda ordem" 0
DATA
{ 
"Upgrade tetrahedral elements to second order" "|1|Automático[DEFAULT]|0|Nenhum|1|Todos|2||" "" 0
0 0 2 0
0 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 619 "Interface para outra análise estrutural" 0
DATA
{ 
"" "|1|Nenhuma sáida de tensão inicial|0|Saída do tensor de tensão inicial e continuar[DEFAULT]|1|Saída do tensor de tensão inicial e, em seguida, parar|2||" "" 0
0 0 2 0
0 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 620 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Utilizar agregação da malha[DEFAULT]|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 621 "Seleção de solucionador de matriz AMG" 0
DATA
{ 
"" "|1|Ativada[DEFAULT]|1|Desativada|0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 622 "Coeficiente de interação (Ci)" 0
DATA
{ 
"" "%11.6g" "" 0
0.0001 0 0.01 0
0.0 0 0.1 0
0.
}
}
TCOD
{ 623 "Momento de espessura do coeficiente de interação (Dz)" 0
DATA
{ 
"Dz" "%11.4g" "" 0
0.0 0 1.0 0
0.0 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 625 "Modelo de aproximação de encerramento" 0
DATA
{ 
"n" "|1|Híbrido|1|Ortrópico 1|2|Ortrópico 2|3|Ortrópico 3[DEFAULT]|4|Ortrópico 4|5||" "" 0
1 0 6 0
1 0 6 0
0.
}
}
TCOD
{ 626 "Condição de entrada de fibras" 0
DATA
{ 
"" "|1|Fibras alinhadas na camada/transversal no centro|5|Fibras alinhadas na camada/aleatoriamente no centro[DEFAULT]|0|Orientação de entrada fornecida pelo utilizador|2||" "" 0
0. 0 5. 0
0. 0 5. 0
0.
}
}
TCOD
{ 627 "Saída da propriedade da carga de fibra" 0
DATA
{ 
"" "|1|Propriedades básicas|0|Ortotrópico definido[DEFAULT]|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 628 "Modelo micro-mecânico" 0
DATA
{ 
"" "|1|Automático[DEFAULT]|1|Halpin-Tsai|0|Krenchel|2|Cox|3|Ogorkiewicz-WeidmannCounto|4|Mori-Tanaka|5|Tandon-Weng|6||" "" 0
0 0 5 0
0 0 5 0
0.
}
}
TCOD
{ 629 "Modelo do coeficiente de expansão térmica" 0
DATA
{ 
"" "|1|Schapery|1|Chamberlain|2|Rosen-Hashin[DEFAULT]|3||" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
}
TCOD
{ 630 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Fechar ponto de injeção após compactação|1| |0||" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 0
0.
}
}
TCOD
{ 632 "Cálculo da orientação das fibras (Plano médio e Dual Domain) por" 0
DATA
{ 
"" "|1|Modelo Moldflow com valores Ci e Dz calculados automaticamente[DEFAULT]|0|Modelo Moldflow com Dz calculado automaticamente e Ci especificado|3|Modelo Moldflow com valores Dz e Ci especificados|2|Modelo RSC ou ARD-RSC (determinado pelo comprimento)|4|Modelo RSC com Ci especificado|5|Modelo ARD-RSC para fibras longas|6||" "" 0
0. 0 6. 0
0. 0 6. 0
0.
}
}
TCOD
{ 633 "Coeficiente de interação (Ci)" 0
DATA
{ 
"" "|1|Auto-calculado a partir do valor Dz acima[DEFAULT]|1|Especificado|2||" "" 0
1. 0 2. 0
1. 0 2. 0
0.
}
}
TCOD
{ 634 "Gerar interface para Abaqus" 0
DATA
{ 
"" "|1|Nenhum[DEFAULT]|-1|CMOLD-Abaqus6.2 ou versão mais recente|0|AMI-Abaqus6.2 ou versão mais recente|1|AMI-Abaqus6.3 ou versão mais recente|2||" "" 0
-1.0 0 2. 0
-1.0 0 2. 0
0.
}
}
TCOD
{ 635 "Cálculo da orientação das fibras (3D) por" 0
DATA
{ 
"" "|1|Modelo de Folgar-Tucker com Ci calculado automaticamente[DEFAULT]|1|Modelo de Folgar-Tucker com Ci especificado|2|Modelo RSC ou ARD-RSC (determinado pelo comprimento)|3|Modelo RSC com Ci especificado|4|Modelo ARD-RSC para fibras longas|5||" "" 0
1. 0 5. 0
1. 0 5. 0
0.
}
}
TCOD
{ 637 "Componentes de orientação de fibras no plano vs. espessura normalizada" 1
DATA
{ 
"Espessura normalizada" "%11.4g" "" 0
0. 0 1 0
0. 0 1 0
0.1
}
DATA
{ 
"Componente na direção do fluxo" "%11.4g" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 0
0.
}
DATA
{ 
"Componente na direção do fluxo cruzado" "%11.4g" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 0
0.
}
TCUI { "RIGHT" "plotPerfil do gráfico..." }
}
TCOD
{ 638 "Fator de encerramento de deformação reduzida" 0
DATA
{ 
"RSC" "%11.4g" "" 0
0. 1 1. 0
0. 1 1. 0
0.
}
}
TCOD
{ 639 "Condição de fronteira do lado" 0
DATA
{ 
"" "|1|Fibras seguem fluxo próximo do lado|0|Fibras alinham-se ao longo do lado[DEFAULT]|1||" "" 0
0. 0 1.0 0
0. 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 640 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Opções de cálculo da propriedade do compósito|1||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 641 "Número de espirais para paralelização" 0
DATA
{ 
"" "|1|Automático [DEFAULT]|1|Espiral única (Nenhuma paralelização)|4|Máximo|2|Especificar número de espirais|3||" "" 0
1. 0 1. 0
1. 0 4. 0
0.
}
}
TCOD
{ 642 "Número de espirais" 0
DATA
{ 
"" "%5d" "" 0
1.0 0 16.0 0
1.0 0 100.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 645 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Resultados da orientação das fibras intermédias de saída|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 647 "Aplicar condição de entrada de fibras no" 0
DATA
{ 
"" "|1|Ponto de injeção|1|Ataque[DEFAULT]|0||" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 0
0.
}
}
TCOD
{ 649 "Parâmetros para modelo ARD de fibras longas" 0
DATA
{ 
"b1" "%11.4g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"b2" "%11.4g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"b3" "%11.4g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"b4" "%11.4g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"b5" "%11.4g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 653 "Coeficiente de interação (Ci) - Encerramento híbrido" 0
DATA
{ 
"" "%11.6g" "" 0
0.0001 0 0.01 0
0.0 0 0.1 0
0.
}
}
TCOD
{ 654 "Fator de encerramento de deformação reduzida - Encerramento híbrido" 0
DATA
{ 
"RSC" "%11.4g" "" 0
0. 1 1. 0
0. 1 1. 0
0.
}
}
TCOD
{ 655 "Coeficiente de separação de fibra/matriz" 0
DATA
{ 
"Fiber/matrix debonding coefficient" "%11.4g" "" 0
0. 0 1.0e+8 0
0. 0 1.0e+8 0
0.
}
}
TCOD
{ 657 "Solucionador da matriz " 0
DATA
{ 
"N" "|1|Automático[DEFAULT]|0|Solucionador direto|3|Solucionador SSORCG|1|Solucionador AMG|2||" "" 0
0 0 3 0
0 0 3 0
0.
}
}
TCOD
{ 658 "Solucionador da matriz " 0
DATA
{ 
"N" "|1|Automático[DEFAULT]|0|Solucionador direto|3|Solucionador SSORCG|1|Solucionador AMG|2||" "" 0
0 0 3 0
0 0 3 0
0.
}
}
TCOD
{ 659 "Considerar superfície do ataque e canais de alimentação frios?" 0
DATA
{ 
"" "|1|Excluir superfície do ataque e canais de alimentação frios[DEFAULT]|0|Considerar apenas superfície do ataque|1|Considerar superfície do ataque e canais de alimentação frios|2||" "" 0
0 0 2 0
0 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 660 "Primeiro incremento de deslocamento" 0
DATA
{ 
"N" "%11.4g" "m" 1
0.0001 0 1.0 0
0.0001 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 661 "Primeiro incremento de deslocamento" 0
DATA
{ 
"N" "%11.4g" "m" 1
0.0001 0 1.0 0
0.0001 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 662 "Parâmetros para modelo ARD de fibras longas - Encerramento híbrido" 0
DATA
{ 
"b1" "%11.4g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"b2" "%11.4g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"b3" "%11.4g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"b4" "%11.4g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"b5" "%11.4g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 663 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Aplicar imperfeição ao modelo para assistir convergência|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 664 "Criar imperfeição no modelo aplicando" 0
DATA
{ 
"Forma do modo 1 com fator de escala" "%11.4g" "" 0
-5.0 0 5.0 0
-5.0 0 5.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Forma do modo 2 com fator de escala" "%11.4g" "" 0
-5.0 0 5.0 0
-5.0 0 5.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Forma do modo 3 com fator de escala" "%11.4g" "" 0
-5.0 0 5.0 0
-5.0 0 5.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 665 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Aplicar imperfeição ao modelo para assistir convergência|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 666 "Criar imperfeição no modelo aplicando" 0
DATA
{ 
"Forma do modo 1 com fator de escala" "%11.4g" "" 0
-5.0 0 5.0 0
-5.0 0 5.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Forma do modo 2 com fator de escala" "%11.4g" "" 0
-5.0 0 5.0 0
-5.0 0 5.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Forma do modo 3 com fator de escala" "%11.4g" "" 0
-5.0 0 5.0 0
-5.0 0 5.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 668 "Considerar superfície do ataque e canais de alimentação frios?" 0
DATA
{ 
"" "|1|Excluir superfície do ataque e canais de alimentação frios[DEFAULT]|0|Considerar apenas superfície do ataque|1|Considerar superfície do ataque e canais de alimentação frios|2||" "" 0
0 0 2 0
0 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 669 "Incremento de deslocamento em cada passo" 1
DATA
{ 
"incremento" "%11.6g" "m" 1
-1. 0 1. 0
-1. 0 1. 0
0.
}
}
TCOD
{ 670 "Carregar método de incremento" 0
DATA
{ 
"n" "|1|Controlo de carregamento automático[DEFAULT]|1|Controlo de carregamento manual|2|Controlo de deslocamento automático|3|Controlo de deslocamento manual|4|Controlo de carregamento de comprimento do arco|5||" "" 0
1. 0 5. 0
1. 0 5. 0
0.
}
}
TCOD
{ 671 "Aplicar passos de deslocamento manual" 0
DATA
{ 
"No nó" "%10d" "" 0
1 0 9999999 0
1 0 9999999 0
0.
}
DATA
{ 
"No grau de liberdade" "|1|Tradução X|1|Tradução Y|2|Tradução Z|3||" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
}
TCOD
{ 672 "Número máximo de passos de incrementação da carga" 0
DATA
{ 
"N" "%5d" "" 0
1. 0 500. 0
1. 0 500. 0
0.
}
}
TCOD
{ 673 "Fator carga máxima" 0
DATA
{ 
"N" "%11.6g" "" 0
0. 0 1.0e+05 0
0. 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 674 "Aumento do fator de carga máxima por passo" 0
DATA
{ 
"N" "%11.4g" "" 0
0.01 0 2. 0
0. 0 2. 0
0.
}
}
TCOD
{ 675 "Incremento do fator de carga em cada passo" 1
DATA
{ 
"incremento" "%11.4g" "" 0
0.01 0 2. 0
0. 0 2. 0
0.
}
}
TCOD
{ 676 "Reconstruir matriz de rigidez" 0
DATA
{ 
"n" "|1|Uma vez em cada passo de incremento de carga|1|Duas vezes em cada passo de incremento de carga[DEFAULT]|2|Em cada iteração|3||" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
}
TCOD
{ 677 "Número máximo de iterações por passo" 0
DATA
{ 
"N" "%5d" "" 0
0 0 1000 0
0 0 1000 0
0.
}
}
TCOD
{ 678 "Resultados de tensão de saída em" 0
DATA
{ 
"N" "|1|Apenas primeiro e último passo[DEFAULT]|-1|A cada passo|1|A cada 5 passos|5|A cada 10 passos|10|A cada 20 passos|20||" "" 0
-1 0 20 0
-1 0 1000 0
0.
}
}
TCOD
{ 679 "Número de raízes características para saída" 0
DATA
{ 
"N" "%10d" "" 0
0 0 10 0
0 0 10 0
0.
}
}
TCOD
{ 680 "Tolerância de convergência para cálculo da raiz característica" 0
DATA
{ 
"N" "%11.4g" "" 0
0.0000001 0 1.0 0
0.0000001 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 681 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Efectuar verificação de sequência de Sturm|1| |0||" "" 0
0.0 0 1.0 0
0.0 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 683 "Primeiro incremento do fator de carga" 0
DATA
{ 
"N" "%11.4g" "" 0
0.001 0 1.0 0
0.001 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 684 "Número de raízes características para saída" 0
DATA
{ 
"N" "%10d" "" 0
0 0 1000000 0
0 0 1000000 0
0.
}
}
TCOD
{ 685 "Tolerância de convergência para cálculo da raiz característica" 0
DATA
{ 
"N" "%11.4g" "" 0
0.0000001 0 1.0 0
0.0000001 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 686 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Efectuar verificação de sequência de Sturm|1| |0||" "" 0
0.0 0 1.0 0
0.0 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 687 "Tolerância de convergência relativa" 0
DATA
{ 
"cnvrgt" "%11.4g" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 0
0.
}
}
TCOD
{ 688 "Resultados de tensão de saída em" 0
DATA
{ 
"N" "|1|Apenas primeiro e último passo[DEFAULT]|-1|A cada passo|1|A cada 5 passos|5|A cada 10 passos|10|A cada 20 passos|20||" "" 0
-1 0 20 0
-1 0 1000 0
0.
}
}
TCOD
{ 689 "Carregar método de incremento" 0
DATA
{ 
"n" "|1|Controlo de carregamento automático[DEFAULT]|1|Controlo de carregamento manual|2|Controlo de deslocamento automático|3|Controlo de deslocamento manual|4|Controlo de carregamento de comprimento do arco|5||" "" 0
1. 0 5. 0
1. 0 5. 0
0.
}
}
TCOD
{ 690 "Reconstruir matriz de rigidez" 0
DATA
{ 
"n" "|1|Uma vez em cada passo de incremento de carga|1|Duas vezes em cada passo de incremento de carga[DEFAULT]|2|Em cada iteração|3||" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
}
TCOD
{ 692 "Número máximo de passos de incrementação da carga" 0
DATA
{ 
"N" "%5d" "" 0
1. 0 500. 0
1. 0 500. 0
0.
}
}
TCOD
{ 693 "Fator carga máxima" 0
DATA
{ 
"N" "%11.6g" "" 0
0. 0 1.0e+05 0
0. 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 694 "Aumento do fator de carga máxima por passo" 0
DATA
{ 
"N" "%11.4g" "" 0
0.01 0 2. 0
0. 0 2. 0
0.
}
}
TCOD
{ 695 "Número máximo de iterações por passo" 0
DATA
{ 
"N" "%5d" "" 0
0 0 1000 0
0 0 1000 0
0.
}
}
TCOD
{ 696 "Primeiro incremento do fator de carga" 0
DATA
{ 
"N" "%11.4g" "" 0
0.001 0 1.0 0
0.001 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 697 "Incremento do fator de carga em cada passo" 1
DATA
{ 
"incremento" "%11.4g" "" 0
0.01 0 2. 0
0. 0 2. 0
0.
}
}
TCOD
{ 698 "Aplicar passos de deslocamento manual" 0
DATA
{ 
"No nó" "%10d" "" 0
1 0 9999999 0
1 0 9999999 0
0.
}
DATA
{ 
"No grau de liberdade" "|1|Tradução X|1|Tradução Y|2|Tradução Z|3||" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
}
TCOD
{ 699 "Incremento de deslocamento em cada passo" 1
DATA
{ 
"incremento" "%11.4g" "m" 1
-1. 0 1. 0
-1. 0 1. 0
0.
}
}
TCOD
{ 700 "Tipo de experiência DOE" 0
DATA
{ 
"DOE Experiment" "|1|Taguchi|1|Fatorial|2|Taguchi e depois Fatorial[DEFAULT]|3||" "" 0
1. 0 3. 0
1. 0 3. 0
0.
}
}
TCOD
{ 701 "Método de classificação Taguchi" 0
DATA
{ 
"option" "|1|Baseada em intervalo completo[DEFAULT]|1|Baseada em alteração de percentagem igual|2||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 702 "Número de fatores" 0
DATA
{ 
"Number of factors" "%4g" "" 0
2 0 6 0
2 0 6 0
0.
}
}
TCOD
{ 704 "Peso do critério de temperatura da frente do fluxo" 0
DATA
{ 
"Weight factor" "%11.4g" "" 0
0. 0 10.0 0
0. 0 10.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 706 "Peso do critério da tensão de corte" 0
DATA
{ 
"Weight factor" "%11.4g" "" 0
0. 0 10.0 0
0. 0 10.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 708 "Peso do critério da pressão de injeção" 0
DATA
{ 
"Weight factor" "%11.4g" "" 0
0. 0 10.0 0
0. 0 10.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 710 "Peso do critério da tonelagem de fecho" 0
DATA
{ 
"Weight factor" "%11.4g" "" 0
0. 0 10.0 0
0. 0 10.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 712 "Peso do critério da contração volumétrica" 0
DATA
{ 
"Weight factor" "%11.4g" "" 0
0. 0 10.0 0
0. 0 10.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 714 "Peso do critério da marca de chupado" 0
DATA
{ 
"Weight factor" "%11.4g" "" 0
0. 0 10.0 0
0. 0 10.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 716 "Peso do critério do peso da peça" 0
DATA
{ 
"Weight factor" "%11.4g" "" 0
0. 0 10.0 0
0. 0 10.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 718 "Peso do critério do ciclo do peso" 0
DATA
{ 
"Weight factor" "%11.4g" "" 0
0. 0 10.0 0
0. 0 10.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 719 "Diâmetro do contacto do ataque" 0
DATA
{ 
"Option" "|1|Automático[DEFAULT]|0|Especificado|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 720 "Diâmetro do ataque" 0
DATA
{ 
"Gate diameter" "%11.4g" "m" 1
1.0e-6 0 1.0e-1 0
1.0e-8 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 722 "Intervalo da temperatura do fundido para analizar" 0
DATA
{ 
"Option" "|1|Não alterar|1|Especificado[DEFAULT]|4||" "" 0
0 0 4 0
0 0 4 0
0.
}
}
TCOD
{ 724 "Delta" 0
DATA
{ 
"Melt temperature range" "%11.4g" "%" 0
1.0 0 50.0 0
1.0 1 100. 1
0.
}
}
TCOD
{ 726 "Delta" 0
DATA
{ 
"Melt temperature range" "%11.4g" "K(d)" 1
1.0 0 100.0 0
1.0 0 100.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 732 "Intervalo da temperatura do molde para analizar" 0
DATA
{ 
"Option" "|1|Não alterar|1|Especificado[DEFAULT]|4||" "" 0
0 0 4 0
0 0 4 0
0.
}
}
TCOD
{ 734 "Delta" 0
DATA
{ 
"Mold temperature range" "%11.4g" "%" 0
0. 1 100. 1
0. 1 100. 1
0.
}
}
TCOD
{ 736 "Delta" 0
DATA
{ 
"Mold temperature range" "%11.4g" "K(d)" 1
1.0 0 100. 0
1.0 0 100. 0
0.
}
}
TCOD
{ 742 "Intervalo do tempo de injeção para analizar" 0
DATA
{ 
"Option" "|1|Não alterar|1|Automático[DEFAULT]|2|Especificado|3||" "" 0
0 0 4 0
0 0 4 0
0.
}
}
TCOD
{ 744 "Delta" 0
DATA
{ 
"Injection time range" "%11.4g" "%" 0
1. 0 50. 0
0. 0 100. 0
0.
}
}
TCOD
{ 749 "Multiplicador do perfil de injeção" 0
DATA
{ 
"Option" "|1|Não alterar[DEFAULT]|1|Automático|2|Especificado|3||" "" 0
0 0 4 0
0 0 4 0
0.
}
}
TCOD
{ 750 "Delta" 0
DATA
{ 
"" "%11.4g" "%" 0
1.0 0 50.0 0
0.0 0 100.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 752 "Intervalo do tempo de compactação para analisar" 0
DATA
{ 
"Option" "|1|Não alterar|1|Automático[DEFAULT]|2|Especificado|3||" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
}
TCOD
{ 754 "Delta" 0
DATA
{ 
"Packing time range" "%11.4g" "%" 0
1. 0 50. 0
0. 0 100. 0
0.
}
}
TCOD
{ 760 "Multiplicador do perfil de compactação" 0
DATA
{ 
"Option" "|1|Não alterar|1|Automático[DEFAULT]|2|Especificado|3||" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
}
TCOD
{ 761 "Delta" 0
DATA
{ 
"Value" "%11.4g" "%" 0
1.0 0 50.0 0
0.0 0 100.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 763 "Multiplicador de espessura" 0
DATA
{ 
"Option" "|1|Não alterar|1|Automático[DEFAULT]|2|Especificado|3||" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
}
TCOD
{ 764 "Delta" 0
DATA
{ 
"Value" "%11.4g" "%" 0
1.0 0 50.0 0
0.0 0 100.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 765 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Avançado...|1||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 766 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Avançado...|1||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 770 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Avançado...|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 771 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Avançado...|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 772 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Avançado...|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 773 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Avançado...|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 774 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Avançado...|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 775 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Avançado...|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 776 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Avançado...|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 777 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Avançado...|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 778 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Avançado...|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 779 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Avançado...|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 780 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Avançado...|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 781 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Avançado...|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 782 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Avançado...|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 783 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Parâmetros do solucionador...|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 785 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Parâmetros do solucionador...|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 786 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Avançado...|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 787 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Avançado...|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 788 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Avançado...|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 790 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Avançado...|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 791 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Avançado...|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 792 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Avançado...|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 793 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Avançado...|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 800 "Intervalo do tempo de injeção para analizar" 0
DATA
{ 
"Option" "|1|Automático[DEFAULT]|0|Amplo|1|Refinado|2|Especificado|3||" "" 0
0 0 3 0
0 0 3 0
0.
}
}
TCOD
{ 801 "Intervalo da temperatura do molde" 0
DATA
{ 
"Mínimo" "%12.5g" "K" 1
273.15 0 673.15 0
153.15 1 773.15 1
0.
}
DATA
{ 
"Máximo" "%12.5g" "K" 1
273.15 0 673.15 0
153.15 1 773.15 1
0.
}
}
TCOD
{ 802 "Intervalo da temperatura do fundido" 0
DATA
{ 
"Mínimo" "%12.5g" "K" 1
373.15 0 673.15 0
273.15 1 1273.15 1
0.
}
DATA
{ 
"Máximo" "%12.5g" "K" 1
373.15 0 673.15 0
273.15 1 1273.15 1
0.
}
}
TCOD
{ 803 "Intervalo da temperatura do molde para analizar" 0
DATA
{ 
"Option" "|1|Automático[DEFAULT]|0|Especificado|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 804 "Intervalo da temperatura do fundido para analizar" 0
DATA
{ 
"Option" "|1|Automático[DEFAULT]|0|Especificado|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 810 "Intervalo do tempo de injeção" 0
DATA
{ 
"Limite inferior" "%11.4g" "s" 1
0. 1 100. 0
0. 1 100. 0
0.
}
DATA
{ 
"Limite superior" "%11.4g" "s" 1
0. 1 100. 0
0. 1 100. 0
0.
}
}
TCOD
{ 811 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Avançado...|1||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 820 "Limites para cálculo da janela de moldação fiável" 0
DATA
{ 
"Limite da taxa de corte" "|1|Desativada|0|Ativada|1||" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 0
0.
}
DATA
{ 
"Limite da tensão de corte" "|1|Desativada|0|Ativada|1||" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 0
0.
}
DATA
{ 
"Limite da queda de temperatura da frente do fluxo" "|1|Desativada|0|Ativada|1||" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 0
0.
}
DATA
{ 
"Limite da subida de temperatura da frente do fluxo" "|1|Desativada|0|Ativada|1||" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 0
0.
}
DATA
{ 
"Limite da pressão de injeção" "|1|Desativada|0|Ativada|1||" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 0
0.
}
DATA
{ 
"Limite da força de fecho" "|1|Desativada|0|Ativada|1||" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 0
0.
}
}
TCOD
{ 821 "Fator" 0
DATA
{ 
"factor" "%11.4g" "" 0
0.1 0 10. 0
0.1 0 10. 0
0.
}
}
TCOD
{ 822 "Fator" 0
DATA
{ 
"factor" "%11.4g" "" 0
0.1 0 10. 0
0.1 0 10. 0
0.
}
}
TCOD
{ 823 "Queda máxima" 0
DATA
{ 
"value" "%11.4g" "K(d)" 1
0.0 1 100.0 0
0.0 1 100.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 824 "Subida máxima" 0
DATA
{ 
"value" "%11.4g" "K(d)" 1
-20.0 1 100.0 0
-20.0 1 100.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 825 "Fator" 0
DATA
{ 
"factor" "%11.4g" "" 0
0.1 0 10. 0
0.1 0 10. 0
0.
}
}
TCOD
{ 826 "Fator" 0
DATA
{ 
"factor" "%11.4g" "" 0
0.1 0 10. 0
0.1 0 10. 0
0.
}
}
TCOD
{ 830 "Limites para cálculo da janela de moldação optimizada" 0
DATA
{ 
"Limite da taxa de corte" "|1|Desativada|0|Ativada|1||" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 0
0.
}
DATA
{ 
"Limite da tensão de corte" "|1|Desativada|0|Ativada|1||" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 0
0.
}
DATA
{ 
"Limite da queda de temperatura da frente do fluxo" "|1|Desativada|0|Ativada|1||" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 0
0.
}
DATA
{ 
"Limite da subida de temperatura da frente do fluxo" "|1|Desativada|0|Ativada|1||" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 0
0.
}
DATA
{ 
"Limite da pressão de injeção" "|1|Desativada|0|Ativada|1||" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 0
0.
}
DATA
{ 
"Limite da força de fecho" "|1|Desativada|0|Ativada|1||" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 0
0.
}
}
TCOD
{ 831 "Fator" 0
DATA
{ 
"factor" "%11.4g" "" 0
0.1 1 10. 1
0.1 0 10. 0
0.
}
}
TCOD
{ 832 "Fator" 0
DATA
{ 
"factor" "%11.4g" "" 0
0.1 1 10. 1
0.1 0 10. 0
0.
}
}
TCOD
{ 833 "Queda máxima" 0
DATA
{ 
"value" "%11.4g" "K(d)" 1
0.0 1 100.0 1
0.0 1 100.0 1
0.
}
}
TCOD
{ 834 "Subida máxima" 0
DATA
{ 
"value" "%11.4g" "K(d)" 1
-20.0 1 100.0 1
-20.0 1 100.0 1
0.
}
}
TCOD
{ 835 "Fator" 0
DATA
{ 
"factor" "%11.4g" "" 0
0.1 1 10. 0
0.1 0 10. 0
0.
}
}
TCOD
{ 836 "Fator" 0
DATA
{ 
"factor" "%11.4g" "" 0
0.1 1 10. 0
0.1 0 10. 0
0.
}
}
TCOD
{ 850 "Frequência da análise de desvio da bucha" 0
DATA
{ 
"Incremento de volume máximo entre análises" "%5.2f" "%" 0
0.1 0 50 0
0 1 100 1
0.5
}
DATA
{ 
"Intervalo de tempo máximo entre análises" "%5.2f" "s" 0
0.01 0 50 0
0 1 10000 1
0.1
}
}
TCOD
{ 851 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Efectuar análise de desvio da bucha |1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 852 "Tolerância de correspondência da superfície" 0
DATA
{ 
"Surface Matching Tolerance" "%11.4g" "m" 1
1E-4 0 1E-2 0
1E-6 0 1E-1 0
0.
}
}
TCOD
{ 853 "Percentagem da camada solidificada que cria restrição do nó" 0
DATA
{ 
"Constrain node at frozen fraction" "%5.2f" "%" 0
25 0 95 0
0 1 99 0
1
}
}
TCOD
{ 854 "Analizar bucha utilizando" 0
DATA
{ 
"Analyze core using:" "|1|Tetraedro de 4 nós (mais rápido)|0|Tetraedro de 10 nós (mais preciso)|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 858 "Seleção de solucionador de matriz AMG" 0
DATA
{ 
"" "|1|Ativada[DEFAULT]|1|Desativada|0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 900 "Tolerância da interface de sobremoldação" 0
DATA
{ 
"option" "|1|Comprimento da faceta mínimo[DEFAULT]|1|Comprimento da faceta médio|2|Comprimento da faceta máximo|3||" "" 0
1. 0 3. 0
1. 0 3. 0
0.
}
}
TCOD
{ 906 "Tipo de solucionador" 0
DATA
{ 
"option" "|1|Rápida|2|Navier-Stokes[DEFAULT]|1||" "" 0
1 0 2.0 0
1 0 2.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 907 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Avançado...|1||" "" 0
0.0 0 1 0
0.0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 909 "Método de solução de temperatura da interface de sobremoldação" 0
DATA
{ 
"option" "|1|Transformação da restrição [DEFAULT]|1|Transformação de fluxo|2||" "" 0
1. 0 2. 0
1. 0 2. 0
0.
}
}
TCOD
{ 910 "Número de resultados intermédios na fase de enchimento" 0
DATA
{ 
"" "%11.4g" "" 0
0.0 0 5.0 0
0.0 0 250.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 911 "Número de passos de reiniciação na fase de enchimento" 0
DATA
{ 
"" "%11.4g" "" 0
0.0 0 5.0 0
0.0 0 250.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 912 "Número de resultados intermédios na fase de compactação" 0
DATA
{ 
"" "%11.4g" "" 0
0.0 0 5.0 0
0.0 0 250.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 913 "Número de passos de reiniciação na fase de compactação" 0
DATA
{ 
"" "%11.4g" "" 0
0.0 0 5.0 0
0.0 0 250.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 914 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Avançado...|1||" "" 0
0.0 0 1 0
0.0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 915 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Avançado...|1||" "" 0
0.0 0 1 0
0.0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 916 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Avançado...|1||" "" 0
0.0 0 1 0
0.0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 917 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Avançado...|1||" "" 0
0.0 0 1 0
0.0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 918 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Avançado...|1||" "" 0
0.0 0 1 0
0.0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 919 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Avançado...|1||" "" 0
0.0 0 1 0
0.0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 920 "Tipo de solucionador" 0
DATA
{ 
"option" "|1|Rápida[DEFAULT]|2|Navier-Stokes|1||" "" 0
1 0 2.0 0
1 0 2.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 921 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Avançado...|1||" "" 0
0.0 0 1 0
0.0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 922 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Simular efeito de inércia|1| |0||" "" 0
0 0 1.0 0
0 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 923 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Simular efeito de gravidade|1| |0||" "" 0
0 0 1.0 0
0 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 924 "Parâmetros da grelha de diferença finita para elementos da barra" 0
DATA
{ 
"Número de lâminas do polímero" "%11.4g" "" 0
3. 0 25. 0
3. 0 25. 0
0.
}
DATA
{ 
"Número de lâminas da parede do molde" "%11.4g" "" 0
0. 0 23. 0
0. 0 23. 0
0.
}
DATA
{ 
"Razão da espessura da grelha (metal: plástico)" "%11.4g" "" 0
0. 1 50. 0
0. 1 100. 0
0.
}
}
TCOD
{ 925 "Coeficientes de transferência de calor local" 0
DATA
{ 
"Local mold surface temperature" "|1|Utilizar definição global nas opções avançadas[DEFAULT]|1|contacto perfeito|2|Coeficientes de transferência de calor local|3||" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
}
TCOD
{ 927 "Temperatura inicial" 0
DATA
{ 
"Initial temperature" "%12.5g" "K" 1
273.15 0 473.15 0
153.15 1 773.15 1
0.
}
}
TCOD
{ 928 "Resultados intermédios" 0
DATA
{ 
"option" "|1|Nenhum|1|Escrever em intervalos constantes[DEFAULT]|2|Escrever em tempos especificados|3||" "" 0
1. 0 3. 0
1. 0 3. 0
0.
}
}
TCOD
{ 929 "Escrever em tempos especificados" 1
DATA
{ 
"tempo" "%11.6g" "s" 1
0. 1 36000. 0
0. 1 360000. 0
0.
}
}
TCOD
{ 930 "Dados de recuperação" 0
DATA
{ 
"option" "|1|Nenhum|1|Escrever a cada|2||" "" 0
1. 0 2. 0
1. 0 2. 0
0.
}
}
TCOD
{ 931 "" 0
DATA
{ 
"value" "%11.4g" "hours" 0
0.3 1 20. 0
0.3 0 200. 0
0.
}
}
TCOD
{ 932 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Desligar pressões dos nós da parede tetraédrica junto de ataques|1| |0||" "" 0
0 0 1.0 0
0 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 933 "Número de lâminas junto do raio da barra" 0
DATA
{ 
"n" "|1|6 lâminas|6|8 lâminas|8|10 lâminas|10|12 lâminas[DEFAULT]|12|14 lâminas|14|16 lâminas|16|18 lâminas|18|20 lâminas|20||" "" 0
6. 0 20. 0
6. 0 20. 0
0.
}
}
TCOD
{ 934 "Controlo de convergência da temperatura" 0
DATA
{ 
"Limite de iteração" "%11.4g" "" 0
1.0 0 10000. 0
1.0 0 10000. 0
0.
}
DATA
{ 
"Tolerância de convergência" "%11.4g" "" 0
0.0 1 1.0e-04 0
0.0 1 1.0e-01 0
0.
}
}
TCOD
{ 935 "Temperatura da superfície do molde" 0
DATA
{ 
"Mold surface temperature" "|1|Utilizar temperatura da superfície do molde nas definições do processo[DEFAULT]|1|Constante|2|Perfil|3||" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
}
TCOD
{ 936 "Controlo do intervalo de tempo" 0
DATA
{ 
"% do volume para enchimento por intervalo de tempo" "%11.4g" "%" 0
0.0 1 100. 0
0.0 1 100. 0
0.
}
DATA
{ 
"Número de intervalos de tempo de superfície livre" "%11.4g" "" 0
1.0 0 50. 0
1.0 0 50. 0
0.
}
}
TCOD
{ 937 "Controlo da iteração do intervalo de tempo" 0
DATA
{ 
"Limite de iteração" "%11.4g" "" 0
1.0 1 50.0 0
1.0 0 400.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Tolerância de convergência" "%11.4g" "" 0
1.0e-05 1 0.1 0
0.0 1 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 938 "Controlos da iteração do intervalo de tempo" 0
DATA
{ 
"Limite de iteração" "%11.4g" "" 0
10.0 0 500.0 0
1.0 0 2000.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Tolerância de convergência" "%11.4g" "" 0
1.0e-05 0 0.1 0
0.0 1 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 939 "Controlo da convergência de pressão" 0
DATA
{ 
"Limite de iteração" "%11.5g" "" 0
1.0 0 10000.0 0
0.0 1 10000.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Tolerância de convergência" "%11.4g" "" 0
1.0e-07 0 1.0e-04 0
0.0 1 1.0e-01 0
0.
}
}
TCOD
{ 940 "Controlo da convergência de pressão" 0
DATA
{ 
"Limite de iteração" "%11.5g" "" 0
1.0 0 10000.0 0
0.0 1 10000.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Tolerância de convergência" "%11.4g" "" 0
1.0e-07 0 1.0e-04 0
0.0 1 1.0e-01 0
0.
}
}
TCOD
{ 941 "Controlo de convergência da velocidade" 0
DATA
{ 
"Limite de iteração" "%11.4g" "" 0
1.0 0 5000.0 0
1.0 0 5000.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Tolerância de convergência" "%11.4g" "" 0
1.0e-07 0 1.0e-04 0
0.0 1 1.0e-01 0
0.
}
}
TCOD
{ 942 "Parâmetros do solucionador" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Fase de enchimento...|1||" "" 0
1 0 1 0
1 0 1 0
0.
}
DATA
{ 
"" "|0| |1|Fase de compactação...|1||" "" 0
1 0 1 0
1 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 943 "Parâmetros do solucionador" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Fase de enchimento...|1||" "" 0
1 0 1 0
1 0 1 0
0.
}
DATA
{ 
"" "|0| |1|Fase de compactação...|1||" "" 0
1 0 1 0
1 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 944 "Controlo de convergência da temperatura" 0
DATA
{ 
"Limite de iteração" "%11.5g" "" 0
1.0 0 10000. 0
1.0 0 10000. 0
0.
}
DATA
{ 
"Tolerância de convergência" "%11.4g" "" 0
0.0 1 1.0e-04 0
0.0 1 1.0e-01 0
0.
}
}
TCOD
{ 946 "Controlo do intervalo de tempo" 0
DATA
{ 
"Duração do intervalo de tempo de compactação mínima" "%11.4g" "s" 1
0.0 1 1. 0
0.0 1 1. 0
0.
}
DATA
{ 
"Duração do intervalo de tempo de compactação máxima" "%11.4g" "s" 1
0.0 1 2. 0
0.0 1 2. 0
0.
}
DATA
{ 
"Fator da variação do intervalo de tempo" "%11.4g" "" 0
0.01 1 1. 0
0.01 1 1. 0
0.
}
}
TCOD
{ 947 "Controlo da iteração do intervalo de tempo" 0
DATA
{ 
"Limite de iteração" "%11.4g" "" 0
1.0 0 50.0 0
1.0 0 400.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Tolerância de convergência" "%11.4g" "" 0
1.0e-05 0 0.1 0
0.0 1 0.1 0
0.
}
}
TCOD
{ 948 "Controlo da iteração do intervalo de tempo" 0
DATA
{ 
"Limite de iteração" "%11.4g" "" 0
10.0 0 500.0 0
1.0 0 2000.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Tolerância de convergência" "%11.4g" "" 0
1.0e-05 0 0.1 0
0.0 1 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 949 "Controlo da convergência de pressão" 0
DATA
{ 
"Limite de iteração" "%11.5g" "" 0
1.0 0 10000.0 0
0.0 1 10000.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Tolerância de convergência" "%11.4g" "" 0
0.0 1 1.0e-04 0
0.0 1 1.0e-04 0
0.
}
}
TCOD
{ 950 "Controlo da convergência de pressão" 0
DATA
{ 
"Limite de iteração" "%11.5g" "" 0
1.0 0 10000.0 0
0.0 1 10000.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Tolerância de convergência" "%11.4g" "" 0
1.0e-07 0 1.0e-04 0
0.0 1 1.0e-01 0
0.
}
}
TCOD
{ 951 "Controlo de convergência da velocidade" 0
DATA
{ 
"Limite de iteração" "%11.4g" "" 0
1.0 0 5000.0 0
1.0 0 5000.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Tolerância de convergência" "%11.4g" "" 0
1.0e-07 0 1.0e-04 0
0.0 1 1.0e-01 0
0.
}
}
TCOD
{ 952 "Controlo de iteração da viscosidade" 0
DATA
{ 
"Limite de iteração" "%11.4g" "" 0
1.0 1 10.0 0
1.0 0 50.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Tolerância de convergência" "%11.4g" "" 0
1.0e-05 1 0.1 0
0.0 1 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 955 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Utilizar elementos WedgeGHS|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 956 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Solucionador de cunha simétrica|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 957 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |0| Parâmetros do solucionador...|0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 1000 "Densidade do fundido" 0
DATA
{ 
"rhom" "%11.5g" "kg/m^3" 1
500. 0 1500. 0
0. 1 10000. 1
0.
}
}
TCOD
{ 1001 "Densidade do sólido" 0
DATA
{ 
"rhos" "%11.5g" "kg/m^3" 1
500. 0 1500. 0
0. 1 10000. 1
0.
}
}
TCOD
{ 1004 "Coeficientes do modelo 2-domain modificado Tait pvT" 0
DATA
{ 
"b5" "%12.5g" "K" 0
300. 0 700. 0
0. 1 1000. 1
0.
}
DATA
{ 
"b6" "%11.4g" "K/Pa" 0
1.0e-09 0 5.0e-07 0
0. 0 5.0e-05 1
0.
}
DATA
{ 
"b1m" "%11.4g" "m^3/kg" 0
2.0e-04 0 2.0e-03 0
2.0e-06 1 2.0e-01 1
0.
}
DATA
{ 
"b2m" "%11.4g" "m^3/kg-K" 0
1.0e-07 0 1.0e-06 0
1.0e-09 1 1.0e-04 1
0.
}
DATA
{ 
"b3m" "%11.6g" "Pa" 0
5.0e+07 0 5.0e+08 0
5.0e+05 1 5.0e+10 1
0.
}
DATA
{ 
"b4m" "%11.4g" "1/K" 0
1.0e-05 0 1.0e-02 0
1.0e-07 1 1.0e+00 1
0.
}
DATA
{ 
"b1s" "%11.4g" "m^3/kg" 0
2.0e-04 0 2.0e-03 0
2.0e-06 1 2.0e-01 1
0.
}
DATA
{ 
"b2s" "%11.4g" "m^3/kg-K" 0
1.0e-07 0 1.0e-06 0
1.0e-09 1 1.0e-04 1
0.
}
DATA
{ 
"b3s" "%11.6g" "Pa" 0
5.0e+07 0 5.0e+08 0
5.0e+05 1 5.0e+10 1
0.
}
DATA
{ 
"b4s" "%11.4g" "1/K" 0
1.0e-05 0 1.0e-02 0
1.0e-07 1 1.0e+00 1
0.
}
DATA
{ 
"b7" "%11.4g" "m^3/kg" 0
0. 0 1.0e-03 0
0. 0 1.0e-01 1
0.
}
DATA
{ 
"b8" "%11.4g" "1/K" 0
0. 0 5.0e-01 0
0. 0 5.0e+01 1
0.
}
DATA
{ 
"b9" "%11.4g" "1/Pa" 0
0. 0 1.0e-07 0
0. 0 1.0e-05 1
0.
}
TCUI { "RIGHT" "plotDesenhar dados de pvT..." }
}
TCOD
{ 1010 "Data da última modificação" 0
}
TCOD
{ 1011 "Origem" 0
}
TCOD
{ 1012 "Método" 0
}
TCOD
{ 1013 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Informações de teste...|1||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 1014 "Comentários" 0
}
TCOD
{ 1015 "Data de testes" 0
}
TCOD
{ 1025 "Modelo Tait pvT modificado de 2 domínios para estado não curado" 0
DATA
{ 
"b5" "%12.5g" "K" 0
300. 0 700. 0
0. 1 1000. 1
0.
}
DATA
{ 
"b6" "%11.4g" "K/Pa" 0
1.0e-09 0 5.0e-07 0
0. 0 5.0e-05 1
0.
}
DATA
{ 
"b1m" "%11.4g" "m^3/kg" 0
2.0e-04 0 2.0e-03 0
2.0e-06 1 2.0e-01 1
0.
}
DATA
{ 
"b2m" "%11.4g" "m^3/kg-K" 0
1.0e-07 0 1.0e-06 0
1.0e-09 1 1.0e-04 1
0.
}
DATA
{ 
"b3m" "%11.6g" "Pa" 0
5.0e+07 0 5.0e+08 0
5.0e+05 1 5.0e+10 1
0.
}
DATA
{ 
"b4m" "%11.4g" "1/K" 0
1.0e-05 0 1.0e-02 0
1.0e-07 1 1.0e+00 1
0.
}
DATA
{ 
"b1s" "%11.4g" "m^3/kg" 0
2.0e-04 0 2.0e-03 0
2.0e-06 1 2.0e-01 1
0.
}
DATA
{ 
"b2s" "%11.4g" "m^3/kg-K" 0
1.0e-07 0 1.0e-06 0
1.0e-09 1 1.0e-04 1
0.
}
DATA
{ 
"b3s" "%11.6g" "Pa" 0
5.0e+07 0 5.0e+08 0
5.0e+05 1 5.0e+10 1
0.
}
DATA
{ 
"b4s" "%11.4g" "1/K" 0
1.0e-05 0 1.0e-02 0
1.0e-07 1 1.0e+00 1
0.
}
TCUI { "RIGHT" "plotDesenhar dados de pvT..." }
}
TCOD
{ 1026 "Modelo Tait pvT modificado de 2 domínios para estado curado" 0
DATA
{ 
"b5" "%12.5g" "K" 0
300. 0 700. 0
0. 1 1000. 1
0.
}
DATA
{ 
"b6" "%11.4g" "K/Pa" 0
1.0e-09 0 5.0e-07 0
0. 0 5.0e-05 1
0.
}
DATA
{ 
"b1m" "%11.4g" "m^3/kg" 0
2.0e-04 0 2.0e-03 0
2.0e-06 1 2.0e-01 1
0.
}
DATA
{ 
"b2m" "%11.4g" "m^3/kg-K" 0
1.0e-07 0 1.0e-06 0
1.0e-09 1 1.0e-04 1
0.
}
DATA
{ 
"b3m" "%11.6g" "Pa" 0
5.0e+07 0 5.0e+08 0
5.0e+05 1 5.0e+10 1
0.
}
DATA
{ 
"b4m" "%11.4g" "1/K" 0
1.0e-05 0 1.0e-02 0
1.0e-07 1 1.0e+00 1
0.
}
DATA
{ 
"b1s" "%11.4g" "m^3/kg" 0
2.0e-04 0 2.0e-03 0
2.0e-06 1 2.0e-01 1
0.
}
DATA
{ 
"b2s" "%11.4g" "m^3/kg-K" 0
1.0e-07 0 1.0e-06 0
1.0e-09 1 1.0e-04 1
0.
}
DATA
{ 
"b3s" "%11.6g" "Pa" 0
5.0e+07 0 5.0e+08 0
5.0e+05 1 5.0e+10 1
0.
}
DATA
{ 
"b4s" "%11.4g" "1/K" 0
1.0e-05 0 1.0e-02 0
1.0e-07 1 1.0e+00 1
0.
}
TCUI { "RIGHT" "plotDesenhar dados de pvT..." }
}
TCOD
{ 1043 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Sem desvio|0| |1||" "" 0
0. 0 2. 0
0. 0 2. 0
0.
}
}
TCOD
{ 1044 "" 0
DATA
{ 
"Shift%" "%11.4g" "%" 0
0. 0 100. 0
0. 0 100. 0
0.
}
}
TCOD
{ 1140 "Dados do calor específico" 1
DATA
{ 
"Temperatura (T)" "%12.5g" "K" 1
300. 0 700. 0
243.15 1 1000. 1
0.
}
DATA
{ 
"Calor específico (Cp)" "%11.5g" "J/kg-K" 1
800. 0 4000. 0
0. 1 100000. 1
0.
}
DATA
{ 
"Taxa de aquecimento/arrefecimento" "%11.4g" "K/s" 1
-2. 0 2. 0
-100. 0 100. 0
0.
}
TCUI { "RIGHT" "plotDesenhar dados de calor específico..." }
}
TCOD
{ 1141 "Data da última modificação" 0
}
TCOD
{ 1142 "Origem" 0
}
TCOD
{ 1143 "Método" 0
}
TCOD
{ 1144 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Informações de teste...|1||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 1145 "Comentários" 0
}
TCOD
{ 1146 "Data de testes" 0
}
TCOD
{ 1240 "Dados de condutividade térmica" 1
DATA
{ 
"Temperatura (T)" "%12.5g" "K" 1
300. 0 700. 0
243.15 1 1000. 1
0.
}
DATA
{ 
"Condutividade térmica (k)" "%11.4g" "W/m-K" 1
0.1 0 0.7 0
0. 1 30. 1
0.
}
DATA
{ 
"Taxa de aquecimento/arrefecimento" "%11.4g" "K/s" 1
-2. 0 2. 0
-100. 0 100. 0
0.
}
TCUI { "RIGHT" "plotDesenhar dados de condutividade térmica..." }
}
TCOD
{ 1241 "Data da última modificação" 0
}
TCOD
{ 1242 "Origem" 0
}
TCOD
{ 1243 "Método" 0
}
TCOD
{ 1244 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Informações de teste...|1||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 1245 "Comentários" 0
}
TCOD
{ 1246 "Data de testes" 0
}
TCOD
{ 1310 "Viscosidade" 0
DATA
{ 
"Modelo de viscosidade predefinido" "|1|Cruzamento WLF|1|Segunda ordem|2|Modelo da matriz|3||" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
TCUI { "RIGHT" "plotDesenhar viscosidade" }
}
TCOD
{ 1313 "Modelo de viscosidade Cross-WLF" 0
DATA
{ 
"n" "%11.4g" "" 0
0.05 0 1. 0
0. 1 1. 0
0.
}
DATA
{ 
"Tau*" "%11.6g" "Pa" 0
10. 0 1.0e+07 0
0. 1 1.0e+09 1
0.
}
DATA
{ 
"D1" "%11.6g" "Pa-s" 0
0. 1 1.0e+38 0
0. 1 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"D2" "%11.5g" "K" 0
100. 0 650. 0
0. 1 1000. 1
0.
}
DATA
{ 
"D3" "%11.4g" "K/Pa" 0
0. 0 1.0e-07 0
0. 0 1.0e-05 1
0.
}
DATA
{ 
"A1" "%11.5g" "" 0
1. 0 400. 0
0. 1 40000. 1
0.
}
DATA
{ 
"A2~" "%12.5g" "K" 0
10. 0 200. 0
0. 1 20000. 1
0.
}
TCUI { "RIGHT" "plotDesenhar viscosidade" }
}
TCOD
{ 1314 "Data da última modificação" 0
}
TCOD
{ 1315 "Origem" 0
}
TCOD
{ 1316 "Método" 0
}
TCOD
{ 1317 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Informações de teste...|1||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 1319 "Comentários" 0
}
TCOD
{ 1320 "Data de testes" 0
}
TCOD
{ 1325 "Modelo de viscosidade de segunda ordem da Moldflow" 0
DATA
{ 
"A" "%17.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"B" "%17.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"C" "%17.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"D" "%17.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"E" "%17.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"F" "%17.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Taxa de corte mínima" "%12.6g" "1/s" 1
0.0 0 1.0e+10 0
0.0 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Taxa de corte máxima" "%12.6g" "1/s" 1
0.0 0 1.0e+10 0
0.0 0 1.0e+38 0
0.
}
TCUI { "RIGHT" "plotDesenhar viscosidade" }
}
TCOD
{ 1328 "Índice de viscosidade da Moldflow" 0
}
TCOD
{ 1330 "Indice de fluidez (MFR)" 0
DATA
{ 
"Temperatura" "%11.4g" "C" 0
27. 0 454.0 0
0.0 1 454.0 1
0.
}
DATA
{ 
"Carregar" "%12.6g" "Kg" 0
0.1 0 35. 0
0. 1 100. 1
0.
}
DATA
{ 
"MFR medido" "%12.6g" "g/10min" 0
0.05 0 300. 0
0. 1 1000. 1
0.
}
}
TCOD
{ 1331 "Data da última modificação" 0
}
TCOD
{ 1332 "Origem" 0
}
TCOD
{ 1333 "Método" 0
}
TCOD
{ 1334 "Comentários" 0
}
TCOD
{ 1335 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Informações de teste...|1||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 1336 "Data de testes" 0
}
TCOD
{ 1352 "Modelo de viscosidade reativo" 0
DATA
{ 
"n" "%11.4g" "" 0
0.05 0 1. 0
0. 1 1. 0
0.
}
DATA
{ 
"Tau*" "%12.6g" "Pa" 0
10. 0 1.0e+38 0
0. 1 1.0e+38 1
0.
}
DATA
{ 
"B" "%12.6g" "Pa-s" 0
0. 1 1.0e+38 0
0. 1 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Tb" "%12.6g" "K" 0
500. 0 1.0e+05 0
0. 1 1.0e+07 1
0.
}
DATA
{ 
"c1" "%11.4g" "" 0
0. 0 10. 0
0. 0 1000. 1
0.
}
DATA
{ 
"c2" "%11.4g" "" 0
-10. 0 10. 0
-100. 0 1000. 1
0.
}
TCUI { "RIGHT" "plotDesenhar viscosidade" }
}
TCOD
{ 1353 "Modelo de viscosidade predefinido" 0
DATA
{ 
"Modelo de viscosidade predefinido" "|1|Herschel-Bulkley-WLF|1|Reativo|2||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
TCUI { "RIGHT" "plotDesenhar viscosidade" }
}
TCOD
{ 1354 "Modelo de viscosidade Herschel-Bulkley-WLF" 0
DATA
{ 
"Koo" "%12.6g" "Pa-s^n" 0
10. 0 1.0e+38 0
0. 1 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"n" "%11.4g" "" 0
0. 0 1. 0
0. 1 1. 0
0.
}
DATA
{ 
"(TAU)yo" "%12.6g" "Pa" 0
1.0e-05 0 1.0e+38 0
0. 1 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Ty" "%12.5g" "K" 0
0. 0 1.0e+05 0
0. 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"C1" "%11.6g" "" 0
0. 0 100. 0
0. 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"C2" "%11.6g" "" 0
-100. 0 100. 0
-100. 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Ca" "%11.6g" "" 0
0. 0 200. 0
0. 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Cb" "%11.6g" "" 0
0. 0 200. 0
0. 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Tg" "%12.6g" "K" 0
200. 0 1000. 0
0. 1 1.0e+38 0
0.
}
TCUI { "RIGHT" "plotDesenhar viscosidade" }
}
TCOD
{ 1355 "Modelo de viscosidade predefinido" 0
DATA
{ 
"Modelo de viscosidade predefinido" "|1|Herschel-Bulkley-WLF|1|Reativo|2|Subenchimento[DEFAULT]|3||" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
TCUI { "RIGHT" "plotDesenhar viscosidade" }
}
TCOD
{ 1356 "Modelo de viscosidade do material deficitário" 0
DATA
{ 
"Koo" "%12.6g" "Pa-s^n" 0
10. 0 1.0e+38 0
0. 1 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"n" "%11.4g" "" 0
0. 0 1. 0
0. 1 1. 0
0.
}
DATA
{ 
"(TAU)yo" "%12.6g" "Pa" 0
1.0e-05 0 1.0e+38 0
0. 1 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Ty" "%12.6g" "K" 0
0. 0 1.0e+05 0
0. 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"C1" "%11.6g" "" 0
0. 0 100. 0
0. 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"C2" "%11.6g" "" 0
0. 0 100. 0
0. 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Ca" "%11.6g" "" 0
0. 0 200. 0
0. 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Cb" "%11.6g" "" 0
0. 0 200. 0
0. 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Tg" "%12.6g" "K" 0
200. 0 1000. 0
0. 1 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"A" "%11.6g" "" 0
0. 0 1000. 0
0. 0 1.0e+07 0
0.
}
DATA
{ 
"B" "%11.6g" "" 0
0. 0 1000. 0
0. 0 1.0e+07 0
0.
}
TCUI { "RIGHT" "plotDesenhar viscosidade" }
}
TCOD
{ 1360 "Coeficientes do método de perda nas junções" 0
DATA
{ 
"c1" "%11.4g" "Pa^(1-c2)" 0
0. 0 100. 0
0. 0 1000. 1
0.
}
DATA
{ 
"c2" "%11.4g" "" 0
1. 0 3. 0
0. 0 10. 1
0.
}
}
TCOD
{ 1361 "Viscosidade extensional" 0
DATA
{ 
"A1" "%11.4g" "" 0
0. 0 100. 0
0. 0 1000. 1
0.
}
DATA
{ 
"A2" "%11.4g" "" 0
1. 0 3. 0
0. 0 10. 1
0.
}
DATA
{ 
"A3" "%11.4g" "" 0
1. 0 3. 0
0. 0 10. 1
0.
}
DATA
{ 
"A4" "%11.4g" "" 0
1. 0 3. 0
0. 0 10. 1
0.
}
}
TCOD
{ 1370 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Informações de teste...|1||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 1371 "Origem" 0
}
TCOD
{ 1372 "Data da última modificação" 0
}
TCOD
{ 1373 "Data de testes" 0
}
TCOD
{ 1374 "Método" 0
}
TCOD
{ 1375 "Comentários" 0
}
TCOD
{ 1380 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Informações de teste...|1||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 1381 "Origem" 0
}
TCOD
{ 1382 "Data da última modificação" 0
}
TCOD
{ 1383 "Data de testes" 0
}
TCOD
{ 1384 "Método" 0
}
TCOD
{ 1385 "Comentários" 0
}
TCOD
{ 1390 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Informações de teste...|1||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 1391 "Origem" 0
}
TCOD
{ 1392 "Data da última modificação" 0
}
TCOD
{ 1393 "Data de testes" 0
}
TCOD
{ 1394 "Método" 0
}
TCOD
{ 1395 "Comentários" 0
}
TCOD
{ 1400 "Cinética de ordem N" 0
DATA
{ 
"H" "%12.6g" "J/kg" 1
1.0e+03 0 1.0e+05 0
0. 0 1.0e+07 1
0.
}
DATA
{ 
"B1" "%12.6g" "s" 0
0. 0 1.0e+15 0
0. 0 1.0e+38 1
0.
}
DATA
{ 
"B2" "%12.6g" "K" 0
0. 0 1.0e+15 0
0. 0 1.0e+38 1
0.
}
DATA
{ 
"m" "%11.4g" "" 0
1.0e-03 0 2. 0
0. 0 100. 1
0.
}
DATA
{ 
"n" "%11.4g" "" 0
1.0e-03 0 2. 0
0. 0 100. 1
0.
}
DATA
{ 
"A1" "%12.5g" "1/s" 0
0. 0 1.0e+38 0
0. 0 1.0e+38 1
0.
}
DATA
{ 
"A2" "%12.5g" "1/s" 0
0. 0 1.0e+38 0
0. 0 1.0e+38 1
0.
}
DATA
{ 
"E1" "%12.6g" "K" 0
0. 0 1.e+06 0
0. 0 1.e+08 1
0.
}
DATA
{ 
"E2" "%12.6g" "K" 0
0. 0 1.e+06 0
0. 0 1.e+08 1
0.
}
}
TCOD
{ 1404 "Modelo da tensão da superfície dinâmica" 0
DATA
{ 
"SigmaO" "%12.6g" "N/m" 0
0. 0 1.0e+07 0
0. 0 1.0e+07 0
0.
}
DATA
{ 
"A~" "%12.6g" "1/K" 0
-1.0e+07 0 1.0e+07 0
-1.0e+07 0 1.0e+07 0
0.
}
DATA
{ 
"ThetaA" "%12.6g" "rad" 0
0. 0 1.0e+07 0
0. 0 1.0e+07 0
0.
}
DATA
{ 
"ThetaB" "%12.6g" "rad/K" 0
-1.0e+07 0 1.0e+07 0
-1.0e+07 0 1.0e+07 0
0.
}
DATA
{ 
"ThetaC" "%12.6g" "rad/K^2" 0
-1.0e+07 0 1.0e+07 0
-1.0e+07 0 1.0e+07 0
0.
}
DATA
{ 
"Theta0" "%12.6g" "rad" 0
0. 0 1.0e+07 0
0. 0 1.0e+07 0
0.
}
DATA
{ 
"M" "%12.6g" "" 0
0. 0 1.0e+07 0
0. 0 1.0e+07 0
0.
}
}
TCOD
{ 1406 "Propriedades da tensão de superfície" 0
DATA
{ 
"Option" "|1|Utilizar valores nas propriedades do material[DEFAULT]|0|Especificado|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 1410 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Informações de teste...|1||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 1411 "Origem" 0
}
TCOD
{ 1412 "Data da última modificação" 0
}
TCOD
{ 1413 "Data de testes" 0
}
TCOD
{ 1414 "Método" 0
}
TCOD
{ 1415 "Comentários" 0
}
TCOD
{ 1502 "Conversão de gelificação" 0
DATA
{ 
"alphagel" "%11.4g" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 0
0.
}
}
TCOD
{ 1503 "Conversão de gelificação" 0
DATA
{ 
"alphagel" "%11.4g" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 0
0.
}
}
TCOD
{ 1504 "Temperatura de extração" 0
DATA
{ 
"Teject" "%12.5g" "K" 1
300. 0 700. 0
173.15 1 773.15 1
0.
}
}
TCOD
{ 1505 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Informações de teste...|1||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 1506 "Conversão de extração" 0
DATA
{ 
"Ceject" "%11.4g" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 0
0.
}
}
TCOD
{ 1507 "Data da última modificação" 0
}
TCOD
{ 1508 "Origem" 0
}
TCOD
{ 1509 "Método" 0
}
TCOD
{ 1510 "Comentários" 0
}
TCOD
{ 1511 "Data de testes" 0
}
TCOD
{ 1550 "Temperatura de transição" 0
DATA
{ 
"Ttrans" "%12.5g" "K" 1
300. 0 700. 0
153.15 1 773.15 1
0.
}
}
TCOD
{ 1551 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Informações de teste...|1||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 1553 "Temperatura de não fluxo" 0
DATA
{ 
"Ttrans" "%12.5g" "K" 1
300. 0 700. 0
0. 1 1000. 1
0.
}
}
TCOD
{ 1555 "Data da última modificação" 0
}
TCOD
{ 1556 "Origem" 0
}
TCOD
{ 1557 "Método" 0
}
TCOD
{ 1558 "Comentários" 0
}
TCOD
{ 1559 "Data de testes" 0
}
TCOD
{ 1600 "Dados das propriedades mecânicas da matriz" 0
DATA
{ 
"Módulo elástico, 1ª direção principal (E1)" "%17.6g" "Pa" 1
1.0e+08 0 3.0e+10 0
0.0 1 3.0e+12 1
0.
}
DATA
{ 
"Módulo elástico, 2ª direção principal (E2)" "%17.6g" "Pa" 1
1.0e+08 0 3.0e+10 0
0.0 1 3.0e+12 1
0.
}
DATA
{ 
"Coeficiente de poisson (v12)" "%11.4g" "" 0
0.3 0 0.6 0
0. 0 1. 1
0.
}
DATA
{ 
"Módulo de corte (G12)" "%17.6g" "Pa" 1
3.0e+07 0 1.0e+10 0
0.0 1 1.0e+12 1
0.
}
}
TCOD
{ 1602 "Dados das propriedades mecânicas" 0
DATA
{ 
"Módulo elástico, 1ª direção principal (E1)" "%17.6g" "Pa" 1
1.0e+08 0 3.0e+10 0
0.0 1 3.0e+12 1
0.
}
DATA
{ 
"Módulo elástico, 2ª direção principal (E2)" "%17.6g" "Pa" 1
1.0e+08 0 3.0e+10 0
0.0 1 3.0e+12 1
0.
}
DATA
{ 
"Coeficiente de poisson (v12)" "%11.4g" "" 0
0.3 0 0.6 0
0. 0 1. 1
0.
}
DATA
{ 
"Coeficiente de poisson (v23)" "%11.4g" "" 0
0.3 0 0.6 0
0. 0 1. 1
0.
}
DATA
{ 
"Módulo de corte (G12)" "%17.6g" "Pa" 1
3.0e+07 0 1.0e+10 0
0.0 1 1.0e+12 1
0.
}
}
TCOD
{ 1621 "Dados das propriedades mecânicas" 0
DATA
{ 
"Módulo elástico, 1ª direção principal (E1)" "%17.6g" "Pa" 1
1.0e+08 0 3.0e+10 0
0.0 1 3.0e+12 1
0.
}
DATA
{ 
"Módulo elástico, 2ª direção principal (E2)" "%17.6g" "Pa" 1
1.0e+08 0 3.0e+10 0
0.0 1 3.0e+12 1
0.
}
DATA
{ 
"Coeficiente de poisson (v12)" "%11.4g" "" 0
0.3 0 0.6 0
0. 0 1. 1
0.
}
DATA
{ 
"Coeficiente de poisson (v23)" "%11.4g" "" 0
0.3 0 0.6 0
0. 0 1. 1
0.
}
DATA
{ 
"Módulo de corte (G12)" "%17.6g" "Pa" 1
3.0e+07 0 1.0e+10 0
0.0 1 1.0e+12 1
0.
}
}
TCOD
{ 1624 "Dados de tensão-deformação tabulados" 1
DATA
{ 
"T" "%12.5g" "K" 1
273.15 0 973.15 0
0. 1 1000. 1
0.
}
DATA
{ 
"Tensão" "%17.6g" "Pa" 1
-1.0e+15 0 1.0e+15 0
-1.0e+15 0 1.0e+15 0
0.
}
DATA
{ 
"Deformação" "%11.4g" "%" 0
-1.0 0 1.0 0
-1.0 0 1.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Modo" "%11d" "" 0
1. 0 2. 0
1. 0 2. 0
0.
}
DATA
{ 
"Taxa de deformação" "%17.6f" "1/s" 1
1.0e-01 0 1.0e+03 0
1.0e-03 1 1.0e+05 1
0.
}
}
TCOD
{ 1630 "Tensão de cedência" 0
DATA
{ 
"Yield stress" "%17.6g" "Pa" 1
0 0 1e+049 0
0 1 1e+049 0
0.
}
}
TCOD
{ 1632 "Deformação na quebra" 0
DATA
{ 
"Strain-break" "%11.4g" "%" 0
0. 0 1000. 1
0. 1 1000. 1
0.
}
}
TCOD
{ 1633 "Origem dos dados" 0
}
TCOD
{ 1640 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Especificar curva de tensão-deformação isócrona...|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 1641 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Propriedades principais secundárias diferentes (transversalmente isotrópico)|1| |0||" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 0
0.
}
}
TCOD
{ 1642 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Propriedades de compressão diferentes|1| |0||" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 0
0.
}
}
TCOD
{ 1643 "Dados da curva de tensão-deformação tênsil (1ª direção principal)" 1
DATA
{ 
"Tensão" "%17.6g" "Pa" 1
0 0 1.0e+38 0
0 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Deformação" "%11.4g" "" 0
0 0 1.0 0
0 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 1644 "Curva de tensão-deformação tênsil primeira principal (ou isotrópica)" 0
DATA
{ 
"Tipo de curva" "|1|Multi-linear[DEFAULT]|1|Curvilinear com continuidade de declive no limite elástico|2|Curvilinear sem continuidade de declive no limite elástico|3||" "" 0
1. 0 3. 0
1. 0 3. 0
0.
}
DATA
{ 
"Falha de deformação" "%11.4g" "" 0
0 0 5.0 0
0 0 5.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 1647 "Dados da curva de tensão-deformação tênsil (2ª direção principal)" 1
DATA
{ 
"Tensão" "%12.6g" "Pa" 1
0 0 1.0e+49 0
0 0 1.0e+49 0
0.
}
DATA
{ 
"Deformação" "%11.4g" "" 0
0 0 1.0 0
0 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 1648 "Curva de tensão-deformação compressiva primeira principal" 0
DATA
{ 
"Tipo de curva" "|1|Multi-linear[DEFAULT]|1|Curvilinear com continuidade de declive no limite elástico|2|Curvilinear sem continuidade de declive no limite elástico|3||" "" 0
1. 0 3. 0
1. 0 3. 0
0.
}
DATA
{ 
"Falha de deformação" "%11.4g" "" 0
0 0 5.0 0
0 0 5.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 1651 "Dados da curva de tensão-deformação compressiva (1ª direção principal)" 1
DATA
{ 
"Tensão" "%12.6g" "Pa" 1
0 0 1.0e+49 0
0 0 1.0e+49 0
0.
}
DATA
{ 
"Deformação" "%11.4g" "" 0
0 0 1.0 0
0 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 1652 "Curva de tensão-deformação tênsil segunda principal" 0
DATA
{ 
"Tipo de curva" "|1|Multi-linear[DEFAULT]|1|Curvilinear com continuidade de declive no limite elástico|2|Curvilinear sem continuidade de declive no limite elástico|3||" "" 0
1. 0 3. 0
1. 0 3. 0
0.
}
DATA
{ 
"Falha de deformação" "%11.4g" "" 0
0 0 5.0 0
0 0 5.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 1655 "Dados da curva de tensão-deformação compressiva (2ª direção principal)" 1
DATA
{ 
"Tensão" "%12.6g" "Pa" 1
0 0 1.0e+49 0
0 0 1.0e+49 0
0.
}
DATA
{ 
"Deformação" "%11.4g" "" 0
0 0 1.0 0
0 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 1656 "Curva de tensão-deformação compressiva segunda principal" 0
DATA
{ 
"Tipo de curva" "|1|Multi-linear[DEFAULT]|1|Curvilinear com continuidade de declive no limite elástico|2|Curvilinear sem continuidade de declive no limite elástico|3||" "" 0
1. 0 3. 0
1. 0 3. 0
0.
}
DATA
{ 
"Falha de deformação" "%11.4g" "" 0
0 0 5.0 0
0 0 5.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 1673 "Data da última modificação" 0
}
TCOD
{ 1674 "Origem" 0
}
TCOD
{ 1675 "Método" 0
}
TCOD
{ 1676 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Informações de teste...|1||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 1677 "Comentários" 0
}
TCOD
{ 1678 "Data de testes" 0
}
TCOD
{ 1682 "" 0
DATA
{ 
"" "|1|Não utilizar propriedades da matriz[DEFAULT]|0|Utilizar 7 propriedades da matriz|2||" "" 0
0 0 2 0
0 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 1683 "Data da última modificação" 0
}
TCOD
{ 1684 "Origem" 0
}
TCOD
{ 1685 "Método" 0
}
TCOD
{ 1686 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Informações de teste...|1||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 1687 "Comentários" 0
}
TCOD
{ 1688 "Data de testes" 0
}
TCOD
{ 1690 "Propriedades ortotrópicas" 0
DATA
{ 
"E1" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+08 0 3.0e+10 0
0.0 1 3.0e+12 1
0.
}
DATA
{ 
"E2" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+08 0 3.0e+10 0
0.0 1 3.0e+12 1
0.
}
DATA
{ 
"E3" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+08 0 3.0e+10 0
0.0 1 3.0e+12 1
0.
}
DATA
{ 
"v12" "%11.4g" "" 0
0.3 0 0.6 0
0. 1 1. 1
0.
}
DATA
{ 
"v23" "%11.4g" "" 0
0.3 0 0.6 0
0. 1 1. 1
0.
}
DATA
{ 
"v13" "%11.4g" "" 0
0.3 0 0.6 0
0. 1 1. 1
0.
}
DATA
{ 
"G12" "%12.6g" "Pa" 1
3.0e+07 0 1.0e+10 0
0.0 1 1.0e+12 1
0.
}
DATA
{ 
"G23" "%12.6g" "Pa" 1
3.0e+07 0 1.0e+10 0
0.0 1 1.0e+12 1
0.
}
DATA
{ 
"G13" "%12.6g" "Pa" 1
3.0e+07 0 1.0e+10 0
0.0 1 1.0e+12 1
0.
}
DATA
{ 
"Alpha1" "%11.4g" "1/K" 1
-8.0e-06 0 3.0e-04 0
-1.0e-04 1 3.0e-02 1
0.
}
DATA
{ 
"Alpha2" "%11.4g" "1/K" 1
-8.0e-06 0 3.0e-04 0
-1.0e-04 1 3.0e-02 1
0.
}
DATA
{ 
"Alpha3" "%11.4g" "1/K" 1
-8.0e-06 0 3.0e-04 0
-1.0e-04 1 3.0e-02 1
0.
}
}
TCOD
{ 1692 "Primeiro eixo principal" 0
DATA
{ 
"Vx" "%9.6f" "" 0
-1.0 0 1.0 0
-1.0 0 1.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Vy" "%9.6f" "" 0
-1.0 0 1.0 0
-1.0 0 1.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Vz" "%9.6f" "" 0
-1.0 0 1.0 0
-1.0 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 1693 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Especificar...|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 1694 "Segundo eixo principal" 0
DATA
{ 
"Vx" "%9.6f" "" 0
-1.0 0 1.0 0
-1.0 0 1.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Vy" "%9.6f" "" 0
-1.0 0 1.0 0
-1.0 0 1.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Vz" "%9.6f" "" 0
-1.0 0 1.0 0
-1.0 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 1695 "Deformações iniciais" 0
DATA
{ 
"" "|1|Predefinição (deformações térmicas)[DEFAULT]|1|Especificado|2||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 1696 "Propriedades mecânicas anisotrópicas" 0
DATA
{ 
"D1111" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+08 0 3.0e+10 0
0.0 1 3.0e+12 1
0.
}
DATA
{ 
"D1122" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+08 0 3.0e+10 0
0.0 1 3.0e+12 1
0.
}
DATA
{ 
"D1133" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+08 0 3.0e+10 0
0.0 1 3.0e+12 1
0.
}
DATA
{ 
"D1112" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+08 0 3.0e+10 0
0.0 0 3.0e+12 1
0.
}
DATA
{ 
"D1113" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+08 0 3.0e+10 0
0.0 0 3.0e+12 1
0.
}
DATA
{ 
"D1123" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+08 0 3.0e+10 0
0.0 0 3.0e+12 1
0.
}
DATA
{ 
"D2222" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+08 0 3.0e+10 0
0.0 1 3.0e+12 1
0.
}
DATA
{ 
"D2233" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+08 0 3.0e+10 0
0.0 1 3.0e+12 1
0.
}
DATA
{ 
"D2212" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+08 0 3.0e+10 0
0.0 0 3.0e+12 1
0.
}
DATA
{ 
"D2213" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+08 0 3.0e+10 0
0.0 0 3.0e+12 1
0.
}
DATA
{ 
"D2223" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+08 0 3.0e+10 0
0.0 0 3.0e+12 1
0.
}
DATA
{ 
"D3333" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+08 0 3.0e+10 0
0.0 1 3.0e+12 1
0.
}
DATA
{ 
"D3312" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+08 0 3.0e+10 0
0.0 0 3.0e+12 1
0.
}
DATA
{ 
"D3313" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+08 0 3.0e+10 0
0.0 0 3.0e+12 1
0.
}
DATA
{ 
"D3323" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+08 0 3.0e+10 0
0.0 0 3.0e+12 1
0.
}
DATA
{ 
"D1212" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+08 0 3.0e+10 0
0.0 1 3.0e+12 1
0.
}
DATA
{ 
"D1213" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+08 0 3.0e+10 0
0.0 0 3.0e+12 1
0.
}
DATA
{ 
"D1223" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+08 0 3.0e+10 0
0.0 0 3.0e+12 1
0.
}
DATA
{ 
"D1313" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+08 0 3.0e+10 0
0.0 1 3.0e+12 1
0.
}
DATA
{ 
"D1323" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+08 0 3.0e+10 0
0.0 0 3.0e+12 1
0.
}
DATA
{ 
"D2323" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+08 0 3.0e+10 0
0.0 1 3.0e+12 1
0.
}
DATA
{ 
"Alpha11" "%11.4g" "1/K" 1
-8.0e-06 0 3.0e-04 0
-1.0e-04 1 3.0e-02 1
0.
}
DATA
{ 
"Alpha22" "%11.4g" "1/K" 1
-8.0e-06 0 3.0e-04 0
-1.0e-04 1 3.0e-02 1
0.
}
DATA
{ 
"Alpha33" "%11.4g" "1/K" 1
-8.0e-06 0 3.0e-04 0
-1.0e-04 1 3.0e-02 1
0.
}
DATA
{ 
"Alpha12" "%11.4g" "1/K" 1
-8.0e-06 0 3.0e-04 0
-1.0e-04 1 3.0e-02 1
0.
}
DATA
{ 
"Alpha23" "%11.4g" "1/K" 1
-8.0e-06 0 3.0e-04 0
-1.0e-04 1 3.0e-02 1
0.
}
DATA
{ 
"Alpha13" "%11.4g" "1/K" 1
-8.0e-06 0 3.0e-04 0
-1.0e-04 1 3.0e-02 1
0.
}
}
TCOD
{ 1697 "Primeiro eixo local" 0
DATA
{ 
"Vx" "%9.6f" "" 0
-1.0 0 1.0 0
-1.0 0 1.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Vy" "%9.6f" "" 0
-1.0 0 1.0 0
-1.0 0 1.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Vz" "%9.6f" "" 0
-1.0 0 1.0 0
-1.0 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 1698 "Segundo eixo local" 0
DATA
{ 
"Vx" "%9.6f" "" 0
-1.0 0 1.0 0
-1.0 0 1.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Vy" "%9.6f" "" 0
-1.0 0 1.0 0
-1.0 0 1.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Vz" "%9.6f" "" 0
-1.0 0 1.0 0
-1.0 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 1699 "Deformações iniciais (sistema de eixo local)" 0
DATA
{ 
"Epsilon11" "%9.6f" "" 0
-1.0e+00 0 1.0e+00 0
-1.0e+01 0 1.0e+01 0
0.
}
DATA
{ 
"Epsilon22" "%9.6f" "" 0
-1.0e+00 0 1.0e+00 0
-1.0e+01 0 1.0e+01 0
0.
}
DATA
{ 
"Epsilon33" "%9.6f" "" 0
-1.0e+00 0 1.0e+00 0
-1.0e+01 0 1.0e+01 0
0.
}
DATA
{ 
"Epsilon12" "%9.6f" "" 0
-1.0e+00 0 1.0e+00 0
-1.0e+01 0 1.0e+01 0
0.
}
DATA
{ 
"Epsilon23" "%9.6f" "" 0
-1.0e+00 0 1.0e+00 0
-1.0e+01 0 1.0e+01 0
0.
}
DATA
{ 
"Epsilon13" "%9.6f" "" 0
-1.0e+00 0 1.0e+00 0
-1.0e+01 0 1.0e+01 0
0.
}
}
TCOD
{ 1700 "Coeficiente da matriz dos dados de expansão térmica (CTE)" 0
DATA
{ 
"Alpha1" "%17.6g" "1/K" 1
1.0e-05 0 3.0e-04 0
-1.0e-04 1 3.0e-02 1
0.
}
DATA
{ 
"Alpha2" "%17.6g" "1/K" 1
1.0e-05 0 3.0e-04 0
-1.0e-04 1 3.0e-02 1
0.
}
}
TCOD
{ 1702 "Dados de coeficiente transversalmente isotrópico de expansão térmica (CTE)" 0
DATA
{ 
"Alpha1" "%12.4g" "1/K" 1
1.0e-05 0 3.0e-04 0
-1.0e-04 1 3.0e-02 1
0.
}
DATA
{ 
"Alpha2" "%12.4g" "1/K" 1
1.0e-05 0 3.0e-04 0
-1.0e-04 1 3.0e-02 1
0.
}
}
TCOD
{ 1750 "Coeficiente fotoelástico C1" 0
DATA
{ 
"" "%11.6g" "Brewster" 0
-100000. 0 100000. 0
-1.0e+09 0 1.0e+09 0
0.
}
}
TCOD
{ 1751 "Espectro de atraso de visco-elástico em Tref" 1
DATA
{ 
" Tempo de atraso" "%11.6g" "(s)" 0
1e-30 1 1e12 0
1e-30 1 1e20 0
0.
}
DATA
{ 
"Conformidade" "%11.6g" "(1/Pa)" 0
0. 0 1e-5 0
0. 0 1e-2 0
0.
}
}
TCOD
{ 1752 "Modelo de desvio da temperatura" 0
DATA
{ 
"Method of evaluation" "|1|Utilizar dados reológicos do fundido|1|Modelo WLF[DEFAULT]|0|Dados da tabela|2||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 1754 "Modelo WLF viscoelástico" 0
DATA
{ 
"Tref" "%11.5g" "K" 0
100. 0 650. 0
0. 1 1000. 1
0.
}
DATA
{ 
"A1" "%11.5g" "" 0
1. 0 400. 0
0. 1 40000. 1
0.
}
DATA
{ 
"A2" "%12.5g" "K" 0
10. 0 200. 0
0. 1 20000. 1
0.
}
}
TCOD
{ 1755 "Índice refrativo para material não orientado" 0
DATA
{ 
"Refractive index for unoriented material" "%11.6g" "" 0
1.0 0 2.0 0
1.0 0 5.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 1756 "Desvios de temperatura" 1
DATA
{ 
" Temperatura" "%12.5g" "K" 0
0 1 600 0
0 1 800 0
0.
}
DATA
{ 
"à" "%11.6g" "" 0
0. 0 1e30 0
0. 0 1e30 0
0.
}
}
TCOD
{ 1757 "Tref" 0
DATA
{ 
"Tref" "%11.5g" "K" 0
100. 0 650. 0
0. 1 1000. 1
0.
}
}
TCOD
{ 1758 "Fator de correção do espectro" 0
DATA
{ 
"Spectrum correction factor" "%11.5g" "" 0
0. 0 6. 0
0. 0 6. 0
0.
}
}
TCOD
{ 1759 "Data da última modificação" 0
}
TCOD
{ 1760 "Origem" 0
}
TCOD
{ 1761 "Método" 0
}
TCOD
{ 1762 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Informações de teste...|1||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 1763 "Data da última modificação" 0
}
TCOD
{ 1764 "Origem" 0
}
TCOD
{ 1765 "Método" 0
}
TCOD
{ 1766 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Informações de teste...|1||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 1767 "Comentários" 0
}
TCOD
{ 1768 "Data de testes" 0
}
TCOD
{ 1773 "Data da última modificação" 0
}
TCOD
{ 1774 "Origem" 0
}
TCOD
{ 1775 "Método" 0
}
TCOD
{ 1776 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Informações de teste...|1||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 1777 "Comentários" 0
}
TCOD
{ 1778 "Data de testes" 0
}
TCOD
{ 1779 "Comentários" 0
}
TCOD
{ 1780 "Data de testes" 0
}
TCOD
{ 1800 "Intervalo da temperatura do fundido (recomendado)" 0
DATA
{ 
"Mínimo" "%12.5g" "K" 1
373.15 0 673.15 0
273.15 1 1273.15 1
0.
}
DATA
{ 
"Máximo" "%12.5g" "K" 1
373.15 0 673.15 0
273.15 1 1273.15 1
0.
}
}
TCOD
{ 1801 "Temperatura do fundido máxima absoluta" 0
DATA
{ 
"Absolute maximum" "%12.5g" "K" 1
373.15 0 1000. 0
273.15 1 1273.15 1
0.
}
}
TCOD
{ 1804 "Tensão de corte máxima" 0
DATA
{ 
"Max-stress" "%12.6g" "Pa" 1
2.0e+04 0 2.0e+06 0
0. 1 2.0e+08 1
0.
}
}
TCOD
{ 1806 "Taxa de corte máxima" 0
DATA
{ 
"Max-shear-rate" "%12.6g" "1/s" 1
1.0e+04 0 1.0e+06 0
0. 1 1.0e+10 1
0.
}
}
TCOD
{ 1808 "Intervalo da temperatura do molde (recomendado)" 0
DATA
{ 
"Mínimo" "%12.5g" "K" 1
273.15 0 373.15 0
153.15 1 773.15 1
0.
}
DATA
{ 
"Máximo" "%12.5g" "K" 1
273.15 0 373.15 0
153.15 1 773.15 1
0.
}
}
TCOD
{ 1810 "Intervalo da temperatura inicial do encapsulante" 0
DATA
{ 
"Mínimo" "%12.5g" "K" 1
273.15 0 473.15 0
153.15 1 773.15 1
0.
}
DATA
{ 
"Máximo" "%12.5g" "K" 1
273.15 0 473.15 0
153.15 1 773.15 1
0.
}
}
TCOD
{ 1812 "Intervalo da temperatura do substrato" 0
DATA
{ 
"Mínimo" "%12.5g" "K" 1
273.15 0 473.15 0
153.15 1 773.15 1
0.
}
DATA
{ 
"Máximo" "%12.5g" "K" 1
273.15 0 473.15 0
153.15 1 773.15 1
0.
}
}
TCOD
{ 1890 "Tcodes suplementados" 1
DATA
{ 
"TcodeID" "%12.6g" "" 0
0. 0 1000000 0
0. 0 1000000 0
0.
}
}
TCOD
{ 1897 "Data de testes" 0
}
TCOD
{ 1898 "Data da última modificação" 0
}
TCOD
{ 1899 "Estado dos dados" 0
}
TCOD
{ 1900 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Viscosidade extensional|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 1901 "Coeficientes do modelo de viscosidade extensional" 0
DATA
{ 
"A" "%11.6g" "" 0
0. 0 1000. 0
0. 0 1.0e+07 0
0.
}
DATA
{ 
"B" "%11.6g" "" 0
0. 0 1000. 0
0. 0 1.0e+07 0
0.
}
}
TCOD
{ 1909 "Pontos de dados da viscosidade do modelo da matriz" 1
DATA
{ 
"Temperatura" "%11.5g" "K" 1
0. 0 1000. 0
0. 0 1000. 0
0.
}
DATA
{ 
"Taxa de corte" "%11.5g" "1/s" 0
0. 0 1.0e+38 0
0. 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Pressão" "%11.5g" "Pa" 1
0. 0 1.0e+09 0
0. 0 1.0e+09 0
0.
}
DATA
{ 
"Viscosidade" "%11.6g" "Pa-s" 1
0 0 1.0e+38 0
0 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 1910 "Origem" 0
}
TCOD
{ 1911 "Data da última modificação" 0
}
TCOD
{ 1912 "Data de testes" 0
}
TCOD
{ 1913 "Método" 0
}
TCOD
{ 1914 "Comentários" 0
}
TCOD
{ 1915 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Informações de teste...|1||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 1916 "Coeficiente de modificação da viscosidade" 0
DATA
{ 
"Beta" "%11.6g" "" 0
0. 0 1000. 0
0. 0 1.0e+07 0
0.
}
DATA
{ 
"Beta1" "%11.6g" "" 0
0. 0 1000. 0
0. 0 1.0e+07 0
0.
}
DATA
{ 
"A" "%11.6g" "" 0
0. 1 1000. 0
0. 1 1.0e+07 0
0.
}
}
TCOD
{ 1917 "Efeito de cristalização nos coeficientes de condutividade térmica" 0
DATA
{ 
"C1m" "%11.6g" "" 0
-1. 0 1. 0
-1. 0 1. 0
0.
}
DATA
{ 
"C2m" "%11.6g" "" 0
-1. 0 1. 0
-1. 0 1. 0
0.
}
DATA
{ 
"C1s" "%11.6g" "" 0
-1. 0 1. 0
-1. 0 1. 0
0.
}
DATA
{ 
"C2s" "%11.6g" "" 0
-1. 0 1. 0
-1. 0 1. 0
0.
}
}
TCOD
{ 1918 "Efeito de cristalização no calor específico (Cpcef)" 0
DATA
{ 
"Cpcef" "%11.6g" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 0
0.
}
}
TCOD
{ 1919 "Coeficientes do número de núcleos quiescentes" 0
DATA
{ 
"aN" "%11.6g" "1/m^3K" 0
0. 0 1000. 0
0. 0 1.0e+07 0
0.
}
DATA
{ 
"bN" "%11.6g" "1/m^3" 0
-200. 0 1000. 0
-200. 0 1.0e+07 0
0.
}
}
TCOD
{ 1920 "Calor latente" 0
DATA
{ 
"H" "%11.6g" "J/Kg" 0
0. 0 1000. 0
0. 0 1.0e+07 0
0.
}
}
TCOD
{ 1922 "Temperatura de fusão de equilíbrio (Teql)" 0
DATA
{ 
"Teql" "%11.6g" "K" 0
0. 0 1000. 0
0. 0 1.0e+07 0
0.
}
}
TCOD
{ 1925 "Tempo de relaxamento à temperatura de referência (T_rlx)" 0
DATA
{ 
"Tl" "%11.6g" "s" 0
0. 0 1000. 0
0. 0 1.0e+12 0
0.
}
}
TCOD
{ 1926 "Coeficientes da taxa de crescimento (Hoffmann-Lauritzen)" 0
DATA
{ 
"G0" "%11.6g" "m/s" 0
0. 0 1000. 0
0. 0 1.0e+12 0
0.
}
DATA
{ 
"Kg" "%11.6g" "K^2" 0
0. 0 1000. 0
0. 0 1.0e+12 0
0.
}
}
TCOD
{ 1928 "Parâmetro para Shish (gL)" 0
DATA
{ 
"gL" "%11.6g" "" 0
0. 0 1000. 0
0. 0 1.0e+07 0
0.
}
}
TCOD
{ 1929 "Temperatura de transição do vidro (Tg)" 0
DATA
{ 
"Tg" "%11.6g" "K" 0
0. 0 1000. 0
0. 0 1.0e+07 0
0.
}
}
TCOD
{ 1930 "Código de identificação da resina" 0
DATA
{ 
"" "%1d" "" 0
1 0 7 0
1 0 7 0
0.
}
}
TCOD
{ 1931 "Indicador de utilização de energia" 0
DATA
{ 
"" "%1d" "" 0
1 0 5 0
1 0 5 0
0.
}
}
TCOD
{ 1933 "Indicador da qualidade de enchimento" 0
DATA
{ 
"" "|1|Não classificado|0|Bronze|1|Prateado|2|Dourado|3||" "" 0
0 0 3 0
0 0 3 0
0.
}
}
TCOD
{ 1934 "Indicador da qualidade de compactação" 0
DATA
{ 
"" "|1|Não classificado|0|Bronze|1|Prateado|2|Dourado|3||" "" 0
0 0 3 0
0 0 3 0
0.
}
}
TCOD
{ 1935 "Indicador da qualidade de empeno" 0
DATA
{ 
"" "|1|Não classificado|0|Bronze|1|Prateado|2|Dourado|3||" "" 0
0 0 3 0
0 0 3 0
0.
}
}
TCOD
{ 1937 "Índice (q_indx) para energia livre" 0
DATA
{ 
"q0" "%11.6g" "" 0
0. 0 1000. 0
0. 0 1.0e+07 0
0.
}
}
TCOD
{ 1938 "Coeficientes de energia livre" 0
DATA
{ 
"C0" "%11.6g" "1/J^2s" 0
0. 0 1000. 0
0. 0 1.0e+40 0
0.
}
DATA
{ 
"C1" "%11.6g" "" 0
0. 0 1000. 0
0. 0 1.0e+40 0
0.
}
}
TCOD
{ 1939 "Parâmetro de mola não linear (bFENE) para FENEP" 0
DATA
{ 
"b" "%11.6g" "" 0
0. 0 1000. 0
0. 0 1.0e+07 0
0.
}
}
TCOD
{ 1940 "Detalhes dos dados da viscosidade" 0
DATA
{ 
"" "|0|Recentemente modificado|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
DATA
{ 
"" "|0|Testado num laboratório aprovado pela Autodesk|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
DATA
{ 
"" "|0|Testado através de reometria de moldação por injeção|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
DATA
{ 
"" "|0|Inclui dados dependentes da pressão|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
DATA
{ 
"" "|0|Inclui dados de perda nas junções|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 1941 "Detalhes dos dados de calor específico" 0
DATA
{ 
"" "|0|Recentemente modificado|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
DATA
{ 
"" "|0|Origem dos dados especificada|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
DATA
{ 
"" "|0|Dados testados no arrefecimento|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
DATA
{ 
"" "|0|Dados multiponto|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 1942 "Detalhes dos dados de condutividade térmica" 0
DATA
{ 
"" "|0|Recentemente modificado|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
DATA
{ 
"" "|0|Origem dos dados especificada|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
DATA
{ 
"" "|0|Dados multiponto|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 1943 "Detalhes dos dados pvT" 0
DATA
{ 
"" "|0|Recentemente modificado|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
DATA
{ 
"" "|0|Dados medidos|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
DATA
{ 
"" "|0|Testado por dilatómetro indireto|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
DATA
{ 
"" "|0|Dados testados no arrefecimento|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 1944 "Detalhes dos dados de propriedades mecânicas" 0
DATA
{ 
"" "|0|Recentemente modificado|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
DATA
{ 
"" "|0|Dados medidos|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 1945 "Detalhes dos dados de contração" 0
DATA
{ 
"" "|0|Recentemente modificado|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
DATA
{ 
"" "|0|Testado num laboratório aprovado pela Autodesk|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
DATA
{ 
"" "|0|Método de teste definido|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 1946 "Efeito das fibras na cristalização (cN)" 0
DATA
{ 
"cN" "%11.6g" "" 0
0. 0 1.0e+07 0
0. 0 1.0e+07 0
0.
}
}
TCOD
{ 1947 "Cristalinidade máxima (X_Inf)" 0
DATA
{ 
"X_Inf" "%11.6g" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 0
0.
}
}
TCOD
{ 1950 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Análise de cristalização (requer dados do material)|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 1952 "Perfil de verificação do arrefecimento Cp DSC" 0
DATA
{ 
"Temperatura inicial" "%12.5g" "K" 1
473.15 0 673.15 0
273.15 1 1273.15 1
0.
}
DATA
{ 
"Taxa de arrefecimento" "%11.4g" "K/s" 1
-0.05 0 0. 0
-5. 0 0. 0
0.
}
DATA
{ 
"Duração" "%11.4g" "s" 1
0. 0 18000. 0
0. 0 60000. 0
0.
}
}
TCOD
{ 1953 "Peso da amostra de verificação do arrefecimento Cp DSC" 0
DATA
{ 
"Sample weight" "%12.6g" "kg" 1
0. 0 0.00005 0
0. 0 0.001 0
0.
}
}
TCOD
{ 1954 "Parâmetro para anisotropia de contração (GL2)" 0
DATA
{ 
"GL2" "%11.6g" "" 0
0. 0 1000. 0
-1. 0 1.0e+07 0
0.
}
}
TCOD
{ 1955 "Temperatura de cristalização" 0
DATA
{ 
"Crystallization temperature" "%12.5g" "K" 1
273.15 0 673.15 0
273.15 1 1273.15 1
0.
}
}
TCOD
{ 1956 "Corte total (para cristalização induzida por corte)" 0
DATA
{ 
"Taxa de corte" "%11.6g" "1/s" 0
0.01 0 1.0e+10 0
0.01 0 1.0e+10 0
0.
}
DATA
{ 
"Duração" "%11.4g" "s" 1
0. 0 18000. 0
0. 0 60000. 0
0.
}
}
TCOD
{ 1961 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Informações de teste...|1||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 1962 "Origem" 0
}
TCOD
{ 1963 "Data da última modificação" 0
}
TCOD
{ 1964 "Data de testes" 0
}
TCOD
{ 1965 "Método" 0
}
TCOD
{ 1966 "Comentários" 0
}
TCOD
{ 1991 "ID do material" 0
}
TCOD
{ 1992 "Família" 0
}
TCOD
{ 1993 "Código de grau" 0
}
TCOD
{ 1994 "Código do fornecedor" 0
}
TCOD
{ 1995 "Estrutura do material" 0
}
TCOD
{ 1996 "Ligação" 0
}
TCOD
{ 1997 "Fabricante" 0
}
TCOD
{ 1998 "Nome comercial" 0
}
TCOD
{ 1999 "Abreviatura de família" 0
}
TCOD
{ 2000 "Fonte de dados (oculta)" 0
}
TCOD
{ 2001 "Data de expiração do indicador de qualidade do enchimento" 0
}
TCOD
{ 2002 "Data de expiração do indicador de qualidade da compactação" 0
}
TCOD
{ 2003 "Data de expiração do indicador de qualidade do empeno" 0
}
TCOD
{ 2004 "Tcodes de material confidenciais" 1
DATA
{ 
"ID de Tcode" "%6d" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 2005 "ID de material principal" 0
}
TCOD
{ 3001 "Dados da carga" 1
DATA
{ 
"Peso" "%11.4g" "%" 0
0. 0 90. 0
0. 0 100. 0
0.
}
DATA
{ 
"rho" "%12.6g" "kg/m^3" 1
1000. 0 10000. 0
0. 1 50000. 1
0.
}
DATA
{ 
"Cp" "%12.6g" "J/kg-K" 1
200. 0 2000. 0
0. 1 20000. 1
0.
}
DATA
{ 
"k" "%11.4g" "W/m-K" 1
0.1 0 20. 0
0. 1 500. 1
0.
}
DATA
{ 
"E1" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+08 0 3.0e+10 0
0.0 1 3.0e+12 1
0.
}
DATA
{ 
"E2" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+08 0 3.0e+10 0
0.0 1 3.0e+12 1
0.
}
DATA
{ 
"v12" "%11.4g" "" 0
0.3 0 0.6 0
0. 1 1. 1
0.
}
DATA
{ 
"v23" "%11.4g" "" 0
0.3 0 0.6 0
0. 1 1. 1
0.
}
DATA
{ 
"G12" "%12.6g" "Pa" 1
3.0e+07 0 1.0e+10 0
0.0 1 1.0e+12 1
0.
}
DATA
{ 
"Alpha1" "%11.4g" "1/K" 1
-8.0e-06 0 3.0e-04 0
-1.0e-04 1 3.0e-02 1
0.
}
DATA
{ 
"Alpha2" "%11.4g" "1/K" 1
-8.0e-06 0 3.0e-04 0
-1.0e-04 1 3.0e-02 1
0.
}
DATA
{ 
"Robustez1" "%12.6g" "Pa" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Robustez2" "%12.6g" "Pa" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"L/D" "%12.6g" "" 0
0. 1 500. 0
0. 1 5.0e+6 0
0.
}
}
TCOD
{ 3002 "Densidade (rho)" 0
DATA
{ 
"rho" "%12.6g" "kg/m^3" 1
1000. 0 10000. 0
0. 1 50000. 1
0.
}
}
TCOD
{ 3003 "Dados de material microcelular" 0
DATA
{ 
"MW" "%12.5g" "" 0
0.0 0 1.0e10 0
0.0 0 1.0e10 0
0.
}
DATA
{ 
"SIGM" "%12.5g" "N/m" 1
0.0 0 1000.0 0
0.0 0 1000.0 0
0.
}
DATA
{ 
"VISCO (1)" "%12.5g" "" 0
0.0 0 10 0
0.0 0 10 0
0.
}
DATA
{ 
"VISCO (2)" "%12.5g" "" 0
-1.0e30 0 1.0e30 0
-1.0e30 0 1.0e30 0
0.
}
DATA
{ 
"VISCO (3)" "%12.5g" "" 0
-1.0e30 0 1.0e30 0
-1.0e30 0 1.0e30 0
0.
}
DATA
{ 
"KH (1)" "%12.5g" "" 0
-1.0e30 0 1.0e30 0
-1.0e30 0 1.0e30 0
0.
}
DATA
{ 
"KH (2)" "%12.5g" "" 0
-1.0e30 0 1.0e30 0
-1.0e30 0 1.0e30 0
0.
}
DATA
{ 
"DIFFUS (1)" "%12.5g" "" 0
-1.0e30 0 1.0e30 0
-1.0e30 0 1.0e30 0
0.
}
DATA
{ 
"DIFFUS (2)" "%12.5g" "" 0
-1.0e30 0 1.0e30 0
-1.0e30 0 1.0e30 0
0.
}
DATA
{ 
"SIG0" "%12.5g" "N/m" 0
0.0 0 1000.0 0
0.0 0 1000.0 0
0.
}
DATA
{ 
"1/TC" "%12.5g" "1/K" 0
0.0 0 1.0 0
0.0 0 1.0 0
0.
}
DATA
{ 
"F1" "%11.4g" "" 0
0.0 0 1.0 0
0.0 0 1.0e6 0
0.
}
DATA
{ 
"F2" "%11.4g" "" 0
0.0 0 1.0 0
0.0 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 3010 "Fibras/cargas" 0
}
TCOD
{ 3011 "Dados de carga confidenciais" 1
DATA
{ 
"Peso" "%11.4g" "%" 0
0. 0 90. 0
0. 0 100. 0
0.
}
DATA
{ 
"rho" "%12.6g" "kg/m^3" 1
1000. 0 10000. 0
0. 1 50000. 1
0.
}
DATA
{ 
"Cp" "%12.6g" "J/kg-K" 1
200. 0 2000. 0
0. 1 20000. 1
0.
}
DATA
{ 
"k" "%11.4g" "W/m-K" 1
0.1 0 20. 0
0. 1 500. 1
0.
}
DATA
{ 
"E1" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+08 0 3.0e+10 0
0.0 1 3.0e+12 1
0.
}
DATA
{ 
"E2" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+08 0 3.0e+10 0
0.0 1 3.0e+12 1
0.
}
DATA
{ 
"v12" "%11.4g" "" 0
0.3 0 0.6 0
0. 1 1. 1
0.
}
DATA
{ 
"v23" "%11.4g" "" 0
0.3 0 0.6 0
0. 1 1. 1
0.
}
DATA
{ 
"G12" "%12.6g" "Pa" 1
3.0e+07 0 1.0e+10 0
0.0 1 1.0e+12 1
0.
}
DATA
{ 
"Alpha1" "%11.4g" "1/K" 1
-8.0e-06 0 3.0e-04 0
-1.0e-04 1 3.0e-02 1
0.
}
DATA
{ 
"Alpha2" "%11.4g" "1/K" 1
-8.0e-06 0 3.0e-04 0
-1.0e-04 1 3.0e-02 1
0.
}
DATA
{ 
"Robustez1" "%12.6g" "Pa" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Robustez2" "%12.6g" "Pa" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"L/D" "%12.6g" "" 0
0. 1 500. 0
0. 1 5.0e+6 0
0.
}
}
TCOD
{ 3102 "Calor específico (Cp)" 0
DATA
{ 
"Cp" "%12.6g" "J/kg-K" 1
200. 0 2000. 0
0. 1 20000. 1
0.
}
}
TCOD
{ 3202 "Condutividade térmica (k)" 0
DATA
{ 
"k" "%11.4g" "W/m-K" 1
0.1 0 20. 0
0. 1 1000. 1
0.
}
}
TCOD
{ 3602 "Dados das propriedades mecânicas" 0
DATA
{ 
"Módulo elástico, 1ª direção principal (E1)" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+08 0 3.0e+10 0
0.0 1 3.0e+12 1
0.
}
DATA
{ 
"Módulo elástico, 2ª direção principal (E2)" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+08 0 3.0e+10 0
0.0 1 3.0e+12 1
0.
}
DATA
{ 
"Coeficiente de poisson (v12)" "%11.4g" "" 0
0.3 0 0.6 0
0. 0 1. 1
0.
}
DATA
{ 
"Coeficiente de poisson (v23)" "%11.4g" "" 0
0.3 0 0.6 0
0. 0 1. 1
0.
}
DATA
{ 
"Módulo de corte (G12)" "%17.6g" "Pa" 1
3.0e+07 0 1.0e+10 0
0.0 1 1.0e+12 1
0.
}
}
TCOD
{ 3622 "Coeficiente de interação para MRD (Ci) 3D" 0
DATA
{ 
"" "%11.6g" "" 0
0.0001 0 0.01 0
0.0 0 0.1 0
0.
}
}
TCOD
{ 3623 "Momento de espessura do coeficiente de interação para MRD (Di) (3D)" 0
DATA
{ 
"Di" "%11.4g" "" 0
0.0 0 1.0 0
0.0 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 3624 "Parâmetros do Modelo de difusão de rotação Moldflow (3D)" 0
DATA
{ 
"D1" "%11.4g" "" 0
0.0 0 100.0 0
0.0 0 1.0e6 0
0.
}
DATA
{ 
"D2" "%11.4g" "" 0
0.0 0 100.0 0
0.0 0 1.0e6 0
0.
}
DATA
{ 
"D3" "%11.4g" "" 0
0.0 0 1.0 0
0.0 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 3626 "Cálculo da orientação das fibras (3D) por" 0
DATA
{ 
"" "|1|Modelo de Folgar-Tucker com Ci calculado automaticamente|1|Modelo de Folgar-Tucker com Ci especificado|2|Modelo RSC ou ARD-RSC (determinado pelo comprimento)|3|Modelo RSC com Ci especificado|4|Modelo ARD-RSC para fibras longas|5|Modelo de Difusão de rotação Moldflow[DEFAULT]|7||" "" 0
1. 0 7. 0
1. 0 7. 0
0.
}
}
TCOD
{ 3653 "Coeficiente de interação (Ci) - Encerramento ortrópico" 0
DATA
{ 
"" "%11.6g" "" 0
0.0001 0 0.01 0
0.0 0 0.1 0
0.
}
}
TCOD
{ 3654 "Fator de encerramento de deformação reduzida - Encerramento ortrópico" 0
DATA
{ 
"RSC" "%11.4g" "" 0
0. 1 1. 0
0. 1 1. 0
0.
}
}
TCOD
{ 3655 "Opções Ci do modelo de difusão rotativa Moldflow, 3D" 0
DATA
{ 
"" "|1|Cálculos automáticos[DEFAULT]|1|Especificado|2||" "" 0
1. 0 2. 0
1. 0 2. 0
0.
}
}
TCOD
{ 3656 "Opções Di do modelo de difusão rotativa Moldflow, 3D" 0
DATA
{ 
"" "|1|Cálculos automáticos[DEFAULT]|1|Especificado|2||" "" 0
1. 0 2. 0
1. 0 2. 0
0.
}
}
TCOD
{ 3662 "Parâmetros para modelo ARD de fibras longas - Encerramento ortrópico" 0
DATA
{ 
"b1" "%11.4g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"b2" "%11.4g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"b3" "%11.4g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"b4" "%11.4g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"b5" "%11.4g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 3702 "Coeficiente dos dados de expansão térmica (CTE)" 0
DATA
{ 
"Alpha1" "%11.4g" "1/K" 1
-8.0e-06 0 3.0e-04 0
-1.0e-04 1 3.0e-02 1
0.
}
DATA
{ 
"Alpha2" "%11.4g" "1/K" 1
-8.0e-06 0 3.0e-04 0
-1.0e-04 1 3.0e-02 1
0.
}
}
TCOD
{ 3802 "Dados da tensão de cedência" 0
DATA
{ 
"Paralelo ao eixo principal da fibra/carga" "%12.6g" "Pa" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Perpendicular ao eixo principal da fibra/carga" "%12.6g" "Pa" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 3912 "Razão de aspeto (L/D)" 0
DATA
{ 
"L/D" "%12.6g" "" 0
0. 1 500. 0
0. 1 5.0e+6 0
0.
}
}
TCOD
{ 3913 "Informação da extensão da carga" 1
DATA
{ 
"Comprimento inicial" "%12.6g" "m" 1
0. 1 10.0e-2 0
0. 1 10.0e-2 0
0.
}
DATA
{ 
"Método de medição" "|1|Não especificado[DEFAULT]|0|Refletómetro ótico|1|Digitalização|2|Outro método|3|Suplementar|4||" "" 0
0. 1 4 0
0. 1 4 0
0.
}
DATA
{ 
"Ano de medição" "%d" "" 0
1960 0 1.0e+38 0
1960 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 3915 "Informação da extensão da carga" 1
DATA
{ 
"Comprimento inicial" "%12.6g" "m" 1
0. 1 10.0e-2 0
0. 1 10.0e-2 0
0.
}
DATA
{ 
"Método de medição" "|1|Não especificado[DEFAULT]|0|Refletómetro ótico|1|Digitalização|2|Outro método|3|Suplementar|4||" "" 0
0. 1 4 0
0. 1 4 0
0.
}
DATA
{ 
"Ano de medição" "%d" "" 0
1960 0 1.0e+38 0
1960 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 3920 "Porosidade e permeabilidade de pré-forma" 0
DATA
{ 
"phi" "%11.4g" "" 0
0.001 0 1 0
1.0E-05 0 1 0
0.
}
DATA
{ 
"K11" "%11.4g" "m^2" 1
1.0E-17 0 1.0e-03 0
1.0E-17 0 1.0e-03 0
0.
}
DATA
{ 
"K22" "%11.4g" "m^2" 1
1.0E-17 0 1.0e-03 0
1.0E-17 0 1.0e-03 0
0.
}
DATA
{ 
"K12" "%11.4g" "m^2" 1
0. 0 1.0e-03 0
0. 0 1.0e-03 0
0.
}
DATA
{ 
"Espessura de referência" "%11.4g" "m" 1
0.00001 0 0.01 0
0. 1 0.1 1
0.
}
}
TCOD
{ 3925 "Porosidade e permeabilidade de pré-forma (3D)" 0
DATA
{ 
"phi" "%11.4g" "" 0
0.001 0 1 0
1.0E-05 0 1 0
0.
}
DATA
{ 
"K11" "%11.4g" "m^2" 0
1.0E-17 0 1.0e-03 0
1.0E-17 0 1.0e-03 0
0.
}
DATA
{ 
"K22" "%11.4g" "m^2" 0
1.0E-17 0 1.0e-03 0
1.0E-17 0 1.0e-03 0
0.
}
DATA
{ 
"K33" "%11.4g" "m^2" 0
1.0E-17 0 1.0e-03 0
1.0E-17 0 1.0e-03 0
0.
}
DATA
{ 
"Espessura de referência" "%11.4g" "m" 1
0.00001 0 0.01 0
0. 1 0.1 1
0.
}
}
TCOD
{ 3927 "Espessura de referência para propriedades mecânicas" 0
DATA
{ 
"Reference thickness" "%11.4g" "m" 1
0.00001 0 0.01 0
0. 1 0.1 1
0.
}
}
TCOD
{ 4000 "Paralelo" 1
DATA
{ 
"Coeficiente" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Limite inferior" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Limite superior" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Centróide" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 4001 "Coeficientes do modelo de tensão residual no molde corrigidos (TRMC)" 1
DATA
{ 
"A1" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"A2" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"A3" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"A4" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"A5" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"A6" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 4002 "Combinação de opções para TRMC" 1
DATA
{ 
"ID de Tcode" "%6d" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Valores Tcode" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 4003 "Selecionar um modelo de contração (Plano médio e Dual Domain)" 0
DATA
{ 
"" "|1|Tensão residual incorreta|0|Tensão residual no molde corrigida (TRMC)|1|Deformação residual|2||" "" 0
0 0 2 0
0 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 4004 "Perpendicular" 1
DATA
{ 
"Coeficiente" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Limite inferior" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Limite superior" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Centróide" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 4005 "Utilizar TRMC  " 0
DATA
{ 
"" "|1|Sempre (alterar parâmetros do solucionador para serem consistentes com o modelo TRMC)[DEFAULT]|0|Apenas se parâmetros do solucionador forem consistentes com modelo TRMC (caso contrário, utilizar outros modelos de contração)|1|Sempre (mesmo se parâmetros do solucionador não forem consistentes com o modelo TRMC)|2||" "" 0
0 0 2 0
0 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 4006 "Dados de contração da deformação residual: Desvio padrão paralelo" 0
DATA
{ 
"" "%11.4g" "" 0
0.0 0 1.0 0
0.0 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 4008 "Contração - Máquina" 0
}
TCOD
{ 4009 "Contração - Tipo de molde" 0
}
TCOD
{ 4010 "Selecionar um modelo de contração (3D)" 0
DATA
{ 
"" "|1|Modelo de contração genérica|0|Tensão residual incorreta|1||" "" 0
0 0 2 0
0 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 4016 "Dados de contração da deformação residual: Desvio padrão perpendicular" 0
DATA
{ 
"" "%11.4g" "" 0
0.0 0 1.0 0
0.0 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 4020 "Data da última modificação" 0
}
TCOD
{ 4021 "Origem" 0
}
TCOD
{ 4022 "Método" 0
}
TCOD
{ 4023 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Informações de teste...|1||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 4024 "Data de testes" 0
}
TCOD
{ 4030 "Data da última modificação" 0
}
TCOD
{ 4031 "Origem" 0
}
TCOD
{ 4032 "Método" 0
}
TCOD
{ 4033 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Informações de teste...|1||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 4034 "Data de testes" 0
}
TCOD
{ 4040 "Contração nominal observada" 0
DATA
{ 
"Paralelo" "%11.4g" "%" 0
-100.0 0 100.0 0
-100.0 0 100.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Perpendicular" "%11.4g" "%" 0
-100.0 0 100.0 0
-100.0 0 100.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 4041 "Contração observada" 0
DATA
{ 
"Paralela mínima" "%11.4g" "%" 0
-100.0 0 100.0 0
-100.0 0 100.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Paralela máxima" "%11.4g" "%" 0
-100.0 0 100.0 0
-100.0 0 100.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Perpendicular mínima" "%11.4g" "%" 0
-100.0 0 100.0 0
-100.0 0 100.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Perpendicular máxima" "%11.4g" "%" 0
-100.0 0 100.0 0
-100.0 0 100.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 4042 "Data da última modificação" 0
}
TCOD
{ 4043 "Origem" 0
}
TCOD
{ 4044 "Método" 0
}
TCOD
{ 4045 "Comentários" 0
}
TCOD
{ 4046 "Data de testes" 0
}
TCOD
{ 4049 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Informações de teste...|1||" "" 0
1.0 0 2.0 0
1.0 0 2.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 4080 "Examinar modelo TRMC" 0
DATA
{ 
"" "|1|Conjunto de fibras/fluxo predefinido[DEFAULT]|0|Conjunto RSC ou ARD-RSC|1|Conjunto do modelo de cristalização|2|RSC ou ARD-RSC e conjunto de Cristalização|3||" "" 0
0 0 3 0
0 0 3 0
0.
}
}
TCOD
{ 4082 "Ver o coeficiente de deformação." 0
DATA
{ 
"" "|1|Conjunto de fibras/fluxo predefinido[DEFAULT]|0|Conjunto RSC ou ARD-RSC|1|Conjunto do modelo de cristalização|2|RSC ou ARD-RSC e conjunto de Cristalização|3||" "" 0
0 0 3 0
0 0 3 0
0.
}
}
TCOD
{ 4101 "Resumo da moldação de contração" 1
DATA
{ 
"Temperatura do fundido" "%12.6g" "K" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Temperatura do molde" "%12.6g" "K" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Caudal (R)" "%12.6g" "m^3/s" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Caudal (F)" "%12.6g" "m^3/s" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Diâmetro do fuso" "%12.6g" "m" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Deslocamento do fuso" "%12.6g" "m" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Espessura" "%12.6g" "m" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Pressão de compactação" "%12.6g" "Pa" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Tempo de compactação" "%12.6g" "s" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Tempo de arrefecimento" "%12.6g" "s" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Contração paralela" "%6.3g" "%" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Contração perpendicular" "%6.3g" "%" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Contração volumétrica" "%6.3g" "%" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 4200 "Paralelo" 1
DATA
{ 
"Coeficiente" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Limite inferior" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Limite superior" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Centróide" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 4201 "Coeficientes do modelo TRMC para o Modelo de fibra RSC ou ARD-RSC" 1
DATA
{ 
"A1" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"A2" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"A3" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"A4" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"A5" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"A6" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 4202 "Combinação de opções para TRMC com RSC" 1
DATA
{ 
"ID de Tcode" "%6d" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Valores Tcode" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 4204 "Perpendicular" 1
DATA
{ 
"Coeficiente" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Limite inferior" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Limite superior" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Centróide" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 4206 "Dados de contração da deformação residual: Desvio padrão paralelo" 0
DATA
{ 
"" "%11.4g" "" 0
0.0 0 1.0 0
0.0 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 4207 "Data da última modificação" 0
}
TCOD
{ 4208 "Origem" 0
}
TCOD
{ 4209 "Método" 0
}
TCOD
{ 4210 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Informações de teste...|1||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 4212 "Data da última modificação" 0
}
TCOD
{ 4213 "Origem" 0
}
TCOD
{ 4214 "Método" 0
}
TCOD
{ 4215 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Informações de teste...|1||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 4216 "Dados de contração da deformação residual: Desvio padrão perpendicular" 0
DATA
{ 
"" "%11.4g" "" 0
0.0 0 1.0 0
0.0 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 4220 "Paralelo" 1
DATA
{ 
"Coeficiente" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Limite inferior" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Limite superior" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Centróide" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 4221 "Coeficientes do modelo TRMC para Cristalização" 1
DATA
{ 
"A1" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"A2" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"A3" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"A4" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"A5" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"A6" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 4222 "Combinação de opções para TRMC com Cristalização" 1
DATA
{ 
"ID de Tcode" "%6d" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Valores Tcode" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 4224 "Perpendicular" 1
DATA
{ 
"Coeficiente" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Limite inferior" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Limite superior" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Centróide" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 4226 "Dados de contração da deformação residual: Desvio padrão paralelo" 0
DATA
{ 
"" "%11.4g" "" 0
0.0 0 1.0 0
0.0 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 4227 "Data da última modificação" 0
}
TCOD
{ 4228 "Origem" 0
}
TCOD
{ 4229 "Método" 0
}
TCOD
{ 4230 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Informações de teste...|1||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 4232 "Data da última modificação" 0
}
TCOD
{ 4233 "Origem" 0
}
TCOD
{ 4234 "Método" 0
}
TCOD
{ 4235 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Informações de teste...|1||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 4236 "Dados de contração da deformação residual: Desvio padrão perpendicular" 0
DATA
{ 
"" "%11.4g" "" 0
0.0 0 1.0 0
0.0 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 4240 "Paralelo" 1
DATA
{ 
"Coeficiente" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Limite inferior" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Limite superior" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Centróide" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 4241 "Dados do modelo TRMC para RSC ou ARD-RSC e Modelo de Cristalização" 1
DATA
{ 
"A1" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"A2" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"A3" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"A4" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"A5" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"A6" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 4242 "Combinação de opções para TRMC com RSC e Cristalização" 1
DATA
{ 
"ID de Tcode" "%6d" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Valores Tcode" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 4244 "Perpendicular" 1
DATA
{ 
"Coeficiente" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Limite inferior" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Limite superior" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Centróide" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 4246 "Dados de contração da deformação residual: Desvio padrão paralelo" 0
DATA
{ 
"" "%11.4g" "" 0
0.0 0 1.0 0
0.0 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 4247 "Data da última modificação" 0
}
TCOD
{ 4248 "Origem" 0
}
TCOD
{ 4249 "Método" 0
}
TCOD
{ 4250 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Informações de teste...|1||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 4252 "Data da última modificação" 0
}
TCOD
{ 4253 "Origem" 0
}
TCOD
{ 4254 "Método" 0
}
TCOD
{ 4255 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Informações de teste...|1||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 4256 "Dados de contração da deformação residual: Desvio padrão perpendicular" 0
DATA
{ 
"" "%11.4g" "" 0
0.0 0 1.0 0
0.0 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 5000 "Tempo de contacto antes da injeção" 0
DATA
{ 
"Contact time before injection" "%11.4g" "s" 1
0. 0 600. 0
0. 0 600. 0
0.
}
}
TCOD
{ 6000 "Densidade do fluido de refrigeração" 0
DATA
{ 
"rho" "%12.6g" "kg/m^3" 1
500. 0 1500. 0
0. 1 3000. 1
0.
}
}
TCOD
{ 6100 "Calor específico do fluido de refrigeração" 0
DATA
{ 
"Cp" "%12.6g" "J/kg-K" 1
500. 0 5000. 0
0. 1 10000. 1
0.
}
}
TCOD
{ 6200 "Condutividade térmica do fluido de refrigeração" 0
DATA
{ 
"k" "%11.4g" "W/m-K" 1
0.01 0 1. 0
0. 1 10. 1
0.
}
}
TCOD
{ 6302 "Viscosidade do fluido de refrigeração" 0
DATA
{ 
"c1" "%12.6g" "Pa-s" 0
1.0e-05 0 1.0e-03 0
1.0e-07 1 1.0e-01 1
0.
}
DATA
{ 
"c2" "%12.5g" "K" 0
273.15 0 2273.15 0
0.0 1 200273.15 1
0.
}
DATA
{ 
"c3" "%12.5g" "K" 0
573.15 0 773.15 0
0.0 1 5273.15 1
0.
}
}
TCOD
{ 8000 "Densidade do molde" 0
DATA
{ 
"rho" "%12.6g" "kg/m^3" 1
5000. 0 15000. 0
0. 1 30000. 1
0.
}
}
TCOD
{ 8100 "Calor específico do molde" 0
DATA
{ 
"Cp" "%12.6g" "J/kg-K" 1
200. 0 1000. 0
0. 1 100000. 1
0.
}
}
TCOD
{ 8200 "Condutividade térmica do molde" 0
DATA
{ 
"k" "%12.6g" "W/m-K" 1
50. 0 400. 0
0. 1 1000. 1
0.
}
}
TCOD
{ 8210 "Densidade do inserto" 0
DATA
{ 
"rho" "%12.6g" "kg/m^3" 1
5000. 0 15000. 0
0. 1 30000. 1
0.
}
}
TCOD
{ 8220 "Calor específico do inserto" 0
DATA
{ 
"Cp" "%12.6g" "J/kg-K" 1
200. 0 1000. 0
0. 1 100000. 1
0.
}
}
TCOD
{ 8230 "Condutividade térmica do inserto" 0
DATA
{ 
"k" "%12.6g" "W/m-K" 1
50. 0 400. 0
0. 1 1000. 1
0.
}
}
TCOD
{ 8300 "propriedades mecânicas do molde" 0
DATA
{ 
"Módulo elástico (E)" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+08 0 3.0e+10 0
0.0 1 3.0e+12 1
0.
}
DATA
{ 
"Coeficiente de poisson (v)" "%11.4g" "" 0
0.3 0 0.6 0
0. 0 1. 1
0.
}
}
TCOD
{ 8420 "Coeficiente do molde da expensão térmica" 0
DATA
{ 
"alpha" "%11.4g" "1/K" 1
0.01 0 1. 0
0. 1 10. 1
0.
}
}
TCOD
{ 8460 "Resistividade elétrica do material" 0
DATA
{ 
"rho" "%12.5g" "ohm-m" 1
0 0 1.0 0
0 0 1.0e20 0
0.
}
}
TCOD
{ 8470 "Permeabilidade magnética relativa do material" 0
DATA
{ 
"mu" "%12.5g" "" 0
0 0 1.0 0
0 0 1.0e20 0
0.
}
}
TCOD
{ 8500 "Rugosidade do canal" 0
DATA
{ 
"Roughness" "%15.8g" "m" 1
0.0 1 0.001 0
0.0 1 0.001 0
0.
}
}
TCOD
{ 8510 "Eficácia da transferência do calor do canal" 0
DATA
{ 
"HTE" "%11.4g" "" 0
0.0 0 1.0 0
0.0 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 8530 "Eficácia da transferência do calor" 0
DATA
{ 
"HTE" "%11.4g" "" 0
0.0 0 1.0 0
0.0 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 8535 "Coeficiente de perda do fator K" 0
DATA
{ 
"Coefficeint " "%15.8g" "" 0
0.0 0 1000.0 0
0.0 0 1000.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 8536 "A opção de Transferência de calor é" 0
DATA
{ 
"" "|1|Fluxo[DEFAULT]|1|Calor total|2|Temperatura|3||" "" 0
0. 0 5. 0
0. 0 5. 0
0.
}
}
TCOD
{ 8537 "Temperatura Constante" 0
DATA
{ 
"Temperature" "%12.5g" "K" 1
373.15 0 673.15 0
273.15 1 1273.15 1
0.
}
}
TCOD
{ 8538 "Fluxo constante " 0
DATA
{ 
"Flux per unit area" "%11.6g" "W/m^2" 1
0 0 100.0 0
0 0 1.0E9 1
0.
}
}
TCOD
{ 8539 "Total de calor" 0
DATA
{ 
"Total Heat" "%11.6g" "W" 1
0 0 100.0 0
0 0 1.0E9 1
0.
}
}
TCOD
{ 8540 "Perda menor " 0
DATA
{ 
"" "|1|Calcular perdas menores[DEFAULT]|1|Utilizar perdas menores especificadas|2|Calcular perdas menores apenas se for especificado|3|Ignorar perdas menores|4||" "" 0
0 0 1.0 0
0 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 8541 "Fórmula de fricção " 0
DATA
{ 
"" "|1|Swamee-Jain[DEFAULT]|1|ColeBrook-White|2|Haaland|3|Serghides|4|Altshul|5|Evangelides|6||" "" 0
0 0 1.0 0
0 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 8542 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Calcular temperaturas do fluido de refrigeração|1| |0||" "" 0
0 0 1.0 0
0 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 8543 "Densidade de referência" 0
DATA
{ 
"Reference density" "%11.5g" "kg/m^3" 1
0 0 100.0 0
0 0 1.0E9 1
0.
}
}
TCOD
{ 8600 "Dados elásticos do arame" 0
DATA
{ 
"Módulo elástico (E)" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+10 0 3.0e+14 0
1.0e+05 1 3.0e+20 1
0.
}
DATA
{ 
"Coeficiente de poisson (v)" "%11.4g" "" 0
0.3 0 0.6 0
0. 1 1. 1
0.
}
}
TCOD
{ 8602 "Dados plásticos do arame" 1
DATA
{ 
"Tensão" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+06 0 3.0e+10 0
1.0e+03 0 3.0e+20 0
0.
}
DATA
{ 
"Deformação" "%11.6g" "%" 0
0.0001 0 30. 0
0. 0 5000. 0
0.
}
}
TCOD
{ 8610 "Dados elásticos da leadframe" 0
DATA
{ 
"Módulo elástico (E)" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+10 0 3.0e+14 0
1.0e+05 1 3.0e+20 1
0.
}
DATA
{ 
"Coeficiente de poisson (v)" "%11.4g" "" 0
0.3 0 0.6 0
0. 1 1. 1
0.
}
}
TCOD
{ 9500 "Tensão-deformação (Tensão)" 1
DATA
{ 
"Tensão" "%12.6g" "Pa" 1
0 0 1.0e+49 0
0 0 1.0e+49 0
0.
}
DATA
{ 
"Deformação" "%11.4g" "" 0
0 0 1.0e+49 0
0 0 1.0e+49 0
0.
}
DATA
{ 
"Ângulo" "%12.6g" "deg" 1
0.0 0 90.0 0
0.0 0 90.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Temperatura" "%11.4g" "K" 1
0.15 0 1.0e+49 0
0.15 0 1.0e+49 0
0.
}
DATA
{ 
"Humidade relativa" "%11.4g" "%" 0
0 0 100.0 0
0 0 100.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Taxa de deformação" "%12.6g" "1/s" 1
0 0 1.0e+49 0
0 0 1.0e+49 0
0.
}
TCUI { "RIGHT" "plotDados do gráfico..." }
TCUI2 { "LEFT" "importImportar dados..." }
}
TCOD
{ 9501 "Data de testes" 0
}
TCOD
{ 9502 "Data da última modificação" 0
}
TCOD
{ 9503 "Origem" 0
}
TCOD
{ 9504 "Método" 0
}
TCOD
{ 9505 "Comentários" 0
}
TCOD
{ 9506 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Informações de teste...|1||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 9550 "Tensão-deformação (Compressão)" 1
DATA
{ 
"Tensão" "%12.6g" "Pa" 1
-1.0e+49 0 0 0
-1.0e+49 0 0 0
0.
}
DATA
{ 
"Deformação" "%11.4g" "" 0
-1.0e+49 0 0 0
-1.0e+49 0 0 0
0.
}
DATA
{ 
"Ângulo" "%12.6g" "deg" 1
0.0 0 90.0 0
0.0 0 90.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Temperatura" "%11.4g" "K" 1
0.15 0 1.0e+49 0
0.15 0 1.0e+49 0
0.
}
DATA
{ 
"Humidade relativa" "%11.4g" "%" 0
0 0 100.0 0
0 0 100.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Taxa de deformação" "%12.6g" "1/s" 1
0 0 1.0e+49 0
0 0 1.0e+49 0
0.
}
TCUI { "RIGHT" "plotDados do gráfico..." }
TCUI2 { "LEFT" "importImportar dados..." }
}
TCOD
{ 9551 "Data de testes" 0
}
TCOD
{ 9552 "Data da última modificação" 0
}
TCOD
{ 9553 "Origem" 0
}
TCOD
{ 9554 "Método" 0
}
TCOD
{ 9555 "Comentários" 0
}
TCOD
{ 9556 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Informações de teste...|1||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 9600 "Ramberg-Osgood (tensão) - isotrópico" 1
DATA
{ 
"Sigma Zero" "%12.6g" "Pa" 1
0 0 1.0e+49 0
0 0 1.0e+49 0
0.
}
DATA
{ 
"n" "%12.6g" "" 0
0 0 100.0 0
0 0 100.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Alpha" "%12.6g" "" 0
0 0 100.0 0
-1.0 0 100.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Beta" "%12.6g" "" 0
0 0 100.0 0
-1.0 0 100.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Eig" "%12.6g" "" 0
0 0 1.0 0
0 0 1.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Módulo de matriz" "%12.6g" "Pa" 1
0 0 1.0e+49 0
0 0 1.0e+49 1
0.
}
DATA
{ 
"Coeficiente de poisson da matriz " "%12.6g" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 1
0.
}
DATA
{ 
"Módulo de fibra " "%12.6g" "Pa" 1
0 0 1.0e+49 0
0 0 1.0e+49 1
0.
}
DATA
{ 
"Razão de Poisson da fibra" "%12.6g" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 1
0.
}
DATA
{ 
"Matriz de tensão Von Mises máxima na falha" "%12.6g" "Pa" 1
0 0 1.0e+49 0
0 0 1.0e+49 0
0.
}
DATA
{ 
"Temperatura (T)" "%11.4g" "K" 1
273.15 0 973.15 0
0. 1 1000. 1
0.
}
DATA
{ 
"Humidade relativa" "%11.4g" "%" 0
0 0 100.0 0
0 0 100.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Taxa de deformação" "%12.6g" "1/s" 1
0 0 1.0e+49 0
0 0 1.0e+49 0
0.
}
}
TCOD
{ 9601 "Origem" 0
}
TCOD
{ 9602 "Data da última modificação" 0
}
TCOD
{ 9603 "Data de testes" 0
}
TCOD
{ 9604 "Método" 0
}
TCOD
{ 9605 "Comentários" 0
}
TCOD
{ 9606 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Informações de teste...|1||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 9610 "Parâmetros devolvidos pelo ajuste Ramberg-Osgood" 0
DATA
{ 
"Módulo de matriz" "%12.6g" "Pa" 1
0 0 1.0e+49 0
0 0 1.0e+49 1
0.
}
DATA
{ 
"Coeficiente de poisson da matriz " "%12.6g" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 1
0.
}
DATA
{ 
"Módulo de fibra " "%12.6g" "Pa" 1
0 0 1.0e+49 0
0 0 1.0e+49 1
0.
}
DATA
{ 
"Razão de Poisson da fibra" "%12.6g" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 1
0.
}
}
TCOD
{ 9620 "Ramberg-Osgood (tensão)" 1
DATA
{ 
"Sigma Zero" "%12.6g" "Pa" 1
0 0 1.0e+49 0
0 0 1.0e+49 0
0.
}
DATA
{ 
"N" "%12.6g" "" 0
0 0 100.0 0
0 0 100.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Alpha" "%12.6g" "" 0
0 0 100.0 0
-1.0 0 100.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Beta" "%12.6g" "" 0
0 0 100.0 0
-1.0 0 100.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Eig" "%12.6g" "" 0
0 0 1.0 0
0 0 1.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Módulo de matriz" "%12.6g" "Pa" 1
0 0 1.0e+49 0
0 0 1.0e+49 1
0.
}
DATA
{ 
"Coeficiente de poisson da matriz " "%12.6g" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 1
0.
}
DATA
{ 
"Módulo de fibra " "%12.6g" "Pa" 1
0 0 1.0e+49 0
0 0 1.0e+49 1
0.
}
DATA
{ 
"Razão de Poisson da fibra" "%12.6g" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 1
0.
}
DATA
{ 
"Matriz de tensão Von Mises máxima na falha" "%12.6g" "Pa" 1
0 0 1.0e+49 0
0 0 1.0e+49 0
0.
}
DATA
{ 
"A1" "%12.6g" "1/Pa^2" 1
-10 0 10 0
-10 0 10 0
0.
}
DATA
{ 
"A2" "%12.6g" "1/Pa^2" 1
-10 0 10 0
-10 0 10 0
0.
}
DATA
{ 
"A4" "%12.6g" "1/Pa^2" 1
-10 0 10 0
-10 0 10 0
0.
}
DATA
{ 
"Temperatura (T)" "%11.4g" "K" 1
273.15 0 973.15 0
0. 1 1000. 1
0.
}
DATA
{ 
"Humidade relativa" "%11.4g" "%" 0
0 0 100.0 0
0 0 100.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Taxa de deformação" "%12.6g" "1/s" 1
0 0 1.0e+49 0
0 0 1.0e+49 0
0.
}
TCUI { "RIGHT" "plotCalcular modelos mecânicos..." }
}
TCOD
{ 9621 "Origem" 0
}
TCOD
{ 9622 "Data da última modificação" 0
}
TCOD
{ 9623 "Data de testes" 0
}
TCOD
{ 9624 "Método" 0
}
TCOD
{ 9625 "Comentários" 0
}
TCOD
{ 9626 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Informações de teste...|1||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 9630 "Ramberg-Osgood (tensão)" 1
DATA
{ 
"Sigma Zero" "%12.6g" "Pa" 1
0 0 1.0e+49 0
0 0 1.0e+49 0
0.
}
DATA
{ 
"N" "%12.6g" "" 0
0 0 100.0 0
0 0 100.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Alpha" "%12.6g" "" 0
0 0 100.0 0
-1.0 0 100.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Beta" "%12.6g" "" 0
0 0 100.0 0
-1.0 0 100.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Eig" "%12.6g" "" 0
0 0 1.0 0
0 0 1.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Módulo de matriz" "%12.6g" "Pa" 1
0 0 1.0e+49 0
0 0 1.0e+49 1
0.
}
DATA
{ 
"Coeficiente de poisson da matriz " "%12.6g" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 1
0.
}
DATA
{ 
"Módulo de fibra " "%12.6g" "Pa" 1
0 0 1.0e+49 0
0 0 1.0e+49 1
0.
}
DATA
{ 
"Razão de Poisson da fibra" "%12.6g" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 1
0.
}
DATA
{ 
"Matriz de tensão Von Mises máxima na falha" "%12.6g" "Pa" 1
0 0 1.0e+49 0
0 0 1.0e+49 0
0.
}
DATA
{ 
"A1" "%12.6g" "1/Pa^2" 1
-10 0 10 0
-10 0 10 0
0.
}
DATA
{ 
"A2" "%12.6g" "1/Pa^2" 1
-10 0 10 0
-10 0 10 0
0.
}
DATA
{ 
"A4" "%12.6g" "1/Pa^2" 1
-10 0 10 0
-10 0 10 0
0.
}
DATA
{ 
"Temperatura (T)" "%11.4g" "K" 1
273.15 0 973.15 0
0. 1 1000. 1
0.
}
DATA
{ 
"Humidade relativa" "%11.4g" "%" 0
0 0 100.0 0
0 0 100.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Taxa de deformação" "%12.6g" "1/s" 1
0 0 1.0e+49 0
0 0 1.0e+49 0
0.
}
}
TCOD
{ 9631 "Origem" 0
}
TCOD
{ 9632 "Data da última modificação" 0
}
TCOD
{ 9633 "Data de testes" 0
}
TCOD
{ 9634 "Método" 0
}
TCOD
{ 9635 "Comentários" 0
}
TCOD
{ 9636 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Informações de teste...|1||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 9640 "Ramberg-Osgood (compressão)" 1
DATA
{ 
"Sigma Zero" "%12.6g" "Pa" 1
0 0 1.0e+49 0
0 0 1.0e+49 0
0.
}
DATA
{ 
"N" "%12.6g" "" 0
0 0 100.0 0
0 0 100.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Alpha" "%12.6g" "" 0
0 0 100.0 0
-1.0 0 100.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Beta" "%12.6g" "" 0
0 0 100.0 0
-1.0 0 100.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Eig" "%12.6g" "" 0
0 0 1.0 0
0 0 1.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Módulo de matriz" "%12.6g" "Pa" 1
0 0 1.0e+49 0
0 0 1.0e+49 1
0.
}
DATA
{ 
"Coeficiente de poisson da matriz " "%12.6g" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 1
0.
}
DATA
{ 
"Módulo de fibra " "%12.6g" "Pa" 1
0 0 1.0e+49 0
0 0 1.0e+49 1
0.
}
DATA
{ 
"Razão de Poisson da fibra" "%12.6g" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 1
0.
}
DATA
{ 
"Matriz de tensão Von Mises máxima na falha" "%12.6g" "Pa" 1
0 0 1.0e+49 0
0 0 1.0e+49 0
0.
}
DATA
{ 
"A1" "%12.6g" "1/Pa^2" 1
-10 0 10 0
-10 0 10 0
0.
}
DATA
{ 
"A2" "%12.6g" "1/Pa^2" 1
-10 0 10 0
-10 0 10 0
0.
}
DATA
{ 
"A4" "%12.6g" "1/Pa^2" 1
-10 0 10 0
-10 0 10 0
0.
}
DATA
{ 
"B1" "%12.6g" "" 0
0 0 1.0e+49 0
0 0 1.0e+49 0
0.
}
DATA
{ 
"B2" "%12.6g" "" 0
0 0 1.0e+49 0
0 0 1.0e+49 0
0.
}
DATA
{ 
"B3" "%12.6g" "" 0
0 0 1.0e+49 0
0 0 1.0e+49 0
0.
}
DATA
{ 
"Temperatura (T)" "%11.4g" "K" 1
273.15 0 973.15 0
0. 1 1000. 1
0.
}
DATA
{ 
"Humidade relativa" "%11.4g" "%" 0
0 0 100.0 0
0 0 100.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Taxa de deformação" "%12.6g" "1/s" 1
0 0 1.0e+49 0
0 0 1.0e+49 0
0.
}
TCUI { "RIGHT" "plotCalcular modelos mecânicos..." }
}
TCOD
{ 9641 "Origem" 0
}
TCOD
{ 9642 "Data da última modificação" 0
}
TCOD
{ 9643 "Data de testes" 0
}
TCOD
{ 9644 "Método" 0
}
TCOD
{ 9645 "Comentários" 0
}
TCOD
{ 9646 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Informações de teste...|1||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 9700 "Matriz de tensão Von Mises máxima na falha" 0
DATA
{ 
"Maximum Von Mises matrix stress at failure" "%12.6g" "Pa" 1
0 0 1.0e+49 0
0 0 1.0e+49 0
0.
}
}
TCOD
{ 9750 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Linear elástica|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 9751 "" 0
DATA
{ 
"Environment" "%d" "" 0
0 0 10 0
0 0 10 0
0.
}
}
TCOD
{ 9752 "" 0
DATA
{ 
"Environment" "%d" "" 0
0 0 10 0
0 0 10 0
0.
}
}
TCOD
{ 9753 "" 0
DATA
{ 
"Índice do ambiente 1 (tensão)" "%d" "" 0
0 0 10 0
0 0 10 0
0.
}
DATA
{ 
"Environment Index1 (Compression)" "%d" "" 0
0 0 10 0
0 0 10 0
0.
}
DATA
{ 
"Índice do ambiente 2 (tensão)" "%d" "" 0
0 0 10 0
0 0 10 0
0.
}
DATA
{ 
"Índice do ambiente 2 (compressão)" "%d" "" 0
0 0 10 0
0 0 10 0
0.
}
}
TCOD
{ 9754 "" 0
DATA
{ 
"Temperature dependence" "%d" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 9755 "Condições do ambiente de tensão" 1
DATA
{ 
"Temperatura (T)" "%11.4g" "K" 1
273.15 0 973.15 0
0. 1 1000. 1
0.
}
DATA
{ 
"Humidade relativa" "%11.4g" "%" 0
0 0 100.0 0
0 0 100.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Strain rate" "%12.6g" "1/s" 1
0 0 1.0e+49 0
0 0 1.0e+49 0
0.
}
}
TCOD
{ 9756 "Condições do ambiente de compressão" 1
DATA
{ 
"Temperatura (T)" "%11.4g" "K" 1
273.15 0 973.15 0
0. 1 1000. 1
0.
}
DATA
{ 
"Humidade relativa" "%11.4g" "%" 0
0 0 100.0 0
0 0 100.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Strain rate" "%12.6g" "1/s" 1
0 0 1.0e+49 0
0 0 1.0e+49 0
0.
}
}
TCOD
{ 9760 "" 0
DATA
{ 
"Helius Ramberg-Osgood Version" "%d" "" 0
0 0 100 0
0 0 100 0
0.
}
}
TCOD
{ 9800 "Resistência da linha de soldadura" 0
DATA
{ 
"WLSC1" "%12.6g" "1/K-s" 0
-1.0e+49 0 0 0
-1.0e+49 0 0 0
0.
}
DATA
{ 
"WLSC2" "%12.6g" "1/K^2-s" 0
-1.0e+49 0 0 0
-1.0e+49 0 0 0
0.
}
DATA
{ 
"Phi crítico" "%12.6g" "rad" 0
0 0 10 0
0 0 10 0
0.
}
}
TCOD
{ 10000 "Força de fecho máxima da máquina" 0
DATA
{ 
"clamp" "%12.6g" "N" 1
98097. 0 6.867e+07 0
0. 1 6.867e+08 1
0.
}
}
TCOD
{ 10001 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Não exceder força de fecho máxima|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 10002 "em|Pressão de injeção máxima da máquina" 0
DATA
{ 
"injp" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+08 0 2.5e+08 0
0. 0 5.0e+08 0
0.
}
}
TCOD
{ 10003 "em|Pressão hidráulica máxima da máquina" 0
DATA
{ 
"injp" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+06 0 5.0e+07 0
0. 0 5.0e+07 0
0.
}
}
TCOD
{ 10004 "Razão de intensificação" 0
DATA
{ 
"ratio" "%11.4g" "" 0
6. 0 15. 0
0. 1 30. 1
0.
}
}
TCOD
{ 10005 "Taxa de injeção máxima da máquina" 0
DATA
{ 
"injr" "%11.4g" "m^3/s" 1
5.0e-5 0 5.0e-3 0
0. 1 0.01 1
0.
}
}
TCOD
{ 10006 "Tempo de resposta hidráulica da máquina" 0
DATA
{ 
"resp" "%11.4g" "s" 1
0.01 0 1. 0
0. 1 10. 1
0.
}
}
TCOD
{ 10007 "Curso de injeção máximo da máquina" 0
DATA
{ 
"stroke" "%11.4g" "m" 1
0.1 0 1.0 0
0. 1 5.0 1
0.
}
}
TCOD
{ 10008 "Diâmetro do parafuso da máquina" 0
DATA
{ 
"Diameter" "%11.4g" "m" 1
0.03 0 0.1 0
0. 1 1. 1
0.
}
}
TCOD
{ 10009 "Pressão de injeção máxima da máquina" 0
DATA
{ 
"injp" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+08 0 2.5e+08 0
0. 0 5.0e+08 0
0.
}
}
TCOD
{ 10010 "Pressão máxima do gás" 0
DATA
{ 
"Gasp" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+05 0 1.0e+08 0
0. 1 5.0e+08 1
0.
}
}
TCOD
{ 10011 "Controlo de enchimento" 0
DATA
{ 
"" "|0|Curso vs velocidade do fuso|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
DATA
{ 
"" "|0|Velocidade do fuso vs tempo|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
DATA
{ 
"" "|0|Curso vs tempo|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 10012 "Passos de controlo da velocidade do fuso" 0
DATA
{ 
"Número máximo de passos de controlo da velocidade do fuso" "%11.4g" "" 0
0 1 10 0
0 0 50 0
0.
}
DATA
{ 
"Passo constante ou linear" "|1|Constante|1|Linear|2||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 10013 "Limite de pressão da máquina" 0
DATA
{ 
"Options" "|1|Pressão de injeção máxima da máquina|0|Pressão hidráulica máxima da máquina[DEFAULT]|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 10014 "Passos de controlo da pressão" 0
DATA
{ 
"Número máximo dos passos de controlo da pressão" "%11.4g" "" 0
0 1 10 0
0 1 50 0
0.
}
DATA
{ 
"Passo constante ou linear" "|1|Constante|1|Linear|2||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 10015 "Força máxima do ejetor" 0
DATA
{ 
"Force" "%12.6g" "N" 1
0. 0 6.867e+07 0
0. 1 6.867e+08 1
0.
}
}
TCOD
{ 10016 "Curso máximo do ejetor" 0
DATA
{ 
"Stroke" "%11.4g" "m" 1
0.001 0 1. 0
0. 0 5. 1
0.
}
}
TCOD
{ 10020 "Frequência de amostragem dos dados" 0
DATA
{ 
"Hz" "|1|0|0|5|5|10|10|20|20|50|50|100|100|200|200|500|500||" "Hz" 0
0. 0 500. 0
0. 0 10000. 0
0.
}
}
TCOD
{ 10021 "Locais do transdutor de pressão" 1
DATA
{ 
"Número nodal" "%11d" "" 0
0 1 10000000 0
0 1 10000000 0
0.
}
}
TCOD
{ 10022 "Locais do transdutor de temperatura" 1
DATA
{ 
"Número nodal" "%11d" "" 0
0 1 10000000 0
0 1 10000000 0
0.
}
}
TCOD
{ 10027 "Tolerância dimensional" 0
DATA
{ 
"Mais elevada (+)" "%12.5g" "m" 1
-1e+038 0 1e+038 0
-1e+038 0 1e+038 0
0.
}
DATA
{ 
"Mais baixa (-)" "%12.5g" "m" 1
-1e+038 0 1e+038 0
-1e+038 0 1e+038 0
0.
}
}
TCOD
{ 10029 "Excentricidade (utilizada apenas em análises de empeno e tensão)" 0
DATA
{ 
"Offset" "%12.5g" "m" 1
-1e+038 0 1e+038 0
-1e+038 0 1e+038 0
0.
}
}
TCOD
{ 10030 "Diâmetro do grão" 0
DATA
{ 
"Diameter" "%11.4g" "m" 1
0.001 0 1.0 0
0.001 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 10031 "Comprimento do grão" 0
DATA
{ 
"Length" "%11.4g" "m" 1
0.001 0 1.0 0
0.001 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 10032 "Temperatura do recipiente de transferência" 0
DATA
{ 
"Temp" "%12.5g" "K" 1
273.15 0 573.15 0
273.15 1 1273.15 1
0.
}
}
TCOD
{ 10033 "Tempo do atraso no recipiente" 0
DATA
{ 
"Time" "%11.4g" "s" 1
0. 0 100. 0
0. 0 100. 0
0.
}
}
TCOD
{ 10035 "Análise de pré-condicionamento" 0
DATA
{ 
"" "|1|Nenhuma análise de pré-condicionamento[DEFAULT]|0|Efectuar análise de pré-condicionamento|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 10037 "Análise de pré-condicionamento (moldação por compressão)" 0
DATA
{ 
"" "|1|Nenhuma análise de pré-condicionamento[DEFAULT]|0|Efectuar análise de pré-condicionamento|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 10100 "de" 0
DATA
{ 
"Tfill" "%12.6g" "s" 1
0.0 0 1.0e+38 0
0.0 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 10102 "de" 0
DATA
{ 
"" "%12.6g" "s" 1
0.0 0 1.0e+38 0
0.0 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 10103 "Tempo de cura" 0
DATA
{ 
"tcure" "%12.6g" "s" 1
0.0 0 1.0e+38 0
0.0 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 10104 "Tempo de abertura do molde" 0
DATA
{ 
"topen" "%11.4g" "s" 1
0.1 0 20. 0
0. 1 600. 0
0.
}
}
TCOD
{ 10106 "Temperatura de cura" 0
DATA
{ 
"Temp" "%12.5g" "K" 1
293.15 0 473.15 0
273.15 1 573.15 1
0.
}
}
TCOD
{ 10107 "em" 0
DATA
{ 
"Flow rate" "%12.6g" "m^3/s" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 10108 "Percentagem do caudal total" 0
DATA
{ 
"Flow rate" "%11.4g" "%" 0
0. 0 100. 0
0. 0 100. 0
0.
}
}
TCOD
{ 10109 "Controlo de enchimento" 0
DATA
{ 
"Filling control" "|1|Automático[DEFAULT]|1|Tempo de injeção|2|Caudal|3|Perfil de velocidade relativa do fuso|5|Perfil de velocidade absoluta do fuso|6|Perfis da velocidade do fuso de legado (Obsoleto)|4||" "" 0
1 0 6 0
1 0 6 0
0.
}
}
TCOD
{ 10110 "Referência" 0
DATA
{ 
"Options" "|1|Tempo de injeção nominal[DEFAULT]|1|Caudal nominal|2||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 10111 "Tempo de injeção nominal" 0
DATA
{ 
"Tfill" "%11.4g" "s" 1
0. 0 10. 0
0. 0 300. 0
0.
}
}
TCOD
{ 10112 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|%Curso vs %velocidade do fuso|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 10113 "Comutação velocidade/pressão" 0
DATA
{ 
"Velocity/pressure switch-over" "|1|Por % de volume cheio[DEFAULT]|1|Por posição do fuso|2||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 10114 "Controlo de compactação/manutenção" 0
DATA
{ 
"Pack/holding control" "|1|% de pressão de enchimento vs. tempo[DEFAULT]|1|Pressão de compactação vs tempo|2||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 10115 "Controlo de enchimento" 0
DATA
{ 
"Filling control" "|1|Curso vs velocidade do fuso|1|%Curso vs %velocidade do fuso[DEFAULT]|2|Curso vs tempo|3|Pressão vs tempo|4||" "" 0
1 0 4 0
1 0 4 0
0.
}
}
TCOD
{ 10116 "Caudal" 0
DATA
{ 
"Flow rate" "%12.6g" "m^3/s" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 10117 "Temporizador" 0
DATA
{ 
"Delay timer" "|1|Sem atraso[DEFAULT]|1|Por tempo|2|Por posição do fuso|3|Por pressão de injeção|4||" "" 0
1 0 4 0
1 0 4 0
0.
}
}
TCOD
{ 10118 "Controlo de enchimento" 0
DATA
{ 
"Filling control" "|1|Tempo de injeção[DEFAULT]|2|Caudal|3|Perfil de velocidade relativa do fuso|5|Perfil de velocidade absoluta do fuso|6||" "" 0
2 0 6 0
2 0 6 0
0.
}
}
TCOD
{ 10119 "Controlo de enchimento" 0
DATA
{ 
"Filling control" "|1|Automático[DEFAULT]|1|Tempo de injeção|2|Caudal|3||" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
}
TCOD
{ 10120 "%Massa de ar" 0
DATA
{ 
"airmass" "%12.6g" "%" 1
0.0 0 0.001 0
0.0 0 0.01 0
0.
}
}
TCOD
{ 10121 "Controlo de enchimento" 0
DATA
{ 
"Filling control" "|1|Automático[DEFAULT]|1|Tempo de injeção|2|Caudal|3|Perfil de velocidade relativa do fuso|5|Perfil de velocidade absoluta do fuso|6|Perfis da velocidade do fuso termofixo de legado (Obsoleto)|7||" "" 0
1 0 7 0
1 0 7 0
0.
}
}
TCOD
{ 10150 "Controlo de enchimento" 0
DATA
{ 
"Filling control" "|1|Curso vs velocidade do fuso|1|%Curso vs %velocidade do fuso[DEFAULT]|2||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 10151 "Tempo de arrefecimento" 0
DATA
{ 
"options" "|1|Especificado[DEFAULT]|1||" "" 0
1. 0 1. 0
1. 0 1. 0
0.
}
}
TCOD
{ 10152 "Temporizador" 0
DATA
{ 
"Delay timer" "|1|Sem atraso[DEFAULT]|1|Por tempo|2|Por posição do fuso|3||" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
}
TCOD
{ 10158 "Referência do nó de injeção" 0
DATA
{ 
"Reference injection node " "%12d" "" 0
1 0 1.0e+38 0
1 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 10200 "posição do fuso inicial" 0
DATA
{ 
"Starting ram position" "%11.4g" "m" 1
0.0 0 0.5 0
0.0 1 5.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 10201 "em" 0
DATA
{ 
"Injection time" "%11.4g" "s" 0
0. 0 10. 0
0. 0 100. 0
0.
}
}
TCOD
{ 10202 "em" 0
DATA
{ 
"ram position" "%11.4g" "m" 1
0.001 0 0.1 0
0. 0 5.0 1
0.
}
}
TCOD
{ 10203 "em" 0
DATA
{ 
"Inj. pres" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+07 0 2.5e+08 0
0. 1 5.0e+08 1
0.
}
}
TCOD
{ 10205 "Estado inicial do ataque com válvula" 0
DATA
{ 
"" "|1|Abrir|1|Fechada[DEFAULT]|2||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 10206 "Controlo do ataque com válvula por tempo" 1
DATA
{ 
"Abrir às" "%11.4g" "s" 1
0. 0 30. 0
0. 0 1200. 0
0.
}
DATA
{ 
"Fechar às" "%11.4g" "s" 1
0. 0 30. 0
0. 0 1200. 0
0.
}
}
TCOD
{ 10207 "Tempo de atraso do gás" 0
DATA
{ 
"Time delay" "%11.4g" "s" 1
0. 0 10. 0
0. 0 1200. 0
0.
}
}
TCOD
{ 10208 "Tempo de espera da prensa" 0
DATA
{ 
"Time wait" "%11.4g" "s" 1
0. 0 20. 0
0. 0 1200. 0
0.
}
}
TCOD
{ 10209 "Tempo de injeção do gás" 0
DATA
{ 
"Time gas" "%11.4g" "s" 1
0. 0 60. 0
0. 0 1200. 0
0.
}
}
TCOD
{ 10210 "Tempo de compressão da prensa" 0
DATA
{ 
"tcompr" "%11.4g" "s" 1
0. 0 20. 0
0. 0 1200. 0
0.
}
}
TCOD
{ 10212 "Controlo de injeção do gás" 0
DATA
{ 
"" "|1|Automático|1|Especificado|0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 10215 "por" 0
DATA
{ 
"" "|1|controlador de pressão do gás|1|controlador do volume do gás|2||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 10216 "Tempo do atraso" 0
DATA
{ 
"Time" "%11.4g" "s" 1
0.0 0 1.E+038 0
0.0 0 1.E+038 1
0.
}
}
TCOD
{ 10217 "Controlo do ataque com válvula por pressão" 1
DATA
{ 
"Abrir às" "%11.4g" "Pa" 1
0. 0 1.0E+38 0
0. 0 1.0E+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Fechar às" "%11.4g" "Pa" 1
0. 0 1.0E+38 0
0. 0 1.0E+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 10218 "Controlo do ataque com válvula por %volume" 1
DATA
{ 
"Abrir às" "%11.4g" "%" 1
0. 0 100. 0
0. 0 100. 0
0.
}
DATA
{ 
"Fechar às" "%11.4g" "%" 1
0. 0 100. 0
0. 0 1.0E+038 0
0.
}
}
TCOD
{ 10219 "Controlo do ataque com válvula por posição do fuso" 1
DATA
{ 
"Abrir às" "%11.4g" "m" 1
0.001 0 1. 0
0. 0 5. 1
0.
}
DATA
{ 
"Fechar às" "%11.4g" "m" 1
0.001 0 1. 0
0. 0 5. 1
0.
}
}
TCOD
{ 10220 "Localização do acionador" 0
DATA
{ 
"" "|1|Ataque[DEFAULT]|1|Especificado|2||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 10221 "Controlo do ataque com válvula por" 0
DATA
{ 
"" "|1|Tempo[DEFAULT]|1|Frente do fluxo|2|Pressão|3|%Volume|4|Posição do fuso|5||" "" 0
1 0 5 0
1 0 5 0
0.
}
}
TCOD
{ 10222 "no nó nº." 0
DATA
{ 
"" "%7d" "" 0
1 0 9999999 0
1 0 9999999 0
0.
}
}
TCOD
{ 10223 "Velocidade de abertura/fecho do ataque com válvula" 0
DATA
{ 
"" "|1|Abertura/fecho instantâneo[DEFAULT]|1|Controlado pela velocidade|2||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 10224 "Velocidade vs. incremento de distância" 1
DATA
{ 
"Abrir[1]/Fechar[0]" "%d" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
DATA
{ 
"Incremento de distância" "%11.4g" "m" 1
0.00001 0 1. 0
0. 0 5. 0
0.
}
DATA
{ 
"Velocidade" "%11.4g" "m/sec" 1
0. 0 10. 0
0. 0 1.0e+03 1
0.
}
}
TCOD
{ 10225 "Curso do pino" 0
DATA
{ 
"Stroke" "%11.4g" "m" 1
0.001 0 1. 0
0. 0 5. 1
0.
}
}
TCOD
{ 10226 "Diâmetro nominal do pino" 0
DATA
{ 
"Pin Nominal Diameter" "%11.4g" "m" 1
0.0001 0 1. 0
0.0001 0 1. 0
0.
}
}
TCOD
{ 10230 "Nó inicial ou final da passagem" 0
DATA
{ 
"" "|1|Nó inicial[DEFAULT]|0|Nó final|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 10232 "Hora inicial / Hora final de cada passagem" 1
DATA
{ 
"Hora inicial" "%11.4g" "s" 1
0.0 0 30.0 0
0.0 0 3600.0 1
0.
}
DATA
{ 
"Hora final" "%11.4g" "s" 1
0.0 0 30.0 0
0.0 0 3600.0 1
0.
}
}
TCOD
{ 10234 "Número do caminho de distribuição" 0
DATA
{ 
"" "%d" "" 0
1 0 1.0E+038 0
1 0 1.0E+038 0
0.
}
}
TCOD
{ 10290 "Comutação velocidade/pressão (microcelular)" 0
DATA
{ 
"Velocity/pressure switch-over" "|1|Por % de redução do peso [DEFAULT]|0|Por peso da peça (excluindo canais de alimentação)|9|Por % de volume cheio|1|Por posição do fuso|8|Por pressão de injeção|2|Por pressão hidráulica|3|Por força de fecho|4|Por ponto de controlo da pressão|5|Por tempo de injeção|6|Por qualquer que surja primeiro|7||" "" 0
0 0 9 0
0 0 9 0
0.
}
}
TCOD
{ 10291 "em" 0
DATA
{ 
"%weight reduction" "%11.4g" "%" 0
0. 1 50. 0
0. 1 50. 0
0.
}
}
TCOD
{ 10292 "em" 0
DATA
{ 
"volume" "%11.4g" "%" 0
50. 0 100. 1
50. 0 100. 1
0.
}
}
TCOD
{ 10293 "em" 0
DATA
{ 
"By part weight (excluding runners)" "%11.4g" "kg" 1
0. 0 1000. 1
0. 0 1000. 1
0.
}
}
TCOD
{ 10294 "Comutação velocidade/pressão por qualquer que surja primeiro" 0
DATA
{ 
"" "|0|Por % de volume cheio|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
DATA
{ 
"" "|0|Por pressão de injeção|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
DATA
{ 
"" "|0|Por pressão hidráulica|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
DATA
{ 
"" "|0|Por força de fecho|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
DATA
{ 
"" "|0|Por ponto de controlo da pressão|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
DATA
{ 
"" "|0|Por tempo de injeção|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
DATA
{ 
"" "|0|Por posição do fuso|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
DATA
{ 
"" "|0|Por % de redução do peso|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
DATA
{ 
"" "|0|Por peso da peça (excluindo canais de alimentação)|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 10295 "Controlo de compactação/manutenção" 0
DATA
{ 
"Pack/holding control" "|1|% de pressão de enchimento vs. tempo[DEFAULT]|4|Pressão de compactação vs tempo|2|Pressão hidráulica vs tempo|1|%Pressão máxima da máquina vs tempo|3||" "" 0
1 0 4 0
1 0 4 0
0.
}
}
TCOD
{ 10296 "% de pressão de enchimento vs. tempo" 1
DATA
{ 
"Duração" "%11.4g" "s" 1
0. 0 30. 0
0. 0 300. 0
0.1
}
DATA
{ 
"% de pressão de enchimento" "%11.4g" "%" 0
0. 0 200. 0
0. 0 200. 0
1.
}
TCUI { "RIGHT" "plotPerfil do gráfico..." }
TCUI2 { "LEFT" "importImportar perfil..." }
}
TCOD
{ 10300 "em" 0
DATA
{ 
"volume" "%11.4g" "%" 0
0. 0 100. 0
0. 0 100. 0
0.
}
}
TCOD
{ 10301 "Capacidade de injeção" 0
DATA
{ 
"Almofada" "%11.6g" "m" 1
0.001 0 1. 0
0. 1 10. 1
0.
}
DATA
{ 
"Capacidade de injeção" "%11.6g" "m" 1
0.001 0 1. 0
0. 1 10. 1
0.
}
}
TCOD
{ 10302 "Volume do curso" 0
DATA
{ 
"" "|1|Automático[DEFAULT]|0|Especificado|1||" "" 0
1 0 7 0
1 0 7 0
0.
}
}
TCOD
{ 10303 "em" 0
DATA
{ 
"hpres" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+06 0 1.8e+07 0
0. 0 5.0e+07 0
0.
}
}
TCOD
{ 10304 "Comutação velocidade/pressão por ponto de controlo da pressão" 0
DATA
{ 
"Nó" "%11d" "" 0
1. 0 999000000 0
1. 0 999000000 0
0.
}
DATA
{ 
"Pressão" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+07 0 2.5e+08 0
0. 0 5.0e+08 0
0.
}
}
TCOD
{ 10305 "em" 0
DATA
{ 
"Clamp" "%12.6g" "N" 1
0. 0 6.867e+07 0
0. 0 6.867e+08 0
0.
}
}
TCOD
{ 10306 "posição do fuso inicial" 0
DATA
{ 
"Aviso de limite de almofada" "%11.4g" "m" 1
0. 0 1e+038 0
0. 0 1e+038 0
1.
}
DATA
{ 
"posição do fuso inicial" "%11.4g" "m" 1
0. 0 1e+038 0
0. 0 1e+038 0
1.
}
}
TCOD
{ 10307 "em" 0
DATA
{ 
"Inj. pres" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+07 0 2.5e+08 0
0. 1 5.0e+08 1
0.
}
}
TCOD
{ 10308 "em" 0
DATA
{ 
"%Volume" "%11.4g" "%" 0
0. 0 100. 0
0. 0 100. 0
0.
}
}
TCOD
{ 10309 "em" 0
DATA
{ 
"Injection time" "%11.4g" "s" 0
0. 0 10. 0
0. 0 100. 0
0.
}
}
TCOD
{ 10310 "Comutação velocidade/pressão" 0
DATA
{ 
"Velocity/pressure switch-over" "|1|Automático[DEFAULT]|0|Por % de volume cheio|1|Por posição do fuso|8|Por pressão de injeção|2|Por pressão hidráulica|3|Por força de fecho|4|Por ponto de controlo da pressão|5|Por tempo de injeção|6|Por qualquer que surja primeiro|7||" "" 0
1 0 8 0
1 0 8 0
0.
}
}
TCOD
{ 10311 "Comutação velocidade/pressão por pressão de injeção em" 0
DATA
{ 
"hpres" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+07 0 2.5e+08 0
0. 1 5.0e+08 1
0.
}
}
TCOD
{ 10312 "Comutação velocidade/pressão por qualquer que surja primeiro" 0
DATA
{ 
"" "|0|Por % de volume cheio|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
DATA
{ 
"" "|0|Por pressão de injeção|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
DATA
{ 
"" "|0|Por pressão hidráulica|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
DATA
{ 
"" "|0|Por força de fecho|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
DATA
{ 
"" "|0|Por ponto de controlo da pressão|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
DATA
{ 
"" "|0|Por tempo de injeção|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
DATA
{ 
"" "|0|Por posição do fuso|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
DATA
{ 
"" "|0|Automático|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 10313 "em" 0
DATA
{ 
"ram position" "%11.4g" "m" 1
0.001 0 0.1 0
0. 0 0.5 1
0.
}
}
TCOD
{ 10314 "Comutação velocidade/pressão por qualquer que surja primeiro" 0
DATA
{ 
"" "|0|Por % de volume cheio|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
DATA
{ 
"" "|0|Por pressão de injeção|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
DATA
{ 
"" "|0|Por ponto de controlo da pressão|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 10316 "Comutação velocidade/pressão" 0
DATA
{ 
"Velocity/pressure switch-over" "|1|Automático|0|Por % de volume cheio|1|Por posição do fuso|8|Por pressão de injeção|2|Por pressão hidráulica|3|Por força de fecho|4|Por ponto de controlo da pressão|5|Por tempo de injeção|6|Por qualquer que surja primeiro|7|Opção de termofixo de legado (Obsoleto)[DEFAULT]|9||" "" 0
0 0 9 0
0 0 9 0
0.
}
}
TCOD
{ 10318 "em" 0
DATA
{ 
"%Volume" "%11.4g" "%" 0
0. 0 3000. 0
0. 0 3000. 0
0.
}
}
TCOD
{ 10320 "Comutação velocidade/pressão" 0
DATA
{ 
"Velocity/pressure switch-over" "|1|Automático[DEFAULT]|0|Por % de volume cheio|1|Por posição do fuso|8|Por pressão de injeção|2|Por pressão hidráulica|3|Por força de fecho|4|Por ponto de controlo da pressão|5|Por tempo de injeção|6|Por qualquer que surja primeiro|7||" "" 0
1 0 8 0
1 0 8 0
0.
}
}
TCOD
{ 10322 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Mude para o controlo de pressão caso 100% do peso seja atingido|1| |0||" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 0
0.
}
}
TCOD
{ 10602 "por" 0
DATA
{ 
"" "|1|%Caudal vs %volume de injeção [DEFAULT]|1|%Velocidade do fuso vs %curso|2||" "" 0
0 0 2 0
0 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 10603 "por" 0
DATA
{ 
"" "|1|Velocidade do fuso vs posição do fuso [DEFAULT]|3|Caudal vs posição do fuso|5|%Velocidade máxima do fuso vs posição do fuso|4|Velocidade do fuso vs tempo|7|Caudal vs tempo|9|%Velocidade máxima do fuso vs tempo|8||" "" 0
0 0 9 0
0 0 9 0
0.
}
}
TCOD
{ 10604 "Velocidade do fuso vs posição do fuso" 1
DATA
{ 
"Posição do fuso" "%11.4g" "m" 1
0.001 0 1. 0
0. 0 5. 1
0.
}
DATA
{ 
"Velocidade do fuso" "%11.4g" "m/sec" 1
0.005 0 0.5 0
0. 0 5.0 1
0.
}
TCUI { "RIGHT" "plotPerfil do gráfico..." }
TCUI2 { "LEFT" "importImportar perfil..." }
}
TCOD
{ 10605 "%Velocidade do fuso vs %curso" 1
DATA
{ 
"%Curso" "%11.4g" "%" 0
0. 0 100. 0
0. 0 100. 0
1.
}
DATA
{ 
"%Velocidade do fuso" "%11.4g" "%" 0
0. 1 100. 0
0. 1 100. 0
1.
}
TCUI { "RIGHT" "plotPerfil do gráfico..." }
TCUI2 { "LEFT" "importImportar perfil..." }
}
TCOD
{ 10606 "%Velocidade máxima do fuso vs posição do fuso" 1
DATA
{ 
"Posição do fuso" "%11.4g" "m" 1
0.001 0 1. 0
0. 0 5. 1
1.
}
DATA
{ 
"%Velocidade máxima do fuso" "%11.4g" "%" 0
0. 0 100. 0
0. 0 100. 0
1.
}
TCUI { "RIGHT" "plotPerfil do gráfico..." }
TCUI2 { "LEFT" "importImportar perfil..." }
}
TCOD
{ 10607 "Alternar para o outro controlador por" 0
DATA
{ 
"" "%11.4g" "%" 0
1. 0 110. 0
1. 0 110. 0
0.
}
}
TCOD
{ 10608 "por" 0
DATA
{ 
"" "|1|%Caudal vs %volume de injeção[DEFAULT]|1|%Velocidade do fuso vs %curso|2|Velocidade do fuso vs posição do fuso|3|%Velocidade máxima do fuso vs posição do fuso|4|Caudal vs posição do fuso|5|%Caudal máximo vs posição do fuso|6|Velocidade do fuso vs tempo|7|%Velocidade máxima do fuso vs tempo|8|Caudal vs tempo|9|%Caudal máximo vs tempo|10||" "" 0
0 0 10 0
0 0 10 0
0.
}
}
TCOD
{ 10609 "por" 0
DATA
{ 
"Ram speed control option" "|1|%Volume de injeção vs %caudal|1|%Curso vs %velocidade do fuso|2||" "" 0
0 0 2 0
0 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 10610 "Pressão vs tempo" 1
DATA
{ 
"Tempo" "%11.4g" "s" 1
0.0 0 30.0 0
0.0 0 300.0 1
0.
}
DATA
{ 
"Pressão" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+06 0 2.0e+08 0
0.0 1 1.0e+09 1
0.
}
TCUI { "RIGHT" "plotPerfil do gráfico..." }
TCUI2 { "LEFT" "importImportar perfil..." }
}
TCOD
{ 10611 "Controlo de enchimento" 0
DATA
{ 
"" "|1|%Caudal vs %volume de injeção|1|%Velocidade do fuso vs %curso|2||" "" 0
0 0 2 0
0 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 10614 "Velocidade do fuso vs tempo" 1
DATA
{ 
"Tempo" "%11.4g" "s" 1
0.0 0 30.0 0
0.0 0 300.0 1
0.
}
DATA
{ 
"Velocidade do fuso" "%11.4g" "m/sec" 1
0.005 0 0.5 0
0. 1 5.0 1
0.
}
TCUI { "RIGHT" "plotPerfil do gráfico..." }
TCUI2 { "LEFT" "importImportar perfil..." }
}
TCOD
{ 10616 "%Velocidade máxima do fuso vs tempo" 1
DATA
{ 
"Tempo" "%11.4g" "s" 1
0.0 0 30.0 0
0.0 0 300.0 1
0.
}
DATA
{ 
"%Velocidade máxima do fuso" "%11.4g" "%" 0
0. 0 100. 0
0. 0 100. 0
1.
}
TCUI { "RIGHT" "plotPerfil do gráfico..." }
TCUI2 { "LEFT" "importImportar perfil..." }
}
TCOD
{ 10618 "%Caudal vs %volume de injeção" 1
DATA
{ 
"%Volume de injeção" "%11.4g" "%" 1
0.0 0 100.0 0
0.0 0 100.0 0
0.
}
DATA
{ 
"%Caudal" "%11.4g" "%" 0
0. 0 100. 0
0. 0 100. 0
1.
}
TCUI { "RIGHT" "plotPerfil do gráfico..." }
TCUI2 { "LEFT" "importImportar perfil..." }
}
TCOD
{ 10620 "Caudal vs tempo" 1
DATA
{ 
"Tempo" "%11.4g" "s" 1
0.0 0 30.0 0
0.0 0 300.0 1
0.
}
DATA
{ 
"Flow rate" "%11.4g" "m^3/s" 1
0.0 0 1.0e-03 0
0.0 0 0.1 1
0.
}
TCUI { "RIGHT" "plotPerfil do gráfico..." }
TCUI2 { "LEFT" "importImportar perfil..." }
}
TCOD
{ 10622 "%Caudal máximo vs tempo" 1
DATA
{ 
"Tempo" "%11.4g" "s" 1
0.0 0 30.0 0
0.0 0 300.0 1
0.
}
DATA
{ 
"%Caudal máximo" "%11.4g" "%" 0
0. 0 100. 0
0. 0 100. 0
1.
}
TCUI { "RIGHT" "plotPerfil do gráfico..." }
TCUI2 { "LEFT" "importImportar perfil..." }
}
TCOD
{ 10628 "Caudal vs posição do fuso" 1
DATA
{ 
"Posição do fuso" "%11.4g" "m" 1
0.001 0 1. 0
0. 0 5. 1
0.
}
DATA
{ 
"Caudal" "%11.4g" "m^3/s" 1
0.005 0 0.5 0
0. 0 5.0 1
0.
}
TCUI { "RIGHT" "plotPerfil do gráfico..." }
TCUI2 { "LEFT" "importImportar perfil..." }
}
TCOD
{ 10630 "%Caudal máximo vs posição do fuso" 1
DATA
{ 
"Curso" "%11.4g" "m" 1
0.001 0 1. 0
0. 0 5. 1
0.
}
DATA
{ 
"%Caudal máximo" "%11.4g" "%" 1
0.0 0 100. 0
0.0 0 100. 0
0.
}
TCUI { "RIGHT" "plotPlot Profile..." }
TCUI2 { "LEFT" "importImportar perfil..." }
}
TCOD
{ 10632 "Posição do fuso vs tempo" 1
DATA
{ 
"Tempo" "%11.4g" "s" 1
0.0 0 30.0 0
0.0 0 300.0 1
0.
}
DATA
{ 
"Curso" "%11.4g" "m" 1
0.001 0 1. 0
0. 0 5. 1
0.
}
TCUI { "RIGHT" "plotPlot Profile..." }
TCUI2 { "LEFT" "importImportar perfil..." }
}
TCOD
{ 10634 "Velocidade do pino/caudal vs zona" 1
DATA
{ 
"Zona" "%11.4g" "m" 1
0.001 0 1. 0
0. 0 2. 1
0.
}
DATA
{ 
"Velocidade do pino/caudal" "%11.4g" "m^3/s" 1
0.005 0 0.5 0
0. 0 5.0 1
0.
}
}
TCOD
{ 10700 "Pressão do ataque quente vs tempo" 1
DATA
{ 
"Tempo" "%11.4g" "s" 1
0. 0 1200. 0
0. 0 1200. 0
0.
}
DATA
{ 
"Pressão" "%12.6g" "Pa" 1
0. 0 5.0e+08 0
0. 0 5.0e+08 0
0.
}
TCUI { "RIGHT" "plotPerfil do gráfico..." }
TCUI2 { "LEFT" "importImportar perfil..." }
}
TCOD
{ 10702 "% de pressão de enchimento vs. tempo" 1
DATA
{ 
"Duração" "%11.4g" "s" 1
0. 0 30. 0
0. 0 300. 0
0.1
}
DATA
{ 
"% de pressão de enchimento" "%11.4g" "%" 0
0. 0 200. 0
0. 0 200. 0
1.
}
TCUI { "RIGHT" "plotPerfil do gráfico..." }
TCUI2 { "LEFT" "importImportar perfil..." }
}
TCOD
{ 10703 "Controlo de compactação/manutenção" 0
DATA
{ 
"Pack/holding control" "|1|% de pressão de enchimento vs. tempo[DEFAULT]|4|Pressão de compactação vs tempo|2|Pressão hidráulica vs tempo|1|%Pressão máxima da máquina vs tempo|3||" "" 0
2 0 4 0
2 0 4 0
0.
}
}
TCOD
{ 10704 "Controlo de compactação/manutenção" 0
DATA
{ 
"Pack/holding control" "|1|% de pressão de enchimento vs. tempo[DEFAULT]|4|Pressão de compactação vs tempo|2|Pressão hidráulica vs tempo|1|%Pressão máxima da máquina vs tempo|3||" "" 0
1 0 4 0
1 0 4 0
0.
}
}
TCOD
{ 10705 "%Pressão máxima da máquina vs tempo" 1
DATA
{ 
"Duração" "%11.4g" "s" 1
0. 0 30. 0
0. 0 300. 0
0.
}
DATA
{ 
"%Pressão máxima da máquina" "%11.4g" "%" 0
0.0 1 100.0 0
0.0 0 100.0 0
0.
}
TCUI { "RIGHT" "plotPerfil do gráfico..." }
TCUI2 { "LEFT" "importImportar perfil..." }
}
TCOD
{ 10706 "Pressão hidráulica vs tempo" 1
DATA
{ 
"Duração" "%11.4g" "s" 1
0. 0 30. 0
0. 0 300. 0
0.
}
DATA
{ 
"Hydraulic pressure" "%12.6g" "Pa" 1
0. 0 5.0e+07 0
0. 0 5.0e+07 0
0.
}
TCUI { "RIGHT" "plotPerfil do gráfico..." }
TCUI2 { "LEFT" "importImportar perfil..." }
}
TCOD
{ 10707 "Pressão de compactação vs tempo" 1
DATA
{ 
"Duração" "%11.4g" "s" 1
0. 0 3600. 0
0. 0 3600. 0
0.
}
DATA
{ 
"Pressão de compactação" "%12.6g" "Pa" 1
0. 0 5.0e+08 0
0. 0 5.0e+08 0
0.
}
TCUI { "RIGHT" "plotPerfil do gráfico..." }
TCUI2 { "LEFT" "importImportar perfil..." }
}
TCOD
{ 10708 "Pressão do gás vs tempo" 1
DATA
{ 
"Tempo" "%11.4g" "s" 1
0. 0 1200. 0
0. 0 1200. 0
0.
}
DATA
{ 
"Pressão do gás" "%12.6g" "Pa" 1
0. 0 5.0e+08 0
0. 0 5.0e+08 0
0.
}
TCUI { "RIGHT" "plotPerfil do gráfico..." }
TCUI2 { "LEFT" "importImportar perfil..." }
}
TCOD
{ 10710 "Controlo do volume do gás" 0
DATA
{ 
"Tempo de deslocamento da punção" "%11.4g" "s" 1
0.1 0 60. 0
0. 1 1200. 1
0.
}
DATA
{ 
"Pressão inicial" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+06 0 1.0e+08 0
0. 1 5.0e+08 1
0.
}
DATA
{ 
"Volume do pistão" "%11.4g" "m^3" 1
1.0e-04 0 1.0e-03 0
0. 1 1.0e-02 1
0.
}
DATA
{ 
"Volume da linha de gás" "%11.4g" "m^3" 1
0. 0 1.0e-04 0
0. 0 1.0e-03 1
0.
}
}
TCOD
{ 10711 "%Volume do gás vs %tempo" 1
DATA
{ 
"%tempo" "%11.4g" "%" 1
0. 0 100. 0
0. 0 100. 0
0.
}
DATA
{ 
"%Volume do gás" "%11.4g" "%" 1
0. 0 100. 0
0. 0 100. 0
0.
}
}
TCOD
{ 10720 "Controlo de compactação/manutenção" 0
DATA
{ 
"Pack/holding control" "|1|% de pressão de enchimento vs. tempo[DEFAULT]|4|Pressão de compactação vs tempo|2|Pressão hidráulica vs tempo|1|%Pressão máxima da máquina vs tempo|3||" "" 0
1 0 4 0
1 0 4 0
0.
}
}
TCOD
{ 10722 "% de pressão de enchimento vs. tempo" 1
DATA
{ 
"Duração" "%11.4g" "s" 1
0. 0 30 0
0. 0 300. 0
0.1
}
DATA
{ 
"% de pressão de enchimento" "%11.4g" "%" 0
0. 0 200. 0
0. 0 200. 0
1.
}
TCUI { "RIGHT" "plotPerfil do gráfico..." }
TCUI2 { "LEFT" "importImportar perfil..." }
}
TCOD
{ 10815 "Curso vs velocidade do fuso (medido)" 1
DATA
{ 
"Curso" "%11.4g" "m" 1
0.001 0 1. 0
0. 0 5. 1
0.
}
DATA
{ 
"Ram speed" "%11.4g" "m/sec" 1
0.005 0 0.5 0
0. 1 5.0 1
0.
}
TCUI { "RIGHT" "plotPerfil medido do gráfico" }
}
TCOD
{ 10820 "Pressão vs tempo (medido)" 1
DATA
{ 
"Tempo" "%11.4g" "s" 1
0.0 0 30.0 0
0.0 0 300.0 1
0.
}
DATA
{ 
"Pressão" "%12.6g" "Pa" 1
0. 0 5.0e+08 0
0. 0 5.0e+08 0
0.
}
TCUI { "RIGHT" "plotPlot measured profile" }
}
TCOD
{ 10835 "Curso vs velocidade do fuso (ajustado)" 1
DATA
{ 
"Curso" "%11.4g" "m" 1
0.001 0 1. 0
0. 0 5. 1
0.
}
DATA
{ 
"Velocidade do fuso" "%11.4g" "m/sec" 1
0.005 0 0.5 0
0. 1 5.0 1
0.
}
TCUI { "RIGHT" "plotPerfil ajustado do gráfico" }
}
TCOD
{ 10850 "Pressão vs tempo (ajustado)" 1
DATA
{ 
"Tempo" "%11.4g" "s" 1
0.0 0 30.0 0
0.0 0 300.0 1
0.
}
DATA
{ 
"Pressão" "%12.6g" "Pa" 1
0. 0 5.0e+08 0
0. 0 5.0e+08 0
0.
}
TCUI { "RIGHT" "plotPerfil ajustado do gráfico" }
}
TCOD
{ 10860 "Dados do perfil importado" 0
DATA
{ 
"flow control" "|1|Curso vs velocidade do fuso [DEFAULT]|1|Pressão vs tempo|2||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 10900 "Controlo de canal (3D)" 0
DATA
{ 
"Option" "|1|Velocidade|1|Pressão especificada|2|Caudal especificado[DEFAULT]|3|Índice de fluidez|4||" "" 0
1 0 4 0
1 0 4 0
0.
}
}
TCOD
{ 10901 "Velocidade" 0
DATA
{ 
"Velocity" "%11.4g" "m/sec" 1
2.0e-05 0 2.0e+03 0
0. 1 2.0e+03 1
0.
}
}
TCOD
{ 10902 "Índice de fluidez" 0
DATA
{ 
"Mass flow rate" "%11.4g" "kg/sec" 1
2.0e-05 0 2.0e+03 0
0. 1 2.0e+03 1
0.
}
}
TCOD
{ 10904 "Velocidade do eixo XYZ" 0
DATA
{ 
"Velocidade do eixo X" "%11.4g" "m/sec" 1
2.0e-05 0 2.0e+03 0
-2.0e+03 0 2.0e+03 0
0.
}
DATA
{ 
"Velocidade do eixo Y" "%11.4g" "m/sec" 1
2.0e-05 0 2.0e+03 0
-2.0e+03 0 2.0e+03 0
0.
}
DATA
{ 
"Velocidade do eixo Z" "%11.4g" "m/sec" 1
2.0e-05 0 2.0e+03 0
-2.0e+03 0 2.0e+03 0
0.
}
}
TCOD
{ 10908 "Controlo de velocidade" 0
DATA
{ 
"Option" "|1|Velocidade normal[DEFAULT]|1|Componentes de velocidade|2||" "" 0
1 0 4 0
1 0 4 0
0.
}
}
TCOD
{ 10912 "Solucionador de arrefecimento ortomórfico" 0
DATA
{ 
"" "|1|Solucionador FEM[DEFAULT]|1|Solucionador do voxel|2||" "" 0
0 0 3 0
0 0 3 0
0.
}
}
TCOD
{ 10913 "" 0
DATA
{ 
"" "%11d" "" 0
128 0 2048. 0
128 0 2048. 0
0.
}
}
TCOD
{ 10914 "Resolução do voxel" 0
DATA
{ 
"" "|1|Automático[DEFAULT]|1|Especificado|2||" "" 0
0 0 3 0
0 0 3 0
0.
}
}
TCOD
{ 10915 "Frequência" 0
DATA
{ 
"Frequency" "%11d" "Hz" 0
0 0 1.0e7 0
0 1 1.0e7 1
0.
}
}
TCOD
{ 10920 "Opções elétricas da bobina de indução" 0
DATA
{ 
"" "|1|Especificar corrente elétrica[DEFAULT]|1|Especificar tensão|2||" "" 0
0 0 2 0
0 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 10925 "Tensão" 0
DATA
{ 
"" "%11.1f" "volt" 0
0 0 100000 0
0 1 100000 0
0.
}
}
TCOD
{ 10930 "Corrente elétrica" 0
DATA
{ 
"" "%11.1f" "ampere" 0
0 0 100000 0
0 1 100000 0
0.
}
}
TCOD
{ 10940 "Componente" 0
DATA
{ 
"" "|1|Componente imóvel[DEFAULT]|1|Componente rotativo|2||" "" 0
1. 0 2. 0
1. 0 2. 0
0.
}
}
TCOD
{ 10945 "Eixo de rotação" 0
DATA
{ 
"" "|1|Eixo X|1|Eixo Y|2|Eixo Z[DEFAULT]|3||" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
}
TCOD
{ 10950 "Ponto de referência:" 0
DATA
{ 
"" "|1|Automático[DEFAULT]|1|Especificar|2||" "" 0
1. 0 2. 0
1. 0 2. 0
0.
}
}
TCOD
{ 10955 "Ponto de referência:" 0
DATA
{ 
"Coordenada X" "%11.4g" "m" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Coordenada Y" "%11.4g" "m" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Coordenada Z" "%11.4g" "m" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 11000 "Temperatura ambiente" 0
DATA
{ 
"Troom" "%12.5g" "K" 1
273.15 0 313.15 0
253.15 1 533.15 1
0.
}
}
TCOD
{ 11002 "Temperatura do fundido" 0
DATA
{ 
"Tmelt" "%12.5g" "K" 1
0.0 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 11010 "Conversão inicial do fundido" 0
DATA
{ 
"Conv" "%11.4g" "" 0
-1. 0 1. 1
-1. 0 1. 1
0.
}
}
TCOD
{ 11101 "Percentagem mínima da peça solidificada à temperatura de extração" 0
DATA
{ 
"" "%11.4g" "%" 0
60.0 1 100.0 1
0. 1 100.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 11102 "Caudal" 0
DATA
{ 
"Flow rate" "%11.4g" "m^3/sec" 1
2.0e-05 0 2.0e-03 0
0. 1 2.0e-01 1
0.
}
}
TCOD
{ 11103 "Controlo do fluido de refrigeração" 0
DATA
{ 
"Option" "|1|Pressão especificada|1|Caudal especificado[DEFAULT]|2|Número de Reynolds especificado|3|Caudal total (Todos os circuitos)|4||" "" 0
1 0 4 0
1 0 4 0
0.
}
}
TCOD
{ 11104 "Pressão" 0
DATA
{ 
"Pressure" "%12.6g" "Pa(bar)" 1
500. 0 1000000. 0
0. 1 10000000. 1
0.
}
}
TCOD
{ 11105 "Número de Reynolds do fluido de refrigeração" 0
DATA
{ 
"Re" "%12.6g" "" 0
100. 0 50000.0 0
0. 1 100000.0 1
0.
}
}
TCOD
{ 11106 "Temperatura de entrada do fluido de refrigeração" 0
DATA
{ 
"Tcool" "%12.5g" "K" 1
273.15 0 453.15 0
153.15 0 773.15 0
0.
}
}
TCOD
{ 11107 "Controlo da temperatura do molde" 0
DATA
{ 
"options" "|1|Uniforme|1|A cavidade difere da bucha|2||" "" 0
1. 0 2. 0
1. 0 2. 0
0.
}
}
TCOD
{ 11108 "Temperatura da superfície do molde" 0
DATA
{ 
"Tmold" "%12.5g" "K" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 11109 "Tempo de arrefecimento" 0
DATA
{ 
"options" "|1|Especificado|1|Automático|2||" "" 0
1. 0 2. 0
1. 0 2. 0
0.
}
}
TCOD
{ 11110 "Temperatura ideal do lado da cavidade do molde" 0
DATA
{ 
"Tcavity" "%12.5g" "K" 1
273.15 0 453.15 0
153.15 1 773.15 1
0.
}
}
TCOD
{ 11111 "Temperatura ideal do lado da bucha do molde" 0
DATA
{ 
"Tcore" "%12.5g" "K" 1
273.15 0 453.15 0
153.15 1 773.15 1
0.
}
}
TCOD
{ 11112 "Tempo de injeção + compactação + arrefecimento" 0
DATA
{ 
"options" "|1|Especificado|1|Automático|2||" "" 0
1. 0 2. 0
1. 0 2. 0
0.
}
}
TCOD
{ 11113 "Opções de temperatura do modelo" 0
DATA
{ 
"options" "|1|Média do ciclo[DEFAULT]|1|Transiente no ciclo|2|Transiente desde o arranque|3||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 11114 "Temperatura inicial do encapsulante" 0
DATA
{ 
"T" "%12.5g" "K" 1
273.15 0 473.15 0
223.15 0 773.15 1
0.
}
}
TCOD
{ 11115 "Transiente, cálculo do fluxo de calor da peça" 0
DATA
{ 
"options" "|1|Solucionador de condução[DEFAULT]|1|Análise do fluxo em cada iteração|2||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 11116 "Conversão inicial do encapsulante" 0
DATA
{ 
"Conv" "%11.4g" "" 0
-1. 0 1. 1
-1. 0 1. 1
0.
}
}
TCOD
{ 11117 "Médio do ciclo, cálculo do fluxo de calor da peça" 0
DATA
{ 
"options" "|1|Solucionador de condução[DEFAULT]|1|Análise do fluxo em cada iteração|2||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 11118 "Temperatura do substrato" 0
DATA
{ 
"T" "%12.5g" "K" 1
273.15 0 473.15 0
223.15 0 773.15 1
0.
}
}
TCOD
{ 11119 "Secção transversal é" 0
DATA
{ 
"Option" "|1|Circular[DEFAULT]|1|Semi-circular|2|Trapezoidal|3|Forma de U|4|Outra forma|5|Rectangular|7||" "" 0
1. 0 6. 0
1. 0 6. 0
0.
}
}
TCOD
{ 11120 "Perfil da temperatura da superfície do molde" 1
DATA
{ 
"Tempo" "%11.6g" "s" 1
0. 0 1.0e+38 0
0. 0 1.0e+38 1
0.
}
DATA
{ 
"Temperatura" "%12.5g" "K" 1
273.15 0 773.15 0
153.15 1 773.15 1
0.
}
TCUI { "RIGHT" "plotDesenhar perfil..." }
TCUI2 { "LEFT" "importImportar perfil..." }
}
TCOD
{ 11122 "Análise de distribuição dinâmica" 0
DATA
{ 
"" "|0|Execução de análise dinâmica|1|Nenhuma análise dinâmica[DEFAULT]|0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 11124 "Volume de distribuição por passagem" 0
DATA
{ 
"" "|1|%Volume da peça[DEFAULT]|0|Volume absoluto|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 11126 "" 0
DATA
{ 
"" "%12.5g" "%" 1
0 1 200 0
0 1 200 0
0.
}
}
TCOD
{ 11128 "" 0
DATA
{ 
"" "%12.5g" "m^3" 1
0 1 100 0
0 1 100 0
0.
}
}
TCOD
{ 11130 "Perfil da Curva da bomba" 1
DATA
{ 
"Flow rate" "%11.6g" "m^3/sec" 1
0. 0 1.0e+38 0
0. 0 1.0e+38 1
0.
}
DATA
{ 
"Pressão" "%12.5g" "Pa" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 1
0.
}
TCUI { "RIGHT" "plotPerfil do gráfico..." }
TCUI2 { "LEFT" "importImportar perfil..." }
}
TCOD
{ 11132 "Hora inicial/ Hora final da passagem / Multiplicador de volume de distribuição" 1
DATA
{ 
"Hora inicial" "%11.4g" "s" 1
0.0 0 30.0 0
0.0 0 3600.0 1
0.
}
DATA
{ 
"Hora final" "%11.4g" "s" 1
0.0 0 30.0 0
0.0 0 3600.0 1
0.
}
DATA
{ 
"Multiplicador de volume de distribuição" "%11.4g" "" 0
0 1 1 0
0 1 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 11201 "Aquecedor está a" 0
DATA
{ 
"" "|1|temperatura do fundido|0|temperatura =|1||" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 0
0.
}
}
TCOD
{ 11202 "" 0
DATA
{ 
"" "%12.5g" "K" 1
373.15 0 673.15 0
273.15 1 1273.15 1
0.
}
}
TCOD
{ 11203 "O aquecedor externo está a" 0
DATA
{ 
"" "|1|Temperatura do fundido|0|Temperatura =|1||" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 0
0.
}
}
TCOD
{ 11204 "" 0
DATA
{ 
"" "%12.5g" "K" 1
373.15 0 673.15 0
273.15 1 1273.15 1
0.
}
}
TCOD
{ 11205 "Controlo de temperatura" 0
DATA
{ 
"Heater location" "|1|Exterior|1|Interior|2|Ambos os lados|3||" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
}
TCOD
{ 11206 "O aquecedor interno está a" 0
DATA
{ 
"" "|1|Temperatura do fundido|0|Temperature =|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 11207 "" 0
DATA
{ 
"" "%12.5g" "K" 1
373.15 0 673.15 0
273.15 1 1273.15 1
0.
}
}
TCOD
{ 11208 "Fluxo constante " 0
DATA
{ 
"Flux per unit area" "%11.6g" "W/m^2" 1
0 0 100.0 0
0 0 1.0E9 1
0.
}
}
TCOD
{ 11209 "Perda de calor na opção do molde" 0
DATA
{ 
"" "|1|Automático[DEFAULT]|1|Fluxo constante|0|Propriedades de isolamento|2|Utilizar elemento do aquecedor|3||" "" 0
0. 0 3. 0
0. 0 3. 0
0.
}
}
TCOD
{ 11211 "Propriedades de isolamento" 0
DATA
{ 
"Condutância da camada de isolamento" "%11.6g" "W/m^2-K" 1
1.0e+03 0 2.5e+05 0
0. 0 1.0e+5 1
0.
}
DATA
{ 
"Abertura de ar" "%11.6g" "m" 1
1.0e-8 0 1.0e-2 0
1.0e-10 0 1.0e-1 1
0.
}
}
TCOD
{ 11213 "Coeficientes de transferência de calor externa" 0
DATA
{ 
"Local mold heat transfer coefficients" "|1|Ar|1|Outro|2||" "" 0
0. 1 2. 0
0. 1 2. 0
0.
}
}
TCOD
{ 11215 "Outro " 0
DATA
{ 
"Coeficiente de transferência de calor" "%11.6g" "W/m^2-K" 1
1.0e+02 0 2.0e+20 0
0. 0 1.0e+5 1
0.
}
DATA
{ 
"Temperatura" "%12.5g" "K" 1
273.15 0 773.15 0
153.15 1 773.15 1
0.
}
}
TCOD
{ 11217 "Condutância da interface" 0
DATA
{ 
"Interface conductance" "%12.6g" "W/m^2-K" 1
0.0 1 100000.0 0
0.0 0 1.0e+20 0
0.
}
}
TCOD
{ 11220 "Atribuição de meio molde" 0
DATA
{ 
"Code" "|1|Automático[DEFAULT]|1|Móvel|2|Fixas|3||" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
}
TCOD
{ 11400 "Força de compressão começa" 0
DATA
{ 
"Press compression starts" "|1|No fim da compactação[DEFAULT]|0|Por tempo|1|Por % volume cheio|2|Por posição do fuso|3||" "" 0
0 0 3 0
0 0 3 0
0.
}
}
TCOD
{ 11402 "Distância de abertura da prensa" 0
DATA
{ 
"Distance" "%11.4g" "m" 1
0. 0 5 0
0. 0 5 0
0.
}
}
TCOD
{ 11404 "Mudar para controlo de força da prensa" 0
DATA
{ 
"" "|1|No início da compressão |0|Apenas quando a força da prensa atinge o limiar da força de compressão|1|Por % de nós cheios[DEFAULT]|2|Por tempo|3|Por força da prensa|4||" "" 0
0. 0 4. 0
0. 0 4. 0
0.
}
}
TCOD
{ 11405 "em" 0
DATA
{ 
"% node volume" "%11.4g" "%" 0
0. 0 100. 0
0. 0 100. 0
0.
}
}
TCOD
{ 11406 "em" 0
DATA
{ 
"Time" "%11.4g" "s" 0
0. 0 1000. 0
0. 0 1000. 0
0.
}
}
TCOD
{ 11407 "em" 0
DATA
{ 
"Force" "%11.4g" "N" 1
0. 1 6.867e+07 0
0. 1 6.867e+07 1
0.
}
}
TCOD
{ 11408 "Velocidade de compressão da prensa vs distância (compressão ao longo do eixo z)" 1
DATA
{ 
"Distância" "%11.4g" "m" 1
0. 0 0.01 0
0. 0 5.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Velocidade de compressão da prensa" "%11.4g" "m/sec" 1
0.001 0 0.1 0
0. 0 1. 0
0.
}
}
TCOD
{ 11410 "Limiar da força de compressão da prensa" 0
DATA
{ 
"Force" "%12.6g" "N" 1
0. 0 6.867e+07 0
0. 1 6.867e+08 1
0.
}
}
TCOD
{ 11411 "Força de compressão após comutação para controlo de força da prensa" 0
DATA
{ 
"" "|1|Relativa ao valor da comutação[DEFAULT]|0|Valor absoluto|1||" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 0
0.
}
}
TCOD
{ 11412 "Força de compressão da prensa (relativa) vs duração" 1
DATA
{ 
"Duração" "%11.4g" "s" 1
0. 0 100 0
0. 0 3000 0
0.
}
DATA
{ 
"Força de compressão relativa da prensa" "%11.4g" "%" 1
1.0 0 3000.0 0
0.0 0 3000.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 11413 "Força de compressão da prensa (absoluta) vs duração" 1
DATA
{ 
"Duração" "%11.4g" "s" 1
0. 0 100 0
0. 0 3000 0
0.
}
DATA
{ 
"Força de compressão da prensa" "%11.4g" "N" 1
1.0 0 6.867e+07 0
0.0 0 6.867e+08 0
0.
}
}
TCOD
{ 11414 "Limiar de velocidade da prensa" 0
DATA
{ 
"Speed" "%12.6g" "m/sec" 1
0. 0 1 0
0. 1 10 1
0.
}
}
TCOD
{ 11416 "em" 0
DATA
{ 
"Time" "%11.4g" "s" 0
0. 0 1000. 0
0. 0 1000. 0
0.
}
}
TCOD
{ 11418 "em" 0
DATA
{ 
"%Volume" "%11.4g" "%" 0
0. 0 3000. 0
0. 0 3000. 0
0.
}
}
TCOD
{ 11420 "em" 0
DATA
{ 
"Ram position" "%11.4g" "m" 1
0. 0 5. 0
0. 0 5. 0
0.
}
}
TCOD
{ 11430 "Direção de compressão" 0
DATA
{ 
"" "|1|-Z[DEFAULT]|0| +Z|1||" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 0
0.
}
}
TCOD
{ 11438 "% Mudança de deslocação da prensa para atualização precisa da malha" 0
DATA
{ 
"% Change" "%12.6g" "%" 1
-10. 0 10 0
-100. 0 100 0
0.
}
}
TCOD
{ 11440 "Propriedade da superfície de compressão" 0
DATA
{ 
"option" "|1|Automático[DEFAULT]|0|Superfície (móvel) de compressão|1|Superfície fixa|2|Superfície lateral|3||" "" 0
0 0 4 0
0 0 4 0
0.
}
}
TCOD
{ 11456 "Opção de distância da abertura da prensa de compressão pura" 0
DATA
{ 
"option" "|1|Automático[DEFAULT]|0|Especificado|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 11458 "Opção de carga inicial" 0
DATA
{ 
"option" "|1|Rígido[DEFAULT]|0|Flexível|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 11460 "Ângulo máximo para propagação do nó de compressão atribuído" 0
DATA
{ 
"" "%11.4g" "" 0
0. 0 1 0
0. 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 11462 "Propagar nó de compressão atribuído" 0
DATA
{ 
"" "|1|Não propagar nó de compressão atribuído[DEFAULT]|0|Propagar nó de compressão atribuído |1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 11464 "Permitir a abertura da prensa durante a fase de enchimento" 0
DATA
{ 
"" "|1|Não permitir a abertura da prensa durante a fase de enchimento[DEFAULT]|0|Permitir a abertura da prensa durante a fase de enchimento |1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 11466 "Controlador do processo de compressão " 0
DATA
{ 
"Process controller" "|1|Usar controlador nas definições do processo[DEFAULT]|1|Selecionar um controlador diferente|2||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 11468 "Controlador do processo de compressão" 0
REFT { 40452 }
}
TCOD
{ 11472 "Orientação inicial das fibras" 0
DATA
{ 
"Txx" "%12.6g" "" 0
0.0 0 1.0 0
0.0 0 1.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Tyy" "%12.6g" "" 0
0.0 0 1.0 0
0.0 0 1.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Tzz" "%12.6g" "" 0
0.0 0 1.0 0
0.0 0 1.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Txy" "%12.6g" "" 0
-0.5 0 0.5 0
-0.5 0 0.5 0
0.
}
DATA
{ 
"Txz" "%12.6g" "" 0
-0.5 0 0.5 0
-0.5 0 0.5 0
0.
}
DATA
{ 
"Tyz" "%12.6g" "" 0
-0.5 0 0.5 0
-0.5 0 0.5 0
0.
}
}
TCOD
{ 11480 "Tempo de atraso (moldação por compressão)" 0
DATA
{ 
"Time" "%11.4g" "s" 1
0. 0 1000. 0
0. 0 1000. 0
0.
}
}
TCOD
{ 11482 "Coeficiente de transferência de calor para análise de pré-condicionamento (molde)" 0
DATA
{ 
"h" "%11.6g" "W/m^2-K" 1
1.0e+02 0 1.0e+05 0
0. 1 1.0e+38 1
0.
}
}
TCOD
{ 11484 "Coeficiente de transferência de calor para análise de pré-condicionamento (ar)" 0
DATA
{ 
"h" "%11.6g" "W/m^2-K" 1
1.0e+00 0 1.0e+03 0
0. 1 1.0e+38 1
0.
}
}
TCOD
{ 11490 "Dados da análise de pré-condicionamento (Moldação por compressão)" 0
DATA
{ 
"Preconditioning analysis data" "|1|Utilizar os valores na definição do processo[DEFAULT]|0|Especificado|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 11492 "Coeficiente de transferência de calor local para análise de pré-condicionamento" 0
DATA
{ 
"h" "%11.6g" "W/m^2-K" 1
1.0e+00 0 1.0e+05 0
0. 1 1.0e+38 1
0.
}
}
TCOD
{ 11494 "Temperatura local para análise de pré-condicionamento" 0
DATA
{ 
"Temp" "%12.5g" "K" 1
273.15 0 573.15 0
273.15 1 573.15 1
0.
}
}
TCOD
{ 13312 "Tempo de injeção + compactação + arrefecimento" 0
DATA
{ 
"Time" "%11.4g" "s" 1
0. 0 60.0 0
0. 0 6000.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 13329 "Tempo de injeção + compactação + cura" 0
DATA
{ 
"Time" "%11.4g" "s" 1
0. 0 60.0 0
0. 0 6000.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 13334 "Compressão + tempo de arrefecimento" 0
DATA
{ 
"options" "|1|Especificado|1|Automático|2||" "" 0
1. 0 2. 0
1. 0 2. 0
0.
}
}
TCOD
{ 13336 "Compressão + tempo de arrefecimento" 0
DATA
{ 
"Time" "%11.4g" "s" 1
0. 0 60.0 0
0. 0 6000.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 13338 "Compressão + tempo de cura" 0
DATA
{ 
"Time" "%11.4g" "s" 1
0. 0 60.0 0
0. 0 6000.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 14001 "Carga do volume no início da formação de espuma" 0
DATA
{ 
"FoamPV" "%12.5g" "%" 1
0.0 0 100 0
0.0 0 100 0
0.
}
}
TCOD
{ 14003 "Raio da bolha inicial" 0
DATA
{ 
"RGAS0" "%12.5g" "m" 1
0.0 0 1.0e-3 0
0.0 0 1.0e-3 0
0.
}
}
TCOD
{ 14005 "Número de células por volume" 0
DATA
{ 
"NCELL" "%12.5g" "1/m^3" 1
1.0e8 0 1.0e18 0
1.0e8 0 1.0e18 0
0.
}
}
TCOD
{ 14007 "Concentração de gás inicial" 0
DATA
{ 
"C0" "%12.5g" "%" 1
0.1 0 3.0 0
0.1 0 3.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 14009 "Peso molecular do gás" 0
DATA
{ 
"MW" "%12.5g" "" 0
0.0 0 1.0e10 0
0.0 0 1.0e10 0
0.
}
}
TCOD
{ 14011 "Tensão da superfície (constante)" 0
DATA
{ 
"SIGM" "%12.5g" "N/m" 0
0.0 0 1000.0 0
0.0 0 1000.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 14012 "Parâmetros da tensão da superfície (modelo Guggenheim)" 0
DATA
{ 
"SIGM0" "%12.5g" "N/m" 0
0.0 0 1000.0 0
0.0 0 1000.0 0
0.
}
DATA
{ 
"1/TC" "%12.5g" "1/K" 0
0.0 0 1.0 0
0.0 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 14013 "Coeficientes de viscosidade para gás" 0
DATA
{ 
"v1" "%12.5g" "" 0
0.0 0 10 0
0.0 0 10 0
0.
}
DATA
{ 
"v2" "%12.5g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"v3" "%12.5g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 14015 "Coeficientes de solubilidade para gás" 0
DATA
{ 
"k1" "%12.5g" "kg/(kg-Pa)" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"k2" "%12.5g" "K^2" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 14017 "Coeficientes de difusão para gás" 0
DATA
{ 
"d1" "%12.5g" "m^2/sec" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"d2" "%12.5g" "K" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 14040 "Modelo de nucleação de bolhas" 0
DATA
{ 
"Bubble nucleation model" "|1|Densidade de nucleação constante[DEFAULT]|0|Modelo de nucleação clássico ajustado (parâmetros obtidos a partir dos dados do material)|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 14042 "Parâmetros do modelo de nucleação clássico ajustado" 0
DATA
{ 
"F1" "%11.4g" "" 0
0.0 0 1.0 0
0.0 0 1.0e6 0
0.
}
DATA
{ 
"F2" "%11.4g" "" 0
0.0 0 1.0 0
0.0 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 14050 "Montante de gás inicial" 0
DATA
{ 
"Initial gas amount" "|1|Concentração de gás inicial por % de peso[DEFAULT]|0|Pressão da saturação de gás inicial|1|Agente de expansão química (CBA)|2||" "" 0
0 0 2 0
0 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 14052 "Pressão da saturação de gás inicial" 0
DATA
{ 
"Constant nucleation density" "%11.4g" "Pa" 1
5.0e5 0 2.0e7 0
5.0e5 0 3.0e7 0
0.
}
}
TCOD
{ 14054 "% de peso de CBA" 0
DATA
{ 
"Weight % of CBA" "%12.5g" "%" 1
0.5 0 10.0 0
0.5 0 10.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 14056 "% de CBA na conversão de gás de espuma por peso" 0
DATA
{ 
"Foaming gas conversion % of CBA by weight" "%12.5g" "%" 1
1 0 50.0 0
1 0 50.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 14060 "Gás de espuma microcelular" 0
DATA
{ 
"Microcellular foaming gas" "|1|N2[DEFAULT]|0|CO2|1|Personalizado|2||" "" 0
0 0 2 0
0 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 14100 "Número de iterações para cálculo de crescimento do vazio" 0
DATA
{ 
"NIT" "%d" "" 0
0.0 0 10000.0 0
0.0 0 10000.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 14202 "Parâmetros da tensão da superfície (modelo Guggenheim) (N2)" 0
DATA
{ 
"SIGM0" "%12.5g" "N/m" 0
0.0 0 1000.0 0
0.0 0 1000.0 0
0.
}
DATA
{ 
"1/TC" "%12.5g" "1/K" 0
0.0 0 1.0 0
0.0 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 14204 "Coeficientes de viscosidade para gás (N2)" 0
DATA
{ 
"v1" "%12.5g" "" 0
0.0 0 10 0
0.0 0 10 0
0.
}
DATA
{ 
"v2" "%12.5g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"v3" "%12.5g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 14206 "Coeficientes de solubilidade para gás (N2)" 0
DATA
{ 
"k1" "%12.5g" "kg/(kg-Pa)" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"k2" "%12.5g" "K^2" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 14208 "Coeficientes de difusão para gás (N2)" 0
DATA
{ 
"d1" "%12.5g" "m^2/s" 0
0 0 1.0e-5 0
0 0 1.0 0
0.
}
DATA
{ 
"d2" "%12.5g" "K(d)" 0
-1.0e+5 0 0 0
-1.0e+10 0 0 0
0.
}
}
TCOD
{ 14210 "Parâmetros do modelo de nucleação clássico ajustado (N2)" 0
DATA
{ 
"F1" "%11.4g" "" 0
0.0 0 1.0 0
0.0 0 1.0e6 0
0.
}
DATA
{ 
"F2" "%11.4g" "" 0
0.0 0 1.0 0
0.0 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 14232 "Parâmetros da tensão da superfície (modelo Guggenheim) (CO2)" 0
DATA
{ 
"SIGM0" "%12.5g" "N/m" 0
0.0 0 1000.0 0
0.0 0 1000.0 0
0.
}
DATA
{ 
"1/TC" "%12.5g" "1/K" 0
0.0 0 1.0 0
0.0 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 14234 "Coeficientes de viscosidade para gás (CO2)" 0
DATA
{ 
"v1" "%12.5g" "" 0
0.0 0 10 0
0.0 0 10 0
0.
}
DATA
{ 
"v2" "%12.5g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"v3" "%12.5g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 14236 "Coeficientes de solubilidade para gás (CO2)" 0
DATA
{ 
"k1" "%12.5g" "kg/(kg-Pa)" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"k2" "%12.5g" "K^2" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 14238 "Coeficientes de difusão para gás (CO2)" 0
DATA
{ 
"d1" "%12.5g" "m^2/s" 0
0 0 1.0e-5 0
0 0 1.0 0
0.
}
DATA
{ 
"d2" "%12.5g" "K(d)" 0
-1.0e+5 0 0 0
-1.0e+10 0 0 0
0.
}
}
TCOD
{ 14240 "Parâmetros do modelo de nucleação clássico ajustado (CO2)" 0
DATA
{ 
"F1" "%11.4g" "" 0
0.0 0 1.0 0
0.0 0 1.0e6 0
0.
}
DATA
{ 
"F2" "%11.4g" "" 0
0.0 0 1.0 0
0.0 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 14260 "Peso molecular do gás (personalizado)" 0
DATA
{ 
"MW" "%12.5g" "" 0
0.0 0 1.0e10 0
0.0 0 1.0e10 0
0.
}
}
TCOD
{ 14261 "Nome do gás de formação de espuma personalizado" 0
}
TCOD
{ 14262 "Parâmetros da tensão da superfície (modelo Guggenheim) (personalizado)" 0
DATA
{ 
"SIGM0" "%12.5g" "N/m" 0
0.0 0 1000.0 0
0.0 0 1000.0 0
0.
}
DATA
{ 
"1/TC" "%12.5g" "1/K" 0
0.0 0 1.0 0
0.0 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 14264 "Coeficientes de viscosidade para gás (personalizado)" 0
DATA
{ 
"v1" "%12.5g" "" 0
0.0 0 10 0
0.0 0 10 0
0.
}
DATA
{ 
"v2" "%12.5g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"v3" "%12.5g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 14266 "Coeficientes de solubilidade para gás (personalizado)" 0
DATA
{ 
"k1" "%12.5g" "kg/(kg-Pa)" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"k2" "%12.5g" "K^2" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 14268 "Coeficientes de difusão para gás (personalizado)" 0
DATA
{ 
"d1" "%12.5g" "m^2/s" 0
0 0 1.0e-5 0
0 0 1.0 0
0.
}
DATA
{ 
"d2" "%12.5g" "K(d)" 0
-1.0e+5 0 0 0
-1.0e+10 0 0 0
0.
}
}
TCOD
{ 14270 "Parâmetros do modelo de nucleação clássico ajustado (personalizado)" 0
DATA
{ 
"F1" "%11.4g" "" 0
0.0 0 1.0 0
0.0 0 1.0e6 0
0.
}
DATA
{ 
"F2" "%11.4g" "" 0
0.0 0 1.0 0
0.0 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 14300 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Incluir core-back (microcelular)|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 14302 "Velocidade vs distância de abertura de core-back (abertura ao longo do eixo Z)" 1
DATA
{ 
"Distância" "%11.4g" "m" 1
0. 0 0.01 0
0. 0 0.01 0
0.
}
DATA
{ 
"Velocidade de abertura de core-back" "%11.4g" "m/sec" 1
0.001 0 0.05 0
0.001 0 0.05 0
0.
}
}
TCOD
{ 14304 "Direção de abertura de core-back" 0
DATA
{ 
"" "|1|-Z[DEFAULT]|0| +Z|1||" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 0
0.
}
}
TCOD
{ 14306 "Distância de abertura de core-back" 0
DATA
{ 
"Distance" "%11.4g" "m" 1
0.0001 0 0.01 0
0.0001 0 0.01 0
0.
}
}
TCOD
{ 20017 "Base de dados de materiais" 0
DATA
{ 
"" "|1|Selecionar material de base de dados[DEFAULT]|1|Selecionar material ortotrópico definido pelo utilizador|2|Selecionar material anisotrópico definido pelo utilizador|3||" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
}
TCOD
{ 20018 "Material a partir do qual esta funcionalidade é criada" 0
DATA
{ 
"" "|1|Polímero|1|Metal[DEFAULT]|2|Material ortotrópico definido pelo utilizador|3||" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
}
TCOD
{ 20019 "Material a partir do qual esta funcionalidade é criada" 0
DATA
{ 
"" "|1|Polímero|1|Metal[DEFAULT]|2||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 20020 "Material do molde" 0
REFT { 21000 20030 20034 }
}
TCOD
{ 20021 "Material B" 0
REFT { 21000 }
}
TCOD
{ 20022 "Fluido de refrigeração" 0
REFT { 20010 }
}
TCOD
{ 20023 "Material do molde" 0
REFT { 20020 }
}
TCOD
{ 20024 "Material do molde superior" 0
REFT { 20020 }
}
TCOD
{ 20025 "Material do molde inferior" 0
REFT { 20020 }
}
TCOD
{ 20026 "Pré-forma" 0
REFT { 20040 }
}
TCOD
{ 20027 "Condutância da interface" 0
DATA
{ 
"Interface conductance" "%12.6g" "W/m^2-K" 1
0.0 1 100000.0 0
0.0 0 1.0e+20 0
0.
}
}
TCOD
{ 20028 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Peça sobremoldada|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 20029 "Pré-forma (3D)" 0
REFT { 20045 }
}
TCOD
{ 20030 "Material de arame" 0
REFT { 20060 }
}
TCOD
{ 20031 "Material da leadframe" 0
REFT { 20070 }
}
TCOD
{ 20032 "Parâmetros do solucionador" 0
REFT { 10080 10000 10005 10040 10070 10072 10074 10090 10095 10050 10097 }
}
TCOD
{ 20034 "Encapsulante de subenchimento" 0
REFT { 20034 }
}
TCOD
{ 20035 "Condições de subenchimento" 0
REFT { 30073 }
}
TCOD
{ 20036 "Opção de material de arame" 0
DATA
{ 
"Wire material option" "|1|Usar propriedades do arame nas definições do processo[DEFAULT]|1|Especificado|2||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 20037 "composto do tapete de fibras" 0
REFT { 20047 }
}
TCOD
{ 20040 "Controlador do processo" 0
REFT { 30011 30072 30073 30074 }
}
TCOD
{ 20041 "Controlador de processo B" 0
REFT { 30013 }
}
TCOD
{ 20042 "Controlador de injeção assistida a gás" 0
REFT { 30010 }
}
TCOD
{ 20043 "Controlador de injeção adicional" 0
REFT { 30015 }
}
TCOD
{ 20044 "Controlador de pressão de ataque quente" 0
REFT { 30020 }
}
TCOD
{ 20046 "Controlador da prensa de compressão" 0
REFT { 30060 }
}
TCOD
{ 20050 "Material para injetar (A/B)" 0
DATA
{ 
"Option" "|1|A|0|B|1||" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 0
0.
}
}
TCOD
{ 20060 "Máquina de moldação por injeção" 0
REFT { 30007 }
}
TCOD
{ 20061 "Máquina de moldação por injeção B" 0
REFT { 30007 }
}
TCOD
{ 20080 "Controlador de distribuição" 0
REFT { 40090 }
}
TCOD
{ 30050 "Controlador da temperatura da superfície do molde: superior" 0
REFT { 30150 }
}
TCOD
{ 30052 "Controlador da temperatura da superfície do molde: inferior" 0
REFT { 30150 }
}
TCOD
{ 30062 "Controlador do ataque com válvula" 0
REFT { 30030 }
}
TCOD
{ 30070 "Controlador da bomba" 0
REFT { 30160 }
}
TCOD
{ 30107 "Número de ocorrências" 0
DATA
{ 
"Multi" "%11d" "" 0
1. 0 1024. 0
1. 0 1024. 0
0.
}
}
TCOD
{ 30108 "Na região de correspondência?" 0
DATA
{ 
"yn" "%d" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 30109 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Excluir do cálculo da força de fecho|1| |0||" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 0
0.
}
}
TCOD
{ 30112 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Excluir do cálculo do empeno|1| |0||" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 0
0.
}
}
TCOD
{ 30122 "Orientação de pré-forma" 0
DATA
{ 
"dx" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"dy" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"dz" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 30124 "Orientação de pré-forma (1ª direção principal)" 0
DATA
{ 
"dx" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"dy" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"dz" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 30126 "Orientação de pré-forma (2ª direção principal)" 0
DATA
{ 
"dx" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"dy" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"dz" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 30128 "Orientação de pré-forma (3ª direção principal)" 0
DATA
{ 
"dx" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"dy" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"dz" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 30134 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Ajustar orientação de pré-forma para seguir ao longo da superfície local|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 30140 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Ajustar porosidade e permeabilidade com espessura local|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 30142 "Espessura local" 0
DATA
{ 
"Option" "|1|Automático[DEFAULT]|0|Especificado|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 30144 "Espessura do local especificado" 0
DATA
{ 
"Specified local thickness" "%11.4g" "m" 1
1.0e-6 0 1.0 0
1.0e-6 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 30146 "Orientação do composto (1.ª direção principal)" 0
DATA
{ 
"dx" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"dy" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"dz" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 30148 "Orientação do composto (2.ª direção principal)" 0
DATA
{ 
"dx" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"dy" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"dz" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 30150 "Orientação do composto (3.ª direção principal)" 0
DATA
{ 
"dx" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"dy" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"dz" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 30152 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Ajuste a orientação do composto para seguir ao longo da superfície local|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 30154 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Ajuste as propriedades do composto com as porosidades locais|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 30156 "Espessura do local (composto)" 0
DATA
{ 
"Option" "|1|Automático[DEFAULT]|0|Especificado|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 30158 "Espessura local especificada (composto)" 0
DATA
{ 
"Specified local thickness" "%11.4g" "m" 1
1.0e-6 0 1.0 0
1.0e-6 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 30160 "Propriedades mecânicas de compostos" 0
DATA
{ 
"Option" "|1|Calcular a partir das definições da resina e da fibra [DEFAULT]|0|Especificado|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 30206 "Espessura" 0
DATA
{ 
"Thickness" "%11.4g" "m" 1
0.00001 0 0.01 0
0. 1 0.1 1
0.
}
}
TCOD
{ 30207 "Espessura" 0
DATA
{ 
"" "|1|Auto-determinar[DEFAULT]|0|Especificado|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 1
0.
}
}
TCOD
{ 30208 "Diâmetro" 0
DATA
{ 
"Diameter" "%11.4g" "m" 1
0.0001 0 0.08 0
0.0 1 0.8 0
0.
}
}
TCOD
{ 30209 "Espessura auto-determinada" 0
DATA
{ 
"" "%11.4g" "m" 1
0.0001 0 0.08 0
0.0 1 0.8 0
0.
}
}
TCOD
{ 30210 "Fator de forma" 0
DATA
{ 
"Shape factor" "%11.4g" "" 0
0.5 0 2. 0
0. 1 100. 1
0.
}
}
TCOD
{ 30211 "Secção transversal é" 0
DATA
{ 
"Option" "|1|Circular[DEFAULT]|1|Semi-circular|2|Trapezoidal|3|Forma de U|4|Outra forma|5|Rectangular|7||" "" 0
1. 0 7. 0
1. 0 7. 0
0.
}
}
TCOD
{ 30212 "A forma é" 0
DATA
{ 
"Option" "|1|Não cónica[DEFAULT]|1|Cónica (por dimensões finais)|2|Cónica (por ângulo)|3||" "" 0
1. 0 3. 0
1. 0 3. 0
0.
}
}
TCOD
{ 30213 "Secção transversal é" 0
DATA
{ 
"Option" "|1|Circular[DEFAULT]|1|Anular|6|Semi-circular|2|Trapezoidal|3|Forma de U|4|Outra forma|5|Rectangular|7||" "" 0
1. 0 6. 0
1. 0 6. 0
0.
}
}
TCOD
{ 30214 "A forma é" 0
DATA
{ 
"Option" "|1|Não cónica[DEFAULT]|16|Cónica (por dimensões finais)|17|Cónica (por ângulo)|18||" "" 0
16. 0 18. 0
16. 0 18. 0
0.
}
}
TCOD
{ 30215 "Secção transversal é" 0
DATA
{ 
"Option" "|1|Circular[DEFAULT]|1|Anular|6||" "" 0
1. 0 6. 0
1. 0 6. 0
0.
}
}
TCOD
{ 30216 "Atribuição do lado da cavidade/bucha" 0
DATA
{ 
"Code" "|1|Superior = Cavidade; Inferior = Bucha|1|Superior = Bucha; Inferior = Cavidade|-1|Superior = Cavidade; Inferior = Cavidade|2|Superior = Bucha; Inferior = Bucha|-2||" "" 0
-2 0 2 0
-2 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 30217 "Criado por criador de malha CM2K?" 0
DATA
{ 
"yn" "%11.4g" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 30218 "A forma é" 0
DATA
{ 
"Option" "|1|Não cónica[DEFAULT]|4|Cónica (por dimensões finais)|5|Cónica (por ângulo)|6||" "" 0
4. 0 6. 0
4. 0 6. 0
0.
}
}
TCOD
{ 30219 "A forma é" 0
DATA
{ 
"Option" "|1|Não cónica[DEFAULT]|7|Cónica (por dimensões finais)|8|Cónica (por ângulo)|9||" "" 0
7. 0 9. 0
7. 0 9. 0
0.
}
}
TCOD
{ 30220 "A forma é" 0
DATA
{ 
"Option" "|1|Não cónica[DEFAULT]|10|Cónica (por dimensões finais)|11|Cónica (por ângulo)|12||" "" 0
10. 0 12. 0
10. 0 12. 0
0.
}
}
TCOD
{ 30221 "A forma é" 0
DATA
{ 
"Option" "|1|Não cónica[DEFAULT]|13|Cónica (por dimensões finais)|14|Cónica (por ângulo)|15||" "" 0
13. 0 15. 0
13. 0 15. 0
0.
}
}
TCOD
{ 30223 "Secção transversal é" 0
DATA
{ 
"Option" "|1|Circular[DEFAULT]|1|Rectangular|7|Semi-circular|2|Trapezoidal|3|Forma de U|4|Outra forma|5||" "" 0
1. 0 7. 0
1. 0 7. 0
0.
}
}
TCOD
{ 30224 "A forma é" 0
DATA
{ 
"Option" "|1|Não cónica[DEFAULT]|19|Cónica (por dimensões finais)|20|Cónica (por ângulo)|21||" "" 0
19. 0 21. 0
19. 0 21. 0
0.
}
}
TCOD
{ 30226 "Tipo de correspondência" 0
DATA
{ 
"Match Type" "|1|Sem correspondência[DEFAULT]|1|Lado|2||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 30227 "Tipo Dual Domain" 0
DATA
{ 
"" "|1|Auto-determinar[DEFAULT]|0|Especificado|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 1
0.
}
}
TCOD
{ 30241 "Forma de secção transversal" 0
DATA
{ 
"Shape" "|1|Plano[DEFAULT]|1|Grelha com orifícios quadrados|2|Grelha com furos redondos|3|Outra forma|4||" "" 0
1 0 4 0
1 0 4 0
0.
}
}
TCOD
{ 30242 "Tipo de elemento triangular" 0
DATA
{ 
"Type" "%11.4g" "" 0
0 1 13 1
0 1 100 1
0.
}
}
TCOD
{ 30243 "Grelha com orifícios quadrados" 0
DATA
{ 
"Distância entre orifícios" "%11.4g" "m" 1
0. 1 0.1 0
0. 1 0.1 0
0.
}
DATA
{ 
"Largura dos orifícios quadrados" "%11.4g" "m" 1
0. 1 0.1 0
0. 1 0.1 0
0.
}
DATA
{ 
"Espessura" "%11.4g" "m" 1
0. 1 0.1 0
0. 1 0.1 0
0.
}
}
TCOD
{ 30244 "Grelha com furos redondos" 0
DATA
{ 
"Distância entre orifícios" "%11.4g" "m" 1
0. 1 0.1 0
0. 1 0.1 0
0.
}
DATA
{ 
"Diâmetro dos orifícios" "%11.4g" "m" 1
0. 1 0.1 0
0. 1 0.1 0
0.
}
DATA
{ 
"Espessura" "%11.4g" "m" 1
0. 1 0.1 0
0. 1 0.1 0
0.
}
}
TCOD
{ 30245 "Forma de secção transversal diferente de não cónica" 0
DATA
{ 
"Espessura equivalente" "%11.4g" "m" 1
0. 1 0.1 0
0. 1 0.1 0
0.
}
DATA
{ 
"Fator de forma" "%11.4g" "" 0
0.5 0 2. 0
0. 1 100. 1
0.
}
}
TCOD
{ 30260 "Diâmetro" 0
DATA
{ 
"" "%11.4g" "m" 1
0.0001 0 0.08 0
0.0 1 0.2 0
0.
}
}
TCOD
{ 30261 "Limites do diâmetro" 0
DATA
{ 
"Mínimo" "%11.4g" "m" 1
0.00001 0 0.1 0
0.00001 0 0.1 0
0.
}
DATA
{ 
"Máximo" "%11.4g" "m" 1
0.00001 0 0.1 0
0.00001 0 0.1 0
0.
}
}
TCOD
{ 30262 "Forma circular cónica por dimensões de fim" 0
DATA
{ 
"Diâmetro inicial" "%11.4g" "m" 1
0.0001 0 0.08 0
0.0 1 0.2 0
0.
}
DATA
{ 
"Diâmetro final" "%11.4g" "m" 1
0.0001 0 0.08 0
0.0 1 0.2 0
0.
}
}
TCOD
{ 30264 "Forma circular cónica por ângulo" 0
DATA
{ 
"Diâmetro inicial" "%11.4g" "m" 1
0.0001 0 0.08 0
0.0 1 0.2 0
0.
}
DATA
{ 
"Ângulo cónico" "%11.4g" "rad" 1
-0.78540 0 0.78540 0
-1.57080 0 1.57080 0
0.
}
}
TCOD
{ 30266 "Forma semi-circular não cónica" 0
DATA
{ 
"Diâmetro" "%11.4g" "m" 1
0.0001 0 0.08 0
0.0 1 0.2 0
0.
}
DATA
{ 
"Altura" "%11.4g" "m" 1
0.0 1 0.08 0
0.0 1 0.2 1
0.
}
}
TCOD
{ 30267 "Quando do balanceamento dos canais de alimentação, tratar" 0
DATA
{ 
"Diâmetro como" "|1|Fixas|1|Não restringidas|2|Restringidas|3||" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
DATA
{ 
"Altura como" "|1|Fixas|1|Não restringidas|2|Restringidas|3||" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
}
TCOD
{ 30268 "Forma semi-circular cónica por dimensões de extremidades" 0
DATA
{ 
"Diâmetro inicial" "%11.4g" "m" 1
0.0001 0 0.08 0
0.0 1 0.2 0
0.
}
DATA
{ 
"Altura inicial" "%11.4g" "m" 1
0.0 1 0.08 0
0.0 1 0.2 1
0.
}
DATA
{ 
"Diâmetro final" "%11.4g" "m" 1
0.0001 0 0.08 0
0.0 1 0.2 0
0.
}
DATA
{ 
"Altura final" "%11.4g" "m" 1
0.0 1 0.08 0
0.0 1 0.2 1
0.
}
}
TCOD
{ 30270 "Forma semi-circular cónica por ângulo" 0
DATA
{ 
"Diâmetro" "%11.4g" "m" 1
0.0001 0 0.08 0
0.0 1 0.2 0
0.
}
DATA
{ 
"Altura" "%11.4g" "m" 1
0.0 1 0.08 0
0.0 1 0.2 1
0.
}
DATA
{ 
"Ângulo cónico" "%11.4g" "rad" 1
-0.78540 0 0.78540 0
-1.57080 0 1.57080 0
0.
}
}
TCOD
{ 30272 "Forma trapezóidal não cónica" 0
DATA
{ 
"Largura superior" "%11.4g" "m" 1
0.001 0 0.02 0
0. 1 0.1 1
0.
}
DATA
{ 
"Largura inferior" "%11.4g" "m" 1
0.001 0 0.02 0
0. 1 0.1 1
0.
}
DATA
{ 
"Altura" "%11.4g" "m" 1
0.001 0 0.02 0
0. 1 0.1 1
0.
}
}
TCOD
{ 30273 "Quando do balanceamento dos canais de alimentação, tratar" 0
DATA
{ 
"Largura superior como" "|1|Fixas|1|Não restringidas|2|Restringidas|3||" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
DATA
{ 
"Largura inferior como" "|1|Fixas|1|Não restringidas|2|Restringidas|3||" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
DATA
{ 
"Altura como" "|1|Fixas|1|Não restringidas|2|Restringidas|3||" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
}
TCOD
{ 30274 "Forma trapezóidal cónica por dimensões de extremidades" 0
DATA
{ 
"Largura superior inicial" "%11.4g" "m" 1
0.0001 0 0.08 0
0.0 1 0.2 0
0.
}
DATA
{ 
"Largura inferior inicial" "%11.4g" "m" 1
0.0001 0 0.08 0
0.0 1 0.2 0
0.
}
DATA
{ 
"Altura inicial" "%11.4g" "m" 1
0.0001 0 0.08 0
0.0 1 0.2 0
0.
}
DATA
{ 
"Largura de superior final" "%11.4g" "m" 1
0.0001 0 0.08 0
0.0 1 0.2 0
0.
}
DATA
{ 
"Largura inferior final" "%11.4g" "m" 1
0.0001 0 0.08 0
0.0 1 0.2 0
0.
}
DATA
{ 
"Altura final" "%11.4g" "m" 1
0.0001 0 0.08 0
0.0 1 0.2 0
0.
}
}
TCOD
{ 30276 "Forma trapezóidal cónica por ângulo" 0
DATA
{ 
"Largura superior inicial" "%11.4g" "m" 1
0.0001 0 0.08 0
0.0 1 0.2 0
0.
}
DATA
{ 
"Largura inferior inicial" "%11.4g" "m" 1
0.0001 0 0.08 0
0.0 1 0.2 0
0.
}
DATA
{ 
"Altura inicial" "%11.4g" "m" 1
0.0001 0 0.08 0
0.0 1 0.2 0
0.
}
DATA
{ 
"Ângulo cónico" "%11.4g" "rad" 1
-0.78540 0 0.78540 0
-1.57080 0 1.57080 0
0.
}
}
TCOD
{ 30278 "Forma em U não cónica" 0
DATA
{ 
"Largura" "%11.4g" "m" 1
0.0001 0 0.08 0
0.0 1 0.2 0
0.
}
DATA
{ 
"Altura (=diâmetro)" "%11.4g" "m" 1
0.0001 0 0.08 0
0.0 1 0.2 0
0.
}
}
TCOD
{ 30279 "Quando do balanceamento dos canais de alimentação, tratar" 0
DATA
{ 
"Largura como" "|1|Fixas|1|Não restringidas|2|Restringidas|3||" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
DATA
{ 
"Altura (=diâmetro) como" "|1|Fixas|1|Não restringidas|2|Restringidas|3||" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
}
TCOD
{ 30280 "Forma em U cónica por dimensões de extremidades" 0
DATA
{ 
"Largura inicial" "%11.4g" "m" 1
0.0001 0 0.08 0
0.0 1 0.2 0
0.
}
DATA
{ 
"Altura inicial (=diâmetro)" "%11.4g" "m" 1
0.0001 0 0.08 0
0.0 1 0.2 0
0.
}
DATA
{ 
"Largura final" "%11.4g" "m" 1
0.0001 0 0.08 0
0.0 1 0.2 0
0.
}
DATA
{ 
"Altura final (=diâmetro)" "%11.4g" "m" 1
0.0001 0 0.08 0
0.0 1 0.2 0
0.
}
}
TCOD
{ 30282 "Forma em U cónica por ângulo" 0
DATA
{ 
"Largura inicial" "%11.4g" "m" 1
0.0001 0 0.08 0
0.0 1 0.2 0
0.
}
DATA
{ 
"Altura inicial (=diâmetro)" "%11.4g" "m" 1
0.0001 0 0.08 0
0.0 1 0.2 0
0.
}
DATA
{ 
"Ângulo cónico" "%11.4g" "rad" 1
-0.78540 0 0.78540 0
-1.57080 0 1.57080 0
0.
}
}
TCOD
{ 30284 "Forma de secção transversal diferente de não cónica" 0
DATA
{ 
"Diâmetro equivalente" "%11.4g" "m" 1
0.0001 0 0.08 0
0.0 1 0.2 0
0.
}
DATA
{ 
"Fator de forma" "%11.4g" "" 0
0.5 0 2. 0
0. 1 100. 1
0.
}
}
TCOD
{ 30286 "Canal de alimentação cónico de outra forma de secção transversal por dimensões de extremidades" 0
DATA
{ 
"Diâmetro inicial equivalente" "%11.4g" "m" 1
0.0001 0 0.08 0
0.0 1 0.2 0
0.
}
DATA
{ 
"Diâmetro final equivalente" "%11.4g" "m" 1
0.0001 0 0.08 0
0.0 1 0.2 0
0.
}
DATA
{ 
"Fator de forma" "%11.4g" "" 0
0.5 0 2. 0
0. 1 100. 1
0.
}
}
TCOD
{ 30288 "Canal de alimentação cónico de outra forma de secção transversal por ângulo" 0
DATA
{ 
"Diâmetro equivalente" "%11.4g" "m" 1
0.0001 0 0.08 0
0.0 1 0.2 0
0.
}
DATA
{ 
"Ângulo cónico" "%11.4g" "rad" 1
-0.78540 0 0.78540 0
-1.57080 0 1.57080 0
0.
}
DATA
{ 
"Fator de forma" "%11.4g" "" 0
0.5 0 2. 0
0. 1 100. 1
0.
}
}
TCOD
{ 30290 "Forma anular" 0
DATA
{ 
"Diâmetro externo" "%11.4g" "m" 1
0.002 0 0.08 0
0.0 1 0.2 0
0.
}
DATA
{ 
"Diâmetro interno" "%11.4g" "m" 1
0.002 0 0.08 0
0.0 1 0.2 0
0.
}
}
TCOD
{ 30291 "Quando do balanceamento dos canais de alimentação, tratar" 0
DATA
{ 
"Diâmetro exterior como" "|1|Fixas|1|Não restringidas|2|Restringidas|3||" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
DATA
{ 
"Diâmetro interior como" "|1|Fixas|1|Não restringidas|2|Restringidas|3||" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
}
TCOD
{ 30292 "Forma anular cónica por dimensões de extremidades" 0
DATA
{ 
"Diâmetro exterior inicial" "%11.4g" "m" 1
0.002 0 0.08 0
0.0 1 0.2 0
0.
}
DATA
{ 
"Diâmetro interior inicial" "%11.4g" "m" 1
0.002 0 0.08 0
0.0 1 0.2 0
0.
}
DATA
{ 
"Diâmetro exterior final" "%11.4g" "m" 1
0.002 0 0.08 0
0.0 1 0.2 0
0.
}
DATA
{ 
"Diâmetro interior final" "%11.4g" "m" 1
0.002 0 0.08 0
0.0 1 0.2 0
0.
}
}
TCOD
{ 30294 "Forma anular cónica por ângulo" 0
DATA
{ 
"Diâmetro exterior inicial" "%11.4g" "m" 1
0.002 0 0.08 0
0.0 1 0.2 0
0.
}
DATA
{ 
"Diâmetro interior inicial" "%11.4g" "m" 1
0.002 0 0.08 0
0.0 1 0.2 0
0.
}
DATA
{ 
"Ângulo cónico" "%11.4g" "rad" 1
-0.78540 0 0.78540 0
-1.57080 0 1.57080 0
0.
}
}
TCOD
{ 30296 "Forma retangular não cónica" 0
DATA
{ 
"Largura" "%11.4g" "m" 1
0.0001 0 0.08 0
0.0 1 0.2 0
0.
}
DATA
{ 
"Altura" "%11.4g" "m" 1
0.0001 0 0.08 0
0.0 1 0.2 0
0.
}
}
TCOD
{ 30297 "Quando do balanceamento dos canais de alimentação, tratar" 0
DATA
{ 
"Largura como" "|1|Fixas|1|Não restringidas|2|Restringidas|3||" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
DATA
{ 
"Altura como" "|1|Fixas|1|Não restringidas|2|Restringidas|3||" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
}
TCOD
{ 30298 "Forma retangular cónica por dimensões de extremidades" 0
DATA
{ 
"Largura inicial" "%11.4g" "m" 1
0.0001 0 0.08 0
0.0 1 0.2 0
0.
}
DATA
{ 
"Altura inicial" "%11.4g" "m" 1
0.0001 0 0.08 0
0.0 1 0.2 0
0.
}
DATA
{ 
"Largura final" "%11.4g" "m" 1
0.0001 0 0.08 0
0.0 1 0.2 0
0.
}
DATA
{ 
"Altura final" "%11.4g" "m" 1
0.0001 0 0.08 0
0.0 1 0.2 0
0.
}
}
TCOD
{ 30300 "Forma retangular cónica por ângulo" 0
DATA
{ 
"Largura inicial" "%11.4g" "m" 1
0.0001 0 0.08 0
0.0 1 0.2 0
0.
}
DATA
{ 
"Altura inicial" "%11.4g" "m" 1
0.0001 0 0.08 0
0.0 1 0.2 0
0.
}
DATA
{ 
"Ângulo cónico" "%11.4g" "rad" 1
-0.78540 0 0.78540 0
-1.57080 0 1.57080 0
0.
}
}
TCOD
{ 30302 "Orientação definida" 0
DATA
{ 
"Componente X" "%11.4g" "" 0
-1.0 0 1.0 0
-1.0 0 1.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Componente Y" "%11.4g" "" 0
-1.0 0 1.0 0
-1.0 0 1.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Componente Z" "%11.4g" "" 0
-1.0 0 1.0 0
-1.0 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 30303 "Secção transversal é" 0
DATA
{ 
"Option" "|1|Circular|1|Semi-circular|4|Trapezoidal|7|Forma de U|10|Outra forma|13|Rectangular|19||" "" 0
1. 0 19. 0
1. 0 19. 0
0.
}
}
TCOD
{ 30304 "Translação nodal" 0
DATA
{ 
"Ao longo do eixo X" "|1|Fixas|1|Livres|2|Especificado|3||" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
DATA
{ 
"Ao longo do eixo Y" "|1|Fixas|1|Livres|2|Especificado|3||" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
DATA
{ 
"Ao longo do eixo Z" "|1|Fixas|1|Livres|2|Especificado|3||" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
}
TCOD
{ 30305 "Atribuição do lado da cavidade/bucha" 0
DATA
{ 
"Code" "|1|Superior = Cavidade|1|Superior = Bucha|-1||" "" 0
-1 0 1 0
-1 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 30306 "Rotação nodal" 0
DATA
{ 
"Acerca do eixo X" "|1|Fixas|1|Livres|2|Especificado|3||" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
DATA
{ 
"Acerca do eixo Y" "|1|Fixas|1|Livres|2|Especificado|3||" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
DATA
{ 
"Acerca do eixo Z" "|1|Fixas|1|Livres|2|Especificado|3||" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
}
TCOD
{ 30310 "Força nodal na direção X" 0
DATA
{ 
"Fx" "%12.6g" "Newton" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 30320 "Força nodal na direção Y" 0
DATA
{ 
"Fy" "%12.6g" "Newton" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 30330 "Força nodal na direção Z" 0
DATA
{ 
"Fz" "%12.6g" "Newton" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 30340 "Momento nodal na direção X" 0
DATA
{ 
"Mx" "%12.6g" "N-m" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 30350 "Momento nodal na direção Y" 0
DATA
{ 
"My" "%12.6g" "N-m" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 30360 "Momento nodal na direção Z" 0
DATA
{ 
"Mz" "%12.6g" "N-m" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 30365 "Utilizar restrição em" 0
DATA
{ 
"" "|1|Análise de tensão[DEFAULT]|1|Análise de empeno|2|Análise de tensão e empeno|3|Análise de desvio da bucha|4||" "" 0
1 0 4 0
1 0 4 0
0.
}
}
TCOD
{ 30370 "em" 0
DATA
{ 
"dx" "%12.6g" "m" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 30380 "em" 0
DATA
{ 
"dy" "%12.6g" "m" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 30390 "em" 0
DATA
{ 
"dz" "%12.6g" "m" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 30400 "em" 0
DATA
{ 
"Rx" "%11.4g" "rad" 1
-1.57080 0 1.57080 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 30410 "em" 0
DATA
{ 
"Ry" "%11.4g" "rad" 1
-1.57080 0 1.57080 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 30420 "em" 0
DATA
{ 
"Rz" "%11.4g" "rad" 1
-1.57080 0 1.57080 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 30421 "em" 0
DATA
{ 
"dx" "%12.6g" "m" 1
1.0e-38 0 1.0e+38 0
1.0e-38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 30422 "em" 0
DATA
{ 
"dy" "%12.6g" "m" 1
1.0e-38 0 1.0e+38 0
1.0e-38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 30423 "em" 0
DATA
{ 
"dz" "%12.6g" "m" 1
1.0e-38 0 1.0e+38 0
1.0e-38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 30424 "em" 0
DATA
{ 
"d-x" "%12.6g" "m" 1
1.0e-38 0 1.0e+38 0
1.0e-38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 30425 "em" 0
DATA
{ 
"d-y" "%12.6g" "m" 1
1.0e-38 0 1.0e+38 0
1.0e-38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 30426 "em" 0
DATA
{ 
"d-z" "%12.6g" "m" 1
1.0e-38 0 1.0e+38 0
1.0e-38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 30427 "Translação nodal" 0
DATA
{ 
"Na direção +X" "|1|Fixas|1|Livres|2|Máx. especificado|3||" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
DATA
{ 
"Na direção +Y" "|1|Fixas|1|Livres|2|Máx. especificado|3||" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
DATA
{ 
"Na direção +Z" "|1|Fixo|1|Livres|2|Máx. especificado|3||" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
}
TCOD
{ 30428 "Translação nodal" 0
DATA
{ 
"Na direção -X" "|1|Fixas|1|Livres|2|Máx. especificado|3||" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
DATA
{ 
"Na direção -Y" "|1|Fixas|1|Livres|2|Máx. especificado|3||" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
DATA
{ 
"Na direção -Z" "|1|Fixas|1|Livres|2|Máx. especificado|3||" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
}
TCOD
{ 30429 "Utilizar restrição em" 0
DATA
{ 
"" "|1|Análise de desvio da bucha[DEFAULT]|4||" "" 0
4 0 4 0
4 0 4 0
0.
}
}
TCOD
{ 30430 "Carregamento de pressão" 0
DATA
{ 
"Pressure" "%12.6g" "Pa" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 30440 "Aumento da temperatura superior" 0
DATA
{ 
"T" "%11.4g" "K(d)" 1
-300. 0 300. 0
-300. 1 300. 1
0.
}
}
TCOD
{ 30441 "Aumento da temperatura inferior" 0
DATA
{ 
"T" "%11.4g" "K(d)" 1
-300. 0 300. 0
-300. 1 300. 1
0.
}
}
TCOD
{ 30442 "Tabela de entrada dependente do tempo" 1
DATA
{ 
"Temperatura positiva" "%12.5g" "K" 1
273.15 0 773.15 0
153.15 1 773.15 1
0.
}
DATA
{ 
"Temperatura negativa" "%12.5g" "K" 1
273.15 0 773.15 0
153.15 1 773.15 1
0.
}
DATA
{ 
"Tempo" "%12.6g" "s" 1
0. 0 3000000. 0
0. 0 1.0e+20 1
0.
}
}
TCOD
{ 30443 "Força elemental na direção X" 0
DATA
{ 
"Fx" "%12.6g" "Pa" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 30444 "Força elemental na direção Y" 0
DATA
{ 
"Fy" "%12.6g" "Pa" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 30445 "Força elemental na direção Z" 0
DATA
{ 
"Fz" "%12.6g" "Pa" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 30450 "Volume elemental na direção X" 0
DATA
{ 
"Fx" "%12.6g" "N/m^3" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 30451 "Força de volume na direção Y" 0
DATA
{ 
"Fy" "%12.6g" "N/m^3" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 30452 "Força de volume na direção Z" 0
DATA
{ 
"Fz" "%12.6g" "N/m^3" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 30455 "Força do lado elemental na direção X" 0
DATA
{ 
"Fz" "%12.6g" "N/m" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 30456 "Força do lado elemental na direção Y" 0
DATA
{ 
"Fz" "%12.6g" "N/m" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 30457 "Força do lado elemental na direção Z" 0
DATA
{ 
"Fz" "%12.6g" "N/m" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 30461 "Rigidez da tradução na direção X" 0
DATA
{ 
"Fz" "%12.6g" "N/m" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 30462 "Rigidez da tradução na direção Y" 0
DATA
{ 
"Fz" "%12.6g" "N/m" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 30463 "Rigidez da tradução na direção Z" 0
DATA
{ 
"Fz" "%12.6g" "N/m" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 30464 "Rigidez da rotação sobre o eixo X" 0
DATA
{ 
"Fz" "%12.6g" "N-m/rad" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 30465 "Rigidez da rotação sobre o eixo Y" 0
DATA
{ 
"Fz" "%12.6g" "N-m/rad" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 30466 "Rigidez da rotação sobre o eixo Z" 0
DATA
{ 
"Fz" "%12.6g" "N-m/rad" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 30500 "Otimização do número/local do ataque" 0
DATA
{ 
"Destino de pressão da cavidade" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+07 0 2.5e+08 0
0. 1 5.0e+08 1
0.
}
DATA
{ 
"Número de ataques" "%11d" "" 0
1. 0 20. 0
1. 0 100. 0
0.
}
}
TCOD
{ 30503 "Pressão de injeção máxima do projeto" 0
DATA
{ 
"option" "|1|Automático[DEFAULT]|1|Especificado|2||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 30504 "Força de fecho máxima do projeto" 0
DATA
{ 
"option" "|1|Automático[DEFAULT]|1|Especificado|2||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 30505 "em" 0
DATA
{ 
"" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+08 0 2.5e+08 0
0. 0 5.0e+08 0
0.
}
}
TCOD
{ 30506 "em" 0
DATA
{ 
"clamp" "%12.6g" "N" 1
98097. 0 6.867e+07 0
0. 1 6.867e+08 1
0.
}
}
TCOD
{ 30507 "Razão de espessura mínima (apenas localizador de ataque avançado)" 0
DATA
{ 
"" "%6.4g" "" 0
0.01 0 1.2 0
0.01 0 1.2 0
0.
}
}
TCOD
{ 30508 "Critério para ataques múltiplos" 0
DATA
{ 
"option" "|1|Padrão simétrico[DEFAULT]|1|Resistência mínima|2||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 30510 "Controlo DOE" 0
REFT { 50000 }
}
TCOD
{ 30520 "Controlo da janela de moldação" 0
REFT { 50010 }
}
TCOD
{ 30530 "Controlo do equilíbrio de canais de alimentação" 0
REFT { 50020 }
}
TCOD
{ 30540 "Controlo de otimização do processo" 0
REFT { 50030 }
}
TCOD
{ 30560 "Divisão definida" 0
DATA
{ 
"X divisões" "%11.4g" "" 0
10.0 0 200.0 0
10.0 0 200.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Y divisões" "%11.4g" "" 0
10.0 0 200.0 0
10.0 0 200.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Z divisões" "%11.4g" "" 0
10.0 0 200.0 0
10.0 0 200.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 30570 "Algoritmo de localizador de ataque" 0
DATA
{ 
"Option" "|1|Localizador de ataque avançado[DEFAULT]|1|Localizador de região de ataque|2||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 30575 "Número de ataques" 0
DATA
{ 
"" "%4d" "" 0
1 0 10 0
1 0 10 0
0.
}
}
TCOD
{ 30576 "" 0
DATA
{ 
"Option" "|0|Automático|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 30660 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Restrições do canal de alimentação|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 30661 "Quando do balanceamento dos canais de alimentação, tratar diâmetro como" 0
DATA
{ 
"" "|1|Fixas|1|Não restringidas|2|Restringidas|3||" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
}
TCOD
{ 30662 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Restrições do canal de alimentação|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 30664 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Restrições do canal de alimentação|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 30666 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Restrições do canal de alimentação|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 30668 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Restrições do canal de alimentação|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 30670 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Restrições do canal de alimentação|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 30672 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Restrições do canal de alimentação|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 30674 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Restrições do canal de alimentação|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 30676 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Restrições do canal de alimentação|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 30678 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Restrições do canal de alimentação|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 30680 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Restrições do canal de alimentação|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 30682 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Restrições do canal de alimentação|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 30690 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Restrições do canal de alimentação|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 30692 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Restrições do canal de alimentação|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 30694 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Restrições do canal de alimentação|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 30696 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Restrições do canal de alimentação|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 30698 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Restrições do canal de alimentação|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 30700 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Restrições do canal de alimentação|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 30702 "Limites de altura" 0
DATA
{ 
"Mínimo " "%11.4g" "m" 1
0.00001 0 0.1 0
0.00001 0 0.1 0
0.
}
DATA
{ 
"Máximo " "%11.4g" "m" 1
0.00001 0 0.1 0
0.00001 0 0.1 0
0.
}
}
TCOD
{ 30703 "Limites da largura superior" 0
DATA
{ 
"Mínimo " "%11.4g" "m" 1
0.00001 0 0.1 0
0.00001 0 0.1 0
0.
}
DATA
{ 
"Máximo " "%11.4g" "m" 1
0.00001 0 0.1 0
0.00001 0 0.1 0
0.
}
}
TCOD
{ 30704 "Limites da largura inferior" 0
DATA
{ 
"Mínimo " "%11.4g" "m" 1
0.00001 0 0.1 0
0.00001 0 0.1 0
0.
}
DATA
{ 
"Máximo " "%11.4g" "m" 1
0.00001 0 0.1 0
0.00001 0 0.1 0
0.
}
}
TCOD
{ 30705 "Limites da largura" 0
DATA
{ 
"Mínimo " "%11.4g" "m" 1
0.00001 0 0.1 0
0.00001 0 0.1 0
0.
}
DATA
{ 
"Máximo " "%11.4g" "m" 1
0.00001 0 0.1 0
0.00001 0 0.1 0
0.
}
}
TCOD
{ 30706 "Altura (=diâmetro)" 0
DATA
{ 
"Mínimo " "%11.4g" "m" 1
0.00001 0 0.1 0
0.00001 0 0.1 0
0.
}
DATA
{ 
"Máximo " "%11.4g" "m" 1
0.00001 0 0.1 0
0.00001 0 0.1 0
0.
}
}
TCOD
{ 30708 "Diâmetro externo" 0
DATA
{ 
"Mínimo " "%11.4g" "m" 1
0.00001 0 0.1 0
0.00001 0 0.1 0
0.
}
DATA
{ 
"Máximo " "%11.4g" "m" 1
0.00001 0 0.1 0
0.00001 0 0.1 0
0.
}
}
TCOD
{ 30709 "Diâmetro interno" 0
DATA
{ 
"Mínimo " "%11.4g" "m" 1
0.00001 0 0.1 0
0.00001 0 0.1 0
0.
}
DATA
{ 
"Máximo " "%11.4g" "m" 1
0.00001 0 0.1 0
0.00001 0 0.1 0
0.
}
}
TCOD
{ 30710 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Verificar solidificação para controlo da compressão|1| |0||" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 0
0.
}
}
TCOD
{ 30712 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Dimensionar automaticamente|1|Não dimensionar automaticamente|0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 30720 "Material do molde" 0
DATA
{ 
"Mold material" "|1|Utilizar definição global nas opções avançadas|1|Selecionar um material de molde diferente[DEFAULT]|2||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 30721 "Material do molde" 0
DATA
{ 
"Mold material" "|1|Utilizar definição global nas opções avançadas|1|Selecionar um material de molde superior diferente|2|Selecionar um material de molde inferior diferente|3|Selecionar materiais de molde superior e inferior diferentes[DEFAULT]|4||" "" 0
1 0 4 0
1 0 4 0
0.
}
}
TCOD
{ 30722 "Componente" 0
DATA
{ 
"" "|1|1ª injeção[DEFAULT]|1|2ª injeção|2||" "" 0
1. 0 2. 0
1. 0 2. 0
0.
}
}
TCOD
{ 30723 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Elemento de rotação|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 35000 "Pesos relativos dos critérios de qualidade" 0
DATA
{ 
"Peso do critério do empeno" "%11.4g" "" 0
0. 0 10.0 0
0. 0 10.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Peso do critério da estabilidade dimensional" "%11.4g" "" 0
0. 0 10.0 0
0. 0 10.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Peso do critério dos chupados" "%11.4g" "" 0
0. 0 10.0 0
0. 0 10.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 35001 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|É permitido um valor de contração volumétrico negativo|1| |0||" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 0
0.
}
}
TCOD
{ 35002 "em" 0
DATA
{ 
"Starting ram position" "%11.4g" "m" 1
0. 1 1.0 0
0. 1 5.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 35004 "Curso da máquina" 0
DATA
{ 
"" "|1|Automático|0|Especificado|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 35006 "Almofada mínima do fundido da máquina" 0
DATA
{ 
"Machine minumum melt cushion" "%11.4g" "m" 1
0. 0 1.0 0
0. 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 35008 "Fator de tempo de resposta da máquina" 0
DATA
{ 
"Machine response time factor" "%11.4g" "" 0
0. 0 10.0 0
0. 0 10.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 35014 "Limite de pressão da fase de velocidade" 0
DATA
{ 
"" "|1|Automático|0|Especificado|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 35016 "em" 0
DATA
{ 
"Pressure limit" "%11.4g" "Pa" 1
1.0e+08 1 2.5e+08 0
0. 1 5.0e+08 0
0.
}
}
TCOD
{ 35018 "Limites de caudal da fase de velocidade" 0
DATA
{ 
"Limite inferior" "%11.4g" "%" 1
5. 0 100.0 0
5. 0 100.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Limite superior" "%11.4g" "%" 1
5. 0 100.0 0
5. 0 100.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 35020 "Limite de pressão da compactação" 0
DATA
{ 
"" "|1|Automático|0|Especificado|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 35022 "em" 0
DATA
{ 
"Pressure limit" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+08 1 2.5e+08 0
0. 1 5.0e+08 0
0.
}
}
TCOD
{ 35024 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Avançado...|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 35026 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Detalhado|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 35028 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Considerar o canal de alimentação frio na otimização do tempo de arrefecimento|1| |0||" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 0
0.
}
}
TCOD
{ 35998 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Análise da orientação das fibras se o material B for carregado com fibras|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 36000 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Análise da orientação das fibras se o material for de fibra|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 36002 "Opções Ci da fibra do material B" 0
DATA
{ 
"" "|1|Ci calculado automaticamente[DEFAULT]|0|Especificar Ci se o material B for carregado com fibras|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 36003 "" 0
DATA
{ 
"" "%11.6g" "" 0
0.0001 0 0.01 0
0.0 0 0.1 0
0.
}
}
TCOD
{ 36004 "Calcular quebra da fibra" 0
DATA
{ 
"" "|1|Determinado pelo comprimento[DEFAULT]|1|Não|0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 36005 "Opção do comprimento de fibras na entrada" 0
DATA
{ 
"" "|1|Assumir que todas têm o mesmo comprimento[DEFAULT]|0|Utilizar uma distribuição do comprimento|1||" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 0
0.
}
}
TCOD
{ 36006 "Distribuição do comprimento na entrada" 1
DATA
{ 
"comprimento" "%11.4g" "m" 1
0. 0 0.1 0
0. 0 0.1 0
0.1
}
DATA
{ 
"peso" "%11.4g" "%" 0
0. 0 100 0
0. 0 100 0
0.1
}
}
TCOD
{ 36007 "Distribuição ponderada de comprimento de fibras de saída" 0
DATA
{ 
"" "|1|Sim|1|Não[DEFAULT]|0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 36008 "Distribuição ponderada de comprimento de fibras na" 1
DATA
{ 
"Node Label " "%11d" "" 0
0 0 1.0e+38 0
0 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 36010 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Cálculo da tensão residual para utilizar posteriormente na análise do empeno|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 36020 "Opção do solucionador de união" 0
DATA
{ 
"" "|1|Antigo|0|Novo[DEFAULT]|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 36104 "Parâmetros de quebra de fibras" 0
DATA
{ 
"Coeficiente de resistência anisotrópica (Dg)" "%12.5g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Constante da taxa de corte (Cb)" "%12.5g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Fator de controlo do perfil de probabilidade (S)" "%12.5g" "" 0
0.0 0 1.0 0
0.0 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 36106 "Opções RSC para fibras de material B" 0
DATA
{ 
"" "|1|Mesmo que o Material A[DEFAULT]|0|Especificar RSC se for utilizado RSC ou ARD-RSC|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 36107 "" 0
DATA
{ 
"RSC" "%11.4g" "" 0
0. 1 1. 0
0. 1 1. 0
0.
}
}
TCOD
{ 36108 "Parâmetros para material B para ARD de fibras longas" 0
DATA
{ 
"" "|1|Valores predefinidos[DEFAULT]|0|Valores especificados|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 36109 "Parâmetros para material B para modelo ARD de fibras longas" 0
DATA
{ 
"b1" "%11.4g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"b2" "%11.4g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"b3" "%11.4g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"b4" "%11.4g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"b5" "%11.4g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 43913 "Informação da extensão da carga" 0
DATA
{ 
"Comprimento inicial" "%12.6g" "m" 1
0. 1 10.0e-2 0
0. 1 10.0e-2 0
0.
}
DATA
{ 
"Método de medição" "|1|Não especificado[DEFAULT]|0|Refletómetro ótico|1|Digitalização|2|Outro método|3|Suplementar|4||" "" 0
0. 1 4 0
0. 1 4 0
0.
}
DATA
{ 
"Ano de medição" "%d" "" 0
1960 0 1.0e+38 0
1960 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 47020 "Suavizar resultados de arrefecimento" 0
DATA
{ 
"options" "|0|Ativado|0|Desativado|1||" "" 0
1. 0 2. 0
1. 0 2. 0
0.
}
}
TCOD
{ 51010 "%Volume máximo para encher por intervalo de tempo" 0
DATA
{ 
"Maximum %volume to fill per time step" "%11.4g" "%" 0
0.0 1 10. 0
0.0 1 100. 0
0.
}
}
TCOD
{ 51020 "Intervalo de tempo de compactação máxima" 0
DATA
{ 
"Maximum packing time step" "%11.4g" "s" 1
0.0 1 5. 0
0.0 1 100. 0
0.
}
}
TCOD
{ 51030 "Controlos da iteração do intervalo de tempo" 0
DATA
{ 
"Limite de iteração" "%11.4g" "" 0
5.0 0 500.0 0
1.0 0 2000.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Fator da tolerância de convergência (multiplica predefinição)" "%11.4g" "" 0
0.001 0 2.0 0
0.0 1 10.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 51040 "Controlos da iteração do intervalo de tempo" 0
DATA
{ 
"Limite de iteração" "%11.4g" "" 0
5.0 0 500.0 0
1.0 0 2000.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Fator da tolerância de convergência (multiplica predefinição)" "%11.4g" "" 0
0.001 0 2.0 0
0.0 1 10.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 51050 "Seleção de solucionador de matriz AMG" 0
DATA
{ 
"" "|1|Automático [DEFAULT]|0|Ativada|1|Desativar|2||" "" 0
0 0 2. 0
0 0 2. 0
0.
}
}
TCOD
{ 51070 "Número de resultados intermédios na fase de arrefecimento" 0
DATA
{ 
"" "%11.4g" "" 0
0.0 0 3.0 0
0.0 0 250.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 51071 "Número de resultados intermédios na fase de cura" 0
DATA
{ 
"" "%11.4g" "" 0
0.0 0 3.0 0
0.0 0 250.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 51080 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Simular deslizamento da parede|1| |0||" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 0
0.
}
}
TCOD
{ 51182 "Parâmetros de deslizamento" 0
DATA
{ 
"Tensão de corte crítica (Tau_w)" "%17.6g" "Pa" 1
0.0 0 5.00e+08 0
0.0 0 1.00e+09 0
0.
}
DATA
{ 
"Expoente de deslizamento (m)" "%17.6g" "" 0
0.0 0 1.0e+02 0
0.0 0 1.0e+04 0
0.
}
DATA
{ 
"Coeficiente de deslizamento (a)" "%17.6g" "m/(Pa-s)" 1
0.0 0 1.0e+38 0
0.0 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Dependência de temperatura (B)" "%17.6g" "1/K" 0
0.0 0 1. 0
0.0 0 10. 0
0.
}
DATA
{ 
"Dependência de pressão (C)" "%17.6g" "1/Pa" 0
-1.0e-06 0 1.0e-06 0
-1.0e-04 0 1.0e-04 0
0.
}
}
TCOD
{ 52010 "Parâmetros do solucionador" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Fase de enchimento...|1||" "" 0
1 0 1 0
1 0 1 0
0.
}
DATA
{ 
"" "|0| |1|Fase de compactação...|1||" "" 0
1 0 1 0
1 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 52020 "Parâmetros do solucionador" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Fase de enchimento...|1||" "" 0
1 0 1 0
1 0 1 0
0.
}
DATA
{ 
"" "|0| |1|Fase de compactação...|1||" "" 0
1 0 1 0
1 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 52038 "Número de espirais para paralelização" 0
DATA
{ 
"" "|1|Automático [DEFAULT]|1|Espiral única (Nenhuma paralelização)|4|Máximo|2|Especificar número de espirais|3||" "" 0
1. 0 1. 0
1. 0 4. 0
0.
}
}
TCOD
{ 52039 "Número de espirais para paralelização" 0
DATA
{ 
"" "|1|Automático [DEFAULT]|1|Espiral única (Nenhuma paralelização)|4|Máximo|2|Especificar número de espirais|3||" "" 0
1. 0 1. 0
1. 0 4. 0
0.
}
}
TCOD
{ 52040 "Número de espirais para paralelização" 0
DATA
{ 
"" "|1|Automático [DEFAULT]|1|Espiral única (Nenhuma paralelização)|4|Máximo|2|Especificar número de espirais|3||" "" 0
1. 0 1. 0
1. 0 4. 0
0.
}
}
TCOD
{ 52041 "Número de espirais" 0
DATA
{ 
"" "%5d" "" 0
1.0 0 16.0 0
1.0 0 100.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 52043 "Número de espirais" 0
DATA
{ 
"" "%5d" "" 0
1.0 0 16.0 0
1.0 0 100.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 52044 "Opções GPU" 0
DATA
{ 
"GPU options" "|1|Automático [DEFAULT]|1|Utilizar CPU |2|Não utilizar GPU |0||" "" 0
1. 0 1 0
0. 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 53010 "Opções GPU" 0
DATA
{ 
"GPU options" "|1|Automático [DEFAULT]|1|Utilizar CPU |2|Não utilizar GPU |0||" "" 0
1. 0 1 0
0. 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 53011 "AMI" 0
}
TCOD
{ 53015 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Ativar API do solucionador |1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 53020 "Modelo viscosidade" 0
DATA
{ 
"" "|1|Modelo viscosidade padrão (a partir dos dados do material)[DEFAULT]|0|Modelo viscosidade do utilizador (a partir de MoldflowUserFunctions)|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 53030 "Texto do parâmetro" 0
}
TCOD
{ 53035 "Modelo de desvio da bucha" 0
DATA
{ 
"" "|1|Análise de desvio da bucha padrão[DEFAULT]|0|Análise do desvio da bucha do utilizador (a partir de MoldflowUserFunctions)|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 53036 "Texto do parâmetro" 0
}
TCOD
{ 53040 "Modelo PVT" 0
DATA
{ 
"" "|1|Modelo PVT padrão (a partir dos dados do material)[DEFAULT]|0|Modelo PVT do utilizador (a partir de MoldflowUserFunctions)|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 53041 "Texto do parâmetro" 0
}
TCOD
{ 53042 "Modelo de solidificação" 0
DATA
{ 
"" "|1|Modelo de temperatura de transição padrão (a partir dos dados do material)[DEFAULT]|0|Modelo de solidificação do utilizador (a partir de MoldflowUserFunctions)|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 53043 "Texto do parâmetro" 0
}
TCOD
{ 53090 "Texto geral" 0
}
TCOD
{ 53105 "Raio do pó" 0
DATA
{ 
"Powder radius" "%11.4g" "m" 1
1.0E-6 0 1.0E-2 0
1.0E-6 0 1.0E-2 0
0.
}
}
TCOD
{ 53110 "Concentração do volume de pó inicial" 0
DATA
{ 
"Initial powder volume concentration" "%11.4g" "%" 1
0 0 100. 0
0 0 100. 0
0.
}
}
TCOD
{ 53115 "Concentração do volume de pó máximo" 0
DATA
{ 
"Maximum powder volume concentration" "%11.4g" "%" 1
0 0 100. 0
0 0 100. 0
0.
}
}
TCOD
{ 53135 "Coeficientes de tensão de partículas" 0
DATA
{ 
"KN" "%11.4g" "" 0
0 0 100. 0
0 0 100. 0
0.
}
DATA
{ 
"Lambda 1" "%11.4g" "" 0
0 0 1. 0
0 0 1. 0
0.
}
DATA
{ 
"Lambda 2" "%11.4g" "" 0
0 0 1. 0
0 0 1. 0
0.
}
DATA
{ 
"Lambda 3" "%11.4g" "" 0
0 0 1. 0
0 0 1. 0
0.
}
}
TCOD
{ 62000 "Opção do modelo do material" 0
DATA
{ 
"" "|1|MAT_116[DEFAULT]|116|MAT_022|22|MAT_023|23|MAT_002|2||" "" 0
1 0 116 0
1 0 116 0
0.
}
}
TCOD
{ 62002 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Opções de Abaqus|1||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 62003 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Opções de ANSYS|1||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 62004 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Opções de NASTRAN|1||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 62005 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Opções de LS-DYNA|1||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 62010 "Método da solução" 0
DATA
{ 
"" "|1|Estático[DEFAULT]|0|Quasi-estático|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 62020 "Opção de formulação do elemento" 0
DATA
{ 
"" "|1|1|1|2|2|3|3|4|4|5|5|6|6|7|7|8|8|9|9|10[DEFAULT]|10|11|11|12|12|13|13|14|14|15|15|16|16|17|17|18|18|19|19|20|20|Especificar ID de elform|0||" "" 0
0 0 20 0
0 0 20 0
0.
}
}
TCOD
{ 62022 "" 0
DATA
{ 
"" "%11.4g" "" 0
1 0 1E+38 0
1 0 1E+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 62030 "Opção do processo paralelo" 0
DATA
{ 
"" "|1|CPU simples[DEFAULT]|1|2 CPUs|2|4 CPUs|4|8 CPUs|8|16 CPUs|16|Especificar número de CPUs|0||" "" 0
0 0 16 0
0 0 16 0
0.
}
}
TCOD
{ 62032 "" 0
DATA
{ 
"" "%11.4g" "" 0
1 0 1024 0
1 0 1024 0
0.
}
}
TCOD
{ 62040 "Opção do limite de memória" 0
DATA
{ 
"" "|1|Especificar limite de memória|0|100000000|1|200000000|2|300000000[DEFAULT]|3|400000000|4||" "" 0
0 0 4 0
0 0 4 0
0.
}
}
TCOD
{ 62042 "Limite de memória" 0
DATA
{ 
"" "%20d" "" 0
50000000 0 1E+38 0
50000000 0 1E+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 62044 "Corrigir elementos tetraédricos integrados negativos" 0
DATA
{ 
"" "|1|SIM[DEFAULT]|1|NÃO|0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 62046 "Incluir inserto da peça" 0
DATA
{ 
"" "|1|SIM[DEFAULT]|1|NÃO|0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 62047 "Separar ficheiro para tensão inicial" 0
DATA
{ 
"" "|1|SIM[DEFAULT]|1|NÃO|0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 62048 "Selecionar dados da peças para passar para a malha do molde" 0
DATA
{ 
"" "|1|Histórico de pressão[DEFAULT]|1180|Temperature history|1540|Pressão e temperatura|0||" "" 0
0 0 1E+38 0
0 0 1E+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 62049 "Método da solução" 0
DATA
{ 
"" "|1|Estacionário em uma etapa[DEFAULT]|0|Transiente em várias etapas|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 62050 "Separar malha de elementos finitos para molde" 0
DATA
{ 
"" "|1|Não[DEFAULT]|0|Especificar|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 62052 "Separar malha de elementos finitos para peça" 0
DATA
{ 
"" "|1|Não[DEFAULT]|0|Especificar|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 62054 "Nome do ficheiro do modelo de malha do molde" 0
}
TCOD
{ 62056 "Nome do ficheiro do modelo de malha da peça" 0
}
TCOD
{ 62057 "Separar ficheiro para propriedades do material" 0
DATA
{ 
"" "|1|SIM[DEFAULT]|1|NÃO|0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 62058 "Interface apenas do modelo da malha" 0
DATA
{ 
"" "|1|SIM|1|NÃO[DEFAULT]|0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 62060 "Opção não linear" 0
DATA
{ 
"" "|1|SIM[DEFAULT]|1|NÃO|0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 62062 "Opção de elemento sólido" 0
DATA
{ 
"" "|1|SOLID45|45|SOLID46|46|SOLID92|92|SOLID186|186|SOLID187[DEFAULT]|187|SOLID191|191||" "" 0
45 0 191 0
45 0 191 0
0.
}
}
TCOD
{ 62066 "Opção de dados do material" 0
DATA
{ 
"" "|1|Utilizar a direção principal do material|1|Dados de TB[DEFAULT]|0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 62070 "Formatação livre para ficheiro .ist" 0
DATA
{ 
"" "|1|SIM|1|NÃO[DEFAULT]|0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 62072 "Pressão da frente do fluxo" 0
DATA
{ 
"Flow front pressure" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+06 0 2.5e+08 0
0. 1 5.0e+08 1
0.
}
}
TCOD
{ 62100 "Opção de análise de ventilação" 0
DATA
{ 
"" "|0|Efetuar análise de ventilação |2| [DEFAULT]|0||" "" 0
0 0 2 0
0 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 62102 "Pressão de saída de ventilação (Medidor)" 0
DATA
{ 
"Vent exit pressure" "%11.4g" "Pa" 1
-101300.0 0 1.0e8 0
-101300.0 0 1.0e8 0
0.
}
}
TCOD
{ 62104 "Tamanho da conduta de ventilação" 0
DATA
{ 
"Espessura" "%11.4g" "m" 1
0.000001 0 0.001 0
0.000001 0 0.01 0
0.
}
DATA
{ 
"Comprimento" "%11.4g" "m" 1
0.0001 0 0.1 0
0.0001 1 1.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Largura" "%11.4g" "m" 1
0.0001 0 0.1 0
0.0001 1 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 62110 "Volume vazio mínimo" 0
DATA
{ 
"Minimum void volume" "%11.4g" "m^3" 1
0.0 0 1.0e-8 0
0.0 0 1.0e-8 0
0.
}
}
TCOD
{ 62112 "Opção de volume vazio mínimo" 0
DATA
{ 
"Option" "|1|Automático[DEFAULT]|0|Especificado|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 62114 "Propriedades da conduta de ventilação" 0
DATA
{ 
"Option" "|1|Utilizar definição global nas opções avançadas[DEFAULT]|0|Especificado|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 62116 "Agrupamento dos pontos de análise de ventilação" 0
DATA
{ 
"Option" "|1|Desativar[DEFAULT]|0|Ativada (Utilizar ID das propriedades da conduta de ventilação e ligação dos nós)|1|Ativada (Utilizar apenas o ID das propriedades da conduta de ventilação)|2||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 63114 "Controlo do aquecedor" 0
DATA
{ 
"" "|1|Opção de calor[DEFAULT]|1|Temperature|2|Tempo|3|Termopar|4|Tempo com Temperatura Alvo|5||" "" 0
0. 1 2. 0
0. 1 2. 0
0.
}
}
TCOD
{ 63115 "Fluxo constante " 0
DATA
{ 
"Flux per unit area" "%11.6g" "W/m^2" 1
0 0 100.0 0
0 0 1.0E9 1
0.
}
}
TCOD
{ 63116 "Temperatura Constante" 0
DATA
{ 
"Temperature" "%12.5g" "K" 1
373.15 0 673.15 0
273.15 1 1273.15 1
0.
}
}
TCOD
{ 63117 "Total de calor" 0
DATA
{ 
"Heat" "%11.6g" "W" 1
0 0 100.0 0
0 0 1.0E9 1
0.
}
}
TCOD
{ 63118 "Especificação de calor" 0
DATA
{ 
"" "|1|Fluxo de calor[DEFAULT]|1|Classificação do aquecedor|2||" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 0
0.
}
}
TCOD
{ 63125 "Controlo do aquecedor" 0
DATA
{ 
"" "|1|Opção de calor[DEFAULT]|1|Temperature|2|Tempo|3|Termopar|4|Tempo com Temperatura Alvo|5||" "" 0
0. 1 2. 0
0. 1 2. 0
0.
}
}
TCOD
{ 63130 "Fluxo constante " 0
DATA
{ 
"Flux per unit area" "%11.6g" "W/m^2" 1
0 0 100.0 0
0 0 1.0E9 1
0.
}
}
TCOD
{ 63135 "Temperatura Constante" 0
DATA
{ 
"Temperature" "%12.5g" "K" 1
373.15 0 673.15 0
273.15 1 1273.15 1
0.
}
}
TCOD
{ 63142 "Hora para desligar" 0
DATA
{ 
"Time" "%12.5g" "s" 1
0 0 1.0e+38 0
0 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 63143 "Hora para ligar" 0
DATA
{ 
"Temperature" "%12.5g" "s" 1
0 0 1.0e+38 0
0 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 63149 "Nó" 0
DATA
{ 
"Thermocouple node" "%12d" "" 0
1 0 1.0e+38 0
1 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 63150 "Controlo termopar" 0
DATA
{ 
"Temperatura para desligar" "%12.5g" "C" 1
0 1 500 1
0 1 500 1
0.
}
DATA
{ 
"Hora mínima para desligar" "%12.5g" "s" 1
0 1 60.0 0
0 1 60.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Temperatura para ligar" "%12.5g" "C" 1
0 1 500 1
0 1 500 1
0.
}
DATA
{ 
"Hora mínima para ligar" "%12.5g" "s" 1
0 1 60.0 0
0 1 60.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 63151 "Localização termopar" 0
DATA
{ 
"" "|1|No aquecedor[DEFAULT]|1|No nó|2||" "" 0
0. 1 2. 0
0. 1 2. 0
0.
}
}
TCOD
{ 63152 "Controlo de ciclo" 0
DATA
{ 
"" "|1|Aumentar tempo de abertura do molde[DEFAULT]|1|Aumentar tempo de fecho do molde antes da injeção|2|Não atrasar injeção|3||" "" 0
0. 1 2. 0
0. 1 2. 0
0.
}
}
TCOD
{ 63155 "Controlo de temperatura" 0
DATA
{ 
"Temperatura alvo" "%12.5g" "C" 1
0 0 500 1
0 0 500 1
0.
}
DATA
{ 
"Nó do termopar" "%12d" "" 0
1 0 1.0e+38 0
1 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 63156 "Controlo de calor" 0
DATA
{ 
"options" "|1|Vapor saturado por pressão[DEFAULT]|1|Vapor saturado por temperatura|2|Água aquecida|3||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 63157 "Temperatura de entrada de água" 0
DATA
{ 
"" "%12.6g" "K" 1
278.15 0 647.096 0
278.15 0 647.096 0
0.
}
}
TCOD
{ 63160 "Pressão" 0
DATA
{ 
"Pressure" "%12.5g" "MPa" 1
0.0007 0 22.064 0
0.0007 0 22.064 0
0.
}
}
TCOD
{ 63161 "Temperatura" 0
DATA
{ 
"Temperature" "%12.6g" "C" 1
5 0 373.946 0
5 0 373.946 0
0.
}
}
TCOD
{ 63162 "Controlo de temperatura" 0
DATA
{ 
"Temperatura alvo" "%12.5g" "C" 1
0 1 500 1
0 1 500 1
0.
}
DATA
{ 
"Nó do termopar" "%12d" "" 0
1 0 1.0e+38 0
1 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 63163 "Controlo de temperatura" 0
DATA
{ 
"Temperatura alvo" "%12.5g" "C" 1
0 1 500 1
0 1 500 1
0.
}
DATA
{ 
"Thermocouple node" "%12d" "" 0
1 0 1.0e+38 0
1 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 63165 "Controlo por tempo" 0
DATA
{ 
"Duração" "%12.5g" "s" 1
0 0 600 0
0 0 600 0
0.
}
DATA
{ 
"Atraso após a purga de ar secundária" "%12.5g" "s" 1
0 0 600 0
0 0 600 0
0.
}
}
TCOD
{ 63170 "Duração" 0
DATA
{ 
"Water flow duration" "%12.5g" "s" 1
0 1 600 0
0 1 600 0
0.
}
}
TCOD
{ 63171 "Purga de ar primária" 0
DATA
{ 
"Duração" "%12.5g" "s" 1
0 0 500 0
0 0 500 0
0.
}
DATA
{ 
"Pressão" "%12.5g" "MPa" 1
0 1 10 0
0 1 10 0
0.
}
}
TCOD
{ 63172 "Purga de ar secundária" 0
DATA
{ 
"Duração" "%12.5g" "s" 1
0 0 500 0
0 0 500 0
0.
}
DATA
{ 
"Pressão" "%12.5g" "MPa" 1
0 1 10 0
0 1 10 0
0.
}
}
TCOD
{ 63175 "Aquecimento" 0
DATA
{ 
"" "|1|Controlado por tempo[DEFAULT]|1|Controlado por temperatura|2||" "" 0
0. 1 2. 0
0. 1 2. 0
0.
}
}
TCOD
{ 63180 "Arrefecimento com água" 0
DATA
{ 
"" "|1|Controlado por tempo[DEFAULT]|1|Temperature controlled|2||" "" 0
0. 1 2. 0
0. 1 2. 0
0.
}
}
TCOD
{ 63185 "Tempo de fecho do molde antes da injeção" 0
DATA
{ 
"Delay time" "%12.5g" "s" 1
0 0 600 0
0 0 600 0
0.
}
}
TCOD
{ 63190 "Controlo do fluxo" 0
DATA
{ 
"Option" "|1|Pressão especificada|1|Caudal especificado[DEFAULT]|2|Número de Reynolds especificado|3|Caudal total (Todos os circuitos)|4||" "" 0
1 0 4 0
1 0 4 0
0.
}
}
TCOD
{ 63191 "Caudal" 0
DATA
{ 
"Flow rate" "%11.4g" "m^3/sec" 1
2.0e-05 0 2.0e-03 0
0. 1 2.0e-01 1
0.
}
}
TCOD
{ 63192 "Pressão" 0
DATA
{ 
"Pressure" "%12.6g" "Pa(bar)" 1
500. 0 1000000. 0
0. 1 10000000. 1
0.
}
}
TCOD
{ 63193 "Número de Reynolds" 0
DATA
{ 
"Re" "%12.6g" "" 0
100. 0 50000.0 0
0. 1 100000.0 1
0.
}
}
TCOD
{ 63200 "Condutância do fluido de refrigeração" 0
DATA
{ 
"Coolant conductance" "%12.6g" "W/m^2-K" 1
0.0 1 100000.0 0
0.0 0 1.0e+20 0
0.
}
}
TCOD
{ 63201 "Temperatura inicial do fluido de refrigeração" 0
DATA
{ 
"Coolant initial temperature" "%12.5g" "K" 1
273.15 0 473.15 0
153.15 1 773.15 1
0.
}
}
TCOD
{ 63202 "Controlo da bobina de indução" 0
DATA
{ 
"" "|1|Tempo[DEFAULT]|1|Termopar|2|Tempo com Temperatura Alvo|3||" "" 0
0. 1 2. 0
0. 1 2. 0
0.
}
}
TCOD
{ 63210 "Controlo do fluido de refrigeração" 0
DATA
{ 
"Option" "|1|Pressão especificada|1|Caudal especificado[DEFAULT]|2|Número de Reynolds especificado|3|Caudal total (Todos os circuitos)|4||" "" 0
1 0 4 0
1 0 4 0
0.
}
}
TCOD
{ 63211 "Caudal" 0
DATA
{ 
"Flow rate" "%11.4g" "m^3/sec" 1
2.0e-05 0 2.0e-03 0
0. 0 2.0e-01 0
0.
}
}
TCOD
{ 63212 "Pressão" 0
DATA
{ 
"Pressure" "%12.6g" "Pa(bar)" 1
500. 0 1000000. 0
0. 0 10000000. 0
0.
}
}
TCOD
{ 63213 "Número de Reynolds do fluido de refrigeração" 0
DATA
{ 
"Re" "%12.6g" "" 0
100. 0 50000.0 0
0. 0 100000.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 63214 "Temperatura de entrada do fluido de refrigeração" 0
DATA
{ 
"Tcool" "%12.5g" "K" 1
273.15 0 453.15 0
153.15 0 773.15 0
0.
}
}
TCOD
{ 63215 "Controlo do fluido de refrigeração" 0
DATA
{ 
"Option" "|1|Specified pressure|1|Caudal especificado[DEFAULT]|2|Número de Reynolds especificado|3|Caudal total (Todos os circuitos)|4||" "" 0
1 0 4 0
1 0 4 0
0.
}
}
TCOD
{ 63216 "Caudal" 0
DATA
{ 
"Flow rate" "%11.4g" "m^3/sec" 1
2.0e-05 0 2.0e-03 0
0. 0 2.0e-01 0
0.
}
}
TCOD
{ 63217 "Pressão" 0
DATA
{ 
"Pressure" "%12.6g" "Pa(bar)" 1
500. 0 1000000. 0
0. 0 10000000. 0
0.
}
}
TCOD
{ 63218 "Número de Reynolds do fluido de refrigeração" 0
DATA
{ 
"Re" "%12.6g" "" 0
100. 0 50000.0 0
0. 0 100000.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 63219 "Temperatura de entrada do fluido de refrigeração" 0
DATA
{ 
"Tcool" "%12.5g" "K" 1
273.15 0 453.15 0
153.15 0 773.15 0
0.
}
}
TCOD
{ 63220 "Método de controlo da válvula" 0
DATA
{ 
"" "|1|Tempo[DEFAULT]|1|Termopar|2|Tempo com Temperatura Alvo|3||" "" 0
0. 1 2. 0
0. 1 2. 0
0.
}
}
TCOD
{ 63221 "Nó do termopar" 0
DATA
{ 
"Thermocouple node" "%12d" "" 0
1 0 1.0e+38 0
1 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 63222 "Controlo de ciclo" 0
DATA
{ 
"" "|1|Aumentar tempo de abertura do molde[DEFAULT]|1|Aumentar tempo de fecho do molde antes da injeção|2|Não atrasar injeção|3||" "" 0
0. 1 2. 0
0. 1 2. 0
0.
}
}
TCOD
{ 70000 "Tipo de experiência DOE" 0
DATA
{ 
"Experiment type" "%d" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
}
TCOD
{ 70010 "Lista de variáveis" 1
DATA
{ 
"TsetID" "%d" "" 0
1 1 100000 0
1 1 100000 0
0.
}
DATA
{ 
"TsetSubID" "%d" "" 0
1 1 100000 0
1 1 100000 0
0.
}
}
TCOD
{ 70020 "Lista de critérios de qualidade" 1
DATA
{ 
"TsetID" "%d" "" 0
1 1 100000 0
1 1 100000 0
0.
}
DATA
{ 
"TsetSubID" "%d" "" 0
1 1 100000 0
1 1 100000 0
0.
}
}
TCOD
{ 70030 "Número de variáveis secundárias" 0
DATA
{ 
"Count" "%d" "" 0
1 0 100000 0
1 0 100000 0
0.
}
}
TCOD
{ 70032 "Formato de saída" 0
DATA
{ 
"Format" "%d" "" 0
1 0 1 0
1 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 70034 "Número máx. de Novo lançamento" 0
DATA
{ 
"Count" "%d" "" 0
1 0 100000 0
1 0 100000 0
0.
}
}
TCOD
{ 70036 "Guardar os ficheiros de resultados" 0
DATA
{ 
"Save results files" "%d" "" 0
1 0 1 0
1 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 70100 "Nome da variável/qualidade" 0
}
TCOD
{ 70105 "" 0
}
TCOD
{ 70106 "Nome editado" 0
}
TCOD
{ 70120 "Tset da variável DOE" 0
DATA
{ 
"TsetId" "%d" "" 0
1 0 100000 0
1 0 100000 0
0.
}
DATA
{ 
"TsetSubId" "%d" "" 0
1 0 100000 0
1 0 100000 0
0.
}
}
TCOD
{ 70130 "Tcode da variável DOE" 0
DATA
{ 
"TcodId" "%d" "" 0
1 0 100000 0
1 0 100000 0
0.
}
}
TCOD
{ 70135 "Tipo de variável" 0
DATA
{ 
"Type" "%d" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 70140 "Tipo delta da variável DOE" 0
DATA
{ 
"Type" "%d" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 70150 "CmptIndex da variável DOE" 0
DATA
{ 
"Index" "%d" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 70155 "Número de valores" 0
DATA
{ 
"Type" "%d" "" 0
1 0 100 0
1 0 100 0
0.
}
}
TCOD
{ 70160 "Valores Mín./Máx" 1
DATA
{ 
"limite inferior" "%11.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"limite superior" "%11.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 70165 "Valores do intervalo" 1
DATA
{ 
"Valor" "%11.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 70170 "Fator de escala de dimensão" 0
DATA
{ 
"Scale Factor" "%11.4g" "%" 0
-100 0 100 0
-100 0 100 0
0.
}
}
TCOD
{ 70200 "Critério Id" 0
DATA
{ 
"id" "%d" "" 0
1 1 100000 0
1 1 100000 0
0.
}
DATA
{ 
"subid" "%d" "" 0
1 1 100000 0
1 1 100000 0
0.
}
}
TCOD
{ 70210 "Critério RltId" 0
DATA
{ 
"id" "%d" "" 0
1 1 100000 0
1 1 100000 0
0.
}
}
TCOD
{ 70220 "Endereço de mensagem" 0
DATA
{ 
"Msg Id" "%d" "" 0
1 1 100000 0
1 1 100000 0
0.
}
DATA
{ 
"Instância" "%d" "" 0
1 1 100000 0
1 1 100000 0
0.
}
DATA
{ 
"Item" "%d" "" 0
1 1 100000 0
1 1 100000 0
0.
}
}
TCOD
{ 70230 "Fator de peso do critério" 0
DATA
{ 
"Weight" "%11.4g" "" 0
1.0E-38 0 1.0E38 0
1.0E-38 0 1.0E38 0
0.
}
}
TCOD
{ 70240 "Sequência (Quando)" 0
DATA
{ 
"When" "%d" "" 0
1 0 5 0
1 0 5 0
0.
}
}
TCOD
{ 70250 "Tipo de Indicador (O quê)" 0
DATA
{ 
"O quê" "%d" "" 0
1 0 5 0
1 0 5 0
0.
}
DATA
{ 
"Componente" "%d" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
}
TCOD
{ 70260 "Objectivo do critério" 0
DATA
{ 
"Goal" "%d" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 70270 "Plano de âncora" 0
DATA
{ 
"id a" "%d" "" 0
1 1 1000000 0
1 1 1000000 0
0.
}
DATA
{ 
"id b" "%d" "" 0
1 1 1000000 0
1 1 1000000 0
0.
}
DATA
{ 
"id c" "%d" "" 0
1 1 1000000 0
1 1 1000000 0
0.
}
}
TCOD
{ 70300 "Lista de elementos" 1
DATA
{ 
"id" "%d" "" 0
1 1 1000000 0
1 1 1000000 0
0.
}
}
TCOD
{ 70310 "Lista de nós" 1
DATA
{ 
"id" "%d" "" 0
1 1 1000000 0
1 1 1000000 0
0.
}
}
TCOD
{ 70320 "Lista Ndbc" 1
DATA
{ 
"id" "%d" "" 0
1 1 1000000 0
1 1 1000000 0
0.
}
}
TCOD
{ 70330 "Lista Subc" 1
DATA
{ 
"id" "%d" "" 0
1 1 1000000 0
1 1 1000000 0
0.
}
}
TCOD
{ 70340 "Lista de camadas" 1
DATA
{ 
"id" "%d" "" 0
1 1 1000000 0
1 1 1000000 0
0.
}
}
TCOD
{ 70350 "Lista de regiões" 1
DATA
{ 
"TsetId" "%d" "" 0
1 0 100000 0
1 0 100000 0
0.
}
DATA
{ 
"TsetSubId" "%d" "" 0
1 0 100000 0
1 0 100000 0
0.
}
}
TCOD
{ 70360 "Lista de resultados de malha predefinidos" 1
DATA
{ 
"ID do resultado" "%d" "" 0
1 1 1000000 0
1 1 1000000 0
0.
}
DATA
{ 
"Sequência" "%d" "" 0
1 1 1000000 0
1 1 1000000 0
0.
}
}
TCOD
{ 70370 "Lista de resultados de malha avançados" 1
DATA
{ 
"ID do resultado" "%d" "" 0
1 1 1000000 0
1 1 1000000 0
0.
}
DATA
{ 
"Sequência" "%d" "" 0
1 1 1000000 0
1 1 1000000 0
0.
}
DATA
{ 
"Tratamento do bloco" "%d" "" 0
-1000000 1 1000000 0
-1000000 1 1000000 0
0.
}
}
TCOD
{ 70380 "Faces de deformação" 0
}
TCOD
{ 70381 "Direção de deformação" 1
DATA
{ 
"Direção" "%15.8g" "" 0
0 1 1000000 0
0 1 1000000 0
0.
}
}
TCOD
{ 70382 "Distância de deformação" 1
DATA
{ 
"Distância" "%15.8g" "m" 1
-1000000 0 1000000 0
-1000000 0 1000000 0
0.
}
}
TCOD
{ 70383 "Faces de transição" 0
}
TCOD
{ 91234 "Permitir corte" 1
DATA
{ 
"ID da camada" "%d" "" 0
1 1 1000000 0
1 1 1000000 0
0.
}
}
