
TITL
{
    VRSN
    {
    "RESULTS.DAT VERSION 1.00"
    }
    DATE
    {
    "10/26/2000"
    }
}
        
   TXDT
{
0001

         NAME
{
"Titolo"
}

         DEPT
{
"Title"
}

      PLTD
{
""
}
}

   TXDT
{
100

         NAME
{
"Flusso"
}

         DEPT
{
"Flow"
}

      PLTD
{
""
}
}

   TXDT
{
105

         NAME
{
"Ottimizzazione"
}

         DEPT
{
"Optimization"
}

      PLTD
{
""
}
}

   TXDT
{
110

         NAME
{
"Raffreddamento"
}

         DEPT
{
"Cool"
}

      PLTD
{
""
}
}

   TXDT
{
115

         NAME
{
"Deformazione"
}

         DEPT
{
"Warp"
}

      PLTD
{
""
}
}

   TXDT
{
117

         NAME
{
"Sforzo"
}

         DEPT
{
"Stress"
}

      PLTD
{
""
}
}

   TXDT
{
120

         NAME
{
"Ritiro"
}

         DEPT
{
"Shrink"
}

      PLTD
{
""
}
}

   TXDT
{
125

         NAME
{
"Grafici MPI 2.0"
}

         DEPT
{
"MPI 2.0 Plots"
}

      PLTD
{
""
}
}

   TXDT
{
130

         NAME
{
"Flusso sovrastampaggio"
}

         DEPT
{
"Overmolding Flow"
}

      PLTD
{
""
}
}

   TXDT
{
135

         NAME
{
"Grafici definiti dall’utente"
}

         DEPT
{
"User-Defined Plots"
}

      PLTD
{
""
}
}

   TXDT
{
140

         NAME
{
"Trascinamento del filo e Spostamento della pala"
}

         DEPT
{
"Wire Sweep & Paddle Shift"
}

      PLTD
{
""
}
}

   TXDT
{
145

         NAME
{
"Spostamento dell'inserto/spina (pala)"
}

         DEPT
{
"Core (Paddle) Shift"
}

      PLTD
{
""
}
}

   TXDT
{
150

         NAME
{
"Segni di risucchio"
}

         DEPT
{
"Sink Marks"
}

      PLTD
{
""
}
}

   TXDT
{
155

         NAME
{
"Geometria"
}

         DEPT
{
"Geometry"
}

      PLTD
{
""
}
}

   TXDT
{
165

         NAME
{
"Qualità raffreddamento"
}

         DEPT
{
"Cooling Quality"
}

      PLTD
{
""
}
}

   TXDT
{
170

         NAME
{
"Impaccamento"
}

         DEPT
{
"Pack"
}

      PLTD
{
""
}
}

   TXDT
{
199

         NAME
{
"Gruppo senza titolo"
}

         DEPT
{
"Untitled Group"
}

      PLTD
{
""
}
}

   TXDT
{
1000

         NAME
{
"Statistiche maglia"
}

         DEPT
{
"Mesh statistics"
}

      PLTD
{
""
}
}

   TXDT
{
1010

         NAME
{
"Parametri (riempimento/impaccamento/mantenimento)"
}

         DEPT
{
"Parameters (filling/packing/holding)"
}

      PLTD
{
""
}
}

   ELDT
{
1030
3
0
NAME
{
"Orientamento nucleo"
}
DEPT
{
"Orientation at core"
""
}
PLTD
{
"LDR[0,1,2]G[100]"
}
}

   ELDT
{
1040
3
0
NAME
{
"Orientamento superficie esterna"
}
DEPT
{
"Orientation at skin"
""
}
PLTD
{
"LDR[1,2,2]G[100]"
}
}

   ELDT
{
1045
3
0
NAME
{
"Orientamento superficie esterna superiore"
}
DEPT
{
"Orientation at top skin"
""
}
PLTD
{
"LR[1,2,2]G[100]"
}
}

   ELDT
{
1050
3
0
NAME
{
"Orientamento superficie esterna inferiore"
}
DEPT
{
"Orientation at bottom skin"
""
}
PLTD
{
"LR[1,2,2]G[100]"
}
}

   ELDT
{
1051
3
0
NAME
{
"Orientation at skin (fast fill)"
}
DEPT
{
"Orientation at skin (fast fill)"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   TXDT
{
1080

         NAME
{
"Condizioni processo (riempimento/impaccamento/mantenimento)"
}

         DEPT
{
"Process conditions (filling/packing/holding)"
}

      PLTD
{
""
}
}

   TXDT
{
1085

         NAME
{
"Condizioni processo (B) (riempimento/impaccamento/mantenimento)"
}

         DEPT
{
"Process conditions (B) (filling/packing/holding)"
}

      PLTD
{
""
}
}

   TXDT
{
1090

         NAME
{
"Controllo iniezione gas"
}

         DEPT
{
"Gas injection control"
}

      PLTD
{
""
}
}

   TXDT
{
1100

         NAME
{
"Rapporto su gas"
}

         DEPT
{
"Report on gas"
}

      PLTD
{
""
}
}

   TXDT
{
1110

         NAME
{
"Controllo della compressione"
}

         DEPT
{
"Compression control"
}

      PLTD
{
""
}
}

   ELDT
{
1120
1
0
NAME
{
"Velocità di deformazione tangenziale, massa"
}
DEPT
{
"Shear rate, bulk"
"1/s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NMDT
{
1121
1
NAME
{
"Maximum shear rate, part"
}
DEPT
{
"Maximum shear rate, part"
"1/s"
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NMDT
{
1122
1
NAME
{
"Maximum shear rate, runners"
}
DEPT
{
"Maximum shear rate, runners"
"1/s"
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NMDT
{
1123
1
NAME
{
"Maximum shear rate, gate"
}
DEPT
{
"Maximum shear rate, gate"
"1/s"
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   ELDT
{
1125
1
0
NAME
{
"Sforzo di taglio, massa"
}
DEPT
{
"Shear stress, bulk"
"Pa"
}
PLTD
{
"1 1 1 0G[100]"
}
}

   NMDT
{
1140
1
NAME
{
"Velocità pistone, consigliata"
}
DEPT
{
"Recommended ram speed"
"%"
}
INDP
{
"Volume della carica"
"%"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NMDT
{
1150
1
NAME
{
"Forza di chiusura"
}
DEPT
{
"Clamp force"
"N"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NMDT
{
1151
1
NAME
{
"Posizione pistone"
}
DEPT
{
"Ram position"
"m"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NMDT
{
1154
1
NAME
{
"Peso progettazione totale"
}
DEPT
{
"Total design weight"
"kg"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NMDT
{
1155
1
NAME
{
"% volume di gas"
}
DEPT
{
"% Volume of gas"
"%"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NMDT
{
1157
1
NAME
{
"Current filled volume percentage"
}
DEPT
{
"Current filled volume percentage"
"%"
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NMDT
{
1158
1
NAME
{
"Current part frozen volume percentage"
}
DEPT
{
"Current part frozen volume percentage"
"%"
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NMDT
{
1159
1
NAME
{
"Flow Front Area"
}
DEPT
{
"Flow Front Area"
"m^2"
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NMDT
{
1160
1
NAME
{
"% peso stampato"
}
DEPT
{
"% Shot weight"
"%"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NMDT
{
1162
1
NAME
{
"Peso totale del pezzo"
}
DEPT
{
"Total part weight"
"kg"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   TXDT
{
1170

         NAME
{
"Proprietà materiale (riempimento/impaccamento/mantenimento)"
}

         DEPT
{
"Material properties (filling/packing/holding)"
}

      PLTD
{
""
}
}

   TXDT
{
1175

         NAME
{
"Proprietà materiale (B) (riempimento/impaccamento/mantenimento)"
}

         DEPT
{
"Material properties (B) (filling/packing/holding)"
}

      PLTD
{
""
}
}

   NDDT
{
1180
1
NAME
{
"Pressione"
}
DEPT
{
"Pressure"
"Pa"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"JDXG[100]"
}
}

   NDDT
{
1185
1
NAME
{
"Caduta di pressione"
}
DEPT
{
"Pressure Drop"
"Pa"
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"U"
}
}

   NDDT
{
1190
1
NAME
{
"Pressione a fine riempimento"
}
DEPT
{
"Pressure at end of fill"
"Pa"
}
PLTD
{
"PG[100]"
}
}

   NDDT
{
1195
1
NAME
{
"Pressione mantenimento"
}
DEPT
{
"Hold pressure"
"Pa"
}
PLTD
{
"G[100]"
}
}

   ELDT
{
1197
1
0
NAME
{
"Pressione congelata"
}
DEPT
{
"Frozen pressure"
"Pa"
}
PLTD
{
"G[100]"
}
}

   TXDT
{
1200

         NAME
{
"Rapporto su riempimento"
}

         DEPT
{
"Report on filling"
}

      PLTD
{
""
}
}

   TXDT
{
1210

         NAME
{
"Maglia di elementi finiti (riempimento/impaccamento/mantenimento)"
}

         DEPT
{
"Finite-element mesh (filling/packing/holding)"
}

      PLTD
{
""
}
}

   ELDT
{
1220
1
0
NAME
{
"Temperatura della massa a fine riempimento"
}
DEPT
{
"Bulk temperature at end of fill"
"K"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
1230
1
0
NAME
{
"Frazione dello strato congelato a fine riempimento"
}
DEPT
{
"Frozen layer fraction at end of fill"
""
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   NDDT
{
1231
1
NAME
{
"Frazione dello strato congelato a fine riempimento"
}
DEPT
{
"Frozen layer fraction at end of fill"
""
}
PLTD
{
"DPG[100]"
}
}

   ELDT
{
1302
6
0
NAME
{
"Change in refractive index at the end of packing"
}
DEPT
{
"Change in refractive index at the end of packing"
""
}
PLTD
{
"U"
}
}

   ELDT
{
1303
6
0
NAME
{
"Stress. End of pack"
}
DEPT
{
"Stress. End of pack"
""
}
PLTD
{
"U"
}
}

   NDDT
{
1310
1
NAME
{
"Stima dei segni di risucchio"
}
DEPT
{
"Sink marks estimate"
"m"
}
PLTD
{
"DPSFAG[100]"
}
}

   ELDT
{
1340
13
0
NAME
{
"Refinement"
}
DEPT
{
"Refinement"
"m"
}
PLTD
{
"UDFG[150]"
}
}

   ELDT
{
1350
1
0
NAME
{
"Cristallizzazione: fattore di orientamento del cristallino"
}
DEPT
{
"Crystallization: Crystalline orientation factor"
""
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"DXG[100]"
}
}

   ELDT
{
1352
1
0
NAME
{
"Cristallizzazione: cristallinità relativa"
}
DEPT
{
"Crystallization: Relative crystallinity"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"DXG[100]"
}
}

   ELDT
{
1353
1
0
NAME
{
"Cristallizzazione: cristallinità relativa media"
}
DEPT
{
"Crystallization: Average relative crystallinity"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[100]"
}
}

   ELDT
{
1354
1
0
NAME
{
"Cristallizzazione: proprietà meccaniche E11"
}
DEPT
{
"Crystallization: Mechanical properties E11"
"Pa"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
1356
1
0
NAME
{
"Cristallizzazione: proprietà meccaniche E22"
}
DEPT
{
"Crystallization: Mechanical properties E22"
"Pa"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
1359
1
0
NAME
{
"Cristallizzazione: dimensione media finale dei cristalli"
}
DEPT
{
"Crystallization: Final average crystal size"
"m"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"DXG[100]"
}
}

   ELDT
{
1364
1
0
NAME
{
"Cristallizzazione: cristallinità relativa finale"
}
DEPT
{
"Crystallization: Final relative crystallinity"
""
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"DXG[100]"
}
}

   ELDT
{
1417
1
0
NAME
{
"Velocità del fronte di flusso"
}
DEPT
{
"Flow front speed"
"m/s"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
1418
1
0
NAME
{
"Velocità del fronte di flusso al centro"
}
DEPT
{
"Flow front speed at center"
"m/s"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
1420
3
0
NAME
{
"Velocità media"
}
DEPT
{
"Average velocity"
"m/s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[100]"
}
}

   NMDT
{
1430
1
NAME
{
"Pressione posizione di iniezione"
}
DEPT
{
"Pressure at injection location"
"Pa"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NMDT
{
1431
1
NAME
{
"Filled volume"
}
DEPT
{
"Filled volume"
"%"
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   ELDT
{
1440
1
0
NAME
{
"Ritiro volumetrico all'estrazione"
}
DEPT
{
"Volumetric shrinkage at ejection"
"%"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
1444
4
0
NAME
{
"Segni di risucchio, profondità"
}
DEPT
{
"Sink mark depth"
"m"
}
PLTD
{
"MG[100]"
}
}

   ELDT
{
1450
1
0
NAME
{
"Portata, travi"
}
DEPT
{
"Flow rate, beams"
"m^3/s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NMDT
{
1455
1
NAME
{
"Injection flow rate"
}
DEPT
{
"Injection flow rate"
"m^3/s"
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NMDT
{
1456
1
NAME
{
"Barrel pushing distance when cavity became separated from injection nodes"
}
DEPT
{
"Barrel pushing distance when cavity became separated from injection nodes"
"m"
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NMDT
{
1457
1
NAME
{
"Barrel pushing distance at V/P switch-over"
}
DEPT
{
"Barrel pushing distance at V/P switch-over"
"m"
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NMDT
{
1458
1
NAME
{
"Barrel pushing distance at end of fill"
}
DEPT
{
"Barrel pushing distance at end of fill"
"m"
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NMDT
{
1459
1
NAME
{
"Barrel pushing distance at every step"
}
DEPT
{
"Barrel pushing distance at every step"
"m"
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   ELDT
{
1460
1
0
NAME
{
"Temperatura della massa"
}
DEPT
{
"Bulk temperature"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[100]"
}
}

   ELDT
{
1465
1
0
NAME
{
"Temperatura della massa, elemento"
}
DEPT
{
"Bulk temperature, elemental"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NDDT
{
1467
1
NAME
{
"Temperatura della massa, nodale"
}
DEPT
{
"Bulk temperature, nodal"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
1470
1
0
NAME
{
"Sforzo di taglio alla parete"
}
DEPT
{
"Shear stress at wall"
"Pa"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NMDT
{
1471
1
NAME
{
"Maximum shear stress, part"
}
DEPT
{
"Maximum shear stress, part"
"Pa"
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NMDT
{
1472
1
NAME
{
"Maximum shear stress, runners"
}
DEPT
{
"Maximum shear stress, runners"
"Pa"
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NMDT
{
1473
1
NAME
{
"Maximum shear stress, gate"
}
DEPT
{
"Maximum shear stress, gate"
"Pa"
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   ELDT
{
1480
1
0
NAME
{
"Ritiro volumetrico"
}
DEPT
{
"Volumetric shrinkage"
"%"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
1490
1
0
NAME
{
"Frazione dello strato congelato"
}
DEPT
{
"Frozen layer fraction"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NDDT
{
1491
1
NAME
{
"Frazione dello strato congelato"
}
DEPT
{
"Frozen layer fraction"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"PXG[100]"
}
}

   ELDT
{
1493
1
0
NAME
{
"Posizione perno della valvola e tempo"
}
DEPT
{
"Valve pin position vs. Time"
"m"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
1495
1
0
NAME
{
"Differenza tra i diametri interno ed esterno in corrispondenza del punto di iniezione a valvola"
}
DEPT
{
"Difference of outer and inner diameters at valve gate"
"m"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"G[100]"
}
}

   TXDT
{
1500

         NAME
{
"Rapporto su impaccamento"
}

         DEPT
{
"Report on packing"
}

      PLTD
{
""
}
}

   TXDT
{
1505

         NAME
{
"Messaggi di errore/avviso"
}

         DEPT
{
"Error/warning messages"
}

      PLTD
{
""
}
}

   ELDT
{
1510
1
0
NAME
{
"Segni di risucchio, indice"
}
DEPT
{
"Sink index"
"%"
}
PLTD
{
"G[100]"
}
}

   ELDT
{
1520
1
0
NAME
{
"Tempo per il raggiungimento della temperatura di estrazione"
}
DEPT
{
"Time to freeze"
"s"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   NMDT
{
1530
1
NAME
{
"Forza della pressa"
}
DEPT
{
"Press force"
"N"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NDDT
{
1539
1
NAME
{
"Temperature for warp analysis"
}
DEPT
{
"Temperature (3D) for warp analysis"
"K"
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NDDT
{
1540
1
NAME
{
"Temperatura"
}
DEPT
{
"Temperature (3D)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"JXG[100]"
}
}

   NMDT
{
1543
1
NAME
{
"Spostamento della pressa"
}
DEPT
{
"Press displacement"
"m"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
1545
1
0
NAME
{
"Temperatura"
}
DEPT
{
"Temperature"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NDDT
{
1547
1
NAME
{
"Temperature, nodal"
}
DEPT
{
"Temperature, nodal"
"K"
}
INDP
{
"Normalized thickness"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NMDT
{
1553
1
NAME
{
"Velocità della pressa"
}
DEPT
{
"Press speed"
"m/sec"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
1555
1
0
NAME
{
"Velocità"
}
DEPT
{
"Velocity"
"m/s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NMDT
{
1563
1
NAME
{
"Volume cavità"
}
DEPT
{
"Cavity volume"
"m^3"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NMDT
{
1565
1
NAME
{
"Pressione di compressione"
}
DEPT
{
"Compression pressure"
"Pa"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
1575
1
0
NAME
{
"Frazione superficie polimero"
}
DEPT
{
"Polymer skin fraction"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
1580
1
0
NAME
{
"Superficie polimero, spessore metà gap (superiore)"
}
DEPT
{
"Polymer skin half gap thickness (top)"
"m"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NDDT
{
1584
1
NAME
{
"Velocità di deformazione tangenziale"
}
DEPT
{
"Shear rate (3D)"
"1/s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"JXG[100]"
}
}

   ELDT
{
1585
1
0
NAME
{
"Velocità di deformazione tangenziale"
}
DEPT
{
"Shear rate"
"1/s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
1590
1
0
NAME
{
"Superficie polimero, spessore metà gap (inferiore)"
}
DEPT
{
"Polymer skin half gap thickness (bottom)"
"m"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NDDT
{
1595
1
NAME
{
"Viscosità"
}
DEPT
{
"Viscosity"
"Pa-s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[100]"
}
}

   NDDT
{
1596
1
NAME
{
"Fluidità"
}
DEPT
{
"Fluidity"
"m^2/Pa-s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   NDDT
{
1597
1
NAME
{
"Velocità di deformazione tangenziale, massimo"
}
DEPT
{
"Shear rate, maximum"
"1/s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[100]"
}
}

   NDDT
{
1600
1
NAME
{
"Densità"
}
DEPT
{
"Density"
"kg/m^3"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
1605
1
0
NAME
{
"Frazione superficie polimero a fine processo"
}
DEPT
{
"Polymer skin fraction at end of process"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
1608
1
0
NAME
{
"Spessore polimero a fine processo"
}
DEPT
{
"Thickness of polymer at end of process"
"m"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NDDT
{
1610
1
NAME
{
"Tempo di riempimento"
}
DEPT
{
"Fill time"
"s"
}
PLTD
{
"JDG[100]"
}
}

   NDDT
{
1611
1
NAME
{
"Cavità non caricata"
}
DEPT
{
"Unfilled cavity (short-shot)"
""
}
PLTD
{
"LDG[100]"
}
}

   NDDT
{
1612
1
NAME
{
"Riempie da"
}
DEPT
{
"Grow from"
""
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   NDDT
{
1614
1
NAME
{
"Meeting angle"
}
DEPT
{
"Meeting angle"
"rad"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NMDT
{
1615
1
NAME
{
"% volume polimero A"
}
DEPT
{
"% Volume of polymer A"
"%"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NDDT
{
1617
1
NAME
{
"Fill time for weld line calculation"
}
DEPT
{
"Fill time for weld line calculation (3D)"
"s"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NDDT
{
1619
1
NAME
{
"Ritiro volumetrico medio"
}
DEPT
{
"Average volumetric shrinkage"
"%"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"PXG[100]"
}
}

   NDDT
{
1620
1
NAME
{
"Ritiro volumetrico"
}
DEPT
{
"Volumetric shrinkage (3D)"
"%"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NDDT
{
1621
1
NAME
{
"Volumetric shrinkage for warp analysis"
}
DEPT
{
"Volumetric shrinkage (3D) for warp analysis"
"%"
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NDDT
{
1622
1
NAME
{
"Intrappolamenti d'aria"
}
DEPT
{
"Air traps (3D)"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   NDDT
{
1623
1
NAME
{
"Intrappolamenti d'aria, inclusi gli sfiati d'aria"
}
DEPT
{
"Air traps, including air vents"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   NMDT
{
1625
1
NAME
{
"% volume polimero B"
}
DEPT
{
"% Volume of polymer B"
"%"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NDDT
{
1630
1
NAME
{
"Tempo per il raggiungimento della temperatura di estrazione"
}
DEPT
{
"Freeze time"
"s"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   NMDT
{
1635
1
NAME
{
"Peso polimero A"
}
DEPT
{
"Weight of polymer A"
"kg"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NMDT
{
1645
1
NAME
{
"Peso polimero B"
}
DEPT
{
"Weight of polymer B"
"kg"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NDDT
{
1649
1
NAME
{
"Regione riempimento polimero (VOF)"
}
DEPT
{
"Polymer fill region (VOF)(3D)"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"LG[100]"
}
}

   NDDT
{
1650
1
NAME
{
"Regione riempimento polimero"
}
DEPT
{
"Polymer fill region (3D)"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"LG[100]"
}
}

   NDDT
{
1651
1
NAME
{
"Movimento superficie di giunzione (3D) "
}
DEPT
{
"Weld surface movement (3D)"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"LG[100]"
}
}

   NDDT
{
1653
1
NAME
{
"Formazione superficie di giunzione (3D)"
}
DEPT
{
"Weld surface formation (3D)"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"LG[100]"
}
}

   ELDT
{
1655
1
0
NAME
{
"Frazione sullo spessore, quantità polimero B"
}
DEPT
{
"Thickness fraction of polymer B"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
1656
3
0
NAME
{
"Area di formazione superficie di giunzione"
}
DEPT
{
"Weld Surface formation area"
"m^2"
}
PLTD
{
"DXG[100]"
}
}

   ELDT
{
1665
1
0
NAME
{
"Frazione spessore polimero B a fine processo"
}
DEPT
{
"Thickness fraction of polymer B at end of process"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
1675
1
0
NAME
{
"Distribuzione polimeri A e B"
}
DEPT
{
"Distribution of polymer A and B"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XR[0,1,2, Polimero_B Polimero_A]G[100]"
}
}

   ELDT
{
1685
1
0
NAME
{
"Distribuzione di polimero A (rosso) & B (blu), laminati"
}
DEPT
{
"Laminated distribution of polymer A and B"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"XR[0,1,2, Polimero_B Polimero_A]G[100]"
}
}

   ELDT
{
1690
1
0
NAME
{
"Distribuzione polimeri A e B a fine processo"
}
DEPT
{
"Distribution of polymer A and B at end of process"
""
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"XR[0,1,2, Polimero_B Polimero_A]G[100]"
}
}

   HLDT
{
1700

NAME
{
"Centroide forza di chiusura"
}
DEPT
{
"Clamp force centroid"
}
PLTD
{
"G[100]"
}
}

   HLDT
{
1701

NAME
{
"Clamp force centroid coordinates"
}
DEPT
{
"Clamp force centroid coordinates"
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   HLDT
{
1720

NAME
{
"Linee di giunzione"
}
DEPT
{
"Weld lines"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   NDDT
{
1722
1
NAME
{
"Linee di giunzione"
}
DEPT
{
"Weld lines"
"rad"
}
PLTD
{
"HG[100]"
}
}

   HLDT
{
1725

NAME
{
"Meld lines"
}
DEPT
{
"Meld lines"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NDDT
{
1727
1
NAME
{
"Linee di fusione"
}
DEPT
{
"Meld lines"
"rad"
}
PLTD
{
"HG[100]"
}
}

   HLDT
{
1730

NAME
{
"Linee di giunzione e di fusione"
}
DEPT
{
"Weld and meld lines"
}
PLTD
{
"G[100]"
}
}

   NDDT
{
1732
1
NAME
{
"Linee di giunzione e di fusione"
}
DEPT
{
"Weld and meld lines"
"rad"
}
PLTD
{
"HG[100]"
}
}

   HLDT
{
1740

NAME
{
"Intrappolamenti d'aria"
}
DEPT
{
"Air traps"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   NDDT
{
1750
3
NAME
{
"Velocità"
}
DEPT
{
"Velocity (3D)"
"m/s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"JDXG[100]"
}
}

   NDDT
{
1752
3
NAME
{
"Velocità del fronte di flusso"
}
DEPT
{
"Flow front velocity (3D)"
"m/s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[100]"
}
}

   NMDT
{
1753
1
NAME
{
"Linee di percorso"
}
DEPT
{
"Pathlines"
""
}
PLTD
{
"G[100]"
}
}

   NDDT
{
1760
1
NAME
{
"Pressione alla commutazione V/P"
}
DEPT
{
"Pressure at V/P switchover"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   NDDT
{
1770
1
NAME
{
"Temperatura fronte di flusso"
}
DEPT
{
"Temperature at flow front"
"K"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   NDDT
{
1771
1
NAME
{
"Temperatura a fine riempimento"
}
DEPT
{
"Temperature at end of fill"
"K"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   NMDT
{
1773
1
NAME
{
"Highest Flow Front Temperature"
}
DEPT
{
"Highest Flow Front Temperature"
"K"
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NMDT
{
1774
1
NAME
{
"Lowest Flow Front Temperature"
}
DEPT
{
"Lowest Flow Front Temperature"
"K"
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   ELDT
{
1780
1
0
NAME
{
"Tempo gas"
}
DEPT
{
"Gas time"
"s"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
1790
1
0
NAME
{
"Produttività"
}
DEPT
{
"Throughput"
"m^3"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   NDDT
{
1799
3
NAME
{
"Spostamenti - spostamento dell'inserto/spina definito dall'utente"
}
DEPT
{
"Displacements, user core shift"
"m"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"SXG[145]"
}
}

   NDDT
{
1800
3
NAME
{
"Carico, spostamento dell'inserto/spina"
}
DEPT
{
"Load, core shift"
"N"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DG[145]"
}
}

   NDDT
{
1801
3
NAME
{
"Spostamenti, nucleo"
}
DEPT
{
"Displacements, core"
"m"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"SXG[145]"
}
}

   ELDT
{
1802
1
0
NAME
{
"Spessore reale, cavità"
}
DEPT
{
"Real thickness, cavity"
"m"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[145]"
}
}

   NDDT
{
1803
1
NAME
{
"Deformazione normale al nucleo"
}
DEPT
{
"Stress normal to the core"
"Pa"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[145]"
}
}

   NDDT
{
1805
3
NAME
{
"Spostamenti, spostamento finale"
}
DEPT
{
"Displacements, final shift"
"m"
}
PLTD
{
"SG[145]"
}
}

   NMDT
{
1807
1
NAME
{
"Core shift mesh/geometry deformation ratio"
}
DEPT
{
"Core shift mesh/geometry deformation ratio"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   ELDT
{
1810
1
0
NAME
{
"Sforzo di Von Mises, spostamento dell'inserto/spina"
}
DEPT
{
"Von Mises Stress, core shift"
"Pa"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[145]"
}
}

   ELDT
{
1811
1
0
NAME
{
"Sforzo di Von Mises massimo, spostamento dell'inserto/spina"
}
DEPT
{
"Maximum Von Mises Stress, core shift"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[145]"
}
}

   ELDT
{
1814
6
0
NAME
{
"Tensore sforzo, spostamento dell'inserto/spina"
}
DEPT
{
"Stress tensor, core shift"
"Pa"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XBG[145]"
}
}

   NDDT
{
1820
3
NAME
{
"Displacements, compression"
}
DEPT
{
"Displacements, compression"
"m"
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NDDT
{
1821
3
NAME
{
"Spostamenti, compressione (finale)"
}
DEPT
{
"Displacements, compression (final)"
"m"
}
PLTD
{
"SXG[100]"
}
}

   NDDT
{
1822
3
NAME
{
"Spostamenti, compressione (caricati)"
}
DEPT
{
"Displacements, compression (filled)"
"m"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"SXG[100]"
}
}

   NDDT
{
1826
1
NAME
{
"Proprietà superficie di compressione"
}
DEPT
{
"Compression surface property"
""
}
PLTD
{
"DR[1,3,3, Mobile Fisso Lato]G[100]"
}
}

   NDDT
{
1900
1
NAME
{
"Velocità estensione"
}
DEPT
{
"Extension rate (3D)"
"1/s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NDDT
{
1990
1
NAME
{
"Tempo gas"
}
DEPT
{
"Gas time (3D)"
"s"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   NDDT
{
1991
1
NAME
{
"Nucleo gas (VOF)"
}
DEPT
{
"Gas core (VOF)(3D)"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"LG[100]"
}
}

   NDDT
{
1992
1
NAME
{
"Nucleo gas"
}
DEPT
{
"Gas core (3D)"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"LG[100]"
}
}

   NDDT
{
1995
1
NAME
{
"Zona rifusione, inserto pezzo"
}
DEPT
{
"Re-melt zone, part insert"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DR[0,10000,2]G[100]"
}
}

   TXDT
{
1996

         NAME
{
"Fill + Pack + Cool Time"
}

         DEPT
{
"Fill + Pack + Cool Time"
}

      PLTD
{
""
}
}

   TXDT
{
1997

         NAME
{
"Flow Helius Interface (Midplane)"
}

         DEPT
{
"Flow Helius Interface (Midplane)"
}

      PLTD
{
""
}
}

   TXDT
{
1998

         NAME
{
"Flow Helius Interface (3D)"
}

         DEPT
{
"Flow Helius Interface (3D)"
}

      PLTD
{
""
}
}

   NMDT
{
2010
1
NAME
{
"Qualità (finestra di stampaggio)"
}
DEPT
{
"Quality (molding window)"
""
}
INDP
{
"Temperatura dello stampo"
"-K"
}
INDP
{
"Temperatura del fuso"
"-K"
}
INDP
{
"Tempo di iniezione"
"-s"
}
PLTD
{
"XZWG[105]"
}
}

   NMDT
{
2020
1
NAME
{
"Zona (finestra di stampaggio)"
}
DEPT
{
"Zone (molding window)"
""
}
INDP
{
"Temperatura dello stampo"
"-K"
}
INDP
{
"Temperatura del fuso"
"-K"
}
INDP
{
"Tempo di iniezione"
"-s"
}
PLTD
{
"ZWR[0,2,3, Preferito Possibile Non_fattibile]G[105]"
}
}

   NMDT
{
2030
1
NAME
{
"Caduta di pressione, massimo (finestra di stampaggio)"
}
DEPT
{
"Injection pressure (molding window)"
"Pa"
}
INDP
{
"Temperatura dello stampo"
"-K"
}
INDP
{
"Temperatura del fuso"
"-K"
}
INDP
{
"Tempo di iniezione"
"-s"
}
PLTD
{
"XZWG[105]"
}
}

   NMDT
{
2031
1
NAME
{
"Temperatura del fronte di flusso, minimo (finestra di stampaggio)"
}
DEPT
{
"Minimum flow front temperature (molding window)"
"K"
}
INDP
{
"Temperatura dello stampo"
"-K"
}
INDP
{
"Temperatura del fuso"
"-K"
}
INDP
{
"Tempo di iniezione"
"-s"
}
PLTD
{
"XZWG[105]"
}
}

   NMDT
{
2032
1
NAME
{
"Velocità di deformazione tangenziale, massimo (finestra di stampaggio)"
}
DEPT
{
"Maximum shear rate (molding window)"
"1/s"
}
INDP
{
"Temperatura dello stampo"
"-K"
}
INDP
{
"Temperatura del fuso"
"-K"
}
INDP
{
"Tempo di iniezione"
"-s"
}
PLTD
{
"XZWG[105]"
}
}

   NMDT
{
2033
1
NAME
{
"Sforzo di taglio, massimo (finestra di stampaggio)"
}
DEPT
{
"Maximum shear stress (molding window)"
"Pa"
}
INDP
{
"Temperatura dello stampo"
"-K"
}
INDP
{
"Temperatura del fuso"
"-K"
}
INDP
{
"Tempo di iniezione"
"-s"
}
PLTD
{
"XZWG[105]"
}
}

   NMDT
{
2034
1
NAME
{
"Tempo di raffreddamento, massimo (finestra di stampaggio)"
}
DEPT
{
"Maximum cooling time (molding window)"
"s"
}
INDP
{
"Temperatura dello stampo"
"-K"
}
INDP
{
"Temperatura del fuso"
"-K"
}
INDP
{
"Tempo di iniezione"
"-s"
}
PLTD
{
"XZWG[105]"
}
}

   NDDT
{
2045
1
NAME
{
"Indicatore resistenza di flusso"
}
DEPT
{
"Flow resistance indicator"
""
}
PLTD
{
"DPN[2, Più_bassa Più_alta]G[105]"
}
}

   NDDT
{
2048
1
NAME
{
"Idoneità punti di iniezione"
}
DEPT
{
"Gating suitability"
""
}
PLTD
{
"DPN[2, Peggiore Migliore]G[105]"
}
}

   NDDT
{
2050
1
NAME
{
"Posizione migliore punto di iniezione"
}
DEPT
{
"Best gate location"
""
}
PLTD
{
"DPN[2, Peggiore Migliore]G[105]"
}
}

   NMDT
{
2430
1
NAME
{
"Pressione posizione di iniezione (2a iniezione)"
}
DEPT
{
"Pressure at injection location (2nd injection)"
"Pa"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[100]"
}
}

   NMDT
{
2615
1
NAME
{
"% volume della prima iniezione"
}
DEPT
{
"% Volume of 1st injection"
"%"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[100]"
}
}

   NMDT
{
2625
1
NAME
{
"% volume della seconda iniezione"
}
DEPT
{
"% Volume of 2nd injection"
"%"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[100]"
}
}

   NMDT
{
2635
1
NAME
{
"Peso della 1a iniezione"
}
DEPT
{
"Weight of 1st injection"
"kg"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[100]"
}
}

   NMDT
{
2645
1
NAME
{
"Peso della 2a iniezione"
}
DEPT
{
"Weight of 2nd injection"
"kg"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[100]"
}
}

   ELDT
{
2685
1
0
NAME
{
"Distribuzione del primo e secondo materiale"
}
DEPT
{
"Distribution of 1st & 2nd materials"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"DXR[0,1,2, 1° 2°]G[100]"
}
}

   ELDT
{
2690
1
0
NAME
{
"Distribuzione del primo e secondo materiale alla fine del processo"
}
DEPT
{
"Distribution of 1st & 2nd materials at end of process"
""
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"DXR[0,1,2, 1° 2°]G[100]"
}
}

   NDDT
{
2760
1
NAME
{
"Pressione alla commutazione V/P (2a iniezione)"
}
DEPT
{
"Pressure at V/P switchover (2nd injection)"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   NMDT
{
2800
1
NAME
{
"Area del fronte di flusso e tempo"
}
DEPT
{
"Flow front area vs time"
"m^2"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[105]"
}
}

   NMDT
{
2801
1
NAME
{
"Velocità pistone e tempo"
}
DEPT
{
"Ram velocity vs time"
"m^2/s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[105]"
}
}

   NMDT
{
2802
1
NAME
{
"Velocità pistone e posizione pistone"
}
DEPT
{
"Ram velocity vs ram position"
"m^2/s"
}
INDP
{
"Posizione pistone"
"m"
}
PLTD
{
"XG[105]"
}
}

   NMDT
{
2803
1
NAME
{
"Portata in percentuale e volume riempito in percentuale"
}
DEPT
{
"Percentage flow rate vs percentage volume filled"
"%"
}
INDP
{
"Volume riempito in percentuale"
"%"
}
PLTD
{
"XG[105]"
}
}

   NMDT
{
2804
1
NAME
{
"Percentuale del pezzo congelato e tempo"
}
DEPT
{
"Percentage of part frozen vs time"
"%"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[105]"
}
}

   NMDT
{
2805
1
NAME
{
"Posizione pistone e tempo"
}
DEPT
{
"Ram position vs time"
"m"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[105]"
}
}

   ELDT
{
2900
1
0
NAME
{
"Sezione bilanciamento canale di alimentazione"
}
DEPT
{
"Runner balance section"
""
}
PLTD
{
"DG[105]"
}
}

   ELDT
{
2910
1
0
NAME
{
"Livello di bilanciamento del canale di alimentazione"
}
DEPT
{
"Runner balance level"
""
}
PLTD
{
"DG[105]"
}
}

   ELDT
{
2920
1
0
NAME
{
"Variazione di volume"
}
DEPT
{
"Volume Change"
"%"
}
PLTD
{
"DG[105]"
}
}

   NMDT
{
3005
3
NAME
{
"E1 E2 E3"
}
DEPT
{
"E1 E2 E3"
"Pa"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NMDT
{
3006
3
NAME
{
"v12 v23 v13"
}
DEPT
{
"v12 v23 v13"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NMDT
{
3007
3
NAME
{
"G12 G23 G13"
}
DEPT
{
"G12 G23 G13"
"Pa"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NMDT
{
3008
3
NAME
{
"alpha1 alpha2 alpha3"
}
DEPT
{
"alpha1 alpha2 alpha3"
"1/K"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   ELDT
{
3010
1
0
NAME
{
"Modulo elastico a trazione nella prima direzione principale"
}
DEPT
{
"Tensile modulus in first principal direction"
"Pa"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
3012
1
0
NAME
{
"Modulo elastico a trazione nella seconda direzione principale"
}
DEPT
{
"Tensile modulus in second principal direction"
"Pa"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
3014
1
0
NAME
{
"Modulo elastico a trazione nella terza direzione principale"
}
DEPT
{
"Tensile modulus in third principal direction"
"Pa"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
3016
1
0
NAME
{
"Modulo elastico a trazione (microcellulare)"
}
DEPT
{
"Tensile modulus (Microcellular)"
"Pa"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
3020
1
0
NAME
{
"Coefficiente di Poisson (v12)"
}
DEPT
{
"Poisson's ratio (v12)"
""
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
3022
1
0
NAME
{
"Coefficiente di Poisson (v23)"
}
DEPT
{
"Poisson's ratio (v23)"
""
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
3024
1
0
NAME
{
"Coefficiente di Poisson (v13)"
}
DEPT
{
"Poisson's ratio (v13)"
""
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
3026
1
0
NAME
{
"Coefficiente di Poisson (microcellulare)"
}
DEPT
{
"Poisson's ratio (Microcellular)"
""
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
3030
1
0
NAME
{
"Modulo a taglio (G12)"
}
DEPT
{
"Shear modulus (G12)"
"Pa"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
3032
1
0
NAME
{
"Modulo a taglio (G23)"
}
DEPT
{
"Shear modulus (G23)"
"Pa"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
3034
1
0
NAME
{
"Modulo a taglio (G13)"
}
DEPT
{
"Shear modulus (G13)"
"Pa"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
3036
1
0
NAME
{
"Modulo a taglio (microcellulare)"
}
DEPT
{
"Shear modulus (Microcellular)"
"Pa"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
3040
1
0
NAME
{
"Coefficiente di espansione termica lineare nella prima direzione principale"
}
DEPT
{
"Linear thermal expansion coefficient in first principal direction"
"1/K"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
3042
1
0
NAME
{
"Coefficiente di espansione termica lineare nella seconda direzione principale"
}
DEPT
{
"Linear thermal expansion coefficient in second principal direction"
"1/K"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
3044
1
0
NAME
{
"Coefficiente di espansione termica lineare nella terza direzione principale"
}
DEPT
{
"Linear thermal expansion coefficient in third principal direction"
"1/K"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
3046
1
0
NAME
{
"Coefficiente di espansione termica lineare (microcellulare)"
}
DEPT
{
"Linear thermal expansion coefficient (Microcellular)"
"1/K"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
3050
1
0
NAME
{
"Angle for E1"
}
DEPT
{
"Angle for E1"
"rad"
}
INDP
{
"Normalized thickness"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   ELDT
{
3051
3
0
NAME
{
"Prima direzione principale"
}
DEPT
{
"First principal direction"
""
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
3052
1
0
NAME
{
"Angle of first principal stress in elemental coordinate system"
}
DEPT
{
"Angle of first principal stress in elemental coordinate system"
"rad"
}
INDP
{
"Normalized thickness"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   ELDT
{
3060
1
0
NAME
{
"Sforzo residuo in cavità nella prima direzione principale"
}
DEPT
{
"In-cavity residual stress in first principal direction"
"Pa"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
3062
1
0
NAME
{
"Sforzo residuo in cavità nella seconda direzione principale"
}
DEPT
{
"In-cavity residual stress in second principal direction"
"Pa"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
3064
1
0
NAME
{
"Temperature difference from mold walls"
}
DEPT
{
"Temperature difference from mold walls"
"K"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   ELDT
{
3065
1
0
NAME
{
"Average temperature from mold walls"
}
DEPT
{
"Average temperature from mold walls"
"K"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   ELDT
{
3070
2
0
NAME
{
"Upper interface position"
}
DEPT
{
"Upper interface position"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   ELDT
{
3072
2
0
NAME
{
"Lower interface position"
}
DEPT
{
"Lower interface position"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   ELDT
{
3080
1
0
NAME
{
"Parallel shrinkage (strain model)"
}
DEPT
{
"Parallel shrinkage (strain model)"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   ELDT
{
3085
1
0
NAME
{
"Perpendicular shrinkage (strain model)"
}
DEPT
{
"Perpendicular shrinkage (strain model)"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   ELDT
{
3089
1
0
NAME
{
"Orinetation angle"
}
DEPT
{
"Orinetation angle"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   ELDT
{
3090
1
0
NAME
{
"Isotropic effect"
}
DEPT
{
"Isotropic effect"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   ELDT
{
3095
1
0
NAME
{
"Orientation effect"
}
DEPT
{
"Orientation effect"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   ELDT
{
3110
1
0
NAME
{
"Modulo elastico a trazione nella prima direzione principale (fibre 3D)"
}
DEPT
{
"Tensile modulus in first principal direction (3D fiber)"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
3112
1
0
NAME
{
"Modulo elastico a trazione nella seconda direzione principale (fibre 3D)"
}
DEPT
{
"Tensile modulus in second principal direction (3D fiber)"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
3114
1
0
NAME
{
"Modulo elastico a trazione nella terza direzione principale (fibre 3D)"
}
DEPT
{
"Tensile modulus in third principal direction (3D fiber)"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
3120
1
0
NAME
{
"Coefficiente di Poisson (v12) (fibre 3D)"
}
DEPT
{
"Poisson's ratio (v12) (3D fiber)"
""
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
3122
1
0
NAME
{
"Coefficiente di Poisson (v23) (fibre 3D)"
}
DEPT
{
"Poisson's ratio (v23) (3D fiber)"
""
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
3124
1
0
NAME
{
"Coefficiente di Poisson (v13) (fibre 3D)"
}
DEPT
{
"Poisson's ratio (v13) (3D fiber)"
""
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
3130
1
0
NAME
{
"Modulo a taglio (G12) (fibre 3D)"
}
DEPT
{
"Shear modulus (G12) (3D fiber)"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
3132
1
0
NAME
{
"Modulo a taglio (G23) (fibre 3D)"
}
DEPT
{
"Shear modulus (G23) (3D fiber)"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
3134
1
0
NAME
{
"Modulo a taglio (G13) (fibre 3D)"
}
DEPT
{
"Shear modulus (G13) (3D fiber)"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
3140
1
0
NAME
{
"Coefficiente di espansione termica lineare nella prima direzione principale (fibre 3D)"
}
DEPT
{
"Linear thermal expansion coefficient in first principal direction (3D fiber)"
"1/K"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
3142
1
0
NAME
{
"Coefficiente di espansione termica lineare nella seconda direzione principale (fibre 3D)"
}
DEPT
{
"Linear thermal expansion coefficient in second principal direction (3D fiber)"
"1/K"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
3144
1
0
NAME
{
"Coefficiente di espansione termica lineare nella terza direzione principale (fibre 3D)"
}
DEPT
{
"Linear thermal expansion coefficient in third principal direction (3D fiber)"
"1/K"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
3150
6
0
NAME
{
"Initial stress tensor"
}
DEPT
{
"Initial stress tensor"
"Pa"
}
PLTD
{
"UG[115]"
}
}

   NMDT
{
3160
1
NAME
{
"Average Cure"
}
DEPT
{
"Average Cure"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NDDT
{
3165
1
NAME
{
"Pressione al punto di congelamento"
}
DEPT
{
"Pressure at Freeze"
"Pa"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
3170
6
0
NAME
{
"In-cavity residual stress tensor"
}
DEPT
{
"In-cavity residual stress tensor"
"Pa"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   ELDT
{
3175
6
0
NAME
{
"Initial strain tensor at ejection"
}
DEPT
{
"Initial strain tensor at ejection"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   ELDT
{
3180
6
0
NAME
{
"Initial strain tensor"
}
DEPT
{
"Initial strain tensor"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   ELDT
{
3185
6
0
NAME
{
"Initial strain tensor"
}
DEPT
{
"Initial strain tensor"
""
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NMDT
{
3400
32
NAME
{
"SHRINK Warning messages and values"
}
DEPT
{
"SHRINK Warning messages and values"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NMDT
{
3402
2
NAME
{
"Relative distance from the centroid of experimental measurement"
}
DEPT
{
"Relative distance from the centroid of experimental measurement"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   ELDT
{
4000
6
0
NAME
{
"Orientamento delle fibre medio"
}
DEPT
{
"Average fiber orientation"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
4006
6
0
NAME
{
"Tensore orientamento intermedio delle fibre"
}
DEPT
{
"Intermediate fiber orientation tensor"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
4008
6
0
NAME
{
"Fiber orientation tensor eigenvector"
}
DEPT
{
"Fiber orientation tensor eigenvector (3D)"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   ELDT
{
4009
6
0
NAME
{
"Tensore orientamento delle fibre su elementi"
}
DEPT
{
"Fiber orientation tensor (3D)"
""
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
4010
6
0
NAME
{
"Tensore orientamento delle fibre"
}
DEPT
{
"Fiber orientation tensor"
""
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
4011
105
0
NAME
{
"Fiber orientation tensor (restart)"
}
DEPT
{
"Fiber orientation tensor (restart)"
""
}
INDP
{
"time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NDDT
{
4012
6
NAME
{
"Fiber orientation tensor (restart)"
}
DEPT
{
"Fiber orientation tensor (restart) (3D)"
""
}
INDP
{
"time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NDDT
{
4019
6
NAME
{
"Orientamento delle fibre medio"
}
DEPT
{
"Average fiber orientation (3D)"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
4020
1
0
NAME
{
"Modulo elastico a trazione nella prima direzione principale (media)"
}
DEPT
{
"Tensile modulus in first principal direction (averaged)"
"Pa"
}
PLTD
{
"G[100]"
}
}

   NDDT
{
4021
6
NAME
{
"Tensore orientamento delle fibre"
}
DEPT
{
"Fiber orientation tensor on nodes (3D)"
""
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   NDDT
{
4022
6
NAME
{
"Tensore orientamento intermedio delle fibre"
}
DEPT
{
"Intermediate fiber orientation tensor on nodes (3D)"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
4023
1
0
NAME
{
"Lunghezza della fibra media in base al numero"
}
DEPT
{
"Fiber length averaged by number"
"m"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
4024
1
0
NAME
{
"Lunghezza della fibra media in base al peso"
}
DEPT
{
"Fiber length averaged by weight"
"m"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NDDT
{
4025
1
NAME
{
"Lunghezza della fibra media in base al numero"
}
DEPT
{
"Fiber length averaged by number (3D)"
"m"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   NDDT
{
4026
1
NAME
{
"Lunghezza della fibra media in base al peso"
}
DEPT
{
"Fiber length averaged by weight (3D)"
"m"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   NDDT
{
4027
1
NAME
{
"Lunghezza della fibra media in base al numero"
}
DEPT
{
"Intermediate fiber length averaged by number (3D)"
"m"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NDDT
{
4028
1
NAME
{
"Lunghezza della fibra media in base al peso"
}
DEPT
{
"Intermediate fiber length averaged by weight (3D)"
"m"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NDDT
{
4029
1
NAME
{
"Distribuzione ponderata lunghezza fibra"
}
DEPT
{
"Fiber length weighted distribution"
"%"
}
INDP
{
"Lunghezza"
"m"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
4030
1
0
NAME
{
"Modulo elastico a trazione nella seconda direzione principale (media)"
}
DEPT
{
"Tensile modulus in second principal direction (averaged)"
"Pa"
}
PLTD
{
"G[100]"
}
}

   ELDT
{
4040
1
0
NAME
{
"Modulo a taglio (media)"
}
DEPT
{
"Shear modulus (averaged)"
"Pa"
}
PLTD
{
"G[100]"
}
}

   ELDT
{
4050
1
0
NAME
{
"Coefficiente di Poisson (media)"
}
DEPT
{
"Poisson's ratio (averaged)"
""
}
PLTD
{
"G[100]"
}
}

   ELDT
{
4060
1
0
NAME
{
"Coefficiente di espansione termica lineare nella prima direzione principale (media)"
}
DEPT
{
"Linear thermal expansion coefficient in first principal direction (averaged)"
"1/K"
}
PLTD
{
"G[100]"
}
}

   ELDT
{
4065
1
0
NAME
{
"Coefficiente di espansione termica lineare nella seconda direzione principale (media)"
}
DEPT
{
"Linear thermal expansion coefficient in second principal direction (averaged)"
"1/K"
}
PLTD
{
"G[100]"
}
}

   NDDT
{
5010
1
NAME
{
"Pressione del circuito, nodale"
}
DEPT
{
"Circuit pressure, nodal"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5011
1
0
NAME
{
"Pressione del circuito"
}
DEPT
{
"Circuit pressure"
"Pa2"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   NMDT
{
5015
1
NAME
{
"Temperatura, stampo interno"
}
DEPT
{
"Mold internal temperature"
"K"
}
INDP
{
"Coordinate X"
"-m"
}
INDP
{
"Coordinate Y"
"-m"
}
INDP
{
"Coordinate Z"
"-m"
}
PLTD
{
"IG[110]"
}
}

   ELDT
{
5021
1
0
NAME
{
"Temperatura refrigerante del circuito"
}
DEPT
{
"Circuit coolant temperature"
"K"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5029
1
0
NAME
{
"Velocità media del circuito"
}
DEPT
{
"Circuit average velocity"
"m/s"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5030
1
0
NAME
{
"Portata del circuito"
}
DEPT
{
"Circuit flow rate"
"m^3/sec"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5031
1
0
NAME
{
"Portata del circuito di riscaldamento e raffreddamento rapido"
}
DEPT
{
"Rapid heating and cooling circuit flow rate"
"m^3/sec"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   ELDT
{
5032
1
0
NAME
{
"Numero di Reynolds del circuito di riscaldamento e raffreddamento rapido"
}
DEPT
{
"Rapid heating and cooling circuit reynolds number"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   ELDT
{
5033
1
0
NAME
{
"Pressione del circuito di riscaldamento e raffreddamento rapido"
}
DEPT
{
"Rapid heating and cooling circuit pressure"
"Pa"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   ELDT
{
5034
1
0
NAME
{
"Qualità del vapore"
}
DEPT
{
"Steam quality"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   ELDT
{
5035
1
0
NAME
{
"Densità del circuito di riscaldamento e raffreddamento rapido"
}
DEPT
{
"Rapid heating and cooling circuit density"
"kg/m^3"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   ELDT
{
5036
1
0
NAME
{
"Massa della condensa del vapore"
}
DEPT
{
"Steam condensate mass"
"kg"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   ELDT
{
5040
1
0
NAME
{
"Numero di Reynolds del circuito"
}
DEPT
{
"Circuit Reynolds number"
""
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5050
1
0
NAME
{
"Temperatura del metallo del circuito"
}
DEPT
{
"Circuit metal temperature"
"K"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5060
1
0
NAME
{
"Efficienza di rimozione del calore del circuito"
}
DEPT
{
"Circuit heat removal efficiency"
""
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5070
1
0
NAME
{
"Flusso di calore del circuito"
}
DEPT
{
"Circuit heat flux"
"W/m^2"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5081
1
0
NAME
{
"Coefficiente di perdita minore del circuito"
}
DEPT
{
"Circuit minor loss coefficient"
""
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5082
1
0
NAME
{
"Fattore di attrito del circuito"
}
DEPT
{
"Circuit friction factor"
""
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5110
1
0
NAME
{
"Temperatura, stampo (superiore)"
}
DEPT
{
"Temperature, mold (top)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5111
1
0
NAME
{
"Temperatura, stampo"
}
DEPT
{
"Temperature, mold"
"K"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5112
1
0
NAME
{
"Temperatura, pezzo"
}
DEPT
{
"Temperature, part"
"K"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5113
1
0
NAME
{
"Temperatura, pezzo (superiore)"
}
DEPT
{
"Temperature, part (top)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5114
1
0
NAME
{
"Temperatura, pezzo (inferiore)"
}
DEPT
{
"Temperature, part (bottom)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5115
1
0
NAME
{
"Flusso, pezzo"
}
DEPT
{
"Flux, part"
"W/m^2"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5116
1
0
NAME
{
"Flusso, pezzo (superiore)"
}
DEPT
{
"Flux, part (Top)"
"W/m^2"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5117
1
0
NAME
{
"Flusso, pezzo (inferiore)"
}
DEPT
{
"Flux, part (Bottom)"
"W/m^2"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5120
1
0
NAME
{
"Temperatura alla superficie, canale di alimentazione freddo"
}
DEPT
{
"Temperature at surface, cold runner"
"K"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5130
1
0
NAME
{
"Temperatura alla superficie, canale di alimentazione caldo"
}
DEPT
{
"Temperature at surface, hot runner"
"K"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5140
1
0
NAME
{
"Tempo per il raggiungimento della temperatura di estrazione, pezzo"
}
DEPT
{
"Time to freeze, part"
"s"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5150
1
0
NAME
{
"Tempo per il raggiungimento della temperatura di estrazione, canale di alimentazione freddo"
}
DEPT
{
"Time to freeze, cold runner"
"s"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5160
1
0
NAME
{
"Temperatura, stampo (inferiore)"
}
DEPT
{
"Temperature, mold (bottom)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5170
1
0
NAME
{
"Differenza di temperatura, pezzo"
}
DEPT
{
"Temperature difference, part"
"K(d)"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5180
1
0
NAME
{
"Temperatura, massima, pezzo"
}
DEPT
{
"Maximum temperature, part"
"K"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5190
1
0
NAME
{
"Temperatura, massima, canale di alimentazione freddo"
}
DEPT
{
"Maximum temperature, cold runner"
"K"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5200
1
0
NAME
{
"Temperatura media, pezzo"
}
DEPT
{
"Average temperature, part"
"K"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5210
1
0
NAME
{
"Temperatura media, canale di alimentazione freddo"
}
DEPT
{
"Average temperature, cold runner"
"K"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5220
1
0
NAME
{
"Posizione temperatura massima, pezzo"
}
DEPT
{
"Maximum temperature position, part"
""
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5230
1
0
NAME
{
"Percentuale strato congelato, pezzo (superiore)"
}
DEPT
{
"Percentage frozen layer (top), part"
"%"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5235
1
0
NAME
{
"Percentuale strato congelato, pezzo (inferiore)"
}
DEPT
{
"Percentage frozen layer (bottom), part"
"%"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5240
1
0
NAME
{
"Profilo temperatura, pezzo"
}
DEPT
{
"Temperature profile, part"
"K"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   ELDT
{
5250
1
0
NAME
{
"Profilo temperatura, canale di alimentazione freddo"
}
DEPT
{
"Temperature profile, cold runner"
"K"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   ELDT
{
5260
1
0
NAME
{
"Profilo temperatura, canale di alimentazione caldo"
}
DEPT
{
"Temperature profile, hot runner"
"K"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   ELDT
{
5270
1
0
NAME
{
"Percentuale strato congelato, canale di alimentazione freddo"
}
DEPT
{
"Percentage frozen layer, cold runner"
"%"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5280
1
0
NAME
{
"Differenza di temperatura stampo-fusione (superiore), pezzo"
}
DEPT
{
"Mold-melt temperature difference (Top), part"
"K(d)"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5290
1
0
NAME
{
"Differenza di temperatura stampo-fusione (inferiore), pezzo"
}
DEPT
{
"Mold-melt temperature difference (Bottom), part"
"K(d)"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5300
1
0
NAME
{
"Flusso, canale di alimentazione caldo"
}
DEPT
{
"Flux, hot runner"
"W/m^2"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5510
1
0
NAME
{
"Temperatura, contorno stampo"
}
DEPT
{
"Temperature, mold boundary"
"K"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5515
1
0
NAME
{
"Flusso di calore del contorno stampo"
}
DEPT
{
"Mold boundary heat flux"
"W/m^2"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5520
1
0
NAME
{
"Temperatura, inserto (superiore)"
}
DEPT
{
"Temperature (top), insert"
"K"
}
PLTD
{
"G[110]"
}
}

   ELDT
{
5530
1
0
NAME
{
"Temperatura, inserto (inferiore)"
}
DEPT
{
"Temperature (bottom), insert"
"K"
}
PLTD
{
"G[110]"
}
}

   ELDT
{
5540
1
0
NAME
{
"Differenza di temperatura, inserto"
}
DEPT
{
"Temperature difference, insert"
"K(d)"
}
PLTD
{
"G[110]"
}
}

   ELDT
{
5550
1
0
NAME
{
"Temperatura, piano di separazione (superiore)"
}
DEPT
{
"Temperature (top), parting plane"
"K"
}
PLTD
{
"G[110]"
}
}

   ELDT
{
5560
1
0
NAME
{
"Temperatura, piano di separazione (inferiore)"
}
DEPT
{
"Temperature (bottom), parting plane"
"K"
}
PLTD
{
"G[110]"
}
}

   ELDT
{
5570
1
0
NAME
{
"Differenza di temperatura, piano di separazione"
}
DEPT
{
"Temperature difference, parting plane"
"K(d)"
}
PLTD
{
"G[110]"
}
}

   NDDT
{
5600
1
NAME
{
"Temperatura, pezzo"
}
DEPT
{
"Temperature, part (3D)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5605
1
NAME
{
"Temperatura, inserto pezzo"
}
DEPT
{
"Temperature, part insert"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5610
1
NAME
{
"Tempo per il raggiungimento della temperatura di estrazione, pezzo"
}
DEPT
{
"Time to freeze, part (3D)"
"s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   NDDT
{
5620
1
NAME
{
"Percentuale strato congelato"
}
DEPT
{
"Percentage frozen layer (3D)"
"%"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   NDDT
{
5630
1
NAME
{
"Percentuale strato fuso"
}
DEPT
{
"Percentage molten layer (3D)"
"%"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"G[110]"
}
}

   NDDT
{
5635
1
NAME
{
"Differenza di temperatura stampo-fusione"
}
DEPT
{
"Mold-melt temperature difference (3D)"
"K(d)"
}
PLTD
{
"G[110]"
}
}

   ELDT
{
5640
1
0
NAME
{
"Temperatura, canale di alimentazione freddo"
}
DEPT
{
"Temperature, cold runner"
"K"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5650
1
0
NAME
{
"Tempo per il raggiungimento della temperatura di estrazione, canale di alimentazione freddo"
}
DEPT
{
"Time to freeze, cold runner (3D)"
"s"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5660
1
0
NAME
{
"Temperature, hot runner"
}
DEPT
{
"Temperature, hot runner"
"s"
}
PLTD
{
"UDG[110]"
}
}

   ELDT
{
5670
1
0
NAME
{
"Temperatura residua, pezzo"
}
DEPT
{
"Temperature residual, part"
"K(d)"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5680
1
0
NAME
{
"Temperatura residua, inserti"
}
DEPT
{
"Temperature residual, inserts"
"K(d)"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5690
1
0
NAME
{
"Temperatura residua, esterno conchiglia"
}
DEPT
{
"Temperature residual, exterior shell"
"K(d)"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   NDDT
{
5701
1
NAME
{
"Temperatura, nucleo"
}
DEPT
{
"Temperature, core (3D)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   NDDT
{
5702
1
NAME
{
"Temperatura, stampo"
}
DEPT
{
"Temperature mold (3D)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   NDDT
{
5703
1
NAME
{
"Flusso, pezzo"
}
DEPT
{
"Flux part (3D)"
"W/m^2"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   NDDT
{
5704
1
NAME
{
"Temperatura, stampo (transitoria)"
}
DEPT
{
"Temperature, mold (transient)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5706
1
NAME
{
"Cronologia iterazione temperatura statica di stampaggio"
}
DEPT
{
"Steady mold temperature iteration history"
"K"
}
INDP
{
"numero di iterazioni"
""
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5707
1
NAME
{
"Cronologia iterazione flusso statico del pezzo"
}
DEPT
{
"Steady part flux iteration history"
"W"
}
INDP
{
"numero di iterazioni"
""
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   ELDT
{
5708
1
0
NAME
{
"Temperatura, refrigerante del circuito (transitoria)"
}
DEPT
{
"Temperature, circuit coolant (transient)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   ELDT
{
5709
1
0
NAME
{
"Temperatura, metallo del circuito (transitoria)"
}
DEPT
{
"Temperature, circuit metal (transient)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5712
1
NAME
{
"Temperatura, interfaccia stampo-cavità (media)"
}
DEPT
{
"Temperature, mold-cavity interface (averaged)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   NDDT
{
5713
1
NAME
{
"Temperatura, interfaccia stampo-circuito (media)"
}
DEPT
{
"Temperature, mold-circuit interface (averaged)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   NDDT
{
5714
1
NAME
{
"Temperatura, contorno stampo (media)"
}
DEPT
{
"Temperature, mold boundary (averaged)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   NDDT
{
5715
1
NAME
{
"Temperatura, interfaccia stampo-cavità (transitoria)"
}
DEPT
{
"Temperature, mold-cavity interface (transient)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5716
1
NAME
{
"Temperatura, interfaccia stampo-circuito (transitoria)"
}
DEPT
{
"Temperature, mold-circuit interface (transient)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5717
1
NAME
{
"Temperatura, contorno stampo (transitoria)"
}
DEPT
{
"Temperature, mold boundary (transient)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5718
1
NAME
{
"Temperatura, inserto dello stampo"
}
DEPT
{
"Temperature, mold insert (3D)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   NDDT
{
5728
1
NAME
{
"Temperatura, pezzo (transitoria)"
}
DEPT
{
"Temperature, part (transient)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   ELDT
{
5804
1
0
NAME
{
"Temperatura, refrigerante del circuito (media)"
}
DEPT
{
"Temperature, circuit coolant (averaged)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5806
1
0
NAME
{
"Temperatura, refrigerante del circuito (transitoria dall'avvio)"
}
DEPT
{
"Temperature, circuit coolant (transient from start-up)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   ELDT
{
5807
1
0
NAME
{
"Temperatura, metallo del circuito (media)"
}
DEPT
{
"Temperature, circuit metal (averaged)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5809
1
0
NAME
{
"Temperatura, metallo del circuito (transitoria dall'avvio)"
}
DEPT
{
"Temperature, circuit metal (transient from start-up)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5812
1
NAME
{
"Temperatura, interfaccia stampo-cavità (transitoria dall'avvio)"
}
DEPT
{
"Temperature, mold-cavity interface (transient from start-up)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5816
1
NAME
{
"Temperatura, contorno stampo (transitoria dall'avvio)"
}
DEPT
{
"Temperature, mold boundary (transient from start-up)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5819
1
NAME
{
"Temperatura, interfaccia stampo-circuito (transitoria dall'avvio)"
}
DEPT
{
"Temperature, mold-circuit interface (transient from start-up)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5820
1
NAME
{
"Temperatura, stampo (media)"
}
DEPT
{
"Temperature, mold (averaged)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   NDDT
{
5822
1
NAME
{
"Temperatura, stampo (transitoria dall'avvio)"
}
DEPT
{
"Temperature, mold (transient from start-up)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5823
1
NAME
{
"Temperatura, pezzo (media)"
}
DEPT
{
"Temperature, part (averaged)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5825
1
NAME
{
"Temperatura, pezzo (transitoria dall'avvio)"
}
DEPT
{
"Temperature, part (transient from start-up)"
"K"
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   ELDT
{
5826
1
0
NAME
{
"Efficienza di rimozione del calore del circuito"
}
DEPT
{
"Circuit heat removal efficiency"
""
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5827
1
NAME
{
"Cool-flow interface results"
}
DEPT
{
"Cool-flow interface results"
""
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[110]"
}
}

   NMDT
{
5828
1
NAME
{
"Inj+pack+cool_time"
}
DEPT
{
"Inj+pack+cool_time"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   ELDT
{
5829
1
0
NAME
{
"Cool-flow interface results"
}
DEPT
{
"Cool-flow interface results"
""
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[110]"
}
}

   ELDT
{
5830
1
0
NAME
{
"Flusso di calore del circuito"
}
DEPT
{
"Circuit heat flux"
"W/m^2"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5831
1
NAME
{
"Flusso, pezzo"
}
DEPT
{
"Flux, part"
"W/m^2"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5832
1
NAME
{
"Flusso, contorno stampo"
}
DEPT
{
"Flux, mold boundary"
"W/m^2"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   NDDT
{
5833
1
NAME
{
"Flusso, contorno stampo"
}
DEPT
{
"Flux, mold boundary"
"W/m^2"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5834
1
NAME
{
"Differenza di temperatura stampo-fusione "
}
DEPT
{
"Mold-melt temperature difference "
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   ELDT
{
5835
1
0
NAME
{
"Flusso di calore del circuito"
}
DEPT
{
"Circuit heat flux"
"W/m^2"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   NDDT
{
5836
1
NAME
{
"Flusso, pezzo"
}
DEPT
{
"Flux, part"
"W/m^2"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   NDDT
{
5837
1
NAME
{
"Temperatura, inserto dello stampo (media)"
}
DEPT
{
"Temperature, mold insert (averaged)"
"K"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5838
1
NAME
{
"Temperatura, differenza inserto-stampo (media)"
}
DEPT
{
"Temperature, mold-insert difference (averaged)"
"K(d)"
}
PLTD
{
"G[110]"
}
}

   NDDT
{
5839
1
NAME
{
"Temperatura, differenza stampo-stampo (media)"
}
DEPT
{
"Temperature, mold-mold difference (averaged)"
"K(d)"
}
PLTD
{
"G[110]"
}
}

   NDDT
{
5840
1
NAME
{
"Temperatura, inserto dello stampo (transitoria)"
}
DEPT
{
"Temperature, mold insert (transient)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5841
1
NAME
{
"Temperatura, differenza inserto-stampo (transitoria)"
}
DEPT
{
"Temperature, mold-insert difference (transient)"
"K(d)"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5842
1
NAME
{
"Temperatura, differenza stampo-stampo (transitoria)"
}
DEPT
{
"Temperature, mold-mold difference (transient)"
"K(d)"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5843
1
NAME
{
"Temperatura, inserto dello stampo (transitoria dall'avvio)"
}
DEPT
{
"Temperature, mold insert (transient from start-up)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5844
1
NAME
{
"Temperatura, differenza inserto-stampo (transitoria dall'avvio)"
}
DEPT
{
"Temperature, mold-insert difference (transient from start-up)"
"K(d)"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5845
1
NAME
{
"Temperatura, differenza stampo-stampo (transitoria dall'avvio)"
}
DEPT
{
"Temperature, mold-mold difference (transient from start-up)"
"K(d)"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5846
1
NAME
{
"Temperatura, parte superiore dell’etichetta nello stampo (media)"
}
DEPT
{
"Temperature, in-mold label top (averaged)"
"K(d)"
}
PLTD
{
"G[110]"
}
}

   NDDT
{
5847
1
NAME
{
"Temperatura, parte inferiore dell’etichetta nello stampo (media)"
}
DEPT
{
"Temperature, in-mold label bottom (averaged)"
"K(d)"
}
PLTD
{
"G[110]"
}
}

   NDDT
{
5848
1
NAME
{
"Differenza di temperatura, etichetta nello stampo (media)"
}
DEPT
{
"Temperature difference, in-mold label (averaged)"
"K(d)"
}
PLTD
{
"G[110]"
}
}

   NDDT
{
5850
1
NAME
{
"Temperatura, nucleo (media)"
}
DEPT
{
"Temperature, core (averaged)"
"K"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5855
1
NAME
{
"Temperatura, nucleo (transitoria)"
}
DEPT
{
"Temperature, core (transient)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5860
1
NAME
{
"Temperatura, nucleo (transitoria dall'avvio)"
}
DEPT
{
"Temperature, core (transient from start-up)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5865
1
NAME
{
"Temperatura, inserto pezzo (media)"
}
DEPT
{
"Temperature, part insert (averaged)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5870
1
NAME
{
"Temperatura, inserto pezzo (transitoria)"
}
DEPT
{
"Temperature, part insert (transient)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5875
1
NAME
{
"Temperatura, inserto pezzo (transitoria dall'avvio)"
}
DEPT
{
"Temperature, part insert (transient from start-up)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5880
1
NAME
{
"Contatto improprio fra pezzo e stampo"
}
DEPT
{
"Improper part-mold contact"
""
}
PLTD
{
"G[110]"
}
}

   NDDT
{
5882
1
NAME
{
"Superficie di separazione dello stampo"
}
DEPT
{
"Mold parting surface"
""
}
PLTD
{
"G[110]"
}
}

   ELDT
{
5885
1
0
NAME
{
"Temperatura, pezzo (media, profilo)"
}
DEPT
{
"Temperature, part (average, profile)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"DXG[110]"
}
}

   ELDT
{
5890
1
0
NAME
{
"Percentuale strato congelato, pezzo (profilo)"
}
DEPT
{
"Percentage frozen layer, part (profile)"
"%"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5895
1
0
NAME
{
"Percentuale strato fuso, pezzo (profilo)"
}
DEPT
{
"Percentage molten layer, part (profile)"
"%"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5900
1
0
NAME
{
"Tempo per il raggiungimento della temperatura di estrazione, pezzo (profilo)"
}
DEPT
{
"Time to reach ejection temperature, part (profile)"
"s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5905
1
0
NAME
{
"Temperatura, pezzo (transitoria, profilo)"
}
DEPT
{
"Temperature, part (transient, profile)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"DXG[110]"
}
}

   ELDT
{
5910
1
0
NAME
{
"Temperatura, pezzo (transitoria dall'avvio, profilo)"
}
DEPT
{
"Temperature, part (transient from start-up, profile)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"DXG[110]"
}
}

   NDDT
{
5915
1
NAME
{
"Percentuale strato congelato, canale di alimentazione"
}
DEPT
{
"Percentage frozen layer, runner"
"s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   NDDT
{
5920
1
NAME
{
"Percentuale strato fuso, canale di alimentazione"
}
DEPT
{
"Percentage molten layer, runner"
"s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   NDDT
{
5925
1
NAME
{
"Temperatura, canale di alimentazione (media, profilo)"
}
DEPT
{
"Temperature, runner (average, profile)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"DXG[110]"
}
}

   NDDT
{
5930
1
NAME
{
"Temperatura, canale di alimentazione (media)"
}
DEPT
{
"Temperature, runner (averaged)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5935
1
NAME
{
"Temperatura, canale di alimentazione (transitoria, profilo)"
}
DEPT
{
"Temperature, runner (transient, profile)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"DXG[110]"
}
}

   NDDT
{
5940
1
NAME
{
"Temperatura, canale di alimentazione (transitoria)"
}
DEPT
{
"Temperature, runner (transient)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5945
1
NAME
{
"Temperatura, canale di alimentazione (transitoria dall'avvio, profilo)"
}
DEPT
{
"Temperature, runner (transient from start-up, profile)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"DXG[110]"
}
}

   NDDT
{
5950
1
NAME
{
"Temperatura, canale di alimentazione (transitoria dall'avvio)"
}
DEPT
{
"Temperature, runner (transient from start-up)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5951
1
NAME
{
"Temperatura, parte superiore dell’etichetta nello stampo (transitoria)"
}
DEPT
{
"Temperature, in-mold label top (transient)"
"K(d)"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5952
1
NAME
{
"Temperatura, parte inferiore dell’etichetta nello stampo (transitoria)"
}
DEPT
{
"Temperature, in-mold label bottom (transient)"
"K(d)"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5953
1
NAME
{
"Differenza di temperatura, etichetta nello stampo (transitoria)"
}
DEPT
{
"Temperature difference, in-mold label (transient)"
"K(d)"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5954
1
NAME
{
"Temperatura, parte superiore dell’etichetta nello stampo (transitoria dall'avvio)"
}
DEPT
{
"Temperature, in-mold label top (transient from start-up)"
"K(d)"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5955
1
NAME
{
"Temperatura, parte inferiore dell’etichetta nello stampo (transitoria dall'avvio)"
}
DEPT
{
"Temperature, in-mold label bottom (transient from start-up)"
"K(d)"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5956
1
NAME
{
"Differenza di temperatura, etichetta nello stampo (transitoria dall'avvio)"
}
DEPT
{
"Temperature difference, in-mold label (transient from start-up)"
"K(d)"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5960
1
NAME
{
"Temperatura del fronte di flusso, stampo-cavità"
}
DEPT
{
"Flow front temperature, mold-cavity"
"K"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   NMDT
{
5965
1
NAME
{
"Temperatura, termocoppie a riscaldamento e raffreddamento rapido (transitoria)"
}
DEPT
{
"Temperature, rapid heating and cooling thermocouples (transient)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NMDT
{
5970
1
NAME
{
"Temperatura, termocoppie a riscaldamento e raffreddamento rapido (transitoria dall’avvio)"
}
DEPT
{
"Temperature, rapid heating and cooling thermocouples (transient from start-up)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NMDT
{
5975
1
NAME
{
"Temperatura, termocoppie del riscaldatore a cartuccia (transitoria)"
}
DEPT
{
"Temperature, cartridge heater thermocouples (transient)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NMDT
{
5977
1
NAME
{
"Temperatura, termocoppie del riscaldatore (3D) (transitoria)"
}
DEPT
{
"Temperature, heater (3D) thermocouples (transient)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NMDT
{
5980
1
NAME
{
"Temperatura, termocoppie del riscaldatore a cartuccia (transitoria dall'avvio)"
}
DEPT
{
"Temperature, cartridge heater thermocouples (transient from start-up)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NMDT
{
5982
1
NAME
{
"Temperatura, termocoppie del riscaldatore (3D) (transitoria dall'avvio)"
}
DEPT
{
"Temperature, heater (3D) thermocouples (transient from start-up)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5985
1
NAME
{
"Temperatura, canale (3D) (transitoria)"
}
DEPT
{
"Temperature, Channel (3D) (transient)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5990
1
NAME
{
"Temperatura, canale (3D) (transitoria dall'avvio)"
}
DEPT
{
"Temperature, Channel (3D) (transient from start-up)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5995
1
NAME
{
"Pressione, canale (3D)"
}
DEPT
{
"Pressure, Channel (3D)"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   NDDT
{
6000
3
NAME
{
"Velocità, canale (3D)"
}
DEPT
{
"Velocity, Channel (3D)"
"m/s"
}
PLTD
{
"DXG[110]"
}
}

   NDDT
{
6020
1
NAME
{
"Temperatura, canale (3D) (media)"
}
DEPT
{
"Temperature, Channel (3D) (averaged)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   NDDT
{
6022
1
NAME
{
"Flusso di calore, canale (3D) (media)"
}
DEPT
{
"Heat flux, Channel (3D) (averaged)"
"W/m^2"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   NDDT
{
6025
1
NAME
{
"Flusso di calore, canale (3D) (transitorio)"
}
DEPT
{
"Heat flux, Channel (3D) (transient)"
"W/m^2"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
6028
1
NAME
{
"Flusso di calore, canale (3D) (transitorio dall'avvio)"
}
DEPT
{
"Heat flux, Channel (3D) (transient from start-up)"
"W/m^2"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
6032
3
NAME
{
"Velocità del circuito di raffreddamento e riscaldamento rapido (3D)"
}
DEPT
{
"Rapid heating and cooling circuit velocity (3D)"
"m/s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[110]"
}
}

   NDDT
{
6033
1
NAME
{
"Pressione del circuito di raffreddamento e riscaldamento rapido (3D)"
}
DEPT
{
"Rapid heating and cooling circuit pressure (3D)"
"Pa"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
6034
1
NAME
{
"Densità del circuito di raffreddamento e riscaldamento rapido (3D)"
}
DEPT
{
"Rapid heating and cooling circuit density (3D)"
"kg/m^3"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
6035
1
NAME
{
"Temperatura, riscaldatore (media)"
}
DEPT
{
"Temperature, heater (averaged)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   NDDT
{
6036
1
NAME
{
"Flusso termico, riscaldatore (media)"
}
DEPT
{
"Heat flux, heater (averaged)"
"W/m^2"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   NDDT
{
6037
1
NAME
{
"Temperatura, riscaldatore (transitoria)"
}
DEPT
{
"Temperature, heater (transient)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
6038
1
NAME
{
"Flusso termico, riscaldatore (transitorio)"
}
DEPT
{
"Heat flux, heater (transient)"
"W/m^2"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
6039
1
NAME
{
"Temperatura, riscaldatore (transitoria dall'avvio)"
}
DEPT
{
"Temperature, heater (transient from start-up)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
6040
1
NAME
{
"Flusso termico, riscaldatore (transitorio dall'avvio)"
}
DEPT
{
"Heat flux, heater (transient from start-up)"
"W/m^2"
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
6141
1
NAME
{
"Channel (3D) heat balance"
}
DEPT
{
"Channel (3D) heat balance"
"W"
}
PLTD
{
"UG[110]"
}
}

   NDDT
{
6142
3
NAME
{
"Densità della corrente di origine"
}
DEPT
{
"Source current density"
"A/m^2"
}
PLTD
{
"DXG[110]"
}
}

   NDDT
{
6143
1
NAME
{
"Potenziale elettrico di origine"
}
DEPT
{
"Source electric potential"
"V"
}
PLTD
{
"DXG[110]"
}
}

   NDDT
{
6144
1
NAME
{
"Calore in Joule"
}
DEPT
{
"Joule heat"
"W/m^3"
}
PLTD
{
"DXG[110]"
}
}

   NDDT
{
6145
3
NAME
{
"Densità flusso magnetico, pezzo reale"
}
DEPT
{
"Magnetic flux density, real part"
"Tesla"
}
PLTD
{
"DXG[110]"
}
}

   NDDT
{
6146
3
NAME
{
"Densità di corrente indotta, pezzo reale"
}
DEPT
{
"Induced current density, real part"
"A/m^2"
}
PLTD
{
"DXG[110]"
}
}

   NDDT
{
6147
3
NAME
{
"Densità flusso magnetico, pezzo immaginario"
}
DEPT
{
"Magnetic flux density, imaginary part"
"Tesla"
}
PLTD
{
"DXG[110]"
}
}

   NDDT
{
6148
3
NAME
{
"Densità di corrente indotta, pezzo immaginario"
}
DEPT
{
"Induced current density, imaginary part"
"A/m^2"
}
PLTD
{
"DXG[110]"
}
}

   NDDT
{
6149
3
NAME
{
"Potenziale vettore magnetico, pezzo immaginario"
}
DEPT
{
"Magnetic vector potential, imaginary part"
"V-s/m"
}
PLTD
{
"DXG[110]"
}
}

   NDDT
{
6150
3
NAME
{
"Potenziale vettore magnetico, pezzo reale"
}
DEPT
{
"Magnetic vector potential, real part"
"V-s/m"
}
PLTD
{
"DXG[110]"
}
}

   ELDT
{
6160
6
0
NAME
{
"Variazione nell'indice di rifrazione dopo la deformazione"
}
DEPT
{
"Change in refractive index after Warpage"
""
}
PLTD
{
"DG[115]"
}
}

   NDDT
{
6170
1
NAME
{
"Concentrazione volume polvere"
}
DEPT
{
"Powder volume concentration"
"%"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NDDT
{
6171
1
NAME
{
"Ritardo della luce proveniente dalla direzione +X, nm"
}
DEPT
{
"Retardation for light coming from +X direction,nm"
" "
}
PLTD
{
"DG[115]"
}
}

   NDDT
{
6172
1
NAME
{
"Ritardo della luce proveniente dalla direzione -X, nm"
}
DEPT
{
"Retardation for light coming from -X direction, nm"
" "
}
PLTD
{
"DG[115]"
}
}

   NDDT
{
6173
1
NAME
{
"Ritardo della luce proveniente dalla direzione +Y, nm"
}
DEPT
{
"Retardation for light coming from +Y direction, nm"
" "
}
PLTD
{
"DG[115]"
}
}

   NDDT
{
6174
1
NAME
{
"Ritardo della luce proveniente dalla direzione -Y, nm"
}
DEPT
{
"Retardation for light coming from -Y direction, nm"
" "
}
PLTD
{
"DG[115]"
}
}

   NDDT
{
6175
1
NAME
{
"Ritardo della luce proveniente dalla direzione +Z, nm"
}
DEPT
{
"Retardation for light coming from +Z direction, nm"
" "
}
PLTD
{
"DG[115]"
}
}

   NDDT
{
6176
1
NAME
{
"Ritardo della luce proveniente dalla direzione -Z, nm"
}
DEPT
{
"Retardation for light coming from -Z direction, nm"
" "
}
PLTD
{
"DG[115]"
}
}

   NDDT
{
6181
1
NAME
{
"Spostamento di fase della luce proveniente dalla direzione +X"
}
DEPT
{
"Phase shift for light coming from +X direction"
"Rad"
}
PLTD
{
"DG[115]"
}
}

   NDDT
{
6182
1
NAME
{
"Spostamento di fase della luce proveniente dalla direzione -X"
}
DEPT
{
"Phase shift for light coming from -X direction"
"Rad"
}
PLTD
{
"DG[115]"
}
}

   NDDT
{
6183
1
NAME
{
"Spostamento di fase della luce proveniente dalla direzione +Y"
}
DEPT
{
"Phase shift for light coming from +Y direction"
"Rad"
}
PLTD
{
"DG[115]"
}
}

   NDDT
{
6184
1
NAME
{
"Spostamento di fase della luce proveniente dalla direzione -Y"
}
DEPT
{
"Phase shift for light coming from -Y direction"
"Rad"
}
PLTD
{
"DG[115]"
}
}

   NDDT
{
6185
1
NAME
{
"Spostamento di fase della luce proveniente dalla direzione +Z"
}
DEPT
{
"Phase shift for light coming from +Z direction"
"Rad"
}
PLTD
{
"DG[115]"
}
}

   NDDT
{
6186
1
NAME
{
"Spostamento di fase della luce proveniente dalla direzione -Z"
}
DEPT
{
"Phase shift for light coming from -Z direction"
"Rad"
}
PLTD
{
"DG[115]"
}
}

   NDDT
{
6200
3
NAME
{
"Rotation - multishot"
}
DEPT
{
"Rotation - multishot"
"m"
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[110]"
}
}

   ELDT
{
6204
1
0
NAME
{
"Pressione del circuito di raffreddamento controllato da termocoppia (transitoria dall'avvio)"
}
DEPT
{
"Thermocouple controlled cooling circuit pressure (transient from start-up)"
"Pa"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   ELDT
{
6205
1
0
NAME
{
"Numero di Reynolds del circuito di raffreddamento controllato da termocoppia (transitorio dall'avvio)"
}
DEPT
{
"Thermocouple controlled cooling circuit reynolds number (transient from start-up)"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   ELDT
{
6206
1
0
NAME
{
"Portata del circuito di raffreddamento controllato da termocoppia (transitoria dall'avvio)"
}
DEPT
{
"Thermocouple controlled cooling circuit flow rate (transient from start-up)"
"m^3/sec"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   ELDT
{
6207
1
0
NAME
{
"Pressione del circuito di raffreddamento controllato da termocoppia"
}
DEPT
{
"Thermocouple controlled cooling circuit pressure"
"Pa"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   ELDT
{
6208
1
0
NAME
{
"Numero di Reynolds del circuito di raffreddamento controllato da termocoppia"
}
DEPT
{
"Thermocouple controlled cooling circuit reynolds number"
""
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   ELDT
{
6209
1
0
NAME
{
"Portata di flusso del circuito di raffreddamento controllato da termocoppia"
}
DEPT
{
"Thermocouple controlled cooling circuit flow rate"
"m^3/sec"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
6210
3
NAME
{
"Rotation - multishot (transient from start-up)"
}
DEPT
{
"Rotation - multishot (transient from start-up)"
"m"
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[110]"
}
}

   NDDT
{
6231
1
NAME
{
"Ritardo della luce proveniente dalla direzione +X"
}
DEPT
{
"Retardation for light coming from +X direction"
"m2"
}
PLTD
{
"DG[115]"
}
}

   NDDT
{
6232
1
NAME
{
"Ritardo della luce proveniente dalla direzione -X"
}
DEPT
{
"Retardation for light coming from -X direction"
"m2"
}
PLTD
{
"DG[115]"
}
}

   NDDT
{
6233
1
NAME
{
"Ritardo della luce proveniente dalla direzione +Y"
}
DEPT
{
"Retardation for light coming from +Y direction"
"m2"
}
PLTD
{
"DG[115]"
}
}

   NDDT
{
6234
1
NAME
{
"Ritardo della luce proveniente dalla direzione -Y"
}
DEPT
{
"Retardation for light coming from -Y direction"
"m2"
}
PLTD
{
"DG[115]"
}
}

   NDDT
{
6235
1
NAME
{
"Ritardo della luce proveniente dalla direzione +Z"
}
DEPT
{
"Retardation for light coming from +Z direction"
"m2"
}
PLTD
{
"DG[115]"
}
}

   NDDT
{
6236
1
NAME
{
"Ritardo della luce proveniente dalla direzione -Z"
}
DEPT
{
"Retardation for light coming from -Z direction"
"m2"
}
PLTD
{
"DG[115]"
}
}

   TXDT
{
6240

         NAME
{
"Rapporto su ritiro e deformazione"
}

         DEPT
{
"Report on shrinkage and warpage"
}

      PLTD
{
""
}
}

   NDDT
{
6250
3
NAME
{
"Deflessione, tutti gli effetti[Componente X/Componente Y/Componente Z/Deflessione]"
}
DEPT
{
"Deflection, all effects[X Component/Y Component/Z Component/Deflection]"
"m"
}
PLTD
{
"SAG[115]"
}
}

   NDDT
{
6252
3
NAME
{
"Deflessione, raffreddamento differenziale[Componente X/Componente Y/Componente Z/Deflessione]"
}
DEPT
{
"Deflection, differential cooling[X Component/Y Component/Z Component/Deflection]"
"m"
}
PLTD
{
"SAG[115]"
}
}

   NDDT
{
6254
3
NAME
{
"Deflessione, ritiro differenziale[Componente X/Componente Y/Componente Z/Deflessione]"
}
DEPT
{
"Deflection, differential shrinkage[X Component/Y Component/Z Component/Deflection]"
"m"
}
PLTD
{
"SAG[115]"
}
}

   NDDT
{
6256
3
NAME
{
"Deflessione, effetti orientamento[Componente X/Componente Y/Componente Z/Deflessione]"
}
DEPT
{
"Deflection, orientation effects[X Component/Y Component/Z Component/Deflection]"
"m"
}
PLTD
{
"SAG[115]"
}
}

   NDDT
{
6258
3
NAME
{
"Deflessione, effetto angolo[Componente X/Componente Y/Componente Z/Deflessione]"
}
DEPT
{
"Deflection, corner effect[X Component/Y Component/Z Component/Deflection]"
"m"
}
PLTD
{
"SAG[115]"
}
}

   NDDT
{
6260
3
NAME
{
"Deflessione, (ampia deflessione,deformazione)[Componente X/Componente Y/Componente Z/Deflessione]"
}
DEPT
{
"Deflection (large deflection,warp)[X Component/Y Component/Z Component/Deflection]"
"m"
}
INDP
{
"Fattore di carico"
"%"
}
PLTD
{
"SXG[115]"
}
}

   NDDT
{
6270
3
NAME
{
"Deformata instabilità di carico"
}
DEPT
{
"Mode shape"
"%"
}
INDP
{
"Eigenvalue"
""
}
PLTD
{
"SG[115]"
}
}

   NDDT
{
6272
3
NAME
{
"Deformata, raffreddamento differenziale"
}
DEPT
{
"Mode shape, differential cooling"
"%"
}
INDP
{
"Eigenvalue"
""
}
PLTD
{
"SG[115]"
}
}

   NDDT
{
6274
3
NAME
{
"Deformata, ritiro differenziale"
}
DEPT
{
"Mode shape, differential shrinkage"
"%"
}
INDP
{
"Eigenvalue"
""
}
PLTD
{
"SG[115]"
}
}

   NDDT
{
6276
3
NAME
{
"Deformata, effetti orientamento"
}
DEPT
{
"Mode shape, orientation effects"
"%"
}
INDP
{
"Eigenvalue"
""
}
PLTD
{
"SG[115]"
}
}

   NDDT
{
6278
3
NAME
{
"Nodal rotation"
}
DEPT
{
"Nodal rotation"
""
}
PLTD
{
"UG[115]"
}
}

   ELDT
{
6300
6
0
NAME
{
"Tensore sforzo (deformazione)"
}
DEPT
{
"Stress tensor (warp)"
"Pa"
}
INDP
{
"Fattore di carico"
"%"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"XBG[115]"
}
}

   ELDT
{
6301
1
0
NAME
{
"Sforzo nella prima direzione principale (deformazione)"
}
DEPT
{
"Stress in first principal direction (warp)"
"Pa"
}
INDP
{
"Fattore di carico"
"%"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"DXG[115]"
}
}

   ELDT
{
6302
1
0
NAME
{
"Sforzo nella seconda direzione principale (deformazione)"
}
DEPT
{
"Stress in second principal direction (warp)"
"Pa"
}
INDP
{
"Fattore di carico"
"%"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"DXG[115]"
}
}

   ELDT
{
6303
1
0
NAME
{
"Sforzo di taglio massimo (deformazione)"
}
DEPT
{
"Maximum shear stress (warp)"
"Pa"
}
INDP
{
"Fattore di carico"
"%"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"DXG[115]"
}
}

   ELDT
{
6304
1
0
NAME
{
"Sforzo, Mises-Hencky (deformazione)"
}
DEPT
{
"Stress, Mises-Hencky (warp)"
"Pa"
}
INDP
{
"Fattore di carico"
"%"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"DXG[115]"
}
}

   ELDT
{
6310
6
0
NAME
{
"Tensore sforzo (deformazione)"
}
DEPT
{
"Stress tensor (warp)"
"Pa"
}
INDP
{
"Fattore di carico"
"%"
}
PLTD
{
"XG[115]"
}
}

   ELDT
{
6311
6
0
NAME
{
"Tensore deformazione (deformazione)"
}
DEPT
{
"Strain tensor (warp)"
""
}
INDP
{
"Fattore di carico"
"%"
}
PLTD
{
"XG[115]"
}
}

   ELDT
{
6313
1
0
NAME
{
"Sforzo di taglio massimo (deformazione)"
}
DEPT
{
"Maximum shear stress (warp)"
"Pa"
}
INDP
{
"Fattore di carico"
"%"
}
PLTD
{
"DXG[115]"
}
}

   ELDT
{
6314
1
0
NAME
{
"Sforzo, Mises-Hencky (deformazione)"
}
DEPT
{
"Stress, Mises-Hencky (warp)"
"Pa"
}
INDP
{
"Fattore di carico"
"%"
}
PLTD
{
"DXG[115]"
}
}

   ELDT
{
6350
6
0
NAME
{
"Tensore deformazione (deformazione)"
}
DEPT
{
"Strain tensor (warp)"
""
}
INDP
{
"Fattore di carico"
"%"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"XBG[115]"
}
}

   ELDT
{
6351
1
0
NAME
{
"Deformazione nella prima direzione principale (deformazione)"
}
DEPT
{
"Strain in first principal direction (warp)"
""
}
INDP
{
"Fattore di carico"
"%"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"XG[115]"
}
}

   ELDT
{
6352
1
0
NAME
{
"Deformazione nella seconda direzione principale (deformazione)"
}
DEPT
{
"Strain in second principal direction (warp)"
""
}
INDP
{
"Fattore di carico"
"%"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"XG[115]"
}
}

   ELDT
{
6400
1
0
NAME
{
"Ritiro isotropo"
}
DEPT
{
"Isotropic shrinkage"
"%"
}
PLTD
{
"DG[115]"
}
}

   ELDT
{
6402
1
0
NAME
{
"Ritiro anisotropo"
}
DEPT
{
"Anisotropic shrinkage"
"%"
}
PLTD
{
"DG[115]"
}
}

   ELDT
{
6404
1
0
NAME
{
"Curvatura iniziale"
}
DEPT
{
"Initial bending curvature"
"1/m"
}
PLTD
{
"DG[115]"
}
}

   ELDT
{
6405
1
0
NAME
{
"Curvatura (deformazione)"
}
DEPT
{
"Bending curvature(warp)"
"1/m"
}
PLTD
{
"DG[115]"
}
}

   ELDT
{
6406
3
0
NAME
{
"Orientamento materiale"
}
DEPT
{
"Material orientation"
""
}
PLTD
{
"LDR[0,1,2]G[115]"
}
}

   ELDT
{
6410
1
0
NAME
{
"Ritiro parallelo, prima della deformazione"
}
DEPT
{
"Parallel shrinkage, before warpage"
"%"
}
PLTD
{
"DG[115]"
}
}

   ELDT
{
6412
1
0
NAME
{
"Ritiro perpendicolare, prima della deformazione"
}
DEPT
{
"Perpendicular shrinkage, before warpage"
"%"
}
PLTD
{
"DG[115]"
}
}

   NDDT
{
6520
3
NAME
{
"Deflessione, (piccola deflessione,sforzo)[Componente X/Componente Y/Componente Z/Deflessione]"
}
DEPT
{
"Deflection (small deflection,stress)[X Component/Y Component/Z Component/Deflection]"
"m"
}
PLTD
{
"SG[117]"
}
}

   NDDT
{
6530
3
NAME
{
"Deflessione, (ampia deflessione,sforzo)[Componente X/Componente Y/Componente Z/Deflessione]"
}
DEPT
{
"Deflection (large deflection,stress)[X Component/Y Component/Z Component/Deflection]"
"m"
}
INDP
{
"Fattore di carico"
"%"
}
PLTD
{
"SXTG[117]"
}
}

   NDDT
{
6540
3
NAME
{
"Deformata (frequenza modale)"
}
DEPT
{
"Mode shape (modal frequency)"
"%"
}
INDP
{
"Frequenza"
"Hz"
}
PLTD
{
"SG[117]"
}
}

   NDDT
{
6550
3
NAME
{
"Deformata instabilità di carico "
}
DEPT
{
"Mode shape"
"%"
}
INDP
{
"Eigenvalue"
""
}
PLTD
{
"SG[117]"
}
}

   ELDT
{
6600
6
0
NAME
{
"Tensore sforzo"
}
DEPT
{
"Stress tensor"
"Pa"
}
INDP
{
"Fattore di carico"
"%"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"XBG[117]"
}
}

   ELDT
{
6601
1
0
NAME
{
"Sforzo nella prima direzione principale (sforzo)"
}
DEPT
{
"Stress in first principal direction (stress)"
"Pa"
}
INDP
{
"Fattore di carico"
"%"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"DXG[117]"
}
}

   ELDT
{
6602
1
0
NAME
{
"Sforzo nella seconda direzione principale (sforzo)"
}
DEPT
{
"Stress in second principal direction (stress)"
"Pa"
}
INDP
{
"Fattore di carico"
"%"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"DXG[117]"
}
}

   ELDT
{
6603
1
0
NAME
{
"Sforzo di taglio massimo (sforzo)"
}
DEPT
{
"Maximum shear stress (stress)"
"Pa"
}
INDP
{
"Fattore di carico"
"%"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"DXG[117]"
}
}

   ELDT
{
6604
1
0
NAME
{
"Sforzo, Mises-Hencky (sforzo)"
}
DEPT
{
"Stress, Mises-Hencky (stress)"
"Pa"
}
INDP
{
"Fattore di carico"
"%"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"DXG[117]"
}
}

   ELDT
{
6605
6
0
NAME
{
"Tensore sforzo (sforzo)"
}
DEPT
{
"Stress tensor (stress)"
"Pa"
}
INDP
{
"Fattore di carico"
"%"
}
PLTD
{
"XBG[117]"
}
}

   ELDT
{
6606
1
0
NAME
{
"Sforzo di taglio massimo (sforzo)"
}
DEPT
{
"Maximum shear stress (stress)"
"Pa"
}
INDP
{
"Fattore di carico"
"%"
}
PLTD
{
"DXG[117]"
}
}

   ELDT
{
6607
1
0
NAME
{
"Sforzo, Mises-Hencky (sforzo)"
}
DEPT
{
"Stress, Mises-Hencky (stress)"
"Pa"
}
INDP
{
"Fattore di carico"
"%"
}
PLTD
{
"DXG[117]"
}
}

   ELDT
{
6608
6
0
NAME
{
"Tensore deformazione (sforzo)"
}
DEPT
{
"Strain tensor (stress)"
""
}
INDP
{
"Fattore di carico"
"%"
}
PLTD
{
"XBG[117]"
}
}

   NDDT
{
6610
6
NAME
{
"Tensore dello sforzo residuo"
}
DEPT
{
"Residual stress tensor (3D)"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[117]"
}
}

   NDDT
{
6611
6
NAME
{
"Residual stress tensor for warp analysis"
}
DEPT
{
"Residual stress tensor (3D) for warp analysis"
"Pa"
}
PLTD
{
"UG[117]"
}
}

   ELDT
{
6650
6
0
NAME
{
"Tensore deformazione"
}
DEPT
{
"Strain tensor"
""
}
INDP
{
"Fattore di carico"
"%"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"XBG[117]"
}
}

   ELDT
{
6651
1
0
NAME
{
"Deformazione nella prima direzione principale (sforzo)"
}
DEPT
{
"Strain in first principal direction (stress)"
""
}
INDP
{
"Fattore di carico"
"%"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"DXG[117]"
}
}

   ELDT
{
6652
1
0
NAME
{
"Deformazione nella seconda direzione principale (sforzo)"
}
DEPT
{
"Strain in second principal direction (stress)"
""
}
INDP
{
"Fattore di carico"
"%"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"DXG[117]"
}
}

   ELDT
{
6660
6
0
NAME
{
"Strain tensor"
}
DEPT
{
"Strain tensor"
""
}
PLTD
{
"UXBG[120]"
}
}

   NDDT
{
6700
3
NAME
{
"Nodal force"
}
DEPT
{
"Nodal force"
"N"
}
PLTD
{
"UG[140]"
}
}

   NDDT
{
6710
6
NAME
{
"Prescribed nodal constraints"
}
DEPT
{
"Prescribed nodal constraints"
"N"
}
PLTD
{
"UG[140]"
}
}

   ELDT
{
6750
1
0
NAME
{
"Differenza pressione massima"
}
DEPT
{
"Maximum pressure difference"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[140]"
}
}

   NDDT
{
6760
3
NAME
{
"Deflessione, (piccola deflessione,trascinamento del filo)[Componente X/Componente Y/Componente Z/Deflessione]"
}
DEPT
{
"Deflection (small deflection,wire sweep)[X Component/Y Component/Z Component/Deflection]"
"m"
}
PLTD
{
"SG[140]"
}
}

   NDDT
{
6761
3
NAME
{
"Deflessione, (ampia deflessione,trascinamento del filo)[Componente X/Componente Y/Componente Z/Deflessione]"
}
DEPT
{
"Deflection (large deflection,wire sweep)[X Component/Y Component/Z Component/Deflection]"
"m"
}
INDP
{
"Fattore di carico"
"%"
}
PLTD
{
"SXG[140]"
}
}

   ELDT
{
6762
1
0
NAME
{
"Sforzo nella prima direzione principale (trascinamento del filo)"
}
DEPT
{
"Stress in first principal direction (wire sweep)"
"Pa"
}
INDP
{
"Fattore di carico"
"%"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"XG[140]"
}
}

   ELDT
{
6763
1
0
NAME
{
"Sforzo nella seconda direzione principale (trascinamento del filo)"
}
DEPT
{
"Stress in second principal direction (wire sweep)"
"Pa"
}
INDP
{
"Fattore di carico"
"%"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"XG[140]"
}
}

   ELDT
{
6764
1
0
NAME
{
"Sforzo di taglio massimo (trascinamento del filo)"
}
DEPT
{
"Maximum shear stress (wire sweep)"
"Pa"
}
INDP
{
"Fattore di carico"
"%"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"XG[140]"
}
}

   ELDT
{
6765
1
0
NAME
{
"Sforzo, Mises-Hencky (trascinamento del filo)"
}
DEPT
{
"Stress, Mises-Hencky (wire sweep)"
"Pa"
}
INDP
{
"Fattore di carico"
"%"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"XG[140]"
}
}

   NDDT
{
6770
3
NAME
{
"Deflessione, (piccola deflessione,spostamento della pala)[Componente X/Componente Y/Componente Z/Deflessione]"
}
DEPT
{
"Deflection (small deflection,paddle shift)[X Component/Y Component/Z Component/Deflection]"
"m"
}
PLTD
{
"SG[140]"
}
}

   NDDT
{
6771
3
NAME
{
"Deflessione, (ampia deflessione,spostamento della pala)[Componente X/Componente Y/Componente Z/Deflessione]"
}
DEPT
{
"Deflection (large deflection,paddle shift)[X Component/Y Component/Z Component/Deflection]"
"m"
}
INDP
{
"Fattore di carico"
"%"
}
PLTD
{
"SXG[140]"
}
}

   ELDT
{
6772
1
0
NAME
{
"Sforzo nella prima direzione principale (spostamento della pala)"
}
DEPT
{
"Stress in first principal direction (paddle shift)"
"Pa"
}
INDP
{
"Fattore di carico"
"%"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"XG[140]"
}
}

   ELDT
{
6773
1
0
NAME
{
"Sforzo nella seconda direzione principale (spostamento della pala)"
}
DEPT
{
"Stress in second principal direction (paddle shift)"
"Pa"
}
INDP
{
"Fattore di carico"
"%"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"XG[140]"
}
}

   ELDT
{
6774
1
0
NAME
{
"Sforzo di taglio massimo (spostamento della pala)"
}
DEPT
{
"Maximum shear stress (paddle shift)"
"Pa"
}
INDP
{
"Fattore di carico"
"%"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"XG[140]"
}
}

   ELDT
{
6775
1
0
NAME
{
"Sforzo, Mises-Hencky (spostamento della pala)"
}
DEPT
{
"Stress, Mises-Hencky (paddle shift)"
"Pa"
}
INDP
{
"Fattore di carico"
"%"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"XG[140]"
}
}

   NDDT
{
6777
3
NAME
{
"Deflessione, (spostamento della pala)[Componente X/Componente Y/Componente Z/Deflessione]"
}
DEPT
{
"Deflection (paddle shift)[X Component/Y Component/Z Component/Deflection]"
"m"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"SXG[140]"
}
}

   NDDT
{
6780
1
NAME
{
"Indice trascinamento del filo"
}
DEPT
{
"Wire sweep index"
""
}
PLTD
{
"DG[140]"
}
}

   NDDT
{
6782
1
NAME
{
"Numero filo"
}
DEPT
{
"Wire number"
""
}
PLTD
{
"DG[140]"
}
}

   NMDT
{
6783
1
NAME
{
"Grandezza deflessione massima filo - Numero filo"
}
DEPT
{
"Maximum wire deflection magnitude"
"m"
}
INDP
{
"Numero filo"
" "
}
PLTD
{
"XG[140]"
}
}

   NMDT
{
6784
1
NAME
{
"Indice massimo trascinamento del filo - Numero filo"
}
DEPT
{
"Maximum wire sweep index"
""
}
INDP
{
"Numero filo"
" "
}
PLTD
{
"XG[140]"
}
}

   NDDT
{
6785
1
NAME
{
"Coppie di fili entro lo spazio critico"
}
DEPT
{
"Wire pairs within critical clearance"
" "
}
INDP
{
"Spazio critico tra i fili"
"m"
}
PLTD
{
"DG[140]"
}
}

   NDDT
{
6786
1
NAME
{
"Distanza dal filo più vicino"
}
DEPT
{
"Distance to closest wire"
"m"
}
PLTD
{
"DG[140]"
}
}

   NMDT
{
6788
1
NAME
{
"Distanza dal filo più vicino - Numero filo"
}
DEPT
{
"Distance to closest wire"
"m"
}
INDP
{
"Numero filo"
" "
}
PLTD
{
"XG[140]"
}
}

   NDDT
{
6790
1
NAME
{
"Deflessione, nel piano (trascinamento del filo)"
}
DEPT
{
"In-plane deflection (wire sweep)"
"m"
}
PLTD
{
"SG[140]"
}
}

   ELDT
{
6800
1
0
NAME
{
"Sforzo assiale (trascinamento del filo)"
}
DEPT
{
"Axial stress (wire sweep)"
"Pa"
}
PLTD
{
"1 1 1 0G[140]"
}
}

   ELDT
{
6802
1
0
NAME
{
"Sforzo di taglio (trascinamento del filo)"
}
DEPT
{
"Shear stress (wire sweep)"
"Pa"
}
PLTD
{
"1 1 1 0G[140]"
}
}

   ELDT
{
6804
1
0
NAME
{
"Deformazione assiale (trascinamento del filo)"
}
DEPT
{
"Axial strain (wire sweep)"
""
}
PLTD
{
"1 1 1 0G[140]"
}
}

   ELDT
{
6806
1
0
NAME
{
"Deformazione di taglio (trascinamento del filo)"
}
DEPT
{
"Shear strain (wire sweep)"
""
}
PLTD
{
"1 1 1 0G[140]"
}
}

   ELDT
{
6810
1
0
NAME
{
"Sforzo assiale 1 (spostamento della pala)"
}
DEPT
{
"Axial stress 1 (paddle shift)"
"Pa"
}
PLTD
{
"1 1 1 0G[140]"
}
}

   ELDT
{
6812
1
0
NAME
{
"Sforzo assiale 2 (spostamento della pala)"
}
DEPT
{
"Axial stress 2 (paddle shift)"
"Pa"
}
PLTD
{
"1 1 1 0G[140]"
}
}

   ELDT
{
6814
1
0
NAME
{
"Sforzo di taglio (spostamento della pala)"
}
DEPT
{
"Shear stress (paddle shift)"
"Pa"
}
PLTD
{
"1 1 1 0G[140]"
}
}

   ELDT
{
6816
1
0
NAME
{
"Deformazione assiale 1 (spostamento della pala)"
}
DEPT
{
"Axial strain 1 (paddle shift)"
""
}
PLTD
{
"1 1 1 0G[140]"
}
}

   ELDT
{
6818
1
0
NAME
{
"Deformazione assiale 2 (spostamento della pala)"
}
DEPT
{
"Axial strain 2 (paddle shift)"
""
}
PLTD
{
"1 1 1 0G[140]"
}
}

   ELDT
{
6820
1
0
NAME
{
"Deformazione di taglio (spostamento della pala)"
}
DEPT
{
"Shear strain (paddle shift)"
""
}
PLTD
{
"1 1 1 0G[140]"
}
}

   NDDT
{
7020
1
NAME
{
"Velocità di deformazione tangenziale, massa"
}
DEPT
{
"Shear rate, bulk"
"1/s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
7030
1
0
NAME
{
"Conversione"
}
DEPT
{
"Conversion"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NDDT
{
7040
1
NAME
{
"Conversione sul nodo"
}
DEPT
{
"Conversion at node"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NDDT
{
7050
1
NAME
{
"Sforzo di taglio alla parete"
}
DEPT
{
"Shear stress at wall"
"Pa"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NDDT
{
7060
1
NAME
{
"Conversione massa (nodo)"
}
DEPT
{
"Bulk conversion (node)"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
7065
1
0
NAME
{
"Conversione massa"
}
DEPT
{
"Bulk conversion"
" "
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NDDT
{
7070
1
NAME
{
"Frazione strato reticolato"
}
DEPT
{
"Cured layer fraction"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NDDT
{
7071
1
NAME
{
"Frazione strato reticolato"
}
DEPT
{
"Cured layer fraction"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"PXG[100]"
}
}

   NDDT
{
7080
1
NAME
{
"Spessore superficie polimero"
}
DEPT
{
"Thickness of polymer skin"
"%"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NDDT
{
7090
1
NAME
{
"Temperatura della massa a fine riempimento"
}
DEPT
{
"Bulk temperature at end of fill"
"K"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   NDDT
{
7100
1
NAME
{
"Conversione della massa a fine riempimento"
}
DEPT
{
"Bulk conversion at end of fill"
""
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
7110
1
0
NAME
{
"Peso cavità"
}
DEPT
{
"Cavity weight"
"kg"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[100]"
}
}

   NDDT
{
7112
1
NAME
{
"Peso cavità"
}
DEPT
{
"Cavity weight"
"kg"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[100]"
}
}

   ELDT
{
7115
1
0
NAME
{
"Viscosità"
}
DEPT
{
"Viscosity"
"Pa-s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NDDT
{
7140
1
NAME
{
"Forza nodale (trascinamento del filo o spostamento della pala)"
}
DEPT
{
"Nodal force (wire sweep or paddle shift)"
"N"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
7190
1
0
NAME
{
"Differenza pressione, massima (spostamento della pala)"
}
DEPT
{
"Maximum pressure difference (paddle shift)"
"Pa"
}
PLTD
{
"1 1 1 0G[100]"
}
}

   ELDT
{
7200
1
0
NAME
{
"Differenza pressione (spostamento della pala)"
}
DEPT
{
"Pressure difference (paddle shift)"
"Pa"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NDDT
{
7210
1
NAME
{
"Pressione sul nodo, spostamento dell'inserto/spina"
}
DEPT
{
"Pressure at node, core shift"
"Pa"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DG[145]"
}
}

   ELDT
{
7500
3
0
NAME
{
"Orientamento mat"
}
DEPT
{
"Mat orientation"
""
}
PLTD
{
"G[100]"
}
}

   ELDT
{
7800
1
0
NAME
{
"Raggio della bolla, finale"
}
DEPT
{
"Final bubble radius"
"m"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
7810
1
0
NAME
{
"Pressione della bolla, finale"
}
DEPT
{
"Final bubble pressure"
"Pa"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
7815
1
0
NAME
{
"Densità numero di bolle, finale"
}
DEPT
{
"Final bubble number density"
"1/m^3"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
7820
1
0
NAME
{
"Raggio della bolla"
}
DEPT
{
"Bubble radius"
"m"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
7830
1
0
NAME
{
"Pressione della bolla"
}
DEPT
{
"Bubble pressure"
"Pa"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
7835
1
0
NAME
{
"Densità numero di bolle"
}
DEPT
{
"Bubble number density"
"1/m^3"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NDDT
{
7850
1
NAME
{
"Pressione regione sfiati"
}
DEPT
{
"Vent region pressure"
"Pa"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[100]"
}
}

   NMDT
{
8001
1
NAME
{
"Temperatura del fronte di flusso (DOE)"
}
DEPT
{
"Flow front temperature"
"K"
}
INDP
{
"Temperatura del fuso"
"K"
}
INDP
{
"Temperatura dello stampo"
"K"
}
INDP
{
"Tempo di iniezione"
"s"
}
INDP
{
"Moltiplicatore profilo di iniezione"
"%"
}
INDP
{
"Tempo di impaccamento"
"s"
}
INDP
{
"Moltiplicatore profilo di impaccamento"
"%"
}
INDP
{
"Moltiplicatore spessore globale"
"%"
}
PLTD
{
"OCG[105]"
}
}

   NMDT
{
8002
1
NAME
{
"Sforzo di taglio (DOE)"
}
DEPT
{
"Shear stress"
"Pa"
}
INDP
{
"Temperatura del fuso"
"K"
}
INDP
{
"Temperatura dello stampo"
"K"
}
INDP
{
"Tempo di iniezione"
"s"
}
INDP
{
"Moltiplicatore profilo di iniezione"
"%"
}
INDP
{
"Tempo di impaccamento"
"s"
}
INDP
{
"Moltiplicatore profilo di impaccamento"
"%"
}
INDP
{
"Moltiplicatore spessore globale"
"%"
}
PLTD
{
"OCG[105]"
}
}

   NMDT
{
8003
1
NAME
{
"Pressione iniezione (DOE)"
}
DEPT
{
"Injection pressure"
"Pa"
}
INDP
{
"Temperatura del fuso"
"K"
}
INDP
{
"Temperatura dello stampo"
"K"
}
INDP
{
"Tempo di iniezione"
"s"
}
INDP
{
"Moltiplicatore profilo di iniezione"
"%"
}
INDP
{
"Tempo di impaccamento"
"s"
}
INDP
{
"Moltiplicatore profilo di impaccamento"
"%"
}
INDP
{
"Moltiplicatore spessore globale"
"%"
}
PLTD
{
"OCG[105]"
}
}

   NMDT
{
8004
1
NAME
{
"Forza chiusura (DOE)"
}
DEPT
{
"Clamp tonnage"
"N"
}
INDP
{
"Temperatura del fuso"
"K"
}
INDP
{
"Temperatura dello stampo"
"K"
}
INDP
{
"Tempo di iniezione"
"s"
}
INDP
{
"Moltiplicatore profilo di iniezione"
"%"
}
INDP
{
"Tempo di impaccamento"
"s"
}
INDP
{
"Moltiplicatore profilo di impaccamento"
"%"
}
INDP
{
"Moltiplicatore spessore globale"
"%"
}
PLTD
{
"OCG[105]"
}
}

   NMDT
{
8005
1
NAME
{
"Variazione ritiro volumetrico (DOE)"
}
DEPT
{
"Volumetric shrinkage variation"
"%"
}
INDP
{
"Temperatura del fuso"
"K"
}
INDP
{
"Temperatura dello stampo"
"K"
}
INDP
{
"Tempo di iniezione"
"s"
}
INDP
{
"Moltiplicatore profilo di iniezione"
"%"
}
INDP
{
"Tempo di impaccamento"
"s"
}
INDP
{
"Moltiplicatore profilo di impaccamento"
"%"
}
INDP
{
"Moltiplicatore spessore globale"
"%"
}
PLTD
{
"OCG[105]"
}
}

   NMDT
{
8006
1
NAME
{
"Segni di risucchio, indice (DOE)"
}
DEPT
{
"Sink index (DOE)"
"%"
}
INDP
{
"Temperatura del fuso"
"K"
}
INDP
{
"Temperatura dello stampo"
"K"
}
INDP
{
"Tempo di iniezione"
"s"
}
INDP
{
"Moltiplicatore profilo di iniezione"
"%"
}
INDP
{
"Tempo di impaccamento"
"s"
}
INDP
{
"Moltiplicatore profilo di impaccamento"
"%"
}
INDP
{
"Moltiplicatore spessore globale"
"%"
}
PLTD
{
"OCG[105]"
}
}

   NMDT
{
8007
1
NAME
{
"Peso pezzo (DOE)"
}
DEPT
{
"Part weight"
"kg"
}
INDP
{
"Temperatura del fuso"
"K"
}
INDP
{
"Temperatura dello stampo"
"K"
}
INDP
{
"Tempo di iniezione"
"s"
}
INDP
{
"Moltiplicatore profilo di iniezione"
"%"
}
INDP
{
"Tempo di impaccamento"
"s"
}
INDP
{
"Moltiplicatore profilo di impaccamento"
"%"
}
INDP
{
"Moltiplicatore spessore globale"
"%"
}
PLTD
{
"OCG[105]"
}
}

   NMDT
{
8008
1
NAME
{
"Tempo ciclo (DOE)"
}
DEPT
{
"Cycle time"
"s"
}
INDP
{
"Temperatura del fuso"
"K"
}
INDP
{
"Temperatura dello stampo"
"K"
}
INDP
{
"Tempo di iniezione"
"s"
}
INDP
{
"Moltiplicatore profilo di iniezione"
"%"
}
INDP
{
"Tempo di impaccamento"
"s"
}
INDP
{
"Moltiplicatore profilo di impaccamento"
"%"
}
INDP
{
"Moltiplicatore spessore globale"
"%"
}
PLTD
{
"OCG[105]"
}
}

   NMDT
{
8009
1
NAME
{
"Qualità pezzo (DOE)"
}
DEPT
{
"Part quality"
""
}
INDP
{
"Temperatura del fuso"
"K"
}
INDP
{
"Temperatura dello stampo"
"K"
}
INDP
{
"Tempo di iniezione"
"s"
}
INDP
{
"Moltiplicatore profilo di iniezione"
"%"
}
INDP
{
"Tempo di impaccamento"
"s"
}
INDP
{
"Moltiplicatore profilo di impaccamento"
"%"
}
INDP
{
"Moltiplicatore spessore globale"
"%"
}
PLTD
{
"OCG[105]"
}
}

   NMDT
{
8010
1
NAME
{
"Qualità pezzo, relativa (DOE)"
}
DEPT
{
"Part quality (Rel)"
""
}
INDP
{
"Temperatura del fuso"
"K"
}
INDP
{
"Temperatura dello stampo"
"K"
}
INDP
{
"Tempo di iniezione"
"s"
}
INDP
{
"Moltiplicatore profilo di iniezione"
"%"
}
INDP
{
"Tempo di impaccamento"
"s"
}
INDP
{
"Moltiplicatore profilo di impaccamento"
"%"
}
INDP
{
"Moltiplicatore spessore globale"
"%"
}
PLTD
{
"OCG[105]"
}
}

   ELDT
{
8101
1
0
NAME
{
"Temperatura della massa a fine riempimento (DOE)"
}
DEPT
{
"Bulk temperature at end of fill (DOE)"
"K"
}
INDP
{
"Indice"
""
}
INDP
{
"Temperatura del fuso"
"K"
}
INDP
{
"Temperatura dello stampo"
"K"
}
INDP
{
"Tempo di iniezione"
"s"
}
INDP
{
"Moltiplicatore profilo di iniezione"
"%"
}
INDP
{
"Tempo di impaccamento"
"s"
}
INDP
{
"Moltiplicatore profilo di impaccamento"
"%"
}
INDP
{
"Moltiplicatore spessore globale"
"%"
}
PLTD
{
"OG[105]"
}
}

   ELDT
{
8102
1
0
NAME
{
"Ritiro volumetrico all'estrazione (DOE)"
}
DEPT
{
"Volumetric shrinkage at ejection (DOE)"
"%"
}
INDP
{
"Indice"
""
}
INDP
{
"Temperatura del fuso"
"K"
}
INDP
{
"Temperatura dello stampo"
"K"
}
INDP
{
"Tempo di iniezione"
"s"
}
INDP
{
"Moltiplicatore profilo di iniezione"
"%"
}
INDP
{
"Tempo di impaccamento"
"s"
}
INDP
{
"Moltiplicatore profilo di impaccamento"
"%"
}
INDP
{
"Moltiplicatore spessore globale"
"%"
}
PLTD
{
"OG[105]"
}
}

   NDDT
{
8201
1
NAME
{
"Tempo di riempimento (DOE)"
}
DEPT
{
"Fill time (DOE)"
"s"
}
INDP
{
"Indice"
""
}
INDP
{
"Temperatura del fuso"
"K"
}
INDP
{
"Temperatura dello stampo"
"K"
}
INDP
{
"Tempo di iniezione"
"s"
}
INDP
{
"Moltiplicatore profilo di iniezione"
"%"
}
INDP
{
"Tempo di impaccamento"
"s"
}
INDP
{
"Moltiplicatore profilo di impaccamento"
"%"
}
INDP
{
"Moltiplicatore spessore globale"
"%"
}
PLTD
{
"OG[105]"
}
}

   NDDT
{
8202
1
NAME
{
"Pressione a fine riempimento (DOE)"
}
DEPT
{
"Pressure at end of fill (DOE)"
"Pa"
}
INDP
{
"Indice"
""
}
INDP
{
"Temperatura del fuso"
"K"
}
INDP
{
"Temperatura dello stampo"
"K"
}
INDP
{
"Tempo di iniezione"
"s"
}
INDP
{
"Moltiplicatore profilo di iniezione"
"%"
}
INDP
{
"Tempo di impaccamento"
"s"
}
INDP
{
"Moltiplicatore profilo di impaccamento"
"%"
}
INDP
{
"Moltiplicatore spessore globale"
"%"
}
PLTD
{
"OG[105]"
}
}

   NMDT
{
8500
1
DEPT
{
"Criterion"
""
}
INDP
{
"Fattore1"
""
}
INDP
{
"Fattore2"
""
}
INDP
{
"Fattore3"
""
}
INDP
{
"Fattore4"
""
}
INDP
{
"Fattore5"
""
}
INDP
{
"Fattore6"
""
}
INDP
{
"Fattore7"
""
}
INDP
{
"Fattore8"
""
}
INDP
{
"Fattore9"
""
}
INDP
{
"Fattore10"
""
}
PLTD
{
"OCG[105]"
}
}

   NDDT
{
8600
1
DEPT
{
"New DOE Node Data 1"
""
}
INDP
{
"Fattore1"
""
}
INDP
{
"Fattore2"
""
}
INDP
{
"Fattore3"
""
}
INDP
{
"Fattore4"
""
}
INDP
{
"Fattore5"
""
}
INDP
{
"Fattore6"
""
}
INDP
{
"Fattore7"
""
}
INDP
{
"Fattore8"
""
}
INDP
{
"Fattore9"
""
}
INDP
{
"Fattore10"
""
}
PLTD
{
"OG[105]"
}
}

   ELDT
{
8700
1
0
DEPT
{
"New DOE Node Data 1"
""
}
INDP
{
"Fattore1"
""
}
INDP
{
"Fattore2"
""
}
INDP
{
"Fattore3"
""
}
INDP
{
"Fattore4"
""
}
INDP
{
"Fattore5"
""
}
INDP
{
"Fattore6"
""
}
INDP
{
"Fattore7"
""
}
INDP
{
"Fattore8"
""
}
INDP
{
"Fattore9"
""
}
INDP
{
"Fattore10"
""
}
PLTD
{
"OG[105]"
}
}

   NDDT
{
8800
3
DEPT
{
"Deflection"
""
}
INDP
{
"Fattore1"
""
}
INDP
{
"Fattore2"
""
}
INDP
{
"Fattore3"
""
}
INDP
{
"Fattore4"
""
}
INDP
{
"Fattore5"
""
}
INDP
{
"Fattore6"
""
}
INDP
{
"Fattore7"
""
}
INDP
{
"Fattore8"
""
}
INDP
{
"Fattore9"
""
}
INDP
{
"Fattore10"
""
}
PLTD
{
"SOG[105]"
}
}

   NMDT
{
8900
1
DEPT
{
"Criterion1"
""
}
INDP
{
"Factor1"
""
}
INDP
{
"Factor2"
""
}
INDP
{
"Factor3"
""
}
INDP
{
"Factor4"
""
}
INDP
{
"Factor5"
""
}
INDP
{
"Factor6"
""
}
INDP
{
"Factor7"
""
}
INDP
{
"Factor8"
""
}
INDP
{
"Factor9"
""
}
INDP
{
"Factor10"
""
}
PLTD
{
"UOCG[105]"
}
}

   ELDT
{
9010
1
0
NAME
{
"Grafico Controllo ritiro"
}
DEPT
{
"Shrinkage check plot"
""
}
PLTD
{
"DR[0,2,3]G[120]"
}
}

   ELDT
{
9020
4
0
NAME
{
"Errore totale"
}
DEPT
{
"Total error"
"m"
}
PLTD
{
"KG[120]"
}
}

   ELDT
{
9030
4
0
NAME
{
"Errore previsto"
}
DEPT
{
"Predicted error"
"m"
}
PLTD
{
"KG[120]"
}
}

   ELDT
{
9050
1
0
NAME
{
"Componente di ritiro X"
}
DEPT
{
"X component of shrinkage"
"%"
}
PLTD
{
"DG[120]"
}
}

   ELDT
{
9060
1
0
NAME
{
"Errore nel componente di ritiro X"
}
DEPT
{
"Error in X component of shrinkage"
"%"
}
PLTD
{
"DG[120]"
}
}

   ELDT
{
9070
1
0
NAME
{
"Componente di ritiro Y"
}
DEPT
{
"Y component of shrinkage"
"%"
}
PLTD
{
"DG[120]"
}
}

   ELDT
{
9080
1
0
NAME
{
"Errore nel componente di ritiro Y"
}
DEPT
{
"Error in Y component of shrinkage"
"%"
}
PLTD
{
"DG[120]"
}
}

   ELDT
{
9090
1
0
NAME
{
"Componente di ritiro Z"
}
DEPT
{
"Z component of shrinkage"
"%"
}
PLTD
{
"DG[120]"
}
}

   ELDT
{
9100
1
0
NAME
{
"Errore nel componente di ritiro Z"
}
DEPT
{
"Error in Z component of shrinkage"
"%"
}
PLTD
{
"DG[120]"
}
}

   ELDT
{
9110
1
0
NAME
{
"Ritiro lineare medio"
}
DEPT
{
"Average linear shrinkage"
"%"
}
PLTD
{
"DG[120]"
}
}

   ELDT
{
9120
1
0
NAME
{
"Errore nel ritiro lineare medio"
}
DEPT
{
"Error in average linear shrinkage"
"%"
}
PLTD
{
"DG[120]"
}
}

   ELDT
{
9130
1
0
NAME
{
"Ritiro parallelo"
}
DEPT
{
"Parallel shrinkage"
"%"
}
PLTD
{
"DG[120]"
}
}

   ELDT
{
9140
1
0
NAME
{
"Ritiro perpendicolare"
}
DEPT
{
"Perpendicular shrinkage"
"%"
}
PLTD
{
"DG[120]"
}
}

   NDDT
{
9500
1
NAME
{
"Raggio della bolla"
}
DEPT
{
"Bubble radius"
"m"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[100]"
}
}

   NDDT
{
9510
1
NAME
{
"Pressione della bolla"
}
DEPT
{
"Bubble pressure"
"Pa"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[100]"
}
}

   NDDT
{
9520
1
NAME
{
"Densità numero di bolle"
}
DEPT
{
"Bubble number density"
"1/m^3"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[100]"
}
}

   ELDT
{
9550
1
0
NAME
{
"Modulo elastico a trazione (microcellulare)"
}
DEPT
{
"Tensile modulus (Microcellular)"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
9552
1
0
NAME
{
"Coefficiente di Poisson (microcellulare)"
}
DEPT
{
"Poisson's ratio (Microcellular)"
""
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
9554
1
0
NAME
{
"Modulo a taglio (microcellulare)"
}
DEPT
{
"Shear modulus (Microcellular)"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
9556
1
0
NAME
{
"Coefficiente di espansione termica lineare (microcellulare)"
}
DEPT
{
"Linear thermal expansion coefficient (Microcellular)"
"1/K"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
9610
3
0
NAME
{
"Orientamento mat (prima direzione principale)"
}
DEPT
{
"Mat orientation (1st principal direction)"
""
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
9612
3
0
NAME
{
"Orientamento mat (seconda direzione principale)"
}
DEPT
{
"Mat orientation (2nd principal direction)"
""
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
9614
3
0
NAME
{
"Orientamento mat (terza direzione principale)"
}
DEPT
{
"Mat orientation (3rd principal direction)"
""
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   NDDT
{
10000
1
NAME
{
"Pressione (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Pressure (MPI2.0)"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10001
1
NAME
{
"Tempo di riempimento (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Fill Time (MPI2.0)"
"s"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10002
1
NAME
{
"Direzione velocità X (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Velocity X Direction (MPI2.0)"
"m/s"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10003
1
NAME
{
"Direzione velocità Y (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Velocity Y Direction (MPI2.0)"
"m/s"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10004
1
NAME
{
"Direzione velocità Z (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Velocity Z Direction (MPI2.0)"
"m/s"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10005
1
NAME
{
"Temperatura (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Temperature (MPI2.0)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10006
1
NAME
{
"Velocità di deformazione tangenziale (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Shear Rate (MPI2.0)"
"m/s"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10007
1
NAME
{
"Viscosità (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Viscosity (MPI2.0)"
"Pa-s"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10008
1
NAME
{
"Densità (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Density (MPI2.0)"
"kg/m^3"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10009
1
NAME
{
"Ritiro volumetrico (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Volumetric Shinkage (MPI2.0)"
"%"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10010
1
NAME
{
"Tempo congelamento (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Freeze Time (MPI2.0)"
"s"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10011
1
NAME
{
"Temperatura raffreddamento (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Cooling Temperature (MPI2.0)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10012
1
NAME
{
"Tempo congelamento-raffreddamento (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Cooling Freeze Time (MPI2.0)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10013
1
NAME
{
"Raffreddamento strato congelato (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Cooling Frozen Layer (MPI2.0)"
"%"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10014
1
NAME
{
"Raffreddamento strato fuso (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Cooling molten layer (MPI2.0)"
"%"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10050
1
NAME
{
"Pressione (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Pressure (MPI2.0)"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10051
1
NAME
{
"Temperatura (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Temperature (MPI2.0)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10052
1
NAME
{
"Tempo di riempimento (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Fill Time (MPI2.0)"
"s"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10053
1
NAME
{
"Temperatura istantanea (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Instantaneous Temperature (MPI2.0)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10054
1
NAME
{
"Riempie da (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Grow From (MPI2.0)"
""
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10055
1
NAME
{
"Tempo gas (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Gas Time (MPI2.0)"
""
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10056
1
NAME
{
"Caduta di pressione (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Pressure Drop (MPI2.0)"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10057
1
NAME
{
"Pressione a commutazione V/P (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Pressure at V/P switch-over (MPI2.0)"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10058
1
NAME
{
"Livello di reticolazione (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Cure Level (MPI2.0)"
"%"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10059
1
NAME
{
"Intrappolamento d'aria (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Air Trap (MPI2.0)"
""
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10060
1
NAME
{
"Linea di giunzione (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Weld Line (MPI2.0)"
""
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10100
1
1
NAME
{
"Velocità massima di deformazione tangenziale (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Maximum Shear Rate (MPI2.0)"
"1/s"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10101
1
1
NAME
{
"Sforzo massimo di taglio (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Maximum Shear Stress (MPI2.0)"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10102
1
1
NAME
{
"Angolo di flusso (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Flow Angle (MPI2.0)"
"rad"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10103
1
1
NAME
{
"Viscosità equivalente (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Equivalent Viscosity (MPI2.0)"
"Pa-s"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10104
1
1
NAME
{
"% congelata (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"% Frozen (MPI2.0)"
"%"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10105
1
1
NAME
{
"Produttività canale di alimentazione (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Runner Throughput (MPI2.0)"
"m^3"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10106
1
1
NAME
{
"Tempo di raffreddamento (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Cooling Time (MPI2.0)"
"s"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10107
1
1
NAME
{
"Velocità di deformazione tangenziale della massa (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Bulk Shear Rate (MPI2.0)"
"1/s"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10108
1
1
NAME
{
"% polimero (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"% Polymer (MPI2.0)"
"%"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10109
1
1
NAME
{
"Velocità di deformazione tangenziale (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Shear rate (MPI2.0)"
"1/s"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10110
1
1
NAME
{
"Sforzo di taglio (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Shear stress (MPI2.0)"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10111
1
1
NAME
{
"% parte congelata superiore (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Top Frozen % (MPI2.0)"
"%"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10112
1
1
NAME
{
"% parte congelata inferiore (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Bottom Frozen % (MPI2.0)"
"%"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10113
1
1
NAME
{
"Asimmetria velocità (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Velocity Asymmetry (MPI2.0)"
"m/s"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10114
1
1
NAME
{
"Asimmetria temperatura (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Temperature Asymmetry (MPI2.0)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10115
1
1
NAME
{
"Temperatura media (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Average Temperature (MPI2.0)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10116
1
1
NAME
{
"Temperatura linea centrale (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Centerline Temperature (MPI2.0)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10117
1
1
NAME
{
"Livello di reticolazione medio (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Average Cure Level (MPI2.0)"
"%"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10118
1
1
NAME
{
"Livello di reticolazione linea centrale (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Centerline Cure Level (MPI2.0)"
"%"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10119
1
1
NAME
{
"Spessore strato di reticolazione (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Cure Layer Thickness (MPI2.0)"
"m"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10120
1
NAME
{
"Pressione mantenimento massima (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Max Hold Pressure (MPI2.0)"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10121
1
NAME
{
"Tempo mantenimento (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Hold Time (MPI2.0)"
"s"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10122
1
1
NAME
{
"Ritiro volumetrico (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Volumetric Shrinkage (MPI2.0)"
"%"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10123
1
1
NAME
{
"Temperatura inferiore (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Bottom Temperature (MPI2.0)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10124
1
1
NAME
{
"Temperatura superiore (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Top Temperature (MPI2.0)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10125
1
1
NAME
{
"Differenza temperatura (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Temperature Difference (MPI2.0)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10126
1
1
NAME
{
"Temperatura media (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Average Temperature (MPI2.0)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10127
1
1
NAME
{
"Temperatura massima (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Maximum Temperature (MPI2.0)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10128
1
1
NAME
{
"Temperatura posizione di picco (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Peak Tempetature Position(MPI2.0)"
""
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10129
1
1
NAME
{
"Raffreddamento parte congelata superiore (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Cooling Top Frozen %(MPI2.0)"
"%"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10130
1
1
NAME
{
"Raffreddamento parte congelata inferiore (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Cooling Bottom Frozen %(MPI2.0)"
"%"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10131
1
1
NAME
{
"Tempo di congelamento (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Time to freeze (MPI2.0)"
"s"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10132
1
1
NAME
{
"Errore soluzione di raffreddamento (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Cooling Solution Error (MPI2.0)"
"%"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10133
1
1
NAME
{
"Numero di Reynolds (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Reynolds Number (MPI2.0)"
""
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10134
1
1
NAME
{
"Portata (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Flow Rate (MPI2.0)"
"m^3/sec"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10135
1
1
NAME
{
"Pressione del circuito (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Circuit Pressure (MPI2.0)"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10136
1
1
NAME
{
"Temperatura del refrigerante (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Coolant Temperature (MPI2.0)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10137
1
1
NAME
{
"Densità apparente (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Apparent Density (MPI2.0)"
"kg/m^3"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10138
1
1
NAME
{
"Tempo di reticolazione (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Curing Time (MPI2.0)"
"s"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10139
1
1
NAME
{
"Temperatura inferiore stampo (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Mold Bottom Temperature (MPI2.0)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10140
1
1
NAME
{
"Temperatura superiore stampo (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Mold Top Temperature (MPI2.0)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10141
1
1
NAME
{
"Differenza temperatura dello stampo (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Mold Temperature Difference (MPI2.0)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10142
1
1
NAME
{
"Errore soluzione stampo (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Mold Solution Error (MPI2.0)"
"%"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10143
1
1
NAME
{
"Sforzo di taglio della massa (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Bulk Shear Stress (MPI2.0)"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10200
1
1
NAME
{
"Velocità di deformazione tangenziale – serie temporale (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Shear Rate - Time Series (MPI2.0)"
"1/s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   ELDT
{
10201
1
1
NAME
{
"Sforzo di taglio – serie temporale (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Shear Stress - Time Series (MPI2.0)"
"Pa"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   ELDT
{
10202
1
1
NAME
{
"Spessore del pezzo – serie temporale (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Part Thickness - Time Series (MPI2.0)"
"m"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   ELDT
{
10203
1
1
NAME
{
"Temperatura media – serie temporale (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Average Temperature - Time Series (MPI2.0)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   ELDT
{
10204
1
1
NAME
{
"Livello di reticolazione – serie temporale (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Cure Level - Time Series (MPI2.0)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   ELDT
{
10205
1
1
NAME
{
"Viscosità elemento – serie temporale (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Element Viscosity - Time Series (MPI2.0)"
"Pa-s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   ELDT
{
10206
1
1
NAME
{
"Velocità di reticolazione media – serie temporale (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Average Cure Rate - Time Series (MPI2.0)"
"1/s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   ELDT
{
10207
1
1
NAME
{
"Velocità media – serie temporale (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Average Velocity - Time Series (MPI2.0)"
"m/s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   NDDT
{
10208
1
NAME
{
"Pressione – serie temporale (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Pressure - Time Series (MPI2.0)"
"Pa"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   ELDT
{
10209
1
1
NAME
{
"Flusso dell'elemento – serie temporale (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Elemental Flow - Time Series (MPI2.0)"
"m^3/s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   NDDT
{
10210
1
NAME
{
"Temperatura – serie temporale (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Temperature - Time Series (MPI2.0)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   ELDT
{
10211
1
1
NAME
{
"% congelata – serie temporale (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"% Frozen - Time Series (MPI2.0)"
"%"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   ELDT
{
10212
1
1
NAME
{
"Viscosità – serie temporale (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Viscosity - Time Series (MPI2.0)"
"Pa-s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   NMDT
{
10213
1
NAME
{
"Forza di chiusura (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Clamp force (MPI2.0)"
"N"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[125]"
}
}

   NMDT
{
10214
1
NAME
{
"Volume riempito (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Volume Filled (MPI2.0)"
"%"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[125]"
}
}

   ELDT
{
10215
1
1
NAME
{
"% gas – serie temporale (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"% Gas - Time Series (MPI2.0)"
"%"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   ELDT
{
10216
1
1
NAME
{
"Cavità congelata – serie temporale (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Frozen Cavity - Time Series (MPI2.0)"
"%"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   NMDT
{
10217
1
NAME
{
"Velocità pistone (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Ram Velocity (MPI2.0)"
"m/s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[125]"
}
}

   NMDT
{
10218
1
NAME
{
"Spostamento pistone (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Ram Displacement (MPI2.0)"
"m"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[125]"
}
}

   ELDT
{
10219
1
1
NAME
{
"XSA fronte di flusso – serie temporale (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Flow Front XSA - Time Series (MPI2.0)"
"m^2"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   ELDT
{
10300
1
1
NAME
{
"Velocità punto griglia – serie temporale (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Velocity Grid Point - Time Series (MPI2.0)"
"m/s"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   ELDT
{
10301
1
1
NAME
{
"Velocità di deformazione tangenziale – punto griglia (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Shear Rate - Grid Point (MPI2.0)"
"1/s"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   ELDT
{
10302
1
1
NAME
{
"Viscosità – punto griglia (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Viscosity - Grid Point (MPI2.0)"
"Pa-s"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   ELDT
{
10303
1
1
NAME
{
"Temperatura – punto griglia (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Temperature - Grid Point (MPI2.0)"
"K"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   ELDT
{
10304
1
1
NAME
{
"Elemento temperatura – punto griglia (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Temperature Element - Grid Point (MPI2.0)"
"K"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   NDDT
{
10350
1
NAME
{
"Temperatura raffreddamento - 3D (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Cool Temperature - 3D (MPI2.0)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   NDDT
{
10351
1
NAME
{
"Tempo congelamento-raffreddamento - 3D (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Cool Freeze Time - 3D (MPI2.0)"
"s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   NDDT
{
10352
1
NAME
{
"Strato congelato freddo - 3D (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Cool Frozen Layer - 3D (MPI2.0)"
"%"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   NDDT
{
10353
1
NAME
{
"Strato fuso freddo - 3D (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Cool Molten Layer - 3D (MPI2.0)"
"%"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   NDDT
{
10354
1
NAME
{
"Velocità di deformazione tangenziale del sistema di alimentazione - 3D (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Feed System Shear Rate - 3D (MPI2.0)"
"%"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   NDDT
{
10355
1
NAME
{
"Velocità del sistema di alimentazione - 3D (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Feed System Velocity - 3D (MPI2.0)"
"m/s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   NDDT
{
10356
1
NAME
{
"Ritiro volumetrico del sistema di alimentazione - 3D (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Feed System Volumetric Shrinkage - 3D (MPI2.0)"
"%"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   NDDT
{
10357
1
NAME
{
"Viscosità del sistema di alimentazione - 3D (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Feed System Viscosity - 3D (MPI2.0)"
"Pa-s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   NDDT
{
10358
1
NAME
{
"Viscosità del sistema di alimentazione 2 - 3D (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Feed System Viscosity 2 - 3D (MPI2.0)"
"Pa-s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   NDDT
{
10359
1
NAME
{
"Temperatura del sistema di alimentazione - 3D (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Feed System Temperature - 3D (MPI2.0)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   NDDT
{
10360
1
NAME
{
"Pressione del sistema di alimentazione - 3D (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Feed System Pressure - 3D (MPI2.0)"
"Pa"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   NDDT
{
10361
1
NAME
{
"Tempo di riempimento del sistema di alimentazione - 3D (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Feed System Fill Time - 3D (MPI2.0)"
"m/s"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10362
3
NAME
{
"Velocità"
}
DEPT
{
"Velocity (3D)"
"m/s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   NDDT
{
10363
3
NAME
{
"Velocità massa"
}
DEPT
{
"Bulk Velocity (3D)"
"m/s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   NDDT
{
10400
1
NAME
{
"Pressione – 3D (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Pressure - 3D (MPI2.0)"
"Pa"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   NDDT
{
10401
1
NAME
{
"Temperatura – 3D (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Temperature - 3D (MPI2.0)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   NDDT
{
10402
1
NAME
{
"Velocità X - 3D (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"X Velocity - 3D (MPI2.0)"
"m/s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   NDDT
{
10403
1
NAME
{
"Velocità Y - 3D (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Y Velocity - 3D (MPI2.0)"
"m/s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   NDDT
{
10404
1
NAME
{
"Velocità Z - 3D (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Z Velocity - 3D (MPI2.0)"
"m/s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   NDDT
{
10405
1
NAME
{
"Velocità di deformazione tangenziale – 3D (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Shear Rate - 3D (MPI2.0)"
"1/s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   NDDT
{
10406
1
NAME
{
"Viscosità – 3D (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Viscosity - 3D (MPI2.0)"
"Pa-s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   NDDT
{
10407
1
NAME
{
"Tempo di riempimento – 3D (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Fill Time - 3D (MPI2.0)"
"s"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10408
1
NAME
{
"Ritiro volumetrico - 3D (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Volumetric shrinkage - 3D (MPI2.0)"
"%"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   NDDT
{
10409
1
NAME
{
"Densità – 3D (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Density - 3D (MPI2.0)"
"kg/m^3"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   NDDT
{
10410
1
NAME
{
"Tempo di congelamento – 3D (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Freeze Time - 3D (MPI2.0)"
"s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   ELDT
{
10500
1
1
NAME
{
"Ritiro isotropo (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Isotropic Shrinkage (MPI2.0)"
"%"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10501
1
1
NAME
{
"Ritiro anisotropo (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Anisotropic Shrinkage (MPI2.0)"
"%"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10502
1
1
NAME
{
"Curvatura (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Bending Curvature (MPI2.0)"
"1/m"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10503
1
1
NAME
{
"Orientamento materiale (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Material Orientation (MPI2.0)"
""
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10550
1
NAME
{
"Spostamento X (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"X displacement (MPI2.0)"
"m"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10551
1
NAME
{
"Spostamento Y (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Y displacement (MPI2.0)"
"m"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10552
1
NAME
{
"Spostamento Z (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Z displacement (MPI2.0)"
"m"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10553
1
NAME
{
"Rotazione X (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"X Rotation (MPI2.0)"
"rad"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10554
1
NAME
{
"Rotazione Y (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Y Rotation (MPI2.0)"
"rad"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10555
1
NAME
{
"Rotazione Z (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Z Rotation (MPI2.0)"
"rad"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10556
1
NAME
{
"Deformazione (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Warpage (MPI2.0)"
""
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10557
3
NAME
{
"Deflessione x/y/z (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Deflection x/y/z (MPI2.0)"
"m"
}
PLTD
{
"SG[125]"
}
}

   NDDT
{
10560
1
NAME
{
"Raffreddamento: spostamento X (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Cooling: X displacement (MPI2.0)"
"m"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10561
1
NAME
{
"Raffreddamento: spostamento Y (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Cooling: Y displacement (MPI2.0)"
"m"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10562
1
NAME
{
"Raffreddamento: spostamento Z (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Cooling: Z displacement (MPI2.0)"
"m"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10563
1
NAME
{
"Raffreddamento: rotazione X (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Cooling: X Rotation (MPI2.0)"
"rad"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10564
1
NAME
{
"Raffreddamento: rotazione Y (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Cooling: Y Rotation (MPI2.0)"
"rad"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10565
1
NAME
{
"Raffreddamento: rotazione Z (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Cooling: Z Rotation (MPI2.0)"
"rad"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10566
1
NAME
{
"Raffreddamento: deformazione (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Cooling: Warpage (MPI2.0)"
""
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10567
3
NAME
{
"Raffreddamento: deflessione x/y/z (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Cooling: Deflection x/y/z (MPI2.0)"
"m"
}
PLTD
{
"SG[125]"
}
}

   NDDT
{
10570
1
NAME
{
"Ritiro: spostamento X (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Shrinkage: X displacement (MPI2.0)"
"m"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10571
1
NAME
{
"Ritiro: spostamento Y (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Shrinkage: Y displacement (MPI2.0)"
"m"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10572
1
NAME
{
"Ritiro: spostamento Z (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Shrinkage: Z displacement (MPI2.0)"
"m"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10573
1
NAME
{
"Ritiro: rotazione X (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Shrinkage: X Rotation (MPI2.0)"
"rad"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10574
1
NAME
{
"Ritiro: rotazione Y (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Shrinkage: Y Rotation (MPI2.0)"
"rad"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10575
1
NAME
{
"Ritiro: rotazione Z (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Shrinkage: Z Rotation (MPI2.0)"
"rad"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10576
1
NAME
{
"Ritiro: deformazione (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Shrinkage: Warpage (MPI2.0)"
""
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10577
3
NAME
{
"Ritiro: deflessione x/y/z (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Shrinkage: Deflection x/y/z (MPI2.0)"
"m"
}
PLTD
{
"SG[125]"
}
}

   NDDT
{
10580
1
NAME
{
"Orientamento: spostamento X (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Orientation: X displacement (MPI2.0)"
"m"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10581
1
NAME
{
"Orientamento: spostamento Y (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Orientation: Y displacement (MPI2.0)"
"m"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10582
1
NAME
{
"Orientamento: spostamento Z (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Orientation: Z displacement (MPI2.0)"
"m"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10583
1
NAME
{
"Orientamento: rotazione X (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Orientation: X Rotation (MPI2.0)"
"rad"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10584
1
NAME
{
"Orientamento: rotazione Y (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Orientation: Y Rotation (MPI2.0)"
"rad"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10585
1
NAME
{
"Orientamento: rotazione Z (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Orientation: Z Rotation (MPI2.0)"
"rad"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10586
1
NAME
{
"Orientamento: deformazione (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Orientation: Warpage (MPI2.0)"
""
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10587
3
NAME
{
"Orientamento: deflessione x/y/z (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Orientation: Deflection x/y/z (MPI2.0)"
"m"
}
PLTD
{
"SG[125]"
}
}

   NDDT
{
10590
1
NAME
{
"Modalità Lambda instabilità di carico: x (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Buckling Lambda Mode: x (MPI2.0)"
"m"
}
INDP
{
"Modo"
""
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10591
1
NAME
{
"Modalità Lambda instabilità di carico: y (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Buckling Lambda Mode: y (MPI2.0)"
"m"
}
INDP
{
"Modo"
""
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10592
1
NAME
{
"Modalità Lambda instabilità di carico: z (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Buckling Lambda Mode: z (MPI2.0)"
"m"
}
INDP
{
"Modo"
""
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10593
3
NAME
{
"Modalità: forma (MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Mode: shape (MPI2.0)"
"m"
}
INDP
{
"Modo"
""
}
PLTD
{
"SG[125]"
}
}

   ELDT
{
11030
3
0
NAME
{
"Orientamento nucleo (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Orientation at core (overmolding)"
""
}
PLTD
{
"LDR[0,1,2]G[130]"
}
}

   ELDT
{
11040
3
0
NAME
{
"Orientamento superficie (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Orientation at skin (overmolding)"
""
}
PLTD
{
"LDR[1,2,2]G[130]"
}
}

   ELDT
{
11045
3
0
NAME
{
"Orientamento superficie superiore (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Orientation at top skin (overmolding)"
""
}
PLTD
{
"LR[1,2,2]G[130]"
}
}

   ELDT
{
11050
3
0
NAME
{
"Orientamento superficie inferiore (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Orientation at bottom skin (overmolding)"
""
}
PLTD
{
"LR[1,2,2]G[130]"
}
}

   ELDT
{
11120
1
0
NAME
{
"Velocità di deformazione tangenziale, massa (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Shear rate, bulk (overmolding)"
"1/s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   NMDT
{
11140
1
NAME
{
"Velocità pistone, consigliata (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Recommended ram speed (overmolding)"
"%"
}
INDP
{
"Volume della carica"
"%"
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   NMDT
{
11150
1
NAME
{
"Forza di chiusura (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Clamp force (overmolding)"
"N"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   NMDT
{
11151
1
NAME
{
"Posizione pistone (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Ram position (overmolding)"
"m"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   NMDT
{
11160
1
NAME
{
"% peso stampato (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"% Shot weight (overmolding)"
"%"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   NMDT
{
11162
1
NAME
{
"Peso pezzo totale (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Total part weight (overmolding)"
"kg"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   NDDT
{
11180
1
NAME
{
"Pressione (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Pressure (overmolding)"
"Pa"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"JDXG[130]"
}
}

   NDDT
{
11190
1
NAME
{
"Pressione a fine riempimento (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Pressure at end of fill (overmolding)"
"Pa"
}
PLTD
{
"PG[130]"
}
}

   NDDT
{
11195
1
NAME
{
"Pressione mantenimento (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Hold pressure (overmolding)"
"Pa"
}
PLTD
{
"G[130]"
}
}

   ELDT
{
11197
1
0
NAME
{
"Pressione congelata (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Frozen pressure (overmolding)"
"Pa"
}
PLTD
{
"G[130]"
}
}

   TXDT
{
11200

         NAME
{
"Rapporto su riempimento (sovrastampaggio)"
}

         DEPT
{
"Report on filling (overmolding)"
}

      PLTD
{
""
}
}

   ELDT
{
11220
1
0
NAME
{
"Temperatura della massa a fine riempimento (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Bulk temperature at end of fill (overmolding)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   ELDT
{
11230
1
0
NAME
{
"Frazione dello strato congelato a fine riempimento (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Frozen layer fraction at end of fill (overmolding)"
""
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   NDDT
{
11231
1
NAME
{
"Frazione dello strato congelato a fine riempimento (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Frozen layer fraction at end of fill (overmolding)"
""
}
PLTD
{
"DPG[130]"
}
}

   NDDT
{
11310
1
NAME
{
"Stima dei segni di risucchio (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Sink marks estimate (overmolding)"
"m"
}
PLTD
{
"DPSFAG[130]"
}
}

   ELDT
{
11340
13
0
NAME
{
"Refinement (overmolding)"
}
DEPT
{
"Refinement (overmolding)"
"m"
}
PLTD
{
"UDFG[150]"
}
}

   ELDT
{
11400
6
0
NAME
{
"Orientamento delle fibre medio (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Average fiber orientation (overmolding)"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   NDDT
{
11401
6
NAME
{
"Orientamento delle fibre medio (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Average fiber orientation (3D overmolding)"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
11402
6
0
NAME
{
"Tensore orientamento delle fibre (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Fiber orientation tensor (overmolding)"
""
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
11403
6
0
NAME
{
"Tensore orientamento intermedio delle fibre (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Intermediate fiber orientation tensor (overmolding)"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
11404
105
0
NAME
{
"Fiber orientation tensor (restart) (overmolding)"
}
DEPT
{
"Fiber orientation tensor (restart) (overmolding)"
""
}
INDP
{
"time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[130]"
}
}

   ELDT
{
11406
1
0
NAME
{
"Modulo elastico a trazione nella prima direzione principale (media) (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Tensile modulus in first principal direction (averaged) (overmolding)"
"Pa"
}
PLTD
{
"G[130]"
}
}

   ELDT
{
11408
1
0
NAME
{
"Modulo elastico a trazione nella seconda direzione principale (media) (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Tensile modulus in second principal direction (averaged) (overmolding)"
"Pa"
}
PLTD
{
"G[130]"
}
}

   ELDT
{
11410
1
0
NAME
{
"Modulo a taglio (media) (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Shear modulus (averaged) (overmolding)"
"Pa"
}
PLTD
{
"G[130]"
}
}

   ELDT
{
11412
1
0
NAME
{
"Coefficiente di Poisson (media) (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Poisson's ratio (averaged) (overmolding)"
""
}
PLTD
{
"G[130]"
}
}

   ELDT
{
11414
1
0
NAME
{
"Coefficiente di espansione termica lineare nella prima direzione principale (media) (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Linear thermal expansion coefficient in first principal direction (averaged) (overmolding)"
"1/K"
}
PLTD
{
"G[130]"
}
}

   ELDT
{
11416
1
0
NAME
{
"Coefficiente di espansione termica lineare nella seconda direzione principale (media) (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Linear thermal expansion coefficient in second principal direction (averaged) (overmolding)"
"1/K"
}
PLTD
{
"G[130]"
}
}

   ELDT
{
11417
1
0
NAME
{
"Velocità del fronte di flusso (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Flow front speed (overmolding)"
"m/s"
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   ELDT
{
11418
1
0
NAME
{
"Velocità del fronte di flusso al centro (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Flow front speed at center (overmolding)"
"m/s"
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   ELDT
{
11420
3
0
NAME
{
"Velocità media (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Average velocity (overmolding)"
"m/s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[130]"
}
}

   NMDT
{
11430
1
NAME
{
"Pressione posizione di iniezione (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Pressure at injection location (overmolding)"
"Pa"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
11440
1
0
NAME
{
"Ritiro volumetrico all'estrazione (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Volumetric shrinkage at ejection (overmolding)"
"%"
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   ELDT
{
11444
4
0
NAME
{
"Segni di risucchio, profondità (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Sink mark depth (overmolding)"
"m"
}
PLTD
{
"MG[130]"
}
}

   ELDT
{
11450
1
0
NAME
{
"Portata, travi (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Flow rate, beams (overmolding)"
"m^3/s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
11460
1
0
NAME
{
"Temperatura della massa (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Bulk temperature (overmolding)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[130]"
}
}

   ELDT
{
11470
1
0
NAME
{
"Sforzo di taglio alla parete (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Shear stress at wall (overmolding)"
"Pa"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
11480
1
0
NAME
{
"Ritiro volumetrico (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Volumetric shrinkage (overmolding)"
"%"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
11490
1
0
NAME
{
"Frazione dello strato congelato (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Frozen layer fraction (overmolding)"
""
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   NDDT
{
11491
1
NAME
{
"Frazione dello strato congelato (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Frozen layer fraction (overmolding)"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"PXG[130]"
}
}

   TXDT
{
11500

         NAME
{
"Rapporto su impaccamento (sovrastampaggio)"
}

         DEPT
{
"Report on packing (overmolding)"
}

      PLTD
{
""
}
}

   ELDT
{
11510
1
0
NAME
{
"Segni di risucchio, indice (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Sink index (overmolding)"
"%"
}
PLTD
{
"G[130]"
}
}

   ELDT
{
11520
1
0
NAME
{
"Tempo per il raggiungimento della temperatura di estrazione (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Time to freeze (overmolding)"
"s"
}
PLTD
{
"G[130]"
}
}

   NMDT
{
11530
1
NAME
{
"Forza della pressa (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Press force (overmolding)"
"N"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   NDDT
{
11539
1
NAME
{
"Temperature (3D overmolding) for warp analysis"
}
DEPT
{
"Temperature (3D overmolding) for warp analysis"
"K"
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[130]"
}
}

   NDDT
{
11540
1
NAME
{
"Temperatura (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Temperature (3D overmolding)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"JXG[130]"
}
}

   NMDT
{
11543
1
NAME
{
"Spostamento della pressa (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Press displacement (overmolding)"
"m"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
11545
1
0
NAME
{
"Temperatura (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Temperature (overmolding)"
"K"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   NMDT
{
11553
1
NAME
{
"Velocità della pressa (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Press speed (overmolding)"
"m/sec"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
11555
1
0
NAME
{
"Velocità (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Velocity (overmolding)"
"m/s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   NMDT
{
11563
1
NAME
{
"Volume cavità (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Cavity volume (overmolding)"
"m^3"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   NMDT
{
11565
1
NAME
{
"Pressione di compressione (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Compression pressure (overmolding)"
"Pa"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   NDDT
{
11584
1
NAME
{
"Velocità di deformazione tangenziale (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Shear rate (3D overmolding)"
"1/s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"JXG[130]"
}
}

   ELDT
{
11585
1
0
NAME
{
"Velocità di deformazione tangenziale (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Shear rate (overmolding)"
"1/s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   NDDT
{
11595
1
NAME
{
"Viscosità (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Viscosity (overmolding)"
"Pa-s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[130]"
}
}

   NDDT
{
11597
1
NAME
{
"Velocità di deformazione tangenziale, massima (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Shear rate, maximum (overmolding)"
"1/s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[130]"
}
}

   NDDT
{
11600
1
NAME
{
"Densità (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Density (overmolding)"
"kg/m^3"
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   NDDT
{
11610
1
NAME
{
"Tempo di riempimento (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Fill time (overmolding)"
"s"
}
PLTD
{
"JDG[130]"
}
}

   NDDT
{
11611
1
NAME
{
"Cavità non caricata (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Unfilled cavity (short-shot) (overmolding)"
""
}
PLTD
{
"LDG[130]"
}
}

   NDDT
{
11612
1
NAME
{
"Riempie da, sovrastampaggio"
}
DEPT
{
"Grow from, overmolding"
""
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   NDDT
{
11617
1
NAME
{
"Fill time for weld line calculation (overmolding)"
}
DEPT
{
"Fill time for weld line calculation (3D overmolding)"
"s"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NDDT
{
11619
1
NAME
{
"Ritiro volumetrico medio (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Average volumetric shrinkage (overmolding)"
"%"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"PXG[130]"
}
}

   NDDT
{
11620
1
NAME
{
"Ritiro volumetrico (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Volumetric shrinkage (3D overmolding)"
"%"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   NDDT
{
11621
1
NAME
{
"Volumetric shrinkage (3D overmolding) for warp analysis"
}
DEPT
{
"Volumetric shrinkage (3D overmolding) for warp analysis"
"%"
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[130]"
}
}

   NDDT
{
11622
1
NAME
{
"Intrappolamenti d'aria (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Air traps (3D overmolding)"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   NDDT
{
11623
1
NAME
{
"Intrappolamenti d'aria, inclusi gli sfiati d'aria (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Air traps, including air vents (overmolding)"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   NDDT
{
11630
1
NAME
{
"Tempo per il raggiungimento della temperatura di estrazione (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Freeze time (overmolding)"
"s"
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   NDDT
{
11649
1
NAME
{
"Regione riempimento polimero (VOF) (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Polymer fill region (VOF) (3D overmolding)"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"LG[130]"
}
}

   NDDT
{
11650
1
NAME
{
"Regione riempimento polimero (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Polymer fill region (3D overmolding)"
""
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"LG[130]"
}
}

   NDDT
{
11651
1
NAME
{
"Movimento superficie di giunzione (3D) (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Weld surface movement (3D) (3D overmolding)"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"LG[130]"
}
}

   NDDT
{
11653
1
NAME
{
"Formazione superficie di giunzione (3D) (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Weld surface formation (3D) (3D overmolding)"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"LG[130]"
}
}

   HLDT
{
11700

NAME
{
"Centroide forza di chiusura (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Clamp force centroid (overmolding)"
}
PLTD
{
"G[130]"
}
}

   NDDT
{
11722
1
NAME
{
"Linee di giunzione (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Weld lines (overmolding)"
"rad"
}
PLTD
{
"HG[130]"
}
}

   NDDT
{
11727
1
NAME
{
"Linee di fusione (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Meld lines (overmolding)"
"rad"
}
PLTD
{
"HG[130]"
}
}

   NDDT
{
11732
1
NAME
{
"Linee di giunzione e di fusione (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Weld and meld lines (overmolding)"
"rad"
}
PLTD
{
"HG[130]"
}
}

   HLDT
{
11740

NAME
{
"Intrappolamenti d'aria (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Air traps (overmolding)"
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   NDDT
{
11745
3
NAME
{
"Melt flow direction on node for warp analysis (overmolding)"
}
DEPT
{
"Melt flow direction on node (3D) for warp analysis (overmolding)"
""
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[130]"
}
}

   NDDT
{
11750
3
NAME
{
"Velocità (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Velocity (3D overmolding)"
"m/s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"JDG[130]"
}
}

   NDDT
{
11752
3
NAME
{
"Velocità del fronte di flusso (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Flow front velocity (3D overmolding)"
"m/s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   NMDT
{
11753
1
NAME
{
"Linee di percorso (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Pathlines (overmolding)"
""
}
PLTD
{
"G[130]"
}
}

   NDDT
{
11760
1
NAME
{
"Pressione alla commutazione V/P (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Pressure at V/P switchover (overmolding)"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   NDDT
{
11770
1
NAME
{
"Temperatura fronte di flusso (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Temperature at flow front (overmolding)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   ELDT
{
11790
1
0
NAME
{
"Produttività (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Throughput (overmolding)"
"m^3"
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   NDDT
{
11801
3
NAME
{
"Spostamenti, nucleo:sovrastampaggio"
}
DEPT
{
"Displacements, core:overmolding (3D)"
"m"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"SXG[130]"
}
}

   NDDT
{
11805
3
NAME
{
"Spostamenti, spostamento finale: sovrastampaggio"
}
DEPT
{
"Displacements, final shift: overmolding (3D)"
"m"
}
PLTD
{
"SG[130]"
}
}

   NDDT
{
11826
1
NAME
{
"Proprietà superficie di compressione (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Compression surface property (overmolding)"
""
}
PLTD
{
"DR[1,3,3, Mobile Fisso Lato]G[130]"
}
}

   NDDT
{
11850
1
NAME
{
"Pressione regione sfiati (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Vent region pressure (overmolding)"
"Pa"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[130]"
}
}

   NDDT
{
11900
1
NAME
{
"Velocità estensione (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Extension rate (3D overmolding)"
"1/s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   NMDT
{
11905
3
NAME
{
"E1 E2 E3 (overmolding)"
}
DEPT
{
"E1 E2 E3 (3D overmolding)"
"Pa"
}
PLTD
{
"UG[130]"
}
}

   NMDT
{
11906
3
NAME
{
"v12 v23 v13 (overmolding)"
}
DEPT
{
"v12 v23 v13 (3D overmolding)"
""
}
PLTD
{
"UG[130]"
}
}

   NMDT
{
11907
3
NAME
{
"G12 G23 G13 (overmolding)"
}
DEPT
{
"G12 G23 G13 (3D overmolding)"
"Pa"
}
PLTD
{
"UG[130]"
}
}

   NMDT
{
11908
3
NAME
{
"alpha1 alpha2 alpha3 (overmolding)"
}
DEPT
{
"alpha1 alpha2 alpha3 (3D overmolding)"
"1/K"
}
PLTD
{
"UG[130]"
}
}

   ELDT
{
11910
1
0
NAME
{
"Modulo elastico nella prima direzione principale (fibre 3D) (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Tensile modulus in first principal direction (3D overmolding fiber)"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   ELDT
{
11912
1
0
NAME
{
"Modulo elastico nella seconda direzione principale (fibre 3D) (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Tensile modulus in second principal direction (3D overmolding fiber)"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   ELDT
{
11914
1
0
NAME
{
"Modulo elastico nella terza direzione principale (fibre 3D) (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Tensile modulus in third principal direction (3D overmolding fiber)"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   ELDT
{
11920
1
0
NAME
{
"Coefficiente di Poisson (v12) (fibre 3D) (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Poisson's ratio (v12) (3D overmolding fiber)"
""
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   NDDT
{
11921
6
NAME
{
"Tensore orientamento delle fibre (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Fiber orientation tensor on nodes (3D overmolding)"
""
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   ELDT
{
11922
1
0
NAME
{
"Coefficiente di Poisson (v23) (fibre 3D) (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Poisson's ratio (v23) (3D overmolding fiber)"
""
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   NDDT
{
11923
6
NAME
{
"Tensore orientamento intermedio delle fibre (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Intermediate fiber orientation tensor on nodes (3D overmolding)"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
11924
1
0
NAME
{
"Coefficiente di Poisson (v13) (fibre 3D) (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Poisson's ratio (v13) (3D overmolding fiber)"
""
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   ELDT
{
11930
1
0
NAME
{
"Modulo a taglio (G12) (fibre 3D) (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Shear modulus (G12) (3D overmolding fiber)"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   ELDT
{
11932
1
0
NAME
{
"Modulo a taglio (G23) (fibre 3D) (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Shear modulus (G23) (3D overmolding fiber)"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   ELDT
{
11934
1
0
NAME
{
"Modulo a taglio (G13) (fibre 3D) (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Shear modulus (G13) (3D overmolding fiber)"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   ELDT
{
11940
1
0
NAME
{
"Coefficiente di espansione termica lineare nella prima direzione principale (fibre 3D) (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Linear thermal expansion coefficient in first principal direction (3D overmolding fiber)"
"1/K"
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   ELDT
{
11942
1
0
NAME
{
"Coefficiente di espansione termica lineare nella seconda direzione principale (fibre 3D) (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Linear thermal expansion coefficient in second principal direction (3D overmolding fiber)"
"1/K"
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   ELDT
{
11944
1
0
NAME
{
"Coefficiente di espansione termica lineare nella terza direzione principale (fibre 3D) (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Linear thermal expansion coefficient in third principal direction (3D overmolding fiber)"
"1/K"
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   ELDT
{
11945
6
0
NAME
{
"Fiber orientation tensor eigenvector (overmolding)"
}
DEPT
{
"Fiber orientation tensor eigenvector (3D overmolding)"
""
}
PLTD
{
"UG[130]"
}
}

   ELDT
{
11946
6
0
NAME
{
"Tensore orientamento delle fibre su elementi (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Fiber orientation tensor (3D overmolding)"
""
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   NDDT
{
11947
6
NAME
{
"Stress (3D overmolding) for warp analysis"
}
DEPT
{
"Stress (3D overmolding) for warp analysis"
"Pa"
}
PLTD
{
"UG[130]"
}
}

   NDDT
{
11995
1
NAME
{
"Zona rifusione, componenti sovrastampati (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Re-melt zone, overmolded components (3D overmolding)"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DR[0,10000,2]G[130]"
}
}

   NDDT
{
12070
1
NAME
{
"Numero di strato del nodo"
}
DEPT
{
"Node layer number"
""
}
PLTD
{
"G[100]"
}
}

   NDDT
{
12080
1
NAME
{
"Numero di strato del nodo (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Node layer number (overmolding)"
""
}
PLTD
{
"G[130]"
}
}

   NDDT
{
12510
6
NAME
{
"Fiber Orientation Tensor (mapped to Gauss Point)"
}
DEPT
{
"Fiber Orientation Tensor (mapped to Gauss Point)"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NDDT
{
12515
6
NAME
{
"Initial Strain Tensor (mapped to Gauss Point)"
}
DEPT
{
"Initial Strain Tensor (mapped to Gauss Point)"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NDDT
{
12516
6
NAME
{
"Initial Stress Tensor (mapped to Gauss Point)"
}
DEPT
{
"Initial Stress Tensor (mapped to Gauss Point)"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NDDT
{
12520
3
NAME
{
"Mechanical Properties  E1 E2 E3 (mapped to Gauss Point)"
}
DEPT
{
"Mechanical Properties  E1 E2 E3 (mapped to Gauss Point)"
"Pa"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NDDT
{
12530
3
NAME
{
"Mechanical Properties v12 v23 v13 (mapped to Gauss Point)"
}
DEPT
{
"Mechanical Properties v12 v23 v13 (mapped to Gauss Point)"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NDDT
{
12540
3
NAME
{
"Mechanical Properties G12 G23 G13 (mapped to Gauss Point)"
}
DEPT
{
"Mechanical Properties G12 G23 G13 (mapped to Gauss Point)"
"Pa"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NDDT
{
12550
1
NAME
{
"Density (mapped to Gauss Point)"
}
DEPT
{
"Density (mapped to Gauss Point)"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NDDT
{
12560
9
NAME
{
"Linear Elastic Properties (mapped to Gauss Point)"
}
DEPT
{
"Linear Elastic Properties Density (mapped to Gauss Point)"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NDDT
{
12580
6
NAME
{
"CTE tensor (mapped to Gauss Point)"
}
DEPT
{
"CTE tensor (mapped to Gauss Point)"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NDDT
{
12815
6
NAME
{
"Initial strain tensor (mapped to Gauss Point)"
}
DEPT
{
"Initial strain tensor (mapped to Gauss Point"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   ELDT
{
12820
1
0
NAME
{
"Weld surface strength reduction factor"
}
DEPT
{
"Weld surface strength reduction factor"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NMDT
{
13005
3
NAME
{
"E1 E2 E3 (overmolding)"
}
DEPT
{
"E1 E2 E3 (overmolding)"
"Pa"
}
PLTD
{
"UG[130]"
}
}

   NMDT
{
13006
3
NAME
{
"v12 v23 v13 (overmolding)"
}
DEPT
{
"v12 v23 v13 (overmolding)"
""
}
PLTD
{
"UG[130]"
}
}

   NMDT
{
13007
3
NAME
{
"G12 G23 G13 (overmolding)"
}
DEPT
{
"G12 G23 G13 (overmolding)"
"Pa"
}
PLTD
{
"UG[130]"
}
}

   NMDT
{
13008
3
NAME
{
"alpha1 alpha2 alpha3 (overmolding)"
}
DEPT
{
"alpha1 alpha2 alpha3 (overmolding)"
"1/K"
}
PLTD
{
"UG[130]"
}
}

   ELDT
{
13010
1
0
NAME
{
"Modulo elastico a trazione nella prima direzione principale (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Tensile modulus in first principal direction (overmolding)"
"Pa"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
13012
1
0
NAME
{
"Modulo elastico a trazione nella seconda direzione principale (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Tensile modulus in second principal direction (overmolding)"
"Pa"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
13014
1
0
NAME
{
"Modulo elastico a trazione nella terza direzione principale (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Tensile modulus in third principal direction (overmolding)"
"Pa"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
13016
1
0
NAME
{
"Modulo elastico (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Elastic modulus (overmolding)"
"Pa"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
13020
1
0
NAME
{
"Coefficiente di Poisson (v12) (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Poisson's ratio (v12) (overmolding)"
""
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
13022
1
0
NAME
{
"Coefficiente di Poisson (v23) (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Poisson's ratio (v23) (overmolding)"
""
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
13024
1
0
NAME
{
"Coefficiente di Poisson (v13) (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Poisson's ratio (v13) (overmolding)"
""
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
13026
1
0
NAME
{
"Coefficiente di Poisson (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Poisson's ratio (overmolding)"
""
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
13030
1
0
NAME
{
"Modulo a taglio (G12) (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Shear modulus (G12) (overmolding)"
"Pa"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
13032
1
0
NAME
{
"Modulo a taglio (G23) (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Shear modulus (G23) (overmolding)"
"Pa"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
13034
1
0
NAME
{
"Modulo a taglio (G13) (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Shear modulus (G13) (overmolding)"
"Pa"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
13040
1
0
NAME
{
"Coefficiente di espansione termica lineare nella prima direzione principale (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Linear thermal expansion coefficient in first principal direction (overmolding)"
"1/K"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
13042
1
0
NAME
{
"Coefficiente di espansione termica lineare nella seconda direzione principale (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Linear thermal expansion coefficient in second principal direction (overmolding)"
"1/K"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
13044
1
0
NAME
{
"Coefficiente di espansione termica lineare nella terza direzione principale (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Linear thermal expansion coefficient in third principal direction (overmolding)"
"1/K"
}
INDP
{
"Normalized thickness"
""
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
13046
1
0
NAME
{
"Coefficiente di espansione termica lineare (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Linear thermal expansion coefficient (overmolding)"
"1/K"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
13050
1
0
NAME
{
"Angle for E1 (overmolding)"
}
DEPT
{
"Angle for E1 (overmolding)"
"rad"
}
INDP
{
"Normalized thickness"
""
}
PLTD
{
"UG[130]"
}
}

   ELDT
{
13051
3
0
NAME
{
"Prima direzione principale (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"First principal direction (overmolding)"
""
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   ELDT
{
13052
1
0
NAME
{
"Angle of first principal stress in elemental coordinate system (overmolding)"
}
DEPT
{
"Angle of first principal stress in elemental coordinate system (overmolding)"
"rad"
}
INDP
{
"Normalized thickness"
""
}
PLTD
{
"UG[130]"
}
}

   ELDT
{
13060
1
0
NAME
{
"Sforzo residuo in cavità nella prima direzione principale (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"In-cavity residual stress in first principal direction (overmolding)"
"Pa"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
13062
1
0
NAME
{
"Sforzo residuo in cavità nella seconda direzione principale (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"In-cavity residual stress in second principal direction (overmolding)"
"Pa"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
13064
1
0
NAME
{
"Temperature difference from mold walls (overmolding)"
}
DEPT
{
"Temperature difference from mold walls (overmolding)"
"K"
}
PLTD
{
"UG[130]"
}
}

   ELDT
{
13065
1
0
NAME
{
"Average temperature from mold walls (overmolding)"
}
DEPT
{
"Average temperature from mold walls (overmolding)"
"K"
}
PLTD
{
"UG[130]"
}
}

   ELDT
{
13070
2
0
NAME
{
"Upper interface position (overmolding)"
}
DEPT
{
"Upper interface position (overmolding)"
""
}
PLTD
{
"UG[130]"
}
}

   ELDT
{
13072
2
0
NAME
{
"Lower interface position (overmolding)"
}
DEPT
{
"Lower interface position (overmolding)"
""
}
PLTD
{
"UG[130]"
}
}

   ELDT
{
13080
1
0
NAME
{
"Parallel shrinkage (overmolding)"
}
DEPT
{
"Parallel shrinkage (overmolding)"
""
}
PLTD
{
"UG[130]"
}
}

   ELDT
{
13085
1
0
NAME
{
"Perpendicular shrinkage (overmolding)"
}
DEPT
{
"Perpendicular shrinkage (overmolding)"
""
}
PLTD
{
"UG[130]"
}
}

   ELDT
{
13089
1
0
NAME
{
"Orinetation angle (overmolding)"
}
DEPT
{
"Orinetation angle (overmolding)"
""
}
PLTD
{
"UG[130]"
}
}

   ELDT
{
13090
1
0
NAME
{
"Isotropic effect (overmolding)"
}
DEPT
{
"Isotropic effect (overmolding)"
""
}
PLTD
{
"UG[130]"
}
}

   ELDT
{
13095
1
0
NAME
{
"Orientation effect (overmolding)"
}
DEPT
{
"Orientation effect (overmolding)"
""
}
PLTD
{
"UG[130]"
}
}

   ELDT
{
13150
6
0
NAME
{
"Initial stress tensor (3D overmolding)"
}
DEPT
{
"Initial stress tensor (3D overmolding)"
"Pa"
}
PLTD
{
"UG[115]"
}
}

   NDDT
{
13165
1
NAME
{
"Pressione al congelamento (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Pressure at Freeze (overmolding)"
"Pa"
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
13170
6
0
NAME
{
"In-cavity residual stress tensor (3D overmolding)"
}
DEPT
{
"In-cavity residual stress tensor (3D overmolding)"
"Pa"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   ELDT
{
13175
6
0
NAME
{
"Initial strain tensor at ejection (3D overmolding)"
}
DEPT
{
"Initial strain tensor at ejection (3D overmolding)"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   ELDT
{
13280
1
0
NAME
{
"Solidification status at ejection (3D overmolding)"
}
DEPT
{
"Solidification status at ejection (3D overmolding)"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NMDT
{
13400
32
NAME
{
"SHRINK Warning messages and values (overmolding)"
}
DEPT
{
"SHRINK Warning messages and values (overmolding)"
""
}
PLTD
{
"UG[130]"
}
}

   NMDT
{
13402
2
NAME
{
"Relative distance from the centroid of experimental measurement (overmolding)"
}
DEPT
{
"Relative distance from the centroid of experimental measurement (overmolding)"
""
}
PLTD
{
"UG[130]"
}
}

   ELDT
{
14023
1
0
NAME
{
"Lunghezza della fibra media in base al numero (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Fiber length averaged by number (overmolding)"
"m"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
14024
1
0
NAME
{
"Lunghezza della fibra media in base al peso (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Fiber length averaged by weight (overmolding)"
"m"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   NDDT
{
14025
1
NAME
{
"Lunghezza della fibra media in base al numero (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Fiber length averaged by number (3D overmolding)"
"m"
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   NDDT
{
14026
1
NAME
{
"Lunghezza della fibra media in base al peso (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Fiber length averaged by weight (3D overmolding)"
"m"
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   NDDT
{
14027
1
NAME
{
"Lunghezza della fibra media in base al numero (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Intermediate fiber length averaged by number (3D overmolding)"
"m"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   NDDT
{
14028
1
NAME
{
"Lunghezza della fibra media in base al peso (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Intermediate fiber length averaged by weight (3D overmolding)"
"m"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   NDDT
{
14029
1
NAME
{
"Distribuzione ponderata lunghezza fibra (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Fiber length weighted distribution (overmolding)"
"%"
}
INDP
{
"Lunghezza"
"m"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   NDDT
{
15960
1
NAME
{
"Temperatura del fronte di flusso (sovrastampaggio), stampo-cavità"
}
DEPT
{
"Flow front temperature (3D overmolding), mold-cavity"
"K"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   NDDT
{
17050
1
NAME
{
"Sforzo di taglio alla parete (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Shear stress at wall (overmolding)"
"Pa"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
17110
1
0
NAME
{
"Peso cavità (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Cavity weight (overmolding)"
"kg"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[130]"
}
}

   NDDT
{
17112
1
NAME
{
"Peso cavità (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Cavity weight (overmolding)"
"kg"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[130]"
}
}

   ELDT
{
17115
1
0
NAME
{
"Viscosità (sovrastampaggio)"
}
DEPT
{
"Viscosity (overmolding)"
"Pa-s"
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
INDP
{
"Spessore normalizzato"
""
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
20000
1
0
NAME
{
"Dati scalari degli elementi creati dall'utente"
}
DEPT
{
"User created elemental scalar data"
""
}
PLTD
{
"DG[135]"
}
}

   ELDT
{
20100
3
0
NAME
{
"Dati vettore degli elementi creati dall'utente"
}
DEPT
{
"User created elemental vector data"
""
}
PLTD
{
"DG[135]"
}
}

   ELDT
{
20200
6
0
NAME
{
"Dati tensore degli elementi creati dall'utente"
}
DEPT
{
"User created elemental tensor data"
""
}
PLTD
{
"DG[135]"
}
}

   NDDT
{
20300
1
NAME
{
"Dati scalari nodali creati dall'utente"
}
DEPT
{
"User created nodal scalar data"
""
}
PLTD
{
"DG[135]"
}
}

   NDDT
{
20400
3
NAME
{
"Dati vettore nodali creati dall'utente"
}
DEPT
{
"User created nodal vector data"
""
}
PLTD
{
"DG[135]"
}
}

   NDDT
{
20500
6
NAME
{
"Dati tensore nodali creati dall'utente"
}
DEPT
{
"User created nodal tensor data"
""
}
PLTD
{
"DG[135]"
}
}

   ELDT
{
21000
1
0
NAME
{
"Dati scalari degli elementi creati dall'utente"
}
DEPT
{
"User created elemental scalar data"
""
}
INDP
{
"Variabile Indp"
""
}
PLTD
{
"DG[135]"
}
}

   ELDT
{
21100
3
0
NAME
{
"Dati vettore degli elementi creati dall'utente"
}
DEPT
{
"User created elemental vector data"
""
}
INDP
{
"Variabile Indp"
""
}
PLTD
{
"DG[135]"
}
}

   ELDT
{
21200
6
0
NAME
{
"Dati tensore degli elementi creati dall'utente"
}
DEPT
{
"User created elemental tensor data"
""
}
INDP
{
"Variabile Indp"
""
}
PLTD
{
"DG[135]"
}
}

   NDDT
{
21300
1
NAME
{
"Dati scalari nodali creati dall'utente"
}
DEPT
{
"User created nodal scalar data"
""
}
INDP
{
"Variabile Indp"
""
}
PLTD
{
"DG[135]"
}
}

   NDDT
{
21400
3
NAME
{
"Dati vettore nodali creati dall'utente"
}
DEPT
{
"User created nodal vector data"
""
}
INDP
{
"Variabile Indp"
""
}
PLTD
{
"DG[135]"
}
}

   NDDT
{
21500
6
NAME
{
"Dati tensore nodali creati dall'utente"
}
DEPT
{
"User created nodal tensor data"
""
}
INDP
{
"Variabile Indp"
""
}
PLTD
{
"DG[135]"
}
}

   NMDT
{
21600
2
NAME
{
"Dati di XY plot creati dall'utente"
}
DEPT
{
"User created XY plot data"
""
}
PLTD
{
"XG[135]"
}
}

   NMDT
{
21700
2
NAME
{
"Dati di XY plot creati dall'utente"
}
DEPT
{
"User created XY plot data"
""
}
INDP
{
"Indice curva"
""
}
PLTD
{
"XG[135]"
}
}

   NMDT
{
21800
1
NAME
{
"Dati di XY plot creati dall'utente (valore Y)"
}
DEPT
{
"User created XY plot data (Y Value)"
""
}
INDP
{
"Dati di XY plot creati dall'utente (valore X)"
""
}
PLTD
{
"XG[135]"
}
}

   NMDT
{
21900
1
NAME
{
"Dati di XY plot creati dall'utente (valore Y)"
}
DEPT
{
"User created XY plot data (Y Value)"
""
}
INDP
{
"Dati di XY plot creati dall'utente (valore X)"
""
}
INDP
{
"Indice curva"
""
}
PLTD
{
"XG[135]"
}
}

   HLDT
{
22000

NAME
{
"HLDT per nuovo grafico utente linee di saldatura"
}
DEPT
{
"HLDT for new Weld lines user plot"
}
PLTD
{
"DG[135]"
}
}

   NDDT
{
22100
1
NAME
{
"Evidenzia dati con colore"
}
DEPT
{
"Highlight data with color"
""
}
PLTD
{
"HG[135]"
}
}

   NDDT
{
51001
1
NAME
{
"API risolutore. Grafico nodale utente 1"
}
DEPT
{
"Solver API. User nodal plot 1"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   NDDT
{
51002
1
NAME
{
"API risolutore. Grafico nodale utente 2"
}
DEPT
{
"Solver API. User nodal plot 2"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   NDDT
{
51003
1
NAME
{
"API risolutore. Grafico nodale utente 3"
}
DEPT
{
"Solver API. User nodal plot 3"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   NDDT
{
51004
1
NAME
{
"API risolutore. Grafico nodale utente 4"
}
DEPT
{
"Solver API. User nodal plot 4"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
51101
1
0
NAME
{
"API risolutore. Grafico elementi utente 1"
}
DEPT
{
"Solver API. User elemental plot 1"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
51102
1
0
NAME
{
"API risolutore. Grafico elementi utente 2"
}
DEPT
{
"Solver API. User elemental plot 2"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
51103
1
0
NAME
{
"API risolutore. Grafico elementi utente 3"
}
DEPT
{
"Solver API. User elemental plot 3"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
51104
1
0
NAME
{
"API risolutore. Grafico elementi utente 4"
}
DEPT
{
"Solver API. User elemental plot 4"
""
}
INDP
{
"Tempo"
"s"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

