TCOD
{ 100 "Numero di lamine attraverso lo spessore" 0
DATA
{ 
"n" "|1|8 lamine|8|10 lamine|10|12 lamine|12|14 lamine|14|16 lamine|16|18 lamine|18|20 lamine|20||" "" 0
8. 0 20. 0
8. 0 20. 0
0.
}
}
TCOD
{ 180 "Scrivi risultati regolari della fase di riempimento in" 1
DATA
{ 
"tempo" "%12.4g" "s" 0
0 0 5000 0
0 0 5000 0
0.
}
}
TCOD
{ 181 "Scrivi risultati profilati della fase di riempimento in" 1
DATA
{ 
"tempo" "%12.4g" "s" 0
0 0 5000 0
0 0 5000 0
0.
}
}
TCOD
{ 182 "Scrivi risultati regolari della fase di impaccamento in" 1
DATA
{ 
"tempo" "%12.4g" "s" 0
0 0 5000 0
0 0 5000 0
0.
}
}
TCOD
{ 183 "Scrivi risultati profilati della fase di impaccamento in" 1
DATA
{ 
"tempo" "%12.4g" "s" 0
0 0 5000 0
0 0 5000 0
0.
}
}
TCOD
{ 184 "Aggiorna dinamicamente la visualizzazione dei risultati durante l'analisi" 0
DATA
{ 
"" "|1|Sģ[DEFAULT]|1|No|0||" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 0
0.
}
}
TCOD
{ 198 "Fase di riempimento" 0
DATA
{ 
"Risultato regolare" "|1|Nessuno|0|Scrivi a intervalli costanti[DEFAULT]|1|Scrivi in momenti specificati|2||" "" 0
0 0 2 0
0 0 2 0
0.
}
DATA
{ 
"Risultato profilato" "|1|Nessuno|0|Scrivi a intervalli costanti[DEFAULT]|1|Scrivi in momenti specificati|2||" "" 0
0 0 2 0
0 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 199 "Fase di impaccamento" 0
DATA
{ 
"Risultato regolare" "|1|Nessuno|0|Scrivi a intervalli costanti[DEFAULT]|1|Scrivi in momenti specificati|2||" "" 0
0 0 2 0
0 0 2 0
0.
}
DATA
{ 
"Risultato profilato" "|1|Nessuno|0|Scrivi a intervalli costanti[DEFAULT]|1|Scrivi in momenti specificati|2||" "" 0
0 0 2 0
0 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 200 "Numero di risultati regolari" 0
DATA
{ 
"n" "|1|0|0|4|4|8|8|12|12|20[DEFAULT]|20|40|40|100|100|500|500||" "" 0
0. 0 500. 0
0. 0 1000. 0
0.
}
}
TCOD
{ 201 "Numero di risultati profilati" 0
DATA
{ 
"n" "|1|0[DEFAULT]|0|4|4|8|8|12|12|20|20|40|40|100|100||" "" 0
0. 0 100. 0
0. 0 1000. 0
0.
}
}
TCOD
{ 202 "Numero di risultati regolari" 0
DATA
{ 
"n" "|1|0|0|4|4|8|8|12|12|20[DEFAULT]|20|40|40|100|100|500|500||" "" 0
0. 0 500. 0
0. 0 1000. 0
0.
}
}
TCOD
{ 203 "Numero di risultati profilati" 0
DATA
{ 
"n" "|1|0[DEFAULT]|0|4|4|8|8|12|12|20|20|40|40|100|100||" "" 0
0. 0 100. 0
0. 0 1000. 0
0.
}
}
TCOD
{ 300 "Tolleranza convergenza della pressione" 0
DATA
{ 
"cnvrgp" "|1|Saldo (0,05)|0.05|Default (0,5)[DEFAULT]|0.5|Allentato (1,8)|1.8||" "" 0
0. 1 10. 0
0. 1 10. 0
0.
}
}
TCOD
{ 301 "Tolleranza convergenza della portata" 0
DATA
{ 
"cnvrgq" "|1|Saldo (0,05)|0.05|Default (0,5)[DEFAULT]|0.5|Allentato (1,8)|1.8||" "" 0
0. 1 10. 0
0. 1 10. 0
0.
}
}
TCOD
{ 302 "Tolleranza convergenza della temperatura del fuso" 0
DATA
{ 
"cnvrgq" "|1|Saldo (0.002)|0.002|Default (0.02)[DEFAULT]|0.02|Allentato (0.2)|0.2||" "" 0
0. 1 10. 0
0. 1 10. 0
0.
}
}
TCOD
{ 305 "Tolleranza convergenza dell'orientamento delle fibre" 0
DATA
{ 
"cnvrgo" "|1|Saldo (0,05)|0.05|Default (0,5)[DEFAULT]|0.5|Allentato (1,8)|1.8||" "" 0
0. 1 10. 0
0. 1 10. 0
0.
}
}
TCOD
{ 306 "Tolleranza convergenza della conversione" 0
DATA
{ 
"cnvrgc" "|1|Saldo (0.02)|0.02|Default (0.2)[DEFAULT]|0.2|Allentato (1,8)|1.8||" "" 0
0. 1 10. 0
0. 1 10. 0
0.
}
}
TCOD
{ 307 "Tolleranza convergenza bilanciamento canale di alimentazione" 0
DATA
{ 
"cnvrgb" "|1|Saldo (1%)|1|Default (5%)[DEFAULT]|5|Allentato (10%)|10||" "" 0
0. 1 10. 0
0. 1 10. 0
0.
}
}
TCOD
{ 308 "Opzione coefficiente di scambio termico (HTC) stampo-fuso" 0
DATA
{ 
"" "|1|Default[DEFAULT]|1|Profilo|2||" "" 0
0. 1 2. 0
0. 1 2. 0
0.
}
}
TCOD
{ 309 "Valori del coefficiente di scambio termico (HTC) stampo-fuso" 0
DATA
{ 
"Riempimento" "%11.6g" "W/m^2-K" 1
2.5e+03 0 2.5e+05 0
0. 0 1.0e+38 1
0.
}
DATA
{ 
"Impaccamento" "%11.6g" "W/m^2-K" 1
2.5e+03 0 2.5e+05 0
0. 0 1.0e+38 1
0.
}
DATA
{ 
"Scollegato, lato cavitą" "%11.6g" "W/m^2-K" 1
2.5e+03 0 2.5e+05 0
0. 0 1.0e+38 1
0.
}
DATA
{ 
"Scollegato, lato nucleo" "%11.6g" "W/m^2-K" 1
2.5e+03 0 2.5e+05 0
0. 0 1.0e+38 1
0.
}
}
TCOD
{ 310 "Coefficiente di scambio termico stampo-fuso" 0
DATA
{ 
"h" "%11.6g" "W/m^2-K" 1
2.5e+03 0 2.5e+05 0
0. 0 1.0e+38 1
0.
}
}
TCOD
{ 311 "Flusso per produrre interfaccia per ottimizzazione del processo" 0
DATA
{ 
"" "%2d" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 312 "Profilo coefficiente di scambio termico (HTC) stampo-fuso" 1
DATA
{ 
"Durata" "%11.6g" "s" 1
0. 0 1.0e+38 0
0. 0 1.0e+38 1
0.
}
DATA
{ 
"HTC_cavity" "%11.6g" "W/m^2-K" 1
2.5e+03 0 2.5e+05 0
0. 0 1.0e+38 1
0.
}
DATA
{ 
"HTC_core" "%11.6g" "W/m^2-K" 1
2.5e+03 0 2.5e+05 0
0. 0 1.0e+38 1
0.
}
}
TCOD
{ 313 "Tolleranza convergenza della temperatura dello stampo" 0
DATA
{ 
"" "%11.5f" "" 0
0.00001 0 0.5 0
0.00001 0 0.5 0
0.
}
}
TCOD
{ 314 "Tolleranza convergenza della temperatura dello stampo transitoria per ogni fase tempo" 0
DATA
{ 
"" "%11.5f" "" 0
0.00001 0 0.5 0
0.00001 0 0.5 0
0.
}
}
TCOD
{ 315 "Valori del coefficiente di scambio termico (HTC) stampo-fuso" 0
DATA
{ 
"Riempimento" "%11.6g" "W/m^2-K" 1
2.5e+03 0 2.5e+05 0
0. 0 1.0e+38 1
0.
}
DATA
{ 
"Impaccamento" "%11.6g" "W/m^2-K" 1
2.5e+03 0 2.5e+05 0
0. 0 1.0e+38 1
0.
}
DATA
{ 
"Scollegato" "%11.6g" "W/m^2-K" 1
2.5e+03 0 2.5e+05 0
0. 0 1.0e+38 1
0.
}
}
TCOD
{ 316 "Tolleranza convergenza della temperatura dello stampo transitoria" 0
DATA
{ 
"" "%11.5f" "" 0
0.00001 0 1. 0
0.00001 0 1. 0
0.
}
}
TCOD
{ 318 "Tolleranza convergenza relativa" 0
DATA
{ 
"" "%11.4g" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 0
0.
}
}
TCOD
{ 320 "Coefficiente di scambio termico tra il pot e i pellet (laterale)" 0
DATA
{ 
"h" "%11.6g" "W/m^2-K" 1
1.0e+02 0 1.0e+05 0
0. 1 1.0e+38 1
0.
}
}
TCOD
{ 322 "Coefficiente di scambio termico tra il pot e i pellet (inferiore)" 0
DATA
{ 
"h" "%11.6g" "W/m^2-K" 1
1.0e+02 0 1.0e+05 0
0. 1 1.0e+38 1
0.
}
}
TCOD
{ 324 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Interrompi calcolo flusso quando il volume dei pellet č minore del volume riempito|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 326 "Trattamento tensione di superficie in analisi sottoriempimento" 0
DATA
{ 
"" "|1|Usa valori uniformi [DEFAULT]|0|Usa valori non uniformi (rapido)|1|Usa valori non uniformi (accurato)|3||" "" 0
0. 0 7. 0
0. 0 7. 0
0.
}
}
TCOD
{ 401 "Numero massimo di iterazioni portata" 0
DATA
{ 
"itmax" "|1|125[DEFAULT]|125|250|250||" "" 0
125. 0 250. 0
1. 0 1000. 0
0.
}
}
TCOD
{ 402 "Numero massimo di iterazioni per la temperatura fusione" 0
DATA
{ 
"itmax" "|1|200[DEFAULT]|200|400|400||" "" 0
200. 0 400. 0
1. 0 1000. 0
0.
}
}
TCOD
{ 403 "Trattamento viscositą a elevate velocitą di deformazione tangenziale" 0
DATA
{ 
"" "|1|Applica precedente velocitą di deformazione tangenziale determinata automaticamente[DEFAULT]|1|Non applicare|2||" "" 0
1. 0 3. 0
1. 0 3. 0
0.
}
}
TCOD
{ 405 "Meccanismo di crescita nodale" 0
DATA
{ 
"" "|1|Multiplo[DEFAULT]|1|Singolo|2||" "" 0
1. 0 2. 0
1. 0 2. 0
0.
}
}
TCOD
{ 406 "Numero massimo di iterazioni per la temperatura e conversione del fuso" 0
DATA
{ 
"icmax" "|1|100[DEFAULT]|100|200|200||" "" 0
100. 0 200. 0
1. 0 1000. 0
0.
}
}
TCOD
{ 407 "Numero massimo di iterazione per il bilanciamento del canale di alimentazione" 0
DATA
{ 
"ibmax" "|1|10[DEFAULT]|10|20|20||" "" 0
10. 0 20. 0
1. 0 100. 0
0.
}
}
TCOD
{ 408 "Dimensione del passo temporale per analisi impaccamento" 0
DATA
{ 
"" "|1|Default (0.25)[DEFAULT]|1|Pił fine|2||" "" 0
1. 0 2. 0
1. 0 2. 0
0.
}
}
TCOD
{ 413 "Numero massimo di iterazioni per la temperatura stampo" 0
DATA
{ 
"" "%11d" "" 0
10. 0 10000. 0
10. 0 10000. 0
0.
}
}
TCOD
{ 414 "Numero massimo di iterazioni per la temperatura stampo transitoria per ogni fase tempo" 0
DATA
{ 
"" "%11d" "" 0
10. 0 10000. 0
10. 0 10000. 0
0.
}
}
TCOD
{ 415 "Numero massimo di cicli per la temperatura stampo transitoria " 0
DATA
{ 
"" "%11d" "" 0
1. 0 10000. 0
1. 0 10000. 0
0.
}
}
TCOD
{ 416 "Numero di passi temporali del flusso di calore pezzo" 0
DATA
{ 
"" "%11d" "" 0
7. 0 500. 0
7. 0 500. 0
0.
}
}
TCOD
{ 420 "Numero di passi temporali per il calcolo di flusso di raffreddamento 3D " 0
DATA
{ 
"" "%11d" "" 0
3. 0 500. 0
3. 0 500. 0
0.
}
}
TCOD
{ 421 "Numero di passi temporali del flusso di calore pezzo" 0
DATA
{ 
"" "%11d" "" 0
3. 0 500. 0
3. 0 500. 0
0.
}
}
TCOD
{ 422 "Temperatura iniziale per l'avvio della produzione per raffreddamento (FEM)" 0
DATA
{ 
"Initial temperature for production start-up for Cool (FEM)" "%12.5g" "K" 1
273.15 0 473.15 0
153.15 1 773.15 1
0.
}
}
TCOD
{ 424 "Esegui simulazione di trascinamento del filo/spostamento della pala in" 0
DATA
{ 
"option" "|1|ASMI[DEFAULT]|1|Abaqus|2||" "" 0
0. 0 2 0
0. 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 426 "Temperatura limite di viscositą" 0
DATA
{ 
"" "%17.6g" "C" 1
0. 0 1000.0 0
0. 0 1000.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 428 "Effetti dei cavi sul flusso" 0
DATA
{ 
"option" "|1|Non considerare[DEFAULT]|0|Considera |1||" "" 0
0. 0 2 0
0. 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 430 "Spazio critico tra i fili" 0
DATA
{ 
"" "%17.6g" "m" 1
0. 0 1.0 0
0. 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 440 "Temperatura inserto" 0
DATA
{ 
"Insert temperature" "|1|Fissa temperature nucleo alla temperatura dello stampo[DEFAULT]|0|Fissa temperature nucleo e inserti pezzo alla temperatura dello stampo|2|Calcola temperatura transitoria durante il flusso per tutti gli inserti pezzo e i nuclei|3||" "" 0
0 0 2 0
0 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 450 "Esegui l'analisi di spostamento dell'inserto/spina durante l'iterazione di pressione" 0
DATA
{ 
"Perform core shift analysis during pressure iteration" "|1|No|0|Soltanto durante l'impaccamento|1|Durante il riempimento e l'impaccamento|2||" "" 0
0 0 2 0
0 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 460 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Aggiorna la maglia durante l'analisi di spostamento dell'inserto/spina|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 462 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Usa l'analisi di spostamento della pala statico|1| [DEFAULT]|0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 464 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Calcola spostamento dell'inserto/spina dopo la fase di riempimento |1| [DEFAULT]|0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 474 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Analisi di birifrangenza se i dati del materiale comprendono proprietą ottiche|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 490 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Analisi della resistenza della superficie di giunzione |1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 538 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Includi canali di alimentazione nei calcoli del tempo di raffreddamento automatico|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 539 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Usa risolutore di maglia aggregata|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 540 "Pressione obiettivo" 0
DATA
{ 
"" "|1|Specificata|2||" "" 0
2 0 2 0
2 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 541 "Pressione obiettivo" 0
DATA
{ 
"" "%17.6g" "Pa" 1
0. 0 2.4e+08 0
0. 0 2.4e+08 0
0.
}
}
TCOD
{ 542 "Tolleranza frantumatore" 0
DATA
{ 
"dd" "%11.6g" "m" 1
1.0e-08 0 1.0e-03 0
1.0e-08 0 1.0e-03 0
0.
}
}
TCOD
{ 543 "Dimensioni standard punta disponibili" 0
DATA
{ 
"" "|0|Metrico|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
DATA
{ 
"" "|0|Anglosassone|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
DATA
{ 
"" "|0|Scala|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 544 "Iterazioni massime" 0
DATA
{ 
"" "%11d" "" 0
2. 0 30. 0
2. 0 30. 0
0.
}
}
TCOD
{ 545 "Tolleranza convergenza tempo" 0
DATA
{ 
"" "%11.4g" "%" 1
0.5 0 100. 0
0.5 0 100. 0
0.
}
}
TCOD
{ 546 "Tolleranza convergenza della pressione" 0
DATA
{ 
"" "%17.6g" "Pa" 1
1.0e+06 0 2.0e+07 0
1.0e+06 0 2.0e+07 0
0.
}
}
TCOD
{ 547 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Avanzate...|1||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 548 "Tolleranza convergenza sezione" 0
DATA
{ 
"" "%11.4g" "" 0
0.001 0 10. 0
0.001 0 10. 0
0.
}
}
TCOD
{ 550 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Calcola temperature interne stampo|1| |0||" "" 0
0 0 1.0 0
0 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 556 "Numero massimo di passi di incremento carico" 0
DATA
{ 
"lstep" "%11d" "" 0
25. 0 100. 0
1. 0 300. 0
0.
}
}
TCOD
{ 560 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Considera effetti angolo|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 570 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Disattiva Adatta|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 571 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Analisi dello sforzo residuo|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 572 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Elemento tetraedrico di secondo ordine|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 574 "Opzione vincolo" 0
DATA
{ 
"" "|1|Vincolo totale[DEFAULT]|0|Valutazione del distacco|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 576 "Opzione incremento di sforzo su solido" 0
DATA
{ 
"" "|1|Una fase [DEFAULT]|0|Fase dopo fase|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 600 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Modello sforzo residuo |1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 601 "Tipo di analisi della deformazione" 0
DATA
{ 
"N" "|1|Piccola deflessione[DEFAULT]|1|Grande deflessione|2|Instabilitą di carico|3||" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
}
TCOD
{ 602 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Includi canali di alimentazione freddi tetraedrici |1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 604 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Isola causa deformazione|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 605 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Isola causa deformazione|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 606 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Calcola ritiro lineare medio|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 609 "Aggiorna elementi tetraedrici al secondo ordine" 0
DATA
{ 
"Upgrade tetrahedral elements to second order" "|1|Automatico[DEFAULT]|0|Nessuno|1|Tutti|2||" "" 0
0 0 2 0
0 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 610 "Tipo di analisi dello sforzo" 0
DATA
{ 
"N" "|1|Piccola deflessione[DEFAULT]|1|Grande deflessione|2|Instabilitą di carico|3||" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
}
TCOD
{ 611 "Risultati sforzo in output" 0
DATA
{ 
"N" "|1|Nessuno[DEFAULT]|0|Tensore sforzo|1|Sforzo di taglio massimo|2|Sforzo di Mises-Hencky|3|Tutti i risultati dello sforzo|4||" "" 0
0 0 4 0
0 0 4 0
0.
}
}
TCOD
{ 612 "Tipo di analisi della deformazione" 0
DATA
{ 
"N" "|1|Automatico[DEFAULT]|0|Piccola deflessione|1|Grande deflessione|2|Instabilitą di carico|3||" "" 0
0 0 3 0
0 0 3 0
0.
}
}
TCOD
{ 613 "Tipo di analisi dello sforzo" 0
DATA
{ 
"N" "|1|Piccola deflessione[DEFAULT]|1|Grande deflessione|2|Instabilitą di carico|3|Frequenza modale|4||" "" 0
1 0 5 0
1 0 5 0
0.
}
}
TCOD
{ 614 "Risultati sforzo in output" 0
DATA
{ 
"N" "|1|Nessuno[DEFAULT]|0|Sforzo residuo principale|1|Sforzo di taglio massimo|2|Sforzo di Mises-Hencky|3|Tutti i risultati dello sforzo|4||" "" 0
0 0 4 0
0 0 4 0
0.
}
}
TCOD
{ 615 "Risultati sforzo in output" 0
DATA
{ 
"N" "|1|Nessuno[DEFAULT]|0|Sforzo residuo principale|1|Sforzo di taglio massimo|2|Sforzo di Mises-Hencky|3|Tutti gli output dello sforzo|4||" "" 0
0 0 4 0
0 0 4 0
0.
}
}
TCOD
{ 616 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Considera espansione termica dello stampo|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 617 "Tipo di analisi dello sforzo" 0
DATA
{ 
"N" "|1|Piccola deflessione|1|Grande deflessione|2||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 618 "Aggiorna elementi tetraedrici al secondo ordine" 0
DATA
{ 
"Upgrade tetrahedral elements to second order" "|1|Automatico[DEFAULT]|0|Nessuno|1|Tutti|2||" "" 0
0 0 2 0
0 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 619 "Interfaccia ad altra analisi strutturale" 0
DATA
{ 
"" "|1|Nessun output dello sforzo iniziale|0|Output del tensore dello sforzo iniziale e continua[DEFAULT]|1|Output del tensore dello sforzo iniziale e interrompi|2||" "" 0
0 0 2 0
0 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 620 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Usa aggregazione della maglia[DEFAULT]|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 621 "Selezione risolutore matrice AMG" 0
DATA
{ 
"" "|1|Attivato[DEFAULT]|1|Disattivato|0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 622 "Coefficiente di interazione (Ci)" 0
DATA
{ 
"" "%11.6g" "" 0
0.0001 0 0.01 0
0.0 0 0.1 0
0.
}
}
TCOD
{ 623 "Momento di spessore del coefficiente di interazione (Dz)" 0
DATA
{ 
"Dz" "%11.4g" "" 0
0.0 0 1.0 0
0.0 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 625 "Modello approssimazione chiusura" 0
DATA
{ 
"n" "|1|Ibrido|1|Ortotropo 1|2|Ortotropo 2|3|Ortotropo 3[DEFAULT]|4|Ortotropo 4|5||" "" 0
1 0 6 0
1 0 6 0
0.
}
}
TCOD
{ 626 "Condizione ingresso fibra" 0
DATA
{ 
"" "|1|Fibre allineate alla superficie esterna / trasversali al nucleo|5|Fibre allineate alla superficie esterna / casuali rispetto al nucleo[DEFAULT]|0|Orientamento ingresso fornito dall'utente|2||" "" 0
0. 0 5. 0
0. 0 5. 0
0.
}
}
TCOD
{ 627 "Output proprietą caricato con fibre" 0
DATA
{ 
"" "|1|Proprietą di base|0|Ortotropo impostato[DEFAULT]|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 628 "Modello a micromeccanica" 0
DATA
{ 
"" "|1|Automatico[DEFAULT]|1|Halpin-Tsai|0|Krenchel|2|Cox|3|Ogorkiewicz-WeidmannCounto|4|Mori-Tanaka|5|Tandon-Weng|6||" "" 0
0 0 5 0
0 0 5 0
0.
}
}
TCOD
{ 629 "Modello del coefficiente di espansione termica" 0
DATA
{ 
"" "|1|Schapery|1|Chamberlain|2|Rosen-Hashin[DEFAULT]|3||" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
}
TCOD
{ 630 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Chiudi posizione di iniezione dopo impaccamento|1| |0||" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 0
0.
}
}
TCOD
{ 632 "Calcolo orientamento fibre (Midplane e Dual Domain) in base a" 0
DATA
{ 
"" "|1|Modello Moldflow con valori Ci e Dz calcolati automaticamente[DEFAULT]|0|Modello Moldflow con valori Dz calcolati automaticamente e Ci specificato|3|Modello Moldflow con valori Ci e Dz specificati|2|Modello RSC o ARD-RSC (determinato dalla lunghezza)|4|Modello RSC con Ci specificato|5|Modello ARD-RSC per fibre lunghe|6||" "" 0
0. 0 6. 0
0. 0 6. 0
0.
}
}
TCOD
{ 633 "Coefficiente di interazione (Ci)" 0
DATA
{ 
"" "|1|Calcolato automaticamente dal precedente valore di Dz[DEFAULT]|1|Specificata|2||" "" 0
1. 0 2. 0
1. 0 2. 0
0.
}
}
TCOD
{ 634 "Genera interfaccia per Abaqus" 0
DATA
{ 
"" "|1|Nessuno[DEFAULT]|-1|CMOLD-Abaqus6.2 o versione successiva|0|AMI-Abaqus6.2 o versione successiva|1|AMI-Abaqus6.3 o versione successiva|2||" "" 0
-1.0 0 2. 0
-1.0 0 2. 0
0.
}
}
TCOD
{ 635 "Calcolo orientamento fibre (3D) in base a" 0
DATA
{ 
"" "|1|Modello Folgar-Tucker con Ci calcolato automaticamente[DEFAULT]|1|Modello Folgar-Tucker con Ci specificato|2|Modello RSC o ARD-RSC (determinato dalla lunghezza)|3|Modello RSC con Ci specificato|4|Modello ARD-RSC per fibre lunghe|5||" "" 0
1. 0 5. 0
1. 0 5. 0
0.
}
}
TCOD
{ 637 "Componenti di orientamento delle fibre nel piano e spessore normalizzato" 1
DATA
{ 
"Spessore normalizzato" "%11.4g" "" 0
0. 0 1 0
0. 0 1 0
0.1
}
DATA
{ 
"Componente nella direzione del flusso" "%11.4g" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 0
0.
}
DATA
{ 
"Componente in direzione flusso trasversale" "%11.4g" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 0
0.
}
TCUI { "RIGHT" "plotProfilo del grafico..." }
}
TCOD
{ 638 "Fattore di reduced strain closure" 0
DATA
{ 
"RSC" "%11.4g" "" 0
0. 1 1. 0
0. 1 1. 0
0.
}
}
TCOD
{ 639 "Condizione al contorno bordo" 0
DATA
{ 
"" "|1|Le fibre seguono i flusso accanto al bordo|0|Le fibre si allineano lungo un bordo[DEFAULT]|1||" "" 0
0. 0 1.0 0
0. 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 640 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Opzioni di calcolo della proprietą del composito|1||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 641 "Numero di thread per la parallelizzazione" 0
DATA
{ 
"" "|1|Automatico [DEFAULT]|1|Thread singolo (nessuna parallelizzazione)|4|Massimo|2|Specificare il numero di thread|3||" "" 0
1. 0 1. 0
1. 0 4. 0
0.
}
}
TCOD
{ 642 "Numero di thread" 0
DATA
{ 
"" "%5d" "" 0
1.0 0 16.0 0
1.0 0 100.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 645 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Risultati intermedi orientamento delle fibre di output|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 647 "Applicare la condizione ingresso fibra a" 0
DATA
{ 
"" "|1|Posizione di iniezione|1|Punto di iniezione[DEFAULT]|0||" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 0
0.
}
}
TCOD
{ 649 "Parametri per modello ARD a fibra lunga" 0
DATA
{ 
"b1" "%11.4g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"b2" "%11.4g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"b3" "%11.4g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"b4" "%11.4g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"b5" "%11.4g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 653 "Coefficiente di interazione (Ci) - Chiusura ibrida" 0
DATA
{ 
"" "%11.6g" "" 0
0.0001 0 0.01 0
0.0 0 0.1 0
0.
}
}
TCOD
{ 654 "Fattore di reduced strain closure - Chiusura ibrida" 0
DATA
{ 
"RSC" "%11.4g" "" 0
0. 1 1. 0
0. 1 1. 0
0.
}
}
TCOD
{ 655 "Coefficiente di debonding tra fibra e matrice" 0
DATA
{ 
"Fiber/matrix debonding coefficient" "%11.4g" "" 0
0. 0 1.0e+8 0
0. 0 1.0e+8 0
0.
}
}
TCOD
{ 657 "Risolutore matrice " 0
DATA
{ 
"N" "|1|Automatico[DEFAULT]|0|Risolutore diretto|3|Risolutore SSORCG|1|Risolutore AMG|2||" "" 0
0 0 3 0
0 0 3 0
0.
}
}
TCOD
{ 658 "Risolutore matrice " 0
DATA
{ 
"N" "|1|Automatico[DEFAULT]|0|Risolutore diretto|3|Risolutore SSORCG|1|Risolutore AMG|2||" "" 0
0 0 3 0
0 0 3 0
0.
}
}
TCOD
{ 659 "Considera superficie punto di iniezione e canali di alimentazione freddi?" 0
DATA
{ 
"" "|1|Escludi superficie punto di iniezione e canali di alimentazione freddi[DEFAULT]|0|Considera soltanto superficie punto di iniezione|1|Considera superficie punto di iniezione e canali di alimentazione freddi|2||" "" 0
0 0 2 0
0 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 660 "Incremento primo spostamento" 0
DATA
{ 
"N" "%11.4g" "m" 1
0.0001 0 1.0 0
0.0001 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 661 "Incremento primo spostamento" 0
DATA
{ 
"N" "%11.4g" "m" 1
0.0001 0 1.0 0
0.0001 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 662 "Parametri per modello ARD a fibra lunga - Chiusura ibrida" 0
DATA
{ 
"b1" "%11.4g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"b2" "%11.4g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"b3" "%11.4g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"b4" "%11.4g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"b5" "%11.4g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 663 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Applica imperfezione al modello per migliorare la convergenza|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 664 "Crea imperfezione nel modello applicando" 0
DATA
{ 
"Deformata 1 con fattore di scala" "%11.4g" "" 0
-5.0 0 5.0 0
-5.0 0 5.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Deformata 2 con fattore di scala" "%11.4g" "" 0
-5.0 0 5.0 0
-5.0 0 5.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Deformata 3 con fattore di scala" "%11.4g" "" 0
-5.0 0 5.0 0
-5.0 0 5.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 665 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Applica imperfezione al modello per migliorare la convergenza|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 666 "Crea imperfezione nel modello applicando" 0
DATA
{ 
"Deformata 1 con fattore di scala" "%11.4g" "" 0
-5.0 0 5.0 0
-5.0 0 5.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Deformata 2 con fattore di scala" "%11.4g" "" 0
-5.0 0 5.0 0
-5.0 0 5.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Deformata 3 con fattore di scala" "%11.4g" "" 0
-5.0 0 5.0 0
-5.0 0 5.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 668 "Considera superficie punto di iniezione e canali di alimentazione freddi?" 0
DATA
{ 
"" "|1|Escludi superficie punto di iniezione e canali di alimentazione freddi[DEFAULT]|0|Considera soltanto superficie punto di iniezione|1|Considera superficie punto di iniezione e canali di alimentazione freddi|2||" "" 0
0 0 2 0
0 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 669 "Incremento spostamento in ogni passo" 1
DATA
{ 
"incremento" "%11.6g" "m" 1
-1. 0 1. 0
-1. 0 1. 0
0.
}
}
TCOD
{ 670 "Metodo di incremento carico" 0
DATA
{ 
"n" "|1|Controllo automatico del carico[DEFAULT]|1|Controllo manuale del carico|2|Controllo automatico dello spostamento|3|Controllo manuale dello spostamento|4|Controllo del carico arco-lunghezza|5||" "" 0
1. 0 5. 0
1. 0 5. 0
0.
}
}
TCOD
{ 671 "Applica passi spostamento manuale" 0
DATA
{ 
"Al nodo" "%10d" "" 0
1 0 9999999 0
1 0 9999999 0
0.
}
DATA
{ 
"In gradi di libertą" "|1|Traslazione X|1|Traslazione Y|2|Traslazione Z|3||" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
}
TCOD
{ 672 "Numero massimo di passi di incremento carico" 0
DATA
{ 
"N" "%5d" "" 0
1. 0 500. 0
1. 0 500. 0
0.
}
}
TCOD
{ 673 "Massimo fattore di carico" 0
DATA
{ 
"N" "%11.6g" "" 0
0. 0 1.0e+05 0
0. 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 674 "Massimo incremento fattore di carico per passo" 0
DATA
{ 
"N" "%11.4g" "" 0
0.01 0 2. 0
0. 0 2. 0
0.
}
}
TCOD
{ 675 "Incremento fattore di carico per ogni passo" 1
DATA
{ 
"incremento" "%11.4g" "" 0
0.01 0 2. 0
0. 0 2. 0
0.
}
}
TCOD
{ 676 "Ricostruisci matrice rigiditą" 0
DATA
{ 
"n" "|1|Una volta per ogni passo di incremento del carico|1|Due volte per ogni passo di incremento del carico[DEFAULT]|2|A ogni iterazione|3||" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
}
TCOD
{ 677 "Numero massimo di iterazioni per passo" 0
DATA
{ 
"N" "%5d" "" 0
0 0 1000 0
0 0 1000 0
0.
}
}
TCOD
{ 678 "Risultati dello sforzo in output a" 0
DATA
{ 
"N" "|1|Soltanto primo e ultimo passo[DEFAULT]|-1|Ogni passo|1|Ogni 5 passi|5|Ogni 10 passi|10|Ogni 20 passi|20||" "" 0
-1 0 20 0
-1 0 1000 0
0.
}
}
TCOD
{ 679 "Numero di eigenvalue per l'output" 0
DATA
{ 
"N" "%10d" "" 0
0 0 10 0
0 0 10 0
0.
}
}
TCOD
{ 680 "Tolleranza di convergenza per il calcolo dell'eigenvalue" 0
DATA
{ 
"N" "%11.4g" "" 0
0.0000001 0 1.0 0
0.0000001 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 681 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Esegui controllo sequenza Sturm|1| |0||" "" 0
0.0 0 1.0 0
0.0 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 683 "Primo fattore di incremento del carico" 0
DATA
{ 
"N" "%11.4g" "" 0
0.001 0 1.0 0
0.001 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 684 "Numero di eigenvalue per l'output" 0
DATA
{ 
"N" "%10d" "" 0
0 0 1000000 0
0 0 1000000 0
0.
}
}
TCOD
{ 685 "Tolleranza di convergenza per il calcolo dell'eigenvalue" 0
DATA
{ 
"N" "%11.4g" "" 0
0.0000001 0 1.0 0
0.0000001 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 686 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Esegui controllo sequenza Sturm|1| |0||" "" 0
0.0 0 1.0 0
0.0 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 687 "Tolleranza convergenza relativa" 0
DATA
{ 
"cnvrgt" "%11.4g" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 0
0.
}
}
TCOD
{ 688 "Risultati dello sforzo in output a" 0
DATA
{ 
"N" "|1|Soltanto primo e ultimo passo[DEFAULT]|-1|Ogni passo|1|Ogni 5 passi|5|Ogni 10 passi|10|Ogni 20 passi|20||" "" 0
-1 0 20 0
-1 0 1000 0
0.
}
}
TCOD
{ 689 "Metodo di incremento carico" 0
DATA
{ 
"n" "|1|Controllo automatico del carico[DEFAULT]|1|Controllo manuale del carico|2|Controllo automatico dello spostamento|3|Controllo manuale dello spostamento|4|Controllo del carico arco-lunghezza|5||" "" 0
1. 0 5. 0
1. 0 5. 0
0.
}
}
TCOD
{ 690 "Ricostruisci matrice rigiditą" 0
DATA
{ 
"n" "|1|Una volta per ogni passo di incremento del carico|1|Due volte per ogni passo di incremento del carico[DEFAULT]|2|A ogni iterazione|3||" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
}
TCOD
{ 692 "Numero massimo di passi di incremento carico" 0
DATA
{ 
"N" "%5d" "" 0
1. 0 500. 0
1. 0 500. 0
0.
}
}
TCOD
{ 693 "Massimo fattore di carico" 0
DATA
{ 
"N" "%11.6g" "" 0
0. 0 1.0e+05 0
0. 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 694 "Massimo incremento fattore di carico per passo" 0
DATA
{ 
"N" "%11.4g" "" 0
0.01 0 2. 0
0. 0 2. 0
0.
}
}
TCOD
{ 695 "Numero massimo di iterazioni per passo" 0
DATA
{ 
"N" "%5d" "" 0
0 0 1000 0
0 0 1000 0
0.
}
}
TCOD
{ 696 "Primo fattore di incremento del carico" 0
DATA
{ 
"N" "%11.4g" "" 0
0.001 0 1.0 0
0.001 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 697 "Incremento fattore di carico per ogni passo" 1
DATA
{ 
"incremento" "%11.4g" "" 0
0.01 0 2. 0
0. 0 2. 0
0.
}
}
TCOD
{ 698 "Applica passi spostamento manuale" 0
DATA
{ 
"Al nodo" "%10d" "" 0
1 0 9999999 0
1 0 9999999 0
0.
}
DATA
{ 
"In gradi di libertą" "|1|Traslazione X|1|Traslazione Y|2|Traslazione Z|3||" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
}
TCOD
{ 699 "Incremento spostamento in ogni passo" 1
DATA
{ 
"incremento" "%11.4g" "m" 1
-1. 0 1. 0
-1. 0 1. 0
0.
}
}
TCOD
{ 700 "Tipo di esperimento DOE" 0
DATA
{ 
"DOE Experiment" "|1|Taguchi|1|Fattoriale|2|Taguchi quindi fattoriale[DEFAULT]|3||" "" 0
1. 0 3. 0
1. 0 3. 0
0.
}
}
TCOD
{ 701 "Metodo di classificazione Taguchi" 0
DATA
{ 
"option" "|1|Basata su tutto l'intervallo[DEFAULT]|1|Basata su pari variazione percentuale|2||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 702 "Numero di fattori" 0
DATA
{ 
"Number of factors" "%4g" "" 0
2 0 6 0
2 0 6 0
0.
}
}
TCOD
{ 704 "Peso criterio temperatura del fronte di flusso" 0
DATA
{ 
"Weight factor" "%11.4g" "" 0
0. 0 10.0 0
0. 0 10.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 706 "Peso criterio sforzo a taglio" 0
DATA
{ 
"Weight factor" "%11.4g" "" 0
0. 0 10.0 0
0. 0 10.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 708 "Peso criterio della pressione iniezione" 0
DATA
{ 
"Weight factor" "%11.4g" "" 0
0. 0 10.0 0
0. 0 10.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 710 "Peso criterio forza in tonnellate di serraggio" 0
DATA
{ 
"Weight factor" "%11.4g" "" 0
0. 0 10.0 0
0. 0 10.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 712 "Peso criterio ritiro volumetrico" 0
DATA
{ 
"Weight factor" "%11.4g" "" 0
0. 0 10.0 0
0. 0 10.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 714 "Peso criterio indice di risucchio" 0
DATA
{ 
"Weight factor" "%11.4g" "" 0
0. 0 10.0 0
0. 0 10.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 716 "Peso criterio peso pezzo" 0
DATA
{ 
"Weight factor" "%11.4g" "" 0
0. 0 10.0 0
0. 0 10.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 718 "Peso criterio tempo ciclo" 0
DATA
{ 
"Weight factor" "%11.4g" "" 0
0. 0 10.0 0
0. 0 10.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 719 "Diametro del gate" 0
DATA
{ 
"Option" "|1|Automatico[DEFAULT]|0|Specificata|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 720 "Diametro del punto di iniezione" 0
DATA
{ 
"Gate diameter" "%11.4g" "m" 1
1.0e-6 0 1.0e-1 0
1.0e-8 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 722 "Intervallo della temperatura del fuso da analizzare" 0
DATA
{ 
"Option" "|1|Non cambiare|1|Specificata[DEFAULT]|4||" "" 0
0 0 4 0
0 0 4 0
0.
}
}
TCOD
{ 724 "Delta" 0
DATA
{ 
"Melt temperature range" "%11.4g" "%" 0
1.0 0 50.0 0
1.0 1 100. 1
0.
}
}
TCOD
{ 726 "Delta" 0
DATA
{ 
"Melt temperature range" "%11.4g" "K(d)" 1
1.0 0 100.0 0
1.0 0 100.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 732 "Intervallo della temperatura dello stampo da analizzare" 0
DATA
{ 
"Option" "|1|Non cambiare|1|Specificata[DEFAULT]|4||" "" 0
0 0 4 0
0 0 4 0
0.
}
}
TCOD
{ 734 "Delta" 0
DATA
{ 
"Mold temperature range" "%11.4g" "%" 0
0. 1 100. 1
0. 1 100. 1
0.
}
}
TCOD
{ 736 "Delta" 0
DATA
{ 
"Mold temperature range" "%11.4g" "K(d)" 1
1.0 0 100. 0
1.0 0 100. 0
0.
}
}
TCOD
{ 742 "Intervallo tempo di iniezione da analizzare" 0
DATA
{ 
"Option" "|1|Non cambiare|1|Automatico[DEFAULT]|2|Specificata|3||" "" 0
0 0 4 0
0 0 4 0
0.
}
}
TCOD
{ 744 "Delta" 0
DATA
{ 
"Injection time range" "%11.4g" "%" 0
1. 0 50. 0
0. 0 100. 0
0.
}
}
TCOD
{ 749 "Moltiplicatore profilo di iniezione" 0
DATA
{ 
"Option" "|1|Non cambiare[DEFAULT]|1|Automatico|2|Specificata|3||" "" 0
0 0 4 0
0 0 4 0
0.
}
}
TCOD
{ 750 "Delta" 0
DATA
{ 
"" "%11.4g" "%" 0
1.0 0 50.0 0
0.0 0 100.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 752 "Intervallo tempo di impaccamento da analizzare" 0
DATA
{ 
"Option" "|1|Non cambiare|1|Automatico[DEFAULT]|2|Specificata|3||" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
}
TCOD
{ 754 "Delta" 0
DATA
{ 
"Packing time range" "%11.4g" "%" 0
1. 0 50. 0
0. 0 100. 0
0.
}
}
TCOD
{ 760 "Moltiplicatore profilo di impaccamento" 0
DATA
{ 
"Option" "|1|Non cambiare|1|Automatico[DEFAULT]|2|Specificata|3||" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
}
TCOD
{ 761 "Delta" 0
DATA
{ 
"Value" "%11.4g" "%" 0
1.0 0 50.0 0
0.0 0 100.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 763 "Moltiplicatore spessore" 0
DATA
{ 
"Option" "|1|Non cambiare|1|Automatico[DEFAULT]|2|Specificata|3||" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
}
TCOD
{ 764 "Delta" 0
DATA
{ 
"Value" "%11.4g" "%" 0
1.0 0 50.0 0
0.0 0 100.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 765 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Avanzate...|1||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 766 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Avanzate...|1||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 770 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Avanzate...|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 771 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Avanzate...|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 772 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Avanzate...|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 773 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Avanzate...|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 774 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Avanzate...|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 775 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Avanzate...|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 776 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Avanzate...|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 777 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Avanzate...|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 778 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Avanzate...|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 779 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Avanzate...|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 780 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Avanzate...|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 781 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Avanzate...|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 782 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Avanzate...|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 783 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Parametri risolutore...|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 785 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Parametri risolutore...|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 786 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Avanzate...|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 787 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Avanzate...|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 788 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Avanzate...|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 790 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Avanzate...|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 791 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Avanzate...|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 792 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Avanzate...|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 793 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Avanzate...|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 800 "Intervallo tempo di iniezione da analizzare" 0
DATA
{ 
"Option" "|1|Automatico[DEFAULT]|0|Ampio|1|Perferzionato|2|Specificata|3||" "" 0
0 0 3 0
0 0 3 0
0.
}
}
TCOD
{ 801 "Intervallo della temperatura dello stampo" 0
DATA
{ 
"Minimo" "%12.5g" "K" 1
273.15 0 673.15 0
153.15 1 773.15 1
0.
}
DATA
{ 
"Massimo" "%12.5g" "K" 1
273.15 0 673.15 0
153.15 1 773.15 1
0.
}
}
TCOD
{ 802 "Intervallo della temperatura del fuso" 0
DATA
{ 
"Minimo" "%12.5g" "K" 1
373.15 0 673.15 0
273.15 1 1273.15 1
0.
}
DATA
{ 
"Massimo" "%12.5g" "K" 1
373.15 0 673.15 0
273.15 1 1273.15 1
0.
}
}
TCOD
{ 803 "Intervallo della temperatura dello stampo da analizzare" 0
DATA
{ 
"Option" "|1|Automatico[DEFAULT]|0|Specificata|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 804 "Intervallo della temperatura del fuso da analizzare" 0
DATA
{ 
"Option" "|1|Automatico[DEFAULT]|0|Specificata|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 810 "Intervallo tempo di iniezione" 0
DATA
{ 
"Limite inferiore" "%11.4g" "s" 1
0. 1 100. 0
0. 1 100. 0
0.
}
DATA
{ 
"Limite superiore" "%11.4g" "s" 1
0. 1 100. 0
0. 1 100. 0
0.
}
}
TCOD
{ 811 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Avanzate...|1||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 820 "Limiti per il calcolo della finestra di stampaggio possibile" 0
DATA
{ 
"Limite della velocitą di deformazione tangenziale" "|1|Disattivato|0|Attivato|1||" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 0
0.
}
DATA
{ 
"Limite dello sforzo da taglio" "|1|Disattivato|0|Attivato|1||" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 0
0.
}
DATA
{ 
"Limite caduta temperatura fronte di flusso" "|1|Disattivato|0|Attivato|1||" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 0
0.
}
DATA
{ 
"Limite aumento temperatura fronte di flusso" "|1|Disattivato|0|Attivato|1||" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 0
0.
}
DATA
{ 
"Limite pressione di iniezione" "|1|Disattivato|0|Attivato|1||" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 0
0.
}
DATA
{ 
"Limite della forza di chiusura" "|1|Disattivato|0|Attivato|1||" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 0
0.
}
}
TCOD
{ 821 "Fattore" 0
DATA
{ 
"factor" "%11.4g" "" 0
0.1 0 10. 0
0.1 0 10. 0
0.
}
}
TCOD
{ 822 "Fattore" 0
DATA
{ 
"factor" "%11.4g" "" 0
0.1 0 10. 0
0.1 0 10. 0
0.
}
}
TCOD
{ 823 "Caduta massima" 0
DATA
{ 
"value" "%11.4g" "K(d)" 1
0.0 1 100.0 0
0.0 1 100.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 824 "Aumento massimo" 0
DATA
{ 
"value" "%11.4g" "K(d)" 1
-20.0 1 100.0 0
-20.0 1 100.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 825 "Fattore" 0
DATA
{ 
"factor" "%11.4g" "" 0
0.1 0 10. 0
0.1 0 10. 0
0.
}
}
TCOD
{ 826 "Fattore" 0
DATA
{ 
"factor" "%11.4g" "" 0
0.1 0 10. 0
0.1 0 10. 0
0.
}
}
TCOD
{ 830 "Limiti per il calcolo della finestra di stampaggio preferito" 0
DATA
{ 
"Limite della velocitą di deformazione tangenziale" "|1|Disattivato|0|Attivato|1||" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 0
0.
}
DATA
{ 
"Limite dello sforzo da taglio" "|1|Disattivato|0|Attivato|1||" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 0
0.
}
DATA
{ 
"Limite caduta temperatura fronte di flusso" "|1|Disattivato|0|Attivato|1||" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 0
0.
}
DATA
{ 
"Limite aumento temperatura fronte di flusso" "|1|Disattivato|0|Attivato|1||" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 0
0.
}
DATA
{ 
"Limite pressione di iniezione" "|1|Disattivato|0|Attivato|1||" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 0
0.
}
DATA
{ 
"Limite della forza di chiusura" "|1|Disattivato|0|Attivato|1||" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 0
0.
}
}
TCOD
{ 831 "Fattore" 0
DATA
{ 
"factor" "%11.4g" "" 0
0.1 1 10. 1
0.1 0 10. 0
0.
}
}
TCOD
{ 832 "Fattore" 0
DATA
{ 
"factor" "%11.4g" "" 0
0.1 1 10. 1
0.1 0 10. 0
0.
}
}
TCOD
{ 833 "Caduta massima" 0
DATA
{ 
"value" "%11.4g" "K(d)" 1
0.0 1 100.0 1
0.0 1 100.0 1
0.
}
}
TCOD
{ 834 "Aumento massimo" 0
DATA
{ 
"value" "%11.4g" "K(d)" 1
-20.0 1 100.0 1
-20.0 1 100.0 1
0.
}
}
TCOD
{ 835 "Fattore" 0
DATA
{ 
"factor" "%11.4g" "" 0
0.1 1 10. 0
0.1 0 10. 0
0.
}
}
TCOD
{ 836 "Fattore" 0
DATA
{ 
"factor" "%11.4g" "" 0
0.1 1 10. 0
0.1 0 10. 0
0.
}
}
TCOD
{ 850 "Frequenza dell'analisi di spostamento dell'inserto/spina" 0
DATA
{ 
"Incremento di volume massimo tra le analisi" "%5.2f" "%" 0
0.1 0 50 0
0 1 100 1
0.5
}
DATA
{ 
"Passo temporale massimo tra le analisi" "%5.2f" "s" 0
0.01 0 50 0
0 1 10000 1
0.1
}
}
TCOD
{ 851 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Esegui l'analisi di spostamento dell'inserto/spina |1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 852 "Tolleranza corrispondenza superficie" 0
DATA
{ 
"Surface Matching Tolerance" "%11.4g" "m" 1
1E-4 0 1E-2 0
1E-6 0 1E-1 0
0.
}
}
TCOD
{ 853 "Percentuale strato congelato che rende il nodo vincolato" 0
DATA
{ 
"Constrain node at frozen fraction" "%5.2f" "%" 0
25 0 95 0
0 1 99 0
1
}
}
TCOD
{ 854 "Analizza nucleo con" 0
DATA
{ 
"Analyze core using:" "|1|Tetraedri a 4 nodi (pił veloce)|0|Tetraedri a 10 nodi (pił preciso)|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 858 "Selezione risolutore matrice AMG" 0
DATA
{ 
"" "|1|Attivato[DEFAULT]|1|Disattivato|0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 900 "Tolleranza interfaccia sovrastampaggio" 0
DATA
{ 
"option" "|1|Lunghezza minima faccia[DEFAULT]|1|Lunghezza media faccia|2|Lunghezza massima faccia|3||" "" 0
1. 0 3. 0
1. 0 3. 0
0.
}
}
TCOD
{ 906 "Tipo risolutore" 0
DATA
{ 
"option" "|1|Rapida|2|Navier-Stokes[DEFAULT]|1||" "" 0
1 0 2.0 0
1 0 2.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 907 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Avanzate...|1||" "" 0
0.0 0 1 0
0.0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 909 "Metodo di soluzione temperatura interfaccia sovrastampaggio" 0
DATA
{ 
"option" "|1|Trasformazione vincolo [DEFAULT]|1|Trasformazione flusso|2||" "" 0
1. 0 2. 0
1. 0 2. 0
0.
}
}
TCOD
{ 910 "Numero di risultati intermedi nella fase di riempimento" 0
DATA
{ 
"" "%11.4g" "" 0
0.0 0 5.0 0
0.0 0 250.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 911 "Numero di passi di riavvio nella fase di riempimento" 0
DATA
{ 
"" "%11.4g" "" 0
0.0 0 5.0 0
0.0 0 250.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 912 "Numero di risultati intermedi nella fase di impaccamento" 0
DATA
{ 
"" "%11.4g" "" 0
0.0 0 5.0 0
0.0 0 250.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 913 "Numero di passi di riavvio nella fase di impaccamento" 0
DATA
{ 
"" "%11.4g" "" 0
0.0 0 5.0 0
0.0 0 250.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 914 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Avanzate...|1||" "" 0
0.0 0 1 0
0.0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 915 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Avanzate...|1||" "" 0
0.0 0 1 0
0.0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 916 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Avanzate...|1||" "" 0
0.0 0 1 0
0.0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 917 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Avanzate...|1||" "" 0
0.0 0 1 0
0.0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 918 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Avanzate...|1||" "" 0
0.0 0 1 0
0.0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 919 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Avanzate...|1||" "" 0
0.0 0 1 0
0.0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 920 "Tipo risolutore" 0
DATA
{ 
"option" "|1|Rapida[DEFAULT]|2|Navier-Stokes|1||" "" 0
1 0 2.0 0
1 0 2.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 921 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Avanzate...|1||" "" 0
0.0 0 1 0
0.0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 922 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Simula effetto inerziale|1| |0||" "" 0
0 0 1.0 0
0 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 923 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Simula effetto di gravitą|1| |0||" "" 0
0 0 1.0 0
0 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 924 "Parametri griglia differenza finita per elementi trave" 0
DATA
{ 
"Numero di laminati polimero" "%11.4g" "" 0
3. 0 25. 0
3. 0 25. 0
0.
}
DATA
{ 
"Numero di laminati della parete dello stampo" "%11.4g" "" 0
0. 0 23. 0
0. 0 23. 0
0.
}
DATA
{ 
"Rapporto spessore griglia (metallo: plastica)" "%11.4g" "" 0
0. 1 50. 0
0. 1 100. 0
0.
}
}
TCOD
{ 925 "Coefficienti di trasferimento del calore locale" 0
DATA
{ 
"Local mold surface temperature" "|1|Usa impostazione globale nelle opzioni avanzate[DEFAULT]|1|Contatto perfetto|2|Coefficienti di trasferimento del calore locale|3||" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
}
TCOD
{ 927 "Temperatura iniziale" 0
DATA
{ 
"Initial temperature" "%12.5g" "K" 1
273.15 0 473.15 0
153.15 1 773.15 1
0.
}
}
TCOD
{ 928 "Risultati intermedi" 0
DATA
{ 
"option" "|1|Nessuno|1|Scrivi a intervalli costanti[DEFAULT]|2|Scrivi in momenti specificati|3||" "" 0
1. 0 3. 0
1. 0 3. 0
0.
}
}
TCOD
{ 929 "Scrivi in momenti specificati" 1
DATA
{ 
"tempo" "%11.6g" "s" 1
0. 1 36000. 0
0. 1 360000. 0
0.
}
}
TCOD
{ 930 "Dati ripristino" 0
DATA
{ 
"option" "|1|Nessuno|1|Scrivi ogni|2||" "" 0
1. 0 2. 0
1. 0 2. 0
0.
}
}
TCOD
{ 931 "" 0
DATA
{ 
"value" "%11.4g" "hours" 0
0.3 1 20. 0
0.3 0 200. 0
0.
}
}
TCOD
{ 932 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Libera le pressioni dei nodi della parete tetraedrica accanto ai punti di iniezione|1| |0||" "" 0
0 0 1.0 0
0 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 933 "Numero di laminati attraverso il raggio della trave" 0
DATA
{ 
"n" "|1|6 laminati|6|8 laminati|8|10 laminati|10|12 laminati[DEFAULT]|12|14 laminati|14|16 laminati|16|18 laminati|18|20 laminati|20||" "" 0
6. 0 20. 0
6. 0 20. 0
0.
}
}
TCOD
{ 934 "Controllo convergenza temperatura" 0
DATA
{ 
"Limite iterazione" "%11.4g" "" 0
1.0 0 10000. 0
1.0 0 10000. 0
0.
}
DATA
{ 
"Tolleranza convergenza" "%11.4g" "" 0
0.0 1 1.0e-04 0
0.0 1 1.0e-01 0
0.
}
}
TCOD
{ 935 "Temperatura della superficie dello stampo" 0
DATA
{ 
"Mold surface temperature" "|1|Usa temperatura di superficie dello stampo nelle impostazioni di processo[DEFAULT]|1|Costante|2|Profilo|3||" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
}
TCOD
{ 936 "Controllo passo temporale" 0
DATA
{ 
"% di volume da riempire per passo temporale" "%11.4g" "%" 0
0.0 1 100. 0
0.0 1 100. 0
0.
}
DATA
{ 
"Numero di passi temporali con superficie libera" "%11.4g" "" 0
1.0 0 50. 0
1.0 0 50. 0
0.
}
}
TCOD
{ 937 "Controllo iterazione passo temporale" 0
DATA
{ 
"Limite iterazione" "%11.4g" "" 0
1.0 1 50.0 0
1.0 0 400.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Tolleranza convergenza" "%11.4g" "" 0
1.0e-05 1 0.1 0
0.0 1 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 938 "Controlli iterazione passo temporale" 0
DATA
{ 
"Limite iterazione" "%11.4g" "" 0
10.0 0 500.0 0
1.0 0 2000.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Tolleranza convergenza" "%11.4g" "" 0
1.0e-05 0 0.1 0
0.0 1 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 939 "Controllo convergenza della pressione" 0
DATA
{ 
"Limite iterazione" "%11.5g" "" 0
1.0 0 10000.0 0
0.0 1 10000.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Tolleranza convergenza" "%11.4g" "" 0
1.0e-07 0 1.0e-04 0
0.0 1 1.0e-01 0
0.
}
}
TCOD
{ 940 "Controllo convergenza della pressione" 0
DATA
{ 
"Limite iterazione" "%11.5g" "" 0
1.0 0 10000.0 0
0.0 1 10000.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Tolleranza convergenza" "%11.4g" "" 0
1.0e-07 0 1.0e-04 0
0.0 1 1.0e-01 0
0.
}
}
TCOD
{ 941 "Controllo convergenza velocitą" 0
DATA
{ 
"Limite iterazione" "%11.4g" "" 0
1.0 0 5000.0 0
1.0 0 5000.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Tolleranza convergenza" "%11.4g" "" 0
1.0e-07 0 1.0e-04 0
0.0 1 1.0e-01 0
0.
}
}
TCOD
{ 942 "Parametri risolutore" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Fase di riempimento...|1||" "" 0
1 0 1 0
1 0 1 0
0.
}
DATA
{ 
"" "|0| |1|Fase di impaccamento...|1||" "" 0
1 0 1 0
1 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 943 "Parametri risolutore" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Fase di riempimento...|1||" "" 0
1 0 1 0
1 0 1 0
0.
}
DATA
{ 
"" "|0| |1|Fase di impaccamento...|1||" "" 0
1 0 1 0
1 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 944 "Controllo convergenza temperatura" 0
DATA
{ 
"Limite iterazione" "%11.5g" "" 0
1.0 0 10000. 0
1.0 0 10000. 0
0.
}
DATA
{ 
"Tolleranza convergenza" "%11.4g" "" 0
0.0 1 1.0e-04 0
0.0 1 1.0e-01 0
0.
}
}
TCOD
{ 946 "Controllo passo temporale" 0
DATA
{ 
"Durata minima passo temporale impaccamento" "%11.4g" "s" 1
0.0 1 1. 0
0.0 1 1. 0
0.
}
DATA
{ 
"Durata massima passo temporale impaccamento" "%11.4g" "s" 1
0.0 1 2. 0
0.0 1 2. 0
0.
}
DATA
{ 
"Fattore di variazione passo temporale" "%11.4g" "" 0
0.01 1 1. 0
0.01 1 1. 0
0.
}
}
TCOD
{ 947 "Controllo iterazione passo temporale" 0
DATA
{ 
"Limite iterazione" "%11.4g" "" 0
1.0 0 50.0 0
1.0 0 400.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Tolleranza convergenza" "%11.4g" "" 0
1.0e-05 0 0.1 0
0.0 1 0.1 0
0.
}
}
TCOD
{ 948 "Controllo iterazione passo temporale" 0
DATA
{ 
"Limite iterazione" "%11.4g" "" 0
10.0 0 500.0 0
1.0 0 2000.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Tolleranza convergenza" "%11.4g" "" 0
1.0e-05 0 0.1 0
0.0 1 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 949 "Controllo convergenza della pressione" 0
DATA
{ 
"Limite iterazione" "%11.5g" "" 0
1.0 0 10000.0 0
0.0 1 10000.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Tolleranza convergenza" "%11.4g" "" 0
0.0 1 1.0e-04 0
0.0 1 1.0e-04 0
0.
}
}
TCOD
{ 950 "Controllo convergenza della pressione" 0
DATA
{ 
"Limite iterazione" "%11.5g" "" 0
1.0 0 10000.0 0
0.0 1 10000.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Tolleranza convergenza" "%11.4g" "" 0
1.0e-07 0 1.0e-04 0
0.0 1 1.0e-01 0
0.
}
}
TCOD
{ 951 "Controllo convergenza velocitą" 0
DATA
{ 
"Limite iterazione" "%11.4g" "" 0
1.0 0 5000.0 0
1.0 0 5000.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Tolleranza convergenza" "%11.4g" "" 0
1.0e-07 0 1.0e-04 0
0.0 1 1.0e-01 0
0.
}
}
TCOD
{ 952 "Controllo iterazione viscositą" 0
DATA
{ 
"Limite iterazione" "%11.4g" "" 0
1.0 1 10.0 0
1.0 0 50.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Tolleranza convergenza" "%11.4g" "" 0
1.0e-05 1 0.1 0
0.0 1 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 955 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Usa elementi WedgeGHS|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 956 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Risolutore cuneo simmetrico|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 957 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |0| Parametri risolutore...|0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 1000 "Densitą del fuso" 0
DATA
{ 
"rhom" "%11.5g" "kg/m^3" 1
500. 0 1500. 0
0. 1 10000. 1
0.
}
}
TCOD
{ 1001 "Densitą del solido" 0
DATA
{ 
"rhos" "%11.5g" "kg/m^3" 1
500. 0 1500. 0
0. 1 10000. 1
0.
}
}
TCOD
{ 1004 "Coefficienti del modello pvT Tait modificato a 2 domini" 0
DATA
{ 
"b5" "%12.5g" "K" 0
300. 0 700. 0
0. 1 1000. 1
0.
}
DATA
{ 
"b6" "%11.4g" "K/Pa" 0
1.0e-09 0 5.0e-07 0
0. 0 5.0e-05 1
0.
}
DATA
{ 
"b1m" "%11.4g" "m^3/kg" 0
2.0e-04 0 2.0e-03 0
2.0e-06 1 2.0e-01 1
0.
}
DATA
{ 
"b2m" "%11.4g" "m^3/kg-K" 0
1.0e-07 0 1.0e-06 0
1.0e-09 1 1.0e-04 1
0.
}
DATA
{ 
"b3m" "%11.6g" "Pa" 0
5.0e+07 0 5.0e+08 0
5.0e+05 1 5.0e+10 1
0.
}
DATA
{ 
"b4m" "%11.4g" "1/K" 0
1.0e-05 0 1.0e-02 0
1.0e-07 1 1.0e+00 1
0.
}
DATA
{ 
"b1s" "%11.4g" "m^3/kg" 0
2.0e-04 0 2.0e-03 0
2.0e-06 1 2.0e-01 1
0.
}
DATA
{ 
"b2s" "%11.4g" "m^3/kg-K" 0
1.0e-07 0 1.0e-06 0
1.0e-09 1 1.0e-04 1
0.
}
DATA
{ 
"b3s" "%11.6g" "Pa" 0
5.0e+07 0 5.0e+08 0
5.0e+05 1 5.0e+10 1
0.
}
DATA
{ 
"b4s" "%11.4g" "1/K" 0
1.0e-05 0 1.0e-02 0
1.0e-07 1 1.0e+00 1
0.
}
DATA
{ 
"b7" "%11.4g" "m^3/kg" 0
0. 0 1.0e-03 0
0. 0 1.0e-01 1
0.
}
DATA
{ 
"b8" "%11.4g" "1/K" 0
0. 0 5.0e-01 0
0. 0 5.0e+01 1
0.
}
DATA
{ 
"b9" "%11.4g" "1/Pa" 0
0. 0 1.0e-07 0
0. 0 1.0e-05 1
0.
}
TCUI { "RIGHT" "plotGrafico dati pvT..." }
}
TCOD
{ 1010 "Data ultima modifica" 0
}
TCOD
{ 1011 "Origine" 0
}
TCOD
{ 1012 "Metodo" 0
}
TCOD
{ 1013 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Informazioni prova...|1||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 1014 "Commenti" 0
}
TCOD
{ 1015 "Data della prova" 0
}
TCOD
{ 1025 "Modello pvT Tait modificato a 2 domini per lo stato non reticolato" 0
DATA
{ 
"b5" "%12.5g" "K" 0
300. 0 700. 0
0. 1 1000. 1
0.
}
DATA
{ 
"b6" "%11.4g" "K/Pa" 0
1.0e-09 0 5.0e-07 0
0. 0 5.0e-05 1
0.
}
DATA
{ 
"b1m" "%11.4g" "m^3/kg" 0
2.0e-04 0 2.0e-03 0
2.0e-06 1 2.0e-01 1
0.
}
DATA
{ 
"b2m" "%11.4g" "m^3/kg-K" 0
1.0e-07 0 1.0e-06 0
1.0e-09 1 1.0e-04 1
0.
}
DATA
{ 
"b3m" "%11.6g" "Pa" 0
5.0e+07 0 5.0e+08 0
5.0e+05 1 5.0e+10 1
0.
}
DATA
{ 
"b4m" "%11.4g" "1/K" 0
1.0e-05 0 1.0e-02 0
1.0e-07 1 1.0e+00 1
0.
}
DATA
{ 
"b1s" "%11.4g" "m^3/kg" 0
2.0e-04 0 2.0e-03 0
2.0e-06 1 2.0e-01 1
0.
}
DATA
{ 
"b2s" "%11.4g" "m^3/kg-K" 0
1.0e-07 0 1.0e-06 0
1.0e-09 1 1.0e-04 1
0.
}
DATA
{ 
"b3s" "%11.6g" "Pa" 0
5.0e+07 0 5.0e+08 0
5.0e+05 1 5.0e+10 1
0.
}
DATA
{ 
"b4s" "%11.4g" "1/K" 0
1.0e-05 0 1.0e-02 0
1.0e-07 1 1.0e+00 1
0.
}
TCUI { "RIGHT" "plotGrafico dati pvT..." }
}
TCOD
{ 1026 "Modello pvT Tait modificato a 2 domini per lo stato reticolato" 0
DATA
{ 
"b5" "%12.5g" "K" 0
300. 0 700. 0
0. 1 1000. 1
0.
}
DATA
{ 
"b6" "%11.4g" "K/Pa" 0
1.0e-09 0 5.0e-07 0
0. 0 5.0e-05 1
0.
}
DATA
{ 
"b1m" "%11.4g" "m^3/kg" 0
2.0e-04 0 2.0e-03 0
2.0e-06 1 2.0e-01 1
0.
}
DATA
{ 
"b2m" "%11.4g" "m^3/kg-K" 0
1.0e-07 0 1.0e-06 0
1.0e-09 1 1.0e-04 1
0.
}
DATA
{ 
"b3m" "%11.6g" "Pa" 0
5.0e+07 0 5.0e+08 0
5.0e+05 1 5.0e+10 1
0.
}
DATA
{ 
"b4m" "%11.4g" "1/K" 0
1.0e-05 0 1.0e-02 0
1.0e-07 1 1.0e+00 1
0.
}
DATA
{ 
"b1s" "%11.4g" "m^3/kg" 0
2.0e-04 0 2.0e-03 0
2.0e-06 1 2.0e-01 1
0.
}
DATA
{ 
"b2s" "%11.4g" "m^3/kg-K" 0
1.0e-07 0 1.0e-06 0
1.0e-09 1 1.0e-04 1
0.
}
DATA
{ 
"b3s" "%11.6g" "Pa" 0
5.0e+07 0 5.0e+08 0
5.0e+05 1 5.0e+10 1
0.
}
DATA
{ 
"b4s" "%11.4g" "1/K" 0
1.0e-05 0 1.0e-02 0
1.0e-07 1 1.0e+00 1
0.
}
TCUI { "RIGHT" "plotGrafico dati pvT..." }
}
TCOD
{ 1043 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Nessuno spostamento|0| |1||" "" 0
0. 0 2. 0
0. 0 2. 0
0.
}
}
TCOD
{ 1044 "" 0
DATA
{ 
"Shift%" "%11.4g" "%" 0
0. 0 100. 0
0. 0 100. 0
0.
}
}
TCOD
{ 1140 "Dati di calore specifico" 1
DATA
{ 
"Temperatura (T)" "%12.5g" "K" 1
300. 0 700. 0
243.15 1 1000. 1
0.
}
DATA
{ 
"Calore specifico (Cp)" "%11.5g" "J/kg-K" 1
800. 0 4000. 0
0. 1 100000. 1
0.
}
DATA
{ 
"Velocitą riscaldamento/raffreddamento" "%11.4g" "K/s" 1
-2. 0 2. 0
-100. 0 100. 0
0.
}
TCUI { "RIGHT" "plotGrafico dati calore specifico..." }
}
TCOD
{ 1141 "Data ultima modifica" 0
}
TCOD
{ 1142 "Origine" 0
}
TCOD
{ 1143 "Metodo" 0
}
TCOD
{ 1144 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Informazioni prova...|1||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 1145 "Commenti" 0
}
TCOD
{ 1146 "Data della prova" 0
}
TCOD
{ 1240 "Dati di conduttivitą termica" 1
DATA
{ 
"Temperatura (T)" "%12.5g" "K" 1
300. 0 700. 0
243.15 1 1000. 1
0.
}
DATA
{ 
"Conduttivitą termica (k)" "%11.4g" "W/m-K" 1
0.1 0 0.7 0
0. 1 30. 1
0.
}
DATA
{ 
"Velocitą riscaldamento/raffreddamento" "%11.4g" "K/s" 1
-2. 0 2. 0
-100. 0 100. 0
0.
}
TCUI { "RIGHT" "plotGrafico dati conduttivitą termica..." }
}
TCOD
{ 1241 "Data ultima modifica" 0
}
TCOD
{ 1242 "Origine" 0
}
TCOD
{ 1243 "Metodo" 0
}
TCOD
{ 1244 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Informazioni prova...|1||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 1245 "Commenti" 0
}
TCOD
{ 1246 "Data della prova" 0
}
TCOD
{ 1310 "Viscositą" 0
DATA
{ 
"Modello di viscositą di default" "|1|Cross/WLF|1|Secondo ordine|2|Modello a matrice|3||" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
TCUI { "RIGHT" "plotGrafico viscositą" }
}
TCOD
{ 1313 "Modello di viscositą Cross-WLF" 0
DATA
{ 
"n" "%11.4g" "" 0
0.05 0 1. 0
0. 1 1. 0
0.
}
DATA
{ 
"Tau*" "%11.6g" "Pa" 0
10. 0 1.0e+07 0
0. 1 1.0e+09 1
0.
}
DATA
{ 
"D1" "%11.6g" "Pa-s" 0
0. 1 1.0e+38 0
0. 1 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"D2" "%11.5g" "K" 0
100. 0 650. 0
0. 1 1000. 1
0.
}
DATA
{ 
"D3" "%11.4g" "K/Pa" 0
0. 0 1.0e-07 0
0. 0 1.0e-05 1
0.
}
DATA
{ 
"A1" "%11.5g" "" 0
1. 0 400. 0
0. 1 40000. 1
0.
}
DATA
{ 
"A2~" "%12.5g" "K" 0
10. 0 200. 0
0. 1 20000. 1
0.
}
TCUI { "RIGHT" "plotGrafico viscositą" }
}
TCOD
{ 1314 "Data ultima modifica" 0
}
TCOD
{ 1315 "Origine" 0
}
TCOD
{ 1316 "Metodo" 0
}
TCOD
{ 1317 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Informazioni prova...|1||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 1319 "Commenti" 0
}
TCOD
{ 1320 "Data della prova" 0
}
TCOD
{ 1325 "Modello di viscositą di secondo ordine Moldflow" 0
DATA
{ 
"A" "%17.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"B" "%17.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"C" "%17.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"D" "%17.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"E" "%17.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"F" "%17.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Velocitą minima di deformazione tangenziale" "%12.6g" "1/s" 1
0.0 0 1.0e+10 0
0.0 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Velocitą massima di deformazione tangenziale" "%12.6g" "1/s" 1
0.0 0 1.0e+10 0
0.0 0 1.0e+38 0
0.
}
TCUI { "RIGHT" "plotGrafico viscositą" }
}
TCOD
{ 1328 "Indice di viscositą Moldflow" 0
}
TCOD
{ 1330 "Indice di fluiditą (MFI)" 0
DATA
{ 
"Temperatura" "%11.4g" "C" 0
27. 0 454.0 0
0.0 1 454.0 1
0.
}
DATA
{ 
"Carica" "%12.6g" "Kg" 0
0.1 0 35. 0
0. 1 100. 1
0.
}
DATA
{ 
"Grado di fluiditą misurato" "%12.6g" "g/10min" 0
0.05 0 300. 0
0. 1 1000. 1
0.
}
}
TCOD
{ 1331 "Data ultima modifica" 0
}
TCOD
{ 1332 "Origine" 0
}
TCOD
{ 1333 "Metodo" 0
}
TCOD
{ 1334 "Commenti" 0
}
TCOD
{ 1335 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Informazioni prova...|1||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 1336 "Data della prova" 0
}
TCOD
{ 1352 "Modello di viscositą reattivo" 0
DATA
{ 
"n" "%11.4g" "" 0
0.05 0 1. 0
0. 1 1. 0
0.
}
DATA
{ 
"Tau*" "%12.6g" "Pa" 0
10. 0 1.0e+38 0
0. 1 1.0e+38 1
0.
}
DATA
{ 
"B" "%12.6g" "Pa-s" 0
0. 1 1.0e+38 0
0. 1 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Tb" "%12.6g" "K" 0
500. 0 1.0e+05 0
0. 1 1.0e+07 1
0.
}
DATA
{ 
"c1" "%11.4g" "" 0
0. 0 10. 0
0. 0 1000. 1
0.
}
DATA
{ 
"c2" "%11.4g" "" 0
-10. 0 10. 0
-100. 0 1000. 1
0.
}
TCUI { "RIGHT" "plotGrafico viscositą" }
}
TCOD
{ 1353 "Modello di viscositą di default" 0
DATA
{ 
"Modello di viscositą di default" "|1|Herschel-Bulkley-WLF|1|Reattivo|2||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
TCUI { "RIGHT" "plotGrafico viscositą" }
}
TCOD
{ 1354 "Modello di viscositą Herschel-Bulkley-WLF" 0
DATA
{ 
"Koo" "%12.6g" "Pa-s^n" 0
10. 0 1.0e+38 0
0. 1 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"n" "%11.4g" "" 0
0. 0 1. 0
0. 1 1. 0
0.
}
DATA
{ 
"(TAU)yo" "%12.6g" "Pa" 0
1.0e-05 0 1.0e+38 0
0. 1 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Ty" "%12.5g" "K" 0
0. 0 1.0e+05 0
0. 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"C1" "%11.6g" "" 0
0. 0 100. 0
0. 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"C2" "%11.6g" "" 0
-100. 0 100. 0
-100. 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Ca" "%11.6g" "" 0
0. 0 200. 0
0. 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Cb" "%11.6g" "" 0
0. 0 200. 0
0. 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Tg" "%12.6g" "K" 0
200. 0 1000. 0
0. 1 1.0e+38 0
0.
}
TCUI { "RIGHT" "plotGrafico viscositą" }
}
TCOD
{ 1355 "Modello di viscositą di default" 0
DATA
{ 
"Modello di viscositą di default" "|1|Herschel-Bulkley-WLF|1|Reattivo|2|Sottoriempimento[DEFAULT]|3||" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
TCUI { "RIGHT" "plotGrafico viscositą" }
}
TCOD
{ 1356 "Modello di viscositą sottoriempimento" 0
DATA
{ 
"Koo" "%12.6g" "Pa-s^n" 0
10. 0 1.0e+38 0
0. 1 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"n" "%11.4g" "" 0
0. 0 1. 0
0. 1 1. 0
0.
}
DATA
{ 
"(TAU)yo" "%12.6g" "Pa" 0
1.0e-05 0 1.0e+38 0
0. 1 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Ty" "%12.6g" "K" 0
0. 0 1.0e+05 0
0. 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"C1" "%11.6g" "" 0
0. 0 100. 0
0. 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"C2" "%11.6g" "" 0
0. 0 100. 0
0. 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Ca" "%11.6g" "" 0
0. 0 200. 0
0. 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Cb" "%11.6g" "" 0
0. 0 200. 0
0. 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Tg" "%12.6g" "K" 0
200. 0 1000. 0
0. 1 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"A" "%11.6g" "" 0
0. 0 1000. 0
0. 0 1.0e+07 0
0.
}
DATA
{ 
"B" "%11.6g" "" 0
0. 0 1000. 0
0. 0 1.0e+07 0
0.
}
TCUI { "RIGHT" "plotGrafico viscositą" }
}
TCOD
{ 1360 "Coefficienti di Bagley" 0
DATA
{ 
"c1" "%11.4g" "Pa^(1-c2)" 0
0. 0 100. 0
0. 0 1000. 1
0.
}
DATA
{ 
"c2" "%11.4g" "" 0
1. 0 3. 0
0. 0 10. 1
0.
}
}
TCOD
{ 1361 "Viscositą estensionale" 0
DATA
{ 
"A1" "%11.4g" "" 0
0. 0 100. 0
0. 0 1000. 1
0.
}
DATA
{ 
"A2" "%11.4g" "" 0
1. 0 3. 0
0. 0 10. 1
0.
}
DATA
{ 
"A3" "%11.4g" "" 0
1. 0 3. 0
0. 0 10. 1
0.
}
DATA
{ 
"A4" "%11.4g" "" 0
1. 0 3. 0
0. 0 10. 1
0.
}
}
TCOD
{ 1370 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Informazioni prova...|1||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 1371 "Origine" 0
}
TCOD
{ 1372 "Data ultima modifica" 0
}
TCOD
{ 1373 "Data della prova" 0
}
TCOD
{ 1374 "Metodo" 0
}
TCOD
{ 1375 "Commenti" 0
}
TCOD
{ 1380 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Informazioni prova...|1||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 1381 "Origine" 0
}
TCOD
{ 1382 "Data ultima modifica" 0
}
TCOD
{ 1383 "Data della prova" 0
}
TCOD
{ 1384 "Metodo" 0
}
TCOD
{ 1385 "Commenti" 0
}
TCOD
{ 1390 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Informazioni prova...|1||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 1391 "Origine" 0
}
TCOD
{ 1392 "Data ultima modifica" 0
}
TCOD
{ 1393 "Data della prova" 0
}
TCOD
{ 1394 "Metodo" 0
}
TCOD
{ 1395 "Commenti" 0
}
TCOD
{ 1400 "Cinetiche di ordine n" 0
DATA
{ 
"H" "%12.6g" "J/kg" 1
1.0e+03 0 1.0e+05 0
0. 0 1.0e+07 1
0.
}
DATA
{ 
"B1" "%12.6g" "s" 0
0. 0 1.0e+15 0
0. 0 1.0e+38 1
0.
}
DATA
{ 
"B2" "%12.6g" "K" 0
0. 0 1.0e+15 0
0. 0 1.0e+38 1
0.
}
DATA
{ 
"m" "%11.4g" "" 0
1.0e-03 0 2. 0
0. 0 100. 1
0.
}
DATA
{ 
"n" "%11.4g" "" 0
1.0e-03 0 2. 0
0. 0 100. 1
0.
}
DATA
{ 
"A1" "%12.5g" "1/s" 0
0. 0 1.0e+38 0
0. 0 1.0e+38 1
0.
}
DATA
{ 
"A2" "%12.5g" "1/s" 0
0. 0 1.0e+38 0
0. 0 1.0e+38 1
0.
}
DATA
{ 
"E1" "%12.6g" "K" 0
0. 0 1.e+06 0
0. 0 1.e+08 1
0.
}
DATA
{ 
"E2" "%12.6g" "K" 0
0. 0 1.e+06 0
0. 0 1.e+08 1
0.
}
}
TCOD
{ 1404 "Modello di tensione superficie dinamica" 0
DATA
{ 
"SigmaO" "%12.6g" "N/m" 0
0. 0 1.0e+07 0
0. 0 1.0e+07 0
0.
}
DATA
{ 
"A~" "%12.6g" "1/K" 0
-1.0e+07 0 1.0e+07 0
-1.0e+07 0 1.0e+07 0
0.
}
DATA
{ 
"ThetaA" "%12.6g" "rad" 0
0. 0 1.0e+07 0
0. 0 1.0e+07 0
0.
}
DATA
{ 
"ThetaB" "%12.6g" "rad/K" 0
-1.0e+07 0 1.0e+07 0
-1.0e+07 0 1.0e+07 0
0.
}
DATA
{ 
"ThetaC" "%12.6g" "rad/K^2" 0
-1.0e+07 0 1.0e+07 0
-1.0e+07 0 1.0e+07 0
0.
}
DATA
{ 
"Theta0" "%12.6g" "rad" 0
0. 0 1.0e+07 0
0. 0 1.0e+07 0
0.
}
DATA
{ 
"M" "%12.6g" "" 0
0. 0 1.0e+07 0
0. 0 1.0e+07 0
0.
}
}
TCOD
{ 1406 "Proprietą tensione superficie" 0
DATA
{ 
"Option" "|1|Usa valori nelle proprietą del materiale[DEFAULT]|0|Specificata|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 1410 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Informazioni prova...|1||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 1411 "Origine" 0
}
TCOD
{ 1412 "Data ultima modifica" 0
}
TCOD
{ 1413 "Data della prova" 0
}
TCOD
{ 1414 "Metodo" 0
}
TCOD
{ 1415 "Commenti" 0
}
TCOD
{ 1502 "Conversione congelamento" 0
DATA
{ 
"alphagel" "%11.4g" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 0
0.
}
}
TCOD
{ 1503 "Conversione congelamento" 0
DATA
{ 
"alphagel" "%11.4g" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 0
0.
}
}
TCOD
{ 1504 "Temperatura di estrazione" 0
DATA
{ 
"Teject" "%12.5g" "K" 1
300. 0 700. 0
173.15 1 773.15 1
0.
}
}
TCOD
{ 1505 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Informazioni prova...|1||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 1506 "Conversione estrazione" 0
DATA
{ 
"Ceject" "%11.4g" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 0
0.
}
}
TCOD
{ 1507 "Data ultima modifica" 0
}
TCOD
{ 1508 "Origine" 0
}
TCOD
{ 1509 "Metodo" 0
}
TCOD
{ 1510 "Commenti" 0
}
TCOD
{ 1511 "Data della prova" 0
}
TCOD
{ 1550 "Temperatura di transizione" 0
DATA
{ 
"Ttrans" "%12.5g" "K" 1
300. 0 700. 0
153.15 1 773.15 1
0.
}
}
TCOD
{ 1551 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Informazioni prova...|1||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 1553 "Temperatura di non flusso" 0
DATA
{ 
"Ttrans" "%12.5g" "K" 1
300. 0 700. 0
0. 1 1000. 1
0.
}
}
TCOD
{ 1555 "Data ultima modifica" 0
}
TCOD
{ 1556 "Origine" 0
}
TCOD
{ 1557 "Metodo" 0
}
TCOD
{ 1558 "Commenti" 0
}
TCOD
{ 1559 "Data della prova" 0
}
TCOD
{ 1600 "Dati sulle proprietą meccaniche della matrice" 0
DATA
{ 
"Modulo elastico, prima direzione principale (E1)" "%17.6g" "Pa" 1
1.0e+08 0 3.0e+10 0
0.0 1 3.0e+12 1
0.
}
DATA
{ 
"Modulo elastico, seconda direzione principale (E2)" "%17.6g" "Pa" 1
1.0e+08 0 3.0e+10 0
0.0 1 3.0e+12 1
0.
}
DATA
{ 
"Coefficiente di Poisson (v12)" "%11.4g" "" 0
0.3 0 0.6 0
0. 0 1. 1
0.
}
DATA
{ 
"Modulo a taglio (G12)" "%17.6g" "Pa" 1
3.0e+07 0 1.0e+10 0
0.0 1 1.0e+12 1
0.
}
}
TCOD
{ 1602 "Dati delle proprietą meccaniche" 0
DATA
{ 
"Modulo elastico, prima direzione principale (E1)" "%17.6g" "Pa" 1
1.0e+08 0 3.0e+10 0
0.0 1 3.0e+12 1
0.
}
DATA
{ 
"Modulo elastico, seconda direzione principale (E2)" "%17.6g" "Pa" 1
1.0e+08 0 3.0e+10 0
0.0 1 3.0e+12 1
0.
}
DATA
{ 
"Coefficiente di Poisson (v12)" "%11.4g" "" 0
0.3 0 0.6 0
0. 0 1. 1
0.
}
DATA
{ 
"Coefficiente di Poisson (v23)" "%11.4g" "" 0
0.3 0 0.6 0
0. 0 1. 1
0.
}
DATA
{ 
"Modulo a taglio (G12)" "%17.6g" "Pa" 1
3.0e+07 0 1.0e+10 0
0.0 1 1.0e+12 1
0.
}
}
TCOD
{ 1621 "Dati delle proprietą meccaniche" 0
DATA
{ 
"Modulo elastico, prima direzione principale (E1)" "%17.6g" "Pa" 1
1.0e+08 0 3.0e+10 0
0.0 1 3.0e+12 1
0.
}
DATA
{ 
"Modulo elastico, seconda direzione principale (E2)" "%17.6g" "Pa" 1
1.0e+08 0 3.0e+10 0
0.0 1 3.0e+12 1
0.
}
DATA
{ 
"Coefficiente di Poisson (v12)" "%11.4g" "" 0
0.3 0 0.6 0
0. 0 1. 1
0.
}
DATA
{ 
"Coefficiente di Poisson (v23)" "%11.4g" "" 0
0.3 0 0.6 0
0. 0 1. 1
0.
}
DATA
{ 
"Modulo a taglio (G12)" "%17.6g" "Pa" 1
3.0e+07 0 1.0e+10 0
0.0 1 1.0e+12 1
0.
}
}
TCOD
{ 1624 "Dati sforzo deformazione tabulati" 1
DATA
{ 
"T" "%12.5g" "K" 1
273.15 0 973.15 0
0. 1 1000. 1
0.
}
DATA
{ 
"Sforzo" "%17.6g" "Pa" 1
-1.0e+15 0 1.0e+15 0
-1.0e+15 0 1.0e+15 0
0.
}
DATA
{ 
"Deformazione" "%11.4g" "%" 0
-1.0 0 1.0 0
-1.0 0 1.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Modo" "%11d" "" 0
1. 0 2. 0
1. 0 2. 0
0.
}
DATA
{ 
"Deformazione-velocitą" "%17.6f" "1/s" 1
1.0e-01 0 1.0e+03 0
1.0e-03 1 1.0e+05 1
0.
}
}
TCOD
{ 1630 "Carico di snervamento" 0
DATA
{ 
"Yield stress" "%17.6g" "Pa" 1
0 0 1e+049 0
0 1 1e+049 0
0.
}
}
TCOD
{ 1632 "Allungamento a rottura" 0
DATA
{ 
"Strain-break" "%11.4g" "%" 0
0. 0 1000. 1
0. 1 1000. 1
0.
}
}
TCOD
{ 1633 "Origine dati" 0
}
TCOD
{ 1640 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Specifica curva sforzo-deformazione isocrona...|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 1641 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Diverse seconde proprietą principali (trasversalmente isotropa)|1| |0||" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 0
0.
}
}
TCOD
{ 1642 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Diverse proprietą di compressione|1| |0||" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 0
0.
}
}
TCOD
{ 1643 "Dati della curva sforzo-deformazione a trazione (prima direzione principale)" 1
DATA
{ 
"Sforzo" "%17.6g" "Pa" 1
0 0 1.0e+38 0
0 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Deformazione" "%11.4g" "" 0
0 0 1.0 0
0 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 1644 "Prima curva principale sforzo-deformazione a trazione (o isotropa)" 0
DATA
{ 
"Tipo di curva" "|1|Multi-lineare[DEFAULT]|1|Curvilinea con continuitą di pendenza al limite elastico|2|Curvilinea senza continuitą di pendenza al limite elastico|3||" "" 0
1. 0 3. 0
1. 0 3. 0
0.
}
DATA
{ 
"Deformazione a rottura" "%11.4g" "" 0
0 0 5.0 0
0 0 5.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 1647 "Dati della curva sforzo-deformazione (seconda direzione principale)" 1
DATA
{ 
"Sforzo" "%12.6g" "Pa" 1
0 0 1.0e+49 0
0 0 1.0e+49 0
0.
}
DATA
{ 
"Deformazione" "%11.4g" "" 0
0 0 1.0 0
0 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 1648 "Prima curva principale sforzo-deformazione a compressione" 0
DATA
{ 
"Tipo di curva" "|1|Multi-lineare[DEFAULT]|1|Curvilinea con continuitą di pendenza al limite elastico|2|Curvilinea senza continuitą di pendenza al limite elastico|3||" "" 0
1. 0 3. 0
1. 0 3. 0
0.
}
DATA
{ 
"Deformazione a rottura" "%11.4g" "" 0
0 0 5.0 0
0 0 5.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 1651 "Dati della curva sforzo-deformazione a compressione (prima direzione principale)" 1
DATA
{ 
"Sforzo" "%12.6g" "Pa" 1
0 0 1.0e+49 0
0 0 1.0e+49 0
0.
}
DATA
{ 
"Deformazione" "%11.4g" "" 0
0 0 1.0 0
0 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 1652 "Seconda curva sforzo-deformazione principale a trazione" 0
DATA
{ 
"Tipo di curva" "|1|Multi-lineare[DEFAULT]|1|Curvilinea con continuitą di pendenza al limite elastico|2|Curvilinea senza continuitą di pendenza al limite elastico|3||" "" 0
1. 0 3. 0
1. 0 3. 0
0.
}
DATA
{ 
"Deformazione a rottura" "%11.4g" "" 0
0 0 5.0 0
0 0 5.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 1655 "Dati della curva sforzo-deformazione a compressione (seconda direzione principale)" 1
DATA
{ 
"Sforzo" "%12.6g" "Pa" 1
0 0 1.0e+49 0
0 0 1.0e+49 0
0.
}
DATA
{ 
"Deformazione" "%11.4g" "" 0
0 0 1.0 0
0 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 1656 "Seconda curva sforzo-deformazione principale a compressione" 0
DATA
{ 
"Tipo di curva" "|1|Multi-lineare[DEFAULT]|1|Curvilinea con continuitą di pendenza al limite elastico|2|Curvilinea senza continuitą di pendenza al limite elastico|3||" "" 0
1. 0 3. 0
1. 0 3. 0
0.
}
DATA
{ 
"Deformazione a rottura" "%11.4g" "" 0
0 0 5.0 0
0 0 5.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 1673 "Data ultima modifica" 0
}
TCOD
{ 1674 "Origine" 0
}
TCOD
{ 1675 "Metodo" 0
}
TCOD
{ 1676 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Informazioni prova...|1||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 1677 "Commenti" 0
}
TCOD
{ 1678 "Data della prova" 0
}
TCOD
{ 1682 "" 0
DATA
{ 
"" "|1|Non usare le proprietą della matrice[DEFAULT]|0|Usa proprietą matrice 7|2||" "" 0
0 0 2 0
0 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 1683 "Data ultima modifica" 0
}
TCOD
{ 1684 "Origine" 0
}
TCOD
{ 1685 "Metodo" 0
}
TCOD
{ 1686 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Informazioni prova...|1||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 1687 "Commenti" 0
}
TCOD
{ 1688 "Data della prova" 0
}
TCOD
{ 1690 "Proprietą ortotrope" 0
DATA
{ 
"E1" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+08 0 3.0e+10 0
0.0 1 3.0e+12 1
0.
}
DATA
{ 
"E2" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+08 0 3.0e+10 0
0.0 1 3.0e+12 1
0.
}
DATA
{ 
"E3" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+08 0 3.0e+10 0
0.0 1 3.0e+12 1
0.
}
DATA
{ 
"v12" "%11.4g" "" 0
0.3 0 0.6 0
0. 1 1. 1
0.
}
DATA
{ 
"v23" "%11.4g" "" 0
0.3 0 0.6 0
0. 1 1. 1
0.
}
DATA
{ 
"v13" "%11.4g" "" 0
0.3 0 0.6 0
0. 1 1. 1
0.
}
DATA
{ 
"G12" "%12.6g" "Pa" 1
3.0e+07 0 1.0e+10 0
0.0 1 1.0e+12 1
0.
}
DATA
{ 
"G23" "%12.6g" "Pa" 1
3.0e+07 0 1.0e+10 0
0.0 1 1.0e+12 1
0.
}
DATA
{ 
"G13" "%12.6g" "Pa" 1
3.0e+07 0 1.0e+10 0
0.0 1 1.0e+12 1
0.
}
DATA
{ 
"Alpha1" "%11.4g" "1/K" 1
-8.0e-06 0 3.0e-04 0
-1.0e-04 1 3.0e-02 1
0.
}
DATA
{ 
"Alpha2" "%11.4g" "1/K" 1
-8.0e-06 0 3.0e-04 0
-1.0e-04 1 3.0e-02 1
0.
}
DATA
{ 
"Alpha3" "%11.4g" "1/K" 1
-8.0e-06 0 3.0e-04 0
-1.0e-04 1 3.0e-02 1
0.
}
}
TCOD
{ 1692 "Primo asse principale" 0
DATA
{ 
"Vx" "%9.6f" "" 0
-1.0 0 1.0 0
-1.0 0 1.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Vy" "%9.6f" "" 0
-1.0 0 1.0 0
-1.0 0 1.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Vz" "%9.6f" "" 0
-1.0 0 1.0 0
-1.0 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 1693 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Specifica...|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 1694 "Secondo asse principale" 0
DATA
{ 
"Vx" "%9.6f" "" 0
-1.0 0 1.0 0
-1.0 0 1.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Vy" "%9.6f" "" 0
-1.0 0 1.0 0
-1.0 0 1.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Vz" "%9.6f" "" 0
-1.0 0 1.0 0
-1.0 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 1695 "Deformazioni iniziali" 0
DATA
{ 
"" "|1|Default (deformazioni termiche)[DEFAULT]|1|Specificata|2||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 1696 "Proprietą meccaniche anisotrope" 0
DATA
{ 
"D1111" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+08 0 3.0e+10 0
0.0 1 3.0e+12 1
0.
}
DATA
{ 
"D1122" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+08 0 3.0e+10 0
0.0 1 3.0e+12 1
0.
}
DATA
{ 
"D1133" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+08 0 3.0e+10 0
0.0 1 3.0e+12 1
0.
}
DATA
{ 
"D1112" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+08 0 3.0e+10 0
0.0 0 3.0e+12 1
0.
}
DATA
{ 
"D1113" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+08 0 3.0e+10 0
0.0 0 3.0e+12 1
0.
}
DATA
{ 
"D1123" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+08 0 3.0e+10 0
0.0 0 3.0e+12 1
0.
}
DATA
{ 
"D2222" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+08 0 3.0e+10 0
0.0 1 3.0e+12 1
0.
}
DATA
{ 
"D2233" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+08 0 3.0e+10 0
0.0 1 3.0e+12 1
0.
}
DATA
{ 
"D2212" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+08 0 3.0e+10 0
0.0 0 3.0e+12 1
0.
}
DATA
{ 
"D2213" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+08 0 3.0e+10 0
0.0 0 3.0e+12 1
0.
}
DATA
{ 
"D2223" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+08 0 3.0e+10 0
0.0 0 3.0e+12 1
0.
}
DATA
{ 
"D3333" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+08 0 3.0e+10 0
0.0 1 3.0e+12 1
0.
}
DATA
{ 
"D3312" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+08 0 3.0e+10 0
0.0 0 3.0e+12 1
0.
}
DATA
{ 
"D3313" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+08 0 3.0e+10 0
0.0 0 3.0e+12 1
0.
}
DATA
{ 
"D3323" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+08 0 3.0e+10 0
0.0 0 3.0e+12 1
0.
}
DATA
{ 
"D1212" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+08 0 3.0e+10 0
0.0 1 3.0e+12 1
0.
}
DATA
{ 
"D1213" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+08 0 3.0e+10 0
0.0 0 3.0e+12 1
0.
}
DATA
{ 
"D1223" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+08 0 3.0e+10 0
0.0 0 3.0e+12 1
0.
}
DATA
{ 
"D1313" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+08 0 3.0e+10 0
0.0 1 3.0e+12 1
0.
}
DATA
{ 
"D1323" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+08 0 3.0e+10 0
0.0 0 3.0e+12 1
0.
}
DATA
{ 
"D2323" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+08 0 3.0e+10 0
0.0 1 3.0e+12 1
0.
}
DATA
{ 
"Alpha11" "%11.4g" "1/K" 1
-8.0e-06 0 3.0e-04 0
-1.0e-04 1 3.0e-02 1
0.
}
DATA
{ 
"Alpha22" "%11.4g" "1/K" 1
-8.0e-06 0 3.0e-04 0
-1.0e-04 1 3.0e-02 1
0.
}
DATA
{ 
"Alpha33" "%11.4g" "1/K" 1
-8.0e-06 0 3.0e-04 0
-1.0e-04 1 3.0e-02 1
0.
}
DATA
{ 
"Alpha12" "%11.4g" "1/K" 1
-8.0e-06 0 3.0e-04 0
-1.0e-04 1 3.0e-02 1
0.
}
DATA
{ 
"Alpha23" "%11.4g" "1/K" 1
-8.0e-06 0 3.0e-04 0
-1.0e-04 1 3.0e-02 1
0.
}
DATA
{ 
"Alpha13" "%11.4g" "1/K" 1
-8.0e-06 0 3.0e-04 0
-1.0e-04 1 3.0e-02 1
0.
}
}
TCOD
{ 1697 "Primo asse locale" 0
DATA
{ 
"Vx" "%9.6f" "" 0
-1.0 0 1.0 0
-1.0 0 1.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Vy" "%9.6f" "" 0
-1.0 0 1.0 0
-1.0 0 1.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Vz" "%9.6f" "" 0
-1.0 0 1.0 0
-1.0 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 1698 "Secondo asse locale" 0
DATA
{ 
"Vx" "%9.6f" "" 0
-1.0 0 1.0 0
-1.0 0 1.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Vy" "%9.6f" "" 0
-1.0 0 1.0 0
-1.0 0 1.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Vz" "%9.6f" "" 0
-1.0 0 1.0 0
-1.0 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 1699 "Deformazioni iniziali (sistema di assi locali)" 0
DATA
{ 
"Epsilon11" "%9.6f" "" 0
-1.0e+00 0 1.0e+00 0
-1.0e+01 0 1.0e+01 0
0.
}
DATA
{ 
"Epsilon22" "%9.6f" "" 0
-1.0e+00 0 1.0e+00 0
-1.0e+01 0 1.0e+01 0
0.
}
DATA
{ 
"Epsilon33" "%9.6f" "" 0
-1.0e+00 0 1.0e+00 0
-1.0e+01 0 1.0e+01 0
0.
}
DATA
{ 
"Epsilon12" "%9.6f" "" 0
-1.0e+00 0 1.0e+00 0
-1.0e+01 0 1.0e+01 0
0.
}
DATA
{ 
"Epsilon23" "%9.6f" "" 0
-1.0e+00 0 1.0e+00 0
-1.0e+01 0 1.0e+01 0
0.
}
DATA
{ 
"Epsilon13" "%9.6f" "" 0
-1.0e+00 0 1.0e+00 0
-1.0e+01 0 1.0e+01 0
0.
}
}
TCOD
{ 1700 "Dati del coefficiente di espansione termica (CTE) della matrice" 0
DATA
{ 
"Alpha1" "%17.6g" "1/K" 1
1.0e-05 0 3.0e-04 0
-1.0e-04 1 3.0e-02 1
0.
}
DATA
{ 
"Alpha2" "%17.6g" "1/K" 1
1.0e-05 0 3.0e-04 0
-1.0e-04 1 3.0e-02 1
0.
}
}
TCOD
{ 1702 "Dati del coefficiente trasversalmente isotropo di espansione termica (CTE)" 0
DATA
{ 
"Alpha1" "%12.4g" "1/K" 1
1.0e-05 0 3.0e-04 0
-1.0e-04 1 3.0e-02 1
0.
}
DATA
{ 
"Alpha2" "%12.4g" "1/K" 1
1.0e-05 0 3.0e-04 0
-1.0e-04 1 3.0e-02 1
0.
}
}
TCOD
{ 1750 "Coefficiente sforzo-ottico C1" 0
DATA
{ 
"" "%11.6g" "Brewster" 0
-100000. 0 100000. 0
-1.0e+09 0 1.0e+09 0
0.
}
}
TCOD
{ 1751 "Spettro ritardo viscoelastico a Tref" 1
DATA
{ 
" Ritardo" "%11.6g" "(s)" 0
1e-30 1 1e12 0
1e-30 1 1e20 0
0.
}
DATA
{ 
"Cedevolezza" "%11.6g" "(1/Pa)" 0
0. 0 1e-5 0
0. 0 1e-2 0
0.
}
}
TCOD
{ 1752 "Modello di cambio temperatura" 0
DATA
{ 
"Method of evaluation" "|1|Usa dati reologici fusione|1|Modello WLF[DEFAULT]|0|Dati tabella|2||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 1754 "Modello WLF viscoelastico" 0
DATA
{ 
"Tref" "%11.5g" "K" 0
100. 0 650. 0
0. 1 1000. 1
0.
}
DATA
{ 
"A1" "%11.5g" "" 0
1. 0 400. 0
0. 1 40000. 1
0.
}
DATA
{ 
"A2" "%12.5g" "K" 0
10. 0 200. 0
0. 1 20000. 1
0.
}
}
TCOD
{ 1755 "Indice rifrattivo per materiale non orientato" 0
DATA
{ 
"Refractive index for unoriented material" "%11.6g" "" 0
1.0 0 2.0 0
1.0 0 5.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 1756 "Cambi di temperatura" 1
DATA
{ 
" Temperatura" "%12.5g" "K" 0
0 1 600 0
0 1 800 0
0.
}
DATA
{ 
"A" "%11.6g" "" 0
0. 0 1e30 0
0. 0 1e30 0
0.
}
}
TCOD
{ 1757 "Tref" 0
DATA
{ 
"Tref" "%11.5g" "K" 0
100. 0 650. 0
0. 1 1000. 1
0.
}
}
TCOD
{ 1758 "Fattore di correzione dello spettro" 0
DATA
{ 
"Spectrum correction factor" "%11.5g" "" 0
0. 0 6. 0
0. 0 6. 0
0.
}
}
TCOD
{ 1759 "Data ultima modifica" 0
}
TCOD
{ 1760 "Origine" 0
}
TCOD
{ 1761 "Metodo" 0
}
TCOD
{ 1762 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Informazioni prova...|1||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 1763 "Data ultima modifica" 0
}
TCOD
{ 1764 "Origine" 0
}
TCOD
{ 1765 "Metodo" 0
}
TCOD
{ 1766 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Informazioni prova...|1||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 1767 "Commenti" 0
}
TCOD
{ 1768 "Data della prova" 0
}
TCOD
{ 1773 "Data ultima modifica" 0
}
TCOD
{ 1774 "Origine" 0
}
TCOD
{ 1775 "Metodo" 0
}
TCOD
{ 1776 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Informazioni prova...|1||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 1777 "Commenti" 0
}
TCOD
{ 1778 "Data della prova" 0
}
TCOD
{ 1779 "Commenti" 0
}
TCOD
{ 1780 "Data della prova" 0
}
TCOD
{ 1800 "Intervallo della temperatura del fuso (consigliato)" 0
DATA
{ 
"Minimo" "%12.5g" "K" 1
373.15 0 673.15 0
273.15 1 1273.15 1
0.
}
DATA
{ 
"Massimo" "%12.5g" "K" 1
373.15 0 673.15 0
273.15 1 1273.15 1
0.
}
}
TCOD
{ 1801 "Temperatura assoluta massima del fuso" 0
DATA
{ 
"Absolute maximum" "%12.5g" "K" 1
373.15 0 1000. 0
273.15 1 1273.15 1
0.
}
}
TCOD
{ 1804 "Sforzo di taglio massimo" 0
DATA
{ 
"Max-stress" "%12.6g" "Pa" 1
2.0e+04 0 2.0e+06 0
0. 1 2.0e+08 1
0.
}
}
TCOD
{ 1806 "Velocitą massima di deformazione tangenziale" 0
DATA
{ 
"Max-shear-rate" "%12.6g" "1/s" 1
1.0e+04 0 1.0e+06 0
0. 1 1.0e+10 1
0.
}
}
TCOD
{ 1808 "Intervallo della temperatura dello stampo (consigliato)" 0
DATA
{ 
"Minimo" "%12.5g" "K" 1
273.15 0 373.15 0
153.15 1 773.15 1
0.
}
DATA
{ 
"Massimo" "%12.5g" "K" 1
273.15 0 373.15 0
153.15 1 773.15 1
0.
}
}
TCOD
{ 1810 "Intervallo di temperatura iniziale incapsulante" 0
DATA
{ 
"Minimo" "%12.5g" "K" 1
273.15 0 473.15 0
153.15 1 773.15 1
0.
}
DATA
{ 
"Massimo" "%12.5g" "K" 1
273.15 0 473.15 0
153.15 1 773.15 1
0.
}
}
TCOD
{ 1812 "Intervallo di temperatura substrato" 0
DATA
{ 
"Minimo" "%12.5g" "K" 1
273.15 0 473.15 0
153.15 1 773.15 1
0.
}
DATA
{ 
"Massimo" "%12.5g" "K" 1
273.15 0 473.15 0
153.15 1 773.15 1
0.
}
}
TCOD
{ 1890 "tcodes complementati" 1
DATA
{ 
"TcodeID" "%12.6g" "" 0
0. 0 1000000 0
0. 0 1000000 0
0.
}
}
TCOD
{ 1897 "Data della prova" 0
}
TCOD
{ 1898 "Data ultima modifica" 0
}
TCOD
{ 1899 "Stato dei dati" 0
}
TCOD
{ 1900 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Viscositą estensionale|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 1901 "Coefficienti del modello di viscositą estensionale" 0
DATA
{ 
"A" "%11.6g" "" 0
0. 0 1000. 0
0. 0 1.0e+07 0
0.
}
DATA
{ 
"B" "%11.6g" "" 0
0. 0 1000. 0
0. 0 1.0e+07 0
0.
}
}
TCOD
{ 1909 "Punti dati di viscositą del modello a matrice" 1
DATA
{ 
"Temperatura" "%11.5g" "K" 1
0. 0 1000. 0
0. 0 1000. 0
0.
}
DATA
{ 
"Velocitą di deformazione tangenziale" "%11.5g" "1/s" 0
0. 0 1.0e+38 0
0. 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Pressione" "%11.5g" "Pa" 1
0. 0 1.0e+09 0
0. 0 1.0e+09 0
0.
}
DATA
{ 
"Viscositą" "%11.6g" "Pa-s" 1
0 0 1.0e+38 0
0 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 1910 "Origine" 0
}
TCOD
{ 1911 "Data ultima modifica" 0
}
TCOD
{ 1912 "Data della prova" 0
}
TCOD
{ 1913 "Metodo" 0
}
TCOD
{ 1914 "Commenti" 0
}
TCOD
{ 1915 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Informazioni prova...|1||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 1916 "Coefficienti che modificano la viscositą" 0
DATA
{ 
"Beta" "%11.6g" "" 0
0. 0 1000. 0
0. 0 1.0e+07 0
0.
}
DATA
{ 
"Beta1" "%11.6g" "" 0
0. 0 1000. 0
0. 0 1.0e+07 0
0.
}
DATA
{ 
"A" "%11.6g" "" 0
0. 1 1000. 0
0. 1 1.0e+07 0
0.
}
}
TCOD
{ 1917 "Effetto di cristallizzazione sui coefficienti di conduttivitą termica" 0
DATA
{ 
"C1m" "%11.6g" "" 0
-1. 0 1. 0
-1. 0 1. 0
0.
}
DATA
{ 
"C2m" "%11.6g" "" 0
-1. 0 1. 0
-1. 0 1. 0
0.
}
DATA
{ 
"C1s" "%11.6g" "" 0
-1. 0 1. 0
-1. 0 1. 0
0.
}
DATA
{ 
"C2s" "%11.6g" "" 0
-1. 0 1. 0
-1. 0 1. 0
0.
}
}
TCOD
{ 1918 "Effetto di cristallizzazione su calore specifico (Cpcef)" 0
DATA
{ 
"Cpcef" "%11.6g" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 0
0.
}
}
TCOD
{ 1919 "Coefficienti del numero di nuclei quiescenti" 0
DATA
{ 
"aN" "%11.6g" "1/m^3K" 0
0. 0 1000. 0
0. 0 1.0e+07 0
0.
}
DATA
{ 
"bN" "%11.6g" "1/m^3" 0
-200. 0 1000. 0
-200. 0 1.0e+07 0
0.
}
}
TCOD
{ 1920 "Calore latente" 0
DATA
{ 
"H" "%11.6g" "J/Kg" 0
0. 0 1000. 0
0. 0 1.0e+07 0
0.
}
}
TCOD
{ 1922 "Temperatura del fuso all'equilibrio (Teql)" 0
DATA
{ 
"Teql" "%11.6g" "K" 0
0. 0 1000. 0
0. 0 1.0e+07 0
0.
}
}
TCOD
{ 1925 "Tempo di rilassamento alla temperatura di riferimento (T_rlx)" 0
DATA
{ 
"Tl" "%11.6g" "s" 0
0. 0 1000. 0
0. 0 1.0e+12 0
0.
}
}
TCOD
{ 1926 "Coefficienti della velocitą di crescita (Hoffmann-Lauritzen)" 0
DATA
{ 
"G0" "%11.6g" "m/s" 0
0. 0 1000. 0
0. 0 1.0e+12 0
0.
}
DATA
{ 
"Kg" "%11.6g" "K^2" 0
0. 0 1000. 0
0. 0 1.0e+12 0
0.
}
}
TCOD
{ 1928 "Parametri per Shish (gL)" 0
DATA
{ 
"gL" "%11.6g" "" 0
0. 0 1000. 0
0. 0 1.0e+07 0
0.
}
}
TCOD
{ 1929 "Temperatura di transizione vetrosa (Tg)" 0
DATA
{ 
"Tg" "%11.6g" "K" 0
0. 0 1000. 0
0. 0 1.0e+07 0
0.
}
}
TCOD
{ 1930 "Codice di identificazione della resina" 0
DATA
{ 
"" "%1d" "" 0
1 0 7 0
1 0 7 0
0.
}
}
TCOD
{ 1931 "Indicatore di utilizzo dellenergia" 0
DATA
{ 
"" "%1d" "" 0
1 0 5 0
1 0 5 0
0.
}
}
TCOD
{ 1933 "Indicatore di qualitą del riempimento" 0
DATA
{ 
"" "|1|Non classificato|0|Bronzo|1|Argento|2|Oro|3||" "" 0
0 0 3 0
0 0 3 0
0.
}
}
TCOD
{ 1934 "Indicatore di qualitą dellimpaccamento" 0
DATA
{ 
"" "|1|Non classificato|0|Bronzo|1|Argento|2|Oro|3||" "" 0
0 0 3 0
0 0 3 0
0.
}
}
TCOD
{ 1935 "Indicatore di qualitą della deformazione" 0
DATA
{ 
"" "|1|Non classificato|0|Bronzo|1|Argento|2|Oro|3||" "" 0
0 0 3 0
0 0 3 0
0.
}
}
TCOD
{ 1937 "Indice (q_indx) per energia libera" 0
DATA
{ 
"q0" "%11.6g" "" 0
0. 0 1000. 0
0. 0 1.0e+07 0
0.
}
}
TCOD
{ 1938 "Coefficienti dell'energia libera" 0
DATA
{ 
"C0" "%11.6g" "1/J^2s" 0
0. 0 1000. 0
0. 0 1.0e+40 0
0.
}
DATA
{ 
"C1" "%11.6g" "" 0
0. 0 1000. 0
0. 0 1.0e+40 0
0.
}
}
TCOD
{ 1939 "Parametro molla non lineare (bFENE) per FENEP" 0
DATA
{ 
"b" "%11.6g" "" 0
0. 0 1000. 0
0. 0 1.0e+07 0
0.
}
}
TCOD
{ 1940 "Dettagli dei dati di viscositą" 0
DATA
{ 
"" "|0|Recentemente modificato|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
DATA
{ 
"" "|0|Testato da un laboratorio approvato da Autodesk|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
DATA
{ 
"" "|0|Testato utilizzando reometria con stampaggio a iniezione|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
DATA
{ 
"" "|0|Include dati dipendenti dalla pressione|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
DATA
{ 
"" "|0|Include dati di perdita della giuntura|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 1941 "Dettagli dei dati di calore specifico" 0
DATA
{ 
"" "|0|Recentemente modificato|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
DATA
{ 
"" "|0|Origine dati specificata|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
DATA
{ 
"" "|0|Dati testati nel raffreddamento|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
DATA
{ 
"" "|0|Dati multi-punto|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 1942 "Dettagli dei dati di conduttivitą termica" 0
DATA
{ 
"" "|0|Recentemente modificato|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
DATA
{ 
"" "|0|Origine dati specificata|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
DATA
{ 
"" "|0|Dati multi-punto|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 1943 "Dettagli dei dati pvT" 0
DATA
{ 
"" "|0|Recentemente modificato|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
DATA
{ 
"" "|0|Dati misurati|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
DATA
{ 
"" "|0|Testato per dilatometria indiretta|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
DATA
{ 
"" "|0|Dati testati nel raffreddamento|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 1944 "Dettagli dei dati delle proprietą meccaniche" 0
DATA
{ 
"" "|0|Recentemente modificato|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
DATA
{ 
"" "|0|Dati misurati|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 1945 "Dettagli dei dati di ritiro" 0
DATA
{ 
"" "|0|Recentemente modificato|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
DATA
{ 
"" "|0|Testato da un laboratorio approvato da Autodesk|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
DATA
{ 
"" "|0|Metodo di test definito|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 1946 "Effetto fibra su cristallizzazione (cN)" 0
DATA
{ 
"cN" "%11.6g" "" 0
0. 0 1.0e+07 0
0. 0 1.0e+07 0
0.
}
}
TCOD
{ 1947 "Cristallinitą definitiva (X_Inf)" 0
DATA
{ 
"X_Inf" "%11.6g" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 0
0.
}
}
TCOD
{ 1950 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Analisi di cristallizzazione (richiede dati del materiale)|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 1952 "Profilo scansione raffreddamento DSC Cp" 0
DATA
{ 
"Temperatura iniziale" "%12.5g" "K" 1
473.15 0 673.15 0
273.15 1 1273.15 1
0.
}
DATA
{ 
"Velocitą di raffreddamento" "%11.4g" "K/s" 1
-0.05 0 0. 0
-5. 0 0. 0
0.
}
DATA
{ 
"Durata" "%11.4g" "s" 1
0. 0 18000. 0
0. 0 60000. 0
0.
}
}
TCOD
{ 1953 "Peso campione scansione raffreddamento DSC Cp" 0
DATA
{ 
"Sample weight" "%12.6g" "kg" 1
0. 0 0.00005 0
0. 0 0.001 0
0.
}
}
TCOD
{ 1954 "Parametro per anisotropia del ritiro (GL2)" 0
DATA
{ 
"GL2" "%11.6g" "" 0
0. 0 1000. 0
-1. 0 1.0e+07 0
0.
}
}
TCOD
{ 1955 "Temperatura di cristallizzazione" 0
DATA
{ 
"Crystallization temperature" "%12.5g" "K" 1
273.15 0 673.15 0
273.15 1 1273.15 1
0.
}
}
TCOD
{ 1956 "Taglio totale (per cristallizzazione indotta dal taglio)" 0
DATA
{ 
"Velocitą di deformazione tangenziale" "%11.6g" "1/s" 0
0.01 0 1.0e+10 0
0.01 0 1.0e+10 0
0.
}
DATA
{ 
"Durata" "%11.4g" "s" 1
0. 0 18000. 0
0. 0 60000. 0
0.
}
}
TCOD
{ 1961 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Informazioni prova...|1||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 1962 "Origine" 0
}
TCOD
{ 1963 "Data ultima modifica" 0
}
TCOD
{ 1964 "Data della prova" 0
}
TCOD
{ 1965 "Metodo" 0
}
TCOD
{ 1966 "Commenti" 0
}
TCOD
{ 1991 "ID materiale" 0
}
TCOD
{ 1992 "Nome famiglia" 0
}
TCOD
{ 1993 "Codice grado" 0
}
TCOD
{ 1994 "Codice fornitore" 0
}
TCOD
{ 1995 "Struttura del materiale" 0
}
TCOD
{ 1996 "Collegamento" 0
}
TCOD
{ 1997 "Produttore" 0
}
TCOD
{ 1998 "Nome marchio" 0
}
TCOD
{ 1999 "Abbreviazione famiglia" 0
}
TCOD
{ 2000 "Origine dati (nascosto)" 0
}
TCOD
{ 2001 "Data di scadenza dell'indicatore di qualitą del riempimento" 0
}
TCOD
{ 2002 "Data di scadenza dell'indicatore di qualitą dellimpaccamento" 0
}
TCOD
{ 2003 "Data di scadenza dell'indicatore di qualitą della deformazione" 0
}
TCOD
{ 2004 "Tcode materiale riservato" 1
DATA
{ 
"ID Tcode" "%6d" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 2005 "ID materiale principale" 0
}
TCOD
{ 3001 "Dati carica" 1
DATA
{ 
"Peso" "%11.4g" "%" 0
0. 0 90. 0
0. 0 100. 0
0.
}
DATA
{ 
"rho" "%12.6g" "kg/m^3" 1
1000. 0 10000. 0
0. 1 50000. 1
0.
}
DATA
{ 
"Cp" "%12.6g" "J/kg-K" 1
200. 0 2000. 0
0. 1 20000. 1
0.
}
DATA
{ 
"k" "%11.4g" "W/m-K" 1
0.1 0 20. 0
0. 1 500. 1
0.
}
DATA
{ 
"E1" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+08 0 3.0e+10 0
0.0 1 3.0e+12 1
0.
}
DATA
{ 
"E2" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+08 0 3.0e+10 0
0.0 1 3.0e+12 1
0.
}
DATA
{ 
"v12" "%11.4g" "" 0
0.3 0 0.6 0
0. 1 1. 1
0.
}
DATA
{ 
"v23" "%11.4g" "" 0
0.3 0 0.6 0
0. 1 1. 1
0.
}
DATA
{ 
"G12" "%12.6g" "Pa" 1
3.0e+07 0 1.0e+10 0
0.0 1 1.0e+12 1
0.
}
DATA
{ 
"Alpha1" "%11.4g" "1/K" 1
-8.0e-06 0 3.0e-04 0
-1.0e-04 1 3.0e-02 1
0.
}
DATA
{ 
"Alpha2" "%11.4g" "1/K" 1
-8.0e-06 0 3.0e-04 0
-1.0e-04 1 3.0e-02 1
0.
}
DATA
{ 
"Deformazione1" "%12.6g" "Pa" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Deformazione2" "%12.6g" "Pa" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"L/D" "%12.6g" "" 0
0. 1 500. 0
0. 1 5.0e+6 0
0.
}
}
TCOD
{ 3002 "Densitą (rho)" 0
DATA
{ 
"rho" "%12.6g" "kg/m^3" 1
1000. 0 10000. 0
0. 1 50000. 1
0.
}
}
TCOD
{ 3003 "Dati materiale microcellulare" 0
DATA
{ 
"MW" "%12.5g" "" 0
0.0 0 1.0e10 0
0.0 0 1.0e10 0
0.
}
DATA
{ 
"SIGM" "%12.5g" "N/m" 1
0.0 0 1000.0 0
0.0 0 1000.0 0
0.
}
DATA
{ 
"VISCO (1)" "%12.5g" "" 0
0.0 0 10 0
0.0 0 10 0
0.
}
DATA
{ 
"VISCO (2)" "%12.5g" "" 0
-1.0e30 0 1.0e30 0
-1.0e30 0 1.0e30 0
0.
}
DATA
{ 
"VISCO (3)" "%12.5g" "" 0
-1.0e30 0 1.0e30 0
-1.0e30 0 1.0e30 0
0.
}
DATA
{ 
"KH (1)" "%12.5g" "" 0
-1.0e30 0 1.0e30 0
-1.0e30 0 1.0e30 0
0.
}
DATA
{ 
"KH (2)" "%12.5g" "" 0
-1.0e30 0 1.0e30 0
-1.0e30 0 1.0e30 0
0.
}
DATA
{ 
"DIFFUS (1)" "%12.5g" "" 0
-1.0e30 0 1.0e30 0
-1.0e30 0 1.0e30 0
0.
}
DATA
{ 
"DIFFUS (2)" "%12.5g" "" 0
-1.0e30 0 1.0e30 0
-1.0e30 0 1.0e30 0
0.
}
DATA
{ 
"SIG0" "%12.5g" "N/m" 0
0.0 0 1000.0 0
0.0 0 1000.0 0
0.
}
DATA
{ 
"1/TC" "%12.5g" "1/K" 0
0.0 0 1.0 0
0.0 0 1.0 0
0.
}
DATA
{ 
"F1" "%11.4g" "" 0
0.0 0 1.0 0
0.0 0 1.0e6 0
0.
}
DATA
{ 
"F2" "%11.4g" "" 0
0.0 0 1.0 0
0.0 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 3010 "Fibre/cariche" 0
}
TCOD
{ 3011 "Dati carica riservati" 1
DATA
{ 
"Peso" "%11.4g" "%" 0
0. 0 90. 0
0. 0 100. 0
0.
}
DATA
{ 
"rho" "%12.6g" "kg/m^3" 1
1000. 0 10000. 0
0. 1 50000. 1
0.
}
DATA
{ 
"Cp" "%12.6g" "J/kg-K" 1
200. 0 2000. 0
0. 1 20000. 1
0.
}
DATA
{ 
"k" "%11.4g" "W/m-K" 1
0.1 0 20. 0
0. 1 500. 1
0.
}
DATA
{ 
"E1" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+08 0 3.0e+10 0
0.0 1 3.0e+12 1
0.
}
DATA
{ 
"E2" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+08 0 3.0e+10 0
0.0 1 3.0e+12 1
0.
}
DATA
{ 
"v12" "%11.4g" "" 0
0.3 0 0.6 0
0. 1 1. 1
0.
}
DATA
{ 
"v23" "%11.4g" "" 0
0.3 0 0.6 0
0. 1 1. 1
0.
}
DATA
{ 
"G12" "%12.6g" "Pa" 1
3.0e+07 0 1.0e+10 0
0.0 1 1.0e+12 1
0.
}
DATA
{ 
"Alpha1" "%11.4g" "1/K" 1
-8.0e-06 0 3.0e-04 0
-1.0e-04 1 3.0e-02 1
0.
}
DATA
{ 
"Alpha2" "%11.4g" "1/K" 1
-8.0e-06 0 3.0e-04 0
-1.0e-04 1 3.0e-02 1
0.
}
DATA
{ 
"Deformazione1" "%12.6g" "Pa" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Deformazione2" "%12.6g" "Pa" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"L/D" "%12.6g" "" 0
0. 1 500. 0
0. 1 5.0e+6 0
0.
}
}
TCOD
{ 3102 "Calore specifico (Cp)" 0
DATA
{ 
"Cp" "%12.6g" "J/kg-K" 1
200. 0 2000. 0
0. 1 20000. 1
0.
}
}
TCOD
{ 3202 "Conduttivitą termica (k)" 0
DATA
{ 
"k" "%11.4g" "W/m-K" 1
0.1 0 20. 0
0. 1 1000. 1
0.
}
}
TCOD
{ 3602 "Dati delle proprietą meccaniche" 0
DATA
{ 
"Modulo elastico, prima direzione principale (E1)" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+08 0 3.0e+10 0
0.0 1 3.0e+12 1
0.
}
DATA
{ 
"Modulo elastico, seconda direzione principale (E2)" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+08 0 3.0e+10 0
0.0 1 3.0e+12 1
0.
}
DATA
{ 
"Coefficiente di Poisson (v12)" "%11.4g" "" 0
0.3 0 0.6 0
0. 0 1. 1
0.
}
DATA
{ 
"Coefficiente di Poisson (v23)" "%11.4g" "" 0
0.3 0 0.6 0
0. 0 1. 1
0.
}
DATA
{ 
"Modulo a taglio (G12)" "%17.6g" "Pa" 1
3.0e+07 0 1.0e+10 0
0.0 1 1.0e+12 1
0.
}
}
TCOD
{ 3622 "Coefficiente di interazione (Ci) per MRD (3D)" 0
DATA
{ 
"" "%11.6g" "" 0
0.0001 0 0.01 0
0.0 0 0.1 0
0.
}
}
TCOD
{ 3623 "Momento di spessore del coefficiente di interazione (DI) per MRD (3D)" 0
DATA
{ 
"Di" "%11.4g" "" 0
0.0 0 1.0 0
0.0 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 3624 "Parametri del modello di diffusione rotazionale di Moldflow (3D)" 0
DATA
{ 
"D1" "%11.4g" "" 0
0.0 0 100.0 0
0.0 0 1.0e6 0
0.
}
DATA
{ 
"D2" "%11.4g" "" 0
0.0 0 100.0 0
0.0 0 1.0e6 0
0.
}
DATA
{ 
"D3" "%11.4g" "" 0
0.0 0 1.0 0
0.0 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 3626 "Calcolo orientamento fibre (3D) in base a" 0
DATA
{ 
"" "|1|Modello Folgar-Tucker con Ci calcolato automaticamente|1|Modello Folgar-Tucker con Ci specificato|2|Modello RSC o ARD-RSC (determinato dalla lunghezza)|3|Modello RSC con Ci specificato|4|Modello ARD-RSC per fibre lunghe|5|Modello di diffusione rotazionale di Moldflow[DEFAULT]|7||" "" 0
1. 0 7. 0
1. 0 7. 0
0.
}
}
TCOD
{ 3653 "Coefficiente di interazione (Ci) - Chiusura ortotropa" 0
DATA
{ 
"" "%11.6g" "" 0
0.0001 0 0.01 0
0.0 0 0.1 0
0.
}
}
TCOD
{ 3654 "Fattore di reduced strain closure - Chiusura ortotropa" 0
DATA
{ 
"RSC" "%11.4g" "" 0
0. 1 1. 0
0. 1 1. 0
0.
}
}
TCOD
{ 3655 "Opzioni Ci per modello di diffusione rotazionale di Moldflow, 3D" 0
DATA
{ 
"" "|1|Calcoli automatici[DEFAULT]|1|Specificata|2||" "" 0
1. 0 2. 0
1. 0 2. 0
0.
}
}
TCOD
{ 3656 "Opzioni Di per modello di diffusione rotazionale di Moldflow, 3D" 0
DATA
{ 
"" "|1|Calcoli automatici[DEFAULT]|1|Specificata|2||" "" 0
1. 0 2. 0
1. 0 2. 0
0.
}
}
TCOD
{ 3662 "Parametri per modello ARD a fibra lunga - Chiusura ortotropa" 0
DATA
{ 
"b1" "%11.4g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"b2" "%11.4g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"b3" "%11.4g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"b4" "%11.4g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"b5" "%11.4g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 3702 "Dati del coefficiente di espansione termica (CTE)" 0
DATA
{ 
"Alpha1" "%11.4g" "1/K" 1
-8.0e-06 0 3.0e-04 0
-1.0e-04 1 3.0e-02 1
0.
}
DATA
{ 
"Alpha2" "%11.4g" "1/K" 1
-8.0e-06 0 3.0e-04 0
-1.0e-04 1 3.0e-02 1
0.
}
}
TCOD
{ 3802 "Dati della resistenza a trazione" 0
DATA
{ 
"Parallelo all'asse principale fibre/carica" "%12.6g" "Pa" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Perpendicolare all'asse principale fibre/carica" "%12.6g" "Pa" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 3912 "Rapporto di forma (L/D)" 0
DATA
{ 
"L/D" "%12.6g" "" 0
0. 1 500. 0
0. 1 5.0e+6 0
0.
}
}
TCOD
{ 3913 "Informazioni lunghezza riempitivo" 1
DATA
{ 
"Lunghezza iniziale" "%12.6g" "m" 1
0. 1 10.0e-2 0
0. 1 10.0e-2 0
0.
}
DATA
{ 
"Metodo misurazione" "|1|Non specificato[DEFAULT]|0|Riflettometro ottico|1|Digitalizzazione|2|Altro metodo|3|Supplementare|4||" "" 0
0. 1 4 0
0. 1 4 0
0.
}
DATA
{ 
"Anno misurato" "%d" "" 0
1960 0 1.0e+38 0
1960 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 3915 "Informazioni lunghezza riempitivo" 1
DATA
{ 
"Lunghezza iniziale" "%12.6g" "m" 1
0. 1 10.0e-2 0
0. 1 10.0e-2 0
0.
}
DATA
{ 
"Metodo misurazione" "|1|Non specificato[DEFAULT]|0|Riflettometro ottico|1|Digitalizzazione|2|Altro metodo|3|Supplementare|4||" "" 0
0. 1 4 0
0. 1 4 0
0.
}
DATA
{ 
"Anno misurato" "%d" "" 0
1960 0 1.0e+38 0
1960 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 3920 "Porositą e permeabilitą preforma" 0
DATA
{ 
"phi" "%11.4g" "" 0
0.001 0 1 0
1.0E-05 0 1 0
0.
}
DATA
{ 
"K11" "%11.4g" "m^2" 1
1.0E-17 0 1.0e-03 0
1.0E-17 0 1.0e-03 0
0.
}
DATA
{ 
"K22" "%11.4g" "m^2" 1
1.0E-17 0 1.0e-03 0
1.0E-17 0 1.0e-03 0
0.
}
DATA
{ 
"K12" "%11.4g" "m^2" 1
0. 0 1.0e-03 0
0. 0 1.0e-03 0
0.
}
DATA
{ 
"Spessore di riferimento" "%11.4g" "m" 1
0.00001 0 0.01 0
0. 1 0.1 1
0.
}
}
TCOD
{ 3925 "Porositą e permeabilitą preforma (3D)" 0
DATA
{ 
"phi" "%11.4g" "" 0
0.001 0 1 0
1.0E-05 0 1 0
0.
}
DATA
{ 
"K11" "%11.4g" "m^2" 0
1.0E-17 0 1.0e-03 0
1.0E-17 0 1.0e-03 0
0.
}
DATA
{ 
"K22" "%11.4g" "m^2" 0
1.0E-17 0 1.0e-03 0
1.0E-17 0 1.0e-03 0
0.
}
DATA
{ 
"K33" "%11.4g" "m^2" 0
1.0E-17 0 1.0e-03 0
1.0E-17 0 1.0e-03 0
0.
}
DATA
{ 
"Spessore di riferimento" "%11.4g" "m" 1
0.00001 0 0.01 0
0. 1 0.1 1
0.
}
}
TCOD
{ 3927 "Spessore di riferimento per le proprietą meccaniche" 0
DATA
{ 
"Reference thickness" "%11.4g" "m" 1
0.00001 0 0.01 0
0. 1 0.1 1
0.
}
}
TCOD
{ 4000 "Parallelo" 1
DATA
{ 
"Coefficiente" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Limite inferiore" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Limite superiore" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Centroide" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 4001 "Coefficienti del modello sforzo corretto residuo nello stampo (CRIMS)" 1
DATA
{ 
"A1" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"A2" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"A3" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"A4" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"A5" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"A6" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 4002 "Combinazione opzione per CRIMS" 1
DATA
{ 
"ID Tcode" "%6d" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Valori Tcode" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 4003 "Seleziona un modello di ritiro (Midplane e Dual Domain)" 0
DATA
{ 
"" "|1|Sforzo residuo non corretto|0|Sforzo corretto residuo nello stampo (CRIMS)|1|Deformazione residua|2||" "" 0
0 0 2 0
0 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 4004 "Perpendicolare" 1
DATA
{ 
"Coefficiente" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Limite inferiore" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Limite superiore" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Centroide" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 4005 "Usa CRIMS  " 0
DATA
{ 
"" "|1|Sempre (modifica i parametri risolutore per renderli congruenti con il modello CRIMS)[DEFAULT]|0|Soltanto se i parametri del risolutore sono congruenti con il modello CRIMS (altrimenti usa altri modelli di ritiro)|1|Sempre (anche se i parametri del risolutore non sono congruenti con il modello CRIMS)|2||" "" 0
0 0 2 0
0 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 4006 "Dati ritiro deformazione residuo: deviazione standard parallela" 0
DATA
{ 
"" "%11.4g" "" 0
0.0 0 1.0 0
0.0 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 4008 "Ritiro - Macchina" 0
}
TCOD
{ 4009 "Ritiro - Tipo di stampo" 0
}
TCOD
{ 4010 "Selezionare un modello di ritiro (3D)" 0
DATA
{ 
"" "|1|Modello di ritiro generico|0|Sforzo residuo non corretto|1||" "" 0
0 0 2 0
0 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 4016 "Dati ritiro deformazione residuo: deviazione standard perpendicolare" 0
DATA
{ 
"" "%11.4g" "" 0
0.0 0 1.0 0
0.0 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 4020 "Data ultima modifica" 0
}
TCOD
{ 4021 "Origine" 0
}
TCOD
{ 4022 "Metodo" 0
}
TCOD
{ 4023 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Informazioni prova...|1||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 4024 "Data della prova" 0
}
TCOD
{ 4030 "Data ultima modifica" 0
}
TCOD
{ 4031 "Origine" 0
}
TCOD
{ 4032 "Metodo" 0
}
TCOD
{ 4033 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Informazioni prova...|1||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 4034 "Data della prova" 0
}
TCOD
{ 4040 "Ritiro nominale osservato" 0
DATA
{ 
"Parallelo" "%11.4g" "%" 0
-100.0 0 100.0 0
-100.0 0 100.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Perpendicolare" "%11.4g" "%" 0
-100.0 0 100.0 0
-100.0 0 100.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 4041 "Ritiro osservato" 0
DATA
{ 
"Parallelo minimo" "%11.4g" "%" 0
-100.0 0 100.0 0
-100.0 0 100.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Parallelo massimo" "%11.4g" "%" 0
-100.0 0 100.0 0
-100.0 0 100.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Perpendicolare minimo" "%11.4g" "%" 0
-100.0 0 100.0 0
-100.0 0 100.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Perpendicolare massimo" "%11.4g" "%" 0
-100.0 0 100.0 0
-100.0 0 100.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 4042 "Data ultima modifica" 0
}
TCOD
{ 4043 "Origine" 0
}
TCOD
{ 4044 "Metodo" 0
}
TCOD
{ 4045 "Commenti" 0
}
TCOD
{ 4046 "Data della prova" 0
}
TCOD
{ 4049 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Informazioni prova...|1||" "" 0
1.0 0 2.0 0
1.0 0 2.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 4080 "Esaminare il modello CRIMS" 0
DATA
{ 
"" "|1|Gruppo Flusso/Fibra predefinito[DEFAULT]|0|Set RSC o ARD-RSC|1|Gruppo modello cristallizzazione|2|Set di cristallizzazione e ARD-RSC o RSC|3||" "" 0
0 0 3 0
0 0 3 0
0.
}
}
TCOD
{ 4082 "Visualizza coeff. Tensione." 0
DATA
{ 
"" "|1|Gruppo Flusso/Fibra predefinito[DEFAULT]|0|Set RSC o ARD-RSC|1|Gruppo modello cristallizzazione|2|Set di cristallizzazione e ARD-RSC o RSC|3||" "" 0
0 0 3 0
0 0 3 0
0.
}
}
TCOD
{ 4101 "Riepilogo stampaggio ritiro" 1
DATA
{ 
"Temperatura del fuso" "%12.6g" "K" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Temperatura dello stampo" "%12.6g" "K" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Portata (R)" "%12.6g" "m^3/s" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Portata (F)" "%12.6g" "m^3/s" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Diametro pistone" "%12.6g" "m" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Spostamento pistone" "%12.6g" "m" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Spessore" "%12.6g" "m" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Pressione di impaccamento" "%12.6g" "Pa" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Tempo di impaccamento" "%12.6g" "s" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Tempo di raffreddamento" "%12.6g" "s" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Ritiro parallelo" "%6.3g" "%" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Ritiro perpendicolare" "%6.3g" "%" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Ritiro volumetrico" "%6.3g" "%" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 4200 "Parallelo" 1
DATA
{ 
"Coefficiente" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Limite inferiore" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Limite superiore" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Centroide" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 4201 "Coefficienti modello CRIMS per modello fibra RSC o ARD-RSC" 1
DATA
{ 
"A1" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"A2" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"A3" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"A4" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"A5" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"A6" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 4202 "Combinazione opzione per CRIMS con RSC" 1
DATA
{ 
"ID Tcode" "%6d" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Valori Tcode" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 4204 "Perpendicolare" 1
DATA
{ 
"Coefficiente" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Limite inferiore" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Limite superiore" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Centroide" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 4206 "Dati ritiro deformazione residuo: deviazione standard parallela" 0
DATA
{ 
"" "%11.4g" "" 0
0.0 0 1.0 0
0.0 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 4207 "Data ultima modifica" 0
}
TCOD
{ 4208 "Origine" 0
}
TCOD
{ 4209 "Metodo" 0
}
TCOD
{ 4210 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Informazioni prova...|1||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 4212 "Data ultima modifica" 0
}
TCOD
{ 4213 "Origine" 0
}
TCOD
{ 4214 "Metodo" 0
}
TCOD
{ 4215 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Informazioni prova...|1||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 4216 "Dati ritiro deformazione residuo: deviazione standard perpendicolare" 0
DATA
{ 
"" "%11.4g" "" 0
0.0 0 1.0 0
0.0 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 4220 "Parallelo" 1
DATA
{ 
"Coefficiente" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Limite inferiore" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Limite superiore" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Centroide" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 4221 "Coefficienti modello CRIMS per cristallizzazione" 1
DATA
{ 
"A1" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"A2" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"A3" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"A4" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"A5" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"A6" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 4222 "Combinazione opzione per CRIMS con cristallizzazione" 1
DATA
{ 
"ID Tcode" "%6d" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Valori Tcode" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 4224 "Perpendicolare" 1
DATA
{ 
"Coefficiente" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Limite inferiore" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Limite superiore" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Centroide" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 4226 "Dati ritiro deformazione residuo: deviazione standard parallela" 0
DATA
{ 
"" "%11.4g" "" 0
0.0 0 1.0 0
0.0 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 4227 "Data ultima modifica" 0
}
TCOD
{ 4228 "Origine" 0
}
TCOD
{ 4229 "Metodo" 0
}
TCOD
{ 4230 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Informazioni prova...|1||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 4232 "Data ultima modifica" 0
}
TCOD
{ 4233 "Origine" 0
}
TCOD
{ 4234 "Metodo" 0
}
TCOD
{ 4235 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Informazioni prova...|1||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 4236 "Dati ritiro deformazione residuo: deviazione standard perpendicolare" 0
DATA
{ 
"" "%11.4g" "" 0
0.0 0 1.0 0
0.0 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 4240 "Parallelo" 1
DATA
{ 
"Coefficiente" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Limite inferiore" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Limite superiore" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Centroide" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 4241 "Dati modello CRIMS per modello cristallizzazione e ARD-RSC o RSC" 1
DATA
{ 
"A1" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"A2" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"A3" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"A4" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"A5" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"A6" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 4242 "Combinazione opzione per CRIMS con RSC e cristallizzazione" 1
DATA
{ 
"ID Tcode" "%6d" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Valori Tcode" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 4244 "Perpendicolare" 1
DATA
{ 
"Coefficiente" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Limite inferiore" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Limite superiore" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Centroide" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 4246 "Dati ritiro deformazione residuo: deviazione standard parallela" 0
DATA
{ 
"" "%11.4g" "" 0
0.0 0 1.0 0
0.0 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 4247 "Data ultima modifica" 0
}
TCOD
{ 4248 "Origine" 0
}
TCOD
{ 4249 "Metodo" 0
}
TCOD
{ 4250 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Informazioni prova...|1||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 4252 "Data ultima modifica" 0
}
TCOD
{ 4253 "Origine" 0
}
TCOD
{ 4254 "Metodo" 0
}
TCOD
{ 4255 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Informazioni prova...|1||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 4256 "Dati ritiro deformazione residuo: deviazione standard perpendicolare" 0
DATA
{ 
"" "%11.4g" "" 0
0.0 0 1.0 0
0.0 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 5000 "Tempo di contatto prima delliniezione" 0
DATA
{ 
"Contact time before injection" "%11.4g" "s" 1
0. 0 600. 0
0. 0 600. 0
0.
}
}
TCOD
{ 6000 "Densitą refrigerante" 0
DATA
{ 
"rho" "%12.6g" "kg/m^3" 1
500. 0 1500. 0
0. 1 3000. 1
0.
}
}
TCOD
{ 6100 "Calore specifico refrigerante" 0
DATA
{ 
"Cp" "%12.6g" "J/kg-K" 1
500. 0 5000. 0
0. 1 10000. 1
0.
}
}
TCOD
{ 6200 "Conduttivitą termica refrigerante" 0
DATA
{ 
"k" "%11.4g" "W/m-K" 1
0.01 0 1. 0
0. 1 10. 1
0.
}
}
TCOD
{ 6302 "Viscositą refrigerante" 0
DATA
{ 
"c1" "%12.6g" "Pa-s" 0
1.0e-05 0 1.0e-03 0
1.0e-07 1 1.0e-01 1
0.
}
DATA
{ 
"c2" "%12.5g" "K" 0
273.15 0 2273.15 0
0.0 1 200273.15 1
0.
}
DATA
{ 
"c3" "%12.5g" "K" 0
573.15 0 773.15 0
0.0 1 5273.15 1
0.
}
}
TCOD
{ 8000 "Densitą stampo" 0
DATA
{ 
"rho" "%12.6g" "kg/m^3" 1
5000. 0 15000. 0
0. 1 30000. 1
0.
}
}
TCOD
{ 8100 "Calore specifico stampo" 0
DATA
{ 
"Cp" "%12.6g" "J/kg-K" 1
200. 0 1000. 0
0. 1 100000. 1
0.
}
}
TCOD
{ 8200 "Conduttivitą termica stampo" 0
DATA
{ 
"k" "%12.6g" "W/m-K" 1
50. 0 400. 0
0. 1 1000. 1
0.
}
}
TCOD
{ 8210 "Densitą inserto" 0
DATA
{ 
"rho" "%12.6g" "kg/m^3" 1
5000. 0 15000. 0
0. 1 30000. 1
0.
}
}
TCOD
{ 8220 "Calore specifico inserto" 0
DATA
{ 
"Cp" "%12.6g" "J/kg-K" 1
200. 0 1000. 0
0. 1 100000. 1
0.
}
}
TCOD
{ 8230 "Conduttivitą termica inserto" 0
DATA
{ 
"k" "%12.6g" "W/m-K" 1
50. 0 400. 0
0. 1 1000. 1
0.
}
}
TCOD
{ 8300 "Proprietą meccaniche stampo" 0
DATA
{ 
"Modulo elastico (E)" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+08 0 3.0e+10 0
0.0 1 3.0e+12 1
0.
}
DATA
{ 
"Coefficiente di Poisson (v)" "%11.4g" "" 0
0.3 0 0.6 0
0. 0 1. 1
0.
}
}
TCOD
{ 8420 "Coefficiente di espansione termica stampo" 0
DATA
{ 
"alpha" "%11.4g" "1/K" 1
0.01 0 1. 0
0. 1 10. 1
0.
}
}
TCOD
{ 8460 "Resistenza elettrica del materiale" 0
DATA
{ 
"rho" "%12.5g" "ohm-m" 1
0 0 1.0 0
0 0 1.0e20 0
0.
}
}
TCOD
{ 8470 "Permeabilitą magnetica relativa del materiale" 0
DATA
{ 
"mu" "%12.5g" "" 0
0 0 1.0 0
0 0 1.0e20 0
0.
}
}
TCOD
{ 8500 "Ruviditą canale" 0
DATA
{ 
"Roughness" "%15.8g" "m" 1
0.0 1 0.001 0
0.0 1 0.001 0
0.
}
}
TCOD
{ 8510 "Efficacia trasferimento termico del canale" 0
DATA
{ 
"HTE" "%11.4g" "" 0
0.0 0 1.0 0
0.0 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 8530 "Efficacia trasferimento termico" 0
DATA
{ 
"HTE" "%11.4g" "" 0
0.0 0 1.0 0
0.0 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 8535 "Fattore K coefficiente di perdita" 0
DATA
{ 
"Coefficeint " "%15.8g" "" 0
0.0 0 1000.0 0
0.0 0 1000.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 8536 "L'opzione di scambio termico č" 0
DATA
{ 
"" "|1|Flusso[DEFAULT]|1|Calore totale|2|Temperatura|3||" "" 0
0. 0 5. 0
0. 0 5. 0
0.
}
}
TCOD
{ 8537 "Temperatura costante" 0
DATA
{ 
"Temperature" "%12.5g" "K" 1
373.15 0 673.15 0
273.15 1 1273.15 1
0.
}
}
TCOD
{ 8538 "Flusso costante " 0
DATA
{ 
"Flux per unit area" "%11.6g" "W/m^2" 1
0 0 100.0 0
0 0 1.0E9 1
0.
}
}
TCOD
{ 8539 "Calore totale" 0
DATA
{ 
"Total Heat" "%11.6g" "W" 1
0 0 100.0 0
0 0 1.0E9 1
0.
}
}
TCOD
{ 8540 "Perdita minore " 0
DATA
{ 
"" "|1|Calcola le perdite minori[DEFAULT]|1|Usa le perdite minori specificate|2|Calcola le perdite minori, a meno che non vengano specificate|3|Ignora le perdite minori|4||" "" 0
0 0 1.0 0
0 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 8541 "Formula di attrito " 0
DATA
{ 
"" "|1|Swamee-Jain[DEFAULT]|1|Colebrook-White|2|Haaland|3|Serghides|4|Altshul|5|Evangelides|6||" "" 0
0 0 1.0 0
0 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 8542 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Calcola le temperature del refrigerante|1| |0||" "" 0
0 0 1.0 0
0 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 8543 "Densitą di riferimento " 0
DATA
{ 
"Reference density" "%11.5g" "kg/m^3" 1
0 0 100.0 0
0 0 1.0E9 1
0.
}
}
TCOD
{ 8600 "Dati elastici filo" 0
DATA
{ 
"Modulo elastico (E)" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+10 0 3.0e+14 0
1.0e+05 1 3.0e+20 1
0.
}
DATA
{ 
"Coefficiente di Poisson (v)" "%11.4g" "" 0
0.3 0 0.6 0
0. 1 1. 1
0.
}
}
TCOD
{ 8602 "Dati plastici filo" 1
DATA
{ 
"Sforzo" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+06 0 3.0e+10 0
1.0e+03 0 3.0e+20 0
0.
}
DATA
{ 
"Deformazione" "%11.6g" "%" 0
0.0001 0 30. 0
0. 0 5000. 0
0.
}
}
TCOD
{ 8610 "Dati elastici leadframe" 0
DATA
{ 
"Modulo elastico (E)" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+10 0 3.0e+14 0
1.0e+05 1 3.0e+20 1
0.
}
DATA
{ 
"Coefficiente di Poisson (v)" "%11.4g" "" 0
0.3 0 0.6 0
0. 1 1. 1
0.
}
}
TCOD
{ 9500 "Sforzo-deformazione (tensione)" 1
DATA
{ 
"Sforzo" "%12.6g" "Pa" 1
0 0 1.0e+49 0
0 0 1.0e+49 0
0.
}
DATA
{ 
"Deformazione" "%11.4g" "" 0
0 0 1.0e+49 0
0 0 1.0e+49 0
0.
}
DATA
{ 
"Angolo" "%12.6g" "deg" 1
0.0 0 90.0 0
0.0 0 90.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Temperatura" "%11.4g" "K" 1
0.15 0 1.0e+49 0
0.15 0 1.0e+49 0
0.
}
DATA
{ 
"Umiditą relativa" "%11.4g" "%" 0
0 0 100.0 0
0 0 100.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Velocitą deformazione" "%12.6g" "1/s" 1
0 0 1.0e+49 0
0 0 1.0e+49 0
0.
}
TCUI { "RIGHT" "plotDati del grafico..." }
TCUI2 { "LEFT" "importImportazione dati..." }
}
TCOD
{ 9501 "Data della prova" 0
}
TCOD
{ 9502 "Data ultima modifica" 0
}
TCOD
{ 9503 "Origine" 0
}
TCOD
{ 9504 "Metodo" 0
}
TCOD
{ 9505 "Commenti" 0
}
TCOD
{ 9506 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Informazioni prova...|1||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 9550 "Sforzo-deformazione (compressione)" 1
DATA
{ 
"Sforzo" "%12.6g" "Pa" 1
-1.0e+49 0 0 0
-1.0e+49 0 0 0
0.
}
DATA
{ 
"Deformazione" "%11.4g" "" 0
-1.0e+49 0 0 0
-1.0e+49 0 0 0
0.
}
DATA
{ 
"Angolo" "%12.6g" "deg" 1
0.0 0 90.0 0
0.0 0 90.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Temperatura" "%11.4g" "K" 1
0.15 0 1.0e+49 0
0.15 0 1.0e+49 0
0.
}
DATA
{ 
"Umiditą relativa" "%11.4g" "%" 0
0 0 100.0 0
0 0 100.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Velocitą deformazione" "%12.6g" "1/s" 1
0 0 1.0e+49 0
0 0 1.0e+49 0
0.
}
TCUI { "RIGHT" "plotDati del grafico..." }
TCUI2 { "LEFT" "importImportazione dati..." }
}
TCOD
{ 9551 "Data della prova" 0
}
TCOD
{ 9552 "Data ultima modifica" 0
}
TCOD
{ 9553 "Origine" 0
}
TCOD
{ 9554 "Metodo" 0
}
TCOD
{ 9555 "Commenti" 0
}
TCOD
{ 9556 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Informazioni prova...|1||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 9600 "Ramberg-Osgood (tensione) - Isotropo" 1
DATA
{ 
"Sigma zero" "%12.6g" "Pa" 1
0 0 1.0e+49 0
0 0 1.0e+49 0
0.
}
DATA
{ 
"n" "%12.6g" "" 0
0 0 100.0 0
0 0 100.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Alpha" "%12.6g" "" 0
0 0 100.0 0
-1.0 0 100.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Beta" "%12.6g" "" 0
0 0 100.0 0
-1.0 0 100.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Valori Eigen" "%12.6g" "" 0
0 0 1.0 0
0 0 1.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Modulo di matrice" "%12.6g" "Pa" 1
0 0 1.0e+49 0
0 0 1.0e+49 1
0.
}
DATA
{ 
"Coefficiente di Poisson della matrice " "%12.6g" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 1
0.
}
DATA
{ 
"Modulo di fibra" "%12.6g" "Pa" 1
0 0 1.0e+49 0
0 0 1.0e+49 1
0.
}
DATA
{ 
"Coefficiente di Poisson della fibra" "%12.6g" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 1
0.
}
DATA
{ 
"Sforzo massimo della matrice di Von Mises alla rottura" "%12.6g" "Pa" 1
0 0 1.0e+49 0
0 0 1.0e+49 0
0.
}
DATA
{ 
"Temperatura (T)" "%11.4g" "K" 1
273.15 0 973.15 0
0. 1 1000. 1
0.
}
DATA
{ 
"Umiditą relativa" "%11.4g" "%" 0
0 0 100.0 0
0 0 100.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Velocitą deformazione" "%12.6g" "1/s" 1
0 0 1.0e+49 0
0 0 1.0e+49 0
0.
}
}
TCOD
{ 9601 "Origine" 0
}
TCOD
{ 9602 "Data ultima modifica" 0
}
TCOD
{ 9603 "Data della prova" 0
}
TCOD
{ 9604 "Metodo" 0
}
TCOD
{ 9605 "Commenti" 0
}
TCOD
{ 9606 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Informazioni prova...|1||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 9610 "Parametri restituiti dall'adattamento Ramberg-Osgood" 0
DATA
{ 
"Modulo di matrice" "%12.6g" "Pa" 1
0 0 1.0e+49 0
0 0 1.0e+49 1
0.
}
DATA
{ 
"Coefficiente di Poisson della matrice " "%12.6g" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 1
0.
}
DATA
{ 
"Modulo di fibra " "%12.6g" "Pa" 1
0 0 1.0e+49 0
0 0 1.0e+49 1
0.
}
DATA
{ 
"Coefficiente di Poisson della fibra" "%12.6g" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 1
0.
}
}
TCOD
{ 9620 "Ramberg-Osgood (tensione)" 1
DATA
{ 
"Sigma zero" "%12.6g" "Pa" 1
0 0 1.0e+49 0
0 0 1.0e+49 0
0.
}
DATA
{ 
"n" "%12.6g" "" 0
0 0 100.0 0
0 0 100.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Alpha" "%12.6g" "" 0
0 0 100.0 0
-1.0 0 100.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Beta" "%12.6g" "" 0
0 0 100.0 0
-1.0 0 100.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Valori Eigen" "%12.6g" "" 0
0 0 1.0 0
0 0 1.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Modulo di matrice" "%12.6g" "Pa" 1
0 0 1.0e+49 0
0 0 1.0e+49 1
0.
}
DATA
{ 
"Coefficiente di Poisson della matrice " "%12.6g" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 1
0.
}
DATA
{ 
"Modulo di fibra " "%12.6g" "Pa" 1
0 0 1.0e+49 0
0 0 1.0e+49 1
0.
}
DATA
{ 
"Coefficiente di Poisson della fibra" "%12.6g" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 1
0.
}
DATA
{ 
"Sforzo massimo della matrice di Von Mises alla rottura" "%12.6g" "Pa" 1
0 0 1.0e+49 0
0 0 1.0e+49 0
0.
}
DATA
{ 
"A1" "%12.6g" "1/Pa^2" 1
-10 0 10 0
-10 0 10 0
0.
}
DATA
{ 
"A2" "%12.6g" "1/Pa^2" 1
-10 0 10 0
-10 0 10 0
0.
}
DATA
{ 
"A4" "%12.6g" "1/Pa^2" 1
-10 0 10 0
-10 0 10 0
0.
}
DATA
{ 
"Temperatura (T)" "%11.4g" "K" 1
273.15 0 973.15 0
0. 1 1000. 1
0.
}
DATA
{ 
"Umiditą relativa" "%11.4g" "%" 0
0 0 100.0 0
0 0 100.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Velocitą deformazione" "%12.6g" "1/s" 1
0 0 1.0e+49 0
0 0 1.0e+49 0
0.
}
TCUI { "RIGHT" "plotCalcola modelli meccanici..." }
}
TCOD
{ 9621 "Origine" 0
}
TCOD
{ 9622 "Data ultima modifica" 0
}
TCOD
{ 9623 "Data della prova" 0
}
TCOD
{ 9624 "Metodo" 0
}
TCOD
{ 9625 "Commenti" 0
}
TCOD
{ 9626 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Informazioni prova...|1||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 9630 "Ramberg-Osgood (tensione)" 1
DATA
{ 
"Sigma zero" "%12.6g" "Pa" 1
0 0 1.0e+49 0
0 0 1.0e+49 0
0.
}
DATA
{ 
"n" "%12.6g" "" 0
0 0 100.0 0
0 0 100.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Alpha" "%12.6g" "" 0
0 0 100.0 0
-1.0 0 100.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Beta" "%12.6g" "" 0
0 0 100.0 0
-1.0 0 100.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Valori Eigen" "%12.6g" "" 0
0 0 1.0 0
0 0 1.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Modulo di matrice" "%12.6g" "Pa" 1
0 0 1.0e+49 0
0 0 1.0e+49 1
0.
}
DATA
{ 
"Coefficiente di Poisson della matrice " "%12.6g" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 1
0.
}
DATA
{ 
"Modulo di fibra " "%12.6g" "Pa" 1
0 0 1.0e+49 0
0 0 1.0e+49 1
0.
}
DATA
{ 
"Coefficiente di Poisson della fibra" "%12.6g" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 1
0.
}
DATA
{ 
"Sforzo massimo della matrice di Von Mises alla rottura" "%12.6g" "Pa" 1
0 0 1.0e+49 0
0 0 1.0e+49 0
0.
}
DATA
{ 
"A1" "%12.6g" "1/Pa^2" 1
-10 0 10 0
-10 0 10 0
0.
}
DATA
{ 
"A2" "%12.6g" "1/Pa^2" 1
-10 0 10 0
-10 0 10 0
0.
}
DATA
{ 
"A4" "%12.6g" "1/Pa^2" 1
-10 0 10 0
-10 0 10 0
0.
}
DATA
{ 
"Temperatura (T)" "%11.4g" "K" 1
273.15 0 973.15 0
0. 1 1000. 1
0.
}
DATA
{ 
"Umiditą relativa" "%11.4g" "%" 0
0 0 100.0 0
0 0 100.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Velocitą deformazione" "%12.6g" "1/s" 1
0 0 1.0e+49 0
0 0 1.0e+49 0
0.
}
}
TCOD
{ 9631 "Origine" 0
}
TCOD
{ 9632 "Data ultima modifica" 0
}
TCOD
{ 9633 "Data della prova" 0
}
TCOD
{ 9634 "Metodo" 0
}
TCOD
{ 9635 "Commenti" 0
}
TCOD
{ 9636 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Informazioni prova...|1||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 9640 "Ramberg-Osgood (compressione)" 1
DATA
{ 
"Sigma zero" "%12.6g" "Pa" 1
0 0 1.0e+49 0
0 0 1.0e+49 0
0.
}
DATA
{ 
"n" "%12.6g" "" 0
0 0 100.0 0
0 0 100.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Alpha" "%12.6g" "" 0
0 0 100.0 0
-1.0 0 100.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Beta" "%12.6g" "" 0
0 0 100.0 0
-1.0 0 100.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Valori Eigen" "%12.6g" "" 0
0 0 1.0 0
0 0 1.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Modulo di matrice" "%12.6g" "Pa" 1
0 0 1.0e+49 0
0 0 1.0e+49 1
0.
}
DATA
{ 
"Coefficiente di Poisson della matrice " "%12.6g" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 1
0.
}
DATA
{ 
"Modulo di fibra " "%12.6g" "Pa" 1
0 0 1.0e+49 0
0 0 1.0e+49 1
0.
}
DATA
{ 
"Coefficiente di Poisson della fibra" "%12.6g" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 1
0.
}
DATA
{ 
"Sforzo massimo della matrice di Von Mises alla rottura" "%12.6g" "Pa" 1
0 0 1.0e+49 0
0 0 1.0e+49 0
0.
}
DATA
{ 
"A1" "%12.6g" "1/Pa^2" 1
-10 0 10 0
-10 0 10 0
0.
}
DATA
{ 
"A2" "%12.6g" "1/Pa^2" 1
-10 0 10 0
-10 0 10 0
0.
}
DATA
{ 
"A4" "%12.6g" "1/Pa^2" 1
-10 0 10 0
-10 0 10 0
0.
}
DATA
{ 
"B1" "%12.6g" "" 0
0 0 1.0e+49 0
0 0 1.0e+49 0
0.
}
DATA
{ 
"B2" "%12.6g" "" 0
0 0 1.0e+49 0
0 0 1.0e+49 0
0.
}
DATA
{ 
"B3" "%12.6g" "" 0
0 0 1.0e+49 0
0 0 1.0e+49 0
0.
}
DATA
{ 
"Temperatura (T)" "%11.4g" "K" 1
273.15 0 973.15 0
0. 1 1000. 1
0.
}
DATA
{ 
"Umiditą relativa" "%11.4g" "%" 0
0 0 100.0 0
0 0 100.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Velocitą deformazione" "%12.6g" "1/s" 1
0 0 1.0e+49 0
0 0 1.0e+49 0
0.
}
TCUI { "RIGHT" "plotCalcola modelli meccanici..." }
}
TCOD
{ 9641 "Origine" 0
}
TCOD
{ 9642 "Data ultima modifica" 0
}
TCOD
{ 9643 "Data della prova" 0
}
TCOD
{ 9644 "Metodo" 0
}
TCOD
{ 9645 "Commenti" 0
}
TCOD
{ 9646 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Informazioni prova...|1||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 9700 "Sforzo massimo della matrice di Von Mises alla rottura" 0
DATA
{ 
"Maximum Von Mises matrix stress at failure" "%12.6g" "Pa" 1
0 0 1.0e+49 0
0 0 1.0e+49 0
0.
}
}
TCOD
{ 9750 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Elastica lineare|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 9751 "" 0
DATA
{ 
"Environment" "%d" "" 0
0 0 10 0
0 0 10 0
0.
}
}
TCOD
{ 9752 "" 0
DATA
{ 
"Environment" "%d" "" 0
0 0 10 0
0 0 10 0
0.
}
}
TCOD
{ 9753 "" 0
DATA
{ 
"Indice1 ambiente (tensione)" "%d" "" 0
0 0 10 0
0 0 10 0
0.
}
DATA
{ 
"Environment Index1 (Compression)" "%d" "" 0
0 0 10 0
0 0 10 0
0.
}
DATA
{ 
"Indice2 ambiente (tensione)" "%d" "" 0
0 0 10 0
0 0 10 0
0.
}
DATA
{ 
"Indice2 ambiente (compressione)" "%d" "" 0
0 0 10 0
0 0 10 0
0.
}
}
TCOD
{ 9754 "" 0
DATA
{ 
"Temperature dependence" "%d" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 9755 "Condizioni ambiente di tensione" 1
DATA
{ 
"Temperatura (T)" "%11.4g" "K" 1
273.15 0 973.15 0
0. 1 1000. 1
0.
}
DATA
{ 
"Umiditą relativa" "%11.4g" "%" 0
0 0 100.0 0
0 0 100.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Strain rate" "%12.6g" "1/s" 1
0 0 1.0e+49 0
0 0 1.0e+49 0
0.
}
}
TCOD
{ 9756 "Condizioni ambiente di compressione" 1
DATA
{ 
"Temperatura (T)" "%11.4g" "K" 1
273.15 0 973.15 0
0. 1 1000. 1
0.
}
DATA
{ 
"Umiditą relativa" "%11.4g" "%" 0
0 0 100.0 0
0 0 100.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Strain rate" "%12.6g" "1/s" 1
0 0 1.0e+49 0
0 0 1.0e+49 0
0.
}
}
TCOD
{ 9760 "" 0
DATA
{ 
"Helius Ramberg-Osgood Version" "%d" "" 0
0 0 100 0
0 0 100 0
0.
}
}
TCOD
{ 9800 "Forza della linea di giunzione" 0
DATA
{ 
"WLSC1" "%12.6g" "1/K-s" 0
-1.0e+49 0 0 0
-1.0e+49 0 0 0
0.
}
DATA
{ 
"WLSC2" "%12.6g" "1/K^2-s" 0
-1.0e+49 0 0 0
-1.0e+49 0 0 0
0.
}
DATA
{ 
"Phi critico" "%12.6g" "rad" 0
0 0 10 0
0 0 10 0
0.
}
}
TCOD
{ 10000 "Forza di chiusura massima della macchina" 0
DATA
{ 
"clamp" "%12.6g" "N" 1
98097. 0 6.867e+07 0
0. 1 6.867e+08 1
0.
}
}
TCOD
{ 10001 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Non superare la forza massima di chiusura|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 10002 "alla|massima pressione di iniezione della macchina" 0
DATA
{ 
"injp" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+08 0 2.5e+08 0
0. 0 5.0e+08 0
0.
}
}
TCOD
{ 10003 "alla|massima pressione della macchina idraulica" 0
DATA
{ 
"injp" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+06 0 5.0e+07 0
0. 0 5.0e+07 0
0.
}
}
TCOD
{ 10004 "Rapporto di intensificazione" 0
DATA
{ 
"ratio" "%11.4g" "" 0
6. 0 15. 0
0. 1 30. 1
0.
}
}
TCOD
{ 10005 "Velocitą massima di iniezione della macchina" 0
DATA
{ 
"injr" "%11.4g" "m^3/s" 1
5.0e-5 0 5.0e-3 0
0. 1 0.01 1
0.
}
}
TCOD
{ 10006 "Tempo di risposta della macchina idraulica" 0
DATA
{ 
"resp" "%11.4g" "s" 1
0.01 0 1. 0
0. 1 10. 1
0.
}
}
TCOD
{ 10007 "Corsa massima di iniezione della macchina" 0
DATA
{ 
"stroke" "%11.4g" "m" 1
0.1 0 1.0 0
0. 1 5.0 1
0.
}
}
TCOD
{ 10008 "Diametro della vite della macchina" 0
DATA
{ 
"Diameter" "%11.4g" "m" 1
0.03 0 0.1 0
0. 1 1. 1
0.
}
}
TCOD
{ 10009 "Pressione massima di iniezione della macchina" 0
DATA
{ 
"injp" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+08 0 2.5e+08 0
0. 0 5.0e+08 0
0.
}
}
TCOD
{ 10010 "Massima pressione del gas" 0
DATA
{ 
"Gasp" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+05 0 1.0e+08 0
0. 1 5.0e+08 1
0.
}
}
TCOD
{ 10011 "Controllo riempimento" 0
DATA
{ 
"" "|0|Corsa e velocitą pistone|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
DATA
{ 
"" "|0|Velocitą pistone e tempo|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
DATA
{ 
"" "|0|Corsa e tempo|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 10012 "Passi di controllo della velocitą pistone" 0
DATA
{ 
"Numero massimo di passi di controllo della velocitą pistone" "%11.4g" "" 0
0 1 10 0
0 0 50 0
0.
}
DATA
{ 
"Passo costante o lineare" "|1|Costante|1|Lineare|2||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 10013 "Limite di pressione della macchina" 0
DATA
{ 
"Options" "|1|Pressione massima di iniezione della macchina|0|Massima pressione della macchina idraulica[DEFAULT]|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 10014 "Passi di controllo della pressione" 0
DATA
{ 
"Numero massimo di passi di controllo della pressione" "%11.4g" "" 0
0 1 10 0
0 1 50 0
0.
}
DATA
{ 
"Passo costante o lineare" "|1|Costante|1|Lineare|2||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 10015 "Forza massima estrattore" 0
DATA
{ 
"Force" "%12.6g" "N" 1
0. 0 6.867e+07 0
0. 1 6.867e+08 1
0.
}
}
TCOD
{ 10016 "Corsa massima eiettore" 0
DATA
{ 
"Stroke" "%11.4g" "m" 1
0.001 0 1. 0
0. 0 5. 1
0.
}
}
TCOD
{ 10020 "Frequenza campionamento dati" 0
DATA
{ 
"Hz" "|1|0|0|5|5|10|10|20|20|50|50|100|100|200|200|500|500||" "Hz" 0
0. 0 500. 0
0. 0 10000. 0
0.
}
}
TCOD
{ 10021 "Posizioni trasduttore pressione" 1
DATA
{ 
"Numero nodale" "%11d" "" 0
0 1 10000000 0
0 1 10000000 0
0.
}
}
TCOD
{ 10022 "Posizioni trasduttore temperatura" 1
DATA
{ 
"Numero nodale" "%11d" "" 0
0 1 10000000 0
0 1 10000000 0
0.
}
}
TCOD
{ 10027 "Tolleranza dimensionale" 0
DATA
{ 
"Superiore (+)" "%12.5g" "m" 1
-1e+038 0 1e+038 0
-1e+038 0 1e+038 0
0.
}
DATA
{ 
"Inferiore (-)" "%12.5g" "m" 1
-1e+038 0 1e+038 0
-1e+038 0 1e+038 0
0.
}
}
TCOD
{ 10029 "Eccentricitą (usata soltanto nelle analisi deformazione e deformazione)" 0
DATA
{ 
"Offset" "%12.5g" "m" 1
-1e+038 0 1e+038 0
-1e+038 0 1e+038 0
0.
}
}
TCOD
{ 10030 "Diametro pellet" 0
DATA
{ 
"Diameter" "%11.4g" "m" 1
0.001 0 1.0 0
0.001 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 10031 "Lunghezza pellet" 0
DATA
{ 
"Length" "%11.4g" "m" 1
0.001 0 1.0 0
0.001 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 10032 "Temperatura pot di trasferimento" 0
DATA
{ 
"Temp" "%12.5g" "K" 1
273.15 0 573.15 0
273.15 1 1273.15 1
0.
}
}
TCOD
{ 10033 "Ritardo nel pot" 0
DATA
{ 
"Time" "%11.4g" "s" 1
0. 0 100. 0
0. 0 100. 0
0.
}
}
TCOD
{ 10035 "Analisi di precondizionamento" 0
DATA
{ 
"" "|1|Nessuna analisi precodizionamento[DEFAULT]|0|Esegui analisi precodizionamento|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 10037 "Analisi precondizionamento (stampaggio a compressione)" 0
DATA
{ 
"" "|1|Nessuna analisi precodizionamento[DEFAULT]|0|Esegui analisi precodizionamento|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 10100 "di" 0
DATA
{ 
"Tfill" "%12.6g" "s" 1
0.0 0 1.0e+38 0
0.0 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 10102 "di" 0
DATA
{ 
"" "%12.6g" "s" 1
0.0 0 1.0e+38 0
0.0 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 10103 "Periodo di reticolazione" 0
DATA
{ 
"tcure" "%12.6g" "s" 1
0.0 0 1.0e+38 0
0.0 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 10104 "Tempo di apertura dello stampo" 0
DATA
{ 
"topen" "%11.4g" "s" 1
0.1 0 20. 0
0. 1 600. 0
0.
}
}
TCOD
{ 10106 "Temperatura di reticolazione" 0
DATA
{ 
"Temp" "%12.5g" "K" 1
293.15 0 473.15 0
273.15 1 573.15 1
0.
}
}
TCOD
{ 10107 "a" 0
DATA
{ 
"Flow rate" "%12.6g" "m^3/s" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 10108 "Percentuale della portata totale" 0
DATA
{ 
"Flow rate" "%11.4g" "%" 0
0. 0 100. 0
0. 0 100. 0
0.
}
}
TCOD
{ 10109 "Controllo riempimento" 0
DATA
{ 
"Filling control" "|1|Automatico[DEFAULT]|1|Tempo di iniezione|2|Portata|3|Profilo velocitą pistone relativa|5|Profilo velocitą pistone assoluta|6|Profili velocitą precedenti pistone (obsoleto)|4||" "" 0
1 0 6 0
1 0 6 0
0.
}
}
TCOD
{ 10110 "Riferimenti" 0
DATA
{ 
"Options" "|1|Tempo di iniezione nominale[DEFAULT]|1|Portata nominale|2||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 10111 "Tempo di iniezione nominale" 0
DATA
{ 
"Tfill" "%11.4g" "s" 1
0. 0 10. 0
0. 0 300. 0
0.
}
}
TCOD
{ 10112 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|% corsa e % velocitą pistone|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 10113 "Commutazione velocitą/pressione" 0
DATA
{ 
"Velocity/pressure switch-over" "|1|Per % di volume riempito[DEFAULT]|1|Per posizione pistone|2||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 10114 "Controllo impaccamento/mantenimento" 0
DATA
{ 
"Pack/holding control" "|1|% pressione di riempimento e tempo[DEFAULT]|1|Pressione di impaccamento e tempo|2||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 10115 "Controllo riempimento" 0
DATA
{ 
"Filling control" "|1|Corsa e velocitą pistone|1|% corsa e % velocitą pistone[DEFAULT]|2|Corsa e tempo|3|Pressione e tempo|4||" "" 0
1 0 4 0
1 0 4 0
0.
}
}
TCOD
{ 10116 "Portata" 0
DATA
{ 
"Flow rate" "%12.6g" "m^3/s" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 10117 "Timer ritardo" 0
DATA
{ 
"Delay timer" "|1|Nessun ritardo[DEFAULT]|1|Per tempo|2|Per posizione pistone|3|Per pressione di iniezione|4||" "" 0
1 0 4 0
1 0 4 0
0.
}
}
TCOD
{ 10118 "Controllo riempimento" 0
DATA
{ 
"Filling control" "|1|Tempo di iniezione[DEFAULT]|2|Portata|3|Profilo velocitą pistone relativa|5|Profilo velocitą pistone assoluta|6||" "" 0
2 0 6 0
2 0 6 0
0.
}
}
TCOD
{ 10119 "Controllo riempimento" 0
DATA
{ 
"Filling control" "|1|Automatico[DEFAULT]|1|Tempo di iniezione|2|Portata|3||" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
}
TCOD
{ 10120 "% massa d'aria" 0
DATA
{ 
"airmass" "%12.6g" "%" 1
0.0 0 0.001 0
0.0 0 0.01 0
0.
}
}
TCOD
{ 10121 "Controllo riempimento" 0
DATA
{ 
"Filling control" "|1|Automatico[DEFAULT]|1|Tempo di iniezione|2|Portata|3|Profilo velocitą pistone relativa|5|Profilo velocitą pistone assoluta|6|Profili precedenti velocitą pistone termoindurente (obsoleto)|7||" "" 0
1 0 7 0
1 0 7 0
0.
}
}
TCOD
{ 10150 "Controllo riempimento" 0
DATA
{ 
"Filling control" "|1|Corsa e velocitą pistone|1|% corsa e % velocitą pistone[DEFAULT]|2||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 10151 "Tempo di raffreddamento" 0
DATA
{ 
"options" "|1|Specificata[DEFAULT]|1||" "" 0
1. 0 1. 0
1. 0 1. 0
0.
}
}
TCOD
{ 10152 "Timer ritardo" 0
DATA
{ 
"Delay timer" "|1|Nessun ritardo[DEFAULT]|1|Per tempo|2|Per posizione pistone|3||" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
}
TCOD
{ 10158 "Nodo di iniezione di riferimento" 0
DATA
{ 
"Reference injection node " "%12d" "" 0
1 0 1.0e+38 0
1 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 10200 "Posizione iniziale del pistone" 0
DATA
{ 
"Starting ram position" "%11.4g" "m" 1
0.0 0 0.5 0
0.0 1 5.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 10201 "a" 0
DATA
{ 
"Injection time" "%11.4g" "s" 0
0. 0 10. 0
0. 0 100. 0
0.
}
}
TCOD
{ 10202 "a" 0
DATA
{ 
"ram position" "%11.4g" "m" 1
0.001 0 0.1 0
0. 0 5.0 1
0.
}
}
TCOD
{ 10203 "a" 0
DATA
{ 
"Inj. pres" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+07 0 2.5e+08 0
0. 1 5.0e+08 1
0.
}
}
TCOD
{ 10205 "Stato iniziale punto di iniezione a valvola" 0
DATA
{ 
"" "|1|Apri|1|Chiuso[DEFAULT]|2||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 10206 "Controllo punto di iniezione a valvola per tempo" 1
DATA
{ 
"Apri in" "%11.4g" "s" 1
0. 0 30. 0
0. 0 1200. 0
0.
}
DATA
{ 
"Chiudi in" "%11.4g" "s" 1
0. 0 30. 0
0. 0 1200. 0
0.
}
}
TCOD
{ 10207 "Ritardo gas" 0
DATA
{ 
"Time delay" "%11.4g" "s" 1
0. 0 10. 0
0. 0 1200. 0
0.
}
}
TCOD
{ 10208 "Tempo di attesa macchina" 0
DATA
{ 
"Time wait" "%11.4g" "s" 1
0. 0 20. 0
0. 0 1200. 0
0.
}
}
TCOD
{ 10209 "Tempo di iniezione gas" 0
DATA
{ 
"Time gas" "%11.4g" "s" 1
0. 0 60. 0
0. 0 1200. 0
0.
}
}
TCOD
{ 10210 "Tempo di compressione pressa" 0
DATA
{ 
"tcompr" "%11.4g" "s" 1
0. 0 20. 0
0. 0 1200. 0
0.
}
}
TCOD
{ 10212 "Controllo iniezione gas" 0
DATA
{ 
"" "|1|Automatico|1|Specificata|0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 10215 "per" 0
DATA
{ 
"" "|1|controller pressione gas|1|controller volume gas|2||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 10216 "Tempo di attesa" 0
DATA
{ 
"Time" "%11.4g" "s" 1
0.0 0 1.E+038 0
0.0 0 1.E+038 1
0.
}
}
TCOD
{ 10217 "Controllo punto di iniezione a valvola in base alla pressione" 1
DATA
{ 
"Apri in" "%11.4g" "Pa" 1
0. 0 1.0E+38 0
0. 0 1.0E+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Chiudi in" "%11.4g" "Pa" 1
0. 0 1.0E+38 0
0. 0 1.0E+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 10218 "Controllo punto di iniezione a valvola in base alla % di volume" 1
DATA
{ 
"Apri in" "%11.4g" "%" 1
0. 0 100. 0
0. 0 100. 0
0.
}
DATA
{ 
"Chiudi in" "%11.4g" "%" 1
0. 0 100. 0
0. 0 1.0E+038 0
0.
}
}
TCOD
{ 10219 "Controllo punto di iniezione a valvola in base posizione pistone" 1
DATA
{ 
"Apri in" "%11.4g" "m" 1
0.001 0 1. 0
0. 0 5. 1
0.
}
DATA
{ 
"Chiudi in" "%11.4g" "m" 1
0.001 0 1. 0
0. 0 5. 1
0.
}
}
TCOD
{ 10220 "Posizione trigger" 0
DATA
{ 
"" "|1|Punto di iniezione[DEFAULT]|1|Specificata|2||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 10221 "Controllo punto di iniezione a valvola in base a" 0
DATA
{ 
"" "|1|Tempo[DEFAULT]|1|Fronte di flusso|2|Pressione|3|% volume|4|Posizione pistone|5||" "" 0
1 0 5 0
1 0 5 0
0.
}
}
TCOD
{ 10222 "al nodo n." 0
DATA
{ 
"" "%7d" "" 0
1 0 9999999 0
1 0 9999999 0
0.
}
}
TCOD
{ 10223 "Velocitą apertura/chiusura punto di iniezione a valvola" 0
DATA
{ 
"" "|1|Apertura/chiusura istantanea[DEFAULT]|1|Velocitą controllata|2||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 10224 "Velocitą e incremento distanza" 1
DATA
{ 
"Apertura[1]/chiusura[0]" "%d" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
DATA
{ 
"Incremento distanza" "%11.4g" "m" 1
0.00001 0 1. 0
0. 0 5. 0
0.
}
DATA
{ 
"Velocitą" "%11.4g" "m/sec" 1
0. 0 10. 0
0. 0 1.0e+03 1
0.
}
}
TCOD
{ 10225 "Corsa perno" 0
DATA
{ 
"Stroke" "%11.4g" "m" 1
0.001 0 1. 0
0. 0 5. 1
0.
}
}
TCOD
{ 10226 "Diametro nominale perno" 0
DATA
{ 
"Pin Nominal Diameter" "%11.4g" "m" 1
0.0001 0 1. 0
0.0001 0 1. 0
0.
}
}
TCOD
{ 10230 "Nodo iniziale o nodo finale del passaggio" 0
DATA
{ 
"" "|1|Nodo iniziale[DEFAULT]|0|Nodo finale|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 10232 "Tempo di inizio/fine per ciascun passaggio" 1
DATA
{ 
"Tempo di inizio" "%11.4g" "s" 1
0.0 0 30.0 0
0.0 0 3600.0 1
0.
}
DATA
{ 
"Tempo di fine" "%11.4g" "s" 1
0.0 0 30.0 0
0.0 0 3600.0 1
0.
}
}
TCOD
{ 10234 "Numero del percorso di erogazione" 0
DATA
{ 
"" "%d" "" 0
1 0 1.0E+038 0
1 0 1.0E+038 0
0.
}
}
TCOD
{ 10290 "Commutazione velocitą/pressione (microcellulare)" 0
DATA
{ 
"Velocity/pressure switch-over" "|1|Per riduzione %peso [DEFAULT]|0|Per peso pezzo (esclusi i canali)|9|Per % di volume riempito|1|Per posizione pistone|8|Per pressione di iniezione|2|Per pressione idraulica|3|Per forza di chiusura|4|Per controllo pressione in un punto|5|Per tempo di iniezione|6|Per primo evento|7||" "" 0
0 0 9 0
0 0 9 0
0.
}
}
TCOD
{ 10291 "a" 0
DATA
{ 
"%weight reduction" "%11.4g" "%" 0
0. 1 50. 0
0. 1 50. 0
0.
}
}
TCOD
{ 10292 "a" 0
DATA
{ 
"volume" "%11.4g" "%" 0
50. 0 100. 1
50. 0 100. 1
0.
}
}
TCOD
{ 10293 "a" 0
DATA
{ 
"By part weight (excluding runners)" "%11.4g" "kg" 1
0. 0 1000. 1
0. 0 1000. 1
0.
}
}
TCOD
{ 10294 "Commutazione velocitą/pressione per primo evento" 0
DATA
{ 
"" "|0|Per % di volume riempito|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
DATA
{ 
"" "|0|Per pressione di iniezione|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
DATA
{ 
"" "|0|Per pressione idraulica|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
DATA
{ 
"" "|0|Per forza di chiusura|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
DATA
{ 
"" "|0|Per controllo pressione in un punto|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
DATA
{ 
"" "|0|Per tempo di iniezione|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
DATA
{ 
"" "|0|Per posizione pistone|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
DATA
{ 
"" "|0|Per riduzione %peso|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
DATA
{ 
"" "|0|Per peso pezzo (esclusi i canali)|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 10295 "Controllo impaccamento/mantenimento" 0
DATA
{ 
"Pack/holding control" "|1|% pressione di riempimento e tempo[DEFAULT]|4|Pressione di impaccamento e tempo|2|Pressione idraulica e tempo|1|% pressione massima della macchina e tempo|3||" "" 0
1 0 4 0
1 0 4 0
0.
}
}
TCOD
{ 10296 "% pressione di riempimento e tempo" 1
DATA
{ 
"Durata" "%11.4g" "s" 1
0. 0 30. 0
0. 0 300. 0
0.1
}
DATA
{ 
"% pressione di riempimento" "%11.4g" "%" 0
0. 0 200. 0
0. 0 200. 0
1.
}
TCUI { "RIGHT" "plotProfilo del grafico..." }
TCUI2 { "LEFT" "importImportazione profilo..." }
}
TCOD
{ 10300 "a" 0
DATA
{ 
"volume" "%11.4g" "%" 0
0. 0 100. 0
0. 0 100. 0
0.
}
}
TCOD
{ 10301 "Dimensione carica iniezione" 0
DATA
{ 
"Cuscino" "%11.6g" "m" 1
0.001 0 1. 0
0. 1 10. 1
0.
}
DATA
{ 
"Dimensione carica" "%11.6g" "m" 1
0.001 0 1. 0
0. 1 10. 1
0.
}
}
TCOD
{ 10302 "Volume corsa" 0
DATA
{ 
"" "|1|Automatico[DEFAULT]|0|Specificata|1||" "" 0
1 0 7 0
1 0 7 0
0.
}
}
TCOD
{ 10303 "a" 0
DATA
{ 
"hpres" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+06 0 1.8e+07 0
0. 0 5.0e+07 0
0.
}
}
TCOD
{ 10304 "Commutazione velocitą/pressione per controllo pressione in un punto" 0
DATA
{ 
"Nodo" "%11d" "" 0
1. 0 999000000 0
1. 0 999000000 0
0.
}
DATA
{ 
"Pressione" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+07 0 2.5e+08 0
0. 0 5.0e+08 0
0.
}
}
TCOD
{ 10305 "a" 0
DATA
{ 
"Clamp" "%12.6g" "N" 1
0. 0 6.867e+07 0
0. 0 6.867e+08 0
0.
}
}
TCOD
{ 10306 "Posizione iniziale del pistone" 0
DATA
{ 
"Limite di pericolo per il cuscino" "%11.4g" "m" 1
0. 0 1e+038 0
0. 0 1e+038 0
1.
}
DATA
{ 
"Posizione iniziale del pistone" "%11.4g" "m" 1
0. 0 1e+038 0
0. 0 1e+038 0
1.
}
}
TCOD
{ 10307 "a" 0
DATA
{ 
"Inj. pres" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+07 0 2.5e+08 0
0. 1 5.0e+08 1
0.
}
}
TCOD
{ 10308 "a" 0
DATA
{ 
"%Volume" "%11.4g" "%" 0
0. 0 100. 0
0. 0 100. 0
0.
}
}
TCOD
{ 10309 "a" 0
DATA
{ 
"Injection time" "%11.4g" "s" 0
0. 0 10. 0
0. 0 100. 0
0.
}
}
TCOD
{ 10310 "Commutazione velocitą/pressione" 0
DATA
{ 
"Velocity/pressure switch-over" "|1|Automatico[DEFAULT]|0|Per % di volume riempito|1|Per posizione pistone|8|Per pressione di iniezione|2|Per pressione idraulica|3|Per forza di chiusura|4|Per controllo pressione in un punto|5|Per tempo di iniezione|6|Per primo evento|7||" "" 0
1 0 8 0
1 0 8 0
0.
}
}
TCOD
{ 10311 "Commutazione velocitą/pressione per pressione di iniezione in" 0
DATA
{ 
"hpres" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+07 0 2.5e+08 0
0. 1 5.0e+08 1
0.
}
}
TCOD
{ 10312 "Commutazione velocitą/pressione per primo evento" 0
DATA
{ 
"" "|0|Per % di volume riempito|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
DATA
{ 
"" "|0|Per pressione di iniezione|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
DATA
{ 
"" "|0|Per pressione idraulica|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
DATA
{ 
"" "|0|Per forza di chiusura|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
DATA
{ 
"" "|0|Per controllo pressione in un punto|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
DATA
{ 
"" "|0|Per tempo di iniezione|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
DATA
{ 
"" "|0|Per posizione pistone|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
DATA
{ 
"" "|0|Automatico|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 10313 "a" 0
DATA
{ 
"ram position" "%11.4g" "m" 1
0.001 0 0.1 0
0. 0 0.5 1
0.
}
}
TCOD
{ 10314 "Commutazione velocitą/pressione per primo evento" 0
DATA
{ 
"" "|0|Per % di volume riempito|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
DATA
{ 
"" "|0|Per pressione di iniezione|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
DATA
{ 
"" "|0|Per controllo pressione in un punto|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 10316 "Commutazione velocitą/pressione" 0
DATA
{ 
"Velocity/pressure switch-over" "|1|Automatico|0|Per % di volume riempito|1|Per posizione pistone|8|Per pressione di iniezione|2|Per pressione idraulica|3|Per forza di chiusura|4|Per controllo pressione in un punto|5|Per tempo di iniezione|6|Per primo evento|7|Opzione termoindurente precedente (obsoleto)[DEFAULT]|9||" "" 0
0 0 9 0
0 0 9 0
0.
}
}
TCOD
{ 10318 "a" 0
DATA
{ 
"%Volume" "%11.4g" "%" 0
0. 0 3000. 0
0. 0 3000. 0
0.
}
}
TCOD
{ 10320 "Commutazione velocitą/pressione" 0
DATA
{ 
"Velocity/pressure switch-over" "|1|Automatico[DEFAULT]|0|Per % di volume riempito|1|Per posizione pistone|8|Per pressione di iniezione|2|Per pressione idraulica|3|Per forza di chiusura|4|Per controllo pressione in un punto|5|Per tempo di iniezione|6|Per primo evento|7||" "" 0
1 0 8 0
1 0 8 0
0.
}
}
TCOD
{ 10322 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Commutazione al controllo di pressione se raggiunto il 100% del peso|1| |0||" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 0
0.
}
}
TCOD
{ 10602 "per" 0
DATA
{ 
"" "|1|% portata e % volume carica [DEFAULT]|1|% velocitą pistone e % corsa|2||" "" 0
0 0 2 0
0 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 10603 "per" 0
DATA
{ 
"" "|1|Velocitą pistone e posizione pistone [DEFAULT]|3|Portata e posizione pistone|5|% velocitą massima pistone e posizione pistone|4|Velocitą pistone e tempo|7|Portata e tempo|9|% velocitą massima pistone e tempo|8||" "" 0
0 0 9 0
0 0 9 0
0.
}
}
TCOD
{ 10604 "Velocitą pistone e posizione pistone" 1
DATA
{ 
"Posizione pistone" "%11.4g" "m" 1
0.001 0 1. 0
0. 0 5. 1
0.
}
DATA
{ 
"Velocitą pistone" "%11.4g" "m/sec" 1
0.005 0 0.5 0
0. 0 5.0 1
0.
}
TCUI { "RIGHT" "plotProfilo del grafico..." }
TCUI2 { "LEFT" "importImportazione profilo..." }
}
TCOD
{ 10605 "% velocitą pistone e % corsa" 1
DATA
{ 
"% corsa" "%11.4g" "%" 0
0. 0 100. 0
0. 0 100. 0
1.
}
DATA
{ 
"% velocitą pistone" "%11.4g" "%" 0
0. 1 100. 0
0. 1 100. 0
1.
}
TCUI { "RIGHT" "plotProfilo del grafico..." }
TCUI2 { "LEFT" "importImportazione profilo..." }
}
TCOD
{ 10606 "% velocitą massima pistone e posizione pistone" 1
DATA
{ 
"Posizione pistone" "%11.4g" "m" 1
0.001 0 1. 0
0. 0 5. 1
1.
}
DATA
{ 
"% velocitą massima pistone" "%11.4g" "%" 0
0. 0 100. 0
0. 0 100. 0
1.
}
TCUI { "RIGHT" "plotProfilo del grafico..." }
TCUI2 { "LEFT" "importImportazione profilo..." }
}
TCOD
{ 10607 "Commuta all'altro controller per" 0
DATA
{ 
"" "%11.4g" "%" 0
1. 0 110. 0
1. 0 110. 0
0.
}
}
TCOD
{ 10608 "per" 0
DATA
{ 
"" "|1|% portata e % volume carica[DEFAULT]|1|% velocitą pistone e % corsa|2|Velocitą pistone e posizione pistone|3|% velocitą massima pistone e posizione pistone|4|Portata e posizione pistone|5|% portata massima e posizione pistone|6|Velocitą pistone e tempo|7|% velocitą massima pistone e tempo|8|Portata e tempo|9|% portata massima e tempo|10||" "" 0
0 0 10 0
0 0 10 0
0.
}
}
TCOD
{ 10609 "per" 0
DATA
{ 
"Ram speed control option" "|1|% volume carica e % portata|1|% corsa e % velocitą pistone|2||" "" 0
0 0 2 0
0 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 10610 "Pressione e tempo" 1
DATA
{ 
"Tempo" "%11.4g" "s" 1
0.0 0 30.0 0
0.0 0 300.0 1
0.
}
DATA
{ 
"Pressione" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+06 0 2.0e+08 0
0.0 1 1.0e+09 1
0.
}
TCUI { "RIGHT" "plotProfilo del grafico..." }
TCUI2 { "LEFT" "importImportazione profilo..." }
}
TCOD
{ 10611 "Controllo riempimento" 0
DATA
{ 
"" "|1|% portata e % volume carica|1|% velocitą pistone e % corsa|2||" "" 0
0 0 2 0
0 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 10614 "Velocitą pistone e tempo" 1
DATA
{ 
"Tempo" "%11.4g" "s" 1
0.0 0 30.0 0
0.0 0 300.0 1
0.
}
DATA
{ 
"Velocitą pistone" "%11.4g" "m/sec" 1
0.005 0 0.5 0
0. 1 5.0 1
0.
}
TCUI { "RIGHT" "plotProfilo del grafico..." }
TCUI2 { "LEFT" "importImportazione profilo..." }
}
TCOD
{ 10616 "% velocitą massima pistone e tempo" 1
DATA
{ 
"Tempo" "%11.4g" "s" 1
0.0 0 30.0 0
0.0 0 300.0 1
0.
}
DATA
{ 
"% velocitą massima pistone" "%11.4g" "%" 0
0. 0 100. 0
0. 0 100. 0
1.
}
TCUI { "RIGHT" "plotProfilo del grafico..." }
TCUI2 { "LEFT" "importImportazione profilo..." }
}
TCOD
{ 10618 "% portata e % volume carica" 1
DATA
{ 
"% volume della carca" "%11.4g" "%" 1
0.0 0 100.0 0
0.0 0 100.0 0
0.
}
DATA
{ 
"% portata" "%11.4g" "%" 0
0. 0 100. 0
0. 0 100. 0
1.
}
TCUI { "RIGHT" "plotProfilo del grafico..." }
TCUI2 { "LEFT" "importImportazione profilo..." }
}
TCOD
{ 10620 "Portata e tempo" 1
DATA
{ 
"Tempo" "%11.4g" "s" 1
0.0 0 30.0 0
0.0 0 300.0 1
0.
}
DATA
{ 
"Flow rate" "%11.4g" "m^3/s" 1
0.0 0 1.0e-03 0
0.0 0 0.1 1
0.
}
TCUI { "RIGHT" "plotProfilo del grafico..." }
TCUI2 { "LEFT" "importImportazione profilo..." }
}
TCOD
{ 10622 "% portata massima e tempo" 1
DATA
{ 
"Tempo" "%11.4g" "s" 1
0.0 0 30.0 0
0.0 0 300.0 1
0.
}
DATA
{ 
"% portata massima" "%11.4g" "%" 0
0. 0 100. 0
0. 0 100. 0
1.
}
TCUI { "RIGHT" "plotProfilo del grafico..." }
TCUI2 { "LEFT" "importImportazione profilo..." }
}
TCOD
{ 10628 "Portata e posizione pistone" 1
DATA
{ 
"Posizione pistone" "%11.4g" "m" 1
0.001 0 1. 0
0. 0 5. 1
0.
}
DATA
{ 
"Portata" "%11.4g" "m^3/s" 1
0.005 0 0.5 0
0. 0 5.0 1
0.
}
TCUI { "RIGHT" "plotProfilo del grafico..." }
TCUI2 { "LEFT" "importImportazione profilo..." }
}
TCOD
{ 10630 "% portata massima e posizione pistone" 1
DATA
{ 
"Corsa" "%11.4g" "m" 1
0.001 0 1. 0
0. 0 5. 1
0.
}
DATA
{ 
"% portata massima" "%11.4g" "%" 1
0.0 0 100. 0
0.0 0 100. 0
0.
}
TCUI { "RIGHT" "plotProfilo del grafico..." }
TCUI2 { "LEFT" "importImportazione profilo..." }
}
TCOD
{ 10632 "Posizione pistone e tempo" 1
DATA
{ 
"Tempo" "%11.4g" "s" 1
0.0 0 30.0 0
0.0 0 300.0 1
0.
}
DATA
{ 
"Corsa" "%11.4g" "m" 1
0.001 0 1. 0
0. 0 5. 1
0.
}
TCUI { "RIGHT" "plotProfilo del grafico..." }
TCUI2 { "LEFT" "importImportazione profilo..." }
}
TCOD
{ 10634 "Velocitą pin/portata e zona" 1
DATA
{ 
"Zona" "%11.4g" "m" 1
0.001 0 1. 0
0. 0 2. 1
0.
}
DATA
{ 
"Velocitą pin/portata" "%11.4g" "m^3/s" 1
0.005 0 0.5 0
0. 0 5.0 1
0.
}
}
TCOD
{ 10700 "Pressione punto di iniezione caldo e tempo" 1
DATA
{ 
"Tempo" "%11.4g" "s" 1
0. 0 1200. 0
0. 0 1200. 0
0.
}
DATA
{ 
"Pressione" "%12.6g" "Pa" 1
0. 0 5.0e+08 0
0. 0 5.0e+08 0
0.
}
TCUI { "RIGHT" "plotProfilo del grafico..." }
TCUI2 { "LEFT" "importImportazione profilo..." }
}
TCOD
{ 10702 "% pressione di riempimento e tempo" 1
DATA
{ 
"Durata" "%11.4g" "s" 1
0. 0 30. 0
0. 0 300. 0
0.1
}
DATA
{ 
"% pressione di riempimento" "%11.4g" "%" 0
0. 0 200. 0
0. 0 200. 0
1.
}
TCUI { "RIGHT" "plotProfilo del grafico..." }
TCUI2 { "LEFT" "importImportazione profilo..." }
}
TCOD
{ 10703 "Controllo impaccamento/mantenimento" 0
DATA
{ 
"Pack/holding control" "|1|% pressione di riempimento e tempo[DEFAULT]|4|Pressione di impaccamento e tempo|2|Pressione idraulica e tempo|1|% pressione massima della macchina e tempo|3||" "" 0
2 0 4 0
2 0 4 0
0.
}
}
TCOD
{ 10704 "Controllo impaccamento/mantenimento" 0
DATA
{ 
"Pack/holding control" "|1|% pressione di riempimento e tempo[DEFAULT]|4|Pressione di impaccamento e tempo|2|Pressione idraulica e tempo|1|% pressione massima della macchina e tempo|3||" "" 0
1 0 4 0
1 0 4 0
0.
}
}
TCOD
{ 10705 "% pressione massima della macchina e tempo" 1
DATA
{ 
"Durata" "%11.4g" "s" 1
0. 0 30. 0
0. 0 300. 0
0.
}
DATA
{ 
"% pressione massima della macchina" "%11.4g" "%" 0
0.0 1 100.0 0
0.0 0 100.0 0
0.
}
TCUI { "RIGHT" "plotProfilo del grafico..." }
TCUI2 { "LEFT" "importImportazione profilo..." }
}
TCOD
{ 10706 "Pressione idraulica e tempo" 1
DATA
{ 
"Durata" "%11.4g" "s" 1
0. 0 30. 0
0. 0 300. 0
0.
}
DATA
{ 
"Hydraulic pressure" "%12.6g" "Pa" 1
0. 0 5.0e+07 0
0. 0 5.0e+07 0
0.
}
TCUI { "RIGHT" "plotProfilo del grafico..." }
TCUI2 { "LEFT" "importImportazione profilo..." }
}
TCOD
{ 10707 "Pressione di impaccamento e tempo" 1
DATA
{ 
"Durata" "%11.4g" "s" 1
0. 0 3600. 0
0. 0 3600. 0
0.
}
DATA
{ 
"Pressione di impaccamento" "%12.6g" "Pa" 1
0. 0 5.0e+08 0
0. 0 5.0e+08 0
0.
}
TCUI { "RIGHT" "plotProfilo del grafico..." }
TCUI2 { "LEFT" "importImportazione profilo..." }
}
TCOD
{ 10708 "Pressione del gas e tempo" 1
DATA
{ 
"Tempo" "%11.4g" "s" 1
0. 0 1200. 0
0. 0 1200. 0
0.
}
DATA
{ 
"Pressione del gas" "%12.6g" "Pa" 1
0. 0 5.0e+08 0
0. 0 5.0e+08 0
0.
}
TCUI { "RIGHT" "plotProfilo del grafico..." }
TCUI2 { "LEFT" "importImportazione profilo..." }
}
TCOD
{ 10710 "Controllo volume gas" 0
DATA
{ 
"Tempo di corsa del pistone" "%11.4g" "s" 1
0.1 0 60. 0
0. 1 1200. 1
0.
}
DATA
{ 
"Pressione iniziale" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+06 0 1.0e+08 0
0. 1 5.0e+08 1
0.
}
DATA
{ 
"Volume pistone" "%11.4g" "m^3" 1
1.0e-04 0 1.0e-03 0
0. 1 1.0e-02 1
0.
}
DATA
{ 
"Volume linea gas" "%11.4g" "m^3" 1
0. 0 1.0e-04 0
0. 0 1.0e-03 1
0.
}
}
TCOD
{ 10711 "% volume gas e % tempo" 1
DATA
{ 
"% tempo" "%11.4g" "%" 1
0. 0 100. 0
0. 0 100. 0
0.
}
DATA
{ 
"% volume gas" "%11.4g" "%" 1
0. 0 100. 0
0. 0 100. 0
0.
}
}
TCOD
{ 10720 "Controllo impaccamento/mantenimento" 0
DATA
{ 
"Pack/holding control" "|1|% pressione di riempimento e tempo[DEFAULT]|4|Pressione di impaccamento e tempo|2|Pressione idraulica e tempo|1|% pressione massima della macchina e tempo|3||" "" 0
1 0 4 0
1 0 4 0
0.
}
}
TCOD
{ 10722 "% pressione di riempimento e tempo" 1
DATA
{ 
"Durata" "%11.4g" "s" 1
0. 0 30 0
0. 0 300. 0
0.1
}
DATA
{ 
"% pressione di riempimento" "%11.4g" "%" 0
0. 0 200. 0
0. 0 200. 0
1.
}
TCUI { "RIGHT" "plotProfilo del grafico..." }
TCUI2 { "LEFT" "importImportazione profilo..." }
}
TCOD
{ 10815 "Corsa e velocitą pistone (misurata)" 1
DATA
{ 
"Corsa" "%11.4g" "m" 1
0.001 0 1. 0
0. 0 5. 1
0.
}
DATA
{ 
"Ram speed" "%11.4g" "m/sec" 1
0.005 0 0.5 0
0. 1 5.0 1
0.
}
TCUI { "RIGHT" "plotProfilo del grafico misurato" }
}
TCOD
{ 10820 "Pressione e tempo (misurata)" 1
DATA
{ 
"Tempo" "%11.4g" "s" 1
0.0 0 30.0 0
0.0 0 300.0 1
0.
}
DATA
{ 
"Pressione" "%12.6g" "Pa" 1
0. 0 5.0e+08 0
0. 0 5.0e+08 0
0.
}
TCUI { "RIGHT" "plotProfilo del grafico misurato" }
}
TCOD
{ 10835 "Corsa e velocitą pistone (adattata)" 1
DATA
{ 
"Corsa" "%11.4g" "m" 1
0.001 0 1. 0
0. 0 5. 1
0.
}
DATA
{ 
"Velocitą pistone" "%11.4g" "m/sec" 1
0.005 0 0.5 0
0. 1 5.0 1
0.
}
TCUI { "RIGHT" "plotProfilo del grafico adattato" }
}
TCOD
{ 10850 "Pressione e tempo (adattata)" 1
DATA
{ 
"Tempo" "%11.4g" "s" 1
0.0 0 30.0 0
0.0 0 300.0 1
0.
}
DATA
{ 
"Pressione" "%12.6g" "Pa" 1
0. 0 5.0e+08 0
0. 0 5.0e+08 0
0.
}
TCUI { "RIGHT" "plotProfilo del grafico adattato" }
}
TCOD
{ 10860 "Dati profilo importati" 0
DATA
{ 
"flow control" "|1|Corsa e velocitą pistone [DEFAULT]|1|Pressione e tempo|2||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 10900 "Controllo canale (3D)" 0
DATA
{ 
"Option" "|1|Velocitą|1|Pressione specificata|2|Portata specificata[DEFAULT]|3|Portata di massa|4||" "" 0
1 0 4 0
1 0 4 0
0.
}
}
TCOD
{ 10901 "Velocitą" 0
DATA
{ 
"Velocity" "%11.4g" "m/sec" 1
2.0e-05 0 2.0e+03 0
0. 1 2.0e+03 1
0.
}
}
TCOD
{ 10902 "Portata di massa" 0
DATA
{ 
"Mass flow rate" "%11.4g" "kg/sec" 1
2.0e-05 0 2.0e+03 0
0. 1 2.0e+03 1
0.
}
}
TCOD
{ 10904 "Velocitą asse XYZ" 0
DATA
{ 
"Velocitą asse X" "%11.4g" "m/sec" 1
2.0e-05 0 2.0e+03 0
-2.0e+03 0 2.0e+03 0
0.
}
DATA
{ 
"Velocitą asse Y" "%11.4g" "m/sec" 1
2.0e-05 0 2.0e+03 0
-2.0e+03 0 2.0e+03 0
0.
}
DATA
{ 
"Velocitą asse Z" "%11.4g" "m/sec" 1
2.0e-05 0 2.0e+03 0
-2.0e+03 0 2.0e+03 0
0.
}
}
TCOD
{ 10908 "Controllo velocitą" 0
DATA
{ 
"Option" "|1|Velocitą normale[DEFAULT]|1|Componenti della velocitą|2||" "" 0
1 0 4 0
1 0 4 0
0.
}
}
TCOD
{ 10912 "Risolutore raffreddamento conforme" 0
DATA
{ 
"" "|1|Risolutore FEM[DEFAULT]|1|Risolutore voxel|2||" "" 0
0 0 3 0
0 0 3 0
0.
}
}
TCOD
{ 10913 "" 0
DATA
{ 
"" "%11d" "" 0
128 0 2048. 0
128 0 2048. 0
0.
}
}
TCOD
{ 10914 "Risoluzione voxel" 0
DATA
{ 
"" "|1|Automatico[DEFAULT]|1|Specificato|2||" "" 0
0 0 3 0
0 0 3 0
0.
}
}
TCOD
{ 10915 "Frequenza" 0
DATA
{ 
"Frequency" "%11d" "Hz" 0
0 0 1.0e7 0
0 1 1.0e7 1
0.
}
}
TCOD
{ 10920 "Opzioni bobina di induzione elettrica" 0
DATA
{ 
"" "|1|Specifica corrente elettrica[DEFAULT]|1|Specifica voltaggio|2||" "" 0
0 0 2 0
0 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 10925 "Voltaggio" 0
DATA
{ 
"" "%11.1f" "volt" 0
0 0 100000 0
0 1 100000 0
0.
}
}
TCOD
{ 10930 "Corrente elettrica" 0
DATA
{ 
"" "%11.1f" "ampere" 0
0 0 100000 0
0 1 100000 0
0.
}
}
TCOD
{ 10940 "Componente" 0
DATA
{ 
"" "|1|Componente fisso[DEFAULT]|1|Componente di rotazione|2||" "" 0
1. 0 2. 0
1. 0 2. 0
0.
}
}
TCOD
{ 10945 "Asse di rotazione" 0
DATA
{ 
"" "|1|Asse X|1|Asse Y|2|Asse Z[DEFAULT]|3||" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
}
TCOD
{ 10950 "Punto di riferimento" 0
DATA
{ 
"" "|1|Automatico[DEFAULT]|1|Specifica|2||" "" 0
1. 0 2. 0
1. 0 2. 0
0.
}
}
TCOD
{ 10955 "Punto di riferimento" 0
DATA
{ 
"Coordinata X" "%11.4g" "m" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Coordinata Y" "%11.4g" "m" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Coordinata Z" "%11.4g" "m" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 11000 "Temperatura ambiente" 0
DATA
{ 
"Troom" "%12.5g" "K" 1
273.15 0 313.15 0
253.15 1 533.15 1
0.
}
}
TCOD
{ 11002 "Temperatura del fuso" 0
DATA
{ 
"Tmelt" "%12.5g" "K" 1
0.0 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 11010 "Conversione iniziale del fuso" 0
DATA
{ 
"Conv" "%11.4g" "" 0
-1. 0 1. 1
-1. 0 1. 1
0.
}
}
TCOD
{ 11101 "Percentuale minima di congelamento pezzo alla temperatura di estrazione" 0
DATA
{ 
"" "%11.4g" "%" 0
60.0 1 100.0 1
0. 1 100.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 11102 "Portata" 0
DATA
{ 
"Flow rate" "%11.4g" "m^3/sec" 1
2.0e-05 0 2.0e-03 0
0. 1 2.0e-01 1
0.
}
}
TCOD
{ 11103 "Controllo refrigerante" 0
DATA
{ 
"Option" "|1|Pressione specificata|1|Portata specificata[DEFAULT]|2|Numero di Reynolds specificato|3|Portata totale (tutti i circuiti)|4||" "" 0
1 0 4 0
1 0 4 0
0.
}
}
TCOD
{ 11104 "Pressione" 0
DATA
{ 
"Pressure" "%12.6g" "Pa(bar)" 1
500. 0 1000000. 0
0. 1 10000000. 1
0.
}
}
TCOD
{ 11105 "Numero di Reynolds refrigerante" 0
DATA
{ 
"Re" "%12.6g" "" 0
100. 0 50000.0 0
0. 1 100000.0 1
0.
}
}
TCOD
{ 11106 "Temperatura di ingresso del refrigerante" 0
DATA
{ 
"Tcool" "%12.5g" "K" 1
273.15 0 453.15 0
153.15 0 773.15 0
0.
}
}
TCOD
{ 11107 "Controllo temperatura stampo" 0
DATA
{ 
"options" "|1|Uniforme|1|La cavitą differisce dal nucleo|2||" "" 0
1. 0 2. 0
1. 0 2. 0
0.
}
}
TCOD
{ 11108 "Temperatura della superficie dello stampo" 0
DATA
{ 
"Tmold" "%12.5g" "K" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 11109 "Tempo di raffreddamento" 0
DATA
{ 
"options" "|1|Specificata|1|Automatico|2||" "" 0
1. 0 2. 0
1. 0 2. 0
0.
}
}
TCOD
{ 11110 "Temperatura stampo teorica lato cavitą" 0
DATA
{ 
"Tcavity" "%12.5g" "K" 1
273.15 0 453.15 0
153.15 1 773.15 1
0.
}
}
TCOD
{ 11111 "Temperatura stampo teorica lato nucleo" 0
DATA
{ 
"Tcore" "%12.5g" "K" 1
273.15 0 453.15 0
153.15 1 773.15 1
0.
}
}
TCOD
{ 11112 "Tempo di iniezione + impaccamento + raffreddamento" 0
DATA
{ 
"options" "|1|Specificata|1|Automatico|2||" "" 0
1. 0 2. 0
1. 0 2. 0
0.
}
}
TCOD
{ 11113 "Opzioni temperatura stampo" 0
DATA
{ 
"options" "|1|Media all'interno del ciclo[DEFAULT]|1|Transitoria all'interno del ciclo|2|Transitoria dall'avvio della produzione|3||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 11114 "Temperatura iniziale incapsulante" 0
DATA
{ 
"T" "%12.5g" "K" 1
273.15 0 473.15 0
223.15 0 773.15 1
0.
}
}
TCOD
{ 11115 "Transitorio, calcolo flusso di calore pezzo" 0
DATA
{ 
"options" "|1|Risolutore conduzione[DEFAULT]|1|Analisi di flusso a ogni iterazione|2||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 11116 "Conversione iniziale incapsulante" 0
DATA
{ 
"Conv" "%11.4g" "" 0
-1. 0 1. 1
-1. 0 1. 1
0.
}
}
TCOD
{ 11117 "Media del ciclo, calcolo flusso di calore pezzo" 0
DATA
{ 
"options" "|1|Risolutore conduzione[DEFAULT]|1|Analisi di flusso a ogni iterazione|2||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 11118 "Temperatura substrato" 0
DATA
{ 
"T" "%12.5g" "K" 1
273.15 0 473.15 0
223.15 0 773.15 1
0.
}
}
TCOD
{ 11119 "La sezione trasversale č" 0
DATA
{ 
"Option" "|1|Circolare[DEFAULT]|1|Semicircolare|2|Trapezoidale|3|A forma di U|4|Altra forma|5|Rettangolare|7||" "" 0
1. 0 6. 0
1. 0 6. 0
0.
}
}
TCOD
{ 11120 "Profilo temperatura della superficie dello stampo" 1
DATA
{ 
"Tempo" "%11.6g" "s" 1
0. 0 1.0e+38 0
0. 0 1.0e+38 1
0.
}
DATA
{ 
"Temperatura" "%12.5g" "K" 1
273.15 0 773.15 0
153.15 1 773.15 1
0.
}
TCUI { "RIGHT" "plotProfilo del grafico..." }
TCUI2 { "LEFT" "importImportazione profilo..." }
}
TCOD
{ 11122 "Analisi di erogazione dinamica" 0
DATA
{ 
"" "|0|Esegui analisi dinamica|1|Nessuna analisi dinamica[DEFAULT]|0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 11124 "Volume di erogazione per passaggio" 0
DATA
{ 
"" "|1|%Volume pezzo[DEFAULT]|0|Volume assoluto|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 11126 "" 0
DATA
{ 
"" "%12.5g" "%" 1
0 1 200 0
0 1 200 0
0.
}
}
TCOD
{ 11128 "" 0
DATA
{ 
"" "%12.5g" "m^3" 1
0 1 100 0
0 1 100 0
0.
}
}
TCOD
{ 11130 "Profilo curva pompa" 1
DATA
{ 
"Flow rate" "%11.6g" "m^3/sec" 1
0. 0 1.0e+38 0
0. 0 1.0e+38 1
0.
}
DATA
{ 
"Pressione" "%12.5g" "Pa" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 1
0.
}
TCUI { "RIGHT" "plotProfilo del grafico..." }
TCUI2 { "LEFT" "importImportazione profilo..." }
}
TCOD
{ 11132 "Tempo inizio/Tempo fine/Moltiplicatore volume passaggio" 1
DATA
{ 
"Tempo di inizio" "%11.4g" "s" 1
0.0 0 30.0 0
0.0 0 3600.0 1
0.
}
DATA
{ 
"Tempo di fine" "%11.4g" "s" 1
0.0 0 30.0 0
0.0 0 3600.0 1
0.
}
DATA
{ 
"Moltiplicatore volume passaggio" "%11.4g" "" 0
0 1 1 0
0 1 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 11201 "Il riscaldatore č a" 0
DATA
{ 
"" "|1|Temperatura del fuso|0|temperatura =|1||" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 0
0.
}
}
TCOD
{ 11202 "" 0
DATA
{ 
"" "%12.5g" "K" 1
373.15 0 673.15 0
273.15 1 1273.15 1
0.
}
}
TCOD
{ 11203 "Riscaldatore esterno č a" 0
DATA
{ 
"" "|1|Temperatura del fuso|0|Temperatura =|1||" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 0
0.
}
}
TCOD
{ 11204 "" 0
DATA
{ 
"" "%12.5g" "K" 1
373.15 0 673.15 0
273.15 1 1273.15 1
0.
}
}
TCOD
{ 11205 "Controllo temperatura" 0
DATA
{ 
"Heater location" "|1|Esterno|1|Interno|2|Entrambi i lati|3||" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
}
TCOD
{ 11206 "Riscaldatore interno č a" 0
DATA
{ 
"" "|1|Temperatura del fuso|0|Temperature =|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 11207 "" 0
DATA
{ 
"" "%12.5g" "K" 1
373.15 0 673.15 0
273.15 1 1273.15 1
0.
}
}
TCOD
{ 11208 "Flusso costante " 0
DATA
{ 
"Flux per unit area" "%11.6g" "W/m^2" 1
0 0 100.0 0
0 0 1.0E9 1
0.
}
}
TCOD
{ 11209 "Perdita di calore nell'opzione stampo" 0
DATA
{ 
"" "|1|Automatico[DEFAULT]|1|Flusso costante|0|Proprietą isolanti|2|Usa elemento riscaldante|3||" "" 0
0. 0 3. 0
0. 0 3. 0
0.
}
}
TCOD
{ 11211 "Proprietą isolanti" 0
DATA
{ 
"Conduttanza strato isolante" "%11.6g" "W/m^2-K" 1
1.0e+03 0 2.5e+05 0
0. 0 1.0e+5 1
0.
}
DATA
{ 
"Gap aria" "%11.6g" "m" 1
1.0e-8 0 1.0e-2 0
1.0e-10 0 1.0e-1 1
0.
}
}
TCOD
{ 11213 "Coefficienti di trasferimento del calore esterno" 0
DATA
{ 
"Local mold heat transfer coefficients" "|1|Aria|1|Altro|2||" "" 0
0. 1 2. 0
0. 1 2. 0
0.
}
}
TCOD
{ 11215 "Altro " 0
DATA
{ 
"Coefficiente di scambio termico" "%11.6g" "W/m^2-K" 1
1.0e+02 0 2.0e+20 0
0. 0 1.0e+5 1
0.
}
DATA
{ 
"Temperatura" "%12.5g" "K" 1
273.15 0 773.15 0
153.15 1 773.15 1
0.
}
}
TCOD
{ 11217 "Conduttanza interfaccia" 0
DATA
{ 
"Interface conductance" "%12.6g" "W/m^2-K" 1
0.0 1 100000.0 0
0.0 0 1.0e+20 0
0.
}
}
TCOD
{ 11220 "Assegnazione di metą dello stampo" 0
DATA
{ 
"Code" "|1|Automatico[DEFAULT]|1|Mobile|2|Fisso|3||" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
}
TCOD
{ 11400 "La compressione della pressa inizia" 0
DATA
{ 
"Press compression starts" "|1|Alla fine dell'impaccamento[DEFAULT]|0|Per tempo|1|Per % di volume riempito|2|Per posizione pistone|3||" "" 0
0 0 3 0
0 0 3 0
0.
}
}
TCOD
{ 11402 "Distanza di apertura della pressa" 0
DATA
{ 
"Distance" "%11.4g" "m" 1
0. 0 5 0
0. 0 5 0
0.
}
}
TCOD
{ 11404 "Passare a controllo forza della pressa" 0
DATA
{ 
"" "|1|Dallinizio della compressione |0|Solo quando la forza della pressa raggiunge il limite della forza di compressione|1|Per % di nodi riempiti[DEFAULT]|2|Per tempo|3|Per forza della pressa|4||" "" 0
0. 0 4. 0
0. 0 4. 0
0.
}
}
TCOD
{ 11405 "a" 0
DATA
{ 
"% node volume" "%11.4g" "%" 0
0. 0 100. 0
0. 0 100. 0
0.
}
}
TCOD
{ 11406 "a" 0
DATA
{ 
"Time" "%11.4g" "s" 0
0. 0 1000. 0
0. 0 1000. 0
0.
}
}
TCOD
{ 11407 "a" 0
DATA
{ 
"Force" "%11.4g" "N" 1
0. 1 6.867e+07 0
0. 1 6.867e+07 1
0.
}
}
TCOD
{ 11408 "Velocitą di compressione pressa e distanza (la compressione si verifica lungo lasse z)" 1
DATA
{ 
"Distanza" "%11.4g" "m" 1
0. 0 0.01 0
0. 0 5.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Velocitą compressione pressa" "%11.4g" "m/sec" 1
0.001 0 0.1 0
0. 0 1. 0
0.
}
}
TCOD
{ 11410 "Limite della forza di compressione della pressa" 0
DATA
{ 
"Force" "%12.6g" "N" 1
0. 0 6.867e+07 0
0. 1 6.867e+08 1
0.
}
}
TCOD
{ 11411 "Forza di compressione dopo il passaggio al controllo della forza della pressa" 0
DATA
{ 
"" "|1|Relativa al valore alla commutazione[DEFAULT]|0|Valore assoluto|1||" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 0
0.
}
}
TCOD
{ 11412 "Forza di compressione della pressa (relativa) e durata" 1
DATA
{ 
"Durata" "%11.4g" "s" 1
0. 0 100 0
0. 0 3000 0
0.
}
DATA
{ 
"Forza di compressione della pressa relativa" "%11.4g" "%" 1
1.0 0 3000.0 0
0.0 0 3000.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 11413 "Forza di compressione della pressa (assoluta) e durata" 1
DATA
{ 
"Durata" "%11.4g" "s" 1
0. 0 100 0
0. 0 3000 0
0.
}
DATA
{ 
"Forza compressione pressa" "%11.4g" "N" 1
1.0 0 6.867e+07 0
0.0 0 6.867e+08 0
0.
}
}
TCOD
{ 11414 "Limite velocitą della pressa" 0
DATA
{ 
"Speed" "%12.6g" "m/sec" 1
0. 0 1 0
0. 1 10 1
0.
}
}
TCOD
{ 11416 "a" 0
DATA
{ 
"Time" "%11.4g" "s" 0
0. 0 1000. 0
0. 0 1000. 0
0.
}
}
TCOD
{ 11418 "a" 0
DATA
{ 
"%Volume" "%11.4g" "%" 0
0. 0 3000. 0
0. 0 3000. 0
0.
}
}
TCOD
{ 11420 "a" 0
DATA
{ 
"Ram position" "%11.4g" "m" 1
0. 0 5. 0
0. 0 5. 0
0.
}
}
TCOD
{ 11430 "Direzione di compressione" 0
DATA
{ 
"" "|1|-Z[DEFAULT]|0| +Z|1||" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 0
0.
}
}
TCOD
{ 11438 "% cambio di spostamento della pressa per l'aggiornamento preciso della maglia" 0
DATA
{ 
"% Change" "%12.6g" "%" 1
-10. 0 10 0
-100. 0 100 0
0.
}
}
TCOD
{ 11440 "Proprietą superficie di compressione" 0
DATA
{ 
"option" "|1|Automatico[DEFAULT]|0|Superficie compressione (in movimento)|1|Superficie fissa|2|Superficie laterale|3||" "" 0
0 0 4 0
0 0 4 0
0.
}
}
TCOD
{ 11456 "Opzione distanza di apertura della pressa per la compressione" 0
DATA
{ 
"option" "|1|Automatico[DEFAULT]|0|Specificata|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 11458 "Opzione della carica iniziale" 0
DATA
{ 
"option" "|1|Rigido[DEFAULT]|0|Flessibile|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 11460 "Angolo massimo per propagazione del nodo di compressione assegnato" 0
DATA
{ 
"" "%11.4g" "" 0
0. 0 1 0
0. 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 11462 "Propagare il nodo di compressione assegnato" 0
DATA
{ 
"" "|1|Non propagare il nodo di compressione assegnato[DEFAULT]|0|Propagare il nodo di compressione assegnato |1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 11464 "Consenti apertura pressa durante il riempimento" 0
DATA
{ 
"" "|1|Non consentire apertura pressa durante il riempimento[DEFAULT]|0|Consenti apertura pressa durante il riempimento |1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 11466 "Controller del processo di compressione " 0
DATA
{ 
"Process controller" "|1|Utilizzare il controller nelle impostazioni di processo[DEFAULT]|1|Selezionare un controller diverso|2||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 11468 "Controller del processo di compressione" 0
REFT { 40452 }
}
TCOD
{ 11472 "Orientamento iniziale delle fibre" 0
DATA
{ 
"Txx" "%12.6g" "" 0
0.0 0 1.0 0
0.0 0 1.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Tyy" "%12.6g" "" 0
0.0 0 1.0 0
0.0 0 1.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Tzz" "%12.6g" "" 0
0.0 0 1.0 0
0.0 0 1.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Txy" "%12.6g" "" 0
-0.5 0 0.5 0
-0.5 0 0.5 0
0.
}
DATA
{ 
"Txz" "%12.6g" "" 0
-0.5 0 0.5 0
-0.5 0 0.5 0
0.
}
DATA
{ 
"Tyz" "%12.6g" "" 0
-0.5 0 0.5 0
-0.5 0 0.5 0
0.
}
}
TCOD
{ 11480 "Tempo di ritardo (stampaggio a compressione)" 0
DATA
{ 
"Time" "%11.4g" "s" 1
0. 0 1000. 0
0. 0 1000. 0
0.
}
}
TCOD
{ 11482 "Coefficiente di trasferimento termico per analisi precondizionamento (stampo)" 0
DATA
{ 
"h" "%11.6g" "W/m^2-K" 1
1.0e+02 0 1.0e+05 0
0. 1 1.0e+38 1
0.
}
}
TCOD
{ 11484 "Coefficiente di trasferimento termico per analisi precondizionamento (aria)" 0
DATA
{ 
"h" "%11.6g" "W/m^2-K" 1
1.0e+00 0 1.0e+03 0
0. 1 1.0e+38 1
0.
}
}
TCOD
{ 11490 "Dati analisi precondizionamento (stampaggio a compressione)" 0
DATA
{ 
"Preconditioning analysis data" "|1|Usa i valori di impostazione di processo[DEFAULT]|0|Specificata|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 11492 "Coefficiente di trasferimento locale termico per analisi precodizionamento" 0
DATA
{ 
"h" "%11.6g" "W/m^2-K" 1
1.0e+00 0 1.0e+05 0
0. 1 1.0e+38 1
0.
}
}
TCOD
{ 11494 "Temperatura locale per analisi precodizionamento" 0
DATA
{ 
"Temp" "%12.5g" "K" 1
273.15 0 573.15 0
273.15 1 573.15 1
0.
}
}
TCOD
{ 13312 "Tempo di iniezione + impaccamento + raffreddamento" 0
DATA
{ 
"Time" "%11.4g" "s" 1
0. 0 60.0 0
0. 0 6000.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 13329 "Tempo di iniezione + impaccamento + reticolazione" 0
DATA
{ 
"Time" "%11.4g" "s" 1
0. 0 60.0 0
0. 0 6000.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 13334 "Tempo di compressione + raffreddamento" 0
DATA
{ 
"options" "|1|Specificata|1|Automatico|2||" "" 0
1. 0 2. 0
1. 0 2. 0
0.
}
}
TCOD
{ 13336 "Tempo di compressione + raffreddamento" 0
DATA
{ 
"Time" "%11.4g" "s" 1
0. 0 60.0 0
0. 0 6000.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 13338 "Tempo di compressione + reticolazione" 0
DATA
{ 
"Time" "%11.4g" "s" 1
0. 0 60.0 0
0. 0 6000.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 14001 "Volume riempito all'inizio dell'espansione" 0
DATA
{ 
"FoamPV" "%12.5g" "%" 1
0.0 0 100 0
0.0 0 100 0
0.
}
}
TCOD
{ 14003 "Raggio della bolla iniziale" 0
DATA
{ 
"RGAS0" "%12.5g" "m" 1
0.0 0 1.0e-3 0
0.0 0 1.0e-3 0
0.
}
}
TCOD
{ 14005 "Numero di celle per volume" 0
DATA
{ 
"NCELL" "%12.5g" "1/m^3" 1
1.0e8 0 1.0e18 0
1.0e8 0 1.0e18 0
0.
}
}
TCOD
{ 14007 "Concentrazione iniziale del gas" 0
DATA
{ 
"C0" "%12.5g" "%" 1
0.1 0 3.0 0
0.1 0 3.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 14009 "Peso molecolare del gas" 0
DATA
{ 
"MW" "%12.5g" "" 0
0.0 0 1.0e10 0
0.0 0 1.0e10 0
0.
}
}
TCOD
{ 14011 "Tensione di superficie (costante)" 0
DATA
{ 
"SIGM" "%12.5g" "N/m" 0
0.0 0 1000.0 0
0.0 0 1000.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 14012 "Parametri tensione di superficie (modello di Guggenheim)" 0
DATA
{ 
"SIGM0" "%12.5g" "N/m" 0
0.0 0 1000.0 0
0.0 0 1000.0 0
0.
}
DATA
{ 
"1/TC" "%12.5g" "1/K" 0
0.0 0 1.0 0
0.0 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 14013 "Coefficienti di viscositą per il gas" 0
DATA
{ 
"v1" "%12.5g" "" 0
0.0 0 10 0
0.0 0 10 0
0.
}
DATA
{ 
"v2" "%12.5g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"v3" "%12.5g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 14015 "Coefficienti di solubilitą per il gas" 0
DATA
{ 
"k1" "%12.5g" "kg/(kg-Pa)" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"k2" "%12.5g" "K^2" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 14017 "Coefficienti di diffusione per il gas" 0
DATA
{ 
"d1" "%12.5g" "m^2/sec" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"d2" "%12.5g" "K" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 14040 "Modello di nucleazione delle bolle" 0
DATA
{ 
"Bubble nucleation model" "|1|Densitą di nucleazione costante[DEFAULT]|0|Modello di nucleazione classica adattato (parametri ricavati da dati del materiale)|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 14042 "Parametri modello di nucleazione classica adattato" 0
DATA
{ 
"F1" "%11.4g" "" 0
0.0 0 1.0 0
0.0 0 1.0e6 0
0.
}
DATA
{ 
"F2" "%11.4g" "" 0
0.0 0 1.0 0
0.0 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 14050 "Valore iniziale del gas" 0
DATA
{ 
"Initial gas amount" "|1|Concentrazione iniziale del gas per peso %[DEFAULT]|0|Pressione saturazione del gas iniziale|1|Agente chimico gonfiante (CBA)|2||" "" 0
0 0 2 0
0 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 14052 "Pressione saturazione del gas iniziale" 0
DATA
{ 
"Constant nucleation density" "%11.4g" "Pa" 1
5.0e5 0 2.0e7 0
5.0e5 0 3.0e7 0
0.
}
}
TCOD
{ 14054 "% peso CBA" 0
DATA
{ 
"Weight % of CBA" "%12.5g" "%" 1
0.5 0 10.0 0
0.5 0 10.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 14056 "% conversione gas a espansione di CBA in base al peso" 0
DATA
{ 
"Foaming gas conversion % of CBA by weight" "%12.5g" "%" 1
1 0 50.0 0
1 0 50.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 14060 "Gas a espansione microcellulare" 0
DATA
{ 
"Microcellular foaming gas" "|1|N2[DEFAULT]|0|CO2|1|Personalizzato|2||" "" 0
0 0 2 0
0 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 14100 "Numero di iterazioni per il calcolo della crescita delle bolle" 0
DATA
{ 
"NIT" "%d" "" 0
0.0 0 10000.0 0
0.0 0 10000.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 14202 "Parametri tensione di superficie (modello di Guggenheim) (N2)" 0
DATA
{ 
"SIGM0" "%12.5g" "N/m" 0
0.0 0 1000.0 0
0.0 0 1000.0 0
0.
}
DATA
{ 
"1/TC" "%12.5g" "1/K" 0
0.0 0 1.0 0
0.0 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 14204 "Coefficienti di viscositą per il gas (N2)" 0
DATA
{ 
"v1" "%12.5g" "" 0
0.0 0 10 0
0.0 0 10 0
0.
}
DATA
{ 
"v2" "%12.5g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"v3" "%12.5g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 14206 "Coefficienti di solubilitą per il gas (N2)" 0
DATA
{ 
"k1" "%12.5g" "kg/(kg-Pa)" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"k2" "%12.5g" "K^2" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 14208 "Coefficienti di diffusione per il gas (N2)" 0
DATA
{ 
"d1" "%12.5g" "m^2/s" 0
0 0 1.0e-5 0
0 0 1.0 0
0.
}
DATA
{ 
"d2" "%12.5g" "K(d)" 0
-1.0e+5 0 0 0
-1.0e+10 0 0 0
0.
}
}
TCOD
{ 14210 "Parametri modello di nucleazione classica adattato (N2)" 0
DATA
{ 
"F1" "%11.4g" "" 0
0.0 0 1.0 0
0.0 0 1.0e6 0
0.
}
DATA
{ 
"F2" "%11.4g" "" 0
0.0 0 1.0 0
0.0 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 14232 "Parametri tensione di superficie (modello di Guggenheim) (CO2)" 0
DATA
{ 
"SIGM0" "%12.5g" "N/m" 0
0.0 0 1000.0 0
0.0 0 1000.0 0
0.
}
DATA
{ 
"1/TC" "%12.5g" "1/K" 0
0.0 0 1.0 0
0.0 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 14234 "Coefficienti di viscositą per il gas (CO2)" 0
DATA
{ 
"v1" "%12.5g" "" 0
0.0 0 10 0
0.0 0 10 0
0.
}
DATA
{ 
"v2" "%12.5g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"v3" "%12.5g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 14236 "Coefficienti di solubilitą per il gas (CO2)" 0
DATA
{ 
"k1" "%12.5g" "kg/(kg-Pa)" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"k2" "%12.5g" "K^2" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 14238 "Coefficienti di diffusione per il gas (CO2)" 0
DATA
{ 
"d1" "%12.5g" "m^2/s" 0
0 0 1.0e-5 0
0 0 1.0 0
0.
}
DATA
{ 
"d2" "%12.5g" "K(d)" 0
-1.0e+5 0 0 0
-1.0e+10 0 0 0
0.
}
}
TCOD
{ 14240 "Parametri modello di nucleazione classica adattato (CO2)" 0
DATA
{ 
"F1" "%11.4g" "" 0
0.0 0 1.0 0
0.0 0 1.0e6 0
0.
}
DATA
{ 
"F2" "%11.4g" "" 0
0.0 0 1.0 0
0.0 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 14260 "Peso molecolare del gas (personalizzato)" 0
DATA
{ 
"MW" "%12.5g" "" 0
0.0 0 1.0e10 0
0.0 0 1.0e10 0
0.
}
}
TCOD
{ 14261 "Nome del gas a espansione personalizzato" 0
}
TCOD
{ 14262 "Parametri tensione di superficie (modello di Guggenheim) (personalizzato)" 0
DATA
{ 
"SIGM0" "%12.5g" "N/m" 0
0.0 0 1000.0 0
0.0 0 1000.0 0
0.
}
DATA
{ 
"1/TC" "%12.5g" "1/K" 0
0.0 0 1.0 0
0.0 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 14264 "Coefficienti di viscositą per il gas (personalizzati)" 0
DATA
{ 
"v1" "%12.5g" "" 0
0.0 0 10 0
0.0 0 10 0
0.
}
DATA
{ 
"v2" "%12.5g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"v3" "%12.5g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 14266 "Coefficienti di solubilitą per il gas (personalizzati)" 0
DATA
{ 
"k1" "%12.5g" "kg/(kg-Pa)" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"k2" "%12.5g" "K^2" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 14268 "Coefficienti di diffusione per il gas (personalizzati)" 0
DATA
{ 
"d1" "%12.5g" "m^2/s" 0
0 0 1.0e-5 0
0 0 1.0 0
0.
}
DATA
{ 
"d2" "%12.5g" "K(d)" 0
-1.0e+5 0 0 0
-1.0e+10 0 0 0
0.
}
}
TCOD
{ 14270 "Parametri modello di nucleazione classica adattato (personalizzati)" 0
DATA
{ 
"F1" "%11.4g" "" 0
0.0 0 1.0 0
0.0 0 1.0e6 0
0.
}
DATA
{ 
"F2" "%11.4g" "" 0
0.0 0 1.0 0
0.0 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 14300 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Includi core-back (microcellulare)|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 14302 "Velocitą e distanza apertura core-back (apertura lungo asse Z)" 1
DATA
{ 
"Distanza" "%11.4g" "m" 1
0. 0 0.01 0
0. 0 0.01 0
0.
}
DATA
{ 
"Velocitą di apertura core-back" "%11.4g" "m/sec" 1
0.001 0 0.05 0
0.001 0 0.05 0
0.
}
}
TCOD
{ 14304 "Direzione di apertura core-back" 0
DATA
{ 
"" "|1|-Z[DEFAULT]|0| +Z|1||" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 0
0.
}
}
TCOD
{ 14306 "Distanza di apertura core-back" 0
DATA
{ 
"Distance" "%11.4g" "m" 1
0.0001 0 0.01 0
0.0001 0 0.01 0
0.
}
}
TCOD
{ 20017 "Database materiale" 0
DATA
{ 
"" "|1|Selezionare un materiale dal database[DEFAULT]|1|Selezionare un materiale ortotropo definito dall'utente|2|Selezionare un materiale anisotropo definito dall'utente|3||" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
}
TCOD
{ 20018 "Materiale di costruzione della feature" 0
DATA
{ 
"" "|1|Polimero|1|Metallo[DEFAULT]|2|Materiale ortotropo definito dall'utente|3||" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
}
TCOD
{ 20019 "Materiale di costruzione della feature" 0
DATA
{ 
"" "|1|Polimero|1|Metallo[DEFAULT]|2||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 20020 "Materiale stampaggio" 0
REFT { 21000 20030 20034 }
}
TCOD
{ 20021 "Materiale B" 0
REFT { 21000 }
}
TCOD
{ 20022 "Refrigerante" 0
REFT { 20010 }
}
TCOD
{ 20023 "Materiale stampo" 0
REFT { 20020 }
}
TCOD
{ 20024 "Materiale stampo superiore" 0
REFT { 20020 }
}
TCOD
{ 20025 "Materiale stampo inferiore" 0
REFT { 20020 }
}
TCOD
{ 20026 "Preforma" 0
REFT { 20040 }
}
TCOD
{ 20027 "Conduttanza interfaccia" 0
DATA
{ 
"Interface conductance" "%12.6g" "W/m^2-K" 1
0.0 1 100000.0 0
0.0 0 1.0e+20 0
0.
}
}
TCOD
{ 20028 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Pezzo sovrastampato|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 20029 "Preforma (3D)" 0
REFT { 20045 }
}
TCOD
{ 20030 "Materiale filo" 0
REFT { 20060 }
}
TCOD
{ 20031 "Materiale leadframe" 0
REFT { 20070 }
}
TCOD
{ 20032 "Parametri risolutore" 0
REFT { 10080 10000 10005 10040 10070 10072 10074 10090 10095 10050 10097 }
}
TCOD
{ 20034 "Incapsulante sottoriempimento" 0
REFT { 20034 }
}
TCOD
{ 20035 "Condizioni sottoriempimento" 0
REFT { 30073 }
}
TCOD
{ 20036 "Opzione materiale filo" 0
DATA
{ 
"Wire material option" "|1|Utilizzare le proprietą del filo nelle impostazioni di processo[DEFAULT]|1|Specificata|2||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 20037 "Composto fibre mat" 0
REFT { 20047 }
}
TCOD
{ 20040 "Controller di processo" 0
REFT { 30011 30072 30073 30074 }
}
TCOD
{ 20041 "Controller processo B" 0
REFT { 30013 }
}
TCOD
{ 20042 "Controller iniezione assistita dal gas" 0
REFT { 30010 }
}
TCOD
{ 20043 "Controller di iniezione aggiuntivo" 0
REFT { 30015 }
}
TCOD
{ 20044 "Controller pressione punto di iniezione caldo" 0
REFT { 30020 }
}
TCOD
{ 20046 "Controller della pressa di compressione" 0
REFT { 30060 }
}
TCOD
{ 20050 "Materiale da iniettare (A/B)" 0
DATA
{ 
"Option" "|1|A|0|B|1||" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 0
0.
}
}
TCOD
{ 20060 "Macchina per stampaggio a iniezione" 0
REFT { 30007 }
}
TCOD
{ 20061 "Macchina per stampaggio a iniezione B" 0
REFT { 30007 }
}
TCOD
{ 20080 "Controllo di erogazione" 0
REFT { 40090 }
}
TCOD
{ 30050 "Controller temperatura superficie dello stampo: Superiore" 0
REFT { 30150 }
}
TCOD
{ 30052 "Controller temperatura superficie dello stampo: Inferiore" 0
REFT { 30150 }
}
TCOD
{ 30062 "Controller punto di iniezione a valvola" 0
REFT { 30030 }
}
TCOD
{ 30070 "Controller pompa" 0
REFT { 30160 }
}
TCOD
{ 30107 "Numero ripetizioni" 0
DATA
{ 
"Multi" "%11d" "" 0
1. 0 1024. 0
1. 0 1024. 0
0.
}
}
TCOD
{ 30108 "In regione corrispondente?" 0
DATA
{ 
"yn" "%d" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 30109 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Escludi dal calcolo della forza di chiusura|1| |0||" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 0
0.
}
}
TCOD
{ 30112 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Escludi dal calcolo della deformazione|1| |0||" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 0
0.
}
}
TCOD
{ 30122 "Orientamento preforma" 0
DATA
{ 
"dx" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"dy" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"dz" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 30124 "Orientamento preforma (prima direzione principale)" 0
DATA
{ 
"dx" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"dy" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"dz" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 30126 "Orientamento preforma (seconda direzione principale)" 0
DATA
{ 
"dx" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"dy" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"dz" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 30128 "Orientamento preforma (terza direzione principale)" 0
DATA
{ 
"dx" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"dy" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"dz" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 30134 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Regola orientamento preforma per seguire la superficie locale|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 30140 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Regolare porositą e permeabilitą con lo spessore locale|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 30142 "Spessore locale" 0
DATA
{ 
"Option" "|1|Automatico[DEFAULT]|0|Specificata|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 30144 "Spessore locale specificato" 0
DATA
{ 
"Specified local thickness" "%11.4g" "m" 1
1.0e-6 0 1.0 0
1.0e-6 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 30146 "Orientamento del composto (prima direzione principale)" 0
DATA
{ 
"dx" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"dy" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"dz" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 30148 "Orientamento del composto (seconda direzione principale)" 0
DATA
{ 
"dx" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"dy" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"dz" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 30150 "Orientamento del composto (terza direzione principale)" 0
DATA
{ 
"dx" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"dy" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"dz" "%12.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 30152 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Regola orientamento composto per seguire la superficie locale|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 30154 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Regola proprietą composto con porositą locale|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 30156 "Spessore locale (composto)" 0
DATA
{ 
"Option" "|1|Automatico[DEFAULT]|0|Specificato|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 30158 "Spessore locale specificato (composto)" 0
DATA
{ 
"Specified local thickness" "%11.4g" "m" 1
1.0e-6 0 1.0 0
1.0e-6 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 30160 "Proprietą meccaniche del composto" 0
DATA
{ 
"Option" "|1|Calcola dalle proprietą delle fibre e della resina [DEFAULT]|0|Specificato|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 30206 "Spessore" 0
DATA
{ 
"Thickness" "%11.4g" "m" 1
0.00001 0 0.01 0
0. 1 0.1 1
0.
}
}
TCOD
{ 30207 "Spessore" 0
DATA
{ 
"" "|1|Determina automaticamente[DEFAULT]|0|Specificato|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 1
0.
}
}
TCOD
{ 30208 "Diametro" 0
DATA
{ 
"Diameter" "%11.4g" "m" 1
0.0001 0 0.08 0
0.0 1 0.8 0
0.
}
}
TCOD
{ 30209 "Spessore determinato automaticamente" 0
DATA
{ 
"" "%11.4g" "m" 1
0.0001 0 0.08 0
0.0 1 0.8 0
0.
}
}
TCOD
{ 30210 "Fattore di forma" 0
DATA
{ 
"Shape factor" "%11.4g" "" 0
0.5 0 2. 0
0. 1 100. 1
0.
}
}
TCOD
{ 30211 "La sezione trasversale č" 0
DATA
{ 
"Option" "|1|Circolare[DEFAULT]|1|Semicircolare|2|Trapezoidale|3|A forma di U|4|Altra forma|5|Rettangolare|7||" "" 0
1. 0 7. 0
1. 0 7. 0
0.
}
}
TCOD
{ 30212 "La forma č" 0
DATA
{ 
"Option" "|1|Non rastremata[DEFAULT]|1|Rastremata (per dimensioni estremitą)|2|Rastremata (ad angolo)|3||" "" 0
1. 0 3. 0
1. 0 3. 0
0.
}
}
TCOD
{ 30213 "La sezione trasversale č" 0
DATA
{ 
"Option" "|1|Circolare[DEFAULT]|1|Anulare|6|Semicircolare|2|Trapezoidale|3|A forma di U|4|Altra forma|5|Rettangolare|7||" "" 0
1. 0 6. 0
1. 0 6. 0
0.
}
}
TCOD
{ 30214 "La forma č" 0
DATA
{ 
"Option" "|1|Non rastremata[DEFAULT]|16|Rastremata (per dimensioni estremitą)|17|Rastremata (ad angolo)|18||" "" 0
16. 0 18. 0
16. 0 18. 0
0.
}
}
TCOD
{ 30215 "La sezione trasversale č" 0
DATA
{ 
"Option" "|1|Circolare[DEFAULT]|1|Anulare|6||" "" 0
1. 0 6. 0
1. 0 6. 0
0.
}
}
TCOD
{ 30216 "Assegnazione laterale cavita/nucleo" 0
DATA
{ 
"Code" "|1|Superiore = cavitą; Inferiore = nucleo|1|Superiore = nucleo; Inferiore = cavitą|-1|Superiore = cavitą; Inferiore = cavitą|2|Superiore = nucleo; Inferiore = nucleo|-2||" "" 0
-2 0 2 0
-2 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 30217 "Creato da generatore maglia CM2K?" 0
DATA
{ 
"yn" "%11.4g" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 30218 "La forma č" 0
DATA
{ 
"Option" "|1|Non rastremata[DEFAULT]|4|Rastremata (per dimensioni estremitą)|5|Rastremata (ad angolo)|6||" "" 0
4. 0 6. 0
4. 0 6. 0
0.
}
}
TCOD
{ 30219 "La forma č" 0
DATA
{ 
"Option" "|1|Non rastremata[DEFAULT]|7|Rastremata (per dimensioni estremitą)|8|Rastremata (ad angolo)|9||" "" 0
7. 0 9. 0
7. 0 9. 0
0.
}
}
TCOD
{ 30220 "La forma č" 0
DATA
{ 
"Option" "|1|Non rastremata[DEFAULT]|10|Rastremata (per dimensioni estremitą)|11|Rastremata (ad angolo)|12||" "" 0
10. 0 12. 0
10. 0 12. 0
0.
}
}
TCOD
{ 30221 "La forma č" 0
DATA
{ 
"Option" "|1|Non rastremata[DEFAULT]|13|Rastremata (per dimensioni estremitą)|14|Rastremata (ad angolo)|15||" "" 0
13. 0 15. 0
13. 0 15. 0
0.
}
}
TCOD
{ 30223 "La sezione trasversale č" 0
DATA
{ 
"Option" "|1|Circolare[DEFAULT]|1|Rettangolare|7|Semicircolare|2|Trapezoidale|3|A forma di U|4|Altra forma|5||" "" 0
1. 0 7. 0
1. 0 7. 0
0.
}
}
TCOD
{ 30224 "La forma č" 0
DATA
{ 
"Option" "|1|Non rastremata[DEFAULT]|19|Rastremata (per dimensioni estremitą)|20|Rastremata (ad angolo)|21||" "" 0
19. 0 21. 0
19. 0 21. 0
0.
}
}
TCOD
{ 30226 "Tipo corrispondenza" 0
DATA
{ 
"Match Type" "|1|Non corrispondente[DEFAULT]|1|Bordo|2||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 30227 "Tipo Dual Domain" 0
DATA
{ 
"" "|1|Determina automaticamente[DEFAULT]|0|Specificata|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 1
0.
}
}
TCOD
{ 30241 "Forma trasversale" 0
DATA
{ 
"Shape" "|1|Piatta[DEFAULT]|1|Griglia con fori quadrati|2|Griglia con fori rotondi|3|Altra forma|4||" "" 0
1 0 4 0
1 0 4 0
0.
}
}
TCOD
{ 30242 "Tipo di elemento triangolare" 0
DATA
{ 
"Type" "%11.4g" "" 0
0 1 13 1
0 1 100 1
0.
}
}
TCOD
{ 30243 "Griglia con fori quadrati" 0
DATA
{ 
"Distanza tra i fori" "%11.4g" "m" 1
0. 1 0.1 0
0. 1 0.1 0
0.
}
DATA
{ 
"Larghezza dei fori quadrati" "%11.4g" "m" 1
0. 1 0.1 0
0. 1 0.1 0
0.
}
DATA
{ 
"Spessore" "%11.4g" "m" 1
0. 1 0.1 0
0. 1 0.1 0
0.
}
}
TCOD
{ 30244 "Griglia con fori rotondi" 0
DATA
{ 
"Distanza tra i fori" "%11.4g" "m" 1
0. 1 0.1 0
0. 1 0.1 0
0.
}
DATA
{ 
"Diametro dei fori" "%11.4g" "m" 1
0. 1 0.1 0
0. 1 0.1 0
0.
}
DATA
{ 
"Spessore" "%11.4g" "m" 1
0. 1 0.1 0
0. 1 0.1 0
0.
}
}
TCOD
{ 30245 "Altra forma trasversale non rastremata" 0
DATA
{ 
"Spessore equivalente" "%11.4g" "m" 1
0. 1 0.1 0
0. 1 0.1 0
0.
}
DATA
{ 
"Fattore di forma" "%11.4g" "" 0
0.5 0 2. 0
0. 1 100. 1
0.
}
}
TCOD
{ 30260 "Diametro" 0
DATA
{ 
"" "%11.4g" "m" 1
0.0001 0 0.08 0
0.0 1 0.2 0
0.
}
}
TCOD
{ 30261 "Limiti diametro" 0
DATA
{ 
"Minimo" "%11.4g" "m" 1
0.00001 0 0.1 0
0.00001 0 0.1 0
0.
}
DATA
{ 
"Massimo" "%11.4g" "m" 1
0.00001 0 0.1 0
0.00001 0 0.1 0
0.
}
}
TCOD
{ 30262 "Forma circolare rastremata per dimensioni estremitą" 0
DATA
{ 
"Diametro iniziale" "%11.4g" "m" 1
0.0001 0 0.08 0
0.0 1 0.2 0
0.
}
DATA
{ 
"Diametro finale" "%11.4g" "m" 1
0.0001 0 0.08 0
0.0 1 0.2 0
0.
}
}
TCOD
{ 30264 "Forma circolare rastremata ad angolo" 0
DATA
{ 
"Diametro iniziale" "%11.4g" "m" 1
0.0001 0 0.08 0
0.0 1 0.2 0
0.
}
DATA
{ 
"Angolo rastremato" "%11.4g" "rad" 1
-0.78540 0 0.78540 0
-1.57080 0 1.57080 0
0.
}
}
TCOD
{ 30266 "Forma semicircolare rastremata" 0
DATA
{ 
"Diametro" "%11.4g" "m" 1
0.0001 0 0.08 0
0.0 1 0.2 0
0.
}
DATA
{ 
"Altezza" "%11.4g" "m" 1
0.0 1 0.08 0
0.0 1 0.2 1
0.
}
}
TCOD
{ 30267 "Durante il bilanciamento dei canali di alimentazione, trattare" 0
DATA
{ 
"Diametro come" "|1|Fisso|1|Senza vincoli|2|Con vincoli|3||" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
DATA
{ 
"Altezza come" "|1|Fisso|1|Senza vincoli|2|Con vincoli|3||" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
}
TCOD
{ 30268 "Forma semicircolare rastremata per dimensioni estremitą" 0
DATA
{ 
"Diametro iniziale" "%11.4g" "m" 1
0.0001 0 0.08 0
0.0 1 0.2 0
0.
}
DATA
{ 
"Altezza iniziale" "%11.4g" "m" 1
0.0 1 0.08 0
0.0 1 0.2 1
0.
}
DATA
{ 
"Diametro finale" "%11.4g" "m" 1
0.0001 0 0.08 0
0.0 1 0.2 0
0.
}
DATA
{ 
"Altezza finale" "%11.4g" "m" 1
0.0 1 0.08 0
0.0 1 0.2 1
0.
}
}
TCOD
{ 30270 "Forma semicircolare rastremata ad angolo" 0
DATA
{ 
"Diametro" "%11.4g" "m" 1
0.0001 0 0.08 0
0.0 1 0.2 0
0.
}
DATA
{ 
"Altezza" "%11.4g" "m" 1
0.0 1 0.08 0
0.0 1 0.2 1
0.
}
DATA
{ 
"Angolo rastremato" "%11.4g" "rad" 1
-0.78540 0 0.78540 0
-1.57080 0 1.57080 0
0.
}
}
TCOD
{ 30272 "Forma trapezoidale non rastremata" 0
DATA
{ 
"Larghezza superiore" "%11.4g" "m" 1
0.001 0 0.02 0
0. 1 0.1 1
0.
}
DATA
{ 
"Larghezza inferiore" "%11.4g" "m" 1
0.001 0 0.02 0
0. 1 0.1 1
0.
}
DATA
{ 
"Altezza" "%11.4g" "m" 1
0.001 0 0.02 0
0. 1 0.1 1
0.
}
}
TCOD
{ 30273 "Durante il bilanciamento dei canali di alimentazione, trattare" 0
DATA
{ 
"Larghezza superiore come" "|1|Fisso|1|Senza vincoli|2|Con vincoli|3||" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
DATA
{ 
"Larghezza inferiore come" "|1|Fisso|1|Senza vincoli|2|Con vincoli|3||" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
DATA
{ 
"Altezza come" "|1|Fisso|1|Senza vincoli|2|Con vincoli|3||" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
}
TCOD
{ 30274 "Forma trapezoidale rastremata per dimensioni estremitą" 0
DATA
{ 
"Larghezza superiore iniziale" "%11.4g" "m" 1
0.0001 0 0.08 0
0.0 1 0.2 0
0.
}
DATA
{ 
"Larghezza inferiore iniziale" "%11.4g" "m" 1
0.0001 0 0.08 0
0.0 1 0.2 0
0.
}
DATA
{ 
"Altezza iniziale" "%11.4g" "m" 1
0.0001 0 0.08 0
0.0 1 0.2 0
0.
}
DATA
{ 
"Larghezza superiore finale" "%11.4g" "m" 1
0.0001 0 0.08 0
0.0 1 0.2 0
0.
}
DATA
{ 
"Larghezza inferiore finale" "%11.4g" "m" 1
0.0001 0 0.08 0
0.0 1 0.2 0
0.
}
DATA
{ 
"Altezza finale" "%11.4g" "m" 1
0.0001 0 0.08 0
0.0 1 0.2 0
0.
}
}
TCOD
{ 30276 "Forma trapezoidale rastremata ad angolo" 0
DATA
{ 
"Larghezza superiore iniziale" "%11.4g" "m" 1
0.0001 0 0.08 0
0.0 1 0.2 0
0.
}
DATA
{ 
"Larghezza inferiore iniziale" "%11.4g" "m" 1
0.0001 0 0.08 0
0.0 1 0.2 0
0.
}
DATA
{ 
"Altezza iniziale" "%11.4g" "m" 1
0.0001 0 0.08 0
0.0 1 0.2 0
0.
}
DATA
{ 
"Angolo rastremato" "%11.4g" "rad" 1
-0.78540 0 0.78540 0
-1.57080 0 1.57080 0
0.
}
}
TCOD
{ 30278 "Forma a U non rastremata" 0
DATA
{ 
"Larghezza" "%11.4g" "m" 1
0.0001 0 0.08 0
0.0 1 0.2 0
0.
}
DATA
{ 
"Altezza (=diametro)" "%11.4g" "m" 1
0.0001 0 0.08 0
0.0 1 0.2 0
0.
}
}
TCOD
{ 30279 "Durante il bilanciamento dei canali di alimentazione, trattare" 0
DATA
{ 
"Larghezza come" "|1|Fisso|1|Senza vincoli|2|Con vincoli|3||" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
DATA
{ 
"Altezza (=diametro) come" "|1|Fisso|1|Senza vincoli|2|Con vincoli|3||" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
}
TCOD
{ 30280 "Forma a U rastremata per dimensioni estremitą" 0
DATA
{ 
"Larghezza iniziale" "%11.4g" "m" 1
0.0001 0 0.08 0
0.0 1 0.2 0
0.
}
DATA
{ 
"Altezza iniziale (=diametro)" "%11.4g" "m" 1
0.0001 0 0.08 0
0.0 1 0.2 0
0.
}
DATA
{ 
"Larghezza finale" "%11.4g" "m" 1
0.0001 0 0.08 0
0.0 1 0.2 0
0.
}
DATA
{ 
"Altezza finale (=diametro)" "%11.4g" "m" 1
0.0001 0 0.08 0
0.0 1 0.2 0
0.
}
}
TCOD
{ 30282 "Forma a U rastremata ad angolo" 0
DATA
{ 
"Larghezza iniziale" "%11.4g" "m" 1
0.0001 0 0.08 0
0.0 1 0.2 0
0.
}
DATA
{ 
"Altezza iniziale (=diametro)" "%11.4g" "m" 1
0.0001 0 0.08 0
0.0 1 0.2 0
0.
}
DATA
{ 
"Angolo rastremato" "%11.4g" "rad" 1
-0.78540 0 0.78540 0
-1.57080 0 1.57080 0
0.
}
}
TCOD
{ 30284 "Altra forma trasversale non rastremata" 0
DATA
{ 
"Diametro equivalente" "%11.4g" "m" 1
0.0001 0 0.08 0
0.0 1 0.2 0
0.
}
DATA
{ 
"Fattore di forma" "%11.4g" "" 0
0.5 0 2. 0
0. 1 100. 1
0.
}
}
TCOD
{ 30286 "Canale di alimentazione rastremato di altra forma trasversale per dimensioni estremitą" 0
DATA
{ 
"Diametro equivalente iniziale" "%11.4g" "m" 1
0.0001 0 0.08 0
0.0 1 0.2 0
0.
}
DATA
{ 
"Diametro equivalente finale" "%11.4g" "m" 1
0.0001 0 0.08 0
0.0 1 0.2 0
0.
}
DATA
{ 
"Fattore di forma" "%11.4g" "" 0
0.5 0 2. 0
0. 1 100. 1
0.
}
}
TCOD
{ 30288 "Canale di alimentazione rastremato di altra forma trasversale ad angolo" 0
DATA
{ 
"Diametro equivalente" "%11.4g" "m" 1
0.0001 0 0.08 0
0.0 1 0.2 0
0.
}
DATA
{ 
"Angolo rastremato" "%11.4g" "rad" 1
-0.78540 0 0.78540 0
-1.57080 0 1.57080 0
0.
}
DATA
{ 
"Fattore di forma" "%11.4g" "" 0
0.5 0 2. 0
0. 1 100. 1
0.
}
}
TCOD
{ 30290 "Forma anulare" 0
DATA
{ 
"Diametro esterno" "%11.4g" "m" 1
0.002 0 0.08 0
0.0 1 0.2 0
0.
}
DATA
{ 
"Diametro interno" "%11.4g" "m" 1
0.002 0 0.08 0
0.0 1 0.2 0
0.
}
}
TCOD
{ 30291 "Durante il bilanciamento dei canali di alimentazione, trattare" 0
DATA
{ 
"Diametro esterno come" "|1|Fisso|1|Senza vincoli|2|Con vincoli|3||" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
DATA
{ 
"Diametro interno come" "|1|Fisso|1|Senza vincoli|2|Con vincoli|3||" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
}
TCOD
{ 30292 "Forma anulare rastremata per dimensioni estremitą" 0
DATA
{ 
"Diametro esterno iniziale" "%11.4g" "m" 1
0.002 0 0.08 0
0.0 1 0.2 0
0.
}
DATA
{ 
"Diametro interno iniziale" "%11.4g" "m" 1
0.002 0 0.08 0
0.0 1 0.2 0
0.
}
DATA
{ 
"Diametro esterno finale" "%11.4g" "m" 1
0.002 0 0.08 0
0.0 1 0.2 0
0.
}
DATA
{ 
"Diametro interno finale" "%11.4g" "m" 1
0.002 0 0.08 0
0.0 1 0.2 0
0.
}
}
TCOD
{ 30294 "Forma anulare rastremata ad angolo" 0
DATA
{ 
"Diametro esterno iniziale" "%11.4g" "m" 1
0.002 0 0.08 0
0.0 1 0.2 0
0.
}
DATA
{ 
"Diametro interno iniziale" "%11.4g" "m" 1
0.002 0 0.08 0
0.0 1 0.2 0
0.
}
DATA
{ 
"Angolo rastremato" "%11.4g" "rad" 1
-0.78540 0 0.78540 0
-1.57080 0 1.57080 0
0.
}
}
TCOD
{ 30296 "Forma rettangolare non rastremata" 0
DATA
{ 
"Larghezza" "%11.4g" "m" 1
0.0001 0 0.08 0
0.0 1 0.2 0
0.
}
DATA
{ 
"Altezza" "%11.4g" "m" 1
0.0001 0 0.08 0
0.0 1 0.2 0
0.
}
}
TCOD
{ 30297 "Durante il bilanciamento dei canali di alimentazione, trattare" 0
DATA
{ 
"Larghezza come" "|1|Fisso|1|Senza vincoli|2|Con vincoli|3||" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
DATA
{ 
"Altezza come" "|1|Fisso|1|Senza vincoli|2|Con vincoli|3||" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
}
TCOD
{ 30298 "Forma rettangolare rastremata per dimensioni estremitą" 0
DATA
{ 
"Larghezza iniziale" "%11.4g" "m" 1
0.0001 0 0.08 0
0.0 1 0.2 0
0.
}
DATA
{ 
"Altezza iniziale" "%11.4g" "m" 1
0.0001 0 0.08 0
0.0 1 0.2 0
0.
}
DATA
{ 
"Larghezza finale" "%11.4g" "m" 1
0.0001 0 0.08 0
0.0 1 0.2 0
0.
}
DATA
{ 
"Altezza finale" "%11.4g" "m" 1
0.0001 0 0.08 0
0.0 1 0.2 0
0.
}
}
TCOD
{ 30300 "Forma rettangolare rastremata ad angolo" 0
DATA
{ 
"Larghezza iniziale" "%11.4g" "m" 1
0.0001 0 0.08 0
0.0 1 0.2 0
0.
}
DATA
{ 
"Altezza iniziale" "%11.4g" "m" 1
0.0001 0 0.08 0
0.0 1 0.2 0
0.
}
DATA
{ 
"Angolo rastremato" "%11.4g" "rad" 1
-0.78540 0 0.78540 0
-1.57080 0 1.57080 0
0.
}
}
TCOD
{ 30302 "Orientamento impostato" 0
DATA
{ 
"Componente X" "%11.4g" "" 0
-1.0 0 1.0 0
-1.0 0 1.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Componente Y" "%11.4g" "" 0
-1.0 0 1.0 0
-1.0 0 1.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Componente Z" "%11.4g" "" 0
-1.0 0 1.0 0
-1.0 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 30303 "La sezione trasversale č" 0
DATA
{ 
"Option" "|1|Circolare|1|Semicircolare|4|Trapezoidale|7|A forma di U|10|Altra forma|13|Rettangolare|19||" "" 0
1. 0 19. 0
1. 0 19. 0
0.
}
}
TCOD
{ 30304 "Traslazione nodale" 0
DATA
{ 
"Lungo l'asse X" "|1|Fisso|1|Libero|2|Specificata|3||" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
DATA
{ 
"Lungo l'asse Y" "|1|Fisso|1|Libero|2|Specificato|3||" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
DATA
{ 
"Lungo l'asse Z" "|1|Fisso|1|Libero|2|Specificato|3||" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
}
TCOD
{ 30305 "Assegnazione laterale cavita/nucleo" 0
DATA
{ 
"Code" "|1|Superiore = cavitą|1|Superiore = nucleo|-1||" "" 0
-1 0 1 0
-1 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 30306 "Rotazione nodale" 0
DATA
{ 
"Intorno all'asse X" "|1|Fisso|1|Libero|2|Specificato|3||" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
DATA
{ 
"Intorno all'asse Y" "|1|Fisso|1|Libero|2|Specificato|3||" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
DATA
{ 
"Intorno all'asse Z" "|1|Fisso|1|Libero|2|Specificato|3||" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
}
TCOD
{ 30310 "Forza nodale in direzione X" 0
DATA
{ 
"Fx" "%12.6g" "Newton" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 30320 "Forza nodale in direzione Y" 0
DATA
{ 
"Fy" "%12.6g" "Newton" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 30330 "Forza nodale in direzione Z" 0
DATA
{ 
"Fz" "%12.6g" "Newton" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 30340 "Momento nodale in direzione X" 0
DATA
{ 
"Mx" "%12.6g" "N-m" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 30350 "Momento nodale in direzione Y" 0
DATA
{ 
"My" "%12.6g" "N-m" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 30360 "Momento nodale in direzione Z" 0
DATA
{ 
"Mz" "%12.6g" "N-m" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 30365 "Usa vincoli in" 0
DATA
{ 
"" "|1|Analisi dello sforzo[DEFAULT]|1|Analisi della deformazione|2|Analisi dello sforzo e della deformazione|3|Analisi di spostamento dell'inserto/spina|4||" "" 0
1 0 4 0
1 0 4 0
0.
}
}
TCOD
{ 30370 "a" 0
DATA
{ 
"dx" "%12.6g" "m" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 30380 "a" 0
DATA
{ 
"dy" "%12.6g" "m" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 30390 "a" 0
DATA
{ 
"dz" "%12.6g" "m" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 30400 "a" 0
DATA
{ 
"Rx" "%11.4g" "rad" 1
-1.57080 0 1.57080 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 30410 "a" 0
DATA
{ 
"Ry" "%11.4g" "rad" 1
-1.57080 0 1.57080 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 30420 "a" 0
DATA
{ 
"Rz" "%11.4g" "rad" 1
-1.57080 0 1.57080 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 30421 "a" 0
DATA
{ 
"dx" "%12.6g" "m" 1
1.0e-38 0 1.0e+38 0
1.0e-38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 30422 "a" 0
DATA
{ 
"dy" "%12.6g" "m" 1
1.0e-38 0 1.0e+38 0
1.0e-38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 30423 "a" 0
DATA
{ 
"dz" "%12.6g" "m" 1
1.0e-38 0 1.0e+38 0
1.0e-38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 30424 "a" 0
DATA
{ 
"d-x" "%12.6g" "m" 1
1.0e-38 0 1.0e+38 0
1.0e-38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 30425 "a" 0
DATA
{ 
"d-y" "%12.6g" "m" 1
1.0e-38 0 1.0e+38 0
1.0e-38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 30426 "a" 0
DATA
{ 
"d-z" "%12.6g" "m" 1
1.0e-38 0 1.0e+38 0
1.0e-38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 30427 "Traslazione nodale" 0
DATA
{ 
"Nella direzione +X" "|1|Fisso|1|Libero|2|Massimo specificato|3||" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
DATA
{ 
"Nella direzione +Y" "|1|Fisso|1|Libero|2|Massimo specificato|3||" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
DATA
{ 
"Nella direzione +Z" "|1|Fisso|1|Libero|2|Massimo specificato|3||" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
}
TCOD
{ 30428 "Traslazione nodale" 0
DATA
{ 
"Nella direzione -X" "|1|Fisso|1|Libero|2|Massimo specificato|3||" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
DATA
{ 
"Nella direzione -Y" "|1|Fisso|1|Libero|2|Massimo specificato|3||" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
DATA
{ 
"Nella direzione -Z" "|1|Fisso|1|Libero|2|Massimo specificato|3||" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
}
TCOD
{ 30429 "Usa vincoli in" 0
DATA
{ 
"" "|1|Analisi di spostamento dell'inserto/spina[DEFAULT]|4||" "" 0
4 0 4 0
4 0 4 0
0.
}
}
TCOD
{ 30430 "Carico pressione" 0
DATA
{ 
"Pressure" "%12.6g" "Pa" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 30440 "Aumento temperatura superiore" 0
DATA
{ 
"T" "%11.4g" "K(d)" 1
-300. 0 300. 0
-300. 1 300. 1
0.
}
}
TCOD
{ 30441 "Aumento temperatura inferiore" 0
DATA
{ 
"T" "%11.4g" "K(d)" 1
-300. 0 300. 0
-300. 1 300. 1
0.
}
}
TCOD
{ 30442 "Tabella input dipendente dal tempo" 1
DATA
{ 
"Temperatura positiva" "%12.5g" "K" 1
273.15 0 773.15 0
153.15 1 773.15 1
0.
}
DATA
{ 
"Temperatura negativa" "%12.5g" "K" 1
273.15 0 773.15 0
153.15 1 773.15 1
0.
}
DATA
{ 
"Tempo" "%12.6g" "s" 1
0. 0 3000000. 0
0. 0 1.0e+20 1
0.
}
}
TCOD
{ 30443 "Forza dell'elemento in direzione X" 0
DATA
{ 
"Fx" "%12.6g" "Pa" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 30444 "Forza dell'elemento in direzione Y" 0
DATA
{ 
"Fy" "%12.6g" "Pa" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 30445 "Forza dell'elemento in direzione Z" 0
DATA
{ 
"Fz" "%12.6g" "Pa" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 30450 "Forza volume in direzione X" 0
DATA
{ 
"Fx" "%12.6g" "N/m^3" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 30451 "Forza volume in direzione Y" 0
DATA
{ 
"Fy" "%12.6g" "N/m^3" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 30452 "Forza volume in direzione Z" 0
DATA
{ 
"Fz" "%12.6g" "N/m^3" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 30455 "Forza al bordo dell'elemento in direzione X" 0
DATA
{ 
"Fz" "%12.6g" "N/m" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 30456 "Forza al bordo dell'elemento in direzione Y" 0
DATA
{ 
"Fz" "%12.6g" "N/m" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 30457 "Forza al bordo dell'elemento in direzione Z" 0
DATA
{ 
"Fz" "%12.6g" "N/m" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 30461 "Rigidezza traslazionale in direzione X" 0
DATA
{ 
"Fz" "%12.6g" "N/m" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 30462 "Rigidezza traslazionale in direzione Y" 0
DATA
{ 
"Fz" "%12.6g" "N/m" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 30463 "Rigidezza traslazionale in direzione Z" 0
DATA
{ 
"Fz" "%12.6g" "N/m" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 30464 "Rigidezza rotazionale intorno all'asse X" 0
DATA
{ 
"Fz" "%12.6g" "N-m/rad" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 30465 "Rigidezza rotazionale intorno all'asse Y" 0
DATA
{ 
"Fz" "%12.6g" "N-m/rad" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 30466 "Rigidezza rotazionale intorno all'asse Z" 0
DATA
{ 
"Fz" "%12.6g" "N-m/rad" 1
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 30500 "Ottimizzazione numero/posizione punto di iniezione" 0
DATA
{ 
"Pressione obiettivo cavitą" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+07 0 2.5e+08 0
0. 1 5.0e+08 1
0.
}
DATA
{ 
"Numero di punti di iniezione" "%11d" "" 0
1. 0 20. 0
1. 0 100. 0
0.
}
}
TCOD
{ 30503 "Pressione di progetto massima di iniezione" 0
DATA
{ 
"option" "|1|Automatico[DEFAULT]|1|Specificato|2||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 30504 "Forza di chiusura massima di progetto" 0
DATA
{ 
"option" "|1|Automatica[DEFAULT]|1|Specificata|2||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 30505 "a" 0
DATA
{ 
"" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+08 0 2.5e+08 0
0. 0 5.0e+08 0
0.
}
}
TCOD
{ 30506 "a" 0
DATA
{ 
"clamp" "%12.6g" "N" 1
98097. 0 6.867e+07 0
0. 1 6.867e+08 1
0.
}
}
TCOD
{ 30507 "Rapporto spessore minimo (solo localizzatore del punto di iniezione avanzato)" 0
DATA
{ 
"" "%6.4g" "" 0
0.01 0 1.2 0
0.01 0 1.2 0
0.
}
}
TCOD
{ 30508 "Criterio per punti di iniezione multipli" 0
DATA
{ 
"option" "|1|Modello simmetrico[DEFAULT]|1|Resistenza minima|2||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 30510 "Controllo DOE" 0
REFT { 50000 }
}
TCOD
{ 30520 "Controllo finestra di stampaggio" 0
REFT { 50010 }
}
TCOD
{ 30530 "Controllo bilanciamento canale di alimentazione" 0
REFT { 50020 }
}
TCOD
{ 30540 "Controllo ottimizzazione di processo" 0
REFT { 50030 }
}
TCOD
{ 30560 "Divisione impostata" 0
DATA
{ 
"Divisioni X" "%11.4g" "" 0
10.0 0 200.0 0
10.0 0 200.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Divisioni Y" "%11.4g" "" 0
10.0 0 200.0 0
10.0 0 200.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Divisioni Z" "%11.4g" "" 0
10.0 0 200.0 0
10.0 0 200.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 30570 "Algoritmo localizzatore punto di iniezione" 0
DATA
{ 
"Option" "|1|Localizzatore del punto di iniezione avanzato[DEFAULT]|1|Localizzatore regione del punto di iniezione|2||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 30575 "Numero di punti di iniezione" 0
DATA
{ 
"" "%4d" "" 0
1 0 10 0
1 0 10 0
0.
}
}
TCOD
{ 30576 "" 0
DATA
{ 
"Option" "|0|Automatico|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 30660 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Vincoli canale di alimentazione|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 30661 "Durante il bilanciamento dei canali di alimentazione, trattare il diametro come" 0
DATA
{ 
"" "|1|Fisso|1|Senza vincoli|2|Con vincoli|3||" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
}
TCOD
{ 30662 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Vincoli canale di alimentazione|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 30664 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Vincoli canale di alimentazione|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 30666 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Vincoli canale di alimentazione|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 30668 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Vincoli canale di alimentazione|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 30670 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Vincoli canale di alimentazione|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 30672 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Vincoli canale di alimentazione|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 30674 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Vincoli canale di alimentazione|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 30676 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Vincoli canale di alimentazione|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 30678 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Vincoli canale di alimentazione|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 30680 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Vincoli canale di alimentazione|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 30682 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Vincoli canale di alimentazione|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 30690 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Vincoli canale di alimentazione|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 30692 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Vincoli canale di alimentazione|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 30694 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Vincoli canale di alimentazione|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 30696 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Vincoli canale di alimentazione|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 30698 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Vincoli canale di alimentazione|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 30700 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Vincoli canale di alimentazione|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 30702 "Limiti altezza" 0
DATA
{ 
"Minimo " "%11.4g" "m" 1
0.00001 0 0.1 0
0.00001 0 0.1 0
0.
}
DATA
{ 
"Massimo " "%11.4g" "m" 1
0.00001 0 0.1 0
0.00001 0 0.1 0
0.
}
}
TCOD
{ 30703 "Limiti altezza superiore" 0
DATA
{ 
"Minimo " "%11.4g" "m" 1
0.00001 0 0.1 0
0.00001 0 0.1 0
0.
}
DATA
{ 
"Massimo " "%11.4g" "m" 1
0.00001 0 0.1 0
0.00001 0 0.1 0
0.
}
}
TCOD
{ 30704 "Limiti altezza inferiore" 0
DATA
{ 
"Minimo " "%11.4g" "m" 1
0.00001 0 0.1 0
0.00001 0 0.1 0
0.
}
DATA
{ 
"Massimo " "%11.4g" "m" 1
0.00001 0 0.1 0
0.00001 0 0.1 0
0.
}
}
TCOD
{ 30705 "Limiti larghezza" 0
DATA
{ 
"Minimo " "%11.4g" "m" 1
0.00001 0 0.1 0
0.00001 0 0.1 0
0.
}
DATA
{ 
"Massimo " "%11.4g" "m" 1
0.00001 0 0.1 0
0.00001 0 0.1 0
0.
}
}
TCOD
{ 30706 "Altezza (=diametro)" 0
DATA
{ 
"Minimo " "%11.4g" "m" 1
0.00001 0 0.1 0
0.00001 0 0.1 0
0.
}
DATA
{ 
"Massimo " "%11.4g" "m" 1
0.00001 0 0.1 0
0.00001 0 0.1 0
0.
}
}
TCOD
{ 30708 "Diametro esterno" 0
DATA
{ 
"Minimo " "%11.4g" "m" 1
0.00001 0 0.1 0
0.00001 0 0.1 0
0.
}
DATA
{ 
"Massimo " "%11.4g" "m" 1
0.00001 0 0.1 0
0.00001 0 0.1 0
0.
}
}
TCOD
{ 30709 "Diametro interno" 0
DATA
{ 
"Minimo " "%11.4g" "m" 1
0.00001 0 0.1 0
0.00001 0 0.1 0
0.
}
DATA
{ 
"Massimo " "%11.4g" "m" 1
0.00001 0 0.1 0
0.00001 0 0.1 0
0.
}
}
TCOD
{ 30710 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Verifica congelata per il controllo della compressione|1| |0||" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 0
0.
}
}
TCOD
{ 30712 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Dimensiona automaticamente|1|Non dimensionare automaticamente|0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 30720 "Materiale stampo" 0
DATA
{ 
"Mold material" "|1|Usa impostazione globale nelle opzioni avanzate|1|Seleziona un altro materiale dello stampo[DEFAULT]|2||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 30721 "Materiale stampo" 0
DATA
{ 
"Mold material" "|1|Usa impostazione globale nelle opzioni avanzate|1|Seleziona un altro materiale dello stampo superiore|2|Seleziona un altro materiale dello stampo inferiore|3|Seleziona materiali dello stampo superiore e inferiore diversi[DEFAULT]|4||" "" 0
1 0 4 0
1 0 4 0
0.
}
}
TCOD
{ 30722 "Componente" 0
DATA
{ 
"" "|1|1a carica[DEFAULT]|1|2a carica|2||" "" 0
1. 0 2. 0
1. 0 2. 0
0.
}
}
TCOD
{ 30723 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Elemento di rotazione|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 35000 "Pesi relativi per criteri di qualitą" 0
DATA
{ 
"Peso criterio deformazione" "%11.4g" "" 0
0. 0 10.0 0
0. 0 10.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Peso criterio stabilitą dimensionale" "%11.4g" "" 0
0. 0 10.0 0
0. 0 10.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Peso criterio segni di risucchio" "%11.4g" "" 0
0. 0 10.0 0
0. 0 10.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 35001 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Valore di ritiro volumetrico negativo consentito|1| |0||" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 0
0.
}
}
TCOD
{ 35002 "a" 0
DATA
{ 
"Starting ram position" "%11.4g" "m" 1
0. 1 1.0 0
0. 1 5.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 35004 "Corsa macchina" 0
DATA
{ 
"" "|1|Automatico|0|Specificato|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 35006 "Cuscino del fuso minimo macchina" 0
DATA
{ 
"Machine minumum melt cushion" "%11.4g" "m" 1
0. 0 1.0 0
0. 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 35008 "Fattore tempo di risposta macchina" 0
DATA
{ 
"Machine response time factor" "%11.4g" "" 0
0. 0 10.0 0
0. 0 10.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 35014 "Limite della pressione nella fase velocitą" 0
DATA
{ 
"" "|1|Automatico|0|Specificato|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 35016 "a" 0
DATA
{ 
"Pressure limit" "%11.4g" "Pa" 1
1.0e+08 1 2.5e+08 0
0. 1 5.0e+08 0
0.
}
}
TCOD
{ 35018 "Limiti della portata nella fase velocitą" 0
DATA
{ 
"Limite inferiore" "%11.4g" "%" 1
5. 0 100.0 0
5. 0 100.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Limite superiore" "%11.4g" "%" 1
5. 0 100.0 0
5. 0 100.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 35020 "Limite pressione impaccamento" 0
DATA
{ 
"" "|1|Automatico|0|Specificato|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 35022 "a" 0
DATA
{ 
"Pressure limit" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+08 1 2.5e+08 0
0. 1 5.0e+08 0
0.
}
}
TCOD
{ 35024 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Avanzate...|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 35026 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Dettagliato|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 35028 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Canale di alimentazione freddo da considerare nell'ottimizzazione del tempo di raffreddamento|1| |0||" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 0
0.
}
}
TCOD
{ 35998 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Analisi dell'orientamento delle fibre se il materiale B č caricato con fibre|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 36000 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Analisi dell'orientamento delle fibre se il materiale ha fibre|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 36002 "Opzioni Ci fibra materiale B" 0
DATA
{ 
"" "|1|Ci calcolato automaticamente[DEFAULT]|0|Specifica Ci se il materiale B č caricato con fibre|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 36003 "" 0
DATA
{ 
"" "%11.6g" "" 0
0.0001 0 0.01 0
0.0 0 0.1 0
0.
}
}
TCOD
{ 36004 "Calcola rottura fibre" 0
DATA
{ 
"" "|1|Determinato dalla lunghezza[DEFAULT]|1|No|0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 36005 "Opzione lunghezza fibra all'ingresso" 0
DATA
{ 
"" "|1|Supporre che tutti siano della stessa lunghezza[DEFAULT]|0|Utilizzare una distribuzione lunghezza|1||" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 0
0.
}
}
TCOD
{ 36006 "Distribuzione lunghezza all'ingresso" 1
DATA
{ 
"lunghezza" "%11.4g" "m" 1
0. 0 0.1 0
0. 0 0.1 0
0.1
}
DATA
{ 
"peso" "%11.4g" "%" 0
0. 0 100 0
0. 0 100 0
0.1
}
}
TCOD
{ 36007 "Output della distribuzione ponderata della lunghezza della fibra" 0
DATA
{ 
"" "|1|Sģ|1|No[DEFAULT]|0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 36008 "Distribuzione ponderata della lunghezza della fibra a" 1
DATA
{ 
"Node Label " "%11d" "" 0
0 0 1.0e+38 0
0 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 36010 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Calcolo dello sforzo residuo per utilizzo successivo da parte dell'analisi della deformazione|1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 36020 "Opzione risolutore giunzione" 0
DATA
{ 
"" "|1|Precedente|0|Nuovo[DEFAULT]|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 36104 "Parametri per rottura fibra" 0
DATA
{ 
"Coefficiente di resistenza anisotropo (Dg)" "%12.5g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Costante velocitą di deformazione tangenziale (Cb)" "%12.5g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Fattore di controllo del profilo di probabilitą (S)" "%12.5g" "" 0
0.0 0 1.0 0
0.0 0 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 36106 "Ozioni RSC per le fibre del materiale B" 0
DATA
{ 
"" "|1|Come il materiale A[DEFAULT]|0|Specifica RSC se viene utilizzato RSC o ARD-RSC|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 36107 "" 0
DATA
{ 
"RSC" "%11.4g" "" 0
0. 1 1. 0
0. 1 1. 0
0.
}
}
TCOD
{ 36108 "Parametri ARD a fibra lunga materiale B" 0
DATA
{ 
"" "|1|Valori di default[DEFAULT]|0|Valori specificati|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 36109 "Parametri materiale B per modello ARD a fibra lunga" 0
DATA
{ 
"b1" "%11.4g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"b2" "%11.4g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"b3" "%11.4g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"b4" "%11.4g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"b5" "%11.4g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 43913 "Informazioni lunghezza riempitivo" 0
DATA
{ 
"Lunghezza iniziale" "%12.6g" "m" 1
0. 1 10.0e-2 0
0. 1 10.0e-2 0
0.
}
DATA
{ 
"Metodo misurazione" "|1|Non specificato[DEFAULT]|0|Riflettometro ottico|1|Digitalizzazione|2|Altro metodo|3|Supplementare|4||" "" 0
0. 1 4 0
0. 1 4 0
0.
}
DATA
{ 
"Anno misurato" "%d" "" 0
1960 0 1.0e+38 0
1960 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 47020 "Appianamento risultati raffreddamento" 0
DATA
{ 
"options" "|0|Abilitato|0|Disabilitato|1||" "" 0
1. 0 2. 0
1. 0 2. 0
0.
}
}
TCOD
{ 51010 "Massima % di volume da riempire per passo temporale" 0
DATA
{ 
"Maximum %volume to fill per time step" "%11.4g" "%" 0
0.0 1 10. 0
0.0 1 100. 0
0.
}
}
TCOD
{ 51020 "Massimo passo temporale impaccamento" 0
DATA
{ 
"Maximum packing time step" "%11.4g" "s" 1
0.0 1 5. 0
0.0 1 100. 0
0.
}
}
TCOD
{ 51030 "Controlli iterazione passo temporale" 0
DATA
{ 
"Limite iterazione" "%11.4g" "" 0
5.0 0 500.0 0
1.0 0 2000.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Fattore di tolleranza della convergenza (moltiplica i default)" "%11.4g" "" 0
0.001 0 2.0 0
0.0 1 10.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 51040 "Controlli iterazione passo temporale" 0
DATA
{ 
"Limite iterazione" "%11.4g" "" 0
5.0 0 500.0 0
1.0 0 2000.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Fattore di tolleranza della convergenza (moltiplica i default)" "%11.4g" "" 0
0.001 0 2.0 0
0.0 1 10.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 51050 "Selezione risolutore matrice AMG" 0
DATA
{ 
"" "|1|Automatico [DEFAULT]|0|Attivato|1|Disattivato|2||" "" 0
0 0 2. 0
0 0 2. 0
0.
}
}
TCOD
{ 51070 "Numero di risultati intermedi nella fase di raffreddamento" 0
DATA
{ 
"" "%11.4g" "" 0
0.0 0 3.0 0
0.0 0 250.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 51071 "Numero di risultati intermedi nella fase di reticolazione" 0
DATA
{ 
"" "%11.4g" "" 0
0.0 0 3.0 0
0.0 0 250.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 51080 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Simula scorrimento alla parete|1| |0||" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 0
0.
}
}
TCOD
{ 51182 "Parametri di scorrimento" 0
DATA
{ 
"Sforzo di taglio critico (Tau_w)" "%17.6g" "Pa" 1
0.0 0 5.00e+08 0
0.0 0 1.00e+09 0
0.
}
DATA
{ 
"Esponente di scorrimento (m)" "%17.6g" "" 0
0.0 0 1.0e+02 0
0.0 0 1.0e+04 0
0.
}
DATA
{ 
"Coefficiente di scorrimento (a)" "%17.6g" "m/(Pa-s)" 1
0.0 0 1.0e+38 0
0.0 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"Dipendenza temperatura (b)" "%17.6g" "1/K" 0
0.0 0 1. 0
0.0 0 10. 0
0.
}
DATA
{ 
"Dipendenza pressione (c)" "%17.6g" "1/Pa" 0
-1.0e-06 0 1.0e-06 0
-1.0e-04 0 1.0e-04 0
0.
}
}
TCOD
{ 52010 "Parametri risolutore" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Fase di riempimento...|1||" "" 0
1 0 1 0
1 0 1 0
0.
}
DATA
{ 
"" "|0| |1|Fase di impaccamento...|1||" "" 0
1 0 1 0
1 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 52020 "Parametri risolutore" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Fase di riempimento...|1||" "" 0
1 0 1 0
1 0 1 0
0.
}
DATA
{ 
"" "|0| |1|Fase di impaccamento...|1||" "" 0
1 0 1 0
1 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 52038 "Numero di thread per la parallelizzazione" 0
DATA
{ 
"" "|1|Automatico [DEFAULT]|1|Thread singolo (nessuna parallelizzazione)|4|Massimo|2|Specificare il numero di thread|3||" "" 0
1. 0 1. 0
1. 0 4. 0
0.
}
}
TCOD
{ 52039 "Numero di thread per la parallelizzazione" 0
DATA
{ 
"" "|1|Automatico [DEFAULT]|1|Thread singolo (nessuna parallelizzazione)|4|Massimo|2|Specificare il numero di thread|3||" "" 0
1. 0 1. 0
1. 0 4. 0
0.
}
}
TCOD
{ 52040 "Numero di thread per la parallelizzazione" 0
DATA
{ 
"" "|1|Automatico [DEFAULT]|1|Thread singolo (nessuna parallelizzazione)|4|Massimo|2|Specificare il numero di thread|3||" "" 0
1. 0 1. 0
1. 0 4. 0
0.
}
}
TCOD
{ 52041 "Numero di thread" 0
DATA
{ 
"" "%5d" "" 0
1.0 0 16.0 0
1.0 0 100.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 52043 "Numero di thread" 0
DATA
{ 
"" "%5d" "" 0
1.0 0 16.0 0
1.0 0 100.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 52044 "Opzioni GPU" 0
DATA
{ 
"GPU options" "|1|Automatico [DEFAULT]|1|Usa GPU |2|Non usare GPU |0||" "" 0
1. 0 1 0
0. 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 53010 "Opzioni GPU" 0
DATA
{ 
"GPU options" "|1|Automatico [DEFAULT]|1|Usa GPU |2|Non usare GPU |0||" "" 0
1. 0 1 0
0. 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 53011 "AMI" 0
}
TCOD
{ 53015 "" 0
DATA
{ 
"" "|0|Abilita API risolutore |1| |0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 53020 "Modello di viscositą" 0
DATA
{ 
"" "|1|Modello di viscositą standard (da dati del materiale)[DEFAULT]|0|Modello di viscositą dell'utente (da MoldflowUserFunctions)|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 53030 "Testo parametro" 0
}
TCOD
{ 53035 "Modello di spostamento dell'inserto/spina" 0
DATA
{ 
"" "|1|Analisi di spostamento dell'inserto/spina standard[DEFAULT]|0|Analisi di spostamento inserto/spina utente (da MoldflowUserFunctions)|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 53036 "Testo parametro" 0
}
TCOD
{ 53040 "Modello PVT" 0
DATA
{ 
"" "|1|Modello PVT standard (da dati del materiale)[DEFAULT]|0|Modello PVT utente (da MoldflowUserFunctions)|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 53041 "Testo parametro" 0
}
TCOD
{ 53042 "Modello di solidificazione" 0
DATA
{ 
"" "|1|Modello di temperatura di transizione standard (dai dati del materiale)[DEFAULT]|0|Modello di solidificazione utente (da MoldflowUserFunctions)|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 53043 "Testo parametro" 0
}
TCOD
{ 53090 "Testo generico" 0
}
TCOD
{ 53105 "Raggio polvere" 0
DATA
{ 
"Powder radius" "%11.4g" "m" 1
1.0E-6 0 1.0E-2 0
1.0E-6 0 1.0E-2 0
0.
}
}
TCOD
{ 53110 "Concentrazione volume polvere iniziale" 0
DATA
{ 
"Initial powder volume concentration" "%11.4g" "%" 1
0 0 100. 0
0 0 100. 0
0.
}
}
TCOD
{ 53115 "Concentrazione volume polvere massima" 0
DATA
{ 
"Maximum powder volume concentration" "%11.4g" "%" 1
0 0 100. 0
0 0 100. 0
0.
}
}
TCOD
{ 53135 "Coefficienti di sforzo particelle" 0
DATA
{ 
"Kn" "%11.4g" "" 0
0 0 100. 0
0 0 100. 0
0.
}
DATA
{ 
"Lambda 1" "%11.4g" "" 0
0 0 1. 0
0 0 1. 0
0.
}
DATA
{ 
"Lambda 2" "%11.4g" "" 0
0 0 1. 0
0 0 1. 0
0.
}
DATA
{ 
"Lambda 3" "%11.4g" "" 0
0 0 1. 0
0 0 1. 0
0.
}
}
TCOD
{ 62000 "Opzione modello materiale" 0
DATA
{ 
"" "|1|MAT_116[DEFAULT]|116|MAT_022|22|MAT_023|23|MAT_002|2||" "" 0
1 0 116 0
1 0 116 0
0.
}
}
TCOD
{ 62002 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Opzioni Abaqus|1||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 62003 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Opzioni ANSYS|1||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 62004 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Opzioni NASTRAN|1||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 62005 "" 0
DATA
{ 
"" "|0| |1|Opzioni LS-DYNA|1||" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 62010 "Metodo di soluzione" 0
DATA
{ 
"" "|1|Statico[DEFAULT]|0|Quasi-statico|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 62020 "Opzione formulazione elemento" 0
DATA
{ 
"" "|1|1|1|2|2|3|3|4|4|5|5|6|6|7|7|8|8|9|9|10[DEFAULT]|10|11|11|12|12|13|13|14|14|15|15|16|16|17|17|18|18|19|19|20|20|Specificare ID elform|0||" "" 0
0 0 20 0
0 0 20 0
0.
}
}
TCOD
{ 62022 "" 0
DATA
{ 
"" "%11.4g" "" 0
1 0 1E+38 0
1 0 1E+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 62030 "Opzione processo parallelo" 0
DATA
{ 
"" "|1|CPU singola[DEFAULT]|1|2 CPU|2|4 CPU|4|8 CPU|8|16 CPU|16|Specificare il numero di CPU|0||" "" 0
0 0 16 0
0 0 16 0
0.
}
}
TCOD
{ 62032 "" 0
DATA
{ 
"" "%11.4g" "" 0
1 0 1024 0
1 0 1024 0
0.
}
}
TCOD
{ 62040 "Opzioni limite di memoria" 0
DATA
{ 
"" "|1|Specificare il limite della memoria|0|100000000|1|200000000|2|300000000[DEFAULT]|3|400000000|4||" "" 0
0 0 4 0
0 0 4 0
0.
}
}
TCOD
{ 62042 "Limite di memoria" 0
DATA
{ 
"" "%20d" "" 0
50000000 0 1E+38 0
50000000 0 1E+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 62044 "Correggi elementi tetraedro integrati negativi" 0
DATA
{ 
"" "|1|SĢ[DEFAULT]|1|NO|0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 62046 "Includi inserto pezzo" 0
DATA
{ 
"" "|1|SĢ[DEFAULT]|1|NO|0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 62047 "Separare file per sforzo iniziale" 0
DATA
{ 
"" "|1|SĢ[DEFAULT]|1|NO|0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 62048 "Selezionare i dati del pezzo da passare alla maglia dello stampo" 0
DATA
{ 
"" "|1|Cronologia pressione[DEFAULT]|1180|Temperature history|1540|Sia pressione che temperatura|0||" "" 0
0 0 1E+38 0
0 0 1E+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 62049 "Metodo di soluzione" 0
DATA
{ 
"" "|1|Monofase statica[DEFAULT]|0|Multifase transitoria|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 62050 "Separare la maglia a elementi finiti per lo stampo" 0
DATA
{ 
"" "|1|No[DEFAULT]|0|Specificare|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 62052 "Separare la maglia a elementi finiti per il pezzo" 0
DATA
{ 
"" "|1|No[DEFAULT]|0|Specificare|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 62054 "Nome file modello maglia stampo" 0
}
TCOD
{ 62056 "Nome file modello maglia pezzo" 0
}
TCOD
{ 62057 "Separare file per proprietą del materiale" 0
DATA
{ 
"" "|1|SĢ[DEFAULT]|1|NO|0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 62058 "Interfaccia solo modello maglia" 0
DATA
{ 
"" "|1|SĢ|1|NO[DEFAULT]|0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 62060 "Opzione non lineare" 0
DATA
{ 
"" "|1|SĢ[DEFAULT]|1|NO|0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 62062 "Opzione elemento solido" 0
DATA
{ 
"" "|1|SOLID45|45|SOLID46|46|SOLID92|92|SOLID186|186|SOLID187[DEFAULT]|187|SOLID191|191||" "" 0
45 0 191 0
45 0 191 0
0.
}
}
TCOD
{ 62066 "Opzione dati materiale" 0
DATA
{ 
"" "|1|Usa direzione principale materiale|1|Dati TB[DEFAULT]|0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 62070 "Formato libero per file .ist" 0
DATA
{ 
"" "|1|SĢ|1|NO[DEFAULT]|0||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 62072 "Pressione del fronte di flusso" 0
DATA
{ 
"Flow front pressure" "%12.6g" "Pa" 1
1.0e+06 0 2.5e+08 0
0. 1 5.0e+08 1
0.
}
}
TCOD
{ 62100 "Opzione analisi sfiati" 0
DATA
{ 
"" "|0|Esegui analisi sfiati |2| [DEFAULT]|0||" "" 0
0 0 2 0
0 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 62102 "Pressione uscita sfiati (Gauge)" 0
DATA
{ 
"Vent exit pressure" "%11.4g" "Pa" 1
-101300.0 0 1.0e8 0
-101300.0 0 1.0e8 0
0.
}
}
TCOD
{ 62104 "Dimensione sfiati" 0
DATA
{ 
"Spessore" "%11.4g" "m" 1
0.000001 0 0.001 0
0.000001 0 0.01 0
0.
}
DATA
{ 
"Lunghezza" "%11.4g" "m" 1
0.0001 0 0.1 0
0.0001 1 1.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Larghezza" "%11.4g" "m" 1
0.0001 0 0.1 0
0.0001 1 1.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 62110 "Volume vuoto minimo" 0
DATA
{ 
"Minimum void volume" "%11.4g" "m^3" 1
0.0 0 1.0e-8 0
0.0 0 1.0e-8 0
0.
}
}
TCOD
{ 62112 "Opzione volume vuoto minimo" 0
DATA
{ 
"Option" "|1|Automatico[DEFAULT]|0|Specificato|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 62114 "Proprietą sfiati" 0
DATA
{ 
"Option" "|1|Usa impostazione globale nelle opzioni avanzate[DEFAULT]|0|Specificato|1||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 62116 "Raggruppamento posizioni analisi sfiati" 0
DATA
{ 
"Option" "|1|Disattivato[DEFAULT]|0|Attivato (Usa connettivitą nodo e ID proprietą sfiati)|1|Attivato (Usa solo ID proprietą sfiati)|2||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 63114 "Controllo riscaldatore" 0
DATA
{ 
"" "|1|Opzione di calore[DEFAULT]|1|Temperature|2|Tempo|3|Termocoppia|4|Tempo con temperatura desiderata|5||" "" 0
0. 1 2. 0
0. 1 2. 0
0.
}
}
TCOD
{ 63115 "Flusso costante " 0
DATA
{ 
"Flux per unit area" "%11.6g" "W/m^2" 1
0 0 100.0 0
0 0 1.0E9 1
0.
}
}
TCOD
{ 63116 "Temperatura costante" 0
DATA
{ 
"Temperature" "%12.5g" "K" 1
373.15 0 673.15 0
273.15 1 1273.15 1
0.
}
}
TCOD
{ 63117 "Calore totale" 0
DATA
{ 
"Heat" "%11.6g" "W" 1
0 0 100.0 0
0 0 1.0E9 1
0.
}
}
TCOD
{ 63118 "Specifica di calore" 0
DATA
{ 
"" "|1|Flusso termico[DEFAULT]|1|Classificazione riscaldatore|2||" "" 0
0. 0 1. 0
0. 0 1. 0
0.
}
}
TCOD
{ 63125 "Controllo riscaldatore" 0
DATA
{ 
"" "|1|Opzione di calore[DEFAULT]|1|Temperature|2|Tempo|3|Termocoppia|4|Tempo con temperatura desiderata|5||" "" 0
0. 1 2. 0
0. 1 2. 0
0.
}
}
TCOD
{ 63130 "Flusso costante " 0
DATA
{ 
"Flux per unit area" "%11.6g" "W/m^2" 1
0 0 100.0 0
0 0 1.0E9 1
0.
}
}
TCOD
{ 63135 "Temperatura costante" 0
DATA
{ 
"Temperature" "%12.5g" "K" 1
373.15 0 673.15 0
273.15 1 1273.15 1
0.
}
}
TCOD
{ 63142 "Tempo di disattivazione" 0
DATA
{ 
"Time" "%12.5g" "s" 1
0 0 1.0e+38 0
0 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 63143 "Tempo di attivazione" 0
DATA
{ 
"Temperature" "%12.5g" "s" 1
0 0 1.0e+38 0
0 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 63149 "Nodo" 0
DATA
{ 
"Thermocouple node" "%12d" "" 0
1 0 1.0e+38 0
1 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 63150 "Controllo della termocoppia" 0
DATA
{ 
"Temperatura di disattivazione" "%12.5g" "C" 1
0 1 500 1
0 1 500 1
0.
}
DATA
{ 
"Tempo minimo di spegnimento" "%12.5g" "s" 1
0 1 60.0 0
0 1 60.0 0
0.
}
DATA
{ 
"Temperatura di attivazione" "%12.5g" "C" 1
0 1 500 1
0 1 500 1
0.
}
DATA
{ 
"Tempo minimo di accensione" "%12.5g" "s" 1
0 1 60.0 0
0 1 60.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 63151 "Posizione termocoppia" 0
DATA
{ 
"" "|1|Al riscaldatore[DEFAULT]|1|Al nodo|2||" "" 0
0. 1 2. 0
0. 1 2. 0
0.
}
}
TCOD
{ 63152 "Controllo del ciclo" 0
DATA
{ 
"" "|1|Estendi tempo di apertura dello stampo[DEFAULT]|1|Estendi tempo di chiusura dello stampo prima delliniezione|2|Non ritardare liniezione|3||" "" 0
0. 1 2. 0
0. 1 2. 0
0.
}
}
TCOD
{ 63155 "Controllo temperatura" 0
DATA
{ 
"Temperatura desiderata" "%12.5g" "C" 1
0 0 500 1
0 0 500 1
0.
}
DATA
{ 
"Nodo termocoppia" "%12d" "" 0
1 0 1.0e+38 0
1 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 63156 "Controllo calore" 0
DATA
{ 
"options" "|1|Vapore saturato a pressione[DEFAULT]|1|Vapore saturato a temperatura|2|Acqua riscaldata|3||" "" 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 63157 "Temperatura di ingresso dellacqua" 0
DATA
{ 
"" "%12.6g" "K" 1
278.15 0 647.096 0
278.15 0 647.096 0
0.
}
}
TCOD
{ 63160 "Pressione" 0
DATA
{ 
"Pressure" "%12.5g" "MPa" 1
0.0007 0 22.064 0
0.0007 0 22.064 0
0.
}
}
TCOD
{ 63161 "Temperatura" 0
DATA
{ 
"Temperature" "%12.6g" "C" 1
5 0 373.946 0
5 0 373.946 0
0.
}
}
TCOD
{ 63162 "Controllo temperatura" 0
DATA
{ 
"Temperatura desiderata" "%12.5g" "C" 1
0 1 500 1
0 1 500 1
0.
}
DATA
{ 
"Nodo termocoppia" "%12d" "" 0
1 0 1.0e+38 0
1 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 63163 "Controllo temperatura" 0
DATA
{ 
"Temperatura desiderata" "%12.5g" "C" 1
0 1 500 1
0 1 500 1
0.
}
DATA
{ 
"Thermocouple node" "%12d" "" 0
1 0 1.0e+38 0
1 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 63165 "Controllo tempo" 0
DATA
{ 
"Durata" "%12.5g" "s" 1
0 0 600 0
0 0 600 0
0.
}
DATA
{ 
"Ritardo dopo lo sfiato daria secondario" "%12.5g" "s" 1
0 0 600 0
0 0 600 0
0.
}
}
TCOD
{ 63170 "Durata" 0
DATA
{ 
"Water flow duration" "%12.5g" "s" 1
0 1 600 0
0 1 600 0
0.
}
}
TCOD
{ 63171 "Sfiato aria principale" 0
DATA
{ 
"Durata" "%12.5g" "s" 1
0 0 500 0
0 0 500 0
0.
}
DATA
{ 
"Pressione" "%12.5g" "MPa" 1
0 1 10 0
0 1 10 0
0.
}
}
TCOD
{ 63172 "Sfiato aria secondario" 0
DATA
{ 
"Durata" "%12.5g" "s" 1
0 0 500 0
0 0 500 0
0.
}
DATA
{ 
"Pressione" "%12.5g" "MPa" 1
0 1 10 0
0 1 10 0
0.
}
}
TCOD
{ 63175 "Riscaldamento" 0
DATA
{ 
"" "|1|Controllato a tempo[DEFAULT]|1|Temperatura controllata|2||" "" 0
0. 1 2. 0
0. 1 2. 0
0.
}
}
TCOD
{ 63180 "Raffreddamento acqua" 0
DATA
{ 
"" "|1|Controllato a tempo[DEFAULT]|1|Temperature controlled|2||" "" 0
0. 1 2. 0
0. 1 2. 0
0.
}
}
TCOD
{ 63185 "Tempo chiusura stampo prima delliniezione" 0
DATA
{ 
"Delay time" "%12.5g" "s" 1
0 0 600 0
0 0 600 0
0.
}
}
TCOD
{ 63190 "Controllo di flusso" 0
DATA
{ 
"Option" "|1|Pressione specificata|1|Portata specificata[DEFAULT]|2|Numero di Reynolds specificato|3|Portata totale (tutti i circuiti)|4||" "" 0
1 0 4 0
1 0 4 0
0.
}
}
TCOD
{ 63191 "Portata" 0
DATA
{ 
"Flow rate" "%11.4g" "m^3/sec" 1
2.0e-05 0 2.0e-03 0
0. 1 2.0e-01 1
0.
}
}
TCOD
{ 63192 "Pressione" 0
DATA
{ 
"Pressure" "%12.6g" "Pa(bar)" 1
500. 0 1000000. 0
0. 1 10000000. 1
0.
}
}
TCOD
{ 63193 "Numero di Reynolds" 0
DATA
{ 
"Re" "%12.6g" "" 0
100. 0 50000.0 0
0. 1 100000.0 1
0.
}
}
TCOD
{ 63200 "Conduttanza del refrigerante" 0
DATA
{ 
"Coolant conductance" "%12.6g" "W/m^2-K" 1
0.0 1 100000.0 0
0.0 0 1.0e+20 0
0.
}
}
TCOD
{ 63201 "Temperatura iniziale del refrigerante" 0
DATA
{ 
"Coolant initial temperature" "%12.5g" "K" 1
273.15 0 473.15 0
153.15 1 773.15 1
0.
}
}
TCOD
{ 63202 "Controllo bobine a induzione" 0
DATA
{ 
"" "|1|Tempo[DEFAULT]|1|Termocoppia|2|Tempo con temperatura desiderata|3||" "" 0
0. 1 2. 0
0. 1 2. 0
0.
}
}
TCOD
{ 63210 "Controllo refrigerante" 0
DATA
{ 
"Option" "|1|Pressione specificata|1|Portata specificata[DEFAULT]|2|Numero di Reynolds specificato|3|Portata totale (tutti i circuiti)|4||" "" 0
1 0 4 0
1 0 4 0
0.
}
}
TCOD
{ 63211 "Portata" 0
DATA
{ 
"Flow rate" "%11.4g" "m^3/sec" 1
2.0e-05 0 2.0e-03 0
0. 0 2.0e-01 0
0.
}
}
TCOD
{ 63212 "Pressione" 0
DATA
{ 
"Pressure" "%12.6g" "Pa(bar)" 1
500. 0 1000000. 0
0. 0 10000000. 0
0.
}
}
TCOD
{ 63213 "Numero di Reynolds refrigerante" 0
DATA
{ 
"Re" "%12.6g" "" 0
100. 0 50000.0 0
0. 0 100000.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 63214 "Temperatura di ingresso del refrigerante" 0
DATA
{ 
"Tcool" "%12.5g" "K" 1
273.15 0 453.15 0
153.15 0 773.15 0
0.
}
}
TCOD
{ 63215 "Controllo refrigerante" 0
DATA
{ 
"Option" "|1|Specified pressure|1|Portata specificata[DEFAULT]|2|Numero di Reynolds specificato|3|Portata totale (tutti i circuiti)|4||" "" 0
1 0 4 0
1 0 4 0
0.
}
}
TCOD
{ 63216 "Portata" 0
DATA
{ 
"Flow rate" "%11.4g" "m^3/sec" 1
2.0e-05 0 2.0e-03 0
0. 0 2.0e-01 0
0.
}
}
TCOD
{ 63217 "Pressione" 0
DATA
{ 
"Pressure" "%12.6g" "Pa(bar)" 1
500. 0 1000000. 0
0. 0 10000000. 0
0.
}
}
TCOD
{ 63218 "Numero di Reynolds refrigerante" 0
DATA
{ 
"Re" "%12.6g" "" 0
100. 0 50000.0 0
0. 0 100000.0 0
0.
}
}
TCOD
{ 63219 "Temperatura di ingresso del refrigerante" 0
DATA
{ 
"Tcool" "%12.5g" "K" 1
273.15 0 453.15 0
153.15 0 773.15 0
0.
}
}
TCOD
{ 63220 "Metodo di controllo della valvola" 0
DATA
{ 
"" "|1|Tempo[DEFAULT]|1|Termocoppia|2|Tempo con temperatura desiderata|3||" "" 0
0. 1 2. 0
0. 1 2. 0
0.
}
}
TCOD
{ 63221 "Nodo termocoppia" 0
DATA
{ 
"Thermocouple node" "%12d" "" 0
1 0 1.0e+38 0
1 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 63222 "Controllo del ciclo" 0
DATA
{ 
"" "|1|Estendi tempo di apertura dello stampo[DEFAULT]|1|Estendi tempo di chiusura dello stampo prima delliniezione|2|Non ritardare liniezione|3||" "" 0
0. 1 2. 0
0. 1 2. 0
0.
}
}
TCOD
{ 70000 "Tipo di esperimento DOE" 0
DATA
{ 
"Experiment type" "%d" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
}
TCOD
{ 70010 "Elenco Variabili" 1
DATA
{ 
"TsetID" "%d" "" 0
1 1 100000 0
1 1 100000 0
0.
}
DATA
{ 
"TsetSubID" "%d" "" 0
1 1 100000 0
1 1 100000 0
0.
}
}
TCOD
{ 70020 "Elenco Criteri di qualitą" 1
DATA
{ 
"TsetID" "%d" "" 0
1 1 100000 0
1 1 100000 0
0.
}
DATA
{ 
"TsetSubID" "%d" "" 0
1 1 100000 0
1 1 100000 0
0.
}
}
TCOD
{ 70030 "Numero di sottovariabili" 0
DATA
{ 
"Count" "%d" "" 0
1 0 100000 0
1 0 100000 0
0.
}
}
TCOD
{ 70032 "Formato output" 0
DATA
{ 
"Format" "%d" "" 0
1 0 1 0
1 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 70034 "Numero massimo di Riesecuzione" 0
DATA
{ 
"Count" "%d" "" 0
1 0 100000 0
1 0 100000 0
0.
}
}
TCOD
{ 70036 "Mantieni i file dei risultati" 0
DATA
{ 
"Save results files" "%d" "" 0
1 0 1 0
1 0 1 0
0.
}
}
TCOD
{ 70100 "Nome variabile/qualitą" 0
}
TCOD
{ 70105 "" 0
}
TCOD
{ 70106 "Nome modificato" 0
}
TCOD
{ 70120 "Tset variabile DOE" 0
DATA
{ 
"TsetId" "%d" "" 0
1 0 100000 0
1 0 100000 0
0.
}
DATA
{ 
"TsetSubId" "%d" "" 0
1 0 100000 0
1 0 100000 0
0.
}
}
TCOD
{ 70130 "Tcode variabile DOE" 0
DATA
{ 
"TcodId" "%d" "" 0
1 0 100000 0
1 0 100000 0
0.
}
}
TCOD
{ 70135 "Tipo di variabile" 0
DATA
{ 
"Type" "%d" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 70140 "Tipo Delta variabile DOE" 0
DATA
{ 
"Type" "%d" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 70150 "CmptIndex variabile DOE" 0
DATA
{ 
"Index" "%d" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 70155 "Numero di valori" 0
DATA
{ 
"Type" "%d" "" 0
1 0 100 0
1 0 100 0
0.
}
}
TCOD
{ 70160 "Valori min/max" 1
DATA
{ 
"limite inferiore" "%11.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
DATA
{ 
"limite superiore" "%11.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 70165 "Intervallo di valori" 1
DATA
{ 
"valore" "%11.6g" "" 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
-1.0e+38 0 1.0e+38 0
0.
}
}
TCOD
{ 70170 "Fattore di scala dimensione" 0
DATA
{ 
"Scale Factor" "%11.4g" "%" 0
-100 0 100 0
-100 0 100 0
0.
}
}
TCOD
{ 70200 "Id criterio" 0
DATA
{ 
"id" "%d" "" 0
1 1 100000 0
1 1 100000 0
0.
}
DATA
{ 
"subid" "%d" "" 0
1 1 100000 0
1 1 100000 0
0.
}
}
TCOD
{ 70210 "Rltld criterio" 0
DATA
{ 
"id" "%d" "" 0
1 1 100000 0
1 1 100000 0
0.
}
}
TCOD
{ 70220 "Indirizzo messaggio" 0
DATA
{ 
"Id msg" "%d" "" 0
1 1 100000 0
1 1 100000 0
0.
}
DATA
{ 
"Istanza" "%d" "" 0
1 1 100000 0
1 1 100000 0
0.
}
DATA
{ 
"Comando/Pulsante" "%d" "" 0
1 1 100000 0
1 1 100000 0
0.
}
}
TCOD
{ 70230 "Criterio fattore di peso" 0
DATA
{ 
"Weight" "%11.4g" "" 0
1.0E-38 0 1.0E38 0
1.0E-38 0 1.0E38 0
0.
}
}
TCOD
{ 70240 "Sequenza (Quando)" 0
DATA
{ 
"When" "%d" "" 0
1 0 5 0
1 0 5 0
0.
}
}
TCOD
{ 70250 "Tipo Indicatore (Cosa)" 0
DATA
{ 
"Cosa" "%d" "" 0
1 0 5 0
1 0 5 0
0.
}
DATA
{ 
"Componente" "%d" "" 0
1 0 3 0
1 0 3 0
0.
}
}
TCOD
{ 70260 "Obiettivo criterio" 0
DATA
{ 
"Goal" "%d" "" 0
1 0 2 0
1 0 2 0
0.
}
}
TCOD
{ 70270 "Piano di ancoraggio" 0
DATA
{ 
"id a" "%d" "" 0
1 1 1000000 0
1 1 1000000 0
0.
}
DATA
{ 
"id b" "%d" "" 0
1 1 1000000 0
1 1 1000000 0
0.
}
DATA
{ 
"id c" "%d" "" 0
1 1 1000000 0
1 1 1000000 0
0.
}
}
TCOD
{ 70300 "Elenco elementi" 1
DATA
{ 
"id" "%d" "" 0
1 1 1000000 0
1 1 1000000 0
0.
}
}
TCOD
{ 70310 "Elenco nodi" 1
DATA
{ 
"id" "%d" "" 0
1 1 1000000 0
1 1 1000000 0
0.
}
}
TCOD
{ 70320 "Elenco Ndbc" 1
DATA
{ 
"id" "%d" "" 0
1 1 1000000 0
1 1 1000000 0
0.
}
}
TCOD
{ 70330 "Elenco Subc" 1
DATA
{ 
"id" "%d" "" 0
1 1 1000000 0
1 1 1000000 0
0.
}
}
TCOD
{ 70340 "Elenco livelli" 1
DATA
{ 
"id" "%d" "" 0
1 1 1000000 0
1 1 1000000 0
0.
}
}
TCOD
{ 70350 "Elenco regioni" 1
DATA
{ 
"TsetId" "%d" "" 0
1 0 100000 0
1 0 100000 0
0.
}
DATA
{ 
"TsetSubId" "%d" "" 0
1 0 100000 0
1 0 100000 0
0.
}
}
TCOD
{ 70360 "Elenco risultati maglia predefinito" 1
DATA
{ 
"ID risultato" "%d" "" 0
1 1 1000000 0
1 1 1000000 0
0.
}
DATA
{ 
"Sequenza" "%d" "" 0
1 1 1000000 0
1 1 1000000 0
0.
}
}
TCOD
{ 70370 "Elenco risultati maglia avanzato" 1
DATA
{ 
"ID risultato" "%d" "" 0
1 1 1000000 0
1 1 1000000 0
0.
}
DATA
{ 
"Sequenza" "%d" "" 0
1 1 1000000 0
1 1 1000000 0
0.
}
DATA
{ 
"Trattamento blocco" "%d" "" 0
-1000000 1 1000000 0
-1000000 1 1000000 0
0.
}
}
TCOD
{ 70380 "Facce di deformazione" 0
}
TCOD
{ 70381 "Direzione di deformazione" 1
DATA
{ 
"Direzione" "%15.8g" "" 0
0 1 1000000 0
0 1 1000000 0
0.
}
}
TCOD
{ 70382 "Distanza di deformazione" 1
DATA
{ 
"Distanza" "%15.8g" "m" 1
-1000000 0 1000000 0
-1000000 0 1000000 0
0.
}
}
TCOD
{ 70383 "Facce di transizione" 0
}
TCOD
{ 91234 "Consenti ritaglio" 1
DATA
{ 
"ID layer" "%d" "" 0
1 1 1000000 0
1 1 1000000 0
0.
}
}
