
TITL
{
    VRSN
    {
    "RESULTS.DAT VERSION 1.00"
    }
    DATE
    {
    "10/26/2000"
    }
}
        
   TXDT
{
0001

         NAME
{
"제목"
}

         DEPT
{
"Title"
}

      PLTD
{
""
}
}

   TXDT
{
100

         NAME
{
"유동"
}

         DEPT
{
"Flow"
}

      PLTD
{
""
}
}

   TXDT
{
105

         NAME
{
"최적화"
}

         DEPT
{
"Optimization"
}

      PLTD
{
""
}
}

   TXDT
{
110

         NAME
{
"냉각"
}

         DEPT
{
"Cool"
}

      PLTD
{
""
}
}

   TXDT
{
115

         NAME
{
"변형"
}

         DEPT
{
"Warp"
}

      PLTD
{
""
}
}

   TXDT
{
117

         NAME
{
"응력"
}

         DEPT
{
"Stress"
}

      PLTD
{
""
}
}

   TXDT
{
120

         NAME
{
"수축"
}

         DEPT
{
"Shrink"
}

      PLTD
{
""
}
}

   TXDT
{
125

         NAME
{
"MPI 2.0 플롯"
}

         DEPT
{
"MPI 2.0 Plots"
}

      PLTD
{
""
}
}

   TXDT
{
130

         NAME
{
"오버몰딩 유동"
}

         DEPT
{
"Overmolding Flow"
}

      PLTD
{
""
}
}

   TXDT
{
135

         NAME
{
"사용자 정의 플롯"
}

         DEPT
{
"User-Defined Plots"
}

      PLTD
{
""
}
}

   TXDT
{
140

         NAME
{
"와이어 스위프/패들 시프트"
}

         DEPT
{
"Wire Sweep & Paddle Shift"
}

      PLTD
{
""
}
}

   TXDT
{
145

         NAME
{
"코어(패들) 시프트"
}

         DEPT
{
"Core (Paddle) Shift"
}

      PLTD
{
""
}
}

   TXDT
{
150

         NAME
{
"싱크 마크"
}

         DEPT
{
"Sink Marks"
}

      PLTD
{
""
}
}

   TXDT
{
155

         NAME
{
"지오메트리"
}

         DEPT
{
"Geometry"
}

      PLTD
{
""
}
}

   TXDT
{
165

         NAME
{
"냉각 품질"
}

         DEPT
{
"Cooling Quality"
}

      PLTD
{
""
}
}

   TXDT
{
170

         NAME
{
"보압"
}

         DEPT
{
"Pack"
}

      PLTD
{
""
}
}

   TXDT
{
199

         NAME
{
"제목 없는 그룹"
}

         DEPT
{
"Untitled Group"
}

      PLTD
{
""
}
}

   TXDT
{
1000

         NAME
{
"메쉬 통계"
}

         DEPT
{
"Mesh statistics"
}

      PLTD
{
""
}
}

   TXDT
{
1010

         NAME
{
"매개변수(충전/보압/유지)"
}

         DEPT
{
"Parameters (filling/packing/holding)"
}

      PLTD
{
""
}
}

   ELDT
{
1030
3
0
NAME
{
"코어에서의 방향"
}
DEPT
{
"Orientation at core"
""
}
PLTD
{
"LDR[0,1,2]G[100]"
}
}

   ELDT
{
1040
3
0
NAME
{
"스킨에서의 방향"
}
DEPT
{
"Orientation at skin"
""
}
PLTD
{
"LDR[1,2,2]G[100]"
}
}

   ELDT
{
1045
3
0
NAME
{
"상단 스킨에서의 방향"
}
DEPT
{
"Orientation at top skin"
""
}
PLTD
{
"LR[1,2,2]G[100]"
}
}

   ELDT
{
1050
3
0
NAME
{
"하단 스킨에서의 방향"
}
DEPT
{
"Orientation at bottom skin"
""
}
PLTD
{
"LR[1,2,2]G[100]"
}
}

   ELDT
{
1051
3
0
NAME
{
"Orientation at skin (fast fill)"
}
DEPT
{
"Orientation at skin (fast fill)"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   TXDT
{
1080

         NAME
{
"공정 조건(충전/보압/유지)"
}

         DEPT
{
"Process conditions (filling/packing/holding)"
}

      PLTD
{
""
}
}

   TXDT
{
1085

         NAME
{
"공정 조건(B)(충전/보압/유지)"
}

         DEPT
{
"Process conditions (B) (filling/packing/holding)"
}

      PLTD
{
""
}
}

   TXDT
{
1090

         NAME
{
"가스 사출 제어"
}

         DEPT
{
"Gas injection control"
}

      PLTD
{
""
}
}

   TXDT
{
1100

         NAME
{
"가스 보고서"
}

         DEPT
{
"Report on gas"
}

      PLTD
{
""
}
}

   TXDT
{
1110

         NAME
{
"압축 제어"
}

         DEPT
{
"Compression control"
}

      PLTD
{
""
}
}

   ELDT
{
1120
1
0
NAME
{
"전단율, 벌크"
}
DEPT
{
"Shear rate, bulk"
"1/s"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NMDT
{
1121
1
NAME
{
"Maximum shear rate, part"
}
DEPT
{
"Maximum shear rate, part"
"1/s"
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NMDT
{
1122
1
NAME
{
"Maximum shear rate, runners"
}
DEPT
{
"Maximum shear rate, runners"
"1/s"
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NMDT
{
1123
1
NAME
{
"Maximum shear rate, gate"
}
DEPT
{
"Maximum shear rate, gate"
"1/s"
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   ELDT
{
1125
1
0
NAME
{
"전단 응력, 벌크"
}
DEPT
{
"Shear stress, bulk"
"Pa"
}
PLTD
{
"1 1 1 0G[100]"
}
}

   NMDT
{
1140
1
NAME
{
"램 속도, 권장됨"
}
DEPT
{
"Recommended ram speed"
"%"
}
INDP
{
"샷 체적"
"%"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NMDT
{
1150
1
NAME
{
"형체력"
}
DEPT
{
"Clamp force"
"N"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NMDT
{
1151
1
NAME
{
"램 위치"
}
DEPT
{
"Ram position"
"m"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NMDT
{
1154
1
NAME
{
"총 설계 중량"
}
DEPT
{
"Total design weight"
"kg"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NMDT
{
1155
1
NAME
{
"가스 체적(%)"
}
DEPT
{
"% Volume of gas"
"%"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NMDT
{
1157
1
NAME
{
"Current filled volume percentage"
}
DEPT
{
"Current filled volume percentage"
"%"
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NMDT
{
1158
1
NAME
{
"Current part frozen volume percentage"
}
DEPT
{
"Current part frozen volume percentage"
"%"
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NMDT
{
1159
1
NAME
{
"Flow Front Area"
}
DEPT
{
"Flow Front Area"
"m^2"
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NMDT
{
1160
1
NAME
{
"샷 중량 백분율"
}
DEPT
{
"% Shot weight"
"%"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NMDT
{
1162
1
NAME
{
"총 부품 중량"
}
DEPT
{
"Total part weight"
"kg"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   TXDT
{
1170

         NAME
{
"재료 속성(충전/보압/유지)"
}

         DEPT
{
"Material properties (filling/packing/holding)"
}

      PLTD
{
""
}
}

   TXDT
{
1175

         NAME
{
"재료 속성(B)(충전/보압/유지)"
}

         DEPT
{
"Material properties (B) (filling/packing/holding)"
}

      PLTD
{
""
}
}

   NDDT
{
1180
1
NAME
{
"압력"
}
DEPT
{
"Pressure"
"Pa"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"JDXG[100]"
}
}

   NDDT
{
1185
1
NAME
{
"압력 강하"
}
DEPT
{
"Pressure Drop"
"Pa"
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"U"
}
}

   NDDT
{
1190
1
NAME
{
"충전 종료 시 압력"
}
DEPT
{
"Pressure at end of fill"
"Pa"
}
PLTD
{
"PG[100]"
}
}

   NDDT
{
1195
1
NAME
{
"유지 압력"
}
DEPT
{
"Hold pressure"
"Pa"
}
PLTD
{
"G[100]"
}
}

   ELDT
{
1197
1
0
NAME
{
"고화 압력"
}
DEPT
{
"Frozen pressure"
"Pa"
}
PLTD
{
"G[100]"
}
}

   TXDT
{
1200

         NAME
{
"충전 보고서"
}

         DEPT
{
"Report on filling"
}

      PLTD
{
""
}
}

   TXDT
{
1210

         NAME
{
"유한-요소 메쉬(충전/보압/유지)"
}

         DEPT
{
"Finite-element mesh (filling/packing/holding)"
}

      PLTD
{
""
}
}

   ELDT
{
1220
1
0
NAME
{
"충전 종료 시 벌크 온도"
}
DEPT
{
"Bulk temperature at end of fill"
"K"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
1230
1
0
NAME
{
"충전 종료 시 고화층 분율"
}
DEPT
{
"Frozen layer fraction at end of fill"
""
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   NDDT
{
1231
1
NAME
{
"충전 종료 시 고화층 분율"
}
DEPT
{
"Frozen layer fraction at end of fill"
""
}
PLTD
{
"DPG[100]"
}
}

   ELDT
{
1302
6
0
NAME
{
"Change in refractive index at the end of packing"
}
DEPT
{
"Change in refractive index at the end of packing"
""
}
PLTD
{
"U"
}
}

   ELDT
{
1303
6
0
NAME
{
"Stress. End of pack"
}
DEPT
{
"Stress. End of pack"
""
}
PLTD
{
"U"
}
}

   NDDT
{
1310
1
NAME
{
"싱크 마크 예상값"
}
DEPT
{
"Sink marks estimate"
"m"
}
PLTD
{
"DPSFAG[100]"
}
}

   ELDT
{
1340
13
0
NAME
{
"Refinement"
}
DEPT
{
"Refinement"
"m"
}
PLTD
{
"UDFG[150]"
}
}

   ELDT
{
1350
1
0
NAME
{
"결정화: 결정 방향 계수"
}
DEPT
{
"Crystallization: Crystalline orientation factor"
""
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"DXG[100]"
}
}

   ELDT
{
1352
1
0
NAME
{
"결정화: 상대 결정화도"
}
DEPT
{
"Crystallization: Relative crystallinity"
""
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"DXG[100]"
}
}

   ELDT
{
1353
1
0
NAME
{
"결정화: 평균 상대 결정화도"
}
DEPT
{
"Crystallization: Average relative crystallinity"
""
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[100]"
}
}

   ELDT
{
1354
1
0
NAME
{
"결정화: 기계적 속성 E11"
}
DEPT
{
"Crystallization: Mechanical properties E11"
"Pa"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
1356
1
0
NAME
{
"결정화: 기계적 속성 E22"
}
DEPT
{
"Crystallization: Mechanical properties E22"
"Pa"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
1359
1
0
NAME
{
"결정화: 최종 평균 결정 크기"
}
DEPT
{
"Crystallization: Final average crystal size"
"m"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"DXG[100]"
}
}

   ELDT
{
1364
1
0
NAME
{
"결정화: 최종 상대 결정화도"
}
DEPT
{
"Crystallization: Final relative crystallinity"
""
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"DXG[100]"
}
}

   ELDT
{
1417
1
0
NAME
{
"유동 선단 속도"
}
DEPT
{
"Flow front speed"
"m/s"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
1418
1
0
NAME
{
"중심에서 유동 선단 속도"
}
DEPT
{
"Flow front speed at center"
"m/s"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
1420
3
0
NAME
{
"평균 속도"
}
DEPT
{
"Average velocity"
"m/s"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[100]"
}
}

   NMDT
{
1430
1
NAME
{
"사출 주입점에서의 압력"
}
DEPT
{
"Pressure at injection location"
"Pa"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NMDT
{
1431
1
NAME
{
"Filled volume"
}
DEPT
{
"Filled volume"
"%"
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   ELDT
{
1440
1
0
NAME
{
"취출 시 체적 수축"
}
DEPT
{
"Volumetric shrinkage at ejection"
"%"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
1444
4
0
NAME
{
"싱크 마크, 깊이"
}
DEPT
{
"Sink mark depth"
"m"
}
PLTD
{
"MG[100]"
}
}

   ELDT
{
1450
1
0
NAME
{
"유량, 빔"
}
DEPT
{
"Flow rate, beams"
"m^3/s"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NMDT
{
1455
1
NAME
{
"Injection flow rate"
}
DEPT
{
"Injection flow rate"
"m^3/s"
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NMDT
{
1456
1
NAME
{
"Barrel pushing distance when cavity became separated from injection nodes"
}
DEPT
{
"Barrel pushing distance when cavity became separated from injection nodes"
"m"
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NMDT
{
1457
1
NAME
{
"Barrel pushing distance at V/P switch-over"
}
DEPT
{
"Barrel pushing distance at V/P switch-over"
"m"
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NMDT
{
1458
1
NAME
{
"Barrel pushing distance at end of fill"
}
DEPT
{
"Barrel pushing distance at end of fill"
"m"
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NMDT
{
1459
1
NAME
{
"Barrel pushing distance at every step"
}
DEPT
{
"Barrel pushing distance at every step"
"m"
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   ELDT
{
1460
1
0
NAME
{
"벌크 온도"
}
DEPT
{
"Bulk temperature"
"K"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[100]"
}
}

   ELDT
{
1465
1
0
NAME
{
"벌크 온도, 요소"
}
DEPT
{
"Bulk temperature, elemental"
"K"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NDDT
{
1467
1
NAME
{
"벌크 온도, 절점"
}
DEPT
{
"Bulk temperature, nodal"
"K"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
1470
1
0
NAME
{
"벽에서의 전단 응력"
}
DEPT
{
"Shear stress at wall"
"Pa"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NMDT
{
1471
1
NAME
{
"Maximum shear stress, part"
}
DEPT
{
"Maximum shear stress, part"
"Pa"
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NMDT
{
1472
1
NAME
{
"Maximum shear stress, runners"
}
DEPT
{
"Maximum shear stress, runners"
"Pa"
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NMDT
{
1473
1
NAME
{
"Maximum shear stress, gate"
}
DEPT
{
"Maximum shear stress, gate"
"Pa"
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   ELDT
{
1480
1
0
NAME
{
"체적 수축"
}
DEPT
{
"Volumetric shrinkage"
"%"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
1490
1
0
NAME
{
"고화층 분율"
}
DEPT
{
"Frozen layer fraction"
""
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NDDT
{
1491
1
NAME
{
"고화층 분율"
}
DEPT
{
"Frozen layer fraction"
""
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"PXG[100]"
}
}

   ELDT
{
1493
1
0
NAME
{
"밸브 핀 위치 대 시간"
}
DEPT
{
"Valve pin position vs. Time"
"m"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
1495
1
0
NAME
{
"밸브 게이트에서 외부 지름과 내부 지름의 차이"
}
DEPT
{
"Difference of outer and inner diameters at valve gate"
"m"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"G[100]"
}
}

   TXDT
{
1500

         NAME
{
"보압 보고서"
}

         DEPT
{
"Report on packing"
}

      PLTD
{
""
}
}

   TXDT
{
1505

         NAME
{
"오류/경고 메시지"
}

         DEPT
{
"Error/warning messages"
}

      PLTD
{
""
}
}

   ELDT
{
1510
1
0
NAME
{
"싱크 마크, 인덱스"
}
DEPT
{
"Sink index"
"%"
}
PLTD
{
"G[100]"
}
}

   ELDT
{
1520
1
0
NAME
{
"취출 온도 도달 시간"
}
DEPT
{
"Time to freeze"
"s"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   NMDT
{
1530
1
NAME
{
"프레스 힘"
}
DEPT
{
"Press force"
"N"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NDDT
{
1539
1
NAME
{
"Temperature for warp analysis"
}
DEPT
{
"Temperature (3D) for warp analysis"
"K"
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NDDT
{
1540
1
NAME
{
"온도"
}
DEPT
{
"Temperature (3D)"
"K"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"JXG[100]"
}
}

   NMDT
{
1543
1
NAME
{
"프레스 변위"
}
DEPT
{
"Press displacement"
"m"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
1545
1
0
NAME
{
"온도"
}
DEPT
{
"Temperature"
"K"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NDDT
{
1547
1
NAME
{
"Temperature, nodal"
}
DEPT
{
"Temperature, nodal"
"K"
}
INDP
{
"Normalized thickness"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NMDT
{
1553
1
NAME
{
"프레스 속도"
}
DEPT
{
"Press speed"
"m/sec"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
1555
1
0
NAME
{
"속도"
}
DEPT
{
"Velocity"
"m/s"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NMDT
{
1563
1
NAME
{
"캐비티 체적"
}
DEPT
{
"Cavity volume"
"m^3"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NMDT
{
1565
1
NAME
{
"압축 압력"
}
DEPT
{
"Compression pressure"
"Pa"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
1575
1
0
NAME
{
"고분자 스킨 분율"
}
DEPT
{
"Polymer skin fraction"
""
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
1580
1
0
NAME
{
"고분자 스킨, 갭 두께의 절반(맨 위)"
}
DEPT
{
"Polymer skin half gap thickness (top)"
"m"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NDDT
{
1584
1
NAME
{
"전단율"
}
DEPT
{
"Shear rate (3D)"
"1/s"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"JXG[100]"
}
}

   ELDT
{
1585
1
0
NAME
{
"전단율"
}
DEPT
{
"Shear rate"
"1/s"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
1590
1
0
NAME
{
"고분자 스킨, 갭 두께의 절반(맨 아래)"
}
DEPT
{
"Polymer skin half gap thickness (bottom)"
"m"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NDDT
{
1595
1
NAME
{
"점도"
}
DEPT
{
"Viscosity"
"Pa-s"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[100]"
}
}

   NDDT
{
1596
1
NAME
{
"유동성"
}
DEPT
{
"Fluidity"
"m^2/Pa-s"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   NDDT
{
1597
1
NAME
{
"전단율, 최대"
}
DEPT
{
"Shear rate, maximum"
"1/s"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[100]"
}
}

   NDDT
{
1600
1
NAME
{
"밀도"
}
DEPT
{
"Density"
"kg/m^3"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
1605
1
0
NAME
{
"공정 종료 시 고분자 스킨 분율"
}
DEPT
{
"Polymer skin fraction at end of process"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
1608
1
0
NAME
{
"공정 종료 시 고분자 두께"
}
DEPT
{
"Thickness of polymer at end of process"
"m"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NDDT
{
1610
1
NAME
{
"충전 시간"
}
DEPT
{
"Fill time"
"s"
}
PLTD
{
"JDG[100]"
}
}

   NDDT
{
1611
1
NAME
{
"충전되지 않은 캐비티"
}
DEPT
{
"Unfilled cavity (short-shot)"
""
}
PLTD
{
"LDG[100]"
}
}

   NDDT
{
1612
1
NAME
{
"성장 시작 위치"
}
DEPT
{
"Grow from"
""
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   NDDT
{
1614
1
NAME
{
"Meeting angle"
}
DEPT
{
"Meeting angle"
"rad"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NMDT
{
1615
1
NAME
{
"고분자 A 체적(%)"
}
DEPT
{
"% Volume of polymer A"
"%"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NDDT
{
1617
1
NAME
{
"Fill time for weld line calculation"
}
DEPT
{
"Fill time for weld line calculation (3D)"
"s"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NDDT
{
1619
1
NAME
{
"평균 체적 수축"
}
DEPT
{
"Average volumetric shrinkage"
"%"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"PXG[100]"
}
}

   NDDT
{
1620
1
NAME
{
"체적 수축"
}
DEPT
{
"Volumetric shrinkage (3D)"
"%"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NDDT
{
1621
1
NAME
{
"Volumetric shrinkage for warp analysis"
}
DEPT
{
"Volumetric shrinkage (3D) for warp analysis"
"%"
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NDDT
{
1622
1
NAME
{
"에어 트랩"
}
DEPT
{
"Air traps (3D)"
""
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   NDDT
{
1623
1
NAME
{
"에어 트랩(에어 벤트 포함)"
}
DEPT
{
"Air traps, including air vents"
""
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   NMDT
{
1625
1
NAME
{
"고분자 B 체적(%)"
}
DEPT
{
"% Volume of polymer B"
"%"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NDDT
{
1630
1
NAME
{
"취출 온도 도달 시간"
}
DEPT
{
"Freeze time"
"s"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   NMDT
{
1635
1
NAME
{
"고분자 A 중량"
}
DEPT
{
"Weight of polymer A"
"kg"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NMDT
{
1645
1
NAME
{
"고분자 B 중량"
}
DEPT
{
"Weight of polymer B"
"kg"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NDDT
{
1649
1
NAME
{
"고분자 충전 리전(VOF)"
}
DEPT
{
"Polymer fill region (VOF)(3D)"
""
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"LG[100]"
}
}

   NDDT
{
1650
1
NAME
{
"고분자 충전 영역"
}
DEPT
{
"Polymer fill region (3D)"
""
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"LG[100]"
}
}

   NDDT
{
1651
1
NAME
{
"웰드 표면 이동(3D)"
}
DEPT
{
"Weld surface movement (3D)"
""
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"LG[100]"
}
}

   NDDT
{
1653
1
NAME
{
"웰드 표면 구성(3D)"
}
DEPT
{
"Weld surface formation (3D)"
""
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"LG[100]"
}
}

   ELDT
{
1655
1
0
NAME
{
"두께 분율, 고분자 B"
}
DEPT
{
"Thickness fraction of polymer B"
""
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
1656
3
0
NAME
{
"웰드 표면 구성 영역"
}
DEPT
{
"Weld Surface formation area"
"m^2"
}
PLTD
{
"DXG[100]"
}
}

   ELDT
{
1665
1
0
NAME
{
"공정 종료 시 고분자 B의 두께 분율"
}
DEPT
{
"Thickness fraction of polymer B at end of process"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
1675
1
0
NAME
{
"고분자 A 및 B 분배"
}
DEPT
{
"Distribution of polymer A and B"
""
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XR[0,1,2, 고분자_B 고분자_A]G[100]"
}
}

   ELDT
{
1685
1
0
NAME
{
"고분자 A(빨간색) 및 B(파란색) 분배, 라미네이트"
}
DEPT
{
"Laminated distribution of polymer A and B"
""
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"XR[0,1,2, 고분자_B 고분자_A]G[100]"
}
}

   ELDT
{
1690
1
0
NAME
{
"공정 종료 시 고분자 A 및 B 분배"
}
DEPT
{
"Distribution of polymer A and B at end of process"
""
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"XR[0,1,2, 고분자_B 고분자_A]G[100]"
}
}

   HLDT
{
1700

NAME
{
"형체력 중심"
}
DEPT
{
"Clamp force centroid"
}
PLTD
{
"G[100]"
}
}

   HLDT
{
1701

NAME
{
"Clamp force centroid coordinates"
}
DEPT
{
"Clamp force centroid coordinates"
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   HLDT
{
1720

NAME
{
"웰드 라인"
}
DEPT
{
"Weld lines"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   NDDT
{
1722
1
NAME
{
"웰드 라인"
}
DEPT
{
"Weld lines"
"rad"
}
PLTD
{
"HG[100]"
}
}

   HLDT
{
1725

NAME
{
"Meld lines"
}
DEPT
{
"Meld lines"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NDDT
{
1727
1
NAME
{
"멜드 라인"
}
DEPT
{
"Meld lines"
"rad"
}
PLTD
{
"HG[100]"
}
}

   HLDT
{
1730

NAME
{
"웰드 및 멜드 라인"
}
DEPT
{
"Weld and meld lines"
}
PLTD
{
"G[100]"
}
}

   NDDT
{
1732
1
NAME
{
"웰드 및 멜드 라인"
}
DEPT
{
"Weld and meld lines"
"rad"
}
PLTD
{
"HG[100]"
}
}

   HLDT
{
1740

NAME
{
"에어 트랩"
}
DEPT
{
"Air traps"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   NDDT
{
1750
3
NAME
{
"속도"
}
DEPT
{
"Velocity (3D)"
"m/s"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"JDXG[100]"
}
}

   NDDT
{
1752
3
NAME
{
"유동 선단 속도"
}
DEPT
{
"Flow front velocity (3D)"
"m/s"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[100]"
}
}

   NMDT
{
1753
1
NAME
{
"유적선"
}
DEPT
{
"Pathlines"
""
}
PLTD
{
"G[100]"
}
}

   NDDT
{
1760
1
NAME
{
"보압 절환 시 압력"
}
DEPT
{
"Pressure at V/P switchover"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   NDDT
{
1770
1
NAME
{
"유동 선단에서의 온도"
}
DEPT
{
"Temperature at flow front"
"K"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   NDDT
{
1771
1
NAME
{
"충전 종료 시 온도"
}
DEPT
{
"Temperature at end of fill"
"K"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   NMDT
{
1773
1
NAME
{
"Highest Flow Front Temperature"
}
DEPT
{
"Highest Flow Front Temperature"
"K"
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NMDT
{
1774
1
NAME
{
"Lowest Flow Front Temperature"
}
DEPT
{
"Lowest Flow Front Temperature"
"K"
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   ELDT
{
1780
1
0
NAME
{
"가스 시간"
}
DEPT
{
"Gas time"
"s"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
1790
1
0
NAME
{
"처리량"
}
DEPT
{
"Throughput"
"m^3"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   NDDT
{
1799
3
NAME
{
"변위, 사용자 코어 시프트"
}
DEPT
{
"Displacements, user core shift"
"m"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"SXG[145]"
}
}

   NDDT
{
1800
3
NAME
{
"하중, 코어 시프트"
}
DEPT
{
"Load, core shift"
"N"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"DG[145]"
}
}

   NDDT
{
1801
3
NAME
{
"변위, 코어"
}
DEPT
{
"Displacements, core"
"m"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"SXG[145]"
}
}

   ELDT
{
1802
1
0
NAME
{
"실제 두께, 캐비티"
}
DEPT
{
"Real thickness, cavity"
"m"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[145]"
}
}

   NDDT
{
1803
1
NAME
{
"코어에 대한 법선 응력"
}
DEPT
{
"Stress normal to the core"
"Pa"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[145]"
}
}

   NDDT
{
1805
3
NAME
{
"변위, 최종 시프트"
}
DEPT
{
"Displacements, final shift"
"m"
}
PLTD
{
"SG[145]"
}
}

   NMDT
{
1807
1
NAME
{
"Core shift mesh/geometry deformation ratio"
}
DEPT
{
"Core shift mesh/geometry deformation ratio"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   ELDT
{
1810
1
0
NAME
{
"Von Mises 응력, 코어 시프트"
}
DEPT
{
"Von Mises Stress, core shift"
"Pa"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[145]"
}
}

   ELDT
{
1811
1
0
NAME
{
"최대 Von Mises 응력, 코어 시프트"
}
DEPT
{
"Maximum Von Mises Stress, core shift"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[145]"
}
}

   ELDT
{
1814
6
0
NAME
{
"응력 텐서, 코어 시프트"
}
DEPT
{
"Stress tensor, core shift"
"Pa"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XBG[145]"
}
}

   NDDT
{
1820
3
NAME
{
"Displacements, compression"
}
DEPT
{
"Displacements, compression"
"m"
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NDDT
{
1821
3
NAME
{
"변위, 압축(최종)"
}
DEPT
{
"Displacements, compression (final)"
"m"
}
PLTD
{
"SXG[100]"
}
}

   NDDT
{
1822
3
NAME
{
"변위, 압축(충전)"
}
DEPT
{
"Displacements, compression (filled)"
"m"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"SXG[100]"
}
}

   NDDT
{
1826
1
NAME
{
"압축 표면 속성"
}
DEPT
{
"Compression surface property"
""
}
PLTD
{
"DR[1,3,3, 이동 고정됨 측면]G[100]"
}
}

   NDDT
{
1900
1
NAME
{
"연신율"
}
DEPT
{
"Extension rate (3D)"
"1/s"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NDDT
{
1990
1
NAME
{
"가스 시간"
}
DEPT
{
"Gas time (3D)"
"s"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   NDDT
{
1991
1
NAME
{
"가스 코어(VOF)"
}
DEPT
{
"Gas core (VOF)(3D)"
""
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"LG[100]"
}
}

   NDDT
{
1992
1
NAME
{
"가스 코어"
}
DEPT
{
"Gas core (3D)"
""
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"LG[100]"
}
}

   NDDT
{
1995
1
NAME
{
"재용융 영역, 부품 인서트"
}
DEPT
{
"Re-melt zone, part insert"
""
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"DR[0,10000,2]G[100]"
}
}

   TXDT
{
1996

         NAME
{
"Fill + Pack + Cool Time"
}

         DEPT
{
"Fill + Pack + Cool Time"
}

      PLTD
{
""
}
}

   TXDT
{
1997

         NAME
{
"Flow Helius Interface (Midplane)"
}

         DEPT
{
"Flow Helius Interface (Midplane)"
}

      PLTD
{
""
}
}

   TXDT
{
1998

         NAME
{
"Flow Helius Interface (3D)"
}

         DEPT
{
"Flow Helius Interface (3D)"
}

      PLTD
{
""
}
}

   NMDT
{
2010
1
NAME
{
"품질(성형 구간)"
}
DEPT
{
"Quality (molding window)"
""
}
INDP
{
"금형 온도"
"-K"
}
INDP
{
"용융 온도"
"-K"
}
INDP
{
"사출 시간"
"-s"
}
PLTD
{
"XZWG[105]"
}
}

   NMDT
{
2020
1
NAME
{
"영역(성형 구간)"
}
DEPT
{
"Zone (molding window)"
""
}
INDP
{
"금형 온도"
"-K"
}
INDP
{
"용융 온도"
"-K"
}
INDP
{
"사출 시간"
"-s"
}
PLTD
{
"ZWR[0,2,3, 추천 가능 불가능]G[105]"
}
}

   NMDT
{
2030
1
NAME
{
"압력 강하, 최대(성형 구간)"
}
DEPT
{
"Injection pressure (molding window)"
"Pa"
}
INDP
{
"금형 온도"
"-K"
}
INDP
{
"용융 온도"
"-K"
}
INDP
{
"사출 시간"
"-s"
}
PLTD
{
"XZWG[105]"
}
}

   NMDT
{
2031
1
NAME
{
"유동 선단에서의 온도, 최소(성형 구간)"
}
DEPT
{
"Minimum flow front temperature (molding window)"
"K"
}
INDP
{
"금형 온도"
"-K"
}
INDP
{
"용융 온도"
"-K"
}
INDP
{
"사출 시간"
"-s"
}
PLTD
{
"XZWG[105]"
}
}

   NMDT
{
2032
1
NAME
{
"전단율, 최대(성형 구간)"
}
DEPT
{
"Maximum shear rate (molding window)"
"1/s"
}
INDP
{
"금형 온도"
"-K"
}
INDP
{
"용융 온도"
"-K"
}
INDP
{
"사출 시간"
"-s"
}
PLTD
{
"XZWG[105]"
}
}

   NMDT
{
2033
1
NAME
{
"전단 응력, 최대(성형 구간)"
}
DEPT
{
"Maximum shear stress (molding window)"
"Pa"
}
INDP
{
"금형 온도"
"-K"
}
INDP
{
"용융 온도"
"-K"
}
INDP
{
"사출 시간"
"-s"
}
PLTD
{
"XZWG[105]"
}
}

   NMDT
{
2034
1
NAME
{
"냉각 시간, 최대(성형 구간)"
}
DEPT
{
"Maximum cooling time (molding window)"
"s"
}
INDP
{
"금형 온도"
"-K"
}
INDP
{
"용융 온도"
"-K"
}
INDP
{
"사출 시간"
"-s"
}
PLTD
{
"XZWG[105]"
}
}

   NDDT
{
2045
1
NAME
{
"유동 저항 표시기"
}
DEPT
{
"Flow resistance indicator"
""
}
PLTD
{
"DPN[2, 최하 최상]G[105]"
}
}

   NDDT
{
2048
1
NAME
{
"게이트 적합성"
}
DEPT
{
"Gating suitability"
""
}
PLTD
{
"DPN[2, 최악 최상]G[105]"
}
}

   NDDT
{
2050
1
NAME
{
"최상 게이트 위치"
}
DEPT
{
"Best gate location"
""
}
PLTD
{
"DPN[2, 최악 최상]G[105]"
}
}

   NMDT
{
2430
1
NAME
{
"사출 주입점에서의 압력(2차 사출)"
}
DEPT
{
"Pressure at injection location (2nd injection)"
"Pa"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[100]"
}
}

   NMDT
{
2615
1
NAME
{
"1차 사출 체적(%)"
}
DEPT
{
"% Volume of 1st injection"
"%"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[100]"
}
}

   NMDT
{
2625
1
NAME
{
"2차 사출 체적(%)"
}
DEPT
{
"% Volume of 2nd injection"
"%"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[100]"
}
}

   NMDT
{
2635
1
NAME
{
"1차 사출 중량"
}
DEPT
{
"Weight of 1st injection"
"kg"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[100]"
}
}

   NMDT
{
2645
1
NAME
{
"2차 사출 중량"
}
DEPT
{
"Weight of 2nd injection"
"kg"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[100]"
}
}

   ELDT
{
2685
1
0
NAME
{
"1차 및 2차 재료 분배"
}
DEPT
{
"Distribution of 1st & 2nd materials"
""
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"DXR[0,1,2, 1차 2차]G[100]"
}
}

   ELDT
{
2690
1
0
NAME
{
"공정 종료 시 1차 및 2차 재료 분배"
}
DEPT
{
"Distribution of 1st & 2nd materials at end of process"
""
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"DXR[0,1,2, 1차 2차]G[100]"
}
}

   NDDT
{
2760
1
NAME
{
"보압 절환 시 압력(2차 사출)"
}
DEPT
{
"Pressure at V/P switchover (2nd injection)"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   NMDT
{
2800
1
NAME
{
"유량 선단 영역 대 시간"
}
DEPT
{
"Flow front area vs time"
"m^2"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[105]"
}
}

   NMDT
{
2801
1
NAME
{
"램 속도 대 시간"
}
DEPT
{
"Ram velocity vs time"
"m^2/s"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[105]"
}
}

   NMDT
{
2802
1
NAME
{
"램 속도 대 램 위치"
}
DEPT
{
"Ram velocity vs ram position"
"m^2/s"
}
INDP
{
"램 위치"
"m"
}
PLTD
{
"XG[105]"
}
}

   NMDT
{
2803
1
NAME
{
"백분율 유량 대 백분율 충전 체적"
}
DEPT
{
"Percentage flow rate vs percentage volume filled"
"%"
}
INDP
{
"백분율 충전 체적"
"%"
}
PLTD
{
"XG[105]"
}
}

   NMDT
{
2804
1
NAME
{
"부품 고화 백분율 대 시간"
}
DEPT
{
"Percentage of part frozen vs time"
"%"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[105]"
}
}

   NMDT
{
2805
1
NAME
{
"램 위치 대 시간"
}
DEPT
{
"Ram position vs time"
"m"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[105]"
}
}

   ELDT
{
2900
1
0
NAME
{
"러너 균형 섹션"
}
DEPT
{
"Runner balance section"
""
}
PLTD
{
"DG[105]"
}
}

   ELDT
{
2910
1
0
NAME
{
"러너 균형 레벨"
}
DEPT
{
"Runner balance level"
""
}
PLTD
{
"DG[105]"
}
}

   ELDT
{
2920
1
0
NAME
{
"체적 변화"
}
DEPT
{
"Volume Change"
"%"
}
PLTD
{
"DG[105]"
}
}

   NMDT
{
3005
3
NAME
{
"E1 E2 E3"
}
DEPT
{
"E1 E2 E3"
"Pa"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NMDT
{
3006
3
NAME
{
"v12 v23 v13"
}
DEPT
{
"v12 v23 v13"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NMDT
{
3007
3
NAME
{
"G12 G23 G13"
}
DEPT
{
"G12 G23 G13"
"Pa"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NMDT
{
3008
3
NAME
{
"alpha1 alpha2 alpha3"
}
DEPT
{
"alpha1 alpha2 alpha3"
"1/K"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   ELDT
{
3010
1
0
NAME
{
"1차 기본 방향의 인장 계수"
}
DEPT
{
"Tensile modulus in first principal direction"
"Pa"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
3012
1
0
NAME
{
"2차 기본 방향의 인장 계수"
}
DEPT
{
"Tensile modulus in second principal direction"
"Pa"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
3014
1
0
NAME
{
"3차 기본 방향의 인장 계수"
}
DEPT
{
"Tensile modulus in third principal direction"
"Pa"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
3016
1
0
NAME
{
"인장 계수(미세다공)"
}
DEPT
{
"Tensile modulus (Microcellular)"
"Pa"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
3020
1
0
NAME
{
"푸아송 비(v12)"
}
DEPT
{
"Poisson's ratio (v12)"
""
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
3022
1
0
NAME
{
"푸아송 비(v23)"
}
DEPT
{
"Poisson's ratio (v23)"
""
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
3024
1
0
NAME
{
"푸아송 비(v13)"
}
DEPT
{
"Poisson's ratio (v13)"
""
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
3026
1
0
NAME
{
"푸아송 비(미세다공)"
}
DEPT
{
"Poisson's ratio (Microcellular)"
""
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
3030
1
0
NAME
{
"전단 계수(G12)"
}
DEPT
{
"Shear modulus (G12)"
"Pa"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
3032
1
0
NAME
{
"전단 계수(G23)"
}
DEPT
{
"Shear modulus (G23)"
"Pa"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
3034
1
0
NAME
{
"전단 계수(G13)"
}
DEPT
{
"Shear modulus (G13)"
"Pa"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
3036
1
0
NAME
{
"전단 계수(미세다공)"
}
DEPT
{
"Shear modulus (Microcellular)"
"Pa"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
3040
1
0
NAME
{
"1차 기본 방향의 선형 열팽창 계수"
}
DEPT
{
"Linear thermal expansion coefficient in first principal direction"
"1/K"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
3042
1
0
NAME
{
"2차 기본 방향의 선형 열팽창 계수"
}
DEPT
{
"Linear thermal expansion coefficient in second principal direction"
"1/K"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
3044
1
0
NAME
{
"3차 기본 방향의 선형 열팽창 계수"
}
DEPT
{
"Linear thermal expansion coefficient in third principal direction"
"1/K"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
3046
1
0
NAME
{
"선형 열팽창 계수(미세다공)"
}
DEPT
{
"Linear thermal expansion coefficient (Microcellular)"
"1/K"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
3050
1
0
NAME
{
"Angle for E1"
}
DEPT
{
"Angle for E1"
"rad"
}
INDP
{
"Normalized thickness"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   ELDT
{
3051
3
0
NAME
{
"1차 기본 방향"
}
DEPT
{
"First principal direction"
""
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
3052
1
0
NAME
{
"Angle of first principal stress in elemental coordinate system"
}
DEPT
{
"Angle of first principal stress in elemental coordinate system"
"rad"
}
INDP
{
"Normalized thickness"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   ELDT
{
3060
1
0
NAME
{
"1차 기본 방향의 캐비티 내 잔류 응력"
}
DEPT
{
"In-cavity residual stress in first principal direction"
"Pa"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
3062
1
0
NAME
{
"2차 기본 방향의 캐비티 내 잔류 응력"
}
DEPT
{
"In-cavity residual stress in second principal direction"
"Pa"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
3064
1
0
NAME
{
"Temperature difference from mold walls"
}
DEPT
{
"Temperature difference from mold walls"
"K"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   ELDT
{
3065
1
0
NAME
{
"Average temperature from mold walls"
}
DEPT
{
"Average temperature from mold walls"
"K"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   ELDT
{
3070
2
0
NAME
{
"Upper interface position"
}
DEPT
{
"Upper interface position"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   ELDT
{
3072
2
0
NAME
{
"Lower interface position"
}
DEPT
{
"Lower interface position"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   ELDT
{
3080
1
0
NAME
{
"Parallel shrinkage (strain model)"
}
DEPT
{
"Parallel shrinkage (strain model)"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   ELDT
{
3085
1
0
NAME
{
"Perpendicular shrinkage (strain model)"
}
DEPT
{
"Perpendicular shrinkage (strain model)"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   ELDT
{
3089
1
0
NAME
{
"Orinetation angle"
}
DEPT
{
"Orinetation angle"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   ELDT
{
3090
1
0
NAME
{
"Isotropic effect"
}
DEPT
{
"Isotropic effect"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   ELDT
{
3095
1
0
NAME
{
"Orientation effect"
}
DEPT
{
"Orientation effect"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   ELDT
{
3110
1
0
NAME
{
"1차 기본 방향의 인장 계수(3D 섬유)"
}
DEPT
{
"Tensile modulus in first principal direction (3D fiber)"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
3112
1
0
NAME
{
"2차 기본 방향의 인장 계수(3D 섬유)"
}
DEPT
{
"Tensile modulus in second principal direction (3D fiber)"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
3114
1
0
NAME
{
"3차 기본 방향의 인장 계수(3D 섬유)"
}
DEPT
{
"Tensile modulus in third principal direction (3D fiber)"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
3120
1
0
NAME
{
"푸아송 비(v12)(3D 섬유)"
}
DEPT
{
"Poisson's ratio (v12) (3D fiber)"
""
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
3122
1
0
NAME
{
"푸아송 비(v23)(3D 섬유)"
}
DEPT
{
"Poisson's ratio (v23) (3D fiber)"
""
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
3124
1
0
NAME
{
"푸아송 비(v13)(3D 섬유)"
}
DEPT
{
"Poisson's ratio (v13) (3D fiber)"
""
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
3130
1
0
NAME
{
"전단 계수(G12)(3D 섬유)"
}
DEPT
{
"Shear modulus (G12) (3D fiber)"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
3132
1
0
NAME
{
"전단 계수(G23)(3D 섬유)"
}
DEPT
{
"Shear modulus (G23) (3D fiber)"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
3134
1
0
NAME
{
"전단 계수(G13)(3D 섬유)"
}
DEPT
{
"Shear modulus (G13) (3D fiber)"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
3140
1
0
NAME
{
"1차 기본 방향의 선형 열팽창 계수(3D 섬유)"
}
DEPT
{
"Linear thermal expansion coefficient in first principal direction (3D fiber)"
"1/K"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
3142
1
0
NAME
{
"2차 기본 방향의 선형 열팽창 계수(3D 섬유)"
}
DEPT
{
"Linear thermal expansion coefficient in second principal direction (3D fiber)"
"1/K"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
3144
1
0
NAME
{
"3차 기본 방향의 선형 열팽창 계수(3D 섬유)"
}
DEPT
{
"Linear thermal expansion coefficient in third principal direction (3D fiber)"
"1/K"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
3150
6
0
NAME
{
"Initial stress tensor"
}
DEPT
{
"Initial stress tensor"
"Pa"
}
PLTD
{
"UG[115]"
}
}

   NMDT
{
3160
1
NAME
{
"Average Cure"
}
DEPT
{
"Average Cure"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NDDT
{
3165
1
NAME
{
"고화 시 압력"
}
DEPT
{
"Pressure at Freeze"
"Pa"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
3170
6
0
NAME
{
"In-cavity residual stress tensor"
}
DEPT
{
"In-cavity residual stress tensor"
"Pa"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   ELDT
{
3175
6
0
NAME
{
"Initial strain tensor at ejection"
}
DEPT
{
"Initial strain tensor at ejection"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   ELDT
{
3180
6
0
NAME
{
"Initial strain tensor"
}
DEPT
{
"Initial strain tensor"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   ELDT
{
3185
6
0
NAME
{
"Initial strain tensor"
}
DEPT
{
"Initial strain tensor"
""
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NMDT
{
3400
32
NAME
{
"SHRINK Warning messages and values"
}
DEPT
{
"SHRINK Warning messages and values"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NMDT
{
3402
2
NAME
{
"Relative distance from the centroid of experimental measurement"
}
DEPT
{
"Relative distance from the centroid of experimental measurement"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   ELDT
{
4000
6
0
NAME
{
"평균 섬유 배향"
}
DEPT
{
"Average fiber orientation"
""
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
4006
6
0
NAME
{
"중간 섬유 배향 텐서"
}
DEPT
{
"Intermediate fiber orientation tensor"
""
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
4008
6
0
NAME
{
"Fiber orientation tensor eigenvector"
}
DEPT
{
"Fiber orientation tensor eigenvector (3D)"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   ELDT
{
4009
6
0
NAME
{
"요소에서 섬유 배향 텐서"
}
DEPT
{
"Fiber orientation tensor (3D)"
""
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
4010
6
0
NAME
{
"섬유 배향 텐서"
}
DEPT
{
"Fiber orientation tensor"
""
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
4011
105
0
NAME
{
"Fiber orientation tensor (restart)"
}
DEPT
{
"Fiber orientation tensor (restart)"
""
}
INDP
{
"time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NDDT
{
4012
6
NAME
{
"Fiber orientation tensor (restart)"
}
DEPT
{
"Fiber orientation tensor (restart) (3D)"
""
}
INDP
{
"time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NDDT
{
4019
6
NAME
{
"평균 섬유 배향"
}
DEPT
{
"Average fiber orientation (3D)"
""
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
4020
1
0
NAME
{
"1차 기본 방향의 인장 계수(평균)"
}
DEPT
{
"Tensile modulus in first principal direction (averaged)"
"Pa"
}
PLTD
{
"G[100]"
}
}

   NDDT
{
4021
6
NAME
{
"섬유 배향 텐서"
}
DEPT
{
"Fiber orientation tensor on nodes (3D)"
""
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   NDDT
{
4022
6
NAME
{
"중간 섬유 배향 텐서"
}
DEPT
{
"Intermediate fiber orientation tensor on nodes (3D)"
""
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
4023
1
0
NAME
{
"개수별 평균 섬유 길이"
}
DEPT
{
"Fiber length averaged by number"
"m"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
4024
1
0
NAME
{
"중량별 평균 섬유 길이"
}
DEPT
{
"Fiber length averaged by weight"
"m"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NDDT
{
4025
1
NAME
{
"개수별 평균 섬유 길이"
}
DEPT
{
"Fiber length averaged by number (3D)"
"m"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   NDDT
{
4026
1
NAME
{
"중량별 평균 섬유 길이"
}
DEPT
{
"Fiber length averaged by weight (3D)"
"m"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   NDDT
{
4027
1
NAME
{
"개수별 평균 섬유 길이"
}
DEPT
{
"Intermediate fiber length averaged by number (3D)"
"m"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NDDT
{
4028
1
NAME
{
"중량별 평균 섬유 길이"
}
DEPT
{
"Intermediate fiber length averaged by weight (3D)"
"m"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NDDT
{
4029
1
NAME
{
"섬유 길이 가중 분포"
}
DEPT
{
"Fiber length weighted distribution"
"%"
}
INDP
{
"길이"
"m"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
4030
1
0
NAME
{
"2차 기본 방향의 인장 계수(평균)"
}
DEPT
{
"Tensile modulus in second principal direction (averaged)"
"Pa"
}
PLTD
{
"G[100]"
}
}

   ELDT
{
4040
1
0
NAME
{
"전단 계수(평균)"
}
DEPT
{
"Shear modulus (averaged)"
"Pa"
}
PLTD
{
"G[100]"
}
}

   ELDT
{
4050
1
0
NAME
{
"푸아송 비(평균)"
}
DEPT
{
"Poisson's ratio (averaged)"
""
}
PLTD
{
"G[100]"
}
}

   ELDT
{
4060
1
0
NAME
{
"1차 기본 방향의 선형 열팽창 계수(평균)"
}
DEPT
{
"Linear thermal expansion coefficient in first principal direction (averaged)"
"1/K"
}
PLTD
{
"G[100]"
}
}

   ELDT
{
4065
1
0
NAME
{
"2차 기본 방향의 선형 열팽창 계수(평균)"
}
DEPT
{
"Linear thermal expansion coefficient in second principal direction (averaged)"
"1/K"
}
PLTD
{
"G[100]"
}
}

   NDDT
{
5010
1
NAME
{
"회로 압력, 절점"
}
DEPT
{
"Circuit pressure, nodal"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5011
1
0
NAME
{
"회로 압력"
}
DEPT
{
"Circuit pressure"
"Pa2"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   NMDT
{
5015
1
NAME
{
"온도, 내부 금형"
}
DEPT
{
"Mold internal temperature"
"K"
}
INDP
{
"X 좌표"
"-m"
}
INDP
{
"Y 좌표"
"-m"
}
INDP
{
"Z 좌표"
"-m"
}
PLTD
{
"IG[110]"
}
}

   ELDT
{
5021
1
0
NAME
{
"회로 냉각수 온도"
}
DEPT
{
"Circuit coolant temperature"
"K"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5029
1
0
NAME
{
"회로 평균 속도"
}
DEPT
{
"Circuit average velocity"
"m/s"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5030
1
0
NAME
{
"회로 유량"
}
DEPT
{
"Circuit flow rate"
"m^3/sec"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5031
1
0
NAME
{
"급속 가열 및 냉각 회로 유량"
}
DEPT
{
"Rapid heating and cooling circuit flow rate"
"m^3/sec"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   ELDT
{
5032
1
0
NAME
{
"급속 가열 및 냉각 회로 레이놀즈 수"
}
DEPT
{
"Rapid heating and cooling circuit reynolds number"
""
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   ELDT
{
5033
1
0
NAME
{
"급속 가열 및 냉각 회로 압력"
}
DEPT
{
"Rapid heating and cooling circuit pressure"
"Pa"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   ELDT
{
5034
1
0
NAME
{
"증기 품질"
}
DEPT
{
"Steam quality"
""
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   ELDT
{
5035
1
0
NAME
{
"급속 가열 및 냉각 회로 밀도"
}
DEPT
{
"Rapid heating and cooling circuit density"
"kg/m^3"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   ELDT
{
5036
1
0
NAME
{
"증기 응축 질량"
}
DEPT
{
"Steam condensate mass"
"kg"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   ELDT
{
5040
1
0
NAME
{
"회로 레이놀즈 수"
}
DEPT
{
"Circuit Reynolds number"
""
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5050
1
0
NAME
{
"회로 금속 온도"
}
DEPT
{
"Circuit metal temperature"
"K"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5060
1
0
NAME
{
"회로 열제거 효율"
}
DEPT
{
"Circuit heat removal efficiency"
""
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5070
1
0
NAME
{
"회로 열 플럭스"
}
DEPT
{
"Circuit heat flux"
"W/m^2"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5081
1
0
NAME
{
"회로 경미한 손실 계수"
}
DEPT
{
"Circuit minor loss coefficient"
""
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5082
1
0
NAME
{
"회로 마찰 계수"
}
DEPT
{
"Circuit friction factor"
""
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5110
1
0
NAME
{
"온도, 금형(상단)"
}
DEPT
{
"Temperature, mold (top)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5111
1
0
NAME
{
"온도, 금형"
}
DEPT
{
"Temperature, mold"
"K"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5112
1
0
NAME
{
"온도, 부품"
}
DEPT
{
"Temperature, part"
"K"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5113
1
0
NAME
{
"온도, 부품(상단)"
}
DEPT
{
"Temperature, part (top)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5114
1
0
NAME
{
"온도, 부품(하단)"
}
DEPT
{
"Temperature, part (bottom)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5115
1
0
NAME
{
"플럭스, 부품"
}
DEPT
{
"Flux, part"
"W/m^2"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5116
1
0
NAME
{
"플럭스, 부품(상단)"
}
DEPT
{
"Flux, part (Top)"
"W/m^2"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5117
1
0
NAME
{
"플럭스, 부품(하단)"
}
DEPT
{
"Flux, part (Bottom)"
"W/m^2"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5120
1
0
NAME
{
"표면의 온도, 콜드 러너"
}
DEPT
{
"Temperature at surface, cold runner"
"K"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5130
1
0
NAME
{
"표면의 온도, 핫 러너"
}
DEPT
{
"Temperature at surface, hot runner"
"K"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5140
1
0
NAME
{
"취출 온도 도달 시간, 부품"
}
DEPT
{
"Time to freeze, part"
"s"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5150
1
0
NAME
{
"취출 온도 도달 시간, 콜드 러너"
}
DEPT
{
"Time to freeze, cold runner"
"s"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5160
1
0
NAME
{
"온도, 금형(하단)"
}
DEPT
{
"Temperature, mold (bottom)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5170
1
0
NAME
{
"온도 차이, 부품"
}
DEPT
{
"Temperature difference, part"
"K(d)"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5180
1
0
NAME
{
"온도, 최대, 부품"
}
DEPT
{
"Maximum temperature, part"
"K"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5190
1
0
NAME
{
"온도, 최대, 콜드 러너"
}
DEPT
{
"Maximum temperature, cold runner"
"K"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5200
1
0
NAME
{
"평균 온도, 부품"
}
DEPT
{
"Average temperature, part"
"K"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5210
1
0
NAME
{
"평균 온도, 콜드 러너"
}
DEPT
{
"Average temperature, cold runner"
"K"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5220
1
0
NAME
{
"최대 온도 위치, 부품"
}
DEPT
{
"Maximum temperature position, part"
""
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5230
1
0
NAME
{
"고화 레이어 백분율, 부품(상단)"
}
DEPT
{
"Percentage frozen layer (top), part"
"%"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5235
1
0
NAME
{
"고화 레이어 백분율, 부품(하단)"
}
DEPT
{
"Percentage frozen layer (bottom), part"
"%"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5240
1
0
NAME
{
"온도 프로파일, 부품"
}
DEPT
{
"Temperature profile, part"
"K"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   ELDT
{
5250
1
0
NAME
{
"온도 프로파일, 콜드 러너"
}
DEPT
{
"Temperature profile, cold runner"
"K"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   ELDT
{
5260
1
0
NAME
{
"온도 프로파일, 핫 러너"
}
DEPT
{
"Temperature profile, hot runner"
"K"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   ELDT
{
5270
1
0
NAME
{
"고화층 백분율, 콜드 러너"
}
DEPT
{
"Percentage frozen layer, cold runner"
"%"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5280
1
0
NAME
{
"금형 용융 온도 차이(상단), 부품"
}
DEPT
{
"Mold-melt temperature difference (Top), part"
"K(d)"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5290
1
0
NAME
{
"금형 용융 온도 차이(하단), 부품"
}
DEPT
{
"Mold-melt temperature difference (Bottom), part"
"K(d)"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5300
1
0
NAME
{
"플럭스, 핫 러너"
}
DEPT
{
"Flux, hot runner"
"W/m^2"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5510
1
0
NAME
{
"온도, 금형 경계면"
}
DEPT
{
"Temperature, mold boundary"
"K"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5515
1
0
NAME
{
"금형 경계면 열 플럭스"
}
DEPT
{
"Mold boundary heat flux"
"W/m^2"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5520
1
0
NAME
{
"온도, 인서트(상단)"
}
DEPT
{
"Temperature (top), insert"
"K"
}
PLTD
{
"G[110]"
}
}

   ELDT
{
5530
1
0
NAME
{
"온도, 인서트(하단)"
}
DEPT
{
"Temperature (bottom), insert"
"K"
}
PLTD
{
"G[110]"
}
}

   ELDT
{
5540
1
0
NAME
{
"온도 차이, 인서트"
}
DEPT
{
"Temperature difference, insert"
"K(d)"
}
PLTD
{
"G[110]"
}
}

   ELDT
{
5550
1
0
NAME
{
"온도, 분할면(상단)"
}
DEPT
{
"Temperature (top), parting plane"
"K"
}
PLTD
{
"G[110]"
}
}

   ELDT
{
5560
1
0
NAME
{
"온도, 분할면(하단)"
}
DEPT
{
"Temperature (bottom), parting plane"
"K"
}
PLTD
{
"G[110]"
}
}

   ELDT
{
5570
1
0
NAME
{
"온도 차이, 분할면"
}
DEPT
{
"Temperature difference, parting plane"
"K(d)"
}
PLTD
{
"G[110]"
}
}

   NDDT
{
5600
1
NAME
{
"온도, 부품"
}
DEPT
{
"Temperature, part (3D)"
"K"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5605
1
NAME
{
"온도, 부품 인서트"
}
DEPT
{
"Temperature, part insert"
"K"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5610
1
NAME
{
"취출 온도 도달 시간, 부품"
}
DEPT
{
"Time to freeze, part (3D)"
"s"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   NDDT
{
5620
1
NAME
{
"고화층 백분율"
}
DEPT
{
"Percentage frozen layer (3D)"
"%"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   NDDT
{
5630
1
NAME
{
"용융층 백분율"
}
DEPT
{
"Percentage molten layer (3D)"
"%"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"G[110]"
}
}

   NDDT
{
5635
1
NAME
{
"금형 용융 온도 차이"
}
DEPT
{
"Mold-melt temperature difference (3D)"
"K(d)"
}
PLTD
{
"G[110]"
}
}

   ELDT
{
5640
1
0
NAME
{
"온도, 콜드 러너"
}
DEPT
{
"Temperature, cold runner"
"K"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5650
1
0
NAME
{
"취출 온도 도달 시간, 콜드 러너"
}
DEPT
{
"Time to freeze, cold runner (3D)"
"s"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5660
1
0
NAME
{
"Temperature, hot runner"
}
DEPT
{
"Temperature, hot runner"
"s"
}
PLTD
{
"UDG[110]"
}
}

   ELDT
{
5670
1
0
NAME
{
"온도 나머지, 부품"
}
DEPT
{
"Temperature residual, part"
"K(d)"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5680
1
0
NAME
{
"온도 나머지, 인서트"
}
DEPT
{
"Temperature residual, inserts"
"K(d)"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5690
1
0
NAME
{
"온도 나머지, 외부 쉘"
}
DEPT
{
"Temperature residual, exterior shell"
"K(d)"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   NDDT
{
5701
1
NAME
{
"온도, 코어"
}
DEPT
{
"Temperature, core (3D)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   NDDT
{
5702
1
NAME
{
"온도, 금형"
}
DEPT
{
"Temperature mold (3D)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   NDDT
{
5703
1
NAME
{
"플럭스, 부품"
}
DEPT
{
"Flux part (3D)"
"W/m^2"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   NDDT
{
5704
1
NAME
{
"온도, 금형(천이)"
}
DEPT
{
"Temperature, mold (transient)"
"K"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5706
1
NAME
{
"안정 금형 온도 반복 이력"
}
DEPT
{
"Steady mold temperature iteration history"
"K"
}
INDP
{
"반복 수"
""
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5707
1
NAME
{
"안정 부품 플럭스 반복 이력"
}
DEPT
{
"Steady part flux iteration history"
"W"
}
INDP
{
"반복 수"
""
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   ELDT
{
5708
1
0
NAME
{
"온도, 회로 냉각수(천이)"
}
DEPT
{
"Temperature, circuit coolant (transient)"
"K"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   ELDT
{
5709
1
0
NAME
{
"온도, 회로 금속(천이)"
}
DEPT
{
"Temperature, circuit metal (transient)"
"K"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5712
1
NAME
{
"온도, 금형-캐비티 인터페이스(평균)"
}
DEPT
{
"Temperature, mold-cavity interface (averaged)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   NDDT
{
5713
1
NAME
{
"온도, 금형-회로 인터페이스(평균)"
}
DEPT
{
"Temperature, mold-circuit interface (averaged)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   NDDT
{
5714
1
NAME
{
"온도, 금형 경계면(평균)"
}
DEPT
{
"Temperature, mold boundary (averaged)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   NDDT
{
5715
1
NAME
{
"온도, 금형-캐비티 인터페이스(천이)"
}
DEPT
{
"Temperature, mold-cavity interface (transient)"
"K"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5716
1
NAME
{
"온도, 금형-회로 인터페이스(천이)"
}
DEPT
{
"Temperature, mold-circuit interface (transient)"
"K"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5717
1
NAME
{
"온도, 금형 경계면(천이)"
}
DEPT
{
"Temperature, mold boundary (transient)"
"K"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5718
1
NAME
{
"온도, 금형 인서트"
}
DEPT
{
"Temperature, mold insert (3D)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   NDDT
{
5728
1
NAME
{
"온도, 부품(천이)"
}
DEPT
{
"Temperature, part (transient)"
"K"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   ELDT
{
5804
1
0
NAME
{
"온도, 회로 냉각수(평균)"
}
DEPT
{
"Temperature, circuit coolant (averaged)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5806
1
0
NAME
{
"온도, 회로 냉각수(시작할 때 천이)"
}
DEPT
{
"Temperature, circuit coolant (transient from start-up)"
"K"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   ELDT
{
5807
1
0
NAME
{
"온도, 회로 금속(평균)"
}
DEPT
{
"Temperature, circuit metal (averaged)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5809
1
0
NAME
{
"온도, 회로 금속(시작할 때 천이)"
}
DEPT
{
"Temperature, circuit metal (transient from start-up)"
"K"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5812
1
NAME
{
"온도, 금형-캐비티 인터페이스(시작할 때 천이)"
}
DEPT
{
"Temperature, mold-cavity interface (transient from start-up)"
"K"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5816
1
NAME
{
"온도, 금형 경계면(시작할 때 천이)"
}
DEPT
{
"Temperature, mold boundary (transient from start-up)"
"K"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5819
1
NAME
{
"온도, 금형-회로 인터페이스(시작할 때 천이)"
}
DEPT
{
"Temperature, mold-circuit interface (transient from start-up)"
"K"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5820
1
NAME
{
"온도, 금형(평균)"
}
DEPT
{
"Temperature, mold (averaged)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   NDDT
{
5822
1
NAME
{
"온도, 금형(시작할 때 천이)"
}
DEPT
{
"Temperature, mold (transient from start-up)"
"K"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5823
1
NAME
{
"온도, 부품(평균)"
}
DEPT
{
"Temperature, part (averaged)"
"K"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5825
1
NAME
{
"온도, 부품(시작할 때 천이)"
}
DEPT
{
"Temperature, part (transient from start-up)"
"K"
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   ELDT
{
5826
1
0
NAME
{
"회로 열제거 효율"
}
DEPT
{
"Circuit heat removal efficiency"
""
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5827
1
NAME
{
"Cool-flow interface results"
}
DEPT
{
"Cool-flow interface results"
""
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[110]"
}
}

   NMDT
{
5828
1
NAME
{
"Inj+pack+cool_time"
}
DEPT
{
"Inj+pack+cool_time"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   ELDT
{
5829
1
0
NAME
{
"Cool-flow interface results"
}
DEPT
{
"Cool-flow interface results"
""
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[110]"
}
}

   ELDT
{
5830
1
0
NAME
{
"회로 열 플럭스"
}
DEPT
{
"Circuit heat flux"
"W/m^2"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5831
1
NAME
{
"플럭스, 부품"
}
DEPT
{
"Flux, part"
"W/m^2"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5832
1
NAME
{
"플럭스, 금형 경계면"
}
DEPT
{
"Flux, mold boundary"
"W/m^2"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   NDDT
{
5833
1
NAME
{
"플럭스, 금형 경계면"
}
DEPT
{
"Flux, mold boundary"
"W/m^2"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5834
1
NAME
{
"금형 용융 온도 차이 "
}
DEPT
{
"Mold-melt temperature difference "
"K"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   ELDT
{
5835
1
0
NAME
{
"회로 열 플럭스"
}
DEPT
{
"Circuit heat flux"
"W/m^2"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   NDDT
{
5836
1
NAME
{
"플럭스, 부품"
}
DEPT
{
"Flux, part"
"W/m^2"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   NDDT
{
5837
1
NAME
{
"온도, 금형 인서트(평균)"
}
DEPT
{
"Temperature, mold insert (averaged)"
"K"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5838
1
NAME
{
"온도, 금형-인서트 차이(평균)"
}
DEPT
{
"Temperature, mold-insert difference (averaged)"
"K(d)"
}
PLTD
{
"G[110]"
}
}

   NDDT
{
5839
1
NAME
{
"온도, 금형-금형 차이(평균)"
}
DEPT
{
"Temperature, mold-mold difference (averaged)"
"K(d)"
}
PLTD
{
"G[110]"
}
}

   NDDT
{
5840
1
NAME
{
"온도, 금형 인서트(천이)"
}
DEPT
{
"Temperature, mold insert (transient)"
"K"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5841
1
NAME
{
"온도, 금형-인서트 차이(천이)"
}
DEPT
{
"Temperature, mold-insert difference (transient)"
"K(d)"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5842
1
NAME
{
"온도, 금형-금형 차이(천이)"
}
DEPT
{
"Temperature, mold-mold difference (transient)"
"K(d)"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5843
1
NAME
{
"온도, 금형 인서트(시작할 때 천이)"
}
DEPT
{
"Temperature, mold insert (transient from start-up)"
"K"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5844
1
NAME
{
"온도, 금형-인서트 차이(시작할 때 천이)"
}
DEPT
{
"Temperature, mold-insert difference (transient from start-up)"
"K(d)"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5845
1
NAME
{
"온도, 금형-금형 차이(시작할 때 천이)"
}
DEPT
{
"Temperature, mold-mold difference (transient from start-up)"
"K(d)"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5846
1
NAME
{
"온도, 인-몰드 레이블 상단(평균)"
}
DEPT
{
"Temperature, in-mold label top (averaged)"
"K(d)"
}
PLTD
{
"G[110]"
}
}

   NDDT
{
5847
1
NAME
{
"온도, 인-몰드 레이블 하단(평균)"
}
DEPT
{
"Temperature, in-mold label bottom (averaged)"
"K(d)"
}
PLTD
{
"G[110]"
}
}

   NDDT
{
5848
1
NAME
{
"온도 차이, 인-몰드 레이블(평균)"
}
DEPT
{
"Temperature difference, in-mold label (averaged)"
"K(d)"
}
PLTD
{
"G[110]"
}
}

   NDDT
{
5850
1
NAME
{
"온도, 코어(평균)"
}
DEPT
{
"Temperature, core (averaged)"
"K"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5855
1
NAME
{
"온도, 코어(천이)"
}
DEPT
{
"Temperature, core (transient)"
"K"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5860
1
NAME
{
"온도, 코어(시작할 때 천이)"
}
DEPT
{
"Temperature, core (transient from start-up)"
"K"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5865
1
NAME
{
"온도, 부품 인서트(평균)"
}
DEPT
{
"Temperature, part insert (averaged)"
"K"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5870
1
NAME
{
"온도, 부품 인서트(천이)"
}
DEPT
{
"Temperature, part insert (transient)"
"K"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5875
1
NAME
{
"온도, 부품 인서트(시작할 때 천이)"
}
DEPT
{
"Temperature, part insert (transient from start-up)"
"K"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5880
1
NAME
{
"부적절한 부품-금형 접촉"
}
DEPT
{
"Improper part-mold contact"
""
}
PLTD
{
"G[110]"
}
}

   NDDT
{
5882
1
NAME
{
"금형 분할 표면"
}
DEPT
{
"Mold parting surface"
""
}
PLTD
{
"G[110]"
}
}

   ELDT
{
5885
1
0
NAME
{
"온도, 부품(평균, 프로파일)"
}
DEPT
{
"Temperature, part (average, profile)"
"K"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"DXG[110]"
}
}

   ELDT
{
5890
1
0
NAME
{
"고화층 백분율, 부품(프로파일)"
}
DEPT
{
"Percentage frozen layer, part (profile)"
"%"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5895
1
0
NAME
{
"용융층 백분율, 부품(프로파일)"
}
DEPT
{
"Percentage molten layer, part (profile)"
"%"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5900
1
0
NAME
{
"취출 온도 도달 시간, 부품(프로파일)"
}
DEPT
{
"Time to reach ejection temperature, part (profile)"
"s"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   ELDT
{
5905
1
0
NAME
{
"온도, 부품(천이, 프로파일)"
}
DEPT
{
"Temperature, part (transient, profile)"
"K"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"DXG[110]"
}
}

   ELDT
{
5910
1
0
NAME
{
"온도, 부품(시작할 때 천이, 프로파일)"
}
DEPT
{
"Temperature, part (transient from start-up, profile)"
"K"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"DXG[110]"
}
}

   NDDT
{
5915
1
NAME
{
"고화층 백분율, 러너"
}
DEPT
{
"Percentage frozen layer, runner"
"s"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   NDDT
{
5920
1
NAME
{
"용융층 백분율, 러너"
}
DEPT
{
"Percentage molten layer, runner"
"s"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   NDDT
{
5925
1
NAME
{
"온도, 러너(평균, 프로파일)"
}
DEPT
{
"Temperature, runner (average, profile)"
"K"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"DXG[110]"
}
}

   NDDT
{
5930
1
NAME
{
"온도, 러너(평균)"
}
DEPT
{
"Temperature, runner (averaged)"
"K"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5935
1
NAME
{
"온도, 러너(천이, 프로파일)"
}
DEPT
{
"Temperature, runner (transient, profile)"
"K"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"DXG[110]"
}
}

   NDDT
{
5940
1
NAME
{
"온도, 러너(천이)"
}
DEPT
{
"Temperature, runner (transient)"
"K"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5945
1
NAME
{
"온도, 러너(시작할 때 천이, 프로파일)"
}
DEPT
{
"Temperature, runner (transient from start-up, profile)"
"K"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"DXG[110]"
}
}

   NDDT
{
5950
1
NAME
{
"온도, 러너(시작할 때 천이)"
}
DEPT
{
"Temperature, runner (transient from start-up)"
"K"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5951
1
NAME
{
"온도, 인-몰드 레이블 상단(천이)"
}
DEPT
{
"Temperature, in-mold label top (transient)"
"K(d)"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5952
1
NAME
{
"온도, 인-몰드 레이블 하단(천이)"
}
DEPT
{
"Temperature, in-mold label bottom (transient)"
"K(d)"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5953
1
NAME
{
"온도 차이, 인-몰드 레이블(천이)"
}
DEPT
{
"Temperature difference, in-mold label (transient)"
"K(d)"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5954
1
NAME
{
"온도, 인-몰드 레이블 상단(시작할 때 천이)"
}
DEPT
{
"Temperature, in-mold label top (transient from start-up)"
"K(d)"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5955
1
NAME
{
"온도, 인-몰드 레이블 하단(시작할 때 천이)"
}
DEPT
{
"Temperature, in-mold label bottom (transient from start-up)"
"K(d)"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5956
1
NAME
{
"온도 차이, 인-몰드 레이블(시작할 때 천이)"
}
DEPT
{
"Temperature difference, in-mold label (transient from start-up)"
"K(d)"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5960
1
NAME
{
"유동 선단 온도, 금형-캐비티"
}
DEPT
{
"Flow front temperature, mold-cavity"
"K"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   NMDT
{
5965
1
NAME
{
"온도, 급속 가열 및 냉각 써모커플(천이)"
}
DEPT
{
"Temperature, rapid heating and cooling thermocouples (transient)"
"K"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NMDT
{
5970
1
NAME
{
"온도, 급속 가열 및 냉각 써모커플(시작할 때 천이)"
}
DEPT
{
"Temperature, rapid heating and cooling thermocouples (transient from start-up)"
"K"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NMDT
{
5975
1
NAME
{
"온도, 카트리지 히터 써모커플(천이)"
}
DEPT
{
"Temperature, cartridge heater thermocouples (transient)"
"K"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NMDT
{
5977
1
NAME
{
"온도, 히터(3D) 써모커플(천이)"
}
DEPT
{
"Temperature, heater (3D) thermocouples (transient)"
"K"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NMDT
{
5980
1
NAME
{
"온도, 카트리지 히터 써모커플(시작할 때 천이)"
}
DEPT
{
"Temperature, cartridge heater thermocouples (transient from start-up)"
"K"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NMDT
{
5982
1
NAME
{
"온도, 히터(3D) 써모커플(시작할 때 천이)"
}
DEPT
{
"Temperature, heater (3D) thermocouples (transient from start-up)"
"K"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5985
1
NAME
{
"온도, 냉각관(3D)(천이)"
}
DEPT
{
"Temperature, Channel (3D) (transient)"
"K"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5990
1
NAME
{
"온도, 냉각관(3D)(시작할 때 천이)"
}
DEPT
{
"Temperature, Channel (3D) (transient from start-up)"
"K"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
5995
1
NAME
{
"압력, 냉각관(3D)"
}
DEPT
{
"Pressure, Channel (3D)"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   NDDT
{
6000
3
NAME
{
"속도, 냉각관(3D)"
}
DEPT
{
"Velocity, Channel (3D)"
"m/s"
}
PLTD
{
"DXG[110]"
}
}

   NDDT
{
6020
1
NAME
{
"온도, 냉각관(3D)(평균)"
}
DEPT
{
"Temperature, Channel (3D) (averaged)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   NDDT
{
6022
1
NAME
{
"열 플럭스, 냉각관(3D)(평균)"
}
DEPT
{
"Heat flux, Channel (3D) (averaged)"
"W/m^2"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   NDDT
{
6025
1
NAME
{
"열 플럭스, 냉각관(3D)(천이)"
}
DEPT
{
"Heat flux, Channel (3D) (transient)"
"W/m^2"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
6028
1
NAME
{
"열 플럭스, 냉각관(3D)(시작할 때 천이)"
}
DEPT
{
"Heat flux, Channel (3D) (transient from start-up)"
"W/m^2"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
6032
3
NAME
{
"급속 가열 및 냉각 회로 속도(3D)"
}
DEPT
{
"Rapid heating and cooling circuit velocity (3D)"
"m/s"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[110]"
}
}

   NDDT
{
6033
1
NAME
{
"급속 가열 및 냉각 회로 압력(3D)"
}
DEPT
{
"Rapid heating and cooling circuit pressure (3D)"
"Pa"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
6034
1
NAME
{
"급속 가열 및 냉각 회로 밀도(3D)"
}
DEPT
{
"Rapid heating and cooling circuit density (3D)"
"kg/m^3"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
6035
1
NAME
{
"온도, 히터(평균)"
}
DEPT
{
"Temperature, heater (averaged)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   NDDT
{
6036
1
NAME
{
"열 플럭스, 히터(평균)"
}
DEPT
{
"Heat flux, heater (averaged)"
"W/m^2"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   NDDT
{
6037
1
NAME
{
"온도, 히터(천이)"
}
DEPT
{
"Temperature, heater (transient)"
"K"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
6038
1
NAME
{
"열 플럭스, 히터(천이)"
}
DEPT
{
"Heat flux, heater (transient)"
"W/m^2"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
6039
1
NAME
{
"온도, 히터(시작할 때 천이)"
}
DEPT
{
"Temperature, heater (transient from start-up)"
"K"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
6040
1
NAME
{
"열 플럭스, 히터(시작할 때 천이)"
}
DEPT
{
"Heat flux, heater (transient from start-up)"
"W/m^2"
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
6141
1
NAME
{
"Channel (3D) heat balance"
}
DEPT
{
"Channel (3D) heat balance"
"W"
}
PLTD
{
"UG[110]"
}
}

   NDDT
{
6142
3
NAME
{
"소스 전류 밀도"
}
DEPT
{
"Source current density"
"A/m^2"
}
PLTD
{
"DXG[110]"
}
}

   NDDT
{
6143
1
NAME
{
"소스 전위"
}
DEPT
{
"Source electric potential"
"V"
}
PLTD
{
"DXG[110]"
}
}

   NDDT
{
6144
1
NAME
{
"줄 열"
}
DEPT
{
"Joule heat"
"W/m^3"
}
PLTD
{
"DXG[110]"
}
}

   NDDT
{
6145
3
NAME
{
"자속 밀도, 실제 부품"
}
DEPT
{
"Magnetic flux density, real part"
"Tesla"
}
PLTD
{
"DXG[110]"
}
}

   NDDT
{
6146
3
NAME
{
"유도 전류 밀도, 실제 부품"
}
DEPT
{
"Induced current density, real part"
"A/m^2"
}
PLTD
{
"DXG[110]"
}
}

   NDDT
{
6147
3
NAME
{
"자속 밀도, 가상 부품"
}
DEPT
{
"Magnetic flux density, imaginary part"
"Tesla"
}
PLTD
{
"DXG[110]"
}
}

   NDDT
{
6148
3
NAME
{
"유도 전류 밀도, 가상 부품"
}
DEPT
{
"Induced current density, imaginary part"
"A/m^2"
}
PLTD
{
"DXG[110]"
}
}

   NDDT
{
6149
3
NAME
{
"자기 벡터 포텐셜, 가상 부품"
}
DEPT
{
"Magnetic vector potential, imaginary part"
"V-s/m"
}
PLTD
{
"DXG[110]"
}
}

   NDDT
{
6150
3
NAME
{
"자기 벡터 포텐셜, 실제 부품"
}
DEPT
{
"Magnetic vector potential, real part"
"V-s/m"
}
PLTD
{
"DXG[110]"
}
}

   ELDT
{
6160
6
0
NAME
{
"변형 후 굴절률 변화"
}
DEPT
{
"Change in refractive index after Warpage"
""
}
PLTD
{
"DG[115]"
}
}

   NDDT
{
6170
1
NAME
{
"분말 체적 농도"
}
DEPT
{
"Powder volume concentration"
"%"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NDDT
{
6171
1
NAME
{
"+X 방향에서 나오는 라이트의 지연, nm"
}
DEPT
{
"Retardation for light coming from +X direction,nm"
" "
}
PLTD
{
"DG[115]"
}
}

   NDDT
{
6172
1
NAME
{
"-X 방향에서 나오는 라이트의 지연, nm"
}
DEPT
{
"Retardation for light coming from -X direction, nm"
" "
}
PLTD
{
"DG[115]"
}
}

   NDDT
{
6173
1
NAME
{
"+Y 방향에서 나오는 라이트의 지연, nm"
}
DEPT
{
"Retardation for light coming from +Y direction, nm"
" "
}
PLTD
{
"DG[115]"
}
}

   NDDT
{
6174
1
NAME
{
"-Y 방향에서 나오는 라이트의 지연, nm"
}
DEPT
{
"Retardation for light coming from -Y direction, nm"
" "
}
PLTD
{
"DG[115]"
}
}

   NDDT
{
6175
1
NAME
{
"+Z 방향에서 나오는 라이트의 지연, nm"
}
DEPT
{
"Retardation for light coming from +Z direction, nm"
" "
}
PLTD
{
"DG[115]"
}
}

   NDDT
{
6176
1
NAME
{
"-Z 방향에서 나오는 라이트의 지연, nm"
}
DEPT
{
"Retardation for light coming from -Z direction, nm"
" "
}
PLTD
{
"DG[115]"
}
}

   NDDT
{
6181
1
NAME
{
"+X 방향에서 나오는 라이트의 위상차"
}
DEPT
{
"Phase shift for light coming from +X direction"
"Rad"
}
PLTD
{
"DG[115]"
}
}

   NDDT
{
6182
1
NAME
{
"-X 방향에서 나오는 라이트의 위상차"
}
DEPT
{
"Phase shift for light coming from -X direction"
"Rad"
}
PLTD
{
"DG[115]"
}
}

   NDDT
{
6183
1
NAME
{
"+Y 방향에서 나오는 라이트의 위상차"
}
DEPT
{
"Phase shift for light coming from +Y direction"
"Rad"
}
PLTD
{
"DG[115]"
}
}

   NDDT
{
6184
1
NAME
{
"-Y 방향에서 나오는 라이트의 위상차"
}
DEPT
{
"Phase shift for light coming from -Y direction"
"Rad"
}
PLTD
{
"DG[115]"
}
}

   NDDT
{
6185
1
NAME
{
"+Z 방향에서 나오는 라이트의 위상차"
}
DEPT
{
"Phase shift for light coming from +Z direction"
"Rad"
}
PLTD
{
"DG[115]"
}
}

   NDDT
{
6186
1
NAME
{
"-Z 방향에서 나오는 라이트의 위상차"
}
DEPT
{
"Phase shift for light coming from -Z direction"
"Rad"
}
PLTD
{
"DG[115]"
}
}

   NDDT
{
6200
3
NAME
{
"Rotation - multishot"
}
DEPT
{
"Rotation - multishot"
"m"
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[110]"
}
}

   ELDT
{
6204
1
0
NAME
{
"써모커플 제어 냉각 회로 압력(시작할 때 천이)"
}
DEPT
{
"Thermocouple controlled cooling circuit pressure (transient from start-up)"
"Pa"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   ELDT
{
6205
1
0
NAME
{
"써모커플 제어 냉각 회로 레이놀즈 수(시작할 때 천이)"
}
DEPT
{
"Thermocouple controlled cooling circuit reynolds number (transient from start-up)"
""
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   ELDT
{
6206
1
0
NAME
{
"써모커플 제어 냉각 회로 유량(시작할 때 천이)"
}
DEPT
{
"Thermocouple controlled cooling circuit flow rate (transient from start-up)"
"m^3/sec"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   ELDT
{
6207
1
0
NAME
{
"써모커플 제어 냉각 회로 압력"
}
DEPT
{
"Thermocouple controlled cooling circuit pressure"
"Pa"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   ELDT
{
6208
1
0
NAME
{
"써모커플 제어 냉각 회로 레이놀즈 수"
}
DEPT
{
"Thermocouple controlled cooling circuit reynolds number"
""
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   ELDT
{
6209
1
0
NAME
{
"써모커플 제어 냉각 회로 유량"
}
DEPT
{
"Thermocouple controlled cooling circuit flow rate"
"m^3/sec"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[110]"
}
}

   NDDT
{
6210
3
NAME
{
"Rotation - multishot (transient from start-up)"
}
DEPT
{
"Rotation - multishot (transient from start-up)"
"m"
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[110]"
}
}

   NDDT
{
6231
1
NAME
{
"+X 방향에서 나오는 라이트의 지연"
}
DEPT
{
"Retardation for light coming from +X direction"
"m2"
}
PLTD
{
"DG[115]"
}
}

   NDDT
{
6232
1
NAME
{
"-X 방향에서 나오는 라이트의 지연"
}
DEPT
{
"Retardation for light coming from -X direction"
"m2"
}
PLTD
{
"DG[115]"
}
}

   NDDT
{
6233
1
NAME
{
"+Y 방향에서 나오는 라이트의 지연"
}
DEPT
{
"Retardation for light coming from +Y direction"
"m2"
}
PLTD
{
"DG[115]"
}
}

   NDDT
{
6234
1
NAME
{
"-Y 방향에서 나오는 라이트의 지연"
}
DEPT
{
"Retardation for light coming from -Y direction"
"m2"
}
PLTD
{
"DG[115]"
}
}

   NDDT
{
6235
1
NAME
{
"+Z 방향에서 나오는 라이트의 지연"
}
DEPT
{
"Retardation for light coming from +Z direction"
"m2"
}
PLTD
{
"DG[115]"
}
}

   NDDT
{
6236
1
NAME
{
"-Z 방향에서 나오는 라이트의 지연"
}
DEPT
{
"Retardation for light coming from -Z direction"
"m2"
}
PLTD
{
"DG[115]"
}
}

   TXDT
{
6240

         NAME
{
"수축 및 변형 보고서"
}

         DEPT
{
"Report on shrinkage and warpage"
}

      PLTD
{
""
}
}

   NDDT
{
6250
3
NAME
{
"변형, 모든 효과[X 구성요소/Y 구성요소/Z 구성요소/변형]"
}
DEPT
{
"Deflection, all effects[X Component/Y Component/Z Component/Deflection]"
"m"
}
PLTD
{
"SAG[115]"
}
}

   NDDT
{
6252
3
NAME
{
"변형, 냉각 효과[X 구성요소/Y 구성요소/Z 구성요소/변형]"
}
DEPT
{
"Deflection, differential cooling[X Component/Y Component/Z Component/Deflection]"
"m"
}
PLTD
{
"SAG[115]"
}
}

   NDDT
{
6254
3
NAME
{
"변형, 수축 효과[X 구성요소/Y 구성요소/Z 구성요소/변형]"
}
DEPT
{
"Deflection, differential shrinkage[X Component/Y Component/Z Component/Deflection]"
"m"
}
PLTD
{
"SAG[115]"
}
}

   NDDT
{
6256
3
NAME
{
"변형, 방향 효과[X 구성요소/Y 구성요소/Z 구성요소/변형]"
}
DEPT
{
"Deflection, orientation effects[X Component/Y Component/Z Component/Deflection]"
"m"
}
PLTD
{
"SAG[115]"
}
}

   NDDT
{
6258
3
NAME
{
"변형, 코너 효과[X 구성요소/Y 구성요소/Z 구성요소/변형]"
}
DEPT
{
"Deflection, corner effect[X Component/Y Component/Z Component/Deflection]"
"m"
}
PLTD
{
"SAG[115]"
}
}

   NDDT
{
6260
3
NAME
{
"변형(대변형, 변형)[X 구성요소/Y 구성요소/Z 구성요소/변형]"
}
DEPT
{
"Deflection (large deflection,warp)[X Component/Y Component/Z Component/Deflection]"
"m"
}
INDP
{
"하중 계수"
"%"
}
PLTD
{
"SXG[115]"
}
}

   NDDT
{
6270
3
NAME
{
"좌굴 모드 형상"
}
DEPT
{
"Mode shape"
"%"
}
INDP
{
"고유 값"
""
}
PLTD
{
"SG[115]"
}
}

   NDDT
{
6272
3
NAME
{
"모드 형상, 냉각 효과"
}
DEPT
{
"Mode shape, differential cooling"
"%"
}
INDP
{
"고유 값"
""
}
PLTD
{
"SG[115]"
}
}

   NDDT
{
6274
3
NAME
{
"모드 형상, 수축 효과"
}
DEPT
{
"Mode shape, differential shrinkage"
"%"
}
INDP
{
"고유 값"
""
}
PLTD
{
"SG[115]"
}
}

   NDDT
{
6276
3
NAME
{
"모드 형상, 방향 효과"
}
DEPT
{
"Mode shape, orientation effects"
"%"
}
INDP
{
"고유 값"
""
}
PLTD
{
"SG[115]"
}
}

   NDDT
{
6278
3
NAME
{
"Nodal rotation"
}
DEPT
{
"Nodal rotation"
""
}
PLTD
{
"UG[115]"
}
}

   ELDT
{
6300
6
0
NAME
{
"응력 텐서(변형)"
}
DEPT
{
"Stress tensor (warp)"
"Pa"
}
INDP
{
"하중 계수"
"%"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"XBG[115]"
}
}

   ELDT
{
6301
1
0
NAME
{
"1차 기본 방향의 응력(변형)"
}
DEPT
{
"Stress in first principal direction (warp)"
"Pa"
}
INDP
{
"하중 계수"
"%"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"DXG[115]"
}
}

   ELDT
{
6302
1
0
NAME
{
"2차 기본 방향의 응력(변형)"
}
DEPT
{
"Stress in second principal direction (warp)"
"Pa"
}
INDP
{
"하중 계수"
"%"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"DXG[115]"
}
}

   ELDT
{
6303
1
0
NAME
{
"최대 전단 응력(변형)"
}
DEPT
{
"Maximum shear stress (warp)"
"Pa"
}
INDP
{
"하중 계수"
"%"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"DXG[115]"
}
}

   ELDT
{
6304
1
0
NAME
{
"응력, Mises-Hencky(변형)"
}
DEPT
{
"Stress, Mises-Hencky (warp)"
"Pa"
}
INDP
{
"하중 계수"
"%"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"DXG[115]"
}
}

   ELDT
{
6310
6
0
NAME
{
"응력 텐서(변형)"
}
DEPT
{
"Stress tensor (warp)"
"Pa"
}
INDP
{
"하중 계수"
"%"
}
PLTD
{
"XG[115]"
}
}

   ELDT
{
6311
6
0
NAME
{
"변형 텐서(변형)"
}
DEPT
{
"Strain tensor (warp)"
""
}
INDP
{
"하중 계수"
"%"
}
PLTD
{
"XG[115]"
}
}

   ELDT
{
6313
1
0
NAME
{
"최대 전단 응력(변형)"
}
DEPT
{
"Maximum shear stress (warp)"
"Pa"
}
INDP
{
"하중 계수"
"%"
}
PLTD
{
"DXG[115]"
}
}

   ELDT
{
6314
1
0
NAME
{
"응력, Mises-Hencky(변형)"
}
DEPT
{
"Stress, Mises-Hencky (warp)"
"Pa"
}
INDP
{
"하중 계수"
"%"
}
PLTD
{
"DXG[115]"
}
}

   ELDT
{
6350
6
0
NAME
{
"변형 텐서(변형)"
}
DEPT
{
"Strain tensor (warp)"
""
}
INDP
{
"하중 계수"
"%"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"XBG[115]"
}
}

   ELDT
{
6351
1
0
NAME
{
"1차 기본 방향의 변형(변형)"
}
DEPT
{
"Strain in first principal direction (warp)"
""
}
INDP
{
"하중 계수"
"%"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"XG[115]"
}
}

   ELDT
{
6352
1
0
NAME
{
"2차 기본 방향의 변형(변형)"
}
DEPT
{
"Strain in second principal direction (warp)"
""
}
INDP
{
"하중 계수"
"%"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"XG[115]"
}
}

   ELDT
{
6400
1
0
NAME
{
"등방성 수축"
}
DEPT
{
"Isotropic shrinkage"
"%"
}
PLTD
{
"DG[115]"
}
}

   ELDT
{
6402
1
0
NAME
{
"이방성 수축"
}
DEPT
{
"Anisotropic shrinkage"
"%"
}
PLTD
{
"DG[115]"
}
}

   ELDT
{
6404
1
0
NAME
{
"초기 벤딩 곡률"
}
DEPT
{
"Initial bending curvature"
"1/m"
}
PLTD
{
"DG[115]"
}
}

   ELDT
{
6405
1
0
NAME
{
"벤딩 곡률(변형)"
}
DEPT
{
"Bending curvature(warp)"
"1/m"
}
PLTD
{
"DG[115]"
}
}

   ELDT
{
6406
3
0
NAME
{
"재료 방향"
}
DEPT
{
"Material orientation"
""
}
PLTD
{
"LDR[0,1,2]G[115]"
}
}

   ELDT
{
6410
1
0
NAME
{
"평행 수축, 변형 전"
}
DEPT
{
"Parallel shrinkage, before warpage"
"%"
}
PLTD
{
"DG[115]"
}
}

   ELDT
{
6412
1
0
NAME
{
"수직 수축, 변형 전"
}
DEPT
{
"Perpendicular shrinkage, before warpage"
"%"
}
PLTD
{
"DG[115]"
}
}

   NDDT
{
6520
3
NAME
{
"변형(소변형, 응력)[X 구성요소/Y 구성요소/Z 구성요소/변형]"
}
DEPT
{
"Deflection (small deflection,stress)[X Component/Y Component/Z Component/Deflection]"
"m"
}
PLTD
{
"SG[117]"
}
}

   NDDT
{
6530
3
NAME
{
"변형(대변형, 응력)[X 구성요소/Y 구성요소/Z 구성요소/변형]"
}
DEPT
{
"Deflection (large deflection,stress)[X Component/Y Component/Z Component/Deflection]"
"m"
}
INDP
{
"하중 계수"
"%"
}
PLTD
{
"SXTG[117]"
}
}

   NDDT
{
6540
3
NAME
{
"모드 형상(모드 주파수)"
}
DEPT
{
"Mode shape (modal frequency)"
"%"
}
INDP
{
"주파수"
"Hz"
}
PLTD
{
"SG[117]"
}
}

   NDDT
{
6550
3
NAME
{
"좌굴 모드 형상 "
}
DEPT
{
"Mode shape"
"%"
}
INDP
{
"고유 값"
""
}
PLTD
{
"SG[117]"
}
}

   ELDT
{
6600
6
0
NAME
{
"응력 텐서"
}
DEPT
{
"Stress tensor"
"Pa"
}
INDP
{
"하중 계수"
"%"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"XBG[117]"
}
}

   ELDT
{
6601
1
0
NAME
{
"1차 기본 방향의 응력(응력)"
}
DEPT
{
"Stress in first principal direction (stress)"
"Pa"
}
INDP
{
"하중 계수"
"%"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"DXG[117]"
}
}

   ELDT
{
6602
1
0
NAME
{
"2차 기본 방향의 응력(응력)"
}
DEPT
{
"Stress in second principal direction (stress)"
"Pa"
}
INDP
{
"하중 계수"
"%"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"DXG[117]"
}
}

   ELDT
{
6603
1
0
NAME
{
"최대 전단 응력(응력)"
}
DEPT
{
"Maximum shear stress (stress)"
"Pa"
}
INDP
{
"하중 계수"
"%"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"DXG[117]"
}
}

   ELDT
{
6604
1
0
NAME
{
"응력, Mises-Hencky(응력)"
}
DEPT
{
"Stress, Mises-Hencky (stress)"
"Pa"
}
INDP
{
"하중 계수"
"%"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"DXG[117]"
}
}

   ELDT
{
6605
6
0
NAME
{
"응력 텐서(응력)"
}
DEPT
{
"Stress tensor (stress)"
"Pa"
}
INDP
{
"하중 계수"
"%"
}
PLTD
{
"XBG[117]"
}
}

   ELDT
{
6606
1
0
NAME
{
"최대 전단 응력(응력)"
}
DEPT
{
"Maximum shear stress (stress)"
"Pa"
}
INDP
{
"하중 계수"
"%"
}
PLTD
{
"DXG[117]"
}
}

   ELDT
{
6607
1
0
NAME
{
"응력, Mises-Hencky(응력)"
}
DEPT
{
"Stress, Mises-Hencky (stress)"
"Pa"
}
INDP
{
"하중 계수"
"%"
}
PLTD
{
"DXG[117]"
}
}

   ELDT
{
6608
6
0
NAME
{
"변형 텐서(응력)"
}
DEPT
{
"Strain tensor (stress)"
""
}
INDP
{
"하중 계수"
"%"
}
PLTD
{
"XBG[117]"
}
}

   NDDT
{
6610
6
NAME
{
"잔류 응력 텐서"
}
DEPT
{
"Residual stress tensor (3D)"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[117]"
}
}

   NDDT
{
6611
6
NAME
{
"Residual stress tensor for warp analysis"
}
DEPT
{
"Residual stress tensor (3D) for warp analysis"
"Pa"
}
PLTD
{
"UG[117]"
}
}

   ELDT
{
6650
6
0
NAME
{
"변형 텐서"
}
DEPT
{
"Strain tensor"
""
}
INDP
{
"하중 계수"
"%"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"XBG[117]"
}
}

   ELDT
{
6651
1
0
NAME
{
"1차 기본 방향의 변형(응력)"
}
DEPT
{
"Strain in first principal direction (stress)"
""
}
INDP
{
"하중 계수"
"%"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"DXG[117]"
}
}

   ELDT
{
6652
1
0
NAME
{
"2차 기본 방향의 변형(응력)"
}
DEPT
{
"Strain in second principal direction (stress)"
""
}
INDP
{
"하중 계수"
"%"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"DXG[117]"
}
}

   ELDT
{
6660
6
0
NAME
{
"Strain tensor"
}
DEPT
{
"Strain tensor"
""
}
PLTD
{
"UXBG[120]"
}
}

   NDDT
{
6700
3
NAME
{
"Nodal force"
}
DEPT
{
"Nodal force"
"N"
}
PLTD
{
"UG[140]"
}
}

   NDDT
{
6710
6
NAME
{
"Prescribed nodal constraints"
}
DEPT
{
"Prescribed nodal constraints"
"N"
}
PLTD
{
"UG[140]"
}
}

   ELDT
{
6750
1
0
NAME
{
"최대 압력 차이"
}
DEPT
{
"Maximum pressure difference"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[140]"
}
}

   NDDT
{
6760
3
NAME
{
"변형(소변형, 와이어 스위프)[X 구성요소/Y 구성요소/Z 구성요소/변형]"
}
DEPT
{
"Deflection (small deflection,wire sweep)[X Component/Y Component/Z Component/Deflection]"
"m"
}
PLTD
{
"SG[140]"
}
}

   NDDT
{
6761
3
NAME
{
"변형(대변형, 와이어 스위프)[X 구성요소/Y 구성요소/Z 구성요소/변형]"
}
DEPT
{
"Deflection (large deflection,wire sweep)[X Component/Y Component/Z Component/Deflection]"
"m"
}
INDP
{
"하중 계수"
"%"
}
PLTD
{
"SXG[140]"
}
}

   ELDT
{
6762
1
0
NAME
{
"1차 기본 방향의 응력(와이어 스위프)"
}
DEPT
{
"Stress in first principal direction (wire sweep)"
"Pa"
}
INDP
{
"하중 계수"
"%"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"XG[140]"
}
}

   ELDT
{
6763
1
0
NAME
{
"2차 기본 방향의 응력(와이어 스위프)"
}
DEPT
{
"Stress in second principal direction (wire sweep)"
"Pa"
}
INDP
{
"하중 계수"
"%"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"XG[140]"
}
}

   ELDT
{
6764
1
0
NAME
{
"최대 전단 응력(와이어 스위프)"
}
DEPT
{
"Maximum shear stress (wire sweep)"
"Pa"
}
INDP
{
"하중 계수"
"%"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"XG[140]"
}
}

   ELDT
{
6765
1
0
NAME
{
"응력, Mises-Hencky(와이어 스위프)"
}
DEPT
{
"Stress, Mises-Hencky (wire sweep)"
"Pa"
}
INDP
{
"하중 계수"
"%"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"XG[140]"
}
}

   NDDT
{
6770
3
NAME
{
"변형(소변형, 패들 시프트)[X 구성요소/Y 구성요소/Z 구성요소/변형]"
}
DEPT
{
"Deflection (small deflection,paddle shift)[X Component/Y Component/Z Component/Deflection]"
"m"
}
PLTD
{
"SG[140]"
}
}

   NDDT
{
6771
3
NAME
{
"변형(대변형, 패들 시프트)[X 구성요소/Y 구성요소/Z 구성요소/변형]"
}
DEPT
{
"Deflection (large deflection,paddle shift)[X Component/Y Component/Z Component/Deflection]"
"m"
}
INDP
{
"하중 계수"
"%"
}
PLTD
{
"SXG[140]"
}
}

   ELDT
{
6772
1
0
NAME
{
"1차 기본 방향의 응력(패들 시프트)"
}
DEPT
{
"Stress in first principal direction (paddle shift)"
"Pa"
}
INDP
{
"하중 계수"
"%"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"XG[140]"
}
}

   ELDT
{
6773
1
0
NAME
{
"2차 기본 방향의 응력(패들 시프트)"
}
DEPT
{
"Stress in second principal direction (paddle shift)"
"Pa"
}
INDP
{
"하중 계수"
"%"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"XG[140]"
}
}

   ELDT
{
6774
1
0
NAME
{
"최대 전단 응력(패들 시프트)"
}
DEPT
{
"Maximum shear stress (paddle shift)"
"Pa"
}
INDP
{
"하중 계수"
"%"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"XG[140]"
}
}

   ELDT
{
6775
1
0
NAME
{
"응력, Mises-Hencky(패들 시프트)"
}
DEPT
{
"Stress, Mises-Hencky (paddle shift)"
"Pa"
}
INDP
{
"하중 계수"
"%"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"XG[140]"
}
}

   NDDT
{
6777
3
NAME
{
"변형(패들 시프트)[X 구성요소/Y 구성요소/Z 구성요소/변형]"
}
DEPT
{
"Deflection (paddle shift)[X Component/Y Component/Z Component/Deflection]"
"m"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"SXG[140]"
}
}

   NDDT
{
6780
1
NAME
{
"와이어 스위프 지수"
}
DEPT
{
"Wire sweep index"
""
}
PLTD
{
"DG[140]"
}
}

   NDDT
{
6782
1
NAME
{
"와이어 번호"
}
DEPT
{
"Wire number"
""
}
PLTD
{
"DG[140]"
}
}

   NMDT
{
6783
1
NAME
{
"최대 와이어 변형 크기 - 와이어 번호"
}
DEPT
{
"Maximum wire deflection magnitude"
"m"
}
INDP
{
"와이어 번호"
" "
}
PLTD
{
"XG[140]"
}
}

   NMDT
{
6784
1
NAME
{
"최대 와이어 스위프 지수 - 와이어 번호"
}
DEPT
{
"Maximum wire sweep index"
""
}
INDP
{
"와이어 번호"
" "
}
PLTD
{
"XG[140]"
}
}

   NDDT
{
6785
1
NAME
{
"중요 간격 내의 와이어 쌍"
}
DEPT
{
"Wire pairs within critical clearance"
" "
}
INDP
{
"와이어 사이 중요 간격"
"m"
}
PLTD
{
"DG[140]"
}
}

   NDDT
{
6786
1
NAME
{
"가장 가까운 와이어까지의 거리"
}
DEPT
{
"Distance to closest wire"
"m"
}
PLTD
{
"DG[140]"
}
}

   NMDT
{
6788
1
NAME
{
"가장 가까운 와이어까지의 거리 - 와이어 번호"
}
DEPT
{
"Distance to closest wire"
"m"
}
INDP
{
"와이어 번호"
" "
}
PLTD
{
"XG[140]"
}
}

   NDDT
{
6790
1
NAME
{
"변형, 평면(와이어 스위프)"
}
DEPT
{
"In-plane deflection (wire sweep)"
"m"
}
PLTD
{
"SG[140]"
}
}

   ELDT
{
6800
1
0
NAME
{
"축 응력(와이어 스위프)"
}
DEPT
{
"Axial stress (wire sweep)"
"Pa"
}
PLTD
{
"1 1 1 0G[140]"
}
}

   ELDT
{
6802
1
0
NAME
{
"전단 응력(와이어 스위프)"
}
DEPT
{
"Shear stress (wire sweep)"
"Pa"
}
PLTD
{
"1 1 1 0G[140]"
}
}

   ELDT
{
6804
1
0
NAME
{
"축 변형(와이어 스위프)"
}
DEPT
{
"Axial strain (wire sweep)"
""
}
PLTD
{
"1 1 1 0G[140]"
}
}

   ELDT
{
6806
1
0
NAME
{
"전단 변형(와이어 스위프)"
}
DEPT
{
"Shear strain (wire sweep)"
""
}
PLTD
{
"1 1 1 0G[140]"
}
}

   ELDT
{
6810
1
0
NAME
{
"축 응력 1(패들 시프트)"
}
DEPT
{
"Axial stress 1 (paddle shift)"
"Pa"
}
PLTD
{
"1 1 1 0G[140]"
}
}

   ELDT
{
6812
1
0
NAME
{
"축 응력 2(패들 시프트)"
}
DEPT
{
"Axial stress 2 (paddle shift)"
"Pa"
}
PLTD
{
"1 1 1 0G[140]"
}
}

   ELDT
{
6814
1
0
NAME
{
"전단 응력(패들 시프트)"
}
DEPT
{
"Shear stress (paddle shift)"
"Pa"
}
PLTD
{
"1 1 1 0G[140]"
}
}

   ELDT
{
6816
1
0
NAME
{
"축 변형 1(패들 시프트)"
}
DEPT
{
"Axial strain 1 (paddle shift)"
""
}
PLTD
{
"1 1 1 0G[140]"
}
}

   ELDT
{
6818
1
0
NAME
{
"축 변형 2(패들 시프트)"
}
DEPT
{
"Axial strain 2 (paddle shift)"
""
}
PLTD
{
"1 1 1 0G[140]"
}
}

   ELDT
{
6820
1
0
NAME
{
"전단 변형(패들 시프트)"
}
DEPT
{
"Shear strain (paddle shift)"
""
}
PLTD
{
"1 1 1 0G[140]"
}
}

   NDDT
{
7020
1
NAME
{
"전단율, 벌크"
}
DEPT
{
"Shear rate, bulk"
"1/s"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
7030
1
0
NAME
{
"변환"
}
DEPT
{
"Conversion"
""
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NDDT
{
7040
1
NAME
{
"절점에서의 변환"
}
DEPT
{
"Conversion at node"
""
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NDDT
{
7050
1
NAME
{
"벽에서의 전단 응력"
}
DEPT
{
"Shear stress at wall"
"Pa"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NDDT
{
7060
1
NAME
{
"벌크 변환(절점)"
}
DEPT
{
"Bulk conversion (node)"
""
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
7065
1
0
NAME
{
"벌크 변환"
}
DEPT
{
"Bulk conversion"
" "
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NDDT
{
7070
1
NAME
{
"경화층 분율"
}
DEPT
{
"Cured layer fraction"
""
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NDDT
{
7071
1
NAME
{
"경화층 분율"
}
DEPT
{
"Cured layer fraction"
""
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"PXG[100]"
}
}

   NDDT
{
7080
1
NAME
{
"고분자 스킨 두께"
}
DEPT
{
"Thickness of polymer skin"
"%"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NDDT
{
7090
1
NAME
{
"충전 종료 시 벌크 온도"
}
DEPT
{
"Bulk temperature at end of fill"
"K"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   NDDT
{
7100
1
NAME
{
"충전 종료 시 벌크 변환"
}
DEPT
{
"Bulk conversion at end of fill"
""
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
7110
1
0
NAME
{
"캐비티 중량"
}
DEPT
{
"Cavity weight"
"kg"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[100]"
}
}

   NDDT
{
7112
1
NAME
{
"캐비티 중량"
}
DEPT
{
"Cavity weight"
"kg"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[100]"
}
}

   ELDT
{
7115
1
0
NAME
{
"점도"
}
DEPT
{
"Viscosity"
"Pa-s"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NDDT
{
7140
1
NAME
{
"절점력(와이어 스위프/패들 시프트)"
}
DEPT
{
"Nodal force (wire sweep or paddle shift)"
"N"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
7190
1
0
NAME
{
"압력차, 최대(패들 시프트)"
}
DEPT
{
"Maximum pressure difference (paddle shift)"
"Pa"
}
PLTD
{
"1 1 1 0G[100]"
}
}

   ELDT
{
7200
1
0
NAME
{
"압력차(패들 시프트)"
}
DEPT
{
"Pressure difference (paddle shift)"
"Pa"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NDDT
{
7210
1
NAME
{
"절점에서의 압력, 코어 시프트"
}
DEPT
{
"Pressure at node, core shift"
"Pa"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"DG[145]"
}
}

   ELDT
{
7500
3
0
NAME
{
"매트 방향"
}
DEPT
{
"Mat orientation"
""
}
PLTD
{
"G[100]"
}
}

   ELDT
{
7800
1
0
NAME
{
"버블 반지름, 최종"
}
DEPT
{
"Final bubble radius"
"m"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
7810
1
0
NAME
{
"버블 압력, 최종"
}
DEPT
{
"Final bubble pressure"
"Pa"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
7815
1
0
NAME
{
"버블 개수 밀도, 최종"
}
DEPT
{
"Final bubble number density"
"1/m^3"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
7820
1
0
NAME
{
"버블 반지름"
}
DEPT
{
"Bubble radius"
"m"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
7830
1
0
NAME
{
"버블 압력"
}
DEPT
{
"Bubble pressure"
"Pa"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   ELDT
{
7835
1
0
NAME
{
"버블 개수 밀도"
}
DEPT
{
"Bubble number density"
"1/m^3"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"XG[100]"
}
}

   NDDT
{
7850
1
NAME
{
"벤트 리전 압력"
}
DEPT
{
"Vent region pressure"
"Pa"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[100]"
}
}

   NMDT
{
8001
1
NAME
{
"유동 선단 온도(DOE)"
}
DEPT
{
"Flow front temperature"
"K"
}
INDP
{
"용융 온도"
"K"
}
INDP
{
"금형 온도"
"K"
}
INDP
{
"사출 시간"
"s"
}
INDP
{
"사출 프로파일 승수"
"%"
}
INDP
{
"보압 시간"
"s"
}
INDP
{
"보압 프로파일 승수"
"%"
}
INDP
{
"전역 두께 승수"
"%"
}
PLTD
{
"OCG[105]"
}
}

   NMDT
{
8002
1
NAME
{
"전단 응력(DOE)"
}
DEPT
{
"Shear stress"
"Pa"
}
INDP
{
"용융 온도"
"K"
}
INDP
{
"금형 온도"
"K"
}
INDP
{
"사출 시간"
"s"
}
INDP
{
"사출 프로파일 승수"
"%"
}
INDP
{
"보압 시간"
"s"
}
INDP
{
"보압 프로파일 승수"
"%"
}
INDP
{
"전역 두께 승수"
"%"
}
PLTD
{
"OCG[105]"
}
}

   NMDT
{
8003
1
NAME
{
"사출압(DOE)"
}
DEPT
{
"Injection pressure"
"Pa"
}
INDP
{
"용융 온도"
"K"
}
INDP
{
"금형 온도"
"K"
}
INDP
{
"사출 시간"
"s"
}
INDP
{
"사출 프로파일 승수"
"%"
}
INDP
{
"보압 시간"
"s"
}
INDP
{
"보압 프로파일 승수"
"%"
}
INDP
{
"전역 두께 승수"
"%"
}
PLTD
{
"OCG[105]"
}
}

   NMDT
{
8004
1
NAME
{
"형체력(톤)(DOE)"
}
DEPT
{
"Clamp tonnage"
"N"
}
INDP
{
"용융 온도"
"K"
}
INDP
{
"금형 온도"
"K"
}
INDP
{
"사출 시간"
"s"
}
INDP
{
"사출 프로파일 승수"
"%"
}
INDP
{
"보압 시간"
"s"
}
INDP
{
"보압 프로파일 승수"
"%"
}
INDP
{
"전역 두께 승수"
"%"
}
PLTD
{
"OCG[105]"
}
}

   NMDT
{
8005
1
NAME
{
"체적 수축 변동(DOE)"
}
DEPT
{
"Volumetric shrinkage variation"
"%"
}
INDP
{
"용융 온도"
"K"
}
INDP
{
"금형 온도"
"K"
}
INDP
{
"사출 시간"
"s"
}
INDP
{
"사출 프로파일 승수"
"%"
}
INDP
{
"보압 시간"
"s"
}
INDP
{
"보압 프로파일 승수"
"%"
}
INDP
{
"전역 두께 승수"
"%"
}
PLTD
{
"OCG[105]"
}
}

   NMDT
{
8006
1
NAME
{
"싱크 마크, 인덱스(DOE)"
}
DEPT
{
"Sink index (DOE)"
"%"
}
INDP
{
"용융 온도"
"K"
}
INDP
{
"금형 온도"
"K"
}
INDP
{
"사출 시간"
"s"
}
INDP
{
"사출 프로파일 승수"
"%"
}
INDP
{
"보압 시간"
"s"
}
INDP
{
"보압 프로파일 승수"
"%"
}
INDP
{
"전역 두께 승수"
"%"
}
PLTD
{
"OCG[105]"
}
}

   NMDT
{
8007
1
NAME
{
"부품 중량(DOE)"
}
DEPT
{
"Part weight"
"kg"
}
INDP
{
"용융 온도"
"K"
}
INDP
{
"금형 온도"
"K"
}
INDP
{
"사출 시간"
"s"
}
INDP
{
"사출 프로파일 승수"
"%"
}
INDP
{
"보압 시간"
"s"
}
INDP
{
"보압 프로파일 승수"
"%"
}
INDP
{
"전역 두께 승수"
"%"
}
PLTD
{
"OCG[105]"
}
}

   NMDT
{
8008
1
NAME
{
"사이클 타임(DOE)"
}
DEPT
{
"Cycle time"
"s"
}
INDP
{
"용융 온도"
"K"
}
INDP
{
"금형 온도"
"K"
}
INDP
{
"사출 시간"
"s"
}
INDP
{
"사출 프로파일 승수"
"%"
}
INDP
{
"보압 시간"
"s"
}
INDP
{
"보압 프로파일 승수"
"%"
}
INDP
{
"전역 두께 승수"
"%"
}
PLTD
{
"OCG[105]"
}
}

   NMDT
{
8009
1
NAME
{
"부품 품질(DOE)"
}
DEPT
{
"Part quality"
""
}
INDP
{
"용융 온도"
"K"
}
INDP
{
"금형 온도"
"K"
}
INDP
{
"사출 시간"
"s"
}
INDP
{
"사출 프로파일 승수"
"%"
}
INDP
{
"보압 시간"
"s"
}
INDP
{
"보압 프로파일 승수"
"%"
}
INDP
{
"전역 두께 승수"
"%"
}
PLTD
{
"OCG[105]"
}
}

   NMDT
{
8010
1
NAME
{
"부품 품질, 상대적(DOE)"
}
DEPT
{
"Part quality (Rel)"
""
}
INDP
{
"용융 온도"
"K"
}
INDP
{
"금형 온도"
"K"
}
INDP
{
"사출 시간"
"s"
}
INDP
{
"사출 프로파일 승수"
"%"
}
INDP
{
"보압 시간"
"s"
}
INDP
{
"보압 프로파일 승수"
"%"
}
INDP
{
"전역 두께 승수"
"%"
}
PLTD
{
"OCG[105]"
}
}

   ELDT
{
8101
1
0
NAME
{
"충전 종료 시 벌크 온도(DOE)"
}
DEPT
{
"Bulk temperature at end of fill (DOE)"
"K"
}
INDP
{
"인덱스"
""
}
INDP
{
"용융 온도"
"K"
}
INDP
{
"금형 온도"
"K"
}
INDP
{
"사출 시간"
"s"
}
INDP
{
"사출 프로파일 승수"
"%"
}
INDP
{
"보압 시간"
"s"
}
INDP
{
"보압 프로파일 승수"
"%"
}
INDP
{
"전역 두께 승수"
"%"
}
PLTD
{
"OG[105]"
}
}

   ELDT
{
8102
1
0
NAME
{
"취출 시 체적 수축(DOE)"
}
DEPT
{
"Volumetric shrinkage at ejection (DOE)"
"%"
}
INDP
{
"인덱스"
""
}
INDP
{
"용융 온도"
"K"
}
INDP
{
"금형 온도"
"K"
}
INDP
{
"사출 시간"
"s"
}
INDP
{
"사출 프로파일 승수"
"%"
}
INDP
{
"보압 시간"
"s"
}
INDP
{
"보압 프로파일 승수"
"%"
}
INDP
{
"전역 두께 승수"
"%"
}
PLTD
{
"OG[105]"
}
}

   NDDT
{
8201
1
NAME
{
"충전 시간(DOE)"
}
DEPT
{
"Fill time (DOE)"
"s"
}
INDP
{
"인덱스"
""
}
INDP
{
"용융 온도"
"K"
}
INDP
{
"금형 온도"
"K"
}
INDP
{
"사출 시간"
"s"
}
INDP
{
"사출 프로파일 승수"
"%"
}
INDP
{
"보압 시간"
"s"
}
INDP
{
"보압 프로파일 승수"
"%"
}
INDP
{
"전역 두께 승수"
"%"
}
PLTD
{
"OG[105]"
}
}

   NDDT
{
8202
1
NAME
{
"충전 종료 시 압력(DOE)"
}
DEPT
{
"Pressure at end of fill (DOE)"
"Pa"
}
INDP
{
"인덱스"
""
}
INDP
{
"용융 온도"
"K"
}
INDP
{
"금형 온도"
"K"
}
INDP
{
"사출 시간"
"s"
}
INDP
{
"사출 프로파일 승수"
"%"
}
INDP
{
"보압 시간"
"s"
}
INDP
{
"보압 프로파일 승수"
"%"
}
INDP
{
"전역 두께 승수"
"%"
}
PLTD
{
"OG[105]"
}
}

   NMDT
{
8500
1
DEPT
{
"Criterion"
""
}
INDP
{
"계수1"
""
}
INDP
{
"계수2"
""
}
INDP
{
"계수3"
""
}
INDP
{
"계수4"
""
}
INDP
{
"계수5"
""
}
INDP
{
"계수6"
""
}
INDP
{
"계수7"
""
}
INDP
{
"계수8"
""
}
INDP
{
"계수9"
""
}
INDP
{
"계수10"
""
}
PLTD
{
"OCG[105]"
}
}

   NDDT
{
8600
1
DEPT
{
"New DOE Node Data 1"
""
}
INDP
{
"계수1"
""
}
INDP
{
"계수2"
""
}
INDP
{
"계수3"
""
}
INDP
{
"계수4"
""
}
INDP
{
"계수5"
""
}
INDP
{
"계수6"
""
}
INDP
{
"계수7"
""
}
INDP
{
"계수8"
""
}
INDP
{
"계수9"
""
}
INDP
{
"계수10"
""
}
PLTD
{
"OG[105]"
}
}

   ELDT
{
8700
1
0
DEPT
{
"New DOE Node Data 1"
""
}
INDP
{
"계수1"
""
}
INDP
{
"계수2"
""
}
INDP
{
"계수3"
""
}
INDP
{
"계수4"
""
}
INDP
{
"계수5"
""
}
INDP
{
"계수6"
""
}
INDP
{
"계수7"
""
}
INDP
{
"계수8"
""
}
INDP
{
"계수9"
""
}
INDP
{
"계수10"
""
}
PLTD
{
"OG[105]"
}
}

   NDDT
{
8800
3
DEPT
{
"Deflection"
""
}
INDP
{
"계수1"
""
}
INDP
{
"계수2"
""
}
INDP
{
"계수3"
""
}
INDP
{
"계수4"
""
}
INDP
{
"계수5"
""
}
INDP
{
"계수6"
""
}
INDP
{
"계수7"
""
}
INDP
{
"계수8"
""
}
INDP
{
"계수9"
""
}
INDP
{
"계수10"
""
}
PLTD
{
"SOG[105]"
}
}

   NMDT
{
8900
1
DEPT
{
"Criterion1"
""
}
INDP
{
"Factor1"
""
}
INDP
{
"Factor2"
""
}
INDP
{
"Factor3"
""
}
INDP
{
"Factor4"
""
}
INDP
{
"Factor5"
""
}
INDP
{
"Factor6"
""
}
INDP
{
"Factor7"
""
}
INDP
{
"Factor8"
""
}
INDP
{
"Factor9"
""
}
INDP
{
"Factor10"
""
}
PLTD
{
"UOCG[105]"
}
}

   ELDT
{
9010
1
0
NAME
{
"수축 확인 플롯"
}
DEPT
{
"Shrinkage check plot"
""
}
PLTD
{
"DR[0,2,3]G[120]"
}
}

   ELDT
{
9020
4
0
NAME
{
"총 오류"
}
DEPT
{
"Total error"
"m"
}
PLTD
{
"KG[120]"
}
}

   ELDT
{
9030
4
0
NAME
{
"예상된 오류"
}
DEPT
{
"Predicted error"
"m"
}
PLTD
{
"KG[120]"
}
}

   ELDT
{
9050
1
0
NAME
{
"수축의 X 구성요소"
}
DEPT
{
"X component of shrinkage"
"%"
}
PLTD
{
"DG[120]"
}
}

   ELDT
{
9060
1
0
NAME
{
"수축의 X 구성요소 오류"
}
DEPT
{
"Error in X component of shrinkage"
"%"
}
PLTD
{
"DG[120]"
}
}

   ELDT
{
9070
1
0
NAME
{
"수축의 Y 구성요소"
}
DEPT
{
"Y component of shrinkage"
"%"
}
PLTD
{
"DG[120]"
}
}

   ELDT
{
9080
1
0
NAME
{
"수축의 Y 구성요소 오류"
}
DEPT
{
"Error in Y component of shrinkage"
"%"
}
PLTD
{
"DG[120]"
}
}

   ELDT
{
9090
1
0
NAME
{
"수축의 Z 구성요소"
}
DEPT
{
"Z component of shrinkage"
"%"
}
PLTD
{
"DG[120]"
}
}

   ELDT
{
9100
1
0
NAME
{
"수축의 Z 구성요소 오류"
}
DEPT
{
"Error in Z component of shrinkage"
"%"
}
PLTD
{
"DG[120]"
}
}

   ELDT
{
9110
1
0
NAME
{
"평균 선형 수축"
}
DEPT
{
"Average linear shrinkage"
"%"
}
PLTD
{
"DG[120]"
}
}

   ELDT
{
9120
1
0
NAME
{
"평균 선형 수축 오류"
}
DEPT
{
"Error in average linear shrinkage"
"%"
}
PLTD
{
"DG[120]"
}
}

   ELDT
{
9130
1
0
NAME
{
"평행 수축"
}
DEPT
{
"Parallel shrinkage"
"%"
}
PLTD
{
"DG[120]"
}
}

   ELDT
{
9140
1
0
NAME
{
"수직 수축"
}
DEPT
{
"Perpendicular shrinkage"
"%"
}
PLTD
{
"DG[120]"
}
}

   NDDT
{
9500
1
NAME
{
"버블 반지름"
}
DEPT
{
"Bubble radius"
"m"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[100]"
}
}

   NDDT
{
9510
1
NAME
{
"버블 압력"
}
DEPT
{
"Bubble pressure"
"Pa"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[100]"
}
}

   NDDT
{
9520
1
NAME
{
"버블 개수 밀도"
}
DEPT
{
"Bubble number density"
"1/m^3"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[100]"
}
}

   ELDT
{
9550
1
0
NAME
{
"인장 계수(미세다공)"
}
DEPT
{
"Tensile modulus (Microcellular)"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
9552
1
0
NAME
{
"푸아송 비(미세다공)"
}
DEPT
{
"Poisson's ratio (Microcellular)"
""
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
9554
1
0
NAME
{
"전단 계수(미세다공)"
}
DEPT
{
"Shear modulus (Microcellular)"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
9556
1
0
NAME
{
"선형 열팽창 계수(미세다공)"
}
DEPT
{
"Linear thermal expansion coefficient (Microcellular)"
"1/K"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
9610
3
0
NAME
{
"매트 방향(1차 기본 방향)"
}
DEPT
{
"Mat orientation (1st principal direction)"
""
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
9612
3
0
NAME
{
"매트 방향(2차 기본 방향)"
}
DEPT
{
"Mat orientation (2nd principal direction)"
""
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
9614
3
0
NAME
{
"매트 방향(3차 기본 방향)"
}
DEPT
{
"Mat orientation (3rd principal direction)"
""
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   NDDT
{
10000
1
NAME
{
"압력(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Pressure (MPI2.0)"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10001
1
NAME
{
"충전 시간(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Fill Time (MPI2.0)"
"s"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10002
1
NAME
{
"속도 X 방향(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Velocity X Direction (MPI2.0)"
"m/s"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10003
1
NAME
{
"속도 Y 방향(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Velocity Y Direction (MPI2.0)"
"m/s"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10004
1
NAME
{
"속도 Z 방향(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Velocity Z Direction (MPI2.0)"
"m/s"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10005
1
NAME
{
"온도(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Temperature (MPI2.0)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10006
1
NAME
{
"전단율(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Shear Rate (MPI2.0)"
"m/s"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10007
1
NAME
{
"점도(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Viscosity (MPI2.0)"
"Pa-s"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10008
1
NAME
{
"밀도(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Density (MPI2.0)"
"kg/m^3"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10009
1
NAME
{
"체적 수축(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Volumetric Shinkage (MPI2.0)"
"%"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10010
1
NAME
{
"고화 시간(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Freeze Time (MPI2.0)"
"s"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10011
1
NAME
{
"냉각 온도(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Cooling Temperature (MPI2.0)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10012
1
NAME
{
"냉각 고화 시간(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Cooling Freeze Time (MPI2.0)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10013
1
NAME
{
"냉각 고화층(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Cooling Frozen Layer (MPI2.0)"
"%"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10014
1
NAME
{
"냉각 용융층(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Cooling molten layer (MPI2.0)"
"%"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10050
1
NAME
{
"압력(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Pressure (MPI2.0)"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10051
1
NAME
{
"온도(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Temperature (MPI2.0)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10052
1
NAME
{
"충전 시간(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Fill Time (MPI2.0)"
"s"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10053
1
NAME
{
"순간 온도(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Instantaneous Temperature (MPI2.0)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10054
1
NAME
{
"성장 시작 위치(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Grow From (MPI2.0)"
""
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10055
1
NAME
{
"가스 시간(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Gas Time (MPI2.0)"
""
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10056
1
NAME
{
"압력 강하(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Pressure Drop (MPI2.0)"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10057
1
NAME
{
"보압 절환 시 압력(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Pressure at V/P switch-over (MPI2.0)"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10058
1
NAME
{
"경화 레벨(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Cure Level (MPI2.0)"
"%"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10059
1
NAME
{
"에어 트랩(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Air Trap (MPI2.0)"
""
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10060
1
NAME
{
"웰드 라인(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Weld Line (MPI2.0)"
""
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10100
1
1
NAME
{
"최대 전단율(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Maximum Shear Rate (MPI2.0)"
"1/s"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10101
1
1
NAME
{
"최대 전단 응력(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Maximum Shear Stress (MPI2.0)"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10102
1
1
NAME
{
"유동각(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Flow Angle (MPI2.0)"
"rad"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10103
1
1
NAME
{
"등가 점도(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Equivalent Viscosity (MPI2.0)"
"Pa-s"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10104
1
1
NAME
{
"고화 백분율(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"% Frozen (MPI2.0)"
"%"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10105
1
1
NAME
{
"러너 처리량(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Runner Throughput (MPI2.0)"
"m^3"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10106
1
1
NAME
{
"냉각 시간(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Cooling Time (MPI2.0)"
"s"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10107
1
1
NAME
{
"벌크 전단율(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Bulk Shear Rate (MPI2.0)"
"1/s"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10108
1
1
NAME
{
"고분자 백분율(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"% Polymer (MPI2.0)"
"%"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10109
1
1
NAME
{
"전단율(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Shear rate (MPI2.0)"
"1/s"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10110
1
1
NAME
{
"전단 응력(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Shear stress (MPI2.0)"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10111
1
1
NAME
{
"상단 고화 백분율(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Top Frozen % (MPI2.0)"
"%"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10112
1
1
NAME
{
"하단 고화 백분율(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Bottom Frozen % (MPI2.0)"
"%"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10113
1
1
NAME
{
"속도 비대칭(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Velocity Asymmetry (MPI2.0)"
"m/s"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10114
1
1
NAME
{
"온도 비대칭(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Temperature Asymmetry (MPI2.0)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10115
1
1
NAME
{
"평균 온도(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Average Temperature (MPI2.0)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10116
1
1
NAME
{
"중심선 온도(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Centerline Temperature (MPI2.0)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10117
1
1
NAME
{
"평균 경화 레벨(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Average Cure Level (MPI2.0)"
"%"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10118
1
1
NAME
{
"중심선 경화 레벨(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Centerline Cure Level (MPI2.0)"
"%"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10119
1
1
NAME
{
"경화층 두께(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Cure Layer Thickness (MPI2.0)"
"m"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10120
1
NAME
{
"최대 유지 압력(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Max Hold Pressure (MPI2.0)"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10121
1
NAME
{
"유지 시간(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Hold Time (MPI2.0)"
"s"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10122
1
1
NAME
{
"체적 수축(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Volumetric Shrinkage (MPI2.0)"
"%"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10123
1
1
NAME
{
"하단 온도(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Bottom Temperature (MPI2.0)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10124
1
1
NAME
{
"상단 온도(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Top Temperature (MPI2.0)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10125
1
1
NAME
{
"온도 차이(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Temperature Difference (MPI2.0)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10126
1
1
NAME
{
"평균 온도(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Average Temperature (MPI2.0)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10127
1
1
NAME
{
"최대 온도(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Maximum Temperature (MPI2.0)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10128
1
1
NAME
{
"피크 온도 위치(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Peak Tempetature Position(MPI2.0)"
""
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10129
1
1
NAME
{
"냉각 상단 고화 백분율(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Cooling Top Frozen %(MPI2.0)"
"%"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10130
1
1
NAME
{
"냉각 하단 고화 백분율(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Cooling Bottom Frozen %(MPI2.0)"
"%"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10131
1
1
NAME
{
"고화 시간(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Time to freeze (MPI2.0)"
"s"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10132
1
1
NAME
{
"냉각 솔루션 오류(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Cooling Solution Error (MPI2.0)"
"%"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10133
1
1
NAME
{
"레이놀즈 수(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Reynolds Number (MPI2.0)"
""
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10134
1
1
NAME
{
"유량(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Flow Rate (MPI2.0)"
"m^3/sec"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10135
1
1
NAME
{
"회로 압력(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Circuit Pressure (MPI2.0)"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10136
1
1
NAME
{
"냉각수 온도(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Coolant Temperature (MPI2.0)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10137
1
1
NAME
{
"겉보기 밀도(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Apparent Density (MPI2.0)"
"kg/m^3"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10138
1
1
NAME
{
"경화 시간(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Curing Time (MPI2.0)"
"s"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10139
1
1
NAME
{
"금형 하단 온도(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Mold Bottom Temperature (MPI2.0)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10140
1
1
NAME
{
"금형 상단 온도(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Mold Top Temperature (MPI2.0)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10141
1
1
NAME
{
"금형 온도 차이(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Mold Temperature Difference (MPI2.0)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10142
1
1
NAME
{
"금형 솔루션 오류(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Mold Solution Error (MPI2.0)"
"%"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10143
1
1
NAME
{
"벌크 전단 응력(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Bulk Shear Stress (MPI2.0)"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10200
1
1
NAME
{
"전단율 - 시계열(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Shear Rate - Time Series (MPI2.0)"
"1/s"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   ELDT
{
10201
1
1
NAME
{
"전단 응력 - 시계열(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Shear Stress - Time Series (MPI2.0)"
"Pa"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   ELDT
{
10202
1
1
NAME
{
"부품 두께 - 시계열(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Part Thickness - Time Series (MPI2.0)"
"m"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   ELDT
{
10203
1
1
NAME
{
"평균 온도 - 시계열(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Average Temperature - Time Series (MPI2.0)"
"K"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   ELDT
{
10204
1
1
NAME
{
"경화 레벨 - 시계열(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Cure Level - Time Series (MPI2.0)"
"K"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   ELDT
{
10205
1
1
NAME
{
"요소 점도 - 시계열(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Element Viscosity - Time Series (MPI2.0)"
"Pa-s"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   ELDT
{
10206
1
1
NAME
{
"평균 경화율 - 시계열(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Average Cure Rate - Time Series (MPI2.0)"
"1/s"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   ELDT
{
10207
1
1
NAME
{
"평균 속도 - 시계열(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Average Velocity - Time Series (MPI2.0)"
"m/s"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   NDDT
{
10208
1
NAME
{
"압력 - 시계열(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Pressure - Time Series (MPI2.0)"
"Pa"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   ELDT
{
10209
1
1
NAME
{
"요소 유동 - 시계열(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Elemental Flow - Time Series (MPI2.0)"
"m^3/s"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   NDDT
{
10210
1
NAME
{
"온도 - 시계열(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Temperature - Time Series (MPI2.0)"
"K"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   ELDT
{
10211
1
1
NAME
{
"고화 백분율 - 시계열(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"% Frozen - Time Series (MPI2.0)"
"%"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   ELDT
{
10212
1
1
NAME
{
"점도 - 시계열(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Viscosity - Time Series (MPI2.0)"
"Pa-s"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   NMDT
{
10213
1
NAME
{
"형체력(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Clamp force (MPI2.0)"
"N"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[125]"
}
}

   NMDT
{
10214
1
NAME
{
"충전된 체적(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Volume Filled (MPI2.0)"
"%"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[125]"
}
}

   ELDT
{
10215
1
1
NAME
{
"가스 백분율 - 시계열(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"% Gas - Time Series (MPI2.0)"
"%"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   ELDT
{
10216
1
1
NAME
{
"고화 캐비티 - 시계열(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Frozen Cavity - Time Series (MPI2.0)"
"%"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   NMDT
{
10217
1
NAME
{
"램 속도(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Ram Velocity (MPI2.0)"
"m/s"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[125]"
}
}

   NMDT
{
10218
1
NAME
{
"램 변위(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Ram Displacement (MPI2.0)"
"m"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[125]"
}
}

   ELDT
{
10219
1
1
NAME
{
"유동 선단 XSA - 시계열(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Flow Front XSA - Time Series (MPI2.0)"
"m^2"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   ELDT
{
10300
1
1
NAME
{
"속도 그리드 점 - 시계열(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Velocity Grid Point - Time Series (MPI2.0)"
"m/s"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   ELDT
{
10301
1
1
NAME
{
"전단율 - 그리드 점(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Shear Rate - Grid Point (MPI2.0)"
"1/s"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   ELDT
{
10302
1
1
NAME
{
"점도 - 그리드 점(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Viscosity - Grid Point (MPI2.0)"
"Pa-s"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   ELDT
{
10303
1
1
NAME
{
"온도 - 그리드 점(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Temperature - Grid Point (MPI2.0)"
"K"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   ELDT
{
10304
1
1
NAME
{
"온도 요소 - 그리드 점(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Temperature Element - Grid Point (MPI2.0)"
"K"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   NDDT
{
10350
1
NAME
{
"냉각 온도 - 3D(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Cool Temperature - 3D (MPI2.0)"
"K"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   NDDT
{
10351
1
NAME
{
"냉각 고화 시간 - 3D(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Cool Freeze Time - 3D (MPI2.0)"
"s"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   NDDT
{
10352
1
NAME
{
"냉각 고화층 - 3D(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Cool Frozen Layer - 3D (MPI2.0)"
"%"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   NDDT
{
10353
1
NAME
{
"냉각 용융층 - 3D(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Cool Molten Layer - 3D (MPI2.0)"
"%"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   NDDT
{
10354
1
NAME
{
"피드 시스템 전단율 - 3D(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Feed System Shear Rate - 3D (MPI2.0)"
"%"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   NDDT
{
10355
1
NAME
{
"피드 시스템 속도 - 3D(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Feed System Velocity - 3D (MPI2.0)"
"m/s"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   NDDT
{
10356
1
NAME
{
"피드 시스템 체적 수축 - 3D(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Feed System Volumetric Shrinkage - 3D (MPI2.0)"
"%"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   NDDT
{
10357
1
NAME
{
"피드 시스템 점도 - 3D(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Feed System Viscosity - 3D (MPI2.0)"
"Pa-s"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   NDDT
{
10358
1
NAME
{
"피드 시스템 점도 2 - 3D(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Feed System Viscosity 2 - 3D (MPI2.0)"
"Pa-s"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   NDDT
{
10359
1
NAME
{
"피드 시스템 온도 - 3D(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Feed System Temperature - 3D (MPI2.0)"
"K"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   NDDT
{
10360
1
NAME
{
"피드 시스템 압력 - 3D(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Feed System Pressure - 3D (MPI2.0)"
"Pa"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   NDDT
{
10361
1
NAME
{
"피드 시스템 충전 시간 - 3D(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Feed System Fill Time - 3D (MPI2.0)"
"m/s"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10362
3
NAME
{
"속도"
}
DEPT
{
"Velocity (3D)"
"m/s"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   NDDT
{
10363
3
NAME
{
"벌크 속도"
}
DEPT
{
"Bulk Velocity (3D)"
"m/s"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   NDDT
{
10400
1
NAME
{
"압력 - 3D(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Pressure - 3D (MPI2.0)"
"Pa"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   NDDT
{
10401
1
NAME
{
"온도 - 3D(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Temperature - 3D (MPI2.0)"
"K"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   NDDT
{
10402
1
NAME
{
"X 속도 - 3D(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"X Velocity - 3D (MPI2.0)"
"m/s"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   NDDT
{
10403
1
NAME
{
"Y 속도 - 3D(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Y Velocity - 3D (MPI2.0)"
"m/s"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   NDDT
{
10404
1
NAME
{
"Z 속도 - 3D(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Z Velocity - 3D (MPI2.0)"
"m/s"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   NDDT
{
10405
1
NAME
{
"전단율 - 3D(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Shear Rate - 3D (MPI2.0)"
"1/s"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   NDDT
{
10406
1
NAME
{
"점도 - 3D(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Viscosity - 3D (MPI2.0)"
"Pa-s"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   NDDT
{
10407
1
NAME
{
"충전 시간 - 3D(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Fill Time - 3D (MPI2.0)"
"s"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10408
1
NAME
{
"체적 수축 - 3D(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Volumetric shrinkage - 3D (MPI2.0)"
"%"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   NDDT
{
10409
1
NAME
{
"밀도 - 3D(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Density - 3D (MPI2.0)"
"kg/m^3"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   NDDT
{
10410
1
NAME
{
"고화 시간 - 3D(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Freeze Time - 3D (MPI2.0)"
"s"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[125]"
}
}

   ELDT
{
10500
1
1
NAME
{
"등방성 수축(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Isotropic Shrinkage (MPI2.0)"
"%"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10501
1
1
NAME
{
"이방성 수축(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Anisotropic Shrinkage (MPI2.0)"
"%"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10502
1
1
NAME
{
"벤딩 곡률(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Bending Curvature (MPI2.0)"
"1/m"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   ELDT
{
10503
1
1
NAME
{
"재료 방향(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Material Orientation (MPI2.0)"
""
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10550
1
NAME
{
"X 변위(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"X displacement (MPI2.0)"
"m"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10551
1
NAME
{
"Y 변위(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Y displacement (MPI2.0)"
"m"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10552
1
NAME
{
"Z 변위(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Z displacement (MPI2.0)"
"m"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10553
1
NAME
{
"X 회전(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"X Rotation (MPI2.0)"
"rad"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10554
1
NAME
{
"Y 회전(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Y Rotation (MPI2.0)"
"rad"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10555
1
NAME
{
"Z 회전(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Z Rotation (MPI2.0)"
"rad"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10556
1
NAME
{
"변형(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Warpage (MPI2.0)"
""
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10557
3
NAME
{
"변형 x/y/z(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Deflection x/y/z (MPI2.0)"
"m"
}
PLTD
{
"SG[125]"
}
}

   NDDT
{
10560
1
NAME
{
"냉각: X 변위(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Cooling: X displacement (MPI2.0)"
"m"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10561
1
NAME
{
"냉각: Y 변위(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Cooling: Y displacement (MPI2.0)"
"m"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10562
1
NAME
{
"냉각: Z 변위(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Cooling: Z displacement (MPI2.0)"
"m"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10563
1
NAME
{
"냉각: X 회전(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Cooling: X Rotation (MPI2.0)"
"rad"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10564
1
NAME
{
"냉각: Y 회전(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Cooling: Y Rotation (MPI2.0)"
"rad"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10565
1
NAME
{
"냉각: Z 회전(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Cooling: Z Rotation (MPI2.0)"
"rad"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10566
1
NAME
{
"냉각: 변형(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Cooling: Warpage (MPI2.0)"
""
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10567
3
NAME
{
"냉각: 변형 x/y/z(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Cooling: Deflection x/y/z (MPI2.0)"
"m"
}
PLTD
{
"SG[125]"
}
}

   NDDT
{
10570
1
NAME
{
"수축: X 변위(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Shrinkage: X displacement (MPI2.0)"
"m"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10571
1
NAME
{
"수축: Y 변위(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Shrinkage: Y displacement (MPI2.0)"
"m"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10572
1
NAME
{
"수축: Z 변위(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Shrinkage: Z displacement (MPI2.0)"
"m"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10573
1
NAME
{
"수축: X 회전(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Shrinkage: X Rotation (MPI2.0)"
"rad"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10574
1
NAME
{
"수축: Y 회전(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Shrinkage: Y Rotation (MPI2.0)"
"rad"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10575
1
NAME
{
"수축: Z 회전(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Shrinkage: Z Rotation (MPI2.0)"
"rad"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10576
1
NAME
{
"수축: 변형(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Shrinkage: Warpage (MPI2.0)"
""
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10577
3
NAME
{
"수축: 변형 x/y/z(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Shrinkage: Deflection x/y/z (MPI2.0)"
"m"
}
PLTD
{
"SG[125]"
}
}

   NDDT
{
10580
1
NAME
{
"방향: X 변위(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Orientation: X displacement (MPI2.0)"
"m"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10581
1
NAME
{
"방향: Y 변위(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Orientation: Y displacement (MPI2.0)"
"m"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10582
1
NAME
{
"방향: Z 변위(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Orientation: Z displacement (MPI2.0)"
"m"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10583
1
NAME
{
"방향: X 회전(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Orientation: X Rotation (MPI2.0)"
"rad"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10584
1
NAME
{
"방향: Y 회전(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Orientation: Y Rotation (MPI2.0)"
"rad"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10585
1
NAME
{
"방향: Z 회전(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Orientation: Z Rotation (MPI2.0)"
"rad"
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10586
1
NAME
{
"방향: 변형(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Orientation: Warpage (MPI2.0)"
""
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10587
3
NAME
{
"방향: 변형 x/y/z(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Orientation: Deflection x/y/z (MPI2.0)"
"m"
}
PLTD
{
"SG[125]"
}
}

   NDDT
{
10590
1
NAME
{
"좌굴 람다 모드: x(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Buckling Lambda Mode: x (MPI2.0)"
"m"
}
INDP
{
"모드"
""
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10591
1
NAME
{
"좌굴 람다 모드: y(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Buckling Lambda Mode: y (MPI2.0)"
"m"
}
INDP
{
"모드"
""
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10592
1
NAME
{
"좌굴 람다 모드: z(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Buckling Lambda Mode: z (MPI2.0)"
"m"
}
INDP
{
"모드"
""
}
PLTD
{
"DG[125]"
}
}

   NDDT
{
10593
3
NAME
{
"모드: 형상(MPI2.0)"
}
DEPT
{
"Mode: shape (MPI2.0)"
"m"
}
INDP
{
"모드"
""
}
PLTD
{
"SG[125]"
}
}

   ELDT
{
11030
3
0
NAME
{
"코어에서의 방향(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Orientation at core (overmolding)"
""
}
PLTD
{
"LDR[0,1,2]G[130]"
}
}

   ELDT
{
11040
3
0
NAME
{
"스킨에서의 방향(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Orientation at skin (overmolding)"
""
}
PLTD
{
"LDR[1,2,2]G[130]"
}
}

   ELDT
{
11045
3
0
NAME
{
"상단 스킨에서의 방향(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Orientation at top skin (overmolding)"
""
}
PLTD
{
"LR[1,2,2]G[130]"
}
}

   ELDT
{
11050
3
0
NAME
{
"하단 스킨에서의 방향(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Orientation at bottom skin (overmolding)"
""
}
PLTD
{
"LR[1,2,2]G[130]"
}
}

   ELDT
{
11120
1
0
NAME
{
"전단율, 벌크(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Shear rate, bulk (overmolding)"
"1/s"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   NMDT
{
11140
1
NAME
{
"램 속도, 권장됨(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Recommended ram speed (overmolding)"
"%"
}
INDP
{
"샷 체적"
"%"
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   NMDT
{
11150
1
NAME
{
"형체력(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Clamp force (overmolding)"
"N"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   NMDT
{
11151
1
NAME
{
"램 위치(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Ram position (overmolding)"
"m"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   NMDT
{
11160
1
NAME
{
"샷 중량 백분율(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"% Shot weight (overmolding)"
"%"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   NMDT
{
11162
1
NAME
{
"총 부품 중량(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Total part weight (overmolding)"
"kg"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   NDDT
{
11180
1
NAME
{
"압력(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Pressure (overmolding)"
"Pa"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"JDXG[130]"
}
}

   NDDT
{
11190
1
NAME
{
"충전 종료 시 압력(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Pressure at end of fill (overmolding)"
"Pa"
}
PLTD
{
"PG[130]"
}
}

   NDDT
{
11195
1
NAME
{
"유지 압력(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Hold pressure (overmolding)"
"Pa"
}
PLTD
{
"G[130]"
}
}

   ELDT
{
11197
1
0
NAME
{
"고화 압력(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Frozen pressure (overmolding)"
"Pa"
}
PLTD
{
"G[130]"
}
}

   TXDT
{
11200

         NAME
{
"충전 보고서(오버몰딩)"
}

         DEPT
{
"Report on filling (overmolding)"
}

      PLTD
{
""
}
}

   ELDT
{
11220
1
0
NAME
{
"충전 종료 시 벌크 온도(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Bulk temperature at end of fill (overmolding)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   ELDT
{
11230
1
0
NAME
{
"충전 종료 시 고화층 분율(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Frozen layer fraction at end of fill (overmolding)"
""
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   NDDT
{
11231
1
NAME
{
"충전 종료 시 고화층 분율(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Frozen layer fraction at end of fill (overmolding)"
""
}
PLTD
{
"DPG[130]"
}
}

   NDDT
{
11310
1
NAME
{
"싱크 마크 예상값(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Sink marks estimate (overmolding)"
"m"
}
PLTD
{
"DPSFAG[130]"
}
}

   ELDT
{
11340
13
0
NAME
{
"Refinement (overmolding)"
}
DEPT
{
"Refinement (overmolding)"
"m"
}
PLTD
{
"UDFG[150]"
}
}

   ELDT
{
11400
6
0
NAME
{
"평균 섬유 배향(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Average fiber orientation (overmolding)"
""
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   NDDT
{
11401
6
NAME
{
"평균 섬유 배향(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Average fiber orientation (3D overmolding)"
""
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
11402
6
0
NAME
{
"섬유 배향 텐서(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Fiber orientation tensor (overmolding)"
""
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
11403
6
0
NAME
{
"중간 섬유 배향 텐서(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Intermediate fiber orientation tensor (overmolding)"
""
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
11404
105
0
NAME
{
"Fiber orientation tensor (restart) (overmolding)"
}
DEPT
{
"Fiber orientation tensor (restart) (overmolding)"
""
}
INDP
{
"time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[130]"
}
}

   ELDT
{
11406
1
0
NAME
{
"1차 기본 방향의 인장 계수(평균)(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Tensile modulus in first principal direction (averaged) (overmolding)"
"Pa"
}
PLTD
{
"G[130]"
}
}

   ELDT
{
11408
1
0
NAME
{
"2차 기본 방향의 인장 계수(평균)(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Tensile modulus in second principal direction (averaged) (overmolding)"
"Pa"
}
PLTD
{
"G[130]"
}
}

   ELDT
{
11410
1
0
NAME
{
"전단 계수(평균)(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Shear modulus (averaged) (overmolding)"
"Pa"
}
PLTD
{
"G[130]"
}
}

   ELDT
{
11412
1
0
NAME
{
"푸아송 비(평균)(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Poisson's ratio (averaged) (overmolding)"
""
}
PLTD
{
"G[130]"
}
}

   ELDT
{
11414
1
0
NAME
{
"1차 기본 방향의 선형 열팽창 계수(평균)(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Linear thermal expansion coefficient in first principal direction (averaged) (overmolding)"
"1/K"
}
PLTD
{
"G[130]"
}
}

   ELDT
{
11416
1
0
NAME
{
"2차 기본 방향의 선형 열팽창 계수(평균)(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Linear thermal expansion coefficient in second principal direction (averaged) (overmolding)"
"1/K"
}
PLTD
{
"G[130]"
}
}

   ELDT
{
11417
1
0
NAME
{
"유동 선단 속도(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Flow front speed (overmolding)"
"m/s"
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   ELDT
{
11418
1
0
NAME
{
"중심에서 유동 선단 속도(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Flow front speed at center (overmolding)"
"m/s"
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   ELDT
{
11420
3
0
NAME
{
"평균 속도(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Average velocity (overmolding)"
"m/s"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[130]"
}
}

   NMDT
{
11430
1
NAME
{
"사출 주입점에서의 압력(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Pressure at injection location (overmolding)"
"Pa"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
11440
1
0
NAME
{
"취출 시 체적 수축(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Volumetric shrinkage at ejection (overmolding)"
"%"
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   ELDT
{
11444
4
0
NAME
{
"싱크 마크, 깊이(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Sink mark depth (overmolding)"
"m"
}
PLTD
{
"MG[130]"
}
}

   ELDT
{
11450
1
0
NAME
{
"유량, 빔(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Flow rate, beams (overmolding)"
"m^3/s"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
11460
1
0
NAME
{
"벌크 온도(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Bulk temperature (overmolding)"
"K"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[130]"
}
}

   ELDT
{
11470
1
0
NAME
{
"벽에서의 전단 응력(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Shear stress at wall (overmolding)"
"Pa"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
11480
1
0
NAME
{
"체적 수축(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Volumetric shrinkage (overmolding)"
"%"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
11490
1
0
NAME
{
"고화층 분율(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Frozen layer fraction (overmolding)"
""
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   NDDT
{
11491
1
NAME
{
"고화층 분율(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Frozen layer fraction (overmolding)"
""
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"PXG[130]"
}
}

   TXDT
{
11500

         NAME
{
"보압 보고서(오버몰딩)"
}

         DEPT
{
"Report on packing (overmolding)"
}

      PLTD
{
""
}
}

   ELDT
{
11510
1
0
NAME
{
"싱크 마크, 인덱스(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Sink index (overmolding)"
"%"
}
PLTD
{
"G[130]"
}
}

   ELDT
{
11520
1
0
NAME
{
"취출 온도 도달 시간(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Time to freeze (overmolding)"
"s"
}
PLTD
{
"G[130]"
}
}

   NMDT
{
11530
1
NAME
{
"프레스 힘(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Press force (overmolding)"
"N"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   NDDT
{
11539
1
NAME
{
"Temperature (3D overmolding) for warp analysis"
}
DEPT
{
"Temperature (3D overmolding) for warp analysis"
"K"
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[130]"
}
}

   NDDT
{
11540
1
NAME
{
"온도(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Temperature (3D overmolding)"
"K"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"JXG[130]"
}
}

   NMDT
{
11543
1
NAME
{
"프레스 변위(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Press displacement (overmolding)"
"m"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
11545
1
0
NAME
{
"온도(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Temperature (overmolding)"
"K"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   NMDT
{
11553
1
NAME
{
"프레스 속도(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Press speed (overmolding)"
"m/sec"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
11555
1
0
NAME
{
"속도(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Velocity (overmolding)"
"m/s"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   NMDT
{
11563
1
NAME
{
"캐비티 체적(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Cavity volume (overmolding)"
"m^3"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   NMDT
{
11565
1
NAME
{
"압축 압력(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Compression pressure (overmolding)"
"Pa"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   NDDT
{
11584
1
NAME
{
"전단율(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Shear rate (3D overmolding)"
"1/s"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"JXG[130]"
}
}

   ELDT
{
11585
1
0
NAME
{
"전단율(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Shear rate (overmolding)"
"1/s"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   NDDT
{
11595
1
NAME
{
"점도(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Viscosity (overmolding)"
"Pa-s"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[130]"
}
}

   NDDT
{
11597
1
NAME
{
"전단율, 최대(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Shear rate, maximum (overmolding)"
"1/s"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[130]"
}
}

   NDDT
{
11600
1
NAME
{
"밀도(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Density (overmolding)"
"kg/m^3"
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   NDDT
{
11610
1
NAME
{
"충전 시간(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Fill time (overmolding)"
"s"
}
PLTD
{
"JDG[130]"
}
}

   NDDT
{
11611
1
NAME
{
"충전되지 않은 캐비티(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Unfilled cavity (short-shot) (overmolding)"
""
}
PLTD
{
"LDG[130]"
}
}

   NDDT
{
11612
1
NAME
{
"성장 시작 위치, 오버몰딩"
}
DEPT
{
"Grow from, overmolding"
""
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   NDDT
{
11617
1
NAME
{
"Fill time for weld line calculation (overmolding)"
}
DEPT
{
"Fill time for weld line calculation (3D overmolding)"
"s"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NDDT
{
11619
1
NAME
{
"평균 체적 수축(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Average volumetric shrinkage (overmolding)"
"%"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"PXG[130]"
}
}

   NDDT
{
11620
1
NAME
{
"체적 수축(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Volumetric shrinkage (3D overmolding)"
"%"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   NDDT
{
11621
1
NAME
{
"Volumetric shrinkage (3D overmolding) for warp analysis"
}
DEPT
{
"Volumetric shrinkage (3D overmolding) for warp analysis"
"%"
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[130]"
}
}

   NDDT
{
11622
1
NAME
{
"에어 트랩(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Air traps (3D overmolding)"
""
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   NDDT
{
11623
1
NAME
{
"에어 트랩(에어 벤트 포함)(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Air traps, including air vents (overmolding)"
""
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   NDDT
{
11630
1
NAME
{
"취출 온도 도달 시간(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Freeze time (overmolding)"
"s"
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   NDDT
{
11649
1
NAME
{
"고분자 충전 리전(VOF)(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Polymer fill region (VOF) (3D overmolding)"
""
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"LG[130]"
}
}

   NDDT
{
11650
1
NAME
{
"고분자 충전 리전(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Polymer fill region (3D overmolding)"
""
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"LG[130]"
}
}

   NDDT
{
11651
1
NAME
{
"웰드 표면 이동(3D)(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Weld surface movement (3D) (3D overmolding)"
""
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"LG[130]"
}
}

   NDDT
{
11653
1
NAME
{
"웰드 표면 구성(3D)(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Weld surface formation (3D) (3D overmolding)"
""
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"LG[130]"
}
}

   HLDT
{
11700

NAME
{
"형체력 중심(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Clamp force centroid (overmolding)"
}
PLTD
{
"G[130]"
}
}

   NDDT
{
11722
1
NAME
{
"웰드 라인(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Weld lines (overmolding)"
"rad"
}
PLTD
{
"HG[130]"
}
}

   NDDT
{
11727
1
NAME
{
"멜드 라인(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Meld lines (overmolding)"
"rad"
}
PLTD
{
"HG[130]"
}
}

   NDDT
{
11732
1
NAME
{
"웰드 및 멜드 라인(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Weld and meld lines (overmolding)"
"rad"
}
PLTD
{
"HG[130]"
}
}

   HLDT
{
11740

NAME
{
"에어 트랩(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Air traps (overmolding)"
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   NDDT
{
11745
3
NAME
{
"Melt flow direction on node for warp analysis (overmolding)"
}
DEPT
{
"Melt flow direction on node (3D) for warp analysis (overmolding)"
""
}
INDP
{
"Time"
"s"
}
PLTD
{
"UG[130]"
}
}

   NDDT
{
11750
3
NAME
{
"속도(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Velocity (3D overmolding)"
"m/s"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"JDG[130]"
}
}

   NDDT
{
11752
3
NAME
{
"유동 선단 속도(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Flow front velocity (3D overmolding)"
"m/s"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   NMDT
{
11753
1
NAME
{
"유적선(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Pathlines (overmolding)"
""
}
PLTD
{
"G[130]"
}
}

   NDDT
{
11760
1
NAME
{
"보압 절환 시 압력(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Pressure at V/P switchover (overmolding)"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   NDDT
{
11770
1
NAME
{
"유동 선단에서의 온도(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Temperature at flow front (overmolding)"
"K"
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   ELDT
{
11790
1
0
NAME
{
"처리량(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Throughput (overmolding)"
"m^3"
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   NDDT
{
11801
3
NAME
{
"변위, 코어: 오버몰딩"
}
DEPT
{
"Displacements, core:overmolding (3D)"
"m"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"SXG[130]"
}
}

   NDDT
{
11805
3
NAME
{
"변위, 최종 시프트: 오버몰딩"
}
DEPT
{
"Displacements, final shift: overmolding (3D)"
"m"
}
PLTD
{
"SG[130]"
}
}

   NDDT
{
11826
1
NAME
{
"압축 면 속성(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Compression surface property (overmolding)"
""
}
PLTD
{
"DR[1,3,3, 이동 고정됨 측면]G[130]"
}
}

   NDDT
{
11850
1
NAME
{
"벤트 리전 압력(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Vent region pressure (overmolding)"
"Pa"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[130]"
}
}

   NDDT
{
11900
1
NAME
{
"연신율(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Extension rate (3D overmolding)"
"1/s"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   NMDT
{
11905
3
NAME
{
"E1 E2 E3 (overmolding)"
}
DEPT
{
"E1 E2 E3 (3D overmolding)"
"Pa"
}
PLTD
{
"UG[130]"
}
}

   NMDT
{
11906
3
NAME
{
"v12 v23 v13 (overmolding)"
}
DEPT
{
"v12 v23 v13 (3D overmolding)"
""
}
PLTD
{
"UG[130]"
}
}

   NMDT
{
11907
3
NAME
{
"G12 G23 G13 (overmolding)"
}
DEPT
{
"G12 G23 G13 (3D overmolding)"
"Pa"
}
PLTD
{
"UG[130]"
}
}

   NMDT
{
11908
3
NAME
{
"alpha1 alpha2 alpha3 (overmolding)"
}
DEPT
{
"alpha1 alpha2 alpha3 (3D overmolding)"
"1/K"
}
PLTD
{
"UG[130]"
}
}

   ELDT
{
11910
1
0
NAME
{
"1차 기본 방향의 인장 계수(3D 섬유)(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Tensile modulus in first principal direction (3D overmolding fiber)"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   ELDT
{
11912
1
0
NAME
{
"2차 기본 방향의 인장 계수(3D 섬유)(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Tensile modulus in second principal direction (3D overmolding fiber)"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   ELDT
{
11914
1
0
NAME
{
"3차 기본 방향의 인장 계수(3D 섬유)(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Tensile modulus in third principal direction (3D overmolding fiber)"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   ELDT
{
11920
1
0
NAME
{
"푸아송 비(v12)(3D 섬유)(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Poisson's ratio (v12) (3D overmolding fiber)"
""
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   NDDT
{
11921
6
NAME
{
"섬유 배향 텐서(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Fiber orientation tensor on nodes (3D overmolding)"
""
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   ELDT
{
11922
1
0
NAME
{
"푸아송 비(v23)(3D 섬유)(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Poisson's ratio (v23) (3D overmolding fiber)"
""
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   NDDT
{
11923
6
NAME
{
"중간 섬유 배향 텐서(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Intermediate fiber orientation tensor on nodes (3D overmolding)"
""
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
11924
1
0
NAME
{
"푸아송 비(v13)(3D 섬유)(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Poisson's ratio (v13) (3D overmolding fiber)"
""
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   ELDT
{
11930
1
0
NAME
{
"전단 계수(G12)(3D 섬유)(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Shear modulus (G12) (3D overmolding fiber)"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   ELDT
{
11932
1
0
NAME
{
"전단 계수(G23)(3D 섬유)(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Shear modulus (G23) (3D overmolding fiber)"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   ELDT
{
11934
1
0
NAME
{
"전단 계수(G13)(3D 섬유)(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Shear modulus (G13) (3D overmolding fiber)"
"Pa"
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   ELDT
{
11940
1
0
NAME
{
"1차 기본 방향의 선형 열팽창 계수(3D 섬유)(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Linear thermal expansion coefficient in first principal direction (3D overmolding fiber)"
"1/K"
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   ELDT
{
11942
1
0
NAME
{
"2차 기본 방향의 선형 열팽창 계수(3D 섬유)(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Linear thermal expansion coefficient in second principal direction (3D overmolding fiber)"
"1/K"
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   ELDT
{
11944
1
0
NAME
{
"3차 기본 방향의 선형 열팽창 계수(3D 섬유)(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Linear thermal expansion coefficient in third principal direction (3D overmolding fiber)"
"1/K"
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   ELDT
{
11945
6
0
NAME
{
"Fiber orientation tensor eigenvector (overmolding)"
}
DEPT
{
"Fiber orientation tensor eigenvector (3D overmolding)"
""
}
PLTD
{
"UG[130]"
}
}

   ELDT
{
11946
6
0
NAME
{
"요소에서 섬유 배향 텐서(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Fiber orientation tensor (3D overmolding)"
""
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   NDDT
{
11947
6
NAME
{
"Stress (3D overmolding) for warp analysis"
}
DEPT
{
"Stress (3D overmolding) for warp analysis"
"Pa"
}
PLTD
{
"UG[130]"
}
}

   NDDT
{
11995
1
NAME
{
"재용융 영역, 오버몰딩 구성요소(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Re-melt zone, overmolded components (3D overmolding)"
""
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"DR[0,10000,2]G[130]"
}
}

   NDDT
{
12070
1
NAME
{
"절점 레이어 수"
}
DEPT
{
"Node layer number"
""
}
PLTD
{
"G[100]"
}
}

   NDDT
{
12080
1
NAME
{
"절점 레이어 수(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Node layer number (overmolding)"
""
}
PLTD
{
"G[130]"
}
}

   NDDT
{
12510
6
NAME
{
"Fiber Orientation Tensor (mapped to Gauss Point)"
}
DEPT
{
"Fiber Orientation Tensor (mapped to Gauss Point)"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NDDT
{
12515
6
NAME
{
"Initial Strain Tensor (mapped to Gauss Point)"
}
DEPT
{
"Initial Strain Tensor (mapped to Gauss Point)"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NDDT
{
12516
6
NAME
{
"Initial Stress Tensor (mapped to Gauss Point)"
}
DEPT
{
"Initial Stress Tensor (mapped to Gauss Point)"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NDDT
{
12520
3
NAME
{
"Mechanical Properties  E1 E2 E3 (mapped to Gauss Point)"
}
DEPT
{
"Mechanical Properties  E1 E2 E3 (mapped to Gauss Point)"
"Pa"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NDDT
{
12530
3
NAME
{
"Mechanical Properties v12 v23 v13 (mapped to Gauss Point)"
}
DEPT
{
"Mechanical Properties v12 v23 v13 (mapped to Gauss Point)"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NDDT
{
12540
3
NAME
{
"Mechanical Properties G12 G23 G13 (mapped to Gauss Point)"
}
DEPT
{
"Mechanical Properties G12 G23 G13 (mapped to Gauss Point)"
"Pa"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NDDT
{
12550
1
NAME
{
"Density (mapped to Gauss Point)"
}
DEPT
{
"Density (mapped to Gauss Point)"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NDDT
{
12560
9
NAME
{
"Linear Elastic Properties (mapped to Gauss Point)"
}
DEPT
{
"Linear Elastic Properties Density (mapped to Gauss Point)"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NDDT
{
12580
6
NAME
{
"CTE tensor (mapped to Gauss Point)"
}
DEPT
{
"CTE tensor (mapped to Gauss Point)"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NDDT
{
12815
6
NAME
{
"Initial strain tensor (mapped to Gauss Point)"
}
DEPT
{
"Initial strain tensor (mapped to Gauss Point"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   ELDT
{
12820
1
0
NAME
{
"Weld surface strength reduction factor"
}
DEPT
{
"Weld surface strength reduction factor"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NMDT
{
13005
3
NAME
{
"E1 E2 E3 (overmolding)"
}
DEPT
{
"E1 E2 E3 (overmolding)"
"Pa"
}
PLTD
{
"UG[130]"
}
}

   NMDT
{
13006
3
NAME
{
"v12 v23 v13 (overmolding)"
}
DEPT
{
"v12 v23 v13 (overmolding)"
""
}
PLTD
{
"UG[130]"
}
}

   NMDT
{
13007
3
NAME
{
"G12 G23 G13 (overmolding)"
}
DEPT
{
"G12 G23 G13 (overmolding)"
"Pa"
}
PLTD
{
"UG[130]"
}
}

   NMDT
{
13008
3
NAME
{
"alpha1 alpha2 alpha3 (overmolding)"
}
DEPT
{
"alpha1 alpha2 alpha3 (overmolding)"
"1/K"
}
PLTD
{
"UG[130]"
}
}

   ELDT
{
13010
1
0
NAME
{
"1차 기본 방향의 인장 계수(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Tensile modulus in first principal direction (overmolding)"
"Pa"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
13012
1
0
NAME
{
"2차 기본 방향의 인장 계수(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Tensile modulus in second principal direction (overmolding)"
"Pa"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
13014
1
0
NAME
{
"3차 기본 방향의 인장 계수(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Tensile modulus in third principal direction (overmolding)"
"Pa"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
13016
1
0
NAME
{
"탄성 계수(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Elastic modulus (overmolding)"
"Pa"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
13020
1
0
NAME
{
"푸아송 비(v12)(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Poisson's ratio (v12) (overmolding)"
""
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
13022
1
0
NAME
{
"푸아송 비(v23)(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Poisson's ratio (v23) (overmolding)"
""
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
13024
1
0
NAME
{
"푸아송 비(v13)(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Poisson's ratio (v13) (overmolding)"
""
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
13026
1
0
NAME
{
"푸아송 비(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Poisson's ratio (overmolding)"
""
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
13030
1
0
NAME
{
"전단 계수(G12)(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Shear modulus (G12) (overmolding)"
"Pa"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
13032
1
0
NAME
{
"전단 계수(G23)(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Shear modulus (G23) (overmolding)"
"Pa"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
13034
1
0
NAME
{
"전단 계수(G13)(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Shear modulus (G13) (overmolding)"
"Pa"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
13040
1
0
NAME
{
"1차 기본 방향의 선형 열팽창 계수(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Linear thermal expansion coefficient in first principal direction (overmolding)"
"1/K"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
13042
1
0
NAME
{
"2차 기본 방향의 선형 열팽창 계수(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Linear thermal expansion coefficient in second principal direction (overmolding)"
"1/K"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
13044
1
0
NAME
{
"3차 기본 방향의 선형 열팽창 계수(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Linear thermal expansion coefficient in third principal direction (overmolding)"
"1/K"
}
INDP
{
"Normalized thickness"
""
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
13046
1
0
NAME
{
"선형 열팽창 계수(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Linear thermal expansion coefficient (overmolding)"
"1/K"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
13050
1
0
NAME
{
"Angle for E1 (overmolding)"
}
DEPT
{
"Angle for E1 (overmolding)"
"rad"
}
INDP
{
"Normalized thickness"
""
}
PLTD
{
"UG[130]"
}
}

   ELDT
{
13051
3
0
NAME
{
"1차 기본 방향(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"First principal direction (overmolding)"
""
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   ELDT
{
13052
1
0
NAME
{
"Angle of first principal stress in elemental coordinate system (overmolding)"
}
DEPT
{
"Angle of first principal stress in elemental coordinate system (overmolding)"
"rad"
}
INDP
{
"Normalized thickness"
""
}
PLTD
{
"UG[130]"
}
}

   ELDT
{
13060
1
0
NAME
{
"1차 기본 방향의 캐비티 내 잔류 응력(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"In-cavity residual stress in first principal direction (overmolding)"
"Pa"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
13062
1
0
NAME
{
"2차 기본 방향의 캐비티 내 잔류 응력(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"In-cavity residual stress in second principal direction (overmolding)"
"Pa"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
13064
1
0
NAME
{
"Temperature difference from mold walls (overmolding)"
}
DEPT
{
"Temperature difference from mold walls (overmolding)"
"K"
}
PLTD
{
"UG[130]"
}
}

   ELDT
{
13065
1
0
NAME
{
"Average temperature from mold walls (overmolding)"
}
DEPT
{
"Average temperature from mold walls (overmolding)"
"K"
}
PLTD
{
"UG[130]"
}
}

   ELDT
{
13070
2
0
NAME
{
"Upper interface position (overmolding)"
}
DEPT
{
"Upper interface position (overmolding)"
""
}
PLTD
{
"UG[130]"
}
}

   ELDT
{
13072
2
0
NAME
{
"Lower interface position (overmolding)"
}
DEPT
{
"Lower interface position (overmolding)"
""
}
PLTD
{
"UG[130]"
}
}

   ELDT
{
13080
1
0
NAME
{
"Parallel shrinkage (overmolding)"
}
DEPT
{
"Parallel shrinkage (overmolding)"
""
}
PLTD
{
"UG[130]"
}
}

   ELDT
{
13085
1
0
NAME
{
"Perpendicular shrinkage (overmolding)"
}
DEPT
{
"Perpendicular shrinkage (overmolding)"
""
}
PLTD
{
"UG[130]"
}
}

   ELDT
{
13089
1
0
NAME
{
"Orinetation angle (overmolding)"
}
DEPT
{
"Orinetation angle (overmolding)"
""
}
PLTD
{
"UG[130]"
}
}

   ELDT
{
13090
1
0
NAME
{
"Isotropic effect (overmolding)"
}
DEPT
{
"Isotropic effect (overmolding)"
""
}
PLTD
{
"UG[130]"
}
}

   ELDT
{
13095
1
0
NAME
{
"Orientation effect (overmolding)"
}
DEPT
{
"Orientation effect (overmolding)"
""
}
PLTD
{
"UG[130]"
}
}

   ELDT
{
13150
6
0
NAME
{
"Initial stress tensor (3D overmolding)"
}
DEPT
{
"Initial stress tensor (3D overmolding)"
"Pa"
}
PLTD
{
"UG[115]"
}
}

   NDDT
{
13165
1
NAME
{
"고화 시 압력(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Pressure at Freeze (overmolding)"
"Pa"
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
13170
6
0
NAME
{
"In-cavity residual stress tensor (3D overmolding)"
}
DEPT
{
"In-cavity residual stress tensor (3D overmolding)"
"Pa"
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   ELDT
{
13175
6
0
NAME
{
"Initial strain tensor at ejection (3D overmolding)"
}
DEPT
{
"Initial strain tensor at ejection (3D overmolding)"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   ELDT
{
13280
1
0
NAME
{
"Solidification status at ejection (3D overmolding)"
}
DEPT
{
"Solidification status at ejection (3D overmolding)"
""
}
PLTD
{
"UG[100]"
}
}

   NMDT
{
13400
32
NAME
{
"SHRINK Warning messages and values (overmolding)"
}
DEPT
{
"SHRINK Warning messages and values (overmolding)"
""
}
PLTD
{
"UG[130]"
}
}

   NMDT
{
13402
2
NAME
{
"Relative distance from the centroid of experimental measurement (overmolding)"
}
DEPT
{
"Relative distance from the centroid of experimental measurement (overmolding)"
""
}
PLTD
{
"UG[130]"
}
}

   ELDT
{
14023
1
0
NAME
{
"개수별 평균 섬유 길이(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Fiber length averaged by number (overmolding)"
"m"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
14024
1
0
NAME
{
"중량별 평균 섬유 길이(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Fiber length averaged by weight (overmolding)"
"m"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   NDDT
{
14025
1
NAME
{
"개수별 평균 섬유 길이(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Fiber length averaged by number (3D overmolding)"
"m"
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   NDDT
{
14026
1
NAME
{
"중량별 평균 섬유 길이(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Fiber length averaged by weight (3D overmolding)"
"m"
}
PLTD
{
"DG[130]"
}
}

   NDDT
{
14027
1
NAME
{
"개수별 평균 섬유 길이(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Intermediate fiber length averaged by number (3D overmolding)"
"m"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   NDDT
{
14028
1
NAME
{
"중량별 평균 섬유 길이(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Intermediate fiber length averaged by weight (3D overmolding)"
"m"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   NDDT
{
14029
1
NAME
{
"섬유 길이 가중 분포(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Fiber length weighted distribution (overmolding)"
"%"
}
INDP
{
"길이"
"m"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   NDDT
{
15960
1
NAME
{
"유동 선단 온도(오버몰딩), 금형-캐비티"
}
DEPT
{
"Flow front temperature (3D overmolding), mold-cavity"
"K"
}
PLTD
{
"DG[110]"
}
}

   NDDT
{
17050
1
NAME
{
"벽에서의 전단 응력(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Shear stress at wall (overmolding)"
"Pa"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
17110
1
0
NAME
{
"캐비티 중량(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Cavity weight (overmolding)"
"kg"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[130]"
}
}

   NDDT
{
17112
1
NAME
{
"캐비티 중량(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Cavity weight (overmolding)"
"kg"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"DXG[130]"
}
}

   ELDT
{
17115
1
0
NAME
{
"점도(오버몰딩)"
}
DEPT
{
"Viscosity (overmolding)"
"Pa-s"
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
INDP
{
"정규화 두께"
""
}
PLTD
{
"XG[130]"
}
}

   ELDT
{
20000
1
0
NAME
{
"사용자가 만든 요소 스칼라 데이터"
}
DEPT
{
"User created elemental scalar data"
""
}
PLTD
{
"DG[135]"
}
}

   ELDT
{
20100
3
0
NAME
{
"사용자가 만든 요소 벡터 데이터"
}
DEPT
{
"User created elemental vector data"
""
}
PLTD
{
"DG[135]"
}
}

   ELDT
{
20200
6
0
NAME
{
"사용자가 만든 요소 텐서 데이터"
}
DEPT
{
"User created elemental tensor data"
""
}
PLTD
{
"DG[135]"
}
}

   NDDT
{
20300
1
NAME
{
"사용자가 만든 절점 스칼라 데이터"
}
DEPT
{
"User created nodal scalar data"
""
}
PLTD
{
"DG[135]"
}
}

   NDDT
{
20400
3
NAME
{
"사용자가 만든 절점 벡터 데이터"
}
DEPT
{
"User created nodal vector data"
""
}
PLTD
{
"DG[135]"
}
}

   NDDT
{
20500
6
NAME
{
"사용자가 만든 절점 텐서 데이터"
}
DEPT
{
"User created nodal tensor data"
""
}
PLTD
{
"DG[135]"
}
}

   ELDT
{
21000
1
0
NAME
{
"사용자가 만든 요소 스칼라 데이터"
}
DEPT
{
"User created elemental scalar data"
""
}
INDP
{
"독립 변수"
""
}
PLTD
{
"DG[135]"
}
}

   ELDT
{
21100
3
0
NAME
{
"사용자가 만든 요소 벡터 데이터"
}
DEPT
{
"User created elemental vector data"
""
}
INDP
{
"독립 변수"
""
}
PLTD
{
"DG[135]"
}
}

   ELDT
{
21200
6
0
NAME
{
"사용자가 만든 요소 텐서 데이터"
}
DEPT
{
"User created elemental tensor data"
""
}
INDP
{
"독립 변수"
""
}
PLTD
{
"DG[135]"
}
}

   NDDT
{
21300
1
NAME
{
"사용자가 만든 절점 스칼라 데이터"
}
DEPT
{
"User created nodal scalar data"
""
}
INDP
{
"독립 변수"
""
}
PLTD
{
"DG[135]"
}
}

   NDDT
{
21400
3
NAME
{
"사용자가 만든 절점 벡터 데이터"
}
DEPT
{
"User created nodal vector data"
""
}
INDP
{
"독립 변수"
""
}
PLTD
{
"DG[135]"
}
}

   NDDT
{
21500
6
NAME
{
"사용자가 만든 절점 텐서 데이터"
}
DEPT
{
"User created nodal tensor data"
""
}
INDP
{
"독립 변수"
""
}
PLTD
{
"DG[135]"
}
}

   NMDT
{
21600
2
NAME
{
"사용자가 만든 XY 플롯 데이터"
}
DEPT
{
"User created XY plot data"
""
}
PLTD
{
"XG[135]"
}
}

   NMDT
{
21700
2
NAME
{
"사용자가 만든 XY 플롯 데이터"
}
DEPT
{
"User created XY plot data"
""
}
INDP
{
"곡선 인덱스"
""
}
PLTD
{
"XG[135]"
}
}

   NMDT
{
21800
1
NAME
{
"사용자가 만든 XY 플롯 데이터(Y값)"
}
DEPT
{
"User created XY plot data (Y Value)"
""
}
INDP
{
"사용자가 만든 XY 플롯 데이터(X값)"
""
}
PLTD
{
"XG[135]"
}
}

   NMDT
{
21900
1
NAME
{
"사용자가 만든 XY 플롯 데이터(Y값)"
}
DEPT
{
"User created XY plot data (Y Value)"
""
}
INDP
{
"사용자가 만든 XY 플롯 데이터(X값)"
""
}
INDP
{
"곡선 인덱스"
""
}
PLTD
{
"XG[135]"
}
}

   HLDT
{
22000

NAME
{
"새 웰드 라인 사용자 플롯용 HLDT"
}
DEPT
{
"HLDT for new Weld lines user plot"
}
PLTD
{
"DG[135]"
}
}

   NDDT
{
22100
1
NAME
{
"색상으로 데이터 강조표시"
}
DEPT
{
"Highlight data with color"
""
}
PLTD
{
"HG[135]"
}
}

   NDDT
{
51001
1
NAME
{
"솔버 API. 사용자 절점 플롯 1"
}
DEPT
{
"Solver API. User nodal plot 1"
""
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   NDDT
{
51002
1
NAME
{
"솔버 API. 사용자 절점 플롯 2"
}
DEPT
{
"Solver API. User nodal plot 2"
""
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   NDDT
{
51003
1
NAME
{
"솔버 API. 사용자 절점 플롯 3"
}
DEPT
{
"Solver API. User nodal plot 3"
""
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   NDDT
{
51004
1
NAME
{
"솔버 API. 사용자 절점 플롯 4"
}
DEPT
{
"Solver API. User nodal plot 4"
""
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
51101
1
0
NAME
{
"솔버 API. 사용자 요소 플롯 1"
}
DEPT
{
"Solver API. User elemental plot 1"
""
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
51102
1
0
NAME
{
"솔버 API. 사용자 요소 플롯 2"
}
DEPT
{
"Solver API. User elemental plot 2"
""
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
51103
1
0
NAME
{
"솔버 API. 사용자 요소 플롯 3"
}
DEPT
{
"Solver API. User elemental plot 3"
""
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

   ELDT
{
51104
1
0
NAME
{
"솔버 API. 사용자 요소 플롯 4"
}
DEPT
{
"Solver API. User elemental plot 4"
""
}
INDP
{
"시간"
"s"
}
PLTD
{
"DG[100]"
}
}

